# Technologie Bluetooth®

La technologie sans fil Bluetooth est une technologie de communication à courte portée conçue pour remplacer les câbles lorsque vous connectez des périphériques portables et/ou fixes tout en conservant une sécurité élevée.

L'acceptation générale de Bluetooth et de la structure de la technologie Bluetooth permet à tout périphérique compatible de se connecter à un autre périphérique compatible situé à proximité.

Spectre de fréquences

La technologie Bluetooth fonctionne dans la bande industrielle, scientifique et médicale (ISM) de 2,4 GHz à 2,485 GHz, avec un spectre étalé, des sauts de fréquence et un signal en duplex intégral d'un taux nominal de 1 600 sauts/sec. La bande de fréquences 2,4 GHz ISM, disponible dans la plupart des pays, ne nécessite pas de licence pour être exploitée.

Portée

La plage autorisée entre les périphériques compatibles Bluetooth est propre à chaque application. La spécification Bluetooth recommande une portée minimale de 10 mètres ou 30 pieds, mais il n'existe aucune limite définie et les fabricants peuvent affiner leurs configurations pour fournir la portée nécessaire à l'utilisation de leurs solutions. La portée est classée par classe de signal radio :

- Les signaux radio de classe 3 ont une portée de 1 mètre ou 3 pieds.
- Les signaux radio de classe 2 ont une portée de 10 mètres ou 33 pieds.
- Les signaux radio de classe 1 ont une portée de 100 mètres ou 300 pieds.

Puissance

La technologie Bluetooth est conçue pour consommer très peu d'énergie et permet d'éteindre le signal radio Bluetooth en cas d'inactivité.

Débit de données

- 1 Mbits/s pour Bluetooth 1.2
- Jusqu'à 3 Mbits/s pour Bluetooth 2.0 avec EDR (Enhanced Data Rate - taux de données amélioré)

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil Bluetooth, rendez-vous sur www.bluetooth.com.