### Propiedades avanzadas

Los usuarios pueden ajustar de forma dinámica las propiedades avanzadas según su entorno operativo y sus consideraciones de rendimiento. Para ajustar la configuración de las propiedades avanzadas, abra el Administrador de dispositivos, expanda la lista de adaptadores de red, seleccione el "Controlador de la familia FE/GbE de Realtek", haga clic en él con el botón secundario del ratón y abra la opción "Propiedades...". Aparecerá la ventana de propiedades del "Controlador de la familia FE/GbE de Realtek". Seleccione la ficha de propiedades "Avanzadas".

NOTA:

- La configuración de propiedades avanzadas está destinada a usuarios avanzados. Para usuarios genéricos, utilice los valores predeterminados.

- La configuración incorrecta de las propiedades avanzadas provocará un error de conexión o una degradación del rendimiento. Si ocurre cualquiera de ambos efectos, consulte esta sección para seleccionar la configuración adecuada o restaure los valores predeterminados.

#### Desactivar Gigabit automáticamente (Ahorro de energía)

A fin de reducir el consumo energético, el controlador puede desactivar el modo Gigabit automáticamente en función del estado de conexión del cable.

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva las funciones de Desactivación automática de Gigabit (predeterminado)
Reenlace, Batería | Si se utiliza la batería, se desactivará el modo Gigabit al realizar un reenlace
Reenlace, Batería o AC | Se desactivará el modo Gigabit al reenlazar

NOTA:

- (*) Esta función sólo es compatible con el Controlador Gigabit Ethernet.

#### Control de flujo

El Controlador de la familia FE/GbE de Realtek puede dejar temporalmente de transmitir paquetes mientras recibe paquetes de control de flujo, o bien enviar paquetes de control de flujo para solicitar una pausa al dispositivo de transmisión. Ambas acciones están destinadas a adaptar las velocidades de los dispositivos de transmisión y recepción. paquetes de control de flujo para solicitar una pausa al dispositivo correspondiente al extremo de transmisión

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Permite controlar el flujo (predeterminado)
Desactivado | Desactiva las funciones de control de flujo

#### Green Ethernet

Se trata de un modo de ahorro de energía. El Controlador de la familia FE/GbE de Realtek puede detectar la longitud del cable conectado a fin de determinar el voltaje de salida de transmisión y conseguir una reducción en el consumo energético.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función Green Ethernet
Desactivado | Desactiva la función Green Ethernet

NOTA:

- (*) La configuración predeterminada depende del producto. Consulte la hoja de características para configurar esta función.

#### Moderación de interrupciones

Ajusta dinámicamente la frecuencia de interrupción de la CPU de acuerdo con el tráfico de la red. Active esta función para reducir el nivel de uso de la CPU.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función de moderación de interrupción (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función de moderación de interrupción

#### Descarga de suma de comprobación IPv4

Define la función de suma de comprobación IPv4 por hardware

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación IPv4 por hardware
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 en Tx y Rx por hardware (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 sólo en Rx por hardware
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación IPv4 sólo en Tx por hardware

#### Trama Jumbo

La unidad máxima de transmisión (MTU) Ethernet es de 1500 bytes. La trama jumbo es una trama cuyo tamaño es superior a 1500 bytes. El usuario puede utilizar esta opción para ajustar la unidad máxima de transmisión compatible con Ethernet NIC.

Opciones | Descripción
2KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 2K bytes.
3KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 3K bytes.
4KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 4K bytes.
5KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 5K bytes.
6KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 6K bytes.
7KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 7K bytes.
8KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 8K bytes.
9KB MTU | Define el tamaño de la trama Jumbo como 9K bytes.
Desactivar | Desactiva las funciones de Trama Jumbo (predeterminado)

NOTA:

- Para activar la función de Trama Jumbo, la otra parte conectada necesitará también activar esta función.

#### Gran descarga de envío v2(IPv4)

Define la función de fragmentación de paquetes TCP del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función de fragmentación de paquetes IPv4 por hardware NIC (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función de fragmentación de paquetes IPv4 por hardware NIC.

#### Gran descarga de envío v2(IPv6)

Define la función de fragmentación de paquetes IPv6 del hardware NIC

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función de fragmentación de paquetes IPv6 por hardware NIC (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función de fragmentación de paquetes IPv6 por hardware NIC

#### Dirección de red

Cambia la dirección MAC

Valor predeterminado: no presente

#### Prioridad y VLAN

La información de la norma IEEE 802.1Q/p sirve para indicar la prioridad de los paquetes y la VLAN a la que pertenecen. Configurando esta opción, puede transmitir con prioridad y etiquetar/desetiquetar la VLAN por medio del hardware NIC.

Opciones | Descripción
Prioridad y VLAN Desactivado | Desactiva las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN
Prioridad y VLAN Activado | Activa las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN (predeterminado)
Prioridad activada | Activa la función de prioridad por hardware
VLAN Activado | Activa las funciones de prioridad y etiquetado/desetiquetado de VLAN por hardware

#### Búferes de recepción

Define el tamaño del búfer de recepción

Opciones | Rango
Tamaño del búfer de recepción | 1~512 (predeterminado: 512)

#### Escalar parte receptora

El escalado de la parte receptora (RSS) es un mecanismo de equilibrio de carga que permite distribuir dinámicamente el procesado de los paquetes recibidos en una CPU multinúcleo o varias CPUs.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función RSS (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función RSS

NOTA:

- Consulte la hoja de características para comprobar si el Controlador de la familia FE/GbE es compatible con esta función.

#### Wake-On-Lan de apagado

Define la función Wake-On-Lan después de apagado.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función Wake-On-Lan después de apagado (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función Wake-On-Lan después de apagado

#### Velocidad y dúplex

Cambia la velocidad del enlace y el modo dúplex

Opciones | Descripción
Autonegociación | Negocia automáticamente la velocidad del enlace y el modo dúplex con el dispositivo conectado (predeterminado)
10 Mbps Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Half Duplex
10 Mbps Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 10Mbps/Full Duplex
100 Mbps Half Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Half Duplex
100 Mbps Full Duplex | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 100Mbps/Full Duplex
Full Duplex 1.0 Gbps | Define la velocidad del enlace y el modo dúplex como 1000Mbps/Full Duplex(*)

NOTA:

- (*) Sólo el Controlador de la familia GbE admite el modo Full Duplex 1.0 Gbps.

#### Descarga de suma de comprobación TCP (IPv4)

Define la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv4)

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv4)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación TCP en Tx y Rx por hardware (IPv4) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Rx por hardware (IPv4)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Tx por hardware (IPv4)

#### Descarga de suma de comprobación TCP (IPv6)

Define la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv6)

Opciones | Descripción
Desactivar | Desactiva la función de suma de comprobación TCP por hardware (IPv6)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación TCP en Tx y Rx por hardware (IPv6) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Rx por hardware (IPv6)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación TCP sólo en Tx por hardware (IPv6)

#### Búferes de transmisión

Define el tamaño del búfer de transmisión

Opciones | Rango
Tamaño del búfer de transmisión | 1~128 (predeterminado: 128)

#### Descarga de suma de comprobación UDP (IPv4)

Define la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv4)

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv4)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación UDP en Tx y Rx por hardware (IPv4) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Rx por hardware (IPv4)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Tx por hardware (IPv4)

#### Descarga de suma de comprobación UDP (IPv6)

Define la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv6)

Opciones | Descripción
Desactivado | Desactiva la función de suma de comprobación UDP por hardware (IPv6)
Rx y Tx activado | Activa la función de suma de comprobación UDP en Tx y Rx por hardware (IPv6) (predeterminado)
Rx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Rx por hardware (IPv6)
Tx Activado | Activa la función de suma de comprobación UDP sólo en Tx por hardware (IPv6)

#### Reactivar con paquete mágico

Configure esta función para permitir que el NIC reactive el sistema si éste se encuentra en estado de suspensión o hibernación tras recibir un paquete mágico.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función Reactivar con paquete mágico (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función Reactivar con paquete mágico

#### Reactivar con coincidencia de patrones

Configure esta función para permitir que el NIC reactive el sistema si éste se encuentra en estado de suspensión o hibernación tras recibir el patrón coincidente.

Opciones | Descripción
Enabled (Activado) | Activa la función Reactivar con coincidencia de patrones (predeterminado)
Desactivado | Desactiva la función Reactivar con coincidencia de patrones

#### WOL y Velocidad de enlace con el equipo apagado

Configure la velocidad de enlace que deberá adoptar el NIC cuando el sistema se encuentre en suspensión, en hibernación o apagado.

Opciones | Descripción
10 Mbps preferido | Define la velocidad de enlace a 10 Mbps cuando el sistema se encuentra en suspensión, en hibernación o apagado (predeterminado)
100 Mbps preferido | Define la velocidad de enlace a 100 Mbps cuando el sistema se encuentra en estado de suspensión, hibernación o apagado