# Bluetooth®-teknologi

Trådlös Bluetooth-teknik är en teknik för kommunikation med kort räckvidd som ersätter sladdanslutning mellan bärbara och/eller fasta enheter med bibehållen hög säkerhet.

Tack vare att Bluetooth och Bluetooth-teknikens struktur har blivit allmänt accepterade kan en Bluetooth-enhet anslutas till vilken annan Bluetooth-enhet som helst inom ett visst definierat avstånd.

Spektrum

Bluetooth-teknik används i ISM-bandet (Industrial, Scientific and Medical) med en frekvens på mellan 2,4 GHz och 2,485 GHz via full-duplex-signaler med frekvenshoppteknik med en nominell hastighet på 1 600 hopp per sekund. ISM-bandet vid 2,4 GHz är tillgängligt och olicensierat i de flesta länderna.

Räckvidd

Den tillåtna räckvidden mellan Bluetooth-enheter är applikationsspecifik. Enligt Bluetooth-specifikationen krävs en minsta räckvidd på 10 meter, men det finns ingen fastställd gräns, och tillverkarna kan anpassa sina produktlösningar så att den nödvändiga räckvidden uppnås för olika användarscenarion. Räckvidden klassificeras enligt radioklass:

- Klass 3-radio har en räckvidd på upp till 1 meter.
- Klass 2-radio har en räckvidd på 10 meter.
- Klass 1-radio har en räckvidd på 100 meter.

Ström

Bluetooth-teknikens utformning innebär att strömförbrukningen blir mycket liten och att Bluetooth-radion kan stängas av vid inaktivitet.

Datahastighet

- 1 Mbit/s för Bluetooth 1.2
- Upp till 3 Mbit/s för Bluetooth 2.0 med EDR (Extended Data Rate)

Mer information om trådlös Bluetooth-teknik finns på www.bluetooth.com.