# Bluetooth® 기술

Bluetooth 무선 기술은 높은 수준의 보안을 유지하는 동시에 휴대용 및/또는 고정 장치를 연결하는 케이블을 대체하는 단거리 통신 기술입니다.

Bluetooth의 전 세계적인 수용과 기술 구조로 Bluetooth 사용 장치는 지정된 근접 범위 내의 어떤 Bluetooth 사용 장치와도 연결할 수 있습니다.

스펙트럼

Bluetooth 기술은 2.4GHz에서 2.485GHz까지의 산업, 과학 및 의료(ISM) 대역에서 확산 대역, 주파수 도약 방식, 공칭 속도 1600hops/sec의 전이중 신호를 사용하여 작동합니다. 2.4GHz ISM 대역을 사용할 수 있으며 대부분의 국가에서 라이선스가 필요하지 않습니다.

범위

Bluetooth 사용 장치 간에 허용되는 범위는 응용 프로그램마다 다릅니다. Bluetooth 사양은 최소 10미터 또는 30피트의 범위를 요구하지만 정해진 한도는 없으며, 구현 시 제조업체가 솔루션의 사용 사례를 지원하는 데 필요한 범위를 제공하기 위해 이를 조정할 수 있습니다. 범위는 무선 장치의 클래스에 따라 분류됩니다.

- 클래스 3 무선 장치의 범위는 최대 1미터 또는 3피트.
- 클래스 2 무선 장치의 범위는 최대 10미터 또는 33피트.
- 클래스 1 무선 장치의 범위는 최대 100미터 또는 300피트.

전력

Bluetooth 기술은 전력 소비를 최소화하도록 설계되었으며 Bluetooth 무선 장치가 비활성 상태일 때 전원을 끌 수 있습니다.

데이터 속도

- Bluetooth 1.2의 경우 1Mbps
- EDR(Extended Data Rate)이 적용된 Bluetooth 2.0의 경우 최대 3Mbps
- Bluetooth High Speed의 경우 최대 24Mbps

Bluetooth 무선 기술에 대한 자세한 정보는 www.bluetooth.com을 참조하십시오.