# Tecnologia Bluetooth®

La tecnologia wireless Bluetooth č una tecnologia di comunicazione a breve portata utilizzata in sostituzione dei cavi di collegamento di dispositivi portatili e/o fissi, mantenendo elevati livelli di sicurezza.

Il supporto globale e la struttura della tecnologia Bluetooth consentono di collegare qualsiasi dispositivo abilitato per Bluetooth a qualsiasi altro dispositivo che si trova in prossimitą, entro una portata specifica.

Spettro

La tecnologia Bluetooth funziona su una banda ISM (industriale, scientifica e medica), da 2,4 GHz a 2.485 GHz e utilizza uno spettro di diffusione, un hopping di frequenza, un segnale full-duplex a una velocitą nominale di 1600 hop/sec. La banda ISM a 2,4 GHz č disponibile e non soggetta a licenza nella maggior parte dei Paesi.

Raggio di azione

La portata consentita tra dispositivi abilitati per Bluetooth č specifica dell'applicazione. In base allo standard Bluetooth, la portata minima deve essere di 10 metri, ma non esiste un limite definito e i produttori possono ottimizzare le proprie implementazioni in modo tale da fornire la portata necessaria per il supporto dei casi di utilizzo delle proprie soluzioni. La portata č classificata in base alla classe della radio:

- Le radio classe 3 hanno una portata massima di 1 metro.
- Le radio classe 2 hanno una portata massima di 10 metri.
- Le radio classe 1 hanno una portata massima di 100 metri.

Alimentazione

La tecnologia Bluetooth č progettata per garantire un consumo energetico molto basso e consente di spegnere la radio Bluetooth quando inattiva.

Velocitą dati

- 1 Mbps per Bluetooth 1.2.
- Fino a 3 Mbps per Bluetooth 2.0 con EDR (Extended Data Rate).
- Fino a 24 Mbps per Bluetooth High Speed

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia wireless Bluetooth, visitare il sito Web www.bluetooth.com.