# Technologia Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth® to technologia łączności krótkiego zasięgu, która pozwala łączyć przenośne i/lub stacjonarne urządzenia bez użycia kabli, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Dzięki powszechnemu zastosowaniu na całym świecie i strukturze technologii Bluetooth każde obsługujące ją urządzenie można podłączyć do innego takiego urządzenia znajdującego się w odpowiedniej odległości.

Wszystkie informacje w tej sekcji, jak również bardziej szczegółowy opis technologii, można znaleźć w witrynie www.bluetooth.com.

Połączenia między urządzeniami elektronicznymi obsługującymi technologię Bluetooth umożliwiają bezprzewodową komunikację między nimi w sieciach ad hoc krótkiego zasięgu, zwanych sieciami „piconet”. Są one tworzone dynamicznie i automatycznie, gdy urządzenia obsługujące technologię Bluetooth znajdują się w odpowiednim zasięgu. Każde urządzenie w sieci „piconet” może jednocześnie komunikować się z siedmioma innymi urządzeniami w ramach jednej sieci i każde urządzenie może także jednocześnie być elementem kilku sieci „piconet”. Liczba konfiguracji połączeń między urządzeniami Bluetooth jest niemal nieograniczona.

Zasięg technologii Bluetooth zależy od aplikacji. Minimalny zasięg dla aplikacji typu „Core Specification” wynosi 10 metrów. Nie istnieją jednak ustalone limity zasięgu i producenci mogą dopasowywać swoje rozwiązania do odpowiednich zastosowań.

Pasmo

Technologia Bluetooth działa w nielicencjonowanym paśmie urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych (ISM) o szerokości od 2,4 do 2,485 GHz, wykorzystując sygnał dupleksu rozproszonego widma z opcją skakania po kanałach znamionowo 1600 razy/s. W większości krajów pasmo ISM 2,4 GHz jest ogólnie dostępne i nielicencjonowane.

Zasięg

Zasięg może różnić się w zależności od klasy modułu radiowego:

- Moduły radiowe klasy 3 — mają zasięg do 1 metra
- Moduły radiowe klasy 2 (większość telefonów komórkowych) — mają zasięg do 10 metrów
- Moduły radiowe klasy 1 (stosowane głównie w przemyśle) — mają zasięg do 100 metrów

Zasilanie

Technologia Bluetooth została zaprojektowana z myślą o bardzo niskim poborze mocy i możliwości wyłączania modułu radiowego, gdy nie jest on używany.

Warstwa AMP (Generic Alternate MAC/PHY) w wersji Bluetooth High Speed pozwala wykrywać zdalne urządzenia AMP w urządzeniach szerokopasmowych i włącza moduł radiowy tylko wtedy, gdy jest on potrzebny do przesłania danych. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować pobór mocy i poprawia bezpieczeństwo transmisji radiowej.

Prędkość transferu danych

- 1 Mb/s w wersji 1.2;
- Do 3 Mb/s w wersji 2.0 EDR
- Do 24 Mb/s w standardzie Bluetooth High Speed