# Synchronizowanie danych osobistych za pośrednictwem łącza Bluetooth

Wiele telefonów i innych urządzeń Bluetooth oferuje dostęp do kontaktów i innych danych menedżera informacji osobistych (PIM) za pośrednictwem łącza Bluetooth. Jeśli urządzenie obsługuje dostęp do danych PIM za pośrednictwem łącza Bluetooth, w oknie Zadania i ustawienia urządzenia Bluetooth dostępna jest grupa Synchronizacja danych.

Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Software umożliwia odczytywanie kontaktów z urządzenia i zapisywanie ich w pliku w celu tworzenia kopii zapasowych oraz zapisywanie kontaktów z pliku na urządzeniu (przywracanie z pliku kopii zapasowej).

Obsługiwane profile i role:

- Klient SYNC: umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie kontaktów
- Klient PBAP (Phone Book Access Profile): umożliwia tworzenie kopii zapasowych kontaktów

W urządzeniach obsługujących serwery SYNC i PBAP możliwy jest dostęp tylko do SYNC (ponieważ PBAP jest elementem SYNC).

## Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie informacji o kontaktach osobistych

Uwaga: w urządzeniu można tworzyć kopie zapasowe i przywracać tylko kompletne bazy danych kontaktów.

Aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej danych PIM:

1. Kliknij łącze Wersja zapasowa danych PIM z SYNC, wybierz nazwę pliku kopii zapasowej kontaktów, a następnie kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Zapisz jako plik.
2. Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Software rozpoczyna proces tworzenia kopii zapasowej.
   Na ekranie widoczny jest wskaźnik postępu tworzenia kopii zapasowej PIM, a po zapisaniu danych w wybranym pliku wyświetlany jest komunikat.
3. Aby przywrócić kontakty, wybierz opcję Odtwórz Dane PIM z SYNC, wybierz uprzednio zapisany plik źródłowy z kontaktami, a następnie kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Otwieranie.
   Uwaga: Usługa Odtwarzanie danych PIM przez SYNC jest niedostępna, jeśli urządzenie nie obsługuje profilu SYNC.

Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless Software rozpoczyna proces przywracania danych. Na ekranie widoczny jest wskaźnik postępu przywracania danych PIM, a po przywróceniu danych w podłączonym urządzeniu wyświetlany jest komunikat.