# Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth® -teknologi er en kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, som er designet til at erstatte de kabler, som forbinder bærbare og/eller fastgjorte enheder, samtidig med at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau.

Den globale anvendelse af Bluetooth og Bluetooth-teknologiens struktur gør det muligt for enhver Bluetooth-aktiveret enhed at oprette forbindelse til enhver anden Bluetooth-aktiveret enhed, som befinder sig inden for en defineret rækkevidde.

Alle oplysningerne i dette afsnit, samt en mere detaljeret teknologibeskrivelse, kan findes på webstedet www.bluetooth.com.

Forbindelser mellem Bluetooth-aktiverede elektroniske enheder gør det muligt for disse enheder at kommunikere trådløst via ad hoc -netværk med kort rækkevidde, som kaldes piconet. Piconet etableres dynamisk og automatisk I takt med, at Bluetooth-aktiverede egenskaber bevæger sig ind og ud af kommunikationsrækkevidden. Hver enhed i et piconet kan samtidig kommunikere med op til syv andre enheder i det enkelte piconet, og hver enhed kan også tilhøre forskellige piconet samtidig. Du kan forbinde dine Bluetooth-enheder på et næsten uendeligt antal måder.

Rækkevidden på Bluetooth-teknologi er programspecifik. Kildespecifikationen kræver en minimumrækkevidde på 10 meter eller 30 fod, men der er ingen bestemt grænse, og fabrikanterne kan tilpasse deres implementeringer til at give den ønskede rækkevidde, som deres løsninger skal bruge.

Spektrum-

Bluetooth-teknologi fungerer på det ikke-licenserede industrielle, videnskabelige og medicinske bånd (ISM) ved 2.4 til 2.485 GHz, og anvender et bredspektret, frekvensspringende, fuldt dupleks-signal med 1600 spring/sek. 2,4 GHz-ISM-båndet er tilgængeligt og ikke-licenseret i de fleste lande.

Rækkevidde

Rækkevidden kan variere afhængigt af, hvilken radiotype anvendes i en implementering:

- Klasse 3-radioer – har en rækkevidde på 1 meter
- Klasse 2-radioer – findes oftest i mobile enheder – har en rækkevidde på 10 meter
- Klasse 1-radioer – anvendes primært til industrielle brugsformål – har en rækkevidde på 100 meter

Strømforbrug

Bluetooth-teknologi er designet til at have meget lavt strømforbrug, og har blandt andet mulighed for at slukke for inaktive radioer.

Systemet 'Generic Alternate MAC/PHY' i Bluetooth High Speed gør det muligt at registrere fjern-AMPer til højhastighedsenheder, og det tænder kun radioen, når der er brug for dataoverførsel, hvilket optimerer strømforbruget og øger sikkerheden af radiotransmissionen.

Datahastighed

- 1 Mbps i Version 1.2;
- Der understøttes op til 3 Mbps i Version 2.0 EDR
- Der understøttes op til 24 Mbps i Bluetooth High Speed