# Bluetooth-Technologie

Bluetooth® Wireless-Technologie ist eine Kommunikationstechnologie für kurze Entfernungen, die die Verbindungskabel zwischen Mobilgeräten bzw. ortsgebundenen Geräten ersetzen soll, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen.

Die weltweite Akzeptanz von Bluetooth und die Struktur der Bluetooth-Technologie ermöglichen jedem Bluetooth-fähigen Gerät die Herstellung einer Verbindung mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb einer bestimmten Entfernung.

Alle Informationen in diesem Abschnitt sowie eine detailliertere Beschreibung der Technologie finden Sie auf der Website www.bluetooth.com.

Verbindungen zwischen Bluetooth-fähigen Elektrogeräten ermöglichen diesen Geräten über kurze Entfernungen die drahtlose Kommunikation in sogenannten Ad-hoc-Netzwerken, bekannt als Piconets. Piconets werden dynamisch und automatisch aufgebaut, sobald sich Bluetooth-fähige Geräte innerhalb der Funkreichweite befinden. Jedes Gerät in einem Piconet kann gleichzeitig mit bis zu sieben weiteren Geräten in demselben Piconet kommunizieren und jedes Gerät kann gleichzeitig mehreren Piconets angehören. Die Verbindungsmöglichkeiten für Ihre Bluetooth-Geräte sind beinahe grenzenlos.

Die Reichweite der Bluetooth-Technologie ist anwendungsabhängig. Die Kernspezifikation schreibt eine Mindestreichweite von 10 Metern bzw. 30 Fuß vor. Da es jedoch keine fest vorgegebene Beschränkung gibt, können Hersteller die Reichweite so einstellen, dass ihre Lösungen für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind.

Spektrum

Die Bluetooth-Technologie wird über das lizenzfreie ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical) zwischen 2,4 bis 2,485 GHz betrieben und verwendet für die Signalübertragung im Vollduplexbetrieb ein Frequenzsprungverfahren mit 1.600 Frequenzsprüngen pro Sekunde (hops/sec). Das 2,4-GHz-ISM-Band ist in den meisten Ländern verfügbar und lizenzfrei.

Reichweite

Die Reichweite kann je nach Klasse des verwendeten Funksenders variieren:

- Funksender der Klasse 3: 1 Meter bzw. 3 Fuß
- Funksender der Klasse 2: 10 Meter bzw. 33 Fuß; am häufigsten in Mobilgeräten anzutreffen
- Funksender der Klasse 1: 100 Meter bzw. 300 Fuß; am häufigsten in industriellen Anwendungen anzutreffen

Leistung

Die Leistungsaufnahme der Bluetooth-Technologie ist sehr niedrig und die Funksender können bei Inaktivität ausgeschaltet werden.

Der in Bluetooth High Speed integrierte AMP-Controller (Alternate MAC/PHY) ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Bluetooth-Geräten die Erkennung entfernter AMPs. Er schaltet die Funkeinheit nur ein, wenn sie zur Datenübertragung benötigt wird, und vermindert dadurch den Energieverbrauch und trägt zudem zur Sicherheit der Funkübertragung bei.

Datenübertragungsrate

- 1 Mbit/s für Version 1.2
- bis zu 3 Mbit/s für Version 2.0 EDR
- bis zu 24 Mbit/s für Bluetooth High Speed unterstützt