# טכנולוגיית Bluetooth

הטכנולוגיה האלחוטית של Bluetooth® היא טכנולוגיית תקשורת לטווח קצר שמיועדת להחליף את הכבלים המחברים התקנים ניידים ו/או קבועים תוך שמירה על רמות אבטחה גבוהות.

הקבלה הגלובלית של Bluetooth והמבנה של טכנולוגיית Bluetooth מאפשרים לכל התקן התומך ב-Bluetooth להתחבר לכל התקן אחר התומך ב-Bluetooth שנמצא בקרבה שצוינה.

כל המידע הכלול בסעיף זה ותיאור מפורט יותר של הטכנולוגיה זמינים באתר האינטרנט www.bluetooth.com.

חיבורים בין התקנים אלקטרוניים התומכים ב-Bluetooth המאפשרים להתקנים לנהל תקשורת אלחוטית באמצעות רשתות אד הוק לטווח קצר, המוכרות בשם רשתות Piconet. רשתות Piconet נוצרות באופן דינמי ואוטומטי כאשר התקנים התומכים ב-Bluetooth נכנסים ויוצאים מטווח קרבת רדיו. כל התקן ברשת Piconet יכול לנהל תקשורת בו-זמנית עם עד שבעה התקנים אחרים בתוך אותה רשת Piconet וכל התקן יכול להשתייך גם לכמה רשתות Piconet בו-זמנית. מספר הדרכים שבהן ניתן לחבר התקני Bluetooth הוא כמעט אינסופי.

הטווח של טכנולוגיית Bluetooth הוא ספציפי ליישום. טכנולוגיית הליבה מאפשרת טווח של 10 מ' לכל הפחות, אך אין כל מגבלה קבועה והיצרן יכול לכוונן את היישומים שלו כך שיספקו את הטווח הדרוש לתמיכה בפתרונות שלהם.

ספקטרום

טכנולוגיית Bluetooth פועלת בתדר תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) ללא רישיון של 2.4 GHz עד 2.485 GHz, באמצעות פריסת ספקטרום, דילוגי תדרים, אות דופלקס מלא בקצב נומינלי של 1600 דילוגים/שנייה. תדר 2.4 GHz ISM זמין ואינו כפוף לרישיון ברוב המדינות.

טווח

הטווח עשוי להשתנות בהתאם לסוג תדר הרדיו שבו נעשה שימוש ביישום:

- תדרי רדיו מסוג 3 - טווח של עד 1 מטר
- תדרי רדיו מסוג 2 - הנפות ביותר בהתקנים ניידים - טווח של 10 מטר
- תדרי רדיו מסוג 1 - משמשים בראש ובראשונה לשימושים תעשייתיים - טווח של 100 מטרים

מתח

טכנולוגיית Bluetooth מיועדת לפעול בצריכת מתח נמוכה מאוד, ואף מאפשרת לכבות תדרי רדיו כאשר אלה אינם פעילים.

ה-Generic Alternate MAC/PHY ב-Bluetooth High Speed מאפשר לגלות AMPs מרוחקים עבור התקנים במהירות גבוהה ומפעיל את תדר הרדיו רק כאשר יש צורך בהעברת נתונים, יתרון שמאפשר ניצול מיטבי של המתח ואף מסייע באבטחה של תדרי הרדיו.

קצב נתונים

- 1 Mbps עבור גרסה 1.2;
- עד 3 Mbps נתמכים עבור גרסה 2.0 EDR
- עד 24 Mbps נתמכים עבור Bluetooth High Speed