# Bluetooth-teknologi

Trådlös Bluetooth®-teknologi är en kommunikationsteknologi för korta distanser som är avsedd att ersätta de kablar som förbinder bärbara och/eller fast installerade enheter samtidigt som säkerhet på hög nivå upprätthålls.

Den globala acceptansen av Bluetooth och Bluetooth-teknologins struktur medger att vilken enhet som helst där Bluetooth är aktiverad kan ansluta sig till vilken annan enhet som helst där Bluetooth är aktiverad om den befinner sig inom ett angivet avstånd.

All information inom detta avsnitt och en mer detaljerad beskrivning av teknologin finns på webbplatsen www.bluetooth.com.

Anslutningar mellan elektroniska Bluetooth-enheter gör att dessa enheter kan kommunicera trådlöst genom ad hoc-nätverk på kort distans som kallas piconät. Piconät upprättas dynamiskt och automatiskt när Bluetooth-enheter kommer in i och lämnar radioräckvidd. Varje enhet i ett piconät kan samtidigt kommunicera med maximalt sju andra enheter inom just det piconätet och varje enhet kan även tillhöra flera piconät samtidigt. Sätten som du kan ansluta dina Bluetooth-enheter är nästan obegränsade.

Bluetooth-teknologins räckvidd är tillämpningsspecifik. Grundspecifikationerna anger en minsta räckvidd på 10 meter eller 30 fot, men det finns ingen fast gräns och tillverkarna kan anpassa sina tillämpningar så att de erbjuder den räckvidd som behövs för att stödja sina lösningars användningssituationer.

Spektrum

Bluetooth-teknologin arbetar i det olicensierade industriella, vetenskapliga och medicinska bandet (ISM-bandet) vid 2,4 till 2,485 GHz och använder en full duplex-signal med spritt spektrum och frekvenshoppning med en nominell hastighet på 1600 hopp/sek. ISM-bandet vid 2,4 GHz är tillgängligt och olicensierat i de flesta länderna.

Räckvidd

Räckvidden kan variera beroende på den klass av radio som används i en implementering:

- Klass 3-radior – har en räckvidd på upp till 1 meter eller 3 fot
- Klass 2-radior – de vanligaste i bärbara enheterna – har en räckvidd på upp till 10 meter eller 33 fot
- Klass 1-radior – som huvudsakligen används i industriella användningssituationer – har en räckvidd på upp till 100 meter eller 300 fot

Ström

Bluetooth-teknologin är utformad för att förbruka mycket litet ström och medger att radior kan stängas av vid inaktivitet.

Generiska alternativa MAC/PHY i Bluetooth High Speed möjliggör avkänning av fjärr-AMP:er för höghastighetsenheter och slår bara på radion när det behövs för dataöverföring, vilket ger lägre strömförbrukning och bidrar till radiosändarens säkerhet.

Datahastighet

- 1 Mbps för version 1.2;
- Upp till 3 Mbps stöds för version 2.0 EDR
- Upp till 24 Mbps stöds för Bluetooth High Speed