# 藍牙技術

藍牙無線技術是一種短距離通訊技術，用來取代連接可攜式及/或固定式裝置的纜線，同時亦保有高度安全性。

藍牙的全球通用性及藍牙技術的結構，讓任何藍牙裝置皆可連線至在指定鄰近範圍內的任何其他藍牙裝置。

頻譜

藍牙技術在工業、科學及醫療 (ISM) 上的操作頻帶為 2.4 GHz 至 2.485，並且使用展頻、跳頻、全雙工訊號，以 1600 hops/秒額定功率運作。在大多數國家/地區，2.4 GHz ISM 波段是免執照即可使用的波段。

範圍

藍牙裝置間的容許範圍因應用方式而異。藍牙規格規定範圍最低為 10 公尺或 30 英呎，但是沒有設定限制，製造商可以調整其實作，依其解決方案的使用情況提供所需範圍。範圍依無線電類別 (Class) 來分類：

- Class 3 無線電的範圍達 1 公尺或 3 英呎。
- Class 2 無線電的範圍為 10 公尺或 33 英呎。
- Class 1 無線電的範圍為 100 公尺或 300 英呎。

功率

藍牙技術的設計目的在盡量降低耗電量，並可讓藍牙無線電在不使用時關閉。

資料傳輸率

- 藍牙 1.2 為 1 Mbps。
- 藍牙 2.0 Extended Data Rate (EDR) 可達 3 Mbps。
- 藍牙高速無限寬頻可達 24 Mbps。

如需更多藍牙無線技術的相關資訊，請造訪 www.bluetooth.com。