К содержанию

# Спецификация

Сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Сетевой адаптер Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 єC до 35 єC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Мб/с.
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Windows XP* (32 и 64 бита) и Windows Vista* (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Сертификация Wi-Fi* для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Это версия адаптера Intel Wireless WiFi 4965AGN с отключенными возможностями Draft N. Draft N относится к документу: IEEE P802.11n(TM)/D1.0 тестовая поправка для Стандарта [для] информационных и телекоммуникационных технологий, а также обмена информацией между системами локальных и глобальных сетей - особые требования; часть 11: спецификации для беспроводных ЛС Medium Access Control (MAC) и Physical Layer (PHY): Дополнения для повышенной пропускной способности

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 єC до 35 єC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 - 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 (в зависимости от страны) | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32 и 64 бита) и Windows Vista (32 и 64 бита).
Сертификация Wi-Fi Alliance | Сертификация Wi-Fi для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 єC до 55 єC)
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Vista
Сертификация Wi-Fi Alliance | Сертификация Wi-Fi для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Форм-фактор | Мини-карта PCI Express
Габаритные размеры | Ширина 50,95 мм x Длина 30,00 мм x Высота 4,5 мм
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 53-контактный краевой разъем для мини-карты
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 92 % без конденсата (при температурах от 25 єC до 55 єC)
Частотная модуляция | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Vista
Сертификация Wi-Fi Alliance | Сертификация Wi-Fi для 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Форм-фактор | Мини PCI тип 3A
Габаритные размеры | Ширина 59,75 мм x Длина 50,95 мм x Высота 5 мм
Вес | 12,90 г
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 124-контактный краевой разъем SO-DIMM
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85 % без конденсата
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2,4 ГГц (802.11b/g)
Частотный диапазон | 5,15 ГГц - 5,85 ГГц | 2,400 - 2.472 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | 4 - 12 ГГц, неперекрывающиеся, в зависимости от страны | Канал 1-11 (только США) Канал 1-13 (Япония, Европа)
Скорость передачи данных | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с | 11, 5.5, 2, 1 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Vista
Сертификация Wi-Fi Alliance | Сертификация Wi-Fi для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA-персональная, WPA2-персональная, WPA-предприятие, WPA2-предприятие, AES-CCMP 128-битная, WEP 128-битная и 64-битная. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Форм-фактор | Мини PCI тип 3B
Габаритные размеры | Ширина 59,45 мм x Длина 44,45 мм x Высота 5 мм
Вес | 12,90 г
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Антенна с двукратным разнесением | Встроенный переключатель двукратного разнесения
Типы рабочих поверхностей разъемов | 124-контактный краевой разъем для мини PCI
Напряжение | 3,3 В
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85 % без конденсата
Частотная модуляция | OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот) с BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64QAM (квадратурная амплитудная модуляция), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), CCK (контрольная проверка канала)
Частотный диапазон | 2,400 - 2,472 ГГц (США) 2,400 - 2,4835 ГГц (Япония) 2,400 - 2,4835 ГГц (Европейский институт стандартов по телекоммуникациям ETSI)
Модуляция | OFDM (мультиплексирование с ортогональным делением частот) с BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64QAM (квадратурная амплитудная модуляция), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), CCK (контрольная проверка канала)
Каналы | Полная поддержка 14 каналов
Скорость передачи данных | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 и 54 Мб/с
Общее
Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Windows XP и Windows Vista
Сертификация Wi-Fi Alliance | Сертификация Wi-Fi для 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Стандарт беспроводной ЛС | IEEE 802.11g и 802.11b
Архитектура | Рабочие режимы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-битная), WEP 128-битная и 64-битная.
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств