العودة إلى المحتويات

# استعراض التأمين

تشفير WEP

- مصادقة الفتح والمفاتيح المشتركة

مصادقة 802.1X

- كيفية عمل مصادقة 802.1X
- ميزات 802.1X

WPA*/WPA2*
الوضع المؤسسي
الوضع الشخصي
WPA-مؤسسي وWPA2-مؤسسي
WPA-شخصي وWPA2-شخصي
AES-CCMP
TKIP
TLS
TTLS

- بروتوكولات المصادقة

PEAP

- بروتوكولات المصادقة

ميزات سيسكو

- Cisco LEAP
- ميزة سيسكو للتأمين من نقاط الوصول الدخيلة
- التجوال السريع (CCKM)
- CKIP
- بروتوكول حماية البيئة المختلطة 802.11b و802.11g
- EAP-FAST
- وضع الخلايا المختلطة
- إدارة الراديو

# تشفير WEP

استخدم تشفير مقياس IEEE 802.11 للخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP) لمنع استقبال البيانات اللاسلكية غير المصرح به، علماً بأن تشفير WEP يتيح مستويين من التأمين يستخدمان مفتاح 64-بت (فيما يطلق عليه أحياناً 40-بت) أو مفتاح 128-بت (يطلق عليه أيضاً 104-بت). لتحقيق تأمين أقوى استخدم مفتاح 128 بت. إذا استخدمت التشفير يتعين على كافة الأجهزة اللاسلكية في شبكتك اللاسلكية استخدام نفس مفاتيح التشفير.

يوفر تشفير الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي (WEP) والمصادقة المشتركة حمايةً لبياناتك على الشبكة. يستخدم WEP مفتاح تشفير لتشفير البيانات قبل إرسالها، حيث تقتصر إمكانية الوصول إلى الشبكة أو فك تشفير البيانات المرسلة من أجهزة كمبيوتر أخرى على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نفس مفتاح التشفير. أما المصادقة فتوفر عملية تحقق إضافية من المحول إلى نقطة الوصول.

جدير بالذكر أن منوال تسفير WEP يكون عرضة لهجمات الشبكات السلبية والنشطة، ولذلك يضم منوالي TKIP ,CKIP تحسينات على بروتوكول WEPتخفف من هجمات الشبكات الموجودة وتتعامل مع أوجه القصور فيها.

### مصادقة الفتح والمفاتيح المشتركة

يدعم IEEE 802.11 نوعين من أساليب مصادقة الشبكات: النظام المفتوح والمفاتيح المشترك.

- مصادقة مفتوحة: تستطيع أية محطة لاسلكية طلب المصادقة. حيث ترسل المحطة التي تحتاج للمصادقة مع محطة لاسلكية أخرى طلب إدارة مصادقة يحتوي على معرف المحطة المرسلة، وتجيز المحطة أو نقطة الوصول المستلمة أي طلب للمصادقة. تتيح مصادقة الفتح الوصول إلى الشبكة لأي جهاز، وفي حالة عدم تمكين أي تشفير على الشبكة يستطيع أي جهاز الوصول إلى الشبكة إن كان يعرف اسم معرف مجموعة الخدمات (SSID) لنقطة الوصول.
- مصادقة المفاتيح المشتركة: يفترض تسلم كل محطة عمل مفتاح سري مشترك عبر قناة آمنة بمعزل عن قناة اتصالات شبكة 802.11 اللاسلكية. تتطلب مصادقة المفاتيح المشتركة قيام العميل بتشكيل مفتاح WEP ثابت، ولا يجاز وصول العميل إلا إذا اجتاز العميل مصادقة على أساسٍ من الاستبيان.

# مصادقة 802.1X

كيفية عمل مصادقة 802.1X
ميزات 802.1X

### استعراض

لا ترتبط مصادقة 802.1X بعملية مصادقة 802.11، حيث يوفر مقياس 802.1X إطاراً لبروتوكولات متنوعة للمصادقة وإدارة المفاتيح، علماً بأنه توجد أنواع مختلفة من مصادقة 802.1X يقدم كل منها نهجاً مختلفاً للمصادقة مع اشتراكها جميعاً في توظيف نفس بروتوكول 802.1X وإطاره للاتصال بين عميل ونقطة وصول. في معظم البروتوكولات، يتلقى الملتمس عقب استكمال عملية مصادقة 802.1X مفتاحاً يستخدمه لتشفير البيانات. انظر كيفية عمل مصادقة 802.1X للحصول على مزيدٍ من المعلومات. في مصادقة 802.1X يُستخدم أسلوب مصادقة بين العميل وخادم لخدمة مصادقة مستخدمي الطلب الهاتفي عن بعد (RADIUS) موصل بنقطة الوصول، وتستخدم عملية المصادقة مسوغات - مثل كلمة مرور المستخدم - لا تنتقل عبر الشبكة اللاسلكية. تدعم معظم أنواع 802.1X المفاتيح الديناميكية لكل مستخدم ولكل جلسة تعزيزاً لتأمين المفاتيح الثابتة. يستفيد 802.1X من استخدام بروتوكول مصادقة قائم يسمى بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP).

لمصادقة 802.1X للشبكات اللاسلكية ثلاثة مكونات رئيسية:

- المصدق (نقطة الوصول)
- الملتمس (برنامج العميل)
- خادم المصادقة (RADIUS)

يؤسس تأمين مصادقة 802.1Xء طلب اعتماد من العميل اللاسلكي إلى نقطة الوصول، والتي تصادق العميل إلى خادم RADIUS متوافق مع بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP). قد يصادق خادم RADIUS المستخدم (عبر كلمات مرور أو شهادات) أو النظام (بعنوان MAC). لا يُسمح نظرياً للعميل اللاسلكي بالانضمام إلى الشبكات حتى تستوفى المعاملة.

يوجد أكثر من منوال مصادقة للاستخدام من أجل 802.1X، من بين أمثلة ذلك: EAP-TLS وEAP-TTLS وEAP المحمي (PEAP)، وهذه كلها أساليب لتعريف العميل اللاسلكي نفسه لخادم RADIUS. بمقتضى مصادقةRADIUS تُفحص معرفات المستخدمين مقابل قاعدة بيانات. يتألف RADIUS من مجموعة مقاييس تتناول المصادقة والاعتماد والمحاسبة (AAA)، ويتضمن RADIUS عملية وكالة للتحقق من العملاء في بيئة متعددة الخادمات. المقصود من مقياس IEEE 802.1X هو التحكم في الوصول إلى شبكات 802.11 القائمة على المنافذ سواء الشبكات اللاسلكية منها أو شبكات إيثرنت السلكية ومصادقته، علماً بأن التحكم في وصول الشبكات القائمة على المنافذ شبيه ببنية أساسية لشبكة محلية تحويلية تصادق الأجهزة الموصلة بمنفذ شبكة محلية وتمنع الوصول إلى ذلك المنفذ في حالة إخفاق عملية المصادقة.

#### ما معنى RADIUS؟

يعبر الاختصار RADIUS عن خدمة المصادقة عن بعد لمستخدمي الطلب الهاتفي وهي عبارة عن بروتوكول خادم- عميل للاعتماد والمصادقة والمحاسبة (AAA) يُستخدم لدى دخول عميل AAA بالطلب الهاتفي إلى خادم وصول شبكة أو خروجه منه، ويستخدم موفرو خدمات الإنترنت (ISP) خادم RADIUS عادةً لتنفيذ مهام الاعتماد والمصادقة والمحاسبة (AAA). فيما يلي بيان لمرحل الاعتماد والمصادقة والمحاسبة (AAA):

- مرحلة المصادقة: للتحقق من اسم مستخدم وكلمة مرور مقابل قاعدة بيانات محلية، وتبدأ بعد التحقق من المسوغات عملية المصادقة.
- مرحلة الاعتماد: لتحديد إذا ما كان من المسموح لطلبٍ ما الوصول إلى أحد الموارد. يخصص عنوان IP لعميل الطلب الهاتفي.
- مرحلة المحاسبة: لجمع معلومات عن استخدام الموارد لغرض تحليل التوجهات والتدقيق ومطالبات الجلسات الزمنية أو تخصيص التكلفة.

# كيفية عمل مصادقة 802.1X

يمكن بيان مصادقة 802.1X بشكل مبسط كما يلي:

- يرسل عميلٌ ما "طلب وصول" إلى إحدى نقاط الوصول، وتستفسر نقطة الوصول عن هوية العميل.
- يجيب العميل بحزمة تعريفه، والتي تمرر إلى خادم المصادقة.
- يرسل خادم المصادقة حزمة "قبول" إلى نقطة الوصول.
- تضع نقطة الوصول منفذ العميل في وضع الاعتماد ويُسمح بالشروع في تناقل البيانات.

# ميزات 802.1X

- دعم بروتوكول التماس 802.1X
- دعم لبروتوكول المصادقة المتوسع ‎(EAP) – RFC 2284
- أساليب المصادقة المدعومة:
  - بروتوكول المصادقة EAP TLS - RFC 2716 وRFC 2246
  - بروتوكول مصادقة EAP-SIM - RFC 4186
  - تأمين طبقة النقل النفقي (TTLS)
  - PEAP
- تدعم Microsoft Windows XP* وMicrosoft Windows 2000*

> ملحوظة: تدعم ميزات تأمين Intel(R) PROSet/Wireless في Windows Vista* مصادقة TTLS وEAP فقط.

# WPA* أو WPA2*

يمثل وصول واي فاي المحمي* (WPA* أو WPA2*) تحسيناً تأمينياً يزيد من مستوى حماية البيانات والتحكم في الوصول لشبكة لاسلكية زيادةً عظيمة. تعزز WPA مصادقة 802.1X وتبادل المفاتيح إلا إنها لا تعمل إلا مع مفاتيح التشفير الديناميكية. يستغل WPA بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة (TKIP) به تعزيزاً لتشفير البيانات، حيث يوفر TKIP تحسينات مهمة في تشفير البيانات من بينها وظيفة لخلط المفاتيح في كل حزمة وفحص (MIC) لسلامة الرسائل وموجه تهيئة موسع (IV) بقواعد للتسلسل إضافةً إلى آلية لإعادة صياغة المفاتيح، وباستخدام هذه التحسينات يحمي TKIP من نقاط الضعف المعروفة في WEP.

يُعرف الجيل الثاني من WPA والمتوافق مع مواصفات IEEE TGi باسم WPA2.

الوضع المؤسسي: يتحقق الوضع المؤسسي من مستخدمي الشبكة من خلال خادم مصادقة إما RADIUS أو خلافه. يستخدم WPA مفاتيح تشفير 128-بت ومفاتيح جلسات ديناميكية لضمان خصوصية الشبكة اللاسلكية وتأمين المؤسسة. يستهدف الوضع المؤسسي بيئات الشركات والجهات الحكومية.

الوضع الشخصي: يتطلب الوضع الشخصي تشكيلاً يدوياً لمفتاح مشترك مسبقاً (PSK) على نقطة الوصول والعملاء، حيث يصادق المفتاح المشترك مسبقاالمستخدمين عبر كلمة مرور أو كود تعريف على كلٍ من محطة العميل ونقطة الوصول، علماً بانه لا توجد حاجة لخادم مصادقة. يستهدف الوضع الشخصي البيئات المنزلية والشركات الصغيرة.

WPA مؤسسي وWPA2 – مؤسسي: وفر هذا المستوى من التأمين على الشبكات المؤسسية بخادم RADIUS 802.1X. يُحدد نوع مصادقة لمطابقة بروتوكول مصادقة خادم 802.1X.

> ملحوظة: يمكن التشغيل المتبادل فيما بين WPA – مؤسسي وWPA2 – مؤسسي.

WPA شخصي وWPA2 – شخصي: يوفر هذا المستوى من التأمين في بيئة الشبكة الصغيرة أو المنزل. وهو يستخدم كلمة مرور تسمى أيضاً مفتاح مشترك مسبقاً (PSK)، وكلما طالت كلمة المرور قوي تأمين الشبكة اللاسلكية. إذا كانت نقطة الوصول اللاسلكية أو الموجه يدعم WPA-شخصي أو WPA2-شخصي الشخصي فيجدر بك تمكينه على نقطة الوصول وتعيين كلمة مرور طويلة وقوية. يجب استخدام نفس كلمة المرور المدخلة في نقطة الوصول على هذا الكمبيوتر وسائر الأجهزة اللاسلكية التي تتعامل مع الشبكة اللاسلكية.

> ملحوظة: لا يمكن التشغيل المتبادل فيما بين WPA – شخصي وWPA2 – شخصي.

AES-CCMP- (مقياس التشفير المتقدم – بروتوكول CBC-MAC العداد) الأسلوب الجديد لحماية خصوصية الإرسال اللاسلكي المحدد في مقياس IEEE 802.11i. يوفر AES-CCMP أسلوب تشفير أقوى من TKIP. اختر AES-CCMP أسلوباً لتشفير البيانات كلما كانت لحماية البيانات بقوة أهمية.

> ملحوظة: ملحوظة: ربما تكون بعض حلول التأمين غير مدعومة في نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك وقد تتطلب برامج ومعدات إضافية وإلى دعم البنية الأساسية للشبكات المحلية اللاسلكية. راجع صانع الكمبيوتر للحصول على التفاصيل.

TKIP (بروتوكول سلامة المفاتيح المؤقتة) هو تحسين على تأمين WEP (الخصوصية المكافئة للتوصيل السلكي)، ويوفر TKIP خلطاً للمفاتيح لكل حزمة وفحصاً لسلامة الرسائل وآلية لإعادة صياغة المفاتيح، والتي تعالج معًا عيوب WEP.

## TLS

نوع من أساليب المصادقة يستخدم بروتوكول المصادقة المتوسع (EAP) وبروتوكول تأمين يسمى تأمين طبقة النقل (TLS). يستخدم EAP-TLS شهادات تستخدم كلمات مرور. تدعم مصادقة EAP-TLS إدارة مفاتيح WEP الديناميكية. المستهدف من بروتوكول TLS هو تأمين ومصادقة الاتصالات عبر شبكة عمومية من خلال تشفير البيانات. يتيح بروتوكول مصافحة TLS للخادم والعميل تقديم مصادقة متبادلة والتوصل بالتفاوض إلى منوال تشفير ومفاتيح شفرة قبل إرسال البيانات.

## TTLS

تعرف هذه الإعدادات البروتوكول والمسوغات المستخدمة لمصادقة مستخدمٍ ما. في TTLS (تأمين طبقة النقل النفقي) يستخدم العميل EAP-TLS للتحقق من الخادم وإنشاء قناة بتشفير TLS بين العميل والخادم، يستطيع العميل استخدام بروتوكول مصادقة آخر. في العادة تستخدم البروتوكولات القائمة على كلمات المرور هذه القناة المشفرة في عمليات الاستبيان لتمكين التحقق من الخادمات. حيث ترسل حزم الاستبيان والاستجابة عبر قناة بتشفير TLS غير مكشوفة. تدعم تطبيقات TTLS اليوم كافة الأساليب التي يعرفها EAP، إضافة إلى العديد من الأساليب الأقدم (PAP وCHAP وMS-CHAP وMS-CHAP-V2). يمكن تمديد TTLS بسهولة للعمل مع بروتوكولات جديدة عن طريق تعريف سمات جديدة لدعم البروتوكولات الجديدة.

## EAP-SIM

أسلوب بروتوكول المصادقة المتوسع لتعريف مشترك GSM (EAP-SIM) عبارة عن آلية للمصادقة وتوزيع مفاتيح الجلسات. وهو يستخدم وحدة تعريف المشتركين (SIM) للنظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM). يضم RFC 4186 وصف EAP-SIM.

### بروتوكولات المصادقة

- PAP: بروتوكول المصادقة بكلمة مرور هو بروتوكول مصافحة ثنائية الاتجاه مصمم للاستخدام مع PPP. بروتوكول المصادقة بكلمة مرور عبارة عن كلمات مرور من نص عادي مستخدم على نظم SLIP القديمة، وهو غير مؤمَّن.
- CHAP: بروتوكول مصادقة مصافحة الاستبيان هو بروتوكول مصافحة ثلاثي الاتجاه يعتبر أكثر أمانًا من بروتوكول المصادقة بكلمات المرور.
- MS-CHAP (MD4): يستخدم إصدار لشركة مايكروسوفت من بروتوكول RSA Message Digest 4 للاستبيان والجواب، وهو لا يعمل إلا على نظم Microsoft ويتيح تشفير البيانات. يؤدي تحديد أسلوب المصادقة هذا إلى تشفير كل البياتات.
- MS-CHAP-V2: يتيح ميزة إضافية غير موجودة مع MS-CHAP-V1 ولا مصادقة CHAP القياسية، ألا وهي ميزة تغيير كلمة المرور والتي تسمح للعميل بتغيير كلمة مرور الحساب إذا أبلغ خادم RADIUS بانقضاء كلمة المرور.

# PEAP

PEAP نوع مصادقة جديد ببروتوكول IEEE 802.1X للمصادقة المتوسع (EAP) مصمم للاستفادة من بروتوكول المصادقة المتوسع – تأمين طبقة النقل (EAP-TLS) على جانب الخادم ودعم مختلف أساليب المصادقة، بما فيها كلمات مرور المستخدم وكلمات مرور المرة الواحدة وبطاقات الرموز المميزة العامة.

### بروتوكولات المصادقة

- بطاقة الرموز المميزة العامة (GTC): يحمل بطاقات رموز مميزة محددة للمصادقة، والميزة الرئيسية في GTC هي المصادقة القائمة على الشهادات الرقمية/بطاقات الرموز المميزة، كما يتضمن GTC إمكانية إخفاء هويات أسماء المستخدمين حتى يتأسس نفق TLS المشفر مما يتيح سرية إضافية تحول دون بث أسماء المستخدمين خلال مرحلة المصادقة.
- MS-CHAP-V2: انظر MS-CHAP-V2 أعلاه.
- TLS: المستهدف من بروتوكول TLS هو تأمين ومصادقة الاتصالات عبر شبكة عمومية من خلال تشفير البيانات. يتيح بروتوكول مصافحة TLS للخادم والعميل تقديم مصادقة متبادلة والتوصل بالتفاوض إلى منوال تشفير ومفاتيح شفرة قبل إرسال البيانات. انظر TLS أعلاه.

## ميزات سيسكو

> ملحوظة: ميزات Cisco غير مدعومة على Windows Vista.

### Cisco LEAP

يمثل Cisco LEAP (EAP سيسكو الخفيف) مصادقة 802.1X للخادم والعميل من خلال كلمة مرور للدخول يقدمها المستخدم. عندما تتصل نقطة وصول لاسلكي بخادم RADIUS به تمكين Cisco LEAP (خادم سيسكو لضبط الوصول الآمن [ACS]) يتيح Cisco LEAP ضبط الوصول من خلال المصادقة المتبادلة بين محولات العميل اللاسلكية والشبكات اللاسلكية، كما يتيح مفاتيح تشفير مستخدم مفردة ديناميكية للإعانة على حماية خصوصية البيانات المنقولة.

### ميزة سيسكو للتأمين من نقاط الوصول الدخيلة

توفر ميزة سيسكو للتأمين من نقاط الوصول الدخيلة حماية تأمين من إدخال نقطة وصول دخيلة تستطيع محاكاة نقطة وصول مشروعة على شبكة بغية استخلاص معلومات عن مسوغات المستخدمين وبروتوكولات المصادقة مما قد يخل بالتأمين، ولا تعمل هذه الميزة إلا مع مصادقة LEAP من سيسكو. لا تحمي تكنولوجيا 802.11 القياسية الشبكات من إدخال نقطة وصول دخيلة. انظر مصادقة LEAP للحصول على مزيدٍ من المعلومات.

### التجوال السريع (CCKM)

إذا سمح تشكيل شبكة محلية لاسلكية بإعادة التوصيل السريع يستطيع أي جهاز عميل به تمكين LEAP التجوال من نقطة وصول لأخرى دون تدخل من الخادم الرئيسي، حيث تقوم نقطة وصول يسمح تشكيلها بتقديم خدمات النطاق اللاسلكية (WDS) مقام خادم RADIUS وتصادق العميل دون تأخير ملحوظ في تطبيقات الصوت أو غيرها من تطبيقات الحرج الزمني، وذلك عن طريق استخدام إدارة مفاتيح سيسكو المركزية (CCKM).

### CKIP

بروتوكول سيسكو للسلامة باستخدام المفاتيح (CKIP) هو بروتوكول تأمين خاص بسيسكو للتشفير في وسط 802.11. يستخدم CKIP الميزات التالية لتحسين تأمين 802.11 في وضع البنية الأساسية:

- تبديل المفاتيح (KP)
- ترقيم تسلسل الرسائل

### بروتوكول حماية البيئة المختلطة 802.11b و802.11g

تدعم بعض نقاط الوصول، مثل Cisco 350 وCisco 1200، البيئات التي لا تدعم كل محطات العملاء فيها تشفير WEP، مما يطلق عليه اسم وضع الخلايا المختلطة. عندما تعمل تلك الشبكات اللاسلكية في وضع "التشفير الاختياري" ترسل محطات العملاء المنضمة بوضع WEP كافة الرسائل مشفرةً، بينما ترسل المحطات التي تستخدم الوضع القياسي كافة الرسائل غير مشفرة، وتعلن نقاط الوصول هذه عن عدم استخدام الشبكة للتشفير إلا إنها تسمح بالعملاء الذين يستخدمون وضع WEP. في حالة تمكين الخلايا المختلطة في توصيفٍ ما فإن ذلك يتيح لك التوصيل بنقاط الوصول المشَكلة على "التشفير التلقائي".

### EAP-FAST

يستخدم EAP-FAST، شأنه شأن EAP-TTLS وPEAP، الحماية النفقية للتناقل، والفارق الأساسي هو أن EAP-FAST لا يستخدم الشهادات للمصادقة. يقتصر التفاوض على التقديم في EAP-FAST على العميل كأول تبادل للاتصال عند طلب EAP-FAST من الخادم، فإذا لم يكن لدى العميل مسوغ وصول محمي (PAC) سري مشترك مسبقاً فيستطيع تهيئة تبادل EAP-FAST للتقديم من أجل الحصول على مسوغ من الخادم ديناميكياً.

يوثق EAP-FAST أسلوبين لتسليم مسوغ الوصول المحمي: التسليم اليدوي من خلال آلية مؤمَّنة خارج المدى والتقديم التلقائي.

- آليات التسليم اليدوي هي آلية تسليم يعتقد مسئول الشبكة أنها آمنة بقدر كافٍ لشبكته.
- أما التقديم التلقائي فيؤسس نفقاً مشفراً لحماية مصادقة العميل وتسليم مسوغ الوصول المحمي (PAC) للعميل، ومع أن هذه الآلية لا تتمتع بنفس القدر من التأمين مقارنةً بأيٍ من الأساليب اليدوية فإنها أكثر أماناً من أسلوب المصادقة المستخدم في LEAP.

وينقسم أسلوب EAP-FAST إلى قسمين: التقديم والمصادقة. تتضمن مرحلة التقديم التسليم المبدئي لمسوغ الوصول المحمي (PAC) للعميل، ولا يلزم إجراء هذه المرحلة إلا مرة واحدة لكل عميل ومستخدم.

### وضع الخلايا المختلطة

تدعم بعض نقاط الوصول، مثل Cisco 350 وCisco 1200، البيئات التي لا تدعم كل محطات العملاء فيها تشفير WEP، مما يطلق عليه اسم وضع الخلايا المختلطة. عندما تعمل تلك الشبكات اللاسلكية في وضع "التشفير الاختياري" ترسل محطات العملاء المنضمة بوضع WEP كافة الرسائل مشفرةً، بينما ترسل المحطات التي تستخدم الوضع القياسي كافة الرسائل غير مشفرة، وتعلن نقاط الوصول هذه عن عدم استخدام الشبكة للتشفير إلا إنها تسمح بالعملاء الذين يستخدمون وضع WEP. في حالة تمكين "الخلايا المختلطة" في توصيفٍ ما فإن ذلك يتيح لك التوصيل بنقاط الوصول المشَكلة على "التشفير التلقائي".

### إدارة الراديو

في حالة تمكين هذه الميزة يتيح المحول اللاسلكي معلومات إدارة الراديو لبنية سيسكو الأساسية. في حالة استخدام أداة سيسكو المساعدة لإدارة الراديو على البنية الأساسية فإنها تشكل معاملات الراديو وتكشف التداخل وتكشف أيضاً نقاط الوصول الدخيلة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية