Zpět na obsah

# Nástroj správce

Nastavení hesla správce
Nastavení Nástroje správce
Balíčky správce
Profily správce

- Trvalý
- Připojení Před přihlášením/Běžné
- Běžné profily
- Vyloučení sítí
- Protokol VoIP (Voice over IP)

Nastavení aplikace
Nastavení adaptéru
Software
Skupiny EAP-FAST A-ID
Úkoly správce

Nástroj správce je určen pro osobu s oprávněním správce k tomuto počítači. Tento nástroj slouží ke konfiguraci běžných (sdílených) profilů, profilů Před přihlášením/Běžný a profilů trvalého připojení. Nástroj správce může také použít oddělení informačních technologií k nakonfigurování uživatelských nastavení v softwaru Intel(R) PROSet/Wireless a k vytváření vlastních instalačních balíčků určených k exportu do jiných systémů.

Nástroj správce se nachází v nabídce Nástroje aplikace Intel(R) PROSet/Wireless. Je nutné jej vybrat během vlastní instalace softwaru Intel(R) PROSet/Wireless, jinak tato funkce nebude v nabídce Nástroje uvedena.

## Nastavení hesla správce

Uživatelé nemohou měnit nastavení a profily správce, pokud neznají heslo k tomuto nástroji. Při prvním spuštění Nástroje správce je nutné zadat heslo. Heslo nesmí být delší než 56 znaků. Prázdná hesla nejsou přípustná.

POZNÁMKA: Jestliže původní heslo neznáte, neexistuje postup, jak vytvořit nové heslo.

1. Heslo: Vytvořte heslo (maximálně 56 znaků).
2. Potvrzení hesla: Zadejte heslo znovu.
3. Klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno Otevřít balíček správce.

Změna existujícího hesla:

1. Klepněte na položku Nástroj správce v nabídce Nástroje.
2. V okně pro zadání hesla klepněte na tlačítko Změnit heslo.
3. Původní heslo: Zadejte stávající heslo.
4. Nové heslo: Zadejte nové heslo.
5. Potvrzení hesla: Zadejte nové heslo znovu.
6. Klepnutím na tlačítko OK uložíte nové heslo a vstoupíte do Nástroje správce.

## Nastavení Nástroje správce

Správce může rozhodnout, v jakém pořadí budou profily správce umístěny do seznamu profilů Nástroje správce.

1. V hlavním okně klepněte na položky Nástroje > Nástroj správce.
2. Po spuštění Nástroje správce klepněte na položky Nástroje > Nastavení.
   - Chcete-li, aby byly profily správce vždy vkládány na začátek seznamu profilů v Nástroji správce, vyberte možnost Vložit na začátek.
   - Chcete-li, aby byly profily správce vždy vkládány na konec seznamu profilů v Nástroji správce, vyberte možnost Vložit na konec.
3. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno a vraťte se do Nástroje správce.

## Balíčky správce

Balíčky správce se používají k uložení profilů správy a dalšího nastavení. Tyto samorozbalovací spustitelné soubory můžete zkopírovat nebo odeslat do klientských počítačů v síti. Po spuštění tohoto spustitelného souboru bude jeho obsah nainstalován a nakonfigurován v cílovém počítači.

Vytvoření nového balíčku:

1. V nabídce Nástroje vyberte položku Nástroj správce.
2. Zadejte heslo pro přihlášení k Nástroji správce.
3. Balíček správce: Klepnutím na některou z následujících možností vytvoříte nový balíček nebo otevřete existující balíček.

> Název | Popis
> --- | ---
> Vytvořit balíček pro systém Windows XP nebo Windows 2000 | Vytvoření balíčku, který lze exportovat do uživatelského počítače, ve kterém je nainstalován operační systém Microsoft Windows XP* nebo Microsoft Windows 2000*. Prostřednictvím tohoto balíčku je možné exportovat profily Před přihlášením/Běžný a Trvalý se všemi typy ověřování 802.1X EAP.
> Vytvořit balíček pro systém Windows Vista | Vytvoření balíčku, který lze exportovat do uživatelského počítače, ve kterém je nainstalován operační systém Windows Vista*. Prostřednictvím tohoto balíčku je možné exportovat pouze běžné profily EAP-TTLS a EAP-SIM.
> Otevřít existující balíček | Výběrem této možnosti vyhledáte a otevřete existující balíček.

4. Klepněte na tlačítko OK.
5. Nakonfigurujte následující možnosti, které mají být zahrnuty v balíčku:

> Název | Popis
> --- | ---
> Profily | Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku profily. Profily mohou být sdíleny s dalšími uživateli.
> Nastavení aplikace | Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení aplikace. Uveďte nastavení aplikace, které má být povoleno.
> Nastavení adaptéru | Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení adaptéru. Uveďte počáteční hodnoty nastavení adaptéru použité v tomto počítači.
> Software | Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku software. Zadejte, které součásti softwaru budou nainstalovány do tohoto počítače. POZNÁMKA: Informace o zmenšení velikosti spustitelného souboru balíčku správce naleznete v části Software.
> Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST | Klepněte na možnost Zahrnout skupiny identifikátorů A-ID. Přidáním skupiny identifikátorů A-ID umožníte podporu více certifikátů PAC z více identifikátorů A-ID. POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici při vytváření balíčku správce pro klienty Windows Vista.

6. Klepněte na tlačítko Zavřít.
7. Zobrazí se upozornění: Aktuální balíček byl změněn. Chcete změny uložit?
8. Klepněte na tlačítko Ano. Uložte spustitelný soubor do adresáře na místním pevném disku.
9. Klepněte na tlačítko Uložit. Soubor bude vytvořen. POZNÁMKA: Tato operace může trvat několik minut.
10. Klepnutím na tlačítko Dokončit zobrazíte obsah balíčku.
    - Chcete-li použít konfiguraci uloženou v balíčku v počítači správce, zaškrtněte políčko Použít tento balíček v tomto počítači.
    - Chcete-li nainstalovat konfiguraci uloženou v balíčku, zkopírujte tento spustitelný soubor do cílového počítače. Po spuštění souboru balíčku bude provedena bezobslužná instalace.
11. Klepněte na tlačítko OK.

> POZNÁMKA: Balíček také můžete uložit pomocí příkazu Uložit balíček v nabídce Soubor.

> POZNÁMKA: Profily správce pro systém Windows Vista jsou ukládány ve formátu XML. Tyto profily jsou importovány do systému Windows Vista prostřednictvím Správce zásad skupiny.

Úpravy balíčku:

1. Spusťte Nástroj správce.
2. Chcete-li upravit existující balíček, klepněte na tlačítko Otevřít existující balíček na stránce Otevřít balíček správce.
3. Klepněte na tlačítko Procházet. Vyhledejte spustitelný soubor balíčku.
4. Klepněte na tlačítko Otevřít. Proveďte změny v nastavení balíčku.
5. Klepněte na tlačítko Zavřít.
6. Zobrazí se upozornění: Aktuální balíček byl změněn. Chcete změny uložit?
7. Klepněte na tlačítko Ano. Uložte spustitelný soubor do adresáře na místním pevném disku.

> POZNÁMKA: Balíček správce také můžete upravit pomocí příkazu Otevřít balíček v nabídce Soubor.

## Profily správce

Profily správce vlastní a spravuje správce sítě nebo správce počítače. Tyto profily jsou obecné neboli sdílené všemi uživateli počítače. Uživatelé je však nemohou měnit. Profily lze měnit jen pomocí Nástroje správce, který je chráněn heslem.

Existují dva typy profilů správce: Trvalý a Před přihlášením/Běžný. Můžete také nakonfigurovat nastavení VoIP (Voice over IP) k exportu do aplikace pro softwarové telefonování.

POZNÁMKA: V případě balíčků pro systém Windows Vista je možné vytvářet jen běžné profily EAP-SIM a TTLS.

POZNÁMKA: V systému Windows Vista není ověřování EAP-SIM podporováno pro profily typu Trvalý.

### Trvalé připojení

Trvalé profily se používají při spuštění nebo když k počítači není přihlášen žádný uživatel. Po odhlášení uživatele trvalý profil udržuje bezdrátové připojení do vypnutí počítače nebo do přihlášení jiného uživatele.

> POZNÁMKA: Není k dispozici pro balíčky pro systém Windows Vista.

Hlavní vlastnosti trvalého připojení:

- Jako trvalé profily mohou být vytvořeny následující typy profilů:
  - všechny profily, které nevyžadují ověřování 802.1X (například otevřené ověřování s šifrováním WEP, otevřené ověřování bez šifrování),
  - všechny profily s ověřováním 802.1X a uloženým pověřením: LEAP nebo EAP-FAST,
  - profily s nastavením zabezpečení, ve kterém je vybrána možnost Použít následující uživatelské jméno a heslo,
  - profily, které k ověření používají certifikát počítače,
  - profily typu WPA*-podnikový, které nepoužívají certifikát uživatele,
  - profily typu WPA-osobní.
- Trvalé profily jsou použity při spuštění systému a po odhlášení uživatele.

> POZNÁMKA: Aplikace Intel(R) PROSet/Wireless podporuje certifikáty počítače. Tyto certifikáty však nejsou zobrazeny v seznamech certifikátů.

Vytvoření trvalého profilu:

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku profily.
2. Klepněte na možnost Trvalý.
3. Klepnutím na tlačítko Přidat přejděte na stranu Obecná nastavení.
4. Název profilu: Zadejte popisný název profilu.
5. Název bezdrátové sítě (SSID): Zadejte název bezdrátové sítě.
6. Provozní režim: Síť (Infrastruktura) je vybráno jako výchozí.
7. Typ profilu správce: Trvalý: Aktivní, není-li přihlášen žádný uživatel je vybráno.
8. Klepněte na tlačítko Další.
9. Klepnutím na tlačítko Podnikové zabezpečení přejděte na stranu Nastavení zabezpečení. Informace o konfiguraci zabezpečení 802.1X naleznete v částech TLS, TTLS, PEAP, LEAP a EAP-FAST.
10. Klepněte na tlačítko OK.

### Připojení před přihlášením

Profily Před přihlášením/Běžný se používají před přihlášením uživatele. Pokud je nainstalována podpora funkce Jednotné přihlášení, bude připojení navázáno před sekvencí přihlášení k systému Windows (Před přihlášením/Běžný).

> POZNÁMKA: Není k dispozici pro balíčky pro systém Windows Vista.

Pokud podpora funkce Jednotné přihlášení není nainstalována, bude profil použit, jakmile bude relace uživatele aktivní. Profily Před přihlášením/Běžný jsou vždy uvedeny na začátku seznamu profilů. Uživatelé mohou upřednostňovat profily, které vytvořili, nemohou však měnit prioritu profilů Před přihlášením/Běžný. Vzhledem k tomu, že tyto profily jsou uvedeny na začátku seznamu Profily, aplikace Intel(R) PROSet/Wireless se automaticky pokusí připojit nejprve k profilům správce, které mají přednost před uživatelskými profily.

> POZNÁMKA: Profily Před přihlášením/Běžný mohou vytvářet a exportovat pouze správci.

Hlavní vlastnosti připojení před přihlášením:

- Připojení před přihlášením je aktivní pouze při přihlášení do systému Windows.
- Jako profily Před přihlášením/Běžný mohou být vytvořeny následující typy profilů:
  - profily 802.1X PEAP, TTLS nebo EAP-FAST, které v nastavení zabezpečení používají pověření Použít přihlašovací jméno a heslo systému Windows nebo Použít následující uživatelské jméno a heslo,
  - profily LEAP, které v nastavení zabezpečení používají pověření Vyzvat k zadání uživatelského jména a hesla,
  - profily 802.1X PEAP nebo TTLS s certifikáty uživatele nebo počítače (uživatel musí mít k použití certifikátů počítače oprávnění správce),
  - profily TLS, které k ověření identity klienta a serveru používají digitální certifikáty,
  - profily EAP-SIM, které k ověření pověření uživatele v síti používají kartu SIM (Subscriber Identity Module),
  - všechny běžné nebo uživatelské profily jiné než 801.1X (otevřená a WEP).
- Profil Před přihlášením/Běžný je použit při přihlášení uživatele do systému Windows.

#### Stav připojení profilem Před přihlášením/Běžný

Podpora profilů Před přihlášením/Běžný je nainstalována v rámci Vlastní instalace softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Další informace najdete v části Instalace nebo odinstalování funkce Jednotné přihlášení.

> POZNÁMKA: Jestliže funkce Jednotné přihlášení nebo Připojení před přihlášením nejsou nainstalovány, správce stále může vytvářet profily Před přihlášením/Běžný k exportu do počítače uživatele.

V následující části je popsána činnost funkce Připojení před přihlášením po spuštění počítače. Předpokladem je, že existuje uložený profil. Tento uložený profil má platné nastavení zabezpečení s vybranou možností Použít přihlašovací jméno a heslo systému Windows, které je použito při přihlášení do systému Windows.

1. Po spuštění počítače zadejte přihlašovací doménu systému Windows, uživatelské jméno a heslo.
2. Klepněte na tlačítko OK. Na stavové stránce připojení profilem Před přihlášením/Běžný se zobrazí průběh síťového připojení. Po připojení bezdrátového adaptéru k síťovému přístupovému bodu se stránka Stav zavře a uživatel systému Windows se přihlásí.
   - Jestliže přístupový bod během připojení profilem Před přihlášením/Běžný odmítne vaše pověření, budete vyzváni k zadání uživatelského pověření.
   - Zadejte pověření.
   - Klepněte na tlačítko OK. Profil bude použit a na stránce Stav se zobrazí průběh připojování, dokud nebudete přihlášeni do systému Windows.
   - Klepnutím na tlačítko Storno na stránce Pověření můžete vybrat jiný profil.

> POZNÁMKA: K certifikátu uživatele může přistupovat pouze uživatel, který byl v počítači ověřen. Před použitím profilu Před přihlášením/Běžný, který provádí ověření pomocí certifikátu uživatele, by se proto měl uživatel k počítači jednou přihlásit (pomocí kabelového připojení, alternativního profilu nebo místního přihlášení).

Po odhlášení bude bezdrátové připojení odpojeno a bude použit trvalý profil (pokud je k dispozici). Za určitých okolností je žádoucí zachovat aktuální připojení (pokud je například nutné odeslat uživatelská data na server po odhlášení nebo pokud jsou použity roamingové profily).

Této funkce dosáhnete vytvořením profilu, který je typu Před přihlášením/Běžný i Trvalý. Je-li takový profil aktivní při odhlášení uživatele, připojení zůstane zachováno.

Vytvoření profilu Před přihlášením/běžný:

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku profily.
2. Klepněte na možnost Před přihlášením/Běžný.
3. Klepnutím na tlačítko Přidat přejděte na stranu Obecná nastavení.
4. Název profilu: Zadejte popisný název profilu.
5. Název bezdrátové sítě (SSID): Zadejte identifikátor sítě.
6. Provozní režim: Síť (Infrastruktura) je vybráno jako výchozí.
7. Typ profilu správce: Před přihlášením/Běžný: Aktivní, je-li přihlášen některý uživatel. Tento profil sdílejí všichni uživatelé. Tento typ profilu je již vybrán.
8. Klepněte na tlačítko Další.
9. Klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Upřesnit nastavení. V okně Upřesnit nastavení můžete nastavit následující možnosti:

Název | Popis
--- | ---
Automatické připojení | Automaticky (výchozí): Výběrem této možnosti se aplikace Intel(R) PROSet/Wireless automaticky připojí k tomuto profilu, pokud je v dosahu. Na vyžádání: Výběrem této možnosti zabráníte automatickému připojení k profilu, pokud je síť v dosahu. Tuto možnost lze použít, pokud je například bezdrátové připojení zpoplatněno a nechcete se připojovat automaticky. POZNÁMKA: Není k dispozici u běžných profilů správce pro systém Vista.
Povinný přístupový bod | Výběrem této možnosti přidružíte bezdrátový adaptér ke konkrétnímu přístupovému bodu. Přikazuje bezdrátovému adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC. Zadejte adresu MAC přístupového bodu (BSSID); 48 bitů, 12 hexadecimálních číslic. Například 00:06:25:0E:9D:84. Tato funkce není k dispozici v provozním režimu ad hoc. Vymazat: Klepnutím vymažete aktuální adresu.
Ochrana heslem | Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků). POZNÁMKA: Není k dispozici u běžných profilů správce pro systém Vista.
Spustit aplikaci | Při připojení k profilu automaticky spustí dávkový soubor, spustitelný soubor nebo skript. Lze například automaticky spustit relaci virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se připojíte k bezdrátové síti.
Formát uživatelského jména | Správce může vybrat formát uživatelského jména pro ověřovací server. Možnosti jsou: uživatel (výchozí) uživatel@doména uživatel@doména.cz DOMÉNA\uživatel POZNÁMKA: Položka Formát uživatelského jména je k dispozici jen v okně Upřesnit nastavení Nástroje správce. Při vytváření uživatelského profilu pomocí Průvodce vytvořením profilu bezdrátové sítě aplikace Intel(R) PROSet/Wireless není k dispozici. Toto nastavení není možné použít pro certifikáty počítače.

10. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení.
11. Klepnutím na tlačítko Podnikové zabezpečení přejděte na stranu Nastavení zabezpečení. Informace o konfiguraci zabezpečení 802.1X jsou uvedeny v částech EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP a EAP-FAST.
12. Klepnutím na tlačítko OK profil uložíte a přidáte jej do seznamu profilů správce.

> POZNÁMKA: Pokud již bylo navázáno trvalé připojení, bude profil Před přihlášením/Běžný ignorován, nejsou-li v něm nakonfigurovány možnosti připojení Před přihlášením/Běžný i Trvalý.

### Běžné profily

Běžné profily jsou používány prostřednictvím Správce zásad skupiny. Jako běžné profily mohou být vytvořeny následující typy profilů:

- profily 802.1X TTLS, které při konfiguraci nastavení zabezpečení používají pověření Zobrazit výzvu při každém připojení nebo Použít následující,
- profily 802.1X TTLS s certifikáty uživatele nebo počítače (uživatel musí mít k použití certifikátů počítače oprávnění správce),
- profily EAP-SIM, které k ověření pověření uživatele v síti používají kartu SIM (Subscriber Identity Module),

Vytvoření běžného profilu:

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku profily (výchozí).
2. Klepněte na možnost Běžný.
3. Klepnutím na tlačítko Přidat přejděte na stranu Obecná nastavení.
4. Název profilu: Zadejte popisný název profilu.
5. Název bezdrátové sítě (SSID): Zadejte identifikátor sítě.
6. Provozní režim: Síť (Infrastruktura) je vybráno jako výchozí.
7. Klepněte na tlačítko Další.
8. Klepnutím na tlačítko Upřesnit otevřete okno Upřesnit nastavení. V okně Upřesnit nastavení můžete nakonfigurovat následující volitelné nastavení:

Název | Popis
--- | ---
Automatické připojení | Automaticky (výchozí): Výběrem této možnosti se aplikace Intel(R) PROSet/Wireless automaticky připojí k tomuto profilu, pokud je v dosahu. Na vyžádání: Výběrem této možnosti zabráníte automatickému připojení k profilu, pokud je síť v dosahu. Tuto možnost lze použít, pokud je například bezdrátové připojení zpoplatněno a nechcete se připojovat automaticky. POZNÁMKA: Není k dispozici u běžných profilů správce pro systém Vista.
Povinný přístupový bod | Výběrem této možnosti přidružíte bezdrátový adaptér ke konkrétnímu přístupovému bodu. Přikazuje bezdrátovému adaptéru, aby se připojil k přístupovému bodu pomocí konkrétní adresy MAC. Zadejte adresu MAC přístupového bodu (BSSID); 48 bitů, 12 hexadecimálních číslic. Například 00:06:25:0E:9D:84. Tato funkce není k dispozici v provozním režimu ad hoc. Vymazat: Klepnutím vymažete aktuální adresu.
Ochrana heslem | Ochránit tento profil heslem (maximálně 10 znaků). POZNÁMKA: Není k dispozici u běžných profilů správce pro systém Vista.
Spustit aplikaci | Při připojení k profilu automaticky spustí dávkový soubor, spustitelný soubor nebo skript. Lze například automaticky spustit relaci virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se připojíte k bezdrátové síti.
Formát uživatelského jména | Správce může vybrat formát uživatelského jména pro ověřovací server. Možnosti jsou: uživatel (výchozí) uživatel@doména uživatel@doména.cz DOMÉNA\uživatel POZNÁMKA: Položka Formát uživatelského jména je k dispozici jen v okně Upřesnit nastavení Nástroje správce. Při vytváření uživatelského profilu pomocí Průvodce vytvořením profilu bezdrátové sítě aplikace Intel(R) PROSet/Wireless není k dispozici. Toto nastavení není možné použít pro certifikáty počítače.

9. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Upřesnit nastavení.
10. Klepnutím na tlačítko Podnikové zabezpečení přejděte na stranu Nastavení zabezpečení. Informace o konfiguraci zabezpečení 802.1X naleznete v částech EAP-SIM a TTLS.
11. Klepnutím na tlačítko OK profil uložíte a přidáte jej do seznamu profilů správce.

### Vyloučení sítí

Správci mohou určit sítě, které mají být vyloučeny z připojení. Vyloučenou síť může ze seznamu Vyloučit odebrat jen správce. Vyloučená síť je zobrazena v okně Správa seznamu výjimek aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.

> POZNÁMKA: Není k dispozici pro balíčky pro systém Windows Vista.

Vyloučení sítě:

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku profily.
2. Klepněte na tlačítko Vyloučit.
3. Klepnutím na tlačítko Přidat otevřete okno Vyloučit síť (SSID).
4. Název sítě: Zadejte název sítě, kterou chcete vyloučit.
5. Klepnutím na tlačítko OK přidáte název sítě do seznamu.

Odebrání sítě ze seznamu výjimek:

1. Vyberte název sítě v seznamu Vyloučit.
2. Klepněte na tlačítko Odebrat. Síť bude odstraněna ze seznamu.

### Připojení VoIP (Voice over IP)

Software Intel(R) PROSet/Wireless podporuje aplikace jiných výrobců pro hlasovou komunikaci prostřednictvím protokolu VoIP. Aplikace VoIP jiných výrobců podporují hlasové kodeky. Kodeky obvykle zajišťují kompresi dat k úspoře šířky pásma sítě. Software Intel(R) PROSet/Wireless podporuje následující standardy kodeků ITU (International Telecommunications Union):

> Kodek | Algoritmus
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Vícerychlostní kodér
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | ADPCM s proměnnou rychlostí
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Správce může exportovat nastavení VoIP a konfigurovat různé rychlosti přenosu dat a snímků kodeku ke zlepšení kvality hlasu při přenosech VoIP.

Konfigurace nastavení VoIP:

> POZNÁMKA: Ověřte, že v části Nastavení aplikace v Nástroji správce není zakázána možnost VoIP. Tato možnost je ve výchozí konfiguraci povolena.

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku profily.
2. Klepněte na položku VoIP.
3. Klepnutím na tlačítko Přidat otevřete stranu Vytvořit profil VoIP.
4. Vyberte šířku pásma kodeku, použití aplikace a frekvenci snímků. Hlasová data:

> G711 má frekvenci snímků 10 ms s přenosovou rychlostí 64 kb/s
> G722 má frekvenci snímků 10 ms s přenosovou rychlostí 64 kb/s
> G723 má frekvenci snímků 30 ms s přenosovou rychlostí 5,3 kb/s nebo 6,4 kb/s
> G726-32 má frekvenci snímků 10 ms s přenosovou rychlostí 32 kb/s
> G728 má frekvenci snímků 2,5 ms s přenosovou rychlostí 16kb/s
> G729 má frekvenci snímků 10 ms s přenosovou rychlostí 10 kb/s

> Vyberte parametry v rozevíracích nabídkách.

> Kodek | Využití | Frekvence snímků
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABILNÍ G722_2_VARIABILNÍ | Interaktivní hlas Konference s přenosem zvuku Hlasová data Video Zvukové datové proudy | 20 30

5. Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na stranu Profily.
6. Klepnutím na tlačítko Zavřít uložíte nastavení profilu do balíčku.

## Nastavení aplikace

Správce může nastavit, jakou úroveň kontroly mají uživatelé nad připojením k bezdrátové síti.

Konfigurace nastavení aplikace:

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení aplikace.
2. Povolte nebo zakažte nastavení, která jsou uvedena v následující tabulce.

Název | Balíčky pro systém Windows XP nebo Windows 2000 | Balíčky pro systém Windows Vista | Popis
--- | --- | --- | ---
Ověřování 802.1X |  |  | Povolit uživateli vytvoření nebo připojení k profilům, které podporují různé typy ověřování 802.1X EAP. Vyberte typy ověřování 802.1X EAP, které chcete povolit v počítači uživatele: EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
Řízení AAA |  |  | Upozornit, pokud je tento bezdrátový adaptér používán jinou aplikací
Nástroj správce |  |  | Zákaz přístupu k Nástroji správce v počítači uživatele.
Automatické spuštění aplikace |  |  | Výběrem umožníte automatické spuštění dávkového souboru, spustitelného souboru nebo skriptu při připojení určitého profilu k síti. Lze například automaticky spustit relaci virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se uživatel připojí k bezdrátové síti.
Zapnutí bezdrátové komunikace aplikací |  |  | Povolit aplikaci jiného dodavatele zakázat zapnutí nebo vypnutí bezdrátové komunikace Intel(R) PROSet/Wireless.
CCXv4 |  |  | Výběrem možnosti Povolit CCXv4 povolíte funkce rozšíření Cisco Compatible Extensions verze 4 (CCXv4) pro profily EAP-FAST. POZNÁMKA: Pokud nejsou rozšíření CCXv4 povolena, funkce Skupiny identifikátorů certifikačních úřadů (A-ID) ověřování EAP-FAST v Nástroji správce nebude k dispozici. Vyberte, které z následujících výzev chcete povolit nebo zakázat v počítači uživatele pro zajišťování certifikátů PAC EAP-FAST: Vypnout výzvy a varování pro neověřené zajišťování: Pomocí této možnosti lze vypnout výzvy a varování při automatickém zajišťování certifikátů PAC, pokud není k dispozici žádný certifikát PAC nebo není k dispozici certifikát PAC odpovídající identifikátoru A-ID odeslanému připojeným serverem. Vypnout výzvy při změně výchozího serveru (A-ID): Pomocí této možnosti lze vypnout výzvy, pokud klient narazí na server, který již dříve zajistil certifikát PAC, ale nyní není vybrán jako výchozí server. Vypnout neověřené zajišťování po zajištění certifikátu PAC: Pomocí této možnosti lze automaticky vypnout automatické zajišťování po zajištění certifikátu PAC pro daný identifikátor A-ID. POZNÁMKA: Pokud je počítač uživatele vybaven adaptérem Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, není tato funkce instalována prostřednictvím Balíčku správce.
Uložit pověření do mezipaměti |  |  | Výběrem nastavíte uložení pověření po přihlášení uživatele. V případě, že se bezdrátové připojení dočasně přeruší, budou uložená pověření použita po opětovném připojení. Po odhlášení uživatele budou pověření vymazána. POZNÁMKA: Jestliže tato možnost není vybrána, pak při vytváření profilů nebude k dispozici možnost Zobrazit výzvu při každém připojení.
Zařízení-zařízení (ad hoc) |  |  | Umožňuje uživateli povolit nebo zakázat vytváření profilů Zařízení-zařízení (ad hoc) a přístup k sítím Zařízení-zařízení (ad hoc). Výběrem některé z následujících možností uživateli povolte nebo zakažte připojování k sítím zařízení-zařízení: Povolit připojení k sítím zařízení-zařízení Povolit pouze připojení k zabezpečeným sítím zařízení-zařízení Zakázat připojení k sítím zařízení-zařízení Vyberte, zda uživatel může konfigurovat profily s nastavením zařízení-zařízení (ad hoc). Zobrazit nastavení síťové aplikace zařízení-zařízení Skrýt nastavení síťové aplikace zařízení-zařízení Chcete-li odebrat provozní režim Zařízení-zařízení (ad hoc) z obecného nastavení profilu bezdrátové sítě, vyberte možnost Zakázat připojení k sítím zařízení-zařízení i Skrýt nastavení síťové aplikace zařízení-zařízení. Zabráníte tak uživateli vytvářet profily, které podporují sítě typu zařízení-zařízení (ad hoc).
Import a export |  |  | Výběrem umožníte import profilů do počítače uživatele nebo export profilů z počítače. Jestliže tuto možnost povolíte, bude možné automaticky importovat uživatelské profily zkopírované do složky pro automatický import.
Udržovat připojení |  |  | Výběrem této možnosti skryjete možnost Udržovat připojení v okně Upřesnit nastavení správce Vytvořit profil bezdrátové sítě. Možnost Udržovat připojení udržuje bezdrátové připojení s uživatelským profilem po odhlášení. POZNÁMKA: Možnost Udržovat připojení je možné použít s klientem Nortel VPN, pokud je v něm nakonfigurována možnost Logoff on Connect (Odhlásit při připojení).
Zapnutí zprávy o bezdrátové komunikaci |  |  | Umožňuje povolit aplikaci jiného dodavatele upozorňovat uživatele na zákaz zapnutí nebo vypnutí bezdrátové komunikace v aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless.
Koexistence systému Microsoft Windows XP |  |  | Vyberte možnost Povolit koexistenci funkce Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows a aplikace Intel(R) PROSet/Wireless v tomto počítači. Výběrem této možnosti povolíte koexistenci funkce Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows a aplikace Intel(R) PROSet/Wireless v počítači. Jestliže tuto možnost vyberete, zabráníte zakázání služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP, je-li povolena aplikace Intel(R) PROSet/Wireless. POZNÁMKA: Toto nastavení není možné použít pro klienta Microsoft Windows Vista.
Trvalé připojení |  |  | Vyberte možnost Zajistit aktualizaci trvalého připojení a zásad počítače před přihlášením uživatele. POZNÁMKA: Aktualizace zásad může zpozdit zobrazení přihlašovací obrazovky až o 2 minuty.
Režim Cisco před přihlášením |  |  | Umožňuje povolit režim Cisco během připojení profilem Před přihlášením/Běžný. Přístupové body Cisco mají schopnost podporovat více názvů bezdrátové sítě (SSID), ale vysílají pouze jeden. Při připojování k takovému přístupovému bodu je proveden pokus o připojení s každým profilem. Tento způsob je označován jako režim Cisco. POZNÁMKA: Připojení před přihlášením/běžné může prodloužit dobu připojení.
Připojení profilu |  |  | Vyberte úroveň připojení profilu v počítači uživatele. Zakázat přepínání uživatelských profilů. Uživatelé se mohou připojit pouze prvním profilem Před přihlášením/Běžný nebo pouze profily Před přihlášením/Běžný. Povolit uživateli připojení ke všem profilům správce Povolit uživateli připojení pouze k prvnímu profilu správce
Úroveň zabezpečení |  |  | Vyberte úroveň zabezpečení v počítači uživatele. Uživatelé se mohou připojit pouze k profilům na této úrovni zabezpečení. Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte zapnutí nebo vypnutí následujícího ovládacího prvku. Povolit uživateli připojení pouze k sítím s osobním zabezpečením POZNÁMKA: Není k dispozici pro balíčky pro systém Windows Vista.
Oznamování sdílené složky |  |  | Vyberte nastavení oznamování sdílené složky v počítači uživatele. Výběrem této možnosti bude automaticky zrušeno sdílení sdílených složek po dobu připojení k nezabezpečené síti. Zakázat toto oznamování Upozornit při připojení k nezabezpečené síti (výchozí)
Jednotné přihlášení |  |  | Vyberte typy profilů správce, které jsou povoleny v počítači uživatele. Trvalé připojení: Tyto profily jsou aktivní při spuštění počítače a když k počítači nejsou přihlášeni žádní uživatelé. Připojení Před přihlášením/Běžné: Tyto profily jsou aktivní ihned po přihlášení uživatele k počítači. Společné profily jsou povoleny, pokud v počítači uživatele nejsou nainstalovány funkce profilu Před přihlášením/Běžný. Společné profily jsou aktivní poté, co se uživatel přihlásil a jeho relace je aktivní. Profily Trvalý a Před přihlášením/Běžný jsou vždy uvedeny na začátku seznamu profilů uživatele. Uživatel je nemůže změnit ani odstranit.
Informace o podpoře |  |  | Zadejte informace o podpoře, které budou zobrazeny v okně O aplikaci softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Adresa URL podpory: Zadejte adresu webového serveru střediska podpory, na kterém mají zákazníci získávat technickou podporu. Telefonní číslo podpory: Zadejte telefonní číslo, na kterém mají zákazníci získávat technickou podporu.
Služba VoIP (Voice over IP) |  |  | Povolení softwarové aplikace jiného dodavatele jako aplikace VoIP v počítači uživatele. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena. POZNÁMKA: Pokud je počítač uživatele vybaven adaptérem Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, není tato funkce instalována prostřednictvím Balíčku správce.
Správce bezdrátové komunikace |  |  | Vyberte, který správce bezdrátové komunikace řídí bezdrátová připojení uživatele. Můžete použít správce předchozího přihlášeného uživatele nebo můžete každému uživateli povolit výběr vlastního upřednostňovaného správce. Povolit všem uživatelům přepínat po přihlášení mezi aplikací Intel(R) PROSet/Wireless a službou Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows XP. Správce bezdrátové komunikace při přihlášení je stejný jako správce bezdrátové komunikace, který byl aktivní při odhlášení posledního uživatele.
Wi-Fi Protected Setup* |  |  | Aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless je možné nakonfigurovat tak, aby pracovala jako registrátor pro přístupové body s podporou technologie Wi-Fi Protected Setup*. Registrátor zabezpečeně přenese klíč nebo heslo přístupového bodu, a to automaticky nebo ručně pomocí jednotky USB flash či jiného externího zařízení. Povolit registraci dalších zařízení (výchozí) Skrýt nastavení aplikace Povolit registraci zařízení Výběrem této možnosti povolíte registraci dalších zařízení pomocí aplikace Intel(R) PROSet/Wireless. Rovněž vyberte, zda chcete skrýt nastavení aplikace Povolit registraci zařízení v nastavení aplikace Intel(R) PROSet/Wireless, aby uživatel nemohl tato nastavení měnit.
Prohlížeč protokolu událostí bezdrátové sítě - předvolby |  |  | Vyberte, kam má být uložen soubor protokolu Prohlížeče událostí bezdrátové sítě Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter. V hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na položky Nástroje > Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter. V prohlížeči událostí Intel Wireless Event Viewer klepnutím na položky Soubor > Nastavení otevřete okno Nastavení prohlížeče událostí Wireless Event Viewer. Není-li tato funkce ještě povolena, zaškrtněte políčko Povolit protokolování. Zadejte výchozí složku pro uložené soubory protokolu: Výchozím umístěním je složka Dokumenty. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte nové umístění složky. Název souboru: Název souboru je výchozí název počítače. Maximální velikost: Zadejte velikost souboru v kilobajtech (kB). Klepnutím na tlačítko OK okno zavřete a nové změny budou použity. Chcete-li okno zavřít bez použití změn, klepněte na tlačítko Storno. Chcete-li, aby byl soubor protokolu po určitém počtu dní zkopírován na archivní server: Klepněte na možnost Kopírovat soubor protokolu do jiného umístění. Cílová cesta: Zadejte umístění, kde mají být soubory uloženy. Frekvence (počet dní): Vyberte, jako často mají být soubory přesunuty do cílové složky.
Bezdrátová komunikace zapnuta/vypnuta |  |  | Řízení bezdrátového rádia. Beze změny: Rádio nebude zapnuto ani vypnuto. Vypnout bezdrátové rádio: Profil vypne rádio. Zapnout bezdrátové rádio: Profil zapne rádio. Zakázat výběr Bezdrátová komunikace zapnuta/vypnuta: Výběrem této možnosti zabráníte uživateli v přístupu k ovládacímu prvku Bezdrátová komunikace zapnuta nebo Bezdrátová komunikace vypnuta v hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless nebo v nabídce hlavního panelu. Pokud se uživatel pokusí vypnout nebo zapnout ovládací prvek rádia, zobrazí se upozornění Tato funkce je zakázána správcem. Přidat výběr Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté: Výběrem této možnosti povolíte uživateli zapnutí nebo vypnutí rádia 802.11a nezávisle na rádiu 802.11b/g. Pokud vyberete tuto možnost, bude zpřístupněna položka Zakázat výběr Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté. Výběrem této možnosti zobrazíte ovládací prvek Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté, ale zakážete jej. Můžete tak uživateli umožnit ovládat jednotlivé přepínače. Po instalaci této funkce do počítače uživatele zapněte nebo vypněte ovládací prvek Rádio 802.11a podle následujících pokynů. Vypnutí rádia 802.11a: V hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na tlačítko Bezdrátová komunikace zapnuta. Zobrazí se seznam možností rádia. Vyberte možnost Rádio 802.11a vypnuté. Rádio 802.11a je nyní neaktivní. Zapnutí rádia 802.11a: V hlavním okně aplikace Intel(R) PROSet/Wireless klepněte na tlačítko Rádio 802.11a vypnuté. Zobrazí se seznam možností rádia. Vyberte možnost Bezdrátová komunikace zapnuta. Rádio 802.11a je nyní aktivní. POZNÁMKA: Možnost Přidat výběr Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté je k dispozici pouze u bezdrátových adaptérů, které podporují standardy 802.11a, 802.11b a 802.11g. Pokud je počítač uživatele vybaven adaptérem Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, není tato funkce instalována prostřednictvím Balíčku správce.
Zavřít | Zavření Nástroje správce.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Nastavení adaptéru

Konfigurace nastavení adaptéru:

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení adaptéru.
2. U každého nastavení uvedeného v následující tabulce vyberte některou z následujících možností:
   - Použít výchozí hodnotu: V počítači uživatele bude obnovena výchozí hodnota.
   - Beze změny: Bude zachována hodnota vybraná uživatelem. Správce se může rozhodnout neprosazovat v počítači uživatele všechna nastavení. Uživatel může změnit hodnoty nastavení adaptéru z nabídky Upřesnit aplikace Intel(R) PROSet/Wireless.
   - Výběr hodnoty: Správce vybere hodnotu, která má být použita v počítači uživatele.

Název | Popis
--- | ---
Šířka kanálu 802.11n | Nastavte šířku kanálu s vysokou propustností k maximalizaci výkonu. Šířku kanálu je možné nastavit na hodnotu Automaticky nebo 20 MHz. Výchozí nastavení je Automaticky. POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici, jen pokud se jedná o adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Režim 802.11n | Standard 802.11n je založen na předchozích standardech 802.1X, ke kterým přidává technologii MIMO(Multiple-Input Multiple-Output). Technologie MIMO zvyšuje propustnost dat a zlepšuje tak přenosovou rychlost. Režim adaptéru 802.11n můžete nastavit výběrem možnosti Povoleno nebo Zakázáno. Výchozí nastavení je Povoleno. POZNÁMKA: Toto nastavení je k dispozici, jen pokud se jedná o adaptér Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN. POZNÁMKA: K dosažení přenosových rychlostí vyšších než 54 Mb/s na připojeních 802.11n je nutné vybrat zabezpečení WPA2-AES. Lze vybrat žádné zabezpečení (Žádné), aby bylo možné provádět nastavení sítě a odstraňování potíží. Správce může povolením nebo zakázáním podpory režimu s vysokou propustností snížit spotřebu energie nebo předejít konfliktům s jinými pásmy či problémům s kompatibilitou.
Kanál ad hoc | Pokud ostatní počítače v síti zařízení-zařízení (ad hoc) nepoužívají jiný než výchozí kanál, není třeba kanál měnit. Hodnota: Vyberte ze seznamu povolený operační kanál. 802.11b/g: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11b a 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Tuto možnost vyberte, je-li použito frekvenční pásmo ad hoc 802.11a (5 GHz).
Správa napájení ad hoc | Slouží k nastavení funkcí úspory energie v sítích Zařízení-zařízení (ad hoc). Zakázat: Tuto možnost vyberte, pokud se připojujete k sítím ad hoc obsahujícím stanice, které nepodporují správu napájení ad hoc. Maximální úspora energie: Tuto možnost vyberte k optimalizaci životnosti baterie. Prostředí s velkým šumem: Tuto možnost vyberte k optimalizaci výkonu nebo při připojování s více klienty. POZNÁMKA: Pokud je počítač uživatele vybaven adaptérem Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, není tato funkce instalována prostřednictvím Balíčku správce.
Režim Ad Hoc QoS | Řízení kvality služby (Quality of Service, QoS) v sítích ad hoc. Funkce QoS určuje prioritu datového provozu z přístupového bodu v bezdrátové síti LAN podle klasifikace provozu. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) je certifikace QoS stanovená Aliancí Wi-Fi*. Je-li certifikace WMM povolena, adaptér ji využívá k podpoře označování priority a funkcí řazení do fronty v sítích Wi-Fi. Certifikace WMM povolena (výchozí) Certifikace WMM zakázána POZNÁMKA: Pokud je počítač uživatele vybaven adaptérem Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG nebo Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, není tato funkce instalována prostřednictvím Balíčku správce.
Ochrana smíšeného režimu | Použijte k zabránění kolizí dat ve smíšeném prostředí 802.11b a 802.11g. V prostředí, kde se klienti navzájem neslyší, by měl být použit režim RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send). Chcete-li zvýšit propustnost v prostředí, kde se klienti nacházejí v bezprostřední blízkosti a mohou se slyšet, můžete použít možnost CTS-to-self.
Řízení spotřeby | Řízení spotřeby: Umožňuje nastavit rovnováhu mezi spotřebou a výkonem adaptéru. Posuvník pro nastavení spotřeby bezdrátového adaptéru umožňuje nastavit rovnováhu mezi zdrojem napájení počítače a baterií. Vyberte rovnováhu mezi spotřebou energie a výkonem adaptéru. PSP - režim úspory energie CAM - trvale aktivní režim Vyberte jednu ze tří úrovní režimu úspory energie: PSP CAM: Klientský adaptér je napájen nepřetržitě. PSP úroveň 1: PSP je nastaveno na maximální výkon. PSP úroveň 2-4: PSP je nastaveno na maximalizaci výkonu. PSP úroveň 5: PSP je nastaveno na maximalizaci životnosti baterie. PSP Auto: Výchozí nastavení je PSP úroveň 6: Jedná se o rovnovážné nastavení mezi spotřebou energie a životností baterie. POZNÁMKA: Úspora energie se liší podle nastavení infrastruktury.
Režim preambule | Umožňuje změnit nastavení délky preambule obdržené přístupovým bodem v průběhu prvotního připojení. K připojení k přístupovému bodu vždy použijte dlouhou preambuli. Preambule Auto Tx umožňuje automatickou detekci preambule. Pokud je podporována, měla by být použita krátká preambule. Pokud není podporována, bude použita dlouhá preambule (preambule Long Tx). POZNÁMKA: Pokud je počítač uživatele vybaven adaptérem Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, není tato funkce instalována prostřednictvím Balíčku správce.
Agresivita roamingu | Nadefinujte, jak agresivně bude bezdrátový klient využívat roaming k vylepšení připojení k přístupovému bodu. Klepnutím na tlačítko Použít výchozí hodnotu zvolte vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem nebo vyberte hodnotu v seznamu. Hodnoty: 0: Žádný roaming: Bezdrátový klient nebude používat roaming. Pouze značné zhoršení kvality spojení způsobí přechod na jiný přístupový bod. 1-3: Povolit roaming. 2: Výchozí: Vyvážené nastavení mezi nepoužíváním roamingu a výkonem. Vyberte klepnutím na tlačítko Použít výchozí hodnotu. 4: Maximální roaming.
Zlepšení propustnosti | Slouží k nastavení hodnoty Řízení dávek paketů. Povolit: Výběrem této možnosti povolíte zlepšení propustnosti. Zakázat: Výběrem této možnosti vypnete zlepšení propustnosti (výchozí nastavení).
Přenosový výkon | Snížením přenosového výkonu se sníží pokrytí rádiovým signálem. Výchozí nastavení: Nejvyšší nastavení výkonu Hodnoty: Minimální Tx: Nejnižší: Minimální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na nejnižší přenosový výkon. Umožňuje zvětšit počet oblastí pokrytí nebo omezit oblast pokrytí. Zmenšením oblasti pokrytí v oblastech s vysokým provozem zlepšíte celkovou kvalitu přenosu a zabráníte zahlcení a interferenci s dalšími zařízeními. Tx úroveň 1, Tx úroveň 2, Tx úroveň 3: Nastavte podle požadavků země. Maximální Tx: Nejvyšší: Maximální pokrytí: Slouží k nastavení adaptéru na maximální úroveň přenosového výkonu. Vyberte k dosažení maximálního výkonu a dosahu v prostředí s nízkým počtem dalších rádiových zařízení. POZNÁMKA: Optimální nastavení je takové, kdy uživatel vždy nastaví nejnižší možnou úroveň přenosového výkonu, která ještě odpovídá kvalitě komunikace. Tento způsob umožňuje použití maximálního počtu bezdrátových zařízení v oblastech s hustým provozem a omezuje interference s dalšími zařízeními, se kterými toto rádio sdílí rádiové spektrum. POZNÁMKA: Toto nastavení se projeví v režimu Síť (Infrastruktura) i Zařízení-zařízení (ad hoc).
Bezdrátový režim | Vyberte pásmo, které má být použito k připojení k bezdrátové síti: Pouze 802.11a: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a. Pouze 802.11b: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b. Pouze 802.11g: Slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11g. 802.11a a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11a a 802.11g. 802.11b a 802.11g: slouží k připojení bezdrátového adaptéru pouze k sítím 802.11b a 802.11g. 802.11a, 802.11b a 802.11g: Slouží k připojení prostřednictvím bezdrátových sítí 802.11a, 802.11b nebo 802.11g (výchozí nastavení). POZNÁMKA: Možnosti bezdrátového režimu (typ modulace) určují vyhledané přístupové body zobrazené v seznamu Bezdrátové sítě.
Zavřít | Zavření Nástroje správce.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

## Software

Vyberte, které součásti softwaru Intel(R) PROSet/Wireless budou nainstalovány do počítače uživatele.

1. Klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku software.
2. Vložte instalační disk CD aplikace Intel(R) PROSet/Wireless do jednotky CD-ROM.
3. Zadejte instalační adresář softwaru Intel(R) PROSet/Wireless: Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte soubor Autorun.exe.
4. Klepněte na tlačítko OK.
5. Vyberte součásti, které chcete zahrnout do tohoto balíčku: Vyberte aplikace, které mají být nainstalovány do počítače uživatele.

Název | Popis
--- | ---
Ovladač bezdrátového síťového adaptéru | Nainstaluje ovladač NDIS bezdrátového síťového adaptéru.
Intel(R) PROSet/Wireless (pro balíček pro systém Windows Vista) | Podpora služby WMI: Umožňuje správcům, kteří nemají nainstalovánu aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, vzdáleně spravovat klienty, ve kterých je tato aplikace nainstalována. Nástroj správce: Nainstaluje Nástroj správce do nabídky Start.
Intel(R) PROSet/Wireless (pro balíček pro systém Windows XP nebo Windows 2000) | Vyberte funkce, které mají být nainstalovány do počítače uživatele. Poradce při potížích Intel(R) Wireless Troubleshooter: Pomáhá odstranit potíže s bezdrátovým připojením. Wi-Fi Protected Setup: Tato funkce pomáhá při vytvoření nové bezdrátové sítě a při připojování nových zařízení k této síti. Jednotné přihlášení: Umožňuje, aby se pověření pro připojení k bezdrátové síti shodovala s přihlašovacím uživatelským jménem a heslem systému Windows. Připojení před přihlášením: Profil Před přihlášením/Běžný je aktivní ihned po přihlášení uživatele k počítači. Podpora služby WMI: Služba WMI (Windows Management Instrumentation) umožňuje správcům, kteří nemají nainstalovánu aplikaci Intel(R) PROSet/Wireless, vzdáleně spravovat klienty, ve kterých je tato aplikace nainstalována. Nástroj správce: Nainstaluje položku Nástroj správce do nabídky Nástroje. POZNÁMKA: Funkce Poradce při potížích Intel Wireless Troubleshooter a Jednotné přihlášení nelze použít v balíčcích pro systém Windows Vista.

> Zmenšení velikosti softwarových souborů v Balíčku správce:

1. Zkopírujte instalační složky ze softwaru Intel(R) PROSet/Wireless do místního adresáře.
2. Odeberte složky nepoužitých jazyků ze složek \XP\Docs nebo \Vista\Docs a \XP\Apps\x32\iProLang nebo \Vista\Apps\v32\iProLang. Pokud například potřebujete pouze složky s angličtinou, můžete odebrat všechny jazykové složky kromě složky ENU.
3. Použijte soubory z místního adresáře k přidání softwarových souborů do balíčku správce.

> POZNÁMKA: Pokud vytváříte balíček správce v systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, jazykové soubory se nacházejí ve složkách \XP\Docs a XP\Apps\x64\iProLang.

> POZNÁMKA: Máte-li v úmyslu používat aplikaci Novell klient* for Windows, je třeba ji nainstalovat před instalací softwaru Intel(R) PROSet/Wireless. Pokud je software Intel(R) PROSet/Wireless již nainstalován, je třeba jej před instalací aplikace Novell Client for Windows odinstalovat.

## Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST

> POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici, pokud v části Nastavení aplikace v Nástroji správce není vybrána možnost CCXv4.

> POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u balíčků pro systém Windows Vista.

Identifikátor certifikačního úřadu (A-ID) je server RADIUS, který zajišťuje certifikáty PAC (Protected Access Credentials) skupinám identifikátorů A-ID. Skupiny identifikátorů A-ID jsou sdíleny všemi uživateli počítače a umožňují profilům EAP-FAST podporovat více certifikátů PAC z více identifikátorů A-ID.

Správce může skupiny identifikátorů A-ID nakonfigurovat předem a nainstalovat do počítače uživatele prostřednictvím Balíčku správce. Pokud profil bezdrátové sítě narazí na server s identifikátorem A-ID ve stejné skupině identifikátoru A-ID uvedeného v profilu bezdrátové sítě, použije tento certifikát PAC, aniž by se zobrazila výzva uživateli.

Přidání skupiny identifikátorů A-ID:

1. Vyberte možnost Zahrnout skupiny identifikátorů A-ID.
2. Klepněte na tlačítko Přidat.
3. Zadejte nový název skupiny A-ID.
4. Klepněte na tlačítko OK. Skupina identifikátorů A-ID bude přidána do seznamu skupin.

Pokud je skupina identifikátorů A-ID uzamčena, nelze do ní přidávat další identifikátory A-ID.

Přidání identifikátoru A-ID do skupiny identifikátorů A-ID:

1. Vyberte skupinu v seznamu skupin identifikátorů A-ID.
2. Klepněte na tlačítko Přidat v části Identifikátory A-ID.
3. Vyberte identifikátor A-ID.
4. Klepněte na tlačítko OK. Identifikátor A-ID bude přidán do seznamu.

Jakmile bude vybrána skupina identifikátorů A-ID, budou identifikátory A-ID extrahovány z certifikátů PAC na serveru skupiny certifikátů A-ID. Seznam identifikátorů A-ID bude automaticky naplněn.

> POZNÁMKA: Skupiny identifikátorů A-ID ověřování EAP-FAST není možné použít pro klienta Windows Vista.

## Úkoly správce

#### Jak získat klientský certifikát

Pokud nemáte certifikáty pro EAP-TLS (TLS) nebo EAP-TTLS (TTLS), je třeba pro ověření získat klientské certifikáty.

Certifikáty jsou spravovány z prohlížeče Internet Explorer nebo z Ovládacích panelů systému Microsoft Windows.

Systém Windows XP a Windows 2000: Při získání klientského certifikátu neaktivujte silnou ochranu soukromého klíče. Pokud pro certifikát aktivujete silnou ochranu soukromého klíče, budete muset zadávat přístupové heslo pro certifikát při každém použití. Pokud konfigurujete službu pro ověřování TLS/TTLS, musíte silnou ochranu soukromého klíče certifikátu vypnout. Jinak služba 802.1X neprojde ověřováním, protože neexistuje žádný přihlášený uživatel, který by mohl zadat požadované heslo.

Poznámky ke kartám Smart

Po instalaci karty Smart se do počítače automaticky nainstaluje certifikát a bude ho možné vybrat z osobního úložiště certifikátů nebo z kořenového úložiště certifikátů.

#### Nastavení klienta s ověřováním v síti TLS

Krok 1: Získání certifikátu

Chcete-li umožnit ověřování TLS, potřebujete platný klientský certifikát v místním úložišti pro přihlášený uživatelský účet. Také potřebujete důvěryhodný certifikát Certifikační autority v kořenovém depozitáři.

Certifikát lze získat těmito dvěma způsoby:

- od podnikového certifikačního úřadu, který je součástí serveru Windows 2000,
- importem ze souboru pomocí Průvodce importem certifikátu prohlížeče Internet Explorer.

Jestliže neznáte postup získání uživatelského certifikátu od certifikačního úřadu, obraťte se na správce.

Instalace certifikátu do místního počítače:

1. Získejte certifikát a uložte ho na místní disk.
2. Klepněte na tlačítko Import. Spustí se Průvodce importem certifikátu.
3. Klepněte na tlačítko Další.
4. Klepnutím na tlačítko Procházet vyhledejte certifikát na pevném disku.
5. Klepněte na exportovaný certifikát.
6. Klepněte na tlačítko Otevřít.
7. Klepněte na tlačítko Další.
8. Klepněte na možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti.
9. Klepnutím na tlačítko Procházet otevřete okno Vybrat úložiště certifikátů.
10. Klepněte na políčko Zobrazit fyzická úložiště.
11. Klepněte na tlačítko OK.
12. V seznamu úložišť přejděte nahoru a rozbalte složku Důvěryhodné kořenové certifikační úřady.
13. Klepněte na položku Místní počítač.
14. Klepněte na tlačítko OK.
15. Klepněte na tlačítko Další.
16. Klepnutím na tlačítko Dokončit proces dokončete.
17. Po instalaci certifikátu restartujte počítač.

Pomocí konzoly MMC (Microsoft Management Console) ověřte, že byl certifikát nainstalován do úložiště v počítači.

1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.
2. Zadejte příkaz MMC.
3. Klepnutím na tlačítko OK spusťte konzolu MMC.
4. Klepněte na nabídku Soubor.
5. Klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
6. Klepnutím na tlačítko Přidat otevřete okno Přidat samostatný modul snap-in.
7. Poklepejte na položku Certifikáty.
8. Klepněte na tlačítko Přidat.
9. Klepněte na položku Účet počítače.
10. Klepněte na tlačítko Další.
11. Klepněte na tlačítko Dokončit.
12. Klepněte na tlačítko Zavřít.
13. Klepněte na tlačítko OK.
14. V konzole klepněte na položku Certifikáty (místní).
15. Klepněte na položku Důvěryhodné kořenové certifikační úřady.
16. Poklepejte na položku Certifikáty.
17. Ověřte, že je v seznamu uveden nainstalovaný certifikát.
18. Klepněte na nabídku Soubor.
19. Klepnutím na příkaz Konec konzolu ukončete.

#### Získání certifikátu od certifikačního úřadu systému Microsoft Windows 2000*:

1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer a přejděte na službu HTTP certifikačního úřadu (použijte například adresu http://doménový_server.doména/certsrv, kde certsvr je příkaz, kterým se dostanete k certifikačnímu úřadu. Také můžete použít adresu IP serveru. Například „192.0.2.12/certsrv“.
2. Přihlašte se k certifikačnímu úřadu jménem a heslem uživatelského účtu, který jste vytvořili na ověřovacím serveru. Jméno uživatele a heslo nemusí být stejné jako přihlašovací jméno a heslo aktuálního uživatele systému Windows.
3. Na straně Certifikační autority Vítejte vyberte úkol Vyžádat certifikát a odešlete formulář.
4. Zvolte typ požadavku: Vyberte možnost Rozšířená žádost.
5. Klepněte na tlačítko Další.
6. Upřesnit žádost o certifikát: Vyberte možnost Odeslat tomuto úřadu žádost o certifikát pomocí formuláře.
7. Klepněte na tlačítko Odeslat.
8. Upřesnit žádost o certifikát: Vyberte položku Šablona uživatelského certifikátu.
9. Klepněte na možnost Označit klíče jako exportovatelné.
10. Klepněte na tlačítko Další. Použijte nabízené výchozí možnosti.
11. Certifikát vystaven: Klepněte na tlačítko Nainstalovat tento certifikát.

> POZNÁMKA: Jedná-li se o první certifikát, který jste získali, certifikační úřad se nejprve zeptá, zda má nainstalovat certifikát důvěryhodného certifikačního úřadu do kořenového úložiště. Toto není certifikát důvěryhodného certifikačního úřadu. Na certifikátu je uveden název hostitele certifikačního úřadu. Klepněte na tlačítko Ano. Tento certifikát potřebujete jak pro TLS, tak pro TTLS.

12. Pokud byl certifikát úspěšně nainstalován, zobrazí se zpráva Nový certifikát byl úspěšně nainstalován.
13. Chcete-li ověřit instalaci, klepněte na položky Internet Explorer > Nástroje > Možnosti Internetu > Obsah > Certifikáty. Nový certifikát by měl být nainstalován ve složce Osobní.

#### Import certifikátu ze souboru

1. Otevřete Vlastnosti Internetu (klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Internet Explorer na ploše).
2. Vyberte příkaz Vlastnosti.
3. Obsah: Poklepejte na položku Certifikáty. Zobrazí se seznam nainstalovaných certifikátů.
4. Klepnutím na tlačítko Importovat spusťte Průvodce importem certifikátu.
5. Vyberte soubor.
6. Zadejte přístupové heslo k souboru. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit ochranu silným soukromým klíčem.
7. Úložiště certifikátů: Klepněte na možnost Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu (aby byl certifikát přístupný, musí být uložen v osobním úložišti uživatelského účtu).
8. Přejděte na stránku Dokončení Průvodce importem certifikátu a klepněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurování profilu s ověřováním WPA se šifrováním WEP nebo TKIP, které používá ověřování TLS:

> POZNÁMKA: Získejte a nainstalujte klientský certifikát; postupujte podle kroku 1 nebo se obraťte na správce.

Zadejte certifikát používaný aplikací Intel(R) PROSet/Wireless.

1. Klepnutím na tlačítko Přidat na stránce Profil přejděte na stranu Obecná nastavení.
2. Název profilu: Zadejte název profilu.
3. Název bezdrátové sítě (SSID): Zadejte identifikátor sítě.
4. Provozní režim: Síť (Infrastruktura) je vybráno jako výchozí.
5. Klepnutím na tlačítko Další přejděte na stranu Nastavení zabezpečení.
6. Klepněte na položku Podnikové zabezpečení.
7. Ověření v síti: Vyberte možnost Otevřené (doporučeno).
8. Šifrování dat: Vyberte možnost WEP.
9. 802.1X povoleno: Vybrané.
10. Typ ověření: Vyberte možnost TLS.

#### Krok 1 z 2: Uživatel TLS

1. Získejte a nainstalujte klientský certifikát.
2. Vyberte některou z následujících možností získání certifikátu:

> Název | Popis
> --- | ---
> Statické heslo | Při připojení zadejte pověření uživatele.
> Jednorázové heslo (OTP) | Získání hesla z hardwarového tokenu.
> Kód PIN (softwarový token) | Získání hesla ze softwarového tokenu.

3. Klepněte na tlačítko Další.

#### Krok 2 z 2: Server TLS

1. Vyberte jednu z následujících metod získání pověření: Ověřit certifikát serveru nebo Zadat název serveru nebo certifikátu.
2. Klepněte na tlačítko OK. Profil bude přidán do seznamu profilů.
3. Klepněte na nový profil na konci seznamu profilů. Ke změně priority nového profilu použijte šipky nahoru a dolů.
4. Připojte se k vybrané bezdrátové síti klepnutím na tlačítko Připojit.
5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Intel(R) PROSet/Wireless.

Zpět na začátek

Zpět na obsah