Retour à la table des matières

# Se connecter à un réseau sans fil

Connexion à un réseau sans fil
Connexion initiale
Utilisation de Wi-Fi Protected Setup*
Configuration d'un point d'accès et d'un réseau
Connexion d'un candidat à l'inscription à un réseau ou un point d'accès
Ajout d'un candidat à l'inscription à un réseau existant sur l'agent d'enregistrement
Autres gestionnaires de réseau sans fil

# Connexion à un réseau sans fil

Vous trouverez ci-dessous des instructions sommaires pour établir une connexion à un réseau sans fil existant. Vous pouvez utiliser n'importe quelle des méthodes suivantes.

- Connexion automatique : si un profil existant correspond à un réseau disponible, vous êtes connecté automatiquement à ce réseau sans fil.
- Configurer un nouveau profil : sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux sans fil de la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless. Cliquez sur Connexion. Si la connexion est établie, un profil est créé dans la Liste des profils pour une utilisation ultérieure.
- Se connecter à un profil dans la Liste des profils : vous pouvez sélectionner un profil dans la Liste des profils. Pour l'activer, cliquez sur Connexion. Vous pouvez ainsi vous connecter à un réseau de priorité inférieure (le cas échéant).
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches située dans l'angle inférieur droit du Bureau de Windows. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion au profil. Une liste des profils précédemment configurés s'affiche. Sélectionnez un profil.
- Utilisez Wi-Fi Protected Setup* pour vous connecter à ou configurer un réseau sans fil.

# Connexion initiale

Le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless détecte automatiquement les réseaux sans fil se trouvant à portée de la carte sans fil. Lorsqu'un réseau est trouvé, une notification d'alerte de bureau s'affiche : Réseaux sans fil détectés. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations.

1. Double-cliquez sur l'alerte du bureau pour ouvrir la fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux sans fil.
3. Cliquez sur Connexion. Si le réseau n'exige aucune authentification, une alerte de bureau vous notifie que vous êtes connecté au réseau. Reportez-vous aux sections Fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless et Barre des tâches pour obtenir davantage d'informations sur le menu et les icônes de la barre des tâches.

Si vous devez ajouter une authentification de sécurité, procédez comme suit :

1. Les Paramètres généraux de l'Assistant Création de profil sans fil s'ouvrent et vous guident tout au long du processus de configuration.
2. Spécifiez un nom de profil. Le nom du profil correspond à votre nom pour le réseau en question. Entrez tout nom vous permettant d'identifier facilement ce réseau. Vous pouvez entrer par exemple Réseau de la maison, Café de la rue X, etc.
3. Nom du réseau sans fil (SSID) : contient l'identificateur du réseau.
4. Cliquez sur Suivant. Les paramètres de sécurité tentent ensuite de détecter les paramètres du réseau.
   - Si une clé communiquée à l'avance (PSK) ou un mot de passe WEP sont requis, vous êtes invité à fournir ces informations avant d'établir la connexion. Cliquez sur Avancé pour changer ou modifier le mot de passe communiqué à l'avance ou d'autres paramètres de sécurité. Pour davantage d'informations sur les clés et les mots de passe, reportez-vous à la section Clés réseau.
   - Si vous devez ajouter des paramètres de sécurité, cliquez sur Suivant. Reportez-vous à la section Présentation générale de la sécurité pour davantage d'informations.
5. Cliquez sur OK pour vous connecter au réseau sans fil.

Si vous ignorez l'alerte de bureau Réseaux sans fil détectés, Intel(R) PROSet/Wireless affiche l'invite suivante : Souhaitez-vous vous connecter à un réseau sans fil ? Cliquez sur Oui. La fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless s'ouvre. Suivez les instructions ci-dessus pour vous connecter à un réseau sans fil.

En plus de l'icône de la barre des tâches, Intel(R) PROSet/Wireless affiche également l'état de la connexion, la liste des réseaux sans fil et l'état de la connexion des réseaux. Reportez-vous à la section Fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless pour davantage d'informations.

## Utilisation de Wi-Fi Protected Setup* pour configurer ou se connecter à un réseau

- Configuration d'un point d'accès et d'un réseau
- Connexion d'un candidat à l'inscription (ordinateur) à un réseau ou un point d'accès
- Ajout d'un candidat à l'inscription à un réseau sur l'agent d'enregistrement

Intel(R) PROSet/Wireless implémente Wi-Fi Protected Setup pour permettre la configuration et la gestion faciles et sécurisées d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour effectuer la configuration initiale d'un réseau sans fil ou pour introduire de nouveaux périphériques sur le réseau. Wi-Fi Protected Setup simplifie le processus de configuration tout en assurant que le réseau est configuré en toute sécurité. Les termes suivants sont utilisés dans cette description.

- Point d'accès : périphérique qui permet de connecter des périphériques sans fil à un réseau. Le nom de réseau (SSID) et les informations de sécurité nécessaires sont configurés sur le point d'accès.
- Candidat à l'inscription : un périphérique qui cherche à se connecter à un point d'accès ou à un réseau sans fil, mais qui ne dispose pas du mot de passe ou de la clé du point d'accès ou du réseau. Dès que l'ordinateur obtient le mot de passe ou la clé valide, il devient membre du réseau sans fil. Le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless peut être configuré pour fonctionner comme candidat à l'inscription pour les points d'accès pris en charge.
- Agent d'enregistrement : un agent d'enregistrement est une entité logique (généralement un ordinateur) qui permet à d'autres périphériques (généralement des ordinateurs) de se connecter à un réseau sans fil. Le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless peut être configuré pour fonctionner comme agent d'enregistrement pour les points d'accès pris en charge. L'agent d'enregistrement transfère automatiquement en mode sécurisé la clé ou le mot de passe du point d'accès.

Un nouveau réseau sans fil est établi en configurant le point d'accès, connectant les ordinateurs souhaités équipés d'une carte réseau sans fil et en établissant éventuellement une connectivité réseau externe (c'est-à-dire, l'Internet, habituellement en connectant le point d'accès à un modem ADSL ou câble, ou équivalent).

### Configuration d'un point d'accès et d'un réseau

Les étapes suivantes permettent de configurer l'ordinateur comme agent d'enregistrement pour un réseau sécurisé ou un point d'accès.

1. Localisez le mot de passe de propriété du point d'accès. Ce mot de passe est défini par le fabricant du point d'accès. Il se trouve souvent sur une étiquette en dessous du périphérique.
2. Mettez le point d'accès du réseau sous tension.
3. Sur l'ordinateur que vous souhaitez configurer comme agent d'enregistrement, activez Intel(R) PROSet/Wireless.
4. Dans Intel(R) PROSet/Wireless, cliquez sur Outils > Paramètres d'application.
5. Dans la section Paramètres avancés de Wi-Fi Protected Setup, sélectionnez Activer l'enregistrement du périphérique.

6. Le message suivant vous indique qu'un ou plusieurs périphériques compatibles sont à portée de l'ordinateur. Cliquez sur le message ou sélectionnez le réseau dans la liste des réseaux sans fil de la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.

7. Le panneau suivant s'ouvre. Utilisez la liste des réseaux disponibles pour sélectionner le réseau auquel vous voulez vous connecter. Dans cet exemple, nous avons sélectionné UnConfigured AP. Il s'agit d'un nom générique pour un point d'accès non configuré. La liste affiche uniquement les réseaux détectés. Cliquez sur Suivant.

8. Reporez-vous au panneau suivant. Entrez le mot de passe de propriété du périphérique que vous avez récupéré sur le point d'accès. Cliquez sur Suivant pour continuer.

9. Le panneau suivant affiche le nom du réseau, le type de sécurité et le mot de passe. Si le point d'accès est déjà configuré (les champs sont grisés), passez à l'étape 10. Si le point d'accès n'est pas encore configuré (les champs ne sont pas grisés), passez à l'étape 11.
10. Après quelques secondes, le message suivant s'affiche :
    Le point d'accès est déjà configuré. Voulez-vous le reconfigurer ?
    Si vous ne souhaitez pas reconfigurer le point d'accès, sélectionnez Non. Le logiciel se connectera au réseau, établira la connexion et créera un profil. Le logiciel se ferme ensuite et la procédure sera terminée. Si vous souhaitez reconfigurer le point d'accès, sélectionnez Oui.
11. Le panneau suivant est affiché (il est probable qu'il soit différent du panneau illustré ci-dessous). Le premier champ affiche le nom du point d'accès. Par défaut, ce champ est Nom du réseau sans fil (SSID). Dans cet exemple, nous l'avons remplacé ici par MyWPS. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez.
12. Le champ suivant du panneau ci-dessous est celui du Type de sécurité. Sélectionnez le type de sécurité désiré.

- WPA* Personnel nécessite la configuration manuelle d'une clé communiquée à l'avance (PSK) sur le pont d'accès et les clients. La clé communiquée à l'avance permet d'authentifier un mot de passe ou un code d'identification, sur la station cliente comme sur le point d'accès. Un serveur d'authentification est nécessaire.
- La sécurité WPA2* est la sécurité WPA de deuxième génération, fournissant aux utilisateurs de réseaux sans fil personnels ou d'entreprise un niveau d'assurance élevé que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leurs réseaux sans fil. Nous avons sélectionné ici la sécurité WPA2 Personnel. Vous pouvez utiliser les profils Intel(R) PROSet/Wireless pour obtenir le nom du réseau sans fil (SSID) et l'expression de passe WPA2-Personnel à utiliser avec un périphérique existant. Reportez-vous à la section Sécurité pour davantage d'informations.

13. Le troisième champ est le champ Mot de passe (clé). Le mot de passe indiqué est créé de façon aléatoire ou préconfiguré, mais vous pouvez choisir le mot de passe que vous souhaitez. Utilisez toutefois une clé complexe pour assurer une sécurité optimale. Elle doit comporter entre 8 et 63 caractères. (Ce mot de passe sera entré ultérieurement sur le candidat à l'inscription (ordinateur) pour accéder à ce réseau.) Une fois que cette étape est terminée, cliquez sur Suivant.

14. Les panneaux suivants montrent la configuration terminée du point d'accès et de l'agent d'enregistrement.

Le panneau suivant s'affiche rapidement et montre la configuration des paramètres sans fil du point d'accès.

15. Lorsque le réseau reçoit le mot de passe de propriété, le message suivant s'affiche : La connexion au réseau <nom du réseau sans fil> a réussi. Cliquez sur Terminer. Cette procédure termine la configuration du point d'accès et de l'agent d'enregistrement.

16. Pour enregistrer ces paramètres sous forme d'un profil afin de les utiliser plus tard sur un client existant, cliquez sur Enregistrer les paramètres sans fil dans : C:\<nom du réseau sans fil>. Les paramètres de profil sont enregistrés dans un fichier texte (.txt) sur votre disque dur local. Par défaut, le fichier est enregistré sur votre disque C:\ local. Acceptez l'emplacement d'enregistrement par défaut ou cliquez sur Parcourir pour en choisir un autre sur votre ordinateur.

Vous pouvez ensuite connecter un candidat à l'enregistrement (ordinateur) au réseau utilisant l'agent d'enregistrement.

### Connexion d'un candidat à l'inscription à un réseau ou un point d'accès

Suivez ces étapes pour connecter un candidat à l'inscription au réseau que vous venez d'établir. Ce processus considère que l'agent d'enregistrement utilise le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.

1. Sur le candidat à l'inscription que vous souhaitez connecter au réseau, le message ci-dessous vous indique qu'un ou plusieurs points d'accès utilisant la fonctionnalité Wi-Fi Protected Setup se trouvent à portée de votre ordinateur sans fil. Cliquez sur le message. ou sélectionnez le réseau dans la liste des réseaux sans fil de la fenêtre principale d'Intel(R) PROSet/Wireless.

2. La page de démarrage de l'Assistant Configuration du réseau sans fil s'ouvre. Utilisez la liste Réseaux disponibles pour sélectionner le réseau auquel vous voulez vous connecter (dans cet exemple, il s'agit de MyWPS). Cliquez ensuite sur Suivant.

3. Le panneau Découverte s'ouvre, comme indiqué ci-après. Le candidat à l'inscription que vous voulez connecter au réseau détecte l'agent d'enregistrement pour le réseau. Si le processus de découverte réussit, le nom de l'agent d'enregistrement ou du point d'accès s'affiche.

4. Le panneau suivant s'ouvre, affichant le mot de passe du périphérique (mot de passe du candidat à l'inscription). Le mot de passe affiché sur le candidat à l'inscription est un mot de passe unique, provisoire et généré de façon aléatoire pour le candidat. Ce mot de passe est utilisé pour demander l'autorisation de se connecter au point d'accès du réseau. (Le mot de passe indiqué ci-dessous est fourni à titre d'exemple uniquement.)

5. Dans l'agent d'enregistrement, entrez le mot de passe fourni par le candidat à l'inscription. Cliquez ensuite sur Suivant.

REMARQUE : ce processus considère que l'agent d'enregistrement utilise le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless. Le processus et les fenêtres affichées sur l'agent d'enregistrement peuvent varier pour les logiciels des autres éditeurs. Un agent d'enregistrement peut être intégré à certains points d'accès.

6. Le panneau suivant affiche les profils pour le réseau en question. Le profil sélectionné sera envoyé au candidat à l'inscription, ce qui lui accorde l'accès au réseau. Seuls les profils pris en charge sont affichés. Les profils pris en charge sont ceux basés sur la sécurité WPA-PSK, WPA2-PSK et ouverte (aucune sécurité). Sélectionnez le profil et cliquez sur Suivant pour finaliser le processus d'enregistrement.

7. Le panneau suivant indique que l'enregistrement du candidat à l'inscription auprès de l'agent d'enregistrement est terminé. Cliquez sur Terminer.

8. Sur le candidat à l'inscription, cliquez sur Suivant. Le message suivant s'affiche sur le candidat à l'inscription : La connexion au réseau <nom du réseau sans fil> a réussi. Cliquez sur Terminer.

### Ajout d'un candidat à l'inscription à un réseau existant sur l'agent d'enregistrement

La procédure suivante vous permet d'ajouter un candidat à l'inscription à un réseau existant si le point d'accès est déjà configuré et l'agent d'enregistrement est déjà connecté au point d'accès.

REMARQUE : ce processus considère que l'agent d'enregistrement utilise le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless. Le processus et les fenêtres affichées sur l'agent d'enregistrement peuvent varier pour les logiciels des autres éditeurs.

1. Obtenez le mot de passe de l'ordinateur que vous voulez ajouter au réseau.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Intel(R) PROSet/Wireless de la barre des tâches et sélectionnez Ajouter un nouveau périphérique.
3. Effectuez les étapes 5 à 8 de la procédure Connexion d'un candidat à l'inscription à un réseau ou un point d'accès.

## Autres gestionnaires de réseau sans fil

Lorsque Intel(R) PROSet/Wireless détecte qu'une autre application logicielle tente de communiquer avec le périphérique sans fil, un message vous en avertit.

#### Configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP*

Pour passer d'Intel(R) PROSet/Wireless au service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP, utilisez une des méthodes suivantes :

Depuis le menu de la barre des tâches :

Cliquez sur Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi* pour passer au service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP*. Sélectionnez cette option pour désactiver Intel(R) PROSet/Wireless et ne plus l'utiliser actuellement comme gestionnaire de carte sans fil. Vous pouvez ensuite configurer Microsoft Windows XP comme votre gestionnaire de réseau sans fil.

> REMARQUE : aucun des profils sans fil créés à l'aide Intel(R) PROSet/Wireless ne sera visible dans le service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP. Pour utiliser les profils sans fil Intel, vous devez sélectionner Utiliser Intel(R) PROSet/Wireless pour gérer les réseaux Wi-Fi dans le menu de la barre des tâches.

Depuis Intel(R) PROSet/Wireless :

Dans le menu Avancé de l'application Intel(R) PROSet/Wireless, cliquez sur Utiliser Windows pour gérer les réseaux Wi-Fi. Après avoir utilisé le service de configuration automatique sans fil de Microsoft Windows XP, vous pouvez retourner à Intel(R) PROSet/Wireless. Cliquez sur Activer Intel(R) PROSet/Wireless dans la fenêtre principale de Intel(R) PROSet/Wireless ou sur Utiliser Intel(R) PROSet/Wireless pour gérer les réseaux Wi-Fi dans le menu de la barre des tâches.

#### Logiciel sans fil tiers

Si un logiciel fourni par un point d'accès (café, aérogare, etc.) est utilisé, Intel(R) PROSet/Wireless vous en informe et se désactive automatiquement. Intel(R) PROSet/Wireless ne peut gérer un périphérique sans fil lorsqu'un autre gestionnaire de réseau sans fil communique avec celui-ci. Pour tirer parti des fonctionnalités d'Intel(R) PROSet/Wireless, vous devez désactiver ou désinstaller ce logiciel dès que vous quittez le point d'accès.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité