К содержанию

# Использование программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless

Использование Intel(R) PROSet/Wireless в качестве менеджера беспроводной сети
Запуск Intel(R) PROSet/Wireless
Запуск Intel(R) PROSet/Wireless с панели задач

- Значки панели задач
- Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе

Главное окно Intel(R) PROSet/Wireless

- Список беспроводных сетей
- Значки состояния подключения
- Свойства сети
- Информация подключения
- Список профилей

Меню Intel(R) PROSet/Wireless

- Меню "Инструменты"
  - Настройки приложения
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Ручная диагностика сети
  - Программа Администратор
- Меню "Дополнительно"
  - Настройки адаптера
  - Дополнительная статистика
  - Использовать Windows для управления Wi-Fi*
- Меню "Профили"
  - Управление профилями.
  - Управление исключениями

Включение или выключение беспроводной связи
Установка и удаление программного обеспечения
Включение функции экономии энергопотребления WMM*

## Использование Intel(R) PROSet/Wireless в качестве менеджера беспроводной сети

Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless используется для установки, редактирования и управления профилями для подключения к сети. Оно также содержит дополнительные настройки для управления энергопотреблением и выбора канала для конфигурации одноранговых сетей (ad-hoc).

Если вы используете в качестве менеджера беспроводной сети конфигурацию Microsoft* Windows* XP Wireless Zero, вы можете отключить ее на вкладке беспроводных сетей Microsoft Windows.

Для выключения использования конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero:

1. Нажмите Пуск > Панель управления.
2. Дважды щелкните Сетевые подключения.
3. Щелкните правой кнопкой Беспроводное сетевое соединение.
4. Щелкните Свойства.
5. Щелкните Беспроводные сети.
6. Проверьте, что не выбран параметр Использовать Windows для настройки сети. Если он выбран, отмените его выбор.
7. Щелкните OK. Это позволит программе Intel(R) PROSet/Wireless управлять вашими сетевыми профилями.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что в окне Настройки приложения выбран параметр Оповещать, когда другое приложение использует беспроводный адаптер. Это известит вас в случае, когда приложение конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero начнет управлять сетевыми профилями.

## Запуск Intel(R) PROSet/Wireless

Для запуска программы Intel(R) PROSet/Wireless используйте следующие способы:

- Щелкните Пуск > Программы > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Щелкните правой кнопкой значок на панели задач , расположенный в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните Открыть Intel(R) PROSet/Wireless.
- Дважды щелкните значок на панели задач для открытия Intel(R) PROSet/Wireless.

Для закрытия программы Intel(R) PROSet/Wireless из главного окна используйте одно из следующих:

- В главном меню выберите Файл > Выход.
- Щелкните Закрыть.
- Нажмите кнопку Закрыть или (X) в правом верхнем углу экрана.

# Запуск Intel(R) PROSet/Wireless с панели задач

Для запуска приложения Intel(R) PROSet/Wireless на панели задач дважды щелкните значок , расположенный в нижнем правом углу рабочего стола Windows или щелкните правой кнопкой мыши значок на панели задач и выберите Открыть Intel(R) PROSet/Wireless.

## Параметры меню панели задач

Значок программы Intel(R) PROSet/Wireless отображается на панели задач в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните значок состояния правой кнопкой мыши для отображения параметров меню.

элемент меню | Комментарии
--- | ---
Открыть Intel(R) PROSet/Wireless | Щелкните для запуска программы Intel(R) PROSet/Wireless, когда она является вашим менеджером беспроводной сети. Если вы выберете из меню панели задач Использовать Windows для управления Wi-Fi*, параметр меню изменится на Открыть конфигурацию Wireless Zero, а служба конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero станет вашим менеджером беспроводной сети. Когда вы используете Microsoft Windows, вы не можете использовать профили Intel.
Открыть конфигурацию Wireless Zero
Беспров. сеть включена | Если вы установили программу Intel(R) PROSet/Wireless, текущее состояние радиообмена отображается в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless и на панели задач. Выберите Беспров. сеть включена для включения радиообмена. Выберите Беспров. сеть выключена для отключения радиообмена. Если ваш компьютер имеет внешний переключатель, используйте его для включения или отключения радиообмена. См. руководство по эксплуатации компьютера для получения дополнительной информации об этом переключателе.
Беспров. сеть выключена
Выкл. радиосвязь 802.11a | Этот параметр доступен в случае, если беспроводные адаптеры имеют поддержку режимов 802.11a, 802.11b и 802.11g. Выберите для выключения радиообмена 802.11a. ПРИМЕЧАНИЕ. Данный параметр недоступен, если он не был включен в программе Администратор или вы используете адаптер Intel PRO/Wireless 2200BG.
Открыть Intel Wireless Troublehooter | Используется для открытия приложения, которое призвано помочь вам в устранении проблем сетевого беспроводного подключения. Когда возникает проблема с сетевым подключением, в правом нижнем углу рабочего стола отображается сообщение предупреждения. Для получения дополнительной информации см. раздел Intel Wireless Troubleshooter.
Подключиться к профилю | Отображает текущие профили из списка "Профили". Также используется для подключения к профилю.
Использовать Windows для управления Wi-Fi | Выполняет переключение между программами Intel(R) PROSet/Wireless и службой конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero. Во время использования программы конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero нельзя использовать профили Intel.
Использовать PROSet/Wireless для управления Wi-Fi

# Значки панели задач

Значок панели задач обеспечивает визуальную информацию о текущем состоянии беспроводного подключения. Значок состояния располагается в нижнем правом углу рабочего стола Windows. Отображение значка панели задач можно настроить в меню "Инструменты" на странице Настройки приложения.

Значок | Описание
--- | ---
| Беспров. сеть выключена: Беспроводный адаптер отключен. В выключенном состоянии устройство беспроводного доступа не может передавать или принимать данные. Щелкните Беспров. сеть включена для включения адаптера. Значок имеет белый цвет и неподвижен.
| Поиск беспроводных сетей: Беспроводный адаптер выполняет поиск любых доступных беспроводных сетей. Значок имеет белый цвет и анимацию.
| Беспроводные сети не найдены: Сети недоступны для подключения. Программа Intel(R) PROSet/Wireless периодически выполняет сканирование доступных сетей. Если вы хотите выполнить принудительный поиск сетей, дважды щелкните значок программы Intel(R) PROSet/Wireless для ее запуска, а затем выберите Обновить. Значок имеет красный цвет.
| Обнаружены беспроводные сети: Найдены доступные беспроводные сети. Дважды щелкните значок для отображения списка "Беспроводные сети". Выберите сеть. Щелкните Подключить. Значок имеет желтый цвет.
| Ошибка аутентификации: Не удалось аутентифицироваться в беспроводной сети. Отображается зеленый значок с желтым предупредительным треугольником.
| Подключение к беспроводной сети: Мигает, пока происходит получение IP-адреса или произошла ошибка.
| Подключено к беспроводной сети: Подключено к беспроводной сети. В сообщении оповещения отображается имя сети, скорость и качество сигнала и IP-адрес. Отображается зеленый значок с волнами, отражающими качество сигнала. Большее число волн указывает на лучшее качество сигнала.

## Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе

Всплывающие подсказки и предупреждения на рабочем столе предоставляют информацию и обеспечивают взаимодействие с пользователем. Для отображения советов переместите указатель мыши на значок панели задач. Когда состояние беспроводного подключения изменяется, на рабочем столе отображается предупреждение. Например, если вы покидаете область работы беспроводной сети, будет отображено предупреждение, что вы находитесь вне диапазона сети.

Выберите Показывать информационные оповещения в меню Настройки приложения для включения отображения предупреждений на рабочем столе.

## Всплывающие подсказки

Советы отображаются после помещения указателя мыши на значок панели задач. В сообщении совета отображается текст для каждого состояния подключения.

## Предупреждения на рабочем столе

Если необходимо действие пользователя, на рабочем столе появится специальное предупреждение. Если вы щелкните предупреждение, будет выполнено соответствующее действие. Например, если обнаружена беспроводная сеть, будет отображено следующее сообщение:

Действие: Щелкните предупреждение на рабочем столе для подключения к доступной беспроводной сети.

После подключения в предупреждении отображается информация о подключенной беспроводной сети, скорости подключения, силе сигнала и назначенном IP-адресе.

Предупреждения на рабочем столе также используются для отображения возможных проблем сетевого подключения. Щелкните предупреждение для открытия программы Intel Wireless Troubleshooter.

## Главное окно Intel(R) PROSet/Wireless

В главном окне Intel(R) PROSet/Wireless вы можете:

- Просматривать состояние текущего подключения (силу сигнала, скорость и текущее имя сети).
- Сканировать доступные сети.
- Управлять профилями.
- Автоматически подключать профили к доступным сетям в порядке, указанном в списке профилей.
- Выполнять подключение к сетям "infrastructure" и одноранговым сетям (ad hoc).
- Конфигурировать настройки адаптера.
- Определять и устранять проблемы беспроводного подключения.

## Значки состояния подключения

Значки состояния подключения отражают текущее состояние соединения беспроводного адаптера. Значок состояния подключения отображается в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless. Значок панели задач также показывает текущее состояние подключения. Дополнительную информацию см. в разделе Значки панели задач.

### Описание главного окна состояния подключения

Значки используются для описания состояния подключения.

Значок | Описание
--- | ---
| Беспров. сеть выключена: Радиообмен с беспроводной сетью отключен. Выберите "Беспров. сеть включена" для включения радиообмена.
| Проблема подключения: Показывает ошибки подключения, включая проблемы аутентификации.
| Поиск беспроводных сетей: Беспроводный адаптер сканирует любые беспроводные сети. Анимированные значки:
| Беспроводные сети не найдены: Адаптер не нашел доступные беспроводные сети.
| Обнаружены беспроводные сети: Найдены доступные беспроводные сети. Вы можете выбрать и подключиться к доступным сетям, отображенным в списке Беспроводные сети.
| Подключение к беспроводной сети: Вы подключаетесь к беспроводной сети. Символ полумесяца имеет цвет между зеленым и белым, пока происходит получение IP-адреса или возникла ошибка подключения.
| Подключено к беспроводной сети: Вы подключены к беспроводной сети. Имя сети, скорость и качество сигнала и IP-адрес отображают текущее состояние подключения. Щелкните кнопку Информация для отображения сведений о текущем сетевом подключении.
Имя сети | Имя (имя профиля или SSID): Имя сети, к которой подключен адаптер. В столбце "Имя" отображается идентификатор SSID или имя профиля, если таковой доступен для сети.
Сила сигнала | Значок индикатора силы сигнала показывает величину сигналов приема и передачи между беспроводным адаптером и ближайшей точкой доступа или компьютером, работающим в режиме одноранговой сети (ad hoc). Количество вертикальных зеленых полосок отражает силу сигналов приема и передачи. ПРИМЕЧАНИЕ. Сила сигнала отображается для ближайшей точки доступа из сети с несколькими точками доступа. Сила сигнала может быть в интервале между "отличным" и" вне диапазона". Следующие факторы влияют на силу сигнала: Качество сигнала снижается с увеличением дистанции, а также различными металлическими и бетонными препятствиями. Металлические предметы могут отражать сигнал и создавать помехи. Другие электрические устройства могут вызвать помехи.
Свойства | Отображает сведения о состоянии подключения адаптера. Подробную информацию см. в разделе Свойства сети.
Вкл./выкл. беспроводную сеть | Включение и отключение радиообмена. Дополнительную информацию см. в разделе Вкл./Выкл. беспроводную сеть.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.
Закрыть | Закрывает главное окно программы Intel(R) PROSet/Wireless.

# Список беспроводных сетей

В списке "Беспроводные сети" представлены беспроводные сети, находящиеся в диапазоне работы адаптера.

Имя | Описание
Беспроводные сети | Число в скобках определяет количество беспроводных сетей, обнаруженных в диапазоне работы беспроводного адаптера.
| Сила сигнала сетевой точки доступа беспроводной сети или компьютера (режим одноранговой сети [ad hoc]). Значки индикатора силы сигнала указывают на доступность беспроводной сети или компьютера для подключения, но все еще не подключенных к точке доступа или компьютеру (режим одноранговой сети [ad hoc]).
Имя сети | Имя (имя профиля или SSID): Имя сети, к которой подключен адаптер. В столбце "Имя" отображается идентификатор SSID или имя профиля, если таковой доступен для сети. Если точка доступа не делает широковещательную рассылку своего сетевого имени (SSID) или беспроводный адаптер получает имя сети от безымянной точки доступа, в списке беспроводных сетей отобразится <не широковещательный SSID>. Для подключения к сети с параметром <не широковещательный SSID> нужно предварительно создать новый профиль. После подключения в списке беспроводных сетей вместе с именем профиля и SSID все еще будет отображен <не широковещательный SSID>. Ассоциированный профиль SSID можно найти в списке профилей.
Состояние | Извещение о том, что адаптер подключен к беспроводной сети. После подключения состояние меняется на Подключено.
| Профили: Идентифицирует подключенную сеть, имеющую профиль в списке профилей.
| Беспроводная сеть работает в режиме (Infrastructure).
| Беспроводная сеть работает в режиме одноранговой сети (ad hoc).
| В беспроводной сети используется защита шифрованием.
| Полоса частот при работе беспроводной сети (802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n).
| Беспроводная сеть находится в списке исключений или профиль сконфигурирован для подключения вручную.
Подключить (Отключить) | Щелкните для подключения к беспроводной сети. После выполнения подключения надпись на кнопке меняется на Отключить.
Свойства | Предоставляет подробные сведения о подключенной сети и ее точках доступа. Подробную информацию см. в разделе Свойства сети.
Обновить | Обновляет список доступных сетей. Если любые новые сети станут доступны в диапазоне работы адаптера, список будет обновлен для отображения имен новых сетей.
Вкл./выкл. беспроводную сеть | Включение и отключение радиообмена. Дополнительную информацию см. в разделе Вкл./Выкл. беспроводную сеть.
Закрыть | Закрывает главное окно программы Intel(R) PROSet/Wireless.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

## Свойства сети

Щелкните кнопку Свойства в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless для отображения настроек защиты беспроводного адаптера. Также можно добавить профили в список исключений для запрещения их использования во время автоматического подключения. Если функция исключения включена (см. раздел Настройки приложения), тогда в свойствах сети также будет отражаться, включена ли сеть в список исключений автоматического подключения.

#### Информация свойств сети

Имя | Описание
--- | ---
Имя сети | Отображает имя беспроводной сети.
Полоса | Используемая в настоящий момент полоса и частота. Сообщение "Вне диапазона" указывает на отсутствие используемой частоты. Поддерживаются следующие частоты: 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Режим работы | Отображает текущий режим работы: Сеть (Infrastructure) Беспроводная сеть, организованная вокруг точки доступа. Это среда, в которой точка доступа обеспечивает не только соединение с проводной сетью, но и управляет сетевым трафиком в непосредственной близости от себя. Одноранговая сеть (ad hoc) Конфигурация подключения, в которой каждый компьютер имеет одинаковые возможности, и каждый компьютер может начать сеанс связи. Также она называется одноранговой сетью, или сетью "компьютер-компьютер".
Уровень аутентификации | Отображает текущий режим защиты аутентификацией для используемой сети. Существуют следующие уровни сетевой аутентификации: Открытая Общая WPA* - предприятие WPA2* - предприятие WPA - персональная WPA2 - персональная Отображает режим аутентификации, используемый текущей сетью. См. раздел Настройки защиты для получения дополнительной информации.
Шифрование данных | Отображаются следующие настройки шифрования данных: Нет WEP TKIP CKIP AES - CCMP См. раздел Настройки защиты для получения дополнительной информации.
Точки доступа в этой сети <0-50> | Сила сигнала: Значки полос силы сигнала показывают мощность сигналов передачи и приема для вашего адаптера беспроводной сети и ближайшей точки доступа. Отображает один из следующих значков: . Показывает частоту используемой сети (802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n). Канал: Отображает текущий канал приема и передачи, используемый в конкретной беспроводной сети. BSSID (режим работы "Infrastructure"): Отображает 12-значные MAC-адреса точек доступа в выбранной сети.
Управление исключениями | Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями.
Закрыть | Закрывает окно свойств беспроводной сети.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Информация подключения

Во время подключения к сети в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless нажмите кнопку Подробно для отображения информации о сетевом подключении.

#### Описание информации сетевого подключения

Имя | Описание
--- | ---
Имя профиля | Имя профиля.
Имя сети | Имя сети (SSID) для текущего подключения.
Качество сигнала | Радиочастотный сигнал (RF) может определяться двумя компонентами: сила сигнала (количество) качество сигнала Качество сигнала определяется сочетанием нескольких факторов. В основном это комбинация силы сигнала и присутствия радиочастотных помех. Радиочастотные помехи (RF) представляют собой обычные природные и искусственные помехи, создаваемые электрооборудованием. Если количество помех велико, а сила сигнала мала, это приводит к снижению качества передаваемого сигнала. При большом количестве помех и низком качестве сигнала радиоприемнику трудно отделить информацию, находящуюся в сигнале, от помех.
Сила сигнала | Значок индикатора силы сигнала показывает величину сигналов приема и передачи между беспроводным адаптером и точкой доступа или компьютером, работающим в режиме одноранговой сети (ad hoc). Количество вертикальных зеленых полосок отражает силу сигналов приема и передачи. ПРИМЕЧАНИЕ. Сила сигнала отображается для ближайшей точки доступа из сети с несколькими точками доступа. Сила сигнала может быть в интервале между "отличным" и" вне диапазона". Следующие факторы влияют на силу сигнала: Качество сигнала снижается с увеличением дистанции, а также различными металлическими и бетонными препятствиями. Металлические предметы могут отражать сигнал и создавать помехи. Другие электрические устройства могут вызвать помехи.
IP-адрес | Адрес IPv4: Адрес протокола Интернета (Internet Protocol - IP) для текущего подключения.
Адрес IPv6: IP-адрес следующего поколения имеет обратную совместимость и разработан для устранения проблем защиты данных в сетях IPv4. IPv6 увеличивает адресное пространство с 32 до 128 бит, обеспечивая возможность существования практически неограниченного числа сетей и систем. Он также поддерживает параметры QoS (quality of service) для трансляции аудио-видео сигналов в режиме реального времени.
MAC-адрес адаптера | Аппаратный адрес (Media Access Control - MAC) адаптера беспроводной сети.
Полоса | Показывает полосу частот беспроводной сети для текущего подключения. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Количество используемых антенн | Отражает число используемых в настоящий момент антенн. Это число зависит от частот используемых сетей, режимов приема/передачи для этих частот, мощности сигнала и возможностей точек доступа. Пользователь не имеет непосредственного контроля этого параметра.
Поддерживаемые скорости передачи | Скорости, с которыми адаптер беспроводной сети может принимать и передавать данные. Отображает скорость в Мб/сек. для используемой частоты. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 802.11b: 1, 2, 5.5 и 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Радиочастота | Показывает частоту для текущего беспроводного подключения. 802.11a: 5,15 ГГц - 5,85 ГГц 802.11b/g: 2,400 - 2,4835 ГГц (в зависимости от страны) 802.11n: 2.400 ГГц - 5.00 ГГц
Номер канала | Отображает канал приема и передачи.
Сетевая аутентификация | Отображает режимы работы: Open (открытая), Shared (общая), WPA- и WPA2-персональная, WPA-предприятие и WPA2-предприятие. Отображает режим аутентификации, используемый текущими профилями. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Шифрование данных | Отображается "Нет", WEP, TKIP или AES-CCMP. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Тип аутентификации 802.1X | Отображается "Нет", EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP или EAP-FAST. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Протокол аутентификации 802.1X | Отображается "Нет", PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 или TLS. Дополнительную информацию см. в разделе Обзор возможностей защиты.
Версия CCX | Версия функции Cisco Compatible Extensions для этого беспроводного подключения.
Текущая мощность передачи | Уровни мощности передачи Cisco Compatible Extensions.
Поддерживаемые уровни мощности | 1,0; 5,0; 20,0; 31,6; 50,1 мВт
MAC-адрес точки доступа (ТД) | Аппаратный адрес (Media Access Control - MAC) подключенной точки доступа.
Главная точка доступа | Отображается "Нет", если не выбрано. Если включены настройки главной точки доступа, отображается MAC-адрес этой точки доступа. Этот параметр направляет адаптер беспроводной сети для подключения к точке доступа, используя специфический адрес MAC (48-бит, 12 шестнадцатиричных цифр, например, 00:06:25:0E:9D:84).
Исправление | Обновляет IP-адрес. Если существуют проблемы доступа к сети, проверьте корректность используемого IP-адреса. Если его значение 0 0.0.0.0 или 169.x.x.x, возможно, он не корректен. Если в сети используется автоматическое назначение сетевого адреса, необходимо нажать Восстановить и запросить новый IP-адрес.
Закрыть | Закрывает эту страницу.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Управление профилями

В главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless щелкните кнопку Подключить. После подключения будет создан профиль в списке профилей. В списке "Профили" отображаются в установленном порядке текущие предпочитаемые профили пользователя. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для установления порядка выполнения автоматического подключения к беспроводной сети.

Вы можете также добавлять, редактировать и удалять профили из списка профилей. Выберите параметр "Профили" в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless.

Для каждой беспроводной сети можно настроить отдельный профиль. Настройки профилей могут включать имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты. Более подробную информацию см. в разделе Управление профилями.

## Значки списка профилей

Имя | Описание
Имя профиля | Сетевые профили представляют собой сетевые настройки, которые позволяют вашему адаптеру беспроводной сети подключаться к сетевой точке доступа (режим сети (Infrastructure)) или компьютеру (режим одноранговой сети "ad hoc"), который не использует сетевую точку доступа. Более подробную информацию см. в разделе Управление профилями.
Имя сети | Имя (имя профиля или SSID): Имя сети, к которой подключен адаптер. В столбце "Имя" отображается идентификатор SSID или имя профиля, если таковой доступен для сети.
Значки подключения: Следующие значки состояния сетевого профиля показывают различные состояния соединения адаптера с беспроводной сетью, тип используемого режима работы и состояние используемой сетевой защиты.
| Синий кружок: Адаптер беспроводной сети подключен к точке доступа или компьютеру (режим "ad hoc"). Если профиль имеет включенную защиту 802.1x, это показывает, что адаптер подключен и аутентифицирован.
| Указывает на режим "Infrastructure".
| Указывает на режим одноранговой сети (ad Hoc).
| В беспроводной сети используется защита шифрованием.
Стрелки | Используются для выбора порядка профилей при выполнении автоподключения. Стрелка вверх: Перемещает профиль в списке вверх. Стрелка вниз: Перемещает выбранный профиль в списке вниз.
Подключить | Подключение выполняется в случае, если сеть находится в диапазоне работы адаптера, и профиль соответствует конфигурации сети.
Добавить | Откроется экран беспроводного профиля Общие настройки, используемый для создания новых профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Создание нового профиля.
Удаление | Удаляет выбранный профиль из списка профилей. Дополнительную информацию см. в разделе Удаление профиля.
Свойства | Позволяет редактирование содержимого существующего профиля. Дополнительную информацию см. в разделе Редактирование существующего профиля.
| Экспорт или импорт: С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей. См. раздел Импорт и экспорт профилей для получения дополнительной информации.
Закрыть | Закрывает окно управления профилями.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Меню

Используйте параметры меню Файл, Инструменты, Дополнительно, Профили и Справка для конфигурирования настроек своей сети.

Имя | Описание
Файл | Выход: Закрывает главное окно программы Intel(R) PROSet/Wireless.
Инструменты | Настройки приложения: Используется для установки общесистемных предпочитаемых параметров подключения. Подробную информацию см. в разделе Настройки приложения (меню "Инструменты"). Intel Wireless Troubleshooter: Используется для поиска и устранения неисправностей беспроводного подключения. Для получения дополнительной информации см. раздел Intel Wireless Troubleshooter. Средство ручной диагностики: Средство ручной диагностики выполняет запуск ряда диагностических тестов, которые проверяют функциональность вашего беспроводного адаптера. См. раздел Средство ручной диагностики для получения дополнительной информации. Программа Администратор: Используется администратором или лицом, имеющим административные привилегии в этом компьютере, для конфигурации общих профилей (предварительное/общее подключение, постоянное подключение и передача голоса через IP [VoIP]). Программа Администратор может также использоваться отделом информационных технологий для конфигурирования настроек программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless и создания пакетов выборочной установки для их экспорта в другие системы. См. раздел Программа "Администратор" для получения дополнительной информации. ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Администратор может быть доступна только, если она была установлена во время выборочной установки программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless. Для получения дополнительной информации см. раздел Установка и удаление программного обеспечения.
Дополнительно | Настройки адаптера: Отображает настройки адаптера, эквивалентные установкам, выполненным в меню дополнительных настроек Microsoft Windows. Подробную информацию см. в разделе Настройки адаптера. Для доступа к настройкам адаптера в Microsoft Windows: Выберите Сетевые подключения на панели управления Windows. Щелкните правой кнопкой "Беспроводное сетевое соединение". Из меню выберите Свойства. Щелкните Конфигурация для отображения дополнительных настроек адаптера. Дополнительная статистика: Используется для просмотра подробной информации о беспроводном адаптере и подключении. Дополнительную информацию см. в разделе Дополнительная статистика. Использовать Windows для управления Wi-Fi: Используется для применения Microsoft Windows XP в качестве менеджера беспроводной сети. Для получения дополнительной информации см. раздел Конфигурация Microsoft Windows XP Wireless Zero.
Профили | Управление профилями: Выберите для создания или редактирования профилей. Управление исключениями: Выберите для исключения сетей из списка автоматического подключения. Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями.
Справка | Справка Intel(R) PROSet/Wireless: Вызывает интерактивную справку. О программе: Отображает информацию о версии текущих установленных компонентов приложения.

## Настройки приложения (меню "Инструменты")

Настройки приложения предназначены для управления программой Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Описание настроек приложения

Имя | Описание
--- | ---
Адаптер | Отображает текущий доступный сетевой адаптер. Осуществляется поддержка следующих беспроводных адаптеров Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG или Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Дополнительные настройки: Следующие параметры управляют работой Intel(R) PROSet/Wireless и отображают информацию.
Панель задач | Отображать значок приложения на панели задач: Используется для отображения значка состояния на панели задач. Этот значок располагается на панели задач Windows (область оповещений). Значок обеспечивает визуальную информацию о состоянии беспроводного подключения. Отмените выбор, если не хотите отображать значок состояния на панели задач. Значок состояния панели задач имеет несколько функций: Отображение состояния подключения и активность беспроводной сети. Значок имеет разные цвета и анимацию для различных состояний активности сети. Дополнительную информацию см. в разделе Значки панели задач. Меню: Меню отображается после щелчка значка на панели задач (правой кнопкой манипулятора-мыши). В этом меню вы можете выполнять задачи, например, включение и отключение радиообмена или запуск программы Intel(R) PROSet/Wireless. Дополнительную информацию см. в разделе Параметры меню панели задач. Отображаемые советы и предупреждения. Дополнительную информацию см. в разделе Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе.
Оповещения | Показывать предупреждающие оповещения: Используется для отображения на рабочем столе информационных предупреждений рядом со значком панели задач. Если необходимо ваше действие, появится специальное сообщение. Окно сообщений отображается только после возникновения наиболее важных событий. Если выбрано отображение предупреждений, будет выполнено соответствующее действие. Отмените выбор, чтобы запретить отображение предупреждений. Дополнительную информацию см. в разделе Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе. Выберите один из следующих параметров: Информационные оповещения: Эти предупреждения имеют меньшую значимость. Они не требуют выполнения действий, но могут значительно повысить опыт работы в беспроводной сети. Показывать информационные оповещения: Установлено по умолчанию. Все информационные предупреждения отображаются сразу после значка панели задач. Они удобны и оповещают вас о появлении доступных беспроводных сетей в диапазоне работы вашего адаптера. Они также информируют вас об установлении беспроводного подключения или разрыве соединения с беспроводной сетью. Дополнительную информацию см. в разделе Отображаемые советы и предупреждения на рабочем столе. Показывать доступные сети, если нет существующего подключения: Когда параметр Показывать информационные оповещения не отмечен, вы можете выбрать его. После того, как отображение предупреждений будет отключено, вы все еще сможете получать оповещения о доступных сетях, если беспроводный адаптер не будет подключен к сети. Оповещать, когда другое приложение использует беспроводный адаптер: Если выбрано, будет отображаться специальное окно в случае попытки других приложений управлять вашим беспроводным адаптером. Это полезно, когда вы используете программное обеспечение, предоставляемое в месте расположения горячей точки доступа (кафе, здание аэропорта). Чтобы эффективно использовать Intel(R) PROSet/Wireless, нужно отключить это программное обеспечение после того, как вы покинете область этой точки доступа. Включить оповещение в случае отклонения TLS сертификатов: Выберите этот параметр, если хотите получать извещения в случае отклонения сервером аутентификации сертификата PEAP-TLS. См. разделы Корпоративная защита и Настройка клиента для сетевой TLS-аутентификации для получения дополнительной информации.
Авто-подключение | Подключиться к доступной сети только с помощью профилей: (По умолчанию). Подключает адаптер беспроводной сети к доступной сети, используя нужный профиль из списка Профили. Если соответствующий профиль не будет найден, вы получите сообщение (см. раздел Оповещения). Беспроводное устройство останется неподключенным, пока не будет найден соответствующий профиль или нужный профиль не будет сконфигурирован. Подключиться к любой доступной сети, если профили не найдены: Выберите для автоматического подключения к сети, если у вас нет сконфигурированного профиля и вы находитесь в месте, где развернута открытая и незащищенная беспроводная сеть. ПРИМЕЧАНИЕ. Открытые сети не имеют защиты. Вы должны выполнить настройку защиты для своего беспроводного подключения. Одним из способов защиты открытого беспроводного подключения является использование программного обеспечения Virtual Private Networking (VPN). Подключиться к любой сети только с помощью профилей (режим Cisco): Используется для применения каждого профиля в определенном порядке. Этот порядок требует, чтобы пользователь знал о наличии точки доступа, которая имеет более одного идентификатора SSID, но объявляет лишь один из них.
Управление исключениями | Включить функцию автоматического исключения: Выберите этот параметр для включения функции списка автоматического исключения. Эта функция предоставляет возможность исключения точек доступа из списка автоматического подключения. Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями. Включить функцию исключений из списка вручную: Выберите этот параметр для включения функции списка исключения вручную. Эта функция предоставляет возможность исключения сетей из списка автоматического исключения. Более подробную информацию см. в разделе Управление исключениями.
Список беспроводных сетей | Отображать столбцы с отсортированными заголовками: Используется для отображения заголовков столбцов в списке беспроводных сетей. Щелкните заголовок столбца для сортировки снизу вверх или сверху вниз.
Оповещение об общих папках | Функция совместного использования файлов и принтеров позволяет другим компьютерам сети иметь доступ к ресурсам этого компьютера. Будьте осторожны, используя свой беспроводный ноутбук с включенной функцией совместного использования файлов и принтеров. Используйте эту функцию для получения извещений о подключении к беспроводной сети с общими папками, которые удовлетворяют одному из следующих условий: Функция брандмауэра Microsoft Windows отключена. Функция совместного использования файлов и принтеров является исключением в настройках брандмауэра Microsoft Windows. Автоматически скрывать общие папки при подключении к незащищенной сети Выберите для автоматического скрытия общих папок во время вашего подключения к незащищенной сети. Отключить это оповещение Выберите этот параметр, чтобы открыть диалог настроек текущей общей папки при каждом подключении к открытой, незащищенной сети. Оповестить при подключении к незащищенной сети Выберите этот параметр для получения оповещений при каждом подключении к открытой, незащищенной сети.
Оповещение одноранговой сети (ad-hoc) | Получение предупреждений при подключении к сети "ad hoc" зависит от следующих настроек. Предупреждения будут отправляться каждые две минуты. Вы получите не более пяти предупреждений. Оповестить, когда узлы не вошли в сеть ad hoc Выберите этот параметр для получения извещений, если ни один из узлов не подключился к сети ad hoc. Оповестить, когда все узлы покинут сеть ad hoc Выберите этот параметр для получения извещений, когда все узлы покинут сеть ad hoc.
Оповещение о сетевом имени (SSID) | Предупреждение об имени сети (SSID) Эта функция оповещения на случай, когда для подключения к сети используется имя сети по умолчанию (SSID). Типовым примером предварительно определенного имени сети являются: wireless, WLAN, linksys, default. Подключение к точке доступа, которая имеет имя или SSID по умолчанию, может вызвать проблемы сетевой защиты. Такая точка доступа обычно использует все, существующие по умолчанию, настройки сетевой защиты и управления (например, открытая аутентификация; IP-адрес, имя пользователя и пароль, установленные по умолчанию). Если это персональная сеть, для повышения безопасности измените имя сети и настройки ее защиты. Оповестить, когда подключение к сети выполнено с именем SSID по умолчанию Выберите этот параметр для оповещения в случае подключения к сети, имеющей имя по умолчанию.
Wi-Fi Protected Setup* | Включить регистрацию устройств Этот параметр используется для активизации компьютера в качестве внешнего регистратора. В этой роли компьютер может быть настроен как точка доступа или подключиться к сконфигурированной точке доступа. После конфигурации точки доступа компьютер в роли внешнего регистратора может добавлять (осуществлять подписку) компьютеры в сеть. Состояние по умолчанию - выключено. Отключите параметр Включить регистрацию устройств, чтобы дать возможность компьютеру обнаружить и подключиться к сети в качестве подписчика. Оповестить, когда точки доступа с конфигурацией Wi-Fi Protected Setup находятся в диапазоне работы вашего беспроводного адаптера или компьютера Включите этот параметр, чтобы знать, когда в диапазоне работы вашего компьютера находится точка доступа с поддержкой функции Wi-Fi Protected Setup. Это необходимо, если нужно подписать (подключить) этот компьютер к точке доступа. Состояние по умолчанию - включено.
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Intel Wireless Troubleshooter (Меню "Инструменты")

Intel Wireless Troubleshooter - это приложение, которое призвано помочь вам в устранении проблем сетевого беспроводного соединения. Когда возникает проблема с сетевым подключением, в правом нижнем углу рабочего стола отображается сообщение предупреждения. После того, как вы щелкните это сообщение, отобразится диагностическое сообщение с предложениями по устранению проблемы подключения. Например, если произошла ошибка подключения вследствие ввода неверного пароля, после того, как вы щелкните появившуюся ссылку, будет запущен мастер профилей. На этой странице вы также можете запустить программу просмотра событий и включить или отключить отображение предупреждающих сообщений. Работа программы Intel Wireless Troubleshooter поддерживается платформами Microsoft Windows XP* и Microsoft Windows 2000*.

Программа Intel Wireless Troubleshooter имеет две панели. Используйте левую кнопку мыши для отображения в левой панели списка доступных инструментов. В разделе с правой стороны отображаются проблемы текущего подключения. Каждый раздел состоит из двух частей: сообщения об ошибке и рекомендуемые действия. Рекомендуемые действия содержат описание доступных инструментальных средств и советы по устранению соответствующей ошибки подключения. Если вы выберете ссылку текстовой справки, в отдельном окне отобразится текст справки. Если вы щелкните ссылку, связанную с устранением проблемы, будет запущена программа устранения ошибок подключения.

Для получения дополнительных сведений об устранении неисправностей см. раздел Поиск и устранение неисправностей.

Имя | Описание
Параметры меню | Файл | Программа просмотра событий беспроводной сети: Запускает программу просмотра событий беспроводной сети Wireless Event Viewer.
Отключить оповещения/Включить оповещения: Выберите для включения или отключения отображения предупреждений.
Выход: Нажмите для выхода из приложения Intel Wireless Troubleshooter.
Вид | Отображает или удаляет данные истории с правой панели программы Intel Wireless Troubleshooter.
Инструменты | Средство ручной диагностики: Запускает диагностический тест для проверки функциональности беспроводного адаптера. См. раздел Средство ручной диагностики для получения дополнительной информации.
Справка | Справка для Intel(R) Wireless Troubleshooter: Отображает интерактивную справку программы Intel Wireless Troubleshooter.
О программе: Отображает информацию о версии программы Intel Wireless Troubleshooter.
Справка | Дата и время сообщения об ошибке: Описание ошибки. Ссылка на указания по устранению проблемы (если доступно). См. далее сведения об исправлении ошибок. Ссылка на рекомендуемые действия по устранению ошибки.
История | Содержит список из пяти последних предупреждений. Предупреждения отображаются в хронологическом порядке, начиная с последнего вверху списка.

# Средство ручной диагностики (меню "Инструменты")

Запускает диагностический тест для проверки функциональности беспроводного адаптера. См. раздел Средство ручной диагностики для получения дополнительной информации.

# Программа Администратор (меню "Инструменты")

Программа Администратор предназначена для администраторов или лиц, имеющих административные права в этом компьютере. Эта утилита позволяет администраторам выбирать уровни доступа пользователей этого компьютера в отношении их беспроводных подключений. Эта программа также используется для конфигурации общих профилей.

Пользователи не могут менять настройки или профили администратора, если они не знают пароля для этой программы. Необходимо выбрать надежный пароль, который невозможно отгадать.

Можно экспортировать эти настройки и профили в виде одного пакета для установки в других компьютерах сети. См. раздел Программа "Администратор" для получения дополнительной информации.

Имя | Описание
--- | ---
Пакеты программы Администратор | Пакеты программы Администратор используются для сохранения профилей администратора и других параметров. Вы можете скопировать или отправить этот самораспаковывающийся исполнимый файл клиентам своей сети в компьютеры с системами Windows XP и Windows 2000. После запуска его содержимое будет установлено и сконфигурировано в компьютере назначения. Пакет также можно импортировать в систему Windows Vista* с помощью диспетчера групповой политики. См. раздел Пакеты программы администратора.
Настройки приложения | Администратор может решить, какой уровень управления должны иметь пользователи для своих беспроводных подключений. См. раздел Настройки программы администратора.
Профили администратора | Используется для включения или отключения постоянных или предварительных/общих профилей, а также конфигурации в компьютере параметров передачи голоса по IP (VoIP). См. раздел Профили администратора. ПРИМЕЧАНИЕ. В систему Windows Vista с помощью менеджера групповой политики можно импортировать только общие профили.
Настройки адаптера | Администратор может решить, какой уровень управления должны иметь пользователи для своих беспроводных подключений. См. раздел Настройки программы администратора.
Программное обеспечение | Выберите приложения программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless для установки в компьютер пользователя. См. раздел Программа Администратор.
Группы A-ID EAP-FAST | Администратор может выбрать сервер RADIUS для идентификации подлинности (A-ID) и последующей проверки профилей с помощью ключей PAC, использующих аутентификацию EAP-FAST. Группы A-ID – это группы, используемые всеми пользователями компьютера и разрешающие профилям EAP-FAST поддерживать несколько ключей PAC от нескольких идентификаторов установления подлинности (A-ID). См. раздел Группы A-ID EAP-FAST в программе Администратор.
Изменить пароль | Измените пароль для доступа к программе Администратор. См. раздел Изменить пароль для получения дополнительной информации.
Закрыть | Закрывает эту страницу.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Настройки адаптера (меню "Дополнительно")

В настройках адаптера отображаются свойства устройства беспроводного адаптера, установленного в компьютер. Это может быть один из следующих адаптеров:

- Адаптер Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Описание настроек адаптера

Имя | Описание
--- | ---
Ширина канала 802.11n | Используется для установки ширины канала повышенной пропускной способности для увеличения производительности. Установите ширину канала в значения Авто или 20 МГц. Значение Авто установлено по умолчанию. Выберите 20 МГц, если запрещено использование каналов802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только для адаптера Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Режим 802.11n | Стандарт 802.11n основан на работе выпущенных ранее стандартов 802.11X и дополнен режимом множественного ввода-вывода (MIMO). Режим MIMO повышает пропускную способность для увеличения скорости передачи данных. Выберите Вкл. или Выкл. для установки режима работы адаптера 802.11n. Значение "Вкл." установлено по умолчанию. Администратор может включить или отключить поддержку режима повышенной пропускной способности для уменьшения энергопотребления или вероятности конфликтов с другими частотами, а также других проблем совместимости. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только для адаптера Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Канал Ad Hoc | Если другие компьютеры в сети "ad hoc" не используют другие каналы передачи, отличные от канала по умолчанию, нет необходимости менять настройки канала. Значение: Выберите из списка разрешенный рабочий канал. 802.11b/g: Выберите этот параметр, когда используете полосу частот 802.11b и 802.11g (2,4 ГГц) в сети "ad hoc". 802.11a: Выберите этот параметр, когда используется полоса частот 802.11a (5 ГГц) в сети "ad hoc". ПРИМЕЧАНИЕ. Если канал 802.11a не отображен, сети ad hoc не поддерживают каналы 802.11a.
Управление мощностью передачи Ad Hoc | Устанавливает параметры функции энергосбережения для одноранговых сетей (ad hoc). Выкл.: Выкл: выберите при подключении к сетям ad hoc, в которых есть станции, не поддерживающие функции управления энергосбережением в сетях ad hoc. Максимальная экономия энергии: Используется для оптимизации работы батареи. Условия с помехами: Используется для оптимизации производительности или подключения к нескольким клиентам. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр недоступен, если используются адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG или Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Режим Ad Hoc QoS | Контроль качества обслуживания (Quality of Service (QoS)) в одноранговых сетях. Качество обслуживания обеспечивает выбор приоритета исходящего трафика точки доступа в беспроводную ЛС на основе его классификации трафика. WMM* (Wifi MultiMedia*) – это сертификация качества обслуживания (QoS) от Wi-Fi Alliance. Если функция WMM включена, адаптер использует WMM для поддержки приоритета пометки и упорядочивания функций для сетей Wi-Fi. WMM вкл. (по умолчанию) WMM выкл. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр недоступен, если используются адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG или Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Защита смешанного режима | Используется для предотвращения конфликтов данных в смешанных сетевых средах 802.11b/11g/11a/11n. Настройки RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) должны использоваться в средах, в которых клиенты могут не слышать друг друга. Значение CTS-to-self может использоваться для увеличения производительности в средах, в которых клиенты находятся близко и могут слышать друг друга. (CTS-to-self не поддерживается для 802.11n).
Управление питанием | Используется для выбора баланса между потреблением энергии и производительностью адаптера. Ползунки настройки питания адаптера беспроводной сети устанавливают баланс между источником питания компьютера и батареей. Использовать значение по умолчанию: (По умолчанию) - Настройки питания основаны на источнике питания компьютера. Вручную: Выполните необходимые настройки. Используйте минимальные установки для максимального времени работы батареи. Используйте максимальные установки для наивысшей производительности. ПРИМЕЧАНИЕ. Экономия электропитания может быть различной, в зависимости от настроек режима "infrastructure".
Режим заголовка | Изменяет длину заголовка, принимаемого точкой доступа во время начального подключения. Для получения оптимальной пропускной способности сети всегда используйте режим автоопределения заголовка. Параметр "Заголовок авто Tx" позволяет автоматическое определение заголовка. Если этот параметр поддерживается, должен использоваться короткий заголовок. Если не поддерживается, используется длинный заголовок. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр недоступен для адаптеров, отличных от Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG.
Предпочитаемая частота | Осуществляет выбор полосы рабочей частоты. Параметры: 802.11n 802.11g 802.11a 802.11b ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр недоступен, если используются адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG или Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Агрессивность роуминга | Данный параметр позволяет определить агрессивность, с которой беспроводный клиент будет выполнять роуминг для поддержания подключения к точке доступа. По умолчанию: Используется баланс между отсутствием роуминга и производительностью. Мин.: Беспроводный клиент не выполняет роуминг. Только значительное ухудшение связи может вызвать поиск другой точки доступа. Макс.: Беспроводный клиент постоянно проверяет качество сигнала. Если произойдет снижение качества сигнала, он попытается найти и подключится к точке доступа с более сильным сигналом.
Повышенная пропускная способность Intel (Intel Throughput Enhancement) | Изменяет значение управления большими пакетами. Вкл.: Включает повышенную пропускную способность. Выкл.: (По умолчанию). Отключает повышенную пропускную способность.
Мощность передачи | По умолчанию: Максимальные настройки питания Минимальный диапазон работы: Настраивает адаптер на минимальную мощность передачи адаптера. Используется для дополнения числа областей распространения сигнала или ограничения области распространения. Снижает область работы адаптера в зонах интенсивного трафика для повышения общего качества передачи и предотвращения перегрузки и помех для других устройств. Максимальный диапазон работы: Настраивает адаптер на максимальную мощность передачи адаптера. Используется для установки максимальной производительности и диапазона работы в средах с ограниченным числом других радиопередающих устройств. ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальная установка для пользователя, которая позволяет ему настроить мощность передачи для поддержания качества коммуникаций на возможно низкий уровень. Это обеспечивает работу максимального количества беспроводных устройств на небольших территориях и снижает образование помех для других устройств, использующих для передачи ту же частоту. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр работает только в режимах "infrastructure" или "ad hoc".
Режим беспроводной сети | Выберите полосу частот, которая будет использоваться для подключения к беспроводной сети: Только 802.11a: Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11a. Только 802.11b: Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11b. Только 802.11g: Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11g. 802.11a и 802.11g: Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11a и 802.11g. 802.11b и 802.11g: Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11b и 802.11g. 802.11a, 802.11b и 802.11g: (По умолчанию) - Выполняет подключение к беспроводным сетям 802.11a, 802.11b или 802.11g. ПРИМЕЧАНИЕ. Эти параметры беспроводного режима (типы модуляции) определяют обнаруженные точки доступа, отображенные в списке Беспроводные сети.
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.

# Дополнительная статистика (меню "Дополнительно")

Дополнительная статистика представляет собой текущую информацию о подключении адаптера.

#### Описание дополнительной статистики

Имя | Описание
--- | ---
Статистика | Дополнительная статистика: Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа. Подключение: Выполняется, если адаптер обнаруживает точку доступа для подключения в диапазоне своего действия. В противном случае, значение параметра: вне диапазона. MAC-адрес ТД: Двенадцатиразрядный аппаратный MAC-адрес (00:40:96:31:1C:05) точки доступа. Число подключений: Количество раз, когда адаптер находит точку доступа. Число ТД: Число доступных точек доступа в диапазоне работы адаптера беспроводной сети. Количество полных сканирований: Число раз, когда адаптер сканировал все каналы для сбора информации. Количество частичных сканирований: Число прерванных сканирований. Роуминг: Информация счетчиков, относящихся к причинам роуминга адаптера. Роуминг происходит при взаимодействии адаптера с одной точкой доступа, а затем с другой, имеющей большую силу сигнала. Число роумингов: Количество событий роуминга. ТД без передачи: Адаптер не получает радиосигнал от точки доступа. Возможно, нужно переустановить точку доступа. Маркеры низкого качества: Качество сигнала слишком низко для поддержания взаимодействия с точкой доступа. Вы переместили адаптер за зону действия точки доступа или изменился адрес устройства точки доступа. Баланс загрузки ТД: Точка доступа завершает свое соединение с подключенным адаптером по причине ее неспособности обслуживать взаимодействие со всеми, подключенными к ней адаптерами. Слишком много адаптеров пытаются подключиться к одной точке доступа. Слишком малый RSSI для ТД: Индикатор силы сигналов приема (RSSI) слишком мал для обслуживания соединения с адаптером. Возможно, вы переместились из зоны действия точки доступа или точка доступа увеличила скорость передачи данных. Каналы низкого качества: Качество канала слишком низко, что приводит к поиску адаптером другой точки доступа. Потери ТД мобильных единиц: Точка доступа исключает компьютер из списка распознаваемых мобильных устройств. Компьютер должен повторно подключиться к точке доступа. Разное: Используйте эту информацию для определения возможности увеличения производительности при соединении с другой точкой доступа и повышения скорости передачи данных. Принято маркеров: Количество маркеров, принятых адаптером. % потерянных маркеров: Процентное выражение потерянных маркеров. % ошибок передачи: Процентное выражение ошибок передачи данных. Сила сигнала: Сила сигнала точки доступа, с которой взаимодействует адаптер (отображается в децибелах - dBm).
Статистика передачи/приема (Tx/Rx) | Отображает процентное значение пакетов с адресом и без адреса. Всего пакетов хоста: Суммарное число пакетов без адреса и пакетов с адресом. Передача - (Мб/сек.) Прием - (Мб/сек.) Пакетов без адреса: Число принятых широковещательных пакетов, отправленных в сеть. Пакетов с адресом: Число принятых пакетов, отправленных специально для адаптера беспроводной сети. Всего байт: Общее число байтов в пакетах, принятых и отправленных адаптером беспроводной сети.
Ведение журнала | Установите время, которое необходимо записывать статистические данные для беспроводного адаптера. Конфигурация настроек адаптера: Выберите Настройки для установки частоты протоколирования статистики. Можно выбрать число секунд и часов, которые необходимо вести сбор статистики. Для изменения местоположения файла журнала. Щелкните кнопку Обзор для указания нового местоположения файла журнала. Отображается текущий выбранный путь. Местоположение по умолчанию - каталог Intel(R) PROSet/Wireless в папке Program Files. Щелкните Открыть для закрытия диалога и применения новых изменений. Выберите Закрыть для выхода из диалога дополнительной статистики. Начать/остановить запись журнала: Нажмите эту кнопку для запуска и останова записи в журнал. После начала записи в журнале будет записываться статистическая информация (описано выше). После нажатия кнопки останова записи занесение информации прекратится, а журнал будет сохранен в файл, который можно открыть для просмотра. Просмотр журнала...: Нажмите эту кнопку для открытия папки беспроводной сети в местоположении "Program Files/Intel" (по умолчанию). В имена файлов журнала включено название месяца, дня и года, а также номер созданного в данный день журнала. Например: 03122007_001.htm. В файл журнала включено: Дата и время Информация об адаптере Информация о подключении Статистика передачи/приема ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор может отключить работу этой функции.
Сброс статистики | Эта кнопка сбрасывает значения счетчиков статистики в значение равное 0 и начинает новый подсчет.
Закрыть | Закрывает диалог и выполняет возврат в главное окно.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Использовать Windows для управления Wi-Fi* (Меню "Дополнительно")

Функция конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero обеспечивает работу встроенной программы конфигурации беспроводной сети. Эту функцию можно включить или отключить в приложении Intel(R) PROSet/Wireless. Из меню Дополнительно приложения Intel(R) PROSet/Wireless или из меню панели задач выберите Использовать Windows для управления Wi-Fi. Если включена служба конфигурации Microsoft Windows XP Wireless Zero, функционирование программы Intel(R) PROSet/Wireless запрещено.

# Управление списком исключений (меню "Профили")

Функция управления списком исключений доступна, когда в меню "Профили" выбран параметр Управление исключениями или нажата кнопка Свойства в списке беспроводных сетей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор в дальнейшем исключит сеть, то только он сможет использовать программу "Администратор" для удаления этой сети из списка исключений.

ВАЖНО! Вы не будете автоматически подключены к сети или точке доступа, если они находятся в этом списке.

Используйте функцию Управление списком исключений для исключения беспроводных сетей (SSID) из списка автоматического подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы могут исключать профили из программы Администратор. См. раздел Программа Администратор.

Имя | Описание
Управление списком исключений | Имя сети: Имя (SSID) беспроводной сети. Радиообмен: Отображает частоту, если произошла ошибка DHCP. MAC-адрес: Это MAC-адрес устройства. Причина: Указывает причину, по которой этот элемент был исключен из списка автоматических подключений. Информация: Обеспечивает конкретную информацию о том, почему точка доступа попала в список исключений и как ее можно удалить из этого списка. Эта сеть исключена из списка автоматического подключения по следующим причинам: Эта сеть исключена пользователем вручную. Для возврата этой сети (или точек доступа) в список автоматического подключения выберите ее в списке и нажмите кнопку Удалить. ПРИМЕЧАНИЕ. Нажатие кнопки Сброс списка удалит все элементы списка, за исключением фальшивых и исключенных администратором точек доступа. Фальшивые точки доступа будут удалены из списка, когда будет выполнено подключение к точке доступа с действительной идентификационной информацией. Все исключенные точки доступа в сети (отличные от фальшивых и исключенных администратором) будут удалены из списка, когда профиль сети будет применен вручную. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что элементы списка, выделенные серым цветом, относятся к фальшивым или исключенным администратором точкам доступа. Фальшивые или исключенные администратором точки доступа не могут быть удалены из списка вручную.
Добавить | Добавляет имя сети (SSID) в список.
Удаление | Удаляет элемент из списка.
Сброс списка | Удаляет все элементы из списка.
Закрыть | Закрывает окно и сохраняет настройки.
Справка | Отображает справочную информацию для этой страницы.

# Включение или выключение беспроводной связи

Для включения или выключения беспроводного радиообмена используйте один из следующих способов:

- Аппаратный переключатель радиообмена на вашем компьютере (если присутствует)
- Использование программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless
- Использование Microsoft Windows.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы включаете компьютер, радиопередатчик постоянно передает сигналы. В определенных ситуациях, например, на борту самолета, радиосигналы могут вызывать помехи. Используйте следующие методы для выключения адаптера беспроводной сети.

## Использование дополнительного аппаратного переключателя радиообмена

Если ваш компьютер имеет внешний переключатель, используйте его для включения или отключения радиообмена. См. руководство по эксплуатации компьютера для получения дополнительной информации об этом переключателе. Если вы установили программу Intel(R) PROSet/Wireless, текущее состояние радиообмена отображается в главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless и на панели задач.

## Использование Intel(R) PROSet/Wireless для включения или отключения радиообмена

Значок состояния в программе Intel(R) PROSet/Wireless отображает текущий статус радиообмена. В главном окне программы Intel(R) PROSet/Wireless щелкните кнопку Вкл. беспроводную сеть и Выкл. беспроводную сеть.

## Включение и отключение радиообмена с помощью значка панели задач

Для включения или выключения радиообмена щелкните значок на панели задач и выберите Вкл./выкл. беспроводную сеть.

## Использование Windows для включения или выключения радиообмена

Радиообмен можно выключить в системе Windows.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы отключаете радиообмен из Microsoft Windows, необходимо также использовать Microsoft Windows для последующего включения радиообмена. Использование аппаратного переключатели или программы Intel(R) PROSet/Wireless в данном случае для включения радиообмена невозможно.

#### Windows XP

1. В меню "Пуск" выберите "Подклчение" > "Беспроводное сетевое соединение". Щелкните правой кнопкой Отключить.
2. Если у вас несколько беспроводных адаптеров, тогда в меню "Пуск" щелкните "Подключение" > "Отобразить все подключения". Щелкните правой кнопкой адаптер, который необходимо отключить и выберите Отключить.

Эти же действия можно использовать для включения радиообмена.

# Установка и удаление программного обеспечения

Типовая установка включает драйвер адаптера беспроводной ЛС, программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless и Intel Wireless Troubleshooter.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы планируете использовать программное обеспечение Novell Client* для Windows, оно должно быть установлено до установки программы Intel(R) PROSet/Wireless. Если ПО Intel(R) PROSet/Wireless уже установлено, удалите его и установите Novell Client для Windows.

Следующие компоненты доступны для установки во время выборочной установки:

- Программа Администратор
- Поддержка WMI
- Single Sign On
- Предварительное подключение

Для установки этих компонентов используйте параметр выборочной установки. Для установки этих компонентов следуйте предложенным далее инструкциям. Если ПО Intel(R) PROSet/Wireless уже установлено, см. раздел инструкций для действий после установки.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы планируете использовать программное обеспечение Novell Client для Windows, оно должно быть установлено до установки программы Intel(R) PROSet/Wireless. Если ПО Intel(R) PROSet/Wireless уже установлено, удалите его и установите Novell Client для Windows.

### Установка программного обеспечения

1. Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.
2. Выберите Установка программного обеспечения на экране установщика Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Прочитайте лицензионное соглашение.
4. Выберите Я принимаю условия лицензионного соглашения.
5. Щелкните Далее.
6. Щелкните Выборочная.
7. Выберите из списка функции для установки:

> Поддержка WMI: Компонент WMI (Windows Management Instrumentation) позволяет администраторам, не имеющим установленной локально программы Intel(R) PROSet/Wireless, дистанционно управлять клиентами с установленным программным обеспечением Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Установка: Щелкните Поддержка WMI. Выберите Установить этот компонент и любую его функцию. Перейдите к действию 8.
> - Не устанавливать: Выберите Не устанавливать этот компонент. Значок красного креста X указывает, что она не будет установлена.

> Программа Администратор: Используется для установки программы Администратор в меню "Инструменты". Эта программа используется для конфигурации общих профилей. Программа Администратор может также использоваться отделом информационных технологий для включения или отключения функций программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Установка: Выберите Программа Администратор. Выберите Установить этот компонент и любую его функцию. Щелкните Далее и перейдите к действию 8.
> - Не устанавливать: Выберите Не устанавливать этот компонент. Значок красного креста X, отображаемый после параметра, указывает, что функция не будет установлена.

> Single Sign-on: Используется для установки функций единого входа Single Sign On. Эта программа используется для конфигурации общих профилей с помощью программы Администратор.

> Функция быстрого переключения пользователей и экран приветствия Windows XP будут отключены после установки на компьютере поддержки функции Single Sign On.

> Функция Single Sign On используется в сетевых средах предприятий, где пользователи выполняют вход в свои компьютеры с помощью имени и пароля, а также информации о домене. Функция смены пользователей не поддерживает работу с доменами.

> > ПРИМЕЧАНИЕ. Быстрая смена пользователей включена по умолчанию в системе Windows XP Home Edition. Она предназначена для использования в домашних условиях. Функция смены пользователей также доступна в Windows XP Professional, если она работает на автономном компьютере или в компьютере в составе рабочей группы. Если компьютер под управлением Windows XP Professional становится членом домена, функция быстрого переключения пользователей будет недоступна.

> Предварительное подключение: Профиль предварительного/общего подключения становится активным, как только пользователь войдет в компьютер. Предварительное подключение устанавливает беспроводное подключение перед входом пользователя в Windows. Эта функция устанавливается вместе с Single Sign On.

> - Установка: Выберите Предварительное подключение. Выберите Установить этот компонент и любую его функцию. Щелкните Далее и перейдите к действию 8.
> - Не устанавливать: Выберите Не устанавливать этот компонент. Значок красного креста X указывает, что она не будет установлена.

8. Щелкните Установить. Установленные компоненты будут указаны после установки программного обеспечения в компьютер.
9. Щелкните OK.

> ПРИМЕЧАНИЕ. Когда установлен профиль предварительного подключения, после установки программного обеспечения у вас будет запрошена перезагрузка системы.

### Добавление компонентов после установки

Если программа Intel(R) PROSet/Wireless уже установлена, выполните предложенные далее инструкции для установки программы Администратор и предварительного подключения:

1. Щелкните Пуск > Настройка > Панель управления > Установка и удаление программ > Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Выберите Изменить/Удалить.
3. Щелкните Изменить.
4. Щелкните Далее.
5. Щелкните значок красного креста X рядом с функциями, которые не установлены в данный момент.
6. Выберите Установить этот компонент и любую его функцию.
7. Щелкните Изменить. После установки на экране установщика Intel(R) PROSet/Wireless функция будет указана как Установлено.
8. Щелкните OK.

### Включение функции WMM* UAPSD (WMM Power Save Delivery)

Для включения функции экономии энергопотребления WMM нужно изменить системный реестр. Внесите в реестр следующие изменения.

Исправьте значение:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c или f

> (где c = VI и VO включены, f = включены все категории доступа)

Добавьте значение:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Добавьте значение:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Удаление Intel(R) PROSet/Wireless

Для удаления программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Щелкните Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.
2. Выберите Программное обеспечение Intel® PROSet/Wireless.
3. Выберите Изменить/Удалить.
4. Щелкните Удалить.
5. Щелкните Далее.
6. После запроса укажите, что необходимо сделать с текущими профилями и настройками:

> Вы выбрали удаление программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless.

> Что необходимо сделать с текущими профилями и настройками:

> - Не сохранять мои профили и настройки. Выберите, чтобы удалить все текущие профили и настройки. Если вы переустанавливаете программное обеспечение, профили и настройки более не будут доступны.
> - Сохранить мои профили и настройки в текущем формате (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x). Выберите, чтобы сохранить текущие профили и настройки. Если вы переустанавливаете программное обеспечение, текущие профили и настройки останутся доступны.
> - Преобразовать мои профили и настройки в формат Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Если необходимо вернуться к использованию предыдущей версии программного обеспечения Intel(R) PROSet/Wireless, выберите этот параметр и сохраните свои настройки. После переустановки программного обеспечения, текущие профили и настройки останутся доступны. ПРИМЕЧАНИЕ. Останутся доступными настройки, которые совместимы с предыдущей версией программного обеспечения.

7. Выберите параметр и щелкните OK.
8. После удаления программного обеспечения выберите Да для перезагрузки компьютера.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств