กลับไปที่สารบัญ

# เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
การตั้งค่าเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบ
ส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ

- ต่อเนื่อง
- การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า/แบบทั่วไป
- ส่วนกำหนดค่าทั่วไป
- แยกเครือข่าย
- Voice over IP (VoIP)

การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์
การตั้งค่าอแด็ปเตอร์
ซอฟต์แวร์
กลุ่ม EAP-FAST A-ID
งานของผู้ดูแลระบบ

เครื่องมือผู้ดูแลระบบจะถูกใช้งานโดยบุคคลที่มีสิทธิในระดับของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เครื่องมือนี้ใช้สำหรับตั้งส่วนกำหนดค่าทั่วไป (ที่ใช้ร่วมกัน), ส่วนกำหนดค่าล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป และส่วนกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง เครื่องมือผู้ดูแลระบบยังสามารถใช้งานโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดค่าผู้ใช้ภายในซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless และสร้าง แพ็คเกจ ติดตั้งแบบกำหนดเองเพื่อส่งออกไปยังระบบอื่น

เครื่องมือผู้ดูแลระบบอยู่บนเมนูเครื่องมือ Intel(R) PROSet/Wireless ซึ่งจะต้องเลือกเครื่องมือผู้ดูแลระบบนี้ในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless แบบกำหนดเอง หรือคุณลักษณะที่ไม่ได้แสดงอยู่ในเมนูเครื่องมือ

## การกำหนดรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบได้ นอกจากจะมีรหัสผ่านสำหรับเครื่องมือนี้ เมื่อคุณเข้าใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบเป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านจะต้องมีอักขระไม่เกิน 56 ตัว ช่องใส่รหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้

หมายเหตุ :หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านดั้งเดิม ก็ไม่มีกระบวนการใดสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

1. รหัสผ่าน: กำหนดรหัสผ่าน (จำนวนอักขระสูงสุด 56 ตัว)
2. ยืนยันรหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
3. คลิก ตกลง เปิดแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ จะแสดงขึ้น

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่มีอยู่:

1. คลิก เครื่องมือผู้ดูแลระบบ จากเมนูเครื่องมือ
2. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน บนฟอร์มการป้อนรหัสผ่าน
3. รหัสผ่านเก่า: ป้อนรหัสผ่านที่มีอยู่
4. รหัสผ่านใหม่: ป้อนรหัสผ่านใหม่
5. ยืนยันรหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกค่ารหัสผ่านใหม่ และเข้าถึงเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

## การตั้งค่าเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้ว่าส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบจะวางอยู่ที่ใดในรายการส่วนกำหนดค่าของเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

1. ที่หน้าต่างหลัก คลิก เครื่องมือ > เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
2. หลังจากที่เครื่องมือผู้ดูแลระบบเปิดขึ้น ให้คลิก เครื่องมือ > การตั้งค่า
   - เลือก แทรกที่ด้านบนสุด เพื่อกำหนดให้วางส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบไว้ที่ด้านบนสุดของรายการส่วนกำหนดค่าของเครื่องมือผู้ดูแลระบบเสมอ
   - เลือก แทรกที่ด้านล่างสุด เพื่อวางส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบไว้ที่ด้านล่างสุดของรายการส่วนกำหนดค่าของเครื่องมือผู้ดูแลระบบเสมอ
3. คลิก ตกลง เพื่อปิดและกลับไปยังเครื่องมือผู้ดูแลระบบ

## แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบ

แพ็คเกจสำหรับผู้ดูแลระบบใช้สำหรับบันทึกส่วนกำหนดค่าการดูแลระบบ และการตั้งค่าอื่นๆ คุณสามารถคัดลอกหรือส่งแฟ้มปฏิบัติการแบบแยกแฟ้มเองได้นี้ไปยังเครื่องลูกข่ายบนเครือข่ายของคุณ เมื่อแฟ้มดังกล่าวถูกเรียกใช้ เนื้อหาจะถูกติดตั้งและกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

การสร้างแพ็คเกจใหม่:

1. จากเมนูเครื่องมือ ให้คลิก เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
2. ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
3. แพ็คเกจผู้ดูแลระบบ :คลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อสร้างแพ็คเกจใหม่หรือเปิดแพ็คเกจที่มีอยู่

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> สร้างแพ็คเกจ Windows XP หรือ Windows 2000 | สร้างแพ็คเกจที่สามารถส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP* หรือ Microsoft Windows 2000* แพ็คเกจนี้อนุญาตให้ส่งออกส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปและส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ชนิด EAP ทั้งหมด
> สร้างแพ็คเกจ Windows Vista | สร้างแพ็คเกจที่สามารถส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows Vista* แพ็คเกจนี้อนุญาตให้ส่งออกส่วนกำหนดค่าแบบทั่วไปสำหรับ EAP-TTLS และ EAP-SIM เท่านั้น
> เปิดแพ็คเกจที่มีอยู่ | เลือกเพื่อเรียกดูและเปิดแพ็คเกจที่มีอยู่

4. คลิก ตกลง
5. กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้ที่จะรวมไว้ในแพ็คเกจ:

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> ส่วนกำหนดค่า | คลิก รวมส่วนกำหนดค่าในแพ็คเกจนี้ คุณสามารถใช้ส่วนกำหนดค่าร่วมกับผู้ใช้คนอื่นๆ
> การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ | คลิก รวมการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ในแพ็คเกจนี้ ระบุการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ที่จะเปิดใช้งาน
> การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ | คลิก รวมการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ในแพ็คเกจนี้ ระบุค่าเบื้องต้นสำหรับการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
> ซอฟต์แวร์ | คลิก รวมซอฟต์แวร์ในแพ็คเกจนี้ กำหนดว่าจะติดตั้งคอมโพเนนท์ใดของซอฟต์แวร์ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หมายเหตุ :ดู ซอฟต์แวร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดขนาดแฟ้มปฏิบัติการของ Administrator Package
> กลุ่ม EAP-FAST A-ID | คลิก รวมถึงกลุ่ม A-ID เพิ่มกลุ่ม A-ID เพื่อรองรับ PAC หลายชุดจาก A-ID หลายรายการ หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อสร้างแพ็คเกจผู้ดูแลระบบสำหรับเครื่องไคลเอ็นต์ Windows Vista

6. คลิก ปิด
7. คุณจะได้รับการแจ้งเตือน: แพ็คเกจปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงไป คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่?
8. คลิก ใช่ บันทึกแฟ้มปฏิบัติการไปยังไดเร็กทอรีบนไดรฟ์ภายในเครื่อง
9. คลิก บันทึก แฟ้มจะถูกสร้างขึ้น หมายเหตุ :อาจใช้เวลาหลายนาที
10. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อดูเนื้อหาของแพ็คเกจ
    - คลิก ใช้แพ็คเกจนี้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าคุณต้องการใช้การกำหนดค่าแพ็คเกจนี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบ
    - คัดลอกแฟ้มปฏิบัติการไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพื่อติดตั้งการตั้งค่าที่ได้บันทึกไว้ในแพ็คเกจ เมื่อคุณปฏิบัติการแฟ้มแพ็คเกจนี้ การติดตั้งจะดำเนินไปโดยอัตโนมัติ
11. คลิก ตกลง

> หมายเหตุ :คุณสามารถเลือก บันทึกแพ็คเกจ บนเมนู แฟ้ม เพื่อบันทึกแพ็คเกจได้ด้วย

> หมายเหตุ :ส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบสำหรับ Windows Vista ถูกเก็บไว้ในรูปแบบ XML ส่วนกำหนดค่าเหล่านี้ถูกนำเข้าไปในระบบ Windows Vista ผ่านทางโปรแกรมจัดการนโยบายแบบกลุ่ม

การแก้ไขแพ็คเกจ:

1. เข้าไปที่เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
2. ที่หน้า เปิดแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ ให้คลิก เปิดแพ็คเกจที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขแพ็คเกจที่มีอยู่
3. คลิก เรียกดู หาตำแหน่งแฟ้มปฏิบัติการของแพ็คเกจ
4. คลิก เปิด อัพเดตการตั้งค่าแพ็คเกจ
5. คลิก ปิด
6. คุณจะได้รับการแจ้งเตือน: แพ็คเกจปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงไป คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่?
7. คลิก ใช่ บันทึกแฟ้มปฏิบัติการไปยังไดเร็กทอรีบนไดรฟ์ภายในเครื่อง

> หมายเหตุ :คุณสามารถเลือก เปิดแพ็คเกจ บนเมนู แฟ้ม เพื่อแก้ไขแพ็คเกจผู้ดูแลระบบได้ด้วย

## ส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ

ส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบครอบครองและจัดการโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ส่วนกำหนดค่าดังกล่าวเป็นส่วนกำหนดค่าทั่วไปหรือที่ใช้ร่วมกันโดยผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขส่วนกำหนดค่าเหล่านี้ได้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะจากเครื่องมือผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะมีรหัสผ่านปัองกันอยู่

ส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบมีสองประเภทคือ: แบบต่อเนื่อง และ แบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่า Voice over IP (VoIP) สำหรับการส่งออกไปยังโปรแกรมประยุกต์สำหรับการโทรศัพท์ผ่านซอฟต์แวร์

หมายเหตุ :สำหรับแพ็คเกจ Windows Vista จะสามารถสร้างได้เฉพาะส่วนกำหนดค่าทั่วไป EAP-SIM และ TTLS เท่านั้น

หมายเหตุ :สำหรับ Windows Vista ไม่สนับสนุน EAP-SIM สำหรับส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง

### การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง

ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องจะทำงานตั้งแต่ช่วงเริ่มระบบหรือเมื่อไม่มีผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หลังจากที่ผู้ใช้ล็อกออฟ ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องจะรักษาการเชื่อมต่อไร้สายจนกว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมีผู้ใช้คนอื่นล็อกออนเข้าสู่ระบบ

> หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแพ็คเกจ Windows Vista

จุดสำคัญของการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง:

- ส่วนกำหนดค่าประเภทต่อไปนี้สามารถสร้างเป็นส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องได้:
  - ส่วนกำหนดค่าทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X (ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิดที่ใช้การเข้ารหัส WEP, การตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิดที่ไม่มีการเข้ารหัส)
  - ส่วนกำหนดค่าทั้งหมดที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ซึ่งมีข้อมูลรับรองบันทึกไว้ LEAP หรือ EAP-FAST
  - ส่วนกำหนดค่าที่ใช้การตั้งค่าความปลอดภัยซึ่งมีตัวเลือก "ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้"
  - ส่วนกำหนดค่าที่ใช้ใบรับรองของเครื่องในการตรวจสอบความถูกต้อง
  - ส่วนกำหนดค่าของ WPA*-Enterprise ที่ไม่ได้ใช้ใบรับรองผู้ใช้
  - ส่วนกำหนดค่า WPA-Personal
- ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องจะถูกใช้งานเมื่อเริ่มระบบและหลังจากผู้ใช้ล็อกออฟ

> หมายเหตุ :Intel(R) PROSet/Wireless สนับสนุนใบรับรองของเครื่อง อย่างไรก็ตาม ใบรับรองดังกล่าวจะไม่แสดงในรายการใบรับรอง

การสร้างส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง:

1. คลิก รวมส่วนกำหนดค่าในแพ็คเกจนี้
2. คลิก ต่อเนื่อง
3. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไป
4. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
5. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย
6. โหมดการทำงาน: เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
7. ประเภทส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ: ต่อเนื่อง: ใช้งานได้เมื่อไม่มีผู้ใช้ล็อกออนอยู่ ถูกเลือกไว้
8. คลิก ถัดไป
9. คลิก ความปลอดภัยองค์กร เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย ดู TLS, TTLS, PEAP, LEAP หรือ EAP-FAST สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าความปลอดภัย 802.1X
10. คลิก ตกลง

### การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า

ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะทำงานในทันทีที่ผู้ใช้ล็อกออน หากการสนับสนุน Single Sign On ได้รับการติดตั้ง จะต้องทำการเชื่อมต่อก่อนการล็อกออนของ Windows (ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป)

> หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแพ็คเกจ Windows Vista

หากไม่ได้ติดตั้งการสนับสนุน Single Sign On ส่วนกำหนดค่าจะถูกใช้เมื่อเซสชันผู้ใช้พร้อมทำงาน ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการส่วนกำหนดค่าเสมอ ผู้ใช้ยังคงสามารถจัดลำดับความสำคัญของส่วนกำหนดค่าที่สร้างขึ้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป เนื่องจากส่วนกำหนดค่าเหล่านี้จะปรากฏที่ด้านบนของรายการส่วนกำหนดค่า Intel(R) PROSet/Wireless จะพยายามเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติก่อนส่วนกำหนดค่าที่สร้างโดยผู้ใช้อื่นๆ

> หมายเหตุ :เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างหรือส่งออกส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปได้

จุดสำคัญของการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าคือ:

- การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าจะทำงานเมื่อเข้าสู่ระบบ Windows เท่านั้น
- ส่วนกำหนดค่าประเภทต่อไปนี้สามารถสร้างเป็นส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปได้:
  - ส่วนกำหนดค่า 802.1X PEAP, TTLS หรือ EAP-FAST ที่ใช้ข้อมูลรับรอง "ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ Windows" หรือ "ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้" ในขณะปรับตั้งค่าความปลอดภัยของส่วนกำหนดค่า
  - ส่วนกำหนดค่า LEAP ที่ใช้ข้อมูลรับรอง "แสดงกล่องโต้ตอบสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน" ในขณะกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยของส่วนกำหนดค่า
  - ส่วนกำหนดค่า 802.1X PEAP หรือ TTLS ที่มีใบรับรองของผู้ใช้หรือเครื่อง (ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบในการใช้ใบรับรองของเครื่อง)
  - ส่วนกำหนดค่า TLS ที่ใช้ใบรับรองดิจิตอลในการตรวจสอบรหัสประจำตัวของเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์
  - ใบรับรอง EAP-SIM ที่ใช้ Subscriber Identity Module (SIM) การ์ดในการตรวจสอบข้อมูลรับรองของคุณกับเครือข่าย
  - ส่วนกำหนดค่าทั่วไปหรือของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ 802.1X (แบบเปิด และ WEP) ทั้งหมด
- ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะถูกใช้งานเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Windows

#### การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป

การสนับสนุนโปรไฟล์การล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะถูกติดตั้งระหว่างการติดตั้งแบบ กำหนดเอง ของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การติดตั้งและถอนการติดตั้งคุณลักษณะ Single Sign On

> หมายเหตุ :ถ้าไม่ได้ติดตั้งคุณลักษณะ Single Sign On หรือการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า ผู้ดูแลระบบจะยังสามารถสร้างส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปเพื่อส่งออกไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายว่าคุณลักษณะการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าจะทำงานอย่างไรตั้งแต่เริ่มระบบ สมมติว่ามีส่วนกำหนดค่าที่บันทึกไว้อยู่ ส่วนกำหนดค่าที่บันทึกไว้นี้ได้กาเครื่องหมายการตั้งค่าความปลอดภัยที่ถูกต้อง "ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ Windows" ซึ่งจะทำงานในขณะที่ล็อกออนเข้าสู่ระบบ Windows

1. หลังจากระบบเริ่มทำงาน ให้ป้อนชื่อโดเมน, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ Windows
2. คลิก ตกลง หน้าต่างสถานะส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะแสดงความคืบหน้าในการเชื่อมต่อเครือข่าย หลังจากที่อแด็ปเตอร์ไร้สายถูกเชื่อมโยงกับจุดเชื่อมต่อเครือข่าย หน้าต่างสถานะจะปิดลง และผู้ใช้ Windows จะล็อกออนเข้าสู่ระบบ
   - ถ้าจุดเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงปฏิเสธข้อมูลรับรองในระหว่างการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป จะมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นให้คุณระบุข้อมูลรับรองผู้ใช้ของคุณ
   - ป้อนข้อมูลรับรองของคุณ
   - คลิก ตกลง ส่วนกำหนดค่าจะถูกใช้งานและหน้าสถานะจะแสดงความคืบหน้าของสถานะการเชื่อมต่อจนกระทั่งคุณล็อกออนเข้าสู่ Windows
   - คลิก ยกเลิก ที่หน้าข้อมูลรับรองเพื่อเลือกส่วนกำหนดค่าอื่น

> หมายเหตุ :ใบรับรองผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้ควรล็อกออนเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพียงครั้งเดียว (โดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ส่วนกำหนดค่าอื่นๆ หรือการเข้าสู่ระบบเฉพาะเครื่อง) ก่อนการใช้ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปที่ตรวจสอบความถูกต้องด้วยใบรับรองผู้ใช้

ขณะที่คุณล็อกออฟ การเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดจะยกเลิกการเชื่อมต่อ และจะใช้ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง (ถ้ามีอยู่) ในบางสถานการณ์ อาจมีความเหมาะสมที่จะรักษาการเชื่อมต่อปัจจุบันไว้ (ตัวอย่างเช่น ถ้าจำเป็นต้องอัพโหลดข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์หลังจากล็อกออฟ หรือเมื่อมีการใช้ส่วนกำหนดค่าที่ข้ามเครือข่าย)

สร้างส่วนกำหนดค่าที่กาเครื่องหมายไว้ทั้งแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปและแบบต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานนี้ ถ้าส่วนกำหนดค่าดังกล่าวทำงานขณะที่ผู้ใช้ล็อกออฟ การเชื่อมต่อจะยังคงใช้งานได้

การสร้างส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป:

1. คลิก รวมส่วนกำหนดค่าในแพ็คเกจนี้
2. คลิก ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป
3. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไป
4. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
5. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
6. โหมดการทำงาน: เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
7. ประเภทส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ: ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป: ใช้งานได้เมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่ระบบ ส่วนกำหนดค่านี้จะใช้ร่วมกันโดยผู้ใช้ทั้งหมด ได้เลือกประเภทส่วนกำหนดค่านี้แล้ว
8. คลิก ถัดไป
9. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย ใช้การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อตั้งค่าต่อไปนี้:

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
เชื่อมต่ออัตโนมัติ | อัตโนมัติ: (ค่าเริ่มต้น): เลือกเพื่อให้ Intel(R) PROSet/Wireless เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังส่วนกำหนดค่านี้เมื่อพบว่าอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ตามต้องการ: เลือกเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไปยังส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเครือข่ายอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อไร้สายแต่ละครั้ง และคุณไม่ต้องการจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะการเชื่อมต่อ หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนกำหนดค่าทั่วไปของผู้ดูแลระบบสำหรับ Vista
จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ | เลือกเพื่อเชื่อมโยงอแด็ปเตอร์ไร้สายกับจุดเชื่อมต่อที่ระบุ บังคับให้อแด็ปเตอร์ไร้สายทำการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ โดยใช้ที่อยู่ MAC ที่ระบุไว้เฉพาะ ป้อนที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อ (BSSID) ด้วยตัวเลขฐานสิบหก 48 บิต จำนวน 12 หลัก ตัวอย่างเช่น 00:06:25:0E:9D:84 คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้โหมดการทำงานเฉพาะกิจ ล้าง: คลิกเพื่อลบที่อยู่ปัจจุบัน
การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | ป้องกันรหัสผ่านส่วนกำหนดค่านี้ (สูงสุด 10 อักขระ) หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนกำหนดค่าทั่วไปของผู้ดูแลระบบสำหรับ Vista
เริ่มโปรแกรมประยุกต์ | เริ่มแฟ้มชุดคำสั่ง แฟ้มปฏิบัติการ หรือสคริปต์โดยอัตโนมัติเมื่อที่คุณเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น เริ่มเซสชัน Virtual Private Network (VPN) โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
รูปแบบชื่อผู้ใช้ | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรูปแบบชื่อผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวเลือกได้แก่ ผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้น) user@domain user@domain.com โดเมน\ผู้ใช้ หมายเหตุ :รูปแบบชื่อผู้ใช้ มีเฉพาะในการตั้งค่าขั้นสูงในเครื่องมือผู้ดูแลระบบเท่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อสร้างส่วนกำหนดค่าผู้ใช้จากตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สายของ Intel(R) PROSet/Wireless การตั้งค่านี้ไม่ได้ใช้กับใบรับรองเครื่อง

10. คลิก ตกลง เพื่อปิดการตั้งค่าขั้นสูง
11. คลิก ความปลอดภัยองค์กร เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย ดู EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP หรือ EAP-FAST สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าความปลอดภัย 802.1X
12. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกส่วนกำหนดค่า และเพิ่มไปยังรายการส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ

> หมายเหตุ :ถ้ามีการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องไว้อยู่แล้ว ส่วนกำหนดค่าการล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะไม่นำมาใช้ถ้าส่วนกำหนดค่านั้นไม่ได้ถูกตั้งตัวเลือกการเชื่อมต่อทั้งแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป และแบบต่อเนื่องเอาไว้

### ส่วนกำหนดค่าทั่วไป

ส่วนกำหนดค่าทั่วไปจะถูกนำไปใช้ผ่านทางโปรแกรมจัดการนโยบายแบบกลุ่ม ส่วนกำหนดค่าประเภทต่อไปนี้สามารถสร้างเป็นส่วนกำหนดค่าทั่วไปได้:

- ส่วนกำหนด 802.1X TTLS ที่ใช้ "แสดงกล่องกาเครื่องหมายแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ" หรือ "ใช้ข้อมูลต่อไปนี้" เมื่อกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของส่วนกำหนดค่า
- ส่วนกำหนดค่า 802.1X TTLS ที่มีใบรับรองของผู้ใช้หรือเครื่อง (ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบในการใช้ใบรับรองของเครื่อง)
- ใบรับรอง EAP-SIM ที่ใช้ Subscriber Identity Module (SIM) การ์ดในการตรวจสอบข้อมูลรับรองของคุณกับเครือข่าย

การสร้างส่วนกำหนดค่าทั่วไป:

1. คลิก รวมส่วนกำหนดค่าในแพ็คเกจนี้ (ค่าเริ่มต้น)
2. คลิก ทั่วไป
3. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไป
4. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
5. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
6. โหมดการทำงาน: เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
7. คลิก ถัดไป
8. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย ใช้การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อตั้งค่าต่อไปนี้:

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
เชื่อมต่ออัตโนมัติ | อัตโนมัติ: (ค่าเริ่มต้น): เลือกเพื่อให้ Intel(R) PROSet/Wireless เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังส่วนกำหนดค่านี้เมื่อพบว่าอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ตามต้องการ: เลือกเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไปยังส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเครือข่ายอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อไร้สายแต่ละครั้ง และคุณไม่ต้องการจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะการเชื่อมต่อ หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนกำหนดค่าทั่วไปของผู้ดูแลระบบสำหรับ Vista
จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ | เลือกเพื่อเชื่อมโยงอแด็ปเตอร์ไร้สายกับจุดเชื่อมต่อที่ระบุ บังคับให้อแด็ปเตอร์ไร้สายทำการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ โดยใช้ที่อยู่ MAC ที่ระบุไว้เฉพาะ ป้อนที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อ (BSSID) ด้วยตัวเลขฐานสิบหก 48 บิต จำนวน 12 หลัก ตัวอย่างเช่น 00:06:25:0E:9D:84 คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้โหมดการทำงานเฉพาะกิจ ล้าง: คลิกเพื่อลบที่อยู่ปัจจุบัน
การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | ป้องกันรหัสผ่านส่วนกำหนดค่านี้ (สูงสุด 10 อักขระ) หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนกำหนดค่าทั่วไปของผู้ดูแลระบบสำหรับ Vista
เริ่มโปรแกรมประยุกต์ | เริ่มแฟ้มชุดคำสั่ง แฟ้มปฏิบัติการ หรือสคริปต์โดยอัตโนมัติเมื่อที่คุณเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น เริ่มเซสชัน Virtual Private Network (VPN) โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
รูปแบบชื่อผู้ใช้ | ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรูปแบบชื่อผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวเลือกได้แก่ ผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้น) user@domain user@domain.com โดเมน\ผู้ใช้ หมายเหตุ :รูปแบบชื่อผู้ใช้ มีเฉพาะในการตั้งค่าขั้นสูงในเครื่องมือผู้ดูแลระบบเท่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อสร้างส่วนกำหนดค่าผู้ใช้จากตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สายของ Intel(R) PROSet/Wireless การตั้งค่านี้ไม่ได้ใช้กับใบรับรองเครื่อง

9. คลิก ตกลง เพื่อปิดการตั้งค่าขั้นสูง
10. คลิก ความปลอดภัยองค์กร เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย ดู EAP-SIM หรือ TTLS สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าความปลอดภัย 802.1X
11. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกส่วนกำหนดค่า และเพิ่มไปยังรายการส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ

### แยกเครือข่าย

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเครือข่ายที่จะแยกออกจากการเชื่อมต่อ เมื่อเครือข่ายถูกแยก เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถเอาเครือข่ายออกจากรายการแยก เครือข่ายที่ถูกแยกจะปรากฏอยู่ในส่วนจัดการรายการแยกของ Intel(R) PROSet/Wireless

> หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแพ็คเกจ Windows Vista

การแยกเครือข่าย:

1. คลิก รวมส่วนกำหนดค่าในแพ็คเกจนี้
2. คลิก แยก
3. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิด แยกเครือข่าย (SSID)
4. ชื่อเครือข่าย: ป้อนชื่อเครือข่ายสำหรับเครือข่ายที่คุณต้องการแยก
5. คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มชื่อเครือข่ายลงในรายการ

การเอาเครือข่ายออกจากการแยก:

1. เลือกชื่อเครือข่ายในรายการแยก
2. คลิก เอาออก เครือข่ายถูกลบออกจากรายการ

### การเชื่อมต่อ Voice over IP (VoIP)

ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless สนับสนุนโปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์ VoIP ของผู้ผลิตรายอื่น โปรแกรมประยุกต์ VoIP ของผู้ผลิตรายอื่นสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณเสียง โดยทั่วไปตัวแปลงสัญญาณมีความสามารถในการบันทึกแบนด์วิธเครือข่าย ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless สนับสนุนมาตรฐานการแปลงสัญญาณ International Telecommunications Union (ITU) ดังต่อไปนี้:

> ตัวแปลงสัญญาณ | อัลกอริธึม
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Multi-rate Coder
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | Variable-Rate ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกการตั้งค่า VoIP เพื่อกำหนดอัตราข้อมูลสำหรับการเข้ารหัส/ถอดรหัสและอัตราเฟรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงในการรับส่ง VoIP

การกำหนดค่า VoIP:

> หมายเหตุ :ต้องแน่ใจว่า Voice over IP ไม่ได้ถูกปิดใช้งานในเครื่องมือผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้วส่วนนี้จะเปิดใช้งานอยู่

1. คลิก รวมส่วนกำหนดค่าในแพ็คเกจนี้
2. คลิก VoIP
3. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดหน้า สร้างส่วนกำหนดค่า VoIP
4. เลือกแบนด์วิดธ์ตัวแปลงสัญญาณ, การใช้โปรแกรมประยุกต์ และอัตราเฟรม สำหรับข้อมูลเสียง:

> G711 มีอัตราเฟรม 10ms ด้วยอัตราบิต 64kbps
> G722 มีอัตราเฟรม 10ms ด้วยอัตราบิต 64kbps
> G723 มีอัตราเฟรม 30ms ด้วยอัตราบิต 5.3kbps หรือ 6.4kbps
> G726-32 มีอัตราเฟรม 10ms ด้วยอัตราบิต 32kbps
> G728 มีอัตราเฟรม 2.5ms ด้วยอัตราบิต 16kbps
> G729 มีอัตราเฟรม 10ms ด้วยอัตราบิต 10kbps

> เลือกพารามิเตอร์จากเมนูแบบหล่นลง

> ตัวแปลงสัญญาณ | การใช้งาน | อัตราเฟรม
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | เสียงโต้ตอบ ประชุมทางเสียง ข้อมูลเสียง วิดีโอ การถ่ายทอดเสียง | 20 30

5. คลิก ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่รายการส่วนกำหนดค่า
6. คลิก ปิด เพื่อบันทึกส่วนกำหนดค่าไปยัง แพ็คเกจ

## การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกระดับการควบคุมของผู้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

การกำหนดค่าการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์:

1. คลิก รวมการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ในแพ็คเกจนี้
2. เปิดใช้หรือปิดการตั้งค่าแต่ละรายการที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

ชื่อ | แพ็คเกจ Windows XP/2000 | แพ็คเกจ Windows Vista | คำอธิบาย
--- | --- | --- | ---
การตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X |  |  | ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างหรือเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่าที่สนับสนุนประเภท EAP ของการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ที่ต่างกันได้ เลือกประเภท EAP สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ที่คุณต้องการเปิดใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST
การควบคุม AAA |  |  | แจ้งเตือนเมื่อโปรแกรมอื่นใช้อแด็ปเตอร์ไร้สาย
เครื่องมือผู้ดูแลระบบ |  |  | ปิดการเข้าถึงเครื่องมือผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
เริ่มโปรแกรมประยุกต์อัตโนมัติ |  |  | เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเริ่มแฟ้มปฏิบัติการหรือสคริปต์โดยอัตโนมัติเมื่อส่วนกำหนดค่าเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เริ่มเซสชัน Virtual Private Network (VPN) โดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
ส่วนควบคุมเปิด/ปิดวิทยุสำหรับโปรแกรมประยุกต์ |  |  | ให้โปรแกรมประยุกต์ของผู้ผลิตอื่นสามารถยกเลิกการใช้สวิตช์เปิดหรือปิดไร้สายของ Intel(R) PROSet/Wireless
CCXv4 |  |  | เลือก ใช้งาน CCXv4 เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 4 (CCXv4) สำหรับส่วนกำหนดค่า EAP-FAST หมายเหตุ :คุณลักษณะกลุ่ม ID ผู้มีสิทธิ์ EAP-FAST (A-ID) ในเครื่องมือผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถใช้ได้ ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน CCXv4 เลือกกล่องโต้ตอบต่อไปนี้เพื่อให้เปิดใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้สำหรับการกำหนด EAP-FAST PAC ปิดกล่องโต้ตอบและคำเตือนสำหรับการจัดสรรอัตโนมัติที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง: ตัวเลือกเพื่อปิดกล่องโต้ตอบและคำเตือนสำหรับการกำหนด PAC อัตโนมัติ ถ้าไม่มี PAC อยู่ หรือไม่มี PAC ที่ตรงกับ A-ID ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ปิดกล่องโต้ตอบเมื่อสลับเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น (A-ID): ตัวเลือกเพื่อปิดกล่องโต้ตอบเมื่อเครื่องลูกข่ายพบเซิร์ฟเวอร์ที่ได้กำหนด PAC ไว้แล้ว แต่ไม่ได้เลือกไว้เป็นเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นในขณะนี้ ปิดการกำหนดที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องหลังจากที่กำหนด PAC: ตัวเลือกเพื่อปิดการกำหนดอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ หลังจาก PAC ของ A-ID นั้นได้รับการกำหนดแล้ว หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการติดตั้งผ่านทางแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
เก็บข้อมูลรับรอง |  |  | เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลรับรองหลังจากผู้ใช้ล็อกออนแล้ว ถ้าการเชื่อมต่อไร้สายขาดการเชื่อมต่อชั่วคราว ข้อมูลรับรองที่บันทึกไว้จะถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่อใหม่ ข้อมูลรับรองจะถูกล้างเมื่อผู้ใช้ล็อกออฟ หมายเหตุ :ถ้าถูกล้างไป ตัวเลือก แสดงกล่องกาเครื่องหมายแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ จะไม่สามารถเลือกได้ในขณะที่สร้างส่วนกำหนดค่า
อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) |  |  | เปิดใช้หรือปิดเมื่อผู้ใช้สามารถสร้างส่วนกำหนดค่าแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) หรือเข้าร่วมในเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้หรือปิดการยินยอมให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ที่ปลอดภัยเท่านั้น ยกเลิกการใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ เลือกเพื่อยินยอมให้ผู้ใช้ปรับตั้งส่วนกำหนดค่าที่มีการตั้งค่าอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) หรือป้องกันการปรับตั้งส่วนกำหนดค่าอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) แสดงการตั้งค่าการใช้งานแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ซ่อนการตั้งค่าการใช้งานแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ถ้าต้องการลบโหมดการทำงานแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ออกจากการตั้งค่าทั่วไปของส่วนกำหนดค่าไร้สาย ให้เลือกทั้ง ยกเลิกการใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ และ ซ่อนการตั้งค่าการใช้งานแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างส่วนกำหนดค่าที่สนับสนุนเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์
นำเข้าและส่งออก |  |  | เลือกเพื่อนำเข้าส่วนกำหนดค่าไปยังหรือส่งออกส่วนกำหนดค่าจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เปิดใช้งานการอนุญาตให้นำเข้าส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคัดลอกไปที่โฟลเดอร์นำเข้าอัตโนมัติ
รักษาการเชื่อมต่อ |  |  | เลือกเพื่อซ่อนตัวเลือกรักษาการเชื่อมต่อในการตั้งค่าขั้นสูงในการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย ตัวเลือกรักษาการเชื่อมต่อจะรักษาการเชื่อมต่อไร้สายกับส่วนกำหนดค่าผู้ใช้หลังจากที่ออกจากระบบ หมายเหตุ :สามารถใช้ตัวเลือกรักษาการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่าย Nortel VPN เมื่อกำหนดค่าให้ ออกจากระบบเมื่อเชื่อมต่อ
ใช้ข้อความเปิด/ปิดวิทยุ |  |  | ให้โปรแกรมประยุกต์ของผู้ผลิตรายอื่นสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าสวิตช์เปิดไร้สายหรือปิดไร้สายของ Intel(R) PROSet/Wireless ถูกยกเลิกการใช้งาน
การใช้งานร่วมกับ Microsoft Windows XP |  |  | เลือก เปิดใช้งานการใช้ร่วมกันของ Enable Microsoft Wireless Zero Configuration และ Intel(R) PROSet/Wireless ในระบบนี้ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้สามารถใช้งาน Microsoft Wireless Zero Configuration และ Intel(R) PROSet/Wireless พร้อมกันในระบบนี้ได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถป้องกัน Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service ถูกยกเลิกการใช้งานได้ เมื่อเปิดใช้งาน Intel(R) PROSet/Wireless หมายเหตุ :การตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้กับไคลเอ็นต์ Microsoft Windows Vista
การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง |  |  | เลือก ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องและนโยบายของคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงก่อนที่ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบ หมายเหตุ :การปรับปรุงนโยบายอาจทำให้หน้าจอเข้าสู่ระบบช้ากว่าปกติไม่เกิน 2 นาที
โหมดล็อกออนล่วงหน้าสำหรับ Cisco |  |  | เปิดใช้โหมด Cisco ระหว่างการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป จุดเชื่อมต่อ Cisco มีความสามารถในการสนับสนุนชื่อเครือข่ายไร้สายหลายชื่อ (SSIDs) แต่จะแพร่สัญญาณได้เพียงเครือข่ายเดียว หากต้องการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อใด จะมีการพยายามเชื่อมต่อโดยใช้ส่วนกำหนดค่าแต่ละชุด โหมดการทำงานดังกล่าวนี้เรียกว่า โหมด Cisco หมายเหตุ :การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปอาจใช้เวลาในการเชื่อมต่อมากขึ้น
การเชื่อมต่อส่วนกำหนดค่า |  |  | เลือกระดับการเชื่อมต่อส่วนกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ยกเลิกการใช้งานการสลับส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปอันแรกสุด หรือเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปเท่านั้น อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบทั้งหมด อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบอันแรกสุดเท่านั้น
ระดับความปลอดภัย |  |  | เลือกระดับการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่าที่มีระดับความปลอดภัยนี้ การคลิกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเปิดหรือปิดส่วนควบคุมต่อไปนี้ อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีความปลอดภัยส่วนบุคคลเท่านั้น หมายเหตุ :ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแพ็คเกจ Windows Vista
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน |  |  | เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เอาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันออกโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย ไม่ใช้การแจ้งเตือนนี้ แจ้งเตือนเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย (ค่าเริ่มต้น)
การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (Single Sign On) |  |  | เลือกประเภทของส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบที่ต้องการเปิดใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ การเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง: ส่วนกำหนดค่าจะเปิดใช้งานในระหว่างที่ระบบเริ่มทำงาน เมื่อไม่มีผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า/แบบทั่วไป: ส่วนกำหนดค่าจะเปิดใช้งานทันทีเมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ส่วนกำหนดค่าทั่วไปจะใช้งานได้ถ้าไม่ได้ติดตั้งคุณลักษณะล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ส่วนกำหนดค่าจะเปิดใช้งานได้หลังจากที่ผู้ใช้ล็อกออนและเซสชันเริ่มทำงาน ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องและแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้เสมอ ส่วนกำหนดค่าเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบโดยผู้ใช้ได้
ข้อมูลการสนับสนุน |  |  | ระบุข้อมูลการสนับสนุนที่แสดงในกล่อง เกี่ยวกับ ของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless URL ฝ่ายสนับสนุน: ป้อนเว็บไซต์ศูนย์บริการสนับสนุนที่คุณต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงเมื่อต้องการบริการสนับสนุนด้านเทคนิค หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุน: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการให้ลูกค้าโทรติดต่อเพื่อขอรับบริการสนับสนุนด้านเทคนิค
Voice over IP |  |  | ใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น เพื่อใช้โปรแกรมประยุกต์ VoIP บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้จะเปิดใช้งานอยู่ หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการติดตั้งผ่านทางแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
ตัวจัดการ Wi-Fi* |  |  | เลือกตัวจัดการ Wi-Fi* ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเชื่อมต่อไร้สายของผู้ใช้ ใช้ตัวจัดการ Wi-Fi ของผู้ใช้ที่ล็อกออนก่อนหน้านี้ หรืออนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายเลือกตัวจัดการ Wi-Fi ที่ต้องการได้ อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถสลับระหว่าง Intel(R) PROSet/Wireless และ Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration หลังจากล็อกออนแล้ว ตัวจัดการ Wi-Fi เมื่อล็อกออนจะถูกตรวจพบโดยตัวจัดการ Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่ เมื่อผู้ใช้คนสุดท้ายล็อกออฟแล้ว
Wi-Fi Protected Setup* |  |  | ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless สามารถกำหนดค่าให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสำหรับจุดเชื่อมต่อที่รองรับ Wi-Fi Protected Setup* นายทะเบียนจะถ่ายโอนคีย์หรือรหัสผ่านของจุดเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ เปิดใช้งานการลงทะเบียนอุปกรณ์อื่นๆ (ค่าเริ่มต้น) ซ่อนการตั้งค่าการใช้งานการลงทะเบียนอุปกรณ์ เลือกเพื่อเปิดใช้ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์อื่นๆ เลือกเพื่อซ่อนการตั้งค่า เปิดใช้การลงทะเบียนอุปกรณ์ ในการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
การกำหนดลักษณะ Wireless Event Log Viewer |  |  | เลือกตำแหน่งสำหรับบันทึกแฟ้มล็อก Wireless Event Log Viewer ของ Intel Wireless Troubleshooter ที่หน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้คลิก เครื่องมือ > Intel Wireless Troubleshooter ใน Intel Wireless Event Viewer ให้คลิก แฟ้ม > การตั้งค่า เพื่อเปิด การตั้งค่า Wireless Event Viewer หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน ให้คลิก เปิดใช้การบันทึก ระบุโฟลเดอร์ค่าเริ่มต้นสำหรับแฟ้มล็อกที่บันทึกไว้: ตำแหน่งเริ่มต้นคือ My Documents คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อแฟ้ม: ชื่อแฟ้มเป็นชื่อเครื่องเริ่มต้น ขนาดสูงสุด: ป้อนขนาดของแฟ้มเป็นกิโลไบต์ (KB) คลิก ตกลง เพื่อปิด และนำการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปใช้ คลิก ยกเลิก เพื่อปิดโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ หากคุณต้องการให้คัดลอกแฟ้มบันทึกไปยังไซต์เก็บถาวรหลังจากจำนวนวันที่กำหนด: คลิก คัดลอกแฟ้มบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น เส้นทางปลายทาง: ป้อนตำแหน่งที่จะจัดเก็บแฟ้ม ความถี่ (วัน): เลือกว่าคุณต้องการให้ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ปลายทางบ่อยแค่ไหน
เปิด/ปิดไร้สาย |  |  | ควบคุมวิทยุไร้สาย ไม่เปลี่ยนแปลง: วิทยุไม่เปิดหรือปิด ปิดวิทยุไร้สาย: ส่วนกำหนดค่าปิดวิทยุ เปิดวิทยุไร้สาย: ส่วนกำหนดค่าเปิดวิทยุ ยกเลิกใช้งานตัวเลือกการเปิด/ปิดไร้สาย: เลือกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงส่วนควบคุม เปิด/ปิดวิทยุ บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless หรือเมนูแถบงาน ผู้ใช้ได้รับแจ้งว่า คุณลักษณะนี้ถูกยกเลิกใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ หากผู้ใช้พยายามที่จะเปิดหรือปิดส่วนควบคุมวิทยุ เพิ่มตัวเลือกการเปิด/ปิดวิทยุ 802.11a: เลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เปิด/ปิดวิทยุ 802.11a แยกต่างหากจากวิทยุ 802.11b/g ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ยกเลิกใช้งานการเลือกเปิด/ปิดวิทยุ 802.11a จะพร้อมใช้งาน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงส่วนควบคุมเปิด/ปิดวิทยุ 802.11a แต่ยกเลิกใช้งาน ซึ่งจะให้คุณกำหนดให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถควบคุมวิทยุได้ เมื่อติดตั้งคุณลักษณะนี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อเปิดหรือปิดส่วนควบคุมวิทยุ 802.11a การปิดวิทยุ 802.11a: บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้คลิกปุ่ม เปิดไร้สาย รายการของตัวเลือกวิทยุจะปรากฏขึ้น เลือก ปิดวิทยุ 802.11a ในขณะนี้วิทยุ 802.11a จะปิดการทำงาน การเปิดวิทยุ 802.11a: บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้คลิกปุ่ม ปิดวิทยุ 802.11a รายการของตัวเลือกวิทยุจะปรากฏขึ้น เลือก เปิดไร้สาย ในขณะนี้วิทยุ 802.11a จะเปิดทำงาน หมายเหตุ :ตัวเลือก เพิ่มการเลือกเปิด/ปิดวิทยุ 802.11a จะใช้ได้กับอแด็ปเตอร์ไร้สายที่สนับสนุน 802.11a, 802.11b และ 802.11g เท่านั้น คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการติดตั้งผ่านทางแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel PRO/Wireless 2200BG
ปิด | ปิดเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

## การตั้งค่าอแด็ปเตอร์

การกำหนดค่าอแด็ปเตอร์:

1. คลิก รวมการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ในแพ็คเกจนี้
2. สำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการที่แสดงในตารางด้านล่าง เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
   - ใช้ค่าเริ่มต้น: รีเซ็ตการตั้งค่าบนเครื่องของผู้ใช้ให้เป็นค่ามาตรฐาน
   - ไม่เปลี่ยนแปลง: เก็บค่าที่เลือกโดยผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบตัดสินใจว่าไม่บังคับใช้การตั้งค่าทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ได้จากเมนู Intel(R) PROSet/Wireless ขั้นสูง
   - เลือกค่า: ผู้ดูแลระบบเลือกค่าที่จะใช้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ขนาดแชนเนล 802.11n | ตั้งขนาดแชนเนลสำหรับรับส่งข้อมูลไว้ที่ระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งขนาดแชนเนลไว้ที่ อัตโนมัติ หรือ 20Mhz อัตโนมัติ เป็นค่าเริ่มต้น หมายเหตุ :การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่อแด็ปเตอร์คือ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
โหมด 802.11n | มาตรฐาน 802.11n สร้างบนมาตรฐาน 802.11X ก่อนหน้านี้ โดยมีการเพิ่ม multiple-input multiple-output (MIMO) ทั้งนี้ MIMO จะเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการถ่ายโอน เลือก เปิดใช้งาน หรือ ยกเลิกใช้งาน เพื่อตั้งโหมด 802.11n ของอแด็ปเตอร์ เปิดใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้น หมายเหตุ :การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่อแด็ปเตอร์คือ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN หมายเหตุ :เพื่อให้อัตราการถ่ายโอนสูงกว่า 54 Mbps บนการเชื่อมต่อ 802.11n จะต้องเลือกความปลอดภัย WPA2-AES สามารถเลือกไม่มีความปลอดภัย (ไม่มี) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าเครือข่ายและการแก้ไขปัญหา ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานหรือยกเลิกใช้งานการสนับสนุนสำหรับโหมดปริมาณการรับส่งข้อมูลในระดับสูง เพื่อลดการใช้พลังงานหรือปัญหาความขัดแย้งกับแบนด์อื่นๆ หรือปัญหาความเข้ากันได้
แชนเนลเฉพาะกิจ | ไม่มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแชนเนลนอกจากว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ใช้แชนเนลที่ต่างไปจากแชนเนลเริ่มต้น ค่า: เลือกแชนเนลที่ใช้ได้จากรายการ 802.11b/g: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11b และ 802.11g (2.4 GHz) 802.11a: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11a (5 GHz)
การจัดการพลังงานเฉพาะกิจ | ตั้งค่าคุณลักษณะการประหยัดพลังงานสำหรับเครือข่าย (เฉพาะกิจ) แบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ยกเลิกใช้งาน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจซึ่งมีสถานีที่ไม่สนับสนุนการจัดการพลังงานเฉพาะกิจ การประหยัดพลังงานสูงสุด: เลือกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานสูงสุด สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง: เลือกเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อเชื่อมต่อกับลูกข่ายหลายเครื่อง หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการติดตั้งผ่านทางแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
โหมด QoS เฉพาะกิจ | การควบคุม คุณภาพของการให้บริการ (QoS) ในเครือข่ายเฉพาะกิจ QoS จะจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อสูงกว่า LAN ไร้สาย โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทการรับส่งข้อมูล WMM* (Wi-Fi Multimedia*) เป็นการตรวจสอบ QoS ของ Wi-Fi Alliance* เมื่อ WMM ถูกเปิดใช้ อแด็ปเตอร์จะใช้ WMM ในการสนับสนุนการใส่แท็กความสำคัญและการจัดลำดับความสามารถสำหรับเครือข่าย Wi-Fi WMM ถูกเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้น) WMM ถูกยกเลิกใช้งาน หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการติดตั้งผ่านทางแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG หรือ การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 2200BG
การป้องกันโหมดผสม | ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบผสมของ 802.11b และ 802.11g ฟังก์ชั่น ขอให้ส่ง/ล้างเพื่อส่ง (RTS/CTS) ควรใช้ในสถานการณ์ที่เครื่องลูกข่ายอาจไม่สามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้ CTS-to-self สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เครื่องลูกข่ายอยู่ในระยะใกล้เคียงกันและสามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้
การจัดการพลังงาน | การจัดการพลังงาน: ให้คุณเลือกจุดที่สมดุลระหว่างความสิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพของอแด็ปเตอร์ แถบเลื่อนสำหรับปรับการตั้งค่าพลังงานของอแด็ปเตอร์ไร้สาย จะกำหนดจุดที่สมดุลระหว่างแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่ เลือกจุดสมดุลระหว่างการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของอแด็ปเตอร์ PSP - โหมดประหยัดพลังงาน CAM - โหมดทำงานต่อเนื่อง เลือกระดับของโหมดประหยัดพลังงานที่ต้องการ: PSP CAM: อแด็ปเตอร์ลูกข่ายเริ่มทำงานอย่างต่อเนื่อง PSP ระดับ 1: ตั้ง PSP ไว้ที่ระดับพลังงานสูงสุด PSP ระดับ 2-4: ตั้ง PSP เพื่อปรับพลังงานไปที่ระดับสูงสุด PSP ระดับ 5: ตั้ง PSP เพื่อปรับให้อายุใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด PSP อัตโนมัติ: ค่าเริ่มต้น PSP ระดับ 6: จุดสมดุลระหว่างการใช้พลังงานกับอายุใช้งานแบตเตอรี่ หมายเหตุ :การประหยัดการใช้พลังงานจะให้ผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน
โหมดเริ่มนำ | เปลี่ยนค่าความยาวของการเริ่มนำที่จุดเชื่อมต่อได้รับในระหว่างการเชื่อมต่อเบื้องต้น ใช้การเริ่มนำแบบยาวทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ การเริ่มนำ Tx แบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตรวจพบการเริ่มนำโดยอัตโนมัติได้ ควรใช้การเริ่มนำแบบสั้นหากสนับสนุนการใช้งาน หากไม่สนับสนุน ให้ใช้การเริ่มนำแบบยาว (การเริ่มนำ Tx แบบยาว) หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการติดตั้งผ่านทางแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้มีการเชื่อมต่อเครือข่าย Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
ความแรงในการใช้งานข้ามเขต | กำหนดว่าเครื่องลูกข่ายไร้สายจะข้ามเครือข่ายด้วยความแรงของสัญญาณมากน้อยเพียงใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับจุดเชื่อมต่อ คลิก ใช้ค่าเริ่มต้น เพื่อตั้งค่าที่สมดุลระหว่างการไม่ข้ามเครือข่ายกับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ หรือเลือกค่าจากรายการ ค่า: 0: ไม่ข้ามเครือข่าย: เครื่องลูกข่ายของคุณจะไม่มีการใช้งานข้ามเครือข่าย เฉพาะกรณีที่คุณภาพการเชื่อมต่อต่ำลงอย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะมีการข้ามไปยังจุดเชื่อมต่ออื่น 1-3: ให้ข้ามเครือข่ายได้ 2: ค่าเริ่มต้น: ตั้งค่าที่สมดุลระหว่างการไม่ข้ามเครือข่ายกับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ คลิก ใช้ค่าเริ่มต้น เพื่อเลือก 4: การข้ามเครือข่ายสูงสุด
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง | เปลี่ยนค่าของการควบคุมการส่งชุดข้อมูลแบบกลุ่มข้อมูล ใช้งาน: เลือกเพื่อเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง ยกเลิกใช้งาน: (ค่าเริ่มต้น) - เลือกเพื่อยกเลิกใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตรารับส่ง
การส่งผ่านพลังงาน | ถ้าคุณลดกำลังการส่ง คุณจะลดระยะครอบคลุมของสัญญาณวิทยุด้วย การตั้งค่าเริ่มต้น: การตั้งค่ากำลังสูงสุด ค่า: Tx ต่ำสุด: พื้นที่ครอบคลุมต่ำสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งต่ำสุด ทำให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณพื้นที่ครอบคลุมหรือจำกัดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม ลดขนาดพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณที่มีการใช้สัญญาณสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งโดยรวม และหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของการใช้สัญญาณและการเกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ Tx ระดับ 1, Tx ระดับ 2, Tx ระดับ 3: ตั้งตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ Tx สูงสุด: พื้นที่ครอบคลุมสูงสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งสูงสุด เลือกเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์วิทยุอื่นๆ ในปริมาณจำกัด หมายเหตุ :การตั้งค่าดีที่สุดใช้สำหรับผู้ใช้ที่มักจะตั้งกำลังการส่งไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ยังสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีคุณภาพได้ การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายได้จำนวนสูงสุดในพื้นที่ที่มีการใช้สัญญาณหนาแน่น และลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่วิทยุนี้ใช้ช่วงคลื่นวิทยุร่วมกัน หมายเหตุ :การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) หรือโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
โหมดไร้สาย | เลือกแบนด์ที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย: 802.11a เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a เท่านั้น 802.11b เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b เท่านั้น 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11g เท่านั้น 802.11a และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a และ 802.11g เท่านั้น 802.11b และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b และ 802.11g เท่านั้น 802.11a, 802.11b และ 802.11g: (ค่าเริ่มต้น) เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 802.11a, 802.11b หรือ 802.11g หมายเหตุ :ตัวเลือกโหมดไร้สายเหล่านี้ (ประเภทการแปลงสัญญาณ) จะกำหนดจุดเชื่อมต่อที่พบ ซึ่งจะแสดงในรายการเครือข่ายไร้สาย
ปิด | ปิดเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

## ซอฟต์แวร์

เลือกว่าจะติดตั้งคอมโพเนนท์ใดของซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

1. คลิก รวมซอฟต์แวร์ในแพ็คเกจนี้
2. ใส่ซีดีติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless ลงในไดรฟ์ซีดี
3. ระบุไดเร็กทอรีการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless: คลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งแฟ้ม Autorun.exe
4. คลิก ตกลง
5. ระบุว่าคอมโพเนนท์ใดที่คุณต้องการจะรวมในแพ็คเกจนี้: เลือกโปรแกรมประยุกต์ที่จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ไดรฟ์เวอร์อแด็ปเตอร์ LAN ไร้สาย | ติดตั้งไดรฟ์เวอร์ NDIS สำหรับอแด็ปเตอร์ LAN ไร้สาย
Intel(R) PROSet/Wireless (สำหรับแพ็คเกจ Windows Vista) | การสนับสนุน WMI: ช่วยให้ผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless สามารถจัดการเครื่องลูกข่ายที่มี Intel(R) PROSet/Wireless ติดตั้งอยู่ได้จากระยะไกล เครื่องมือผู้ดูแลระบบ: ติดตั้งเครื่องมือผู้ดูแลระบบไปยังเมนู Start
Intel(R) PROSet/Wireless (สำหรับแพ็คเกจ Windows XP หรือ Windows 2000) | เลือกคุณลักษณะที่จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ Intel(R) Wireless Troubleshooter: จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi Protected Setup: ช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สายและเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับเครือข่าย Single Sign On: จับคู่ข้อมูลรับรองชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านล็อกออน Windows สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ การเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า: ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะทำงานทันทีเมื่อผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์นี้ การสนับสนุน WMI: (Windows Management Instrumentation) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบที่ไม่ได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless สามารถจัดการเครื่องลูกข่ายที่มี Intel(R) PROSet/Wireless ติดตั้งอยู่ได้จากระยะไกล เครื่องมือผู้ดูแลระบบ: ติดตั้งเครื่องมือผู้ดูแลระบบไปยังเมนูเครื่องมือ หมายเหตุ :Intel Wireless Troubleshooter และ Single Sign On ไม่สามารถใช้กับแพ็คเกจ Windows Vista

> เมื่อต้องการลดขนาดของแฟ้มซอฟต์แวร์ในแพ็คเกจของผู้ดูแลระบบ:

1. คัดลอกโฟลเดอร์การติดตั้งจากซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ไปยังไดเร็กทอรีภายในเครื่อง
2. ลบโฟลเดอร์ภาษาที่ไม่ได้ใช้งานออกจากโฟลเดอร์ \XP\Docs หรือ \Vista\Docs และ \XP\Apps\x32\iProLang หรือ \Vista\Apps\v64\iProLang ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการโฟลเดอร์ภาษาอังกฤษเท่านั้น คุณจะสามารถลบโฟลเดอร์ภาษาอื่นๆ ทั้งหมดได้ยกเว้น ENU
3. ใช้แฟ้มจากไดเร็กทอรีภายในเครื่องเพื่อเพิ่มแฟ้มซอฟต์แวร์ลงในแพ็คเกจผู้ดูแลระบบ

> หมายเหตุ :หากคุณสร้างแพ็คเกจของผู้ดูแลระบบบนระบบ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition แฟ้มภาษาจะอยู่ในโฟลเดอร์ \XP\Docs และ XP\Apps\x64\iProLang

> หมายเหตุ :หากคุณวางแผนที่จะใช้งาน Novell Client* for Windows ให้ทำการติดตั้งก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ถ้าได้ติดตั้ง Intel(R) PROSet/Wireless ไว้แล้ว คุณควรเอา Intel(R) PROSet/Wireless ออกก่อนการติดตั้ง Novell Client for Windows

## กลุ่ม EAP-FAST A-ID

> หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าไม่เลือก CCXv4 ไว้ในเครื่องมือผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

> หมายเหตุ :คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแพ็คเกจ Windows Vista

ID ผู้มีสิทธิ์ (A-ID) คือ เซิร์ฟเวอร์ RADIUS ที่กำหนดกลุ่ม A-ID ของ Protected Access Credential (PAC) กลุ่ม A-ID ถูกแบ่งใช้โดยผู้ใช้ทุกคนบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และยินยอมให้ส่วนกำหนดค่า EAP-FAST สนับสนุน PAC หลายชุดจาก A-ID หลายชุด

กลุ่ม A-ID สามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยผู้ดูแลระบบ และตั้งค่าผ่านทาง แพ็คเกจผู้ดูแลระบบ บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อส่วนกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายพบเซิร์ฟเวอร์ที่มี A-ID ภายในกลุ่มเดียวกันกับ A-ID ที่ระบุไว้ในส่วนกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย ก็จะใช้ PAC นี้โดยไม่มีกล่องแสดงข้อความเตือนผู้ใช้

การเพิ่มกลุ่ม A-ID:

1. เลือก รวมถึงกลุ่ม A-ID
2. คลิก เพิ่ม
3. ป้อนชื่อกลุ่ม A-ID ใหม่
4. คลิก ตกลง กลุ่ม A-ID จะถูกเพิ่มเข้าในรายการกลุ่ม A-ID

ถ้ากลุ่ม A-ID ถูกล็อค จะไม่สามารถเพิ่ม A-ID อื่นๆ เข้าในกลุ่มได้

การเพิ่ม A-ID เข้าในกลุ่ม A-ID:

1. เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากรายการกลุ่ม A-ID
2. คลิก เพิ่ม ในส่วน A-ID
3. เลือก A-ID
4. คลิก ตกลง A-ID จะถูกเพิ่มเข้าในรายการ

หลังจากที่กลุ่ม A-ID ถูกเลือก A-ID จะถูกดึงจาก PACs บนเซิร์ฟเวอร์กลุ่ม A-ID รายการ A-ID จะถูกใส่ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

> หมายเหตุ :กลุ่ม EAP-FAST AID ไม่สามารถใช้กับไคลเอ็นต์ Windows Vista

## งานของผู้ดูแลระบบ

#### วิธีการขอรับใบรับรองระดับลูกข่าย

หากคุณไม่มีใบรับรองสำหรับ EAP-TLS (TLS) หรือ EAP-TTLS (TTLS) คุณจะต้องขอใบรับรองระดับลูกข่าย เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องได้

ใบรับรองจะถูกจัดการโดย Internet Explorer หรือ แผงควบคุม ของ Microsoft Windows

Windows XP และ Windows 2000: เมื่อได้รับใบรับรองระดับลูกข่ายแล้ว อย่าเปิดใช้งานการป้องกันคีย์ส่วนตัวในระดับสูง หากคุณเปิดใช้การป้องกันคีย์ส่วนตัวในระดับสูงสำหรับใบรับรอง คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงใบรับรองในแต่ละครั้งที่มีการใช้งานใบรับรองดังกล่าว คุณจะต้องยกเลิกใช้งานการป้องกันคีย์ส่วนตัวในระดับสูงสำหรับใบรับรอง หากคุณจะกำหนดค่าบริการสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TLS หรือ TTLS มิฉะนั้น บริการ 802.1X จะทำให้การตรวจสอบความถูกต้องล้มเหลว เพราะไม่มีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเพื่อใส่รหัสผ่านที่จำเป็น

หมายเหตุเกี่ยวกับสมาร์ทการ์ด

หลังจากที่ติดตั้งสมาร์ทการ์ด ใบรับรองจะได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และถูกเลือกจากส่วนจัดเก็บใบรับรองส่วนบุคคลและส่วนจัดเก็บใบรับรองระดับราก

#### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TLS

ขั้นตอนที่ 1: ขอรับใบรับรอง

เพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง TLS คุณจำเป็นต้องมีใบรับรองระดับลูกข่ายที่ถูกต้องในส่วนจัดเก็บภายในเครื่องสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ และคุณยังต้องใช้ใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ในส่วนจัดเก็บใบรับรองด้วย

ข้อมูลต่อไปนี้มีวิธีการขอรับใบรับรองได้ 2 วิธี:

- จากผู้ให้บริการออกใบรับรองสำหรับองค์กร (CA) ที่ดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000
- นำเข้าใบรับรองจากแฟ้มด้วยตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรองของ Internet Explorer

หากคุณไม่ทราบวิธีการขอรับใบรับรองผู้ใช้จาก CA กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเกี่ยวกับขั้นตอน

การติดตั้ง CA บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน:

1. ขอรับ CA และบันทึกลงในไดรฟ์ภายในเครื่อง
2. คลิก นำเข้า ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรองจะเปิดขึ้น
3. คลิก ถัดไป
4. คลิก เรียกดู เพื่อหาตำแหน่งใบรับรองบนไดรฟ์ภายในเครื่อง
5. คลิกใบรับรองที่ส่งออก
6. คลิก เปิด
7. คลิก ถัดไป
8. คลิก วางใบรับรองทั้งหมดในส่วนจัดเก็บต่อไปนี้
9. คลิก เรียกดู เพื่อเปิด เลือกส่วนจัดเก็บใบรับรอง
10. คลิก แสดงส่วนจัดเก็บทางกายภาพ
11. คลิก ตกลง
12. จากรายการของส่วนจัดเก็บ เลื่อนขึ้นและขยาย ผู้ให้บริการออกใบรับรองระดับรากที่เชื่อถือได้
13. คลิก คอมพิวเตอร์ภายใน
14. คลิก ตกลง
15. คลิก ถัดไป
16. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ
17. เริ่มระบบเครื่องใหม่หลังจากติดตั้งใบรับรอง

ใช้ Microsoft Management Console (MMC) เพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง CA ในส่วนจัดเก็บของเครื่องแล้ว

1. ในเมนู เริ่ม คลิก เรียกใช้
2. เข้าไปที่ MMC
3. คลิก ตกลง เพื่อเปิด Microsoft Management Console
4. คลิก แฟ้ม
5. คลิก เพิ่ม Snap-in/เอา Snap-in ออก
6. คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดหน้า Add Stand-alone Snap-in
7. คลิก ใบรับรอง
8. คลิก เพิ่ม
9. คลิก บัญชีคอมพิวเตอร์
10. คลิก ถัดไป
11. คลิก เสร็จสิ้น
12. คลิก ปิด
13. คลิก ตกลง
14. ในคอนโซล ให้คลิก ใบรับรอง (คอมพิวเตอร์ภายใน)
15. คลิก ผู้ให้บริการออกใบรับรองระดับรากที่เชื่อถือได้
16. คลิก ใบรับรอง
17. ตรวจสอบว่า CA ที่คุณเพิ่งติดตั้งมีแสดงในรายการหรือไม่
18. คลิก แฟ้ม
19. คลิก ออก เพื่อปิดคอนโซล

#### ขอรับใบรับรอง Microsoft Windows 2000* CA:

1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และเรียกดูบริการ HTTP ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (ใช้ URL เช่น http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv โดยที่ certsrv เป็นคำสั่งที่จะนำคุณไปยังผู้ให้บริการออกใบรับรอง คุณสามารถใช้ที่อยู่ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น 192.0.2.12/certsrv
2. ล็อกออนเข้าสู่ CA โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณสร้างไว้บนเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อและรหัสผ่านไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ปัจจุบันที่ล็อกออนเข้าระบบ Windows
3. บนหน้า Welcome ของ CA ให้เลือก Request a certificate task and submit the form
4. เลือกประเภทการร้องขอ: เลือก Advanced request
5. คลิก ถัดไป
6. Advanced Certificate Requests: เลือก Submit a certificate request to this CA using a form
7. คลิก ส่ง
8. Advanced Certificate Request: เลือก User certificate template
9. คลิก Mark keys as exportable
10. คลิก ถัดไป ใช้ค่าเริ่มต้นที่มีให้
11. Certificate Issued: คลิก Install this certificate

> หมายเหตุ :ถ้านี่คือใบรับรองใบแรกที่คุณได้รับ CA จะถามคุณก่อนว่าควรติดตั้งใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ในส่วนจัดเก็บระดับรากหรือไม่ นี่ไม่ใช่ใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ ชื่อบนใบรับรองเป็นของแม่ข่ายของ CA คลิก ใช่ คุณต้องใช้ใบรับรองนี้สำหรับทั้ง TLS และ TTLS

12. หากใบรับรองของคุณได้รับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย คุณจะเห็นข้อความ "Your new certificate has been successfully installed."
13. เมื่อต้องการตรวจสอบการติดตั้ง ให้คลิก Internet explorer > เครื่องมือ > ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต > เนื้อหา > ใบรับรอง ใบรับรองใหม่ควรจะได้รับการติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

#### นำเข้าใบรับรองจากแฟ้ม

1. เปิด คุณสมบัติ ของ Internet (คลิกขวาที่ไอคอน Internet Explorer บนเดสก์ท็อป)
2. เลือก Properties
3. Content: คลิก ใบรับรอง รายการของใบรับรองที่ติดตั้งจะแสดงขึ้น
4. คลิก นำเข้า เพื่อเปิดตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรอง
5. เลือกแฟ้ม
6. ระบุรหัสผ่านการเข้าถึงสำหรับแฟ้ม ล้างตัวเลือก Enable strong private key protection
7. ส่วนจัดเก็บใบรับรอง: คลิก Automatically select certificate store based on the type of certificate (ใบรับรองจะต้องอยู่ในพื้นที่จัดเก็บบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้)
8. ดำเนินการต่อไปจนถึง Completing the Certificate Import และคลิก เสร็จสิ้น

เมื่อต้องการปรับตั้งส่วนกำหนดค่าที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง WPA โดยใช้การเข้ารหัส WEP หรือ TKIP ซึ่งใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบ TLS

> หมายเหตุ :เมื่อต้องการขอรับและติดตั้งใบรับรองระดับลูกข่าย ดูที่ขั้นตอน 1 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ระบุใบรับรองโดยใช้ Intel(R) PROSet/Wireless

1. ที่หน้าส่วนกำหนดค่า ให้คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไป
2. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่า
3. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
4. โหมดการทำงาน: เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
5. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
6. คลิก ความปลอดภัยองค์กร
7. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก เปิด (แนะนำ)
8. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือก WEP
9. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
10. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก TLS

#### ขั้นที่ 1 จาก 2 : ผู้ใช้ TLS

1. ขอรับและติดตั้งใบรับรองระดับลูกข่าย
2. เลือกหนึ่งรายการจากรายการต่อไปนี้เพื่อขอรับใบรับรอง:

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> รหัสผ่านคงที่ | ในการเชื่อมต่อ ให้ป้อนข้อมูลรับรองผู้ใช้
> รหัสผ่านป้อนครั้งเดียว (OTP) | ขอรับรหัสผ่านจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โทเคน
> PIN (ซอฟต์โทเคน) | ขอรับรหัสผ่านจากโปรแกรมซอฟต์โทเคน

3. คลิก ถัดไป

#### ขั้นที่ 2 จาก 2 : เซิร์ฟเวอร์ TLS

1. เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบุเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อใบรับรอง
2. คลิก ตกลง ส่วนกำหนดค่าจะถูกเพิ่มเข้าในรายการส่วนกำหนดค่า
3. คลิกส่วนกำหนดค่าใหม่ที่ด้านล่างสุดของรายการส่วนกำหนดค่า ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับของส่วนกำหนดค่าใหม่
4. คลิก เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เลือก
5. คลิก ตกลง เพื่อปิด Intel(R) PROSet/Wireless

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ