Voltar ao Índice

# Visão geral da rede sem fio

Sobre a tecnologia de rede sem fio
O que é necessário para configurar uma rede sem fio?
Princípios básicos da operação em rede sem fio

- O que é um utilitário de gerenciamento de rede sem fio?
- Nome da rede
- Perfis
- Segurança
- Identificar uma rede sem fio
- Selecionar um modo de rede sem fio

Como ligar e desligar meu rádio?

## Sobre redes sem fio

Uma rede de área local sem fio (WLAN) conecta computadores sem usar cabos de rede. Em uma WLAN, um dispositivo chamado de ponto de acesso ou um roteador sem fio envia e recebe dados para computadores compatíveis usando as comunicações via rádio. O ponto de acesso ou o roteador sem fio é um dispositivo pequeno que fornece acesso à WLAN e à Internet. Uma WLAN permite que você compartilhe arquivos ou impressoras entre computadores e também compartilhe a conexão com a Internet.

Ao configurar o adaptador sem fio você seleciona o modo de operação que quiser para cada rede sem fio. Você pode usar o adaptador Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN para estabelecer conexão com outros dispositivos sem fio, compatíveis com o padrão 802.11 para redes sem fio. São fornecidas aqui instruções para simplificar esse processo.

## O que é necessário para configurar uma rede sem fio?

Para configurar uma rede sem fio, é necessário o seguinte:

- Um roteador sem fio.
- Um adaptador de rede sem fio (cartão sem fio) para cada computador a ser conectado à rede sem fio (o adaptador Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Se deseja acesso à Internet para a sua WLAN, também é necessário ter o serviço de Internet de banda larga como por cabo ou DSL. Isso inclui um modem de banda larga.

## Alguns tópicos básicos sobre redes sem fio

A seguir, alguns conceitos básicos sobre WLANs 802.11, que você precisa conhecer.

### Utilitário de gerenciamento de rede sem fio

O Intel(R) PROSet/Wireless permite que você gerencie as suas conexões sem fio. Ele pode ajudá-lo inicialmente a configurar suas conexões sem fio e, em seguida, gerenciar facilmente essas conexões, abrir e fechar conexões e gerenciar a segurança, conforme a necessidade. O Microsoft Windows Zero Configuration é outro gerenciador de rede sem fio e você não deverá usar ao mesmo tempo essas duas ferramentas. Isso pode causar um problema porque as configurações de rede criadas em um utilitário não se aplicam se o outro utilitário estiver gerenciando as conexões sem fio. Recomendamos que você escolha uma ferramenta para gerenciar as conexões sem fio e que permaneça com ela.

Consulte Estabelecer conexão com uma rede para obter mais informações.

### Nome da rede (SSID)

Cada rede sem fio (WLAN - wireless local area network) usa um nome de rede exclusivo para identificá-la. Esse nome também é chamado de SSID (Service Set Identifier). Ao configurar o adaptador sem fio, você especifica o SSID. Para conectar-se a uma WLAN já existente, é necessário usar o nome dessa rede. Se estiver configurando sua própria WLAN, poderá criar o nome que quiser e usá-lo em cada computador. O nome pode ser de até 32 caracteres e conter letras e números. O SSID ou o nome de rede é atribuído no ponto de acesso ou no roteador sem fio.

### Perfis

Um perfil é usado para gerenciar a conexão do seu computador para uma WLAN. Um perfil é uma coleção de configurações que determina como o seu computador se conecta à WLAN. Essas configurações (o perfil) são salvas no seu computador e são usadas cada vez que conectar-se àquela WLAN. O perfil inclui todas as informações de rede e configurações de segurança. São criados diferentes perfis para as várias WLANs. Para o seu computador, cada WLAN terá seu próprio perfil para gerenciar a conexão com essa WLAN. Usando o Intel(R) PROSet/Wireless, os perfis para o seu computador são exibidos na lista de perfis. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, é possível criar, editar e remover perfis.

### Segurança

Algumas WLANs são redes abertas ou não seguras e algumas são redes seguras. Uma WLAN segura limita quem pode acessar a rede. Há diferentes métodos de níveis de segurança. O Intel(R) PROSet/Wireless pode ajudá-lo facilmente a configurar um método de segurança para sua WLAN.

Os métodos de segurança comuns para as WLANs usam chaves ou senhas e o computador solicitando acesso deve fornecer a chave ou senha para obter acesso. As WLANs também podem usar a criptografia para codificar os dados. Com a criptografia, antes do computador transmitir os dados, ele usa uma chave de criptografia secreta para codificar os dados. O computador receptor usa essa mesma chave para decodificá-los. Ao estabelecer conexão com uma rede já existente, use a chave de criptografia fornecida pelo administrador da rede sem fio. Ao configurar sua própria rede, poderá criar o nome que quiser e usá-lo em cada computador. O Intel(R) PROSet/Wireless pode ajudá-lo a fazer isso. O método de segurança usado por seu computador para obter acesso a WLAN está armazenado no perfil. Consulte o item Segurança para obter mais informações.

### Identificar uma rede sem fio

Dependendo do tamanho e dos componentes de uma rede sem fio, há várias maneiras de identificá-la:

- Nome de rede ou SSID (Service Set Identifier):Identifica a rede sem fio. Todos os dispositivos sem fio na rede precisam usar o mesmo SSID. Esse é provavelmente o método mais comum.
- BSS (Basic Service Set): Consiste em dois ou mais nós ou estações sem fio, que reconheceram uns aos outros e estabeleceram comunicação.
- SSID de difusão: Um ponto de acesso pode responder aos computadores enviando pacotes de teste com o SSID de difusão. Se este recurso for habilitado no ponto de acesso, qualquer usuário sem fio pode associar-se ao ponto de acesso usando um SSID em branco (nulo).
- BSSID (Basic Service Set Identifier): Identificador exclusivo para cada dispositivo sem fio. O BSSID é o endereço MAC Ethernet do dispositivo.
- ESSID (Extended Service Set Identifier): Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede sem fio que contém pontos de acesso.
- IBSS (Independent Basic Service Set): Um modo de operação em um sistema 802.11, que permite a comunicação direta entre os dispositivos 802.11, sem precisar configurar uma sessão de comunicação com um ponto de acesso.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede de computadores sem fio configurados para se comunicar diretamente de forma mútua, sem usar um ponto de acesso.

### Selecionar um modo de rede sem fio

As redes sem fio podem operar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de usuários na rede. O Modo Infra-estrutura usa pontos de acesso para permitir que os computadores sem fio enviem e recebam informações. Os computadores sem fio transmitem para o ponto de acesso, o ponto de acesso recebe as informações e as retransmite para outros computadores. O ponto de acesso pode também conectar-se a uma rede por cabo ou à Internet. Vários pontos de acesso podem trabalhar juntos para cobrir uma área ampla.

O modo dispositivo-->dispositivo, também chamado de Modo ad-hoc, funciona sem pontos de acesso e permite que os computadores sem fio enviem informações diretamente para outros computadores sem fio. Você pode usar o modo ad-hoc para conectar vários computadores em rede em casa ou em um pequeno escritório, ou para configurar uma rede sem fio temporária para uma reunião.

## Como ligar e desligar meu rádio?

Você precisará desligar o rádio do adaptador sem fio (e ligar) em ocasiões diferentes. Por exemplo, você pode ser solicitado a desligar o rádio ao embarcar em um avião. Você também pode desligá-lo para conservar a alimentação da bateria.

É possível ligar e desligar o rádio de três maneiras:

- Usando o interruptor de hardware do rádio sem fio (não está presente em todos os computadores).
- Usando o botão Sem fio ligado/Sem fio desligado no Intel(R) PROSet/Wireless.
- Usando o Windows.

Lembre-se de que, para se conectar a redes sem fio, o rádio sem fio deve ser ligado novamente. Se você não conseguir se conectar com uma rede sem fio, verifique se o rádio está ligado, pela chave do hardware e pelo botão Sem fio ligado/Sem fio desligado no Intel(R) PROSet/Wireless.

Consulte Ativar ou desativar o rádio sem fio, para obter mais informações.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade