Tillbaka till Innehåll

# Specifikationer

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG
Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG
Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG
Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Anslutningstyp | PCI Express* Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Antenndiversitet | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 53-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 - 12 GHz (beroende på land) | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32- och 64-bitars) och Windows Vista* (32- och 64-bitars).
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi*-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Detta är en version av Intel Wireless WiFi 4965AGN med Draft N-funktioner inaktiverade. Draft N avser: IEEE P802.11n/D1.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Antenndiversitet | Inbyggd diversitet
Anslutningsgränssnitt | 53-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 - 12 GHz (beroende på land) | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32- och 64 bitars) och Windows Vista (32- och 64 bitars).
Wi-Fi Alliance-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945ABG

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 53-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 92 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 55 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 till 12 icke-överlappande, beroende på land | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 3945BG

Anslutningstyp | PCI Express Mini Card
Dimensioner | Bredd 50.95 mm x längd 30 mm x höjd 4.5 mm (2,00 tum x 1,18 tum x 0,18 tum)
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 53-stifts Mini Card-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 92 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 55 ºC)
Frekvensmodulering | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG

Anslutningstyp | Mini PCI-typ 3A
Dimensioner | Bredd 59,75 mm x längd 50,95 mm x höjd 5 mm (2,85 tum x 1,75 tum x 0,20 tum)
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts SO-DIMM-kantkontakt
Spänning | 3,3 volt
Arbetstemperatur | 0 till +70 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 85% icke-kondenserande
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2.472 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 till 12 icke-överlappande, beroende på land | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA-Personligt, WPA2-Personligt, WPA-Företag, WPA2-Företag, AES-CCMP 128-bitars, WEP 128-bitars och 64-bitars. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

Anslutningstyp | Mini PCI-typ 3B
Dimensioner | Bredd 59,45 mm x Längd 44,45 mm x Höjd 5 mm
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts Mini PCI-kantkontakt
Spänning | 3,3 V
Arbetstemperatur | 0 till +70 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 85% icke-kondenserande
Frekvensmodulering | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvensband | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulering | OFDM med BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanaler | Fullt stöd för 14 kanaler
Datahastigheter | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 och 54 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certifiering | Wi-Fi-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standard | IEEE 802.11g och 802.11b
Arkitektur | Lägen: Infrastruktur eller Ad hoc (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bitars), WEP 128-bitars och 64-bitars.
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar