Tilbake til Innhold

# Profilbehandling

Hva er en profil?
Profilliste
Profillisteikoner
Koble til en profil
Opprette en ny profil
Redigere en eksisterende profil
Fjerne en profil
Angi et profilpassord
Eksportere eller importere profiler

# Hva er en profil?

En profil er en lagret gruppe med nettverksinnstillinger. Profilene vises i Profillisten. Profiler er nyttige når du flytter fra et trådløsnettverk til et annet. Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger omfatter nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger.

En profil opprettes når du kobler til et trådløsnettverk.

1. Velg et nettverk fra Trådløse nettverk listen.
2. Klikk Koble til.
3. Hvis trådløsnettverket krever et/en WEP-passord eller -krypteringsnøkkel, får du forslag om å sette inn denne informasjonen før tilkobling. For å endre sikkerhetsalternativene klikker du Avansert for å åpne Sikkerhetsinnstillinger opprett trådløsprofil.
4. Klikk OK for å koble til. En profil opprettes og legges til profillisten.

Profilveiviseren leder deg gjennom de innstillingene som trengs for å koble til trådløsnettverket. Når det er gjort, lagres profilen og legges til profillisten. Fordi disse trådløsinnstillingene er lagret, kobles du automatisk til neste gang du er innen rekkevidde for dette trådløsnettverket.

## Profilliste

Profillisten viser en liste over eksisterende profiler. Når du kommer innen rekkevidde av et trådløsnettverk, vil Intel(R) PROSet/Wireless skanne Profillisten for å se om det finnes en som passer. Hvis det finnes en som passer, vil du automatisk bli koblet til nettverket.

### Piler for prioritet i profillisten

- Bruk Opp-pilen til å flytte plasseringen for en valgt profil opp i profillisten
- Bruk ned-pilen til å flytte plasseringen for en valgt profil ned i profillisten.

## Profillisteikoner

Statusikonene for nettverksprofiler angir om kortet er tilknyttet et nettverk, typen funksjonsmodus som brukes, og om sikkerhetskryptering er aktivert. Disse ikonene vises ved siden av profilnavnet i profillisten.

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profilnavnet er ditt navn for dette nettverket. Det kan være hva som helst som hjelper deg med å identifisere dette nettverket. Noen eksempler er: Mitt hjemmenettverk, Kafé i A-gaten.
Nettverksnavn | Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Tilkoblingsikoner - Nettverksprofilstatusikonene angir kortets forskjellige tilkoblingsstatuser med et trådløsnettverk, typen driftsmodus som brukes, og om nettverkssikkerhet er aktivert.
| Blå sirkel: Trådløskortet er knyttet til et tilgangspunkt eller en datamaskin (Ad hoc-modus). Hvis en profil har aktivert 802.1X-sikkerhetsinnstillinger, angir dette at trådløskortet er tilknyttet og godkjent.
| Angir nettverksmodus (infrastrukturmodus).
| Angir Enhet-til-enhet (Ad hoc)-modus.
| Angir en administratorprofil.
| Nettverket bruker sikkerhets-kryptering.
Piler | Bruk pilene for å plassere profilene i en foretrukken rekkefølge for automatisk tilkobling. Opp-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil opp i profillisten. Ned-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil ned i profillisten.
Koble til | Koble den valgte profilen til trådløsnettverket.
Legg til | Åpner trådløsprofilen Generelle innstillinger , som brukes for å opprette en ny profil. Se Opprett en ny profil hvis du vil ha mer informasjon.
Fjern | Fjern en valgt profil fra profillisten. Se Fjern en profil hvis du vil ha mer informasjon.
Egenskaper | Brukt for å redigere innholdet i en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i Profillisten for å redigere profilen. Se Rediger en eksisterende profil hvis du vil ha mer informasjon.
| Eksport/Import: Importer og eksporterer brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Se Eksportere eller importere profiler for mer informasjon.
Lukk | Lukker profilbehandlingsvinduet.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

## Koble til en Profil

Når du er innen rekkevidde av et trådløsnettverk som har en profil som passer, kobles du automatisk til det nettverket. Hvis et nettverk med en lavere prioritetsfil også er innen rekkevidde, kan du tvinge tilkoblingen til den lavere profilen. Dette oppnås fra Intel(R) PROSet/Wireless eller fra oppgavefeltikonet.

Koble manuelt til en profil fra Intel(R) PROSet/Wireless

1. Dobbeltklikk på Oppgavefelt-ikonet for å åpne hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Klikk Profiler for å åpne profillisten.
3. Velg profilen fra profillisten.
4. Klikk Koble til. Husk at tilkoblingen kun skjer hvis trådløsnettverket er innen rekkevidde.

Manuelt koble til en profil fra Oppgavefeltet:

1. Høyreklikk Intel(R) PROSet/Wireless tilkoblingsoppgavefeltikonet.
2. Klikk Koble til profil.
3. Velg en profil.
4. Klikk for å starte tilkoblingen.

## Opprette en ny profil

Velg et nettverk fra Trådløse nettverk listen.

Klikk Koble til.

Forvalteren Opprette trådløsprofil leder deg gjennom de nødvendige trinnene for å opprette en profil og koble til nettverket. Under denne prosessen prøver Sikkerhetsinnstillinger opprett trådløsprofil å finne de rette sikkerhetsinnstillingene for deg.

For å opprette en ny profil og koble til et nettverk:

1. Fra hovedvinduet i Intel(R) Prosent/Wireless klikker du på Profiler.
2. På profillisten klikker du Legg til for å åpne Generelle innstillinger for trådløsprofil.
3. Profilnavn: Skriv inn et beskrivende profilnavn.
4. Navn på trådløst nettverk (SID): Skriv inn trådløsnettverksnavnet.
5. Driftsmodus: Nettverk (Infrastruktur velges som standard.

#### Beskrivelse av avansert innstilling

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Navnet på trådløsnettverksprofilen. Når du konfigurerer et trådløsnettverk som ble valgt fra trådløsnettverkslisten, er profilnavnet det samme som trådløsnettverksnavnet(SSID). Dette navnet kan endres slik at det blir mer beskrivende eller tilpasset din personlige bruk. Eksempler: Mitt kontornettverk, Bobs hjemmenettverk, ABC-selskapets nettverk
Trådløst nettverksnavn (SSID) | Navnet på trådløsnettverkstilgangspunktet som trådløskortet brukte for å koble til. Nettverksnavnet må passe eksakt til navnet på trådløstilgangspunktet. Det skiller mellom store og små bokstaver. Når du konfigurerer et trådløsnettverk som ble valgt fra trådløsnettverkslisten, tas nettverksnavnet fra listen trådløsnettverk. Du kan og må ikke endre det. Hvis et tilgangspunkt ikke kringkaster nettverksnavnet sitt (SSID), eller trådløskortet mottar et skjult nettverksnavn fra et skjult tilgangspunkt, vises <SSID ikke kringkastet> i trådløsnettverkslisten. For å assosiere med en <SSID ikke kringkastet>-nettverksinnføring, må det opprette en ny profil før tilkoblingen. Etter tilkoblingen vises <SSID ikke kringkastet> fortsatt i trådløsnettverkslisten. Den assosierte SSID-profilen vises i profillisten.
Driftsmodus | Nettverk (Infrastruktur): Koble til et tilgangspunkt. Et infrastrukturnettverk består av ett eller flere tilgangspunkt og én eller flere datamaskiner med trådløskort. Denne tilkoblingen er den typen som brukes i hjemmenettverk, foretaksnettverk, hoteller og andre for å gi tilgang til nettverket og/eller Internett. OBS: Kun Nettverk (Infrastruktur) er tilgjengelig for administratorprofiler (Forhåndspåloggingsprofiler, Vedvarende profiler og VoIP-profiler). Se Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon. Enhet-til-enhet (Ad hoc): Koble direkte til andre datamaskiner i et ad hoc trådløst nettverk. Denne tilkoblingstypen er kun nyttig for forbindelser mellom to eller flere datamaskiner. Den gir ikke tilgang til nettverksressurser eller Internett.
Avansert | Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger. Bruk de avanserte innstillingene for å innstille alternativene bevare forbindelse, brukernavnformat, automatisk tilkobling eller automatisk import, starte en applikasjon (Starte applikasjon), innstille et profilpassord (Passordbeskyttelse) eller angi en viss tilgangspunktadresse for korttilkobling (obligatorisk tilgangspunkt).
Neste | Fortsetter til siden Sikkerhetsinnstillinger.
OK | Avslutter opprettelsen av den nye profilen med de aktuelle innstillingene.
Avbryt | Lukker Profilveiviseren og avbryter eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

6. Klikk Avansert for følgende alternativer:
   - Automatisk tilkobling: Velg for å koble automatisk eller manuelt til en profil.
   - Automatisk import: Nettverksadministrator kan eksportere en profil på en annen datamaskin.
   - Obligatorisk tilgangspunkt:: Velg dette for å knytte trådløskortet til et spesifikt tilgangspunkt.
   - Passordbeskyttelse: Velg å passordbeskytte en profil.
   - Start-applikasjon: Angi et program som skal startes når en trådløsforbindelse opprettes.
   - Bevare forbindelse: Velg for å forbli tilkoblet til en brukerprofil etter utlogging.

#### Beskrivelse av avansert innstilling

Bruk for å passordbeskytte en profil og velge et spesifikt tilgangspunkt på et nettverk å koble til. Klikk knappen Avansert på siden Generelle innstillinger for å komme til denne siden.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Autotilkobling | Automatisk (standard): Velg dette for at Intel(R) Prosent/Wireless skal koble til denne profilen automatisk når den er innenfor rekkevidde. På forespørsel: Velg for å hindre automatisk tilkobling av en profil når nettverket er innen rekkevidde. For eksempel hvis det er en kostnad for en trådløstilkobling, og du ikke vil koble automatisk til når du er innen rekkevidde. For å koble til nettverket: Velg nettverket fra trådløsnettverkslisten. Klikk Koble til.
Automatisk import | Gjør det lett for en nettverksadministrator å flytte den valgte profilen til andre datamaskiner. Når den eksporterte filen er plassert i Wireless\AutoImport-katalogen på en annen datamaskin, importerer Intel(R) PROSet/Wireless automatisk profilen. OBS: Automatisk import er utilgjengelig i Avanserte innstillinger hvis Administratorprofiler er konfigurert.
Obligatorisk tilgangspunkt | Tvinger trådløskortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en spesifikk MAC-adresse. Sett inn MAC-adressen til tilgangspunktet (BSSID); 48-bit 12 heksadesimaltall. For eksempel 00:06:25:0E:9D:84. Slett: Tømmer gjeldende adresse. OBS: Denne egenskapen er ikke tilgjengelig hvis operativmodusen ad hoc brukes.
Passordbeskyttelse | Passordbeskytt denne profilen (maks. 10 tegn): Velg for å aktivere et passord for profilen. Standardinnstillingen er at det ikke er merket av og ikke brukes profilpassord. Passord: Skriv inn et passord. De innskrevne tegnene i passordet vises som stjerner. Bekreft nytt passord: Skriv inn passordet på nytt. OBS: Hvis administratoren eller du ikke vet passordet, finnes det ingen prosess som kan nullstille passordet. OBS: Utilgjengelig for administratorprofiler.
Start applikasjon | Starter automatisk en satsvis fil, kjørbar fil eller et skript hver gang du kobler til profilen. Start for eksempel en Virtual Private Network-økt (VON) automatisk hver gang du kobler til et trådløsnettverk. Klikk Aktivere startapplikasjon. Sett inn navnet på det programmet du vil starte, eller klikkBla for å lokalisere filen på harddisken din. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe. Klikk OK for å lukke Avanserte innstillinger. OBS: Utilgjengelig for administratorprofiler.
Behold forbindelse | Alternativet Bevare forbindelse bevarer trådløsforbindelsen med en brukerprofil etter fralogging. Hvis alternativet Bevare forbindelse velges, og det finnes en vedvarende profil, vil den vedvarende profilen ikke bli brukt ved fralogging. Den vil kun bli brukt hvis forbindelsen med denne profilen går tapt. OBS: Dette alternativet kan brukes sammen med Nortel VPN-klient hvis den er konfigurert til Logg av ved tilkobling. OBS: Automatisk import er utilgjengelig i Avanserte innstillinger hvis Administratorprofiler er konfigurert.
Brukernavnformat | Brukernavnformat: En administrator kan velge brukernavnformatet for autentifikasjonsserveren. Alternativene er: bruker (standard) bruker@domene bruker@domene.ccm DOMENE/bruker OBS: Denne innstillingen er kun tilgjengelig i Avanserte innstillinger i administratorverktøyet. Det er ikke utilgjengelig når det lages en profil fra Intel(R) PROSet/Wireless Create Wireless Profile-siden.
OK | Lukk og lagre innstillingene.
Avbryt | Lukk og kanseller eventuelle endringer.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

7. Fra Generelle innstillinger klikker du Neste for å åpne sikkerhetsinnstillinger.

8. Velg enten Personlig eller Foretakssikkerhet for å velge alternativene Nettverksgodkjenning og Datakryptering. Sett inn krypteringsnøkkelinnstillingene, og konfigurer 802.1X-innstillingene slik det kreves.

9. Klikk OK når du er ferdig med profilinnstillingene. For å endre eller bekrefte profilinnstillingene klikker du på knappen Tilbake.
10. Hvis du for tiden ikke er koblet til et nettverk, finner Intel(R) PROSet/Wireless ut at en ny profil er blitt lagt til og prøver automatisk å koble til denne nye profilen.
11. Hvis du vil koble manuelt til denne profilen, klikker du Koble til. Tilkoblingsikonet viser den aktuelle tilkoblingsstatusen. Nettverksnavnet, sende- og mottakshastighet og signalkvaliteten vises også.

## Rediger en eksisterende profil

Slik redigerer du en eksisterende profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel(R) Prosent/Wireless.
2. Velg profilen som skal redigere i profillisten.
3. Klikk Egenskaper for åpne Generelle innstillinger i Profilveiviseren.
4. Klikk på Neste og Tilbake for å navigere gjennom de Generelle innstillingene for trådløsprofilegenskapene og Sikkerhetsinnstillingene:
   - Generelle innstillinger. Se Generelle innstillinger for å få mer informasjon.
   - Sikkerhetsinnstillinger. Se Sikkerhetsinnstillinger for å få mer informasjon.
5. Klikk OK for å lagre den aktuelle innstillingen og avslutte. Klikk Avbryt for å gå ut uten å lagre endringene.

## Fjern en profil

Slik fjerner du en profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel(R) Prosent/Wireless.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Fjern. Du får melding om at Valgte profiler vil bli fjernet permanent. Vil du fortsette?
4. Klikk Ja. Profilen er fjernet fra profillisten.

Hvis du fortsatt er koblet til nettverket:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel(R) Prosent/Wireless.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikk Fjern. Du får melding om at Valgte profiler vil bli fjernet permanent. Vil du fortsette?
4. Klikk Ja. Du får melding om at profilnavn er aktivt og vil bli slettet permanent. Vil du fortsette?
5. Klikk Ja. Profilen er fjernet fra profillisten.

OBS: Hvis profilen er beskyttet av et passord, kan du ikke fjerne eller redigere profilinnstillingene uten å sette inn passordet. Hvis administratoren eller du ikke vet passordet, finnes det ingen prosess som kan nullstille passordet.

## Angi et profilpassord

Slik passordbeskytter du en eksisterende profil:

1. Klikk Profiler i hovedvinduet i Intel(R) Prosent/Wireless.
2. Velg profilen fra listen.
3. Klikke Egenskaper for åpne Generelle innstillinger i Profilveiviseren.
4. Klikk Avansert for å åpne Avanserte innstillinger.
5. Klikk Passordbeskyttelse for å åpne passordbeskyttelsesinnstillingene.
6. Klikk Passordbeskytt denne profilen (maks 10 tegn).
7. Passord: Skriv passordet.
8. Bekreft passord: Skriv inn passordet på nytt.
9. Klikk OK for å lagre innstillingen og gå tilbake til siden Generelle innstillinger.
10. Klikk OK for å returnere til hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless.

## Eksporter eller importer profiler

Lar deg importere og eksportere brukerbaserte profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten.

> OBS: For å eksportere Administratorprofiler skal du se på Administratorpakker for å få mer informasjon.

###

### Eksporter profiler fra profillisten

1. Velg individuelle eller flere profiler fra listen.
2. Velg Eksporter for å eksportere én eller flere profiler fra profillisten.
3. Velg målfilmappen. Klikk Bla gjennom for å søke på harddisken etter målkatalogen. C:\-driven er standardkatalog.

4. Klikk OK for å eksportere den valgte profilen. Du blir meddelt: Eksporterte vellykket de valgte profilene til målmappen: C:\

For å velge flere profiler:

1. Bruk musen for å utheve en profil.
2. Trykk på Ctrl.
3. Klikk på hver profil du vil velge. Følg instruksjonene i trinn 2 ovenfor for å eksportere flere profiler.

### Importer profiler til profillisten

Slik importerer du profiler manuelt:

1. Klikk Importer på profillisten.
2. Velg profilfiler som skal importeres.
3. Klikk Importer.
4. Du får et varsel om at profilen er vellykket importert.

En administrator kan innstille profiler slik at de importeres automatisk inn i profillisten. Intel(R) PROSet/Wireless overvåker importmappen på harddisken og ser etter nye profilfiler. Bare profiler som har blitt aktivert gjennom Aktiver automatisk import i Avanserte innstillinger kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med det samme navnet i Profillisten, vil et vindu spørre om du avviser eller godtar den importerte profilen. Hvis du godtar den, erstattes den eksisterende profilen.

Alle importert brukerbaserte profiler plasseres nederst i profillisten.

### Passordbeskyttede profiler

Importer og eksporter passordbeskyttede brukerbaserte profiler automatisk til eksterne systemer. Hvis en profil er passordbeskyttet, må det tildelte passordet endres før den kan redigeres. Se Angi et profilpassord hvis du vil ha mer informasjon.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser