Powrót do Spisu treści

# Łączenie się z siecią bezprzewodową

Łączenie się z siecią bezprzewodową
Pierwsze łączenie
Używanie funkcji Wi-Fi Protected Setup*
Konfigurowanie punktu dostępowego i sieci
Łączenie rejestrowanego z siecią lub punktem dostępu
Dodawanie rejestrowanego do istniejącej sieci na rejestratorze
Inni menedżerowie sieci bezprzewodowej

# Łączenie się z siecią bezprzewodową

Poniżej podano instrukcje dotyczące podłączania się do istniejącej sieci bezprzewodowej. Można użyć dowolnej z wymienionych metod.

- Łączenie automatyczne: Jeśli istniejący profil jest zgodny z dostępną siecią, połączenie z tą siecią następuje automatycznie.
- Konfigurowanie nowego profilu: Wybierz sieć bezprzewodową z listy sieci bezprzewodowych w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless. Kliknij przycisk Połącz. Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na liście profili utworzony zostanie profil na przyszły użytek.
- Łączenie z profilem z listy profili: Można wybrać profil z listy profili. Aby go uaktywnić, kliknij przycisk Połącz. Dzięki temu można nawiązać połączenie z siecią, która znajduje się niżej na liście (jeśli jest dostępna).
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań w prawym dolnym rogu pulpitu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Połącz z profilem. Wyświetlona zostanie lista utworzonych wcześniej profili. Wybierz profil.
- Użyj funkcji Wi-Fi Protected Setup*, aby przyłączyć się do sieci bezprzewodowej lub aby ją skonfigurować.

# Pierwsze łączenie

Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe, które znajdują się w zasięgu karty sieci bezprzewodowej. Po znalezieniu sieci wyświetlane jest powiadomienie (alert na pulpicie): Znaleziono sieci bezprzewodowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Ikony na pasku zadań.

1. Kliknij dwukrotnie alert na pulpicie, aby otworzyć okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Wybierz sieć z listy Sieci bezprzewodowe.
3. Kliknij przycisk Połącz. Jeśli dla sieci nie jest wymagane uwierzytelnianie zabezpieczające, alert na pulpicie powiadamia o uzyskaniu połączenia z siecią. Więcej informacji o menu i ikonach na pasku zadań można znaleźć w sekcjach Okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless i Pasek zadań.

Aby dodać uwierzytelnianie zabezpieczające:

1. Otwarta zostanie strona Ustawienia ogólne menedżera tworzenia profili sieci bezprzewodowej, który przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji.
2. Określ nazwę profilu. Nazwa profilu to nazwa użytkownika dla danej sieci. Może to być dowolna nazwa umożliwiająca identyfikację sieci. Przykłady: Moja sieć domowa, Kawiarnia itd.
3. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): Zawiera nazwę (identyfikator) sieci.
4. Kliknij przycisk Dalej. Po otwarciu strony Ustawienia zabezpieczeń nastąpi próba wykrycia ustawień danej sieci.
   - Jeśli wymagany jest klucz wstępny (PSK) lub hasło WEP, należy je wprowadzić przed nawiązaniem połączenia. Aby zmienić lub edytować klucz PSK lub inne ustawienia zabezpieczeń, kliknij opcję Zaawansowane. Informacje na temat kluczy i haseł można znaleźć w sekcji Klucze sieciowe.
   - Aby dodać ustawienia zabezpieczeń, kliknij przycisk Dalej i dodaj żądane ustawienia. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Przegląd zabezpieczeń.
5. Kliknij przycisk OK, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Jeśli alert Znaleziono sieci bezprzewodowe na pulpicie zostanie zignorowany, oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless wyświetli komunikat z monitem: Czy chcesz się połączyć z siecią bezprzewodową? Kliknij opcję Tak. Otwarte zostanie okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless. Wykonaj powyższe instrukcje, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Oprócz ikony na pasku zadań dla programu Intel(R) PROSet/Wireless wyświetlany jest również stan listy sieci bezprzewodowej i stan połączenia sieciowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Okno główne programu Intel(R) PROSet/Wireless.

## Konfigurowanie sieci przy użyciu funkcji Wi-Fi Protected Setup* lub przyłączanie się do niej

- Konfigurowanie punktu dostępowego i sieci
- Łączenie rejestrowanego (komputera) z siecią lub punktem dostępu
- Dodawanie rejestrowanego do sieci na rejestratorze

Program Intel(R) PROSet/Wireless zawiera funkcję Wi-Fi Protected Setup, umożliwiającą łatwe i bezpieczne konfigurowanie sieci bezprzewodowej i zarządzanie nią. Funkcji tej można używać do wstępnego konfigurowania sieci bezprzewodowej oraz do podłączania nowych urządzeń do sieci. Funkcja Wi-Fi Protected Setup upraszcza proces konfiguracji, a jednocześnie pomaga zapewnić bezpieczną konfigurację sieci. W omówieniu używane są następujące terminy:

- Punkt dostępu: Urządzenie, które pozwala innym urządzeniom bezprzewodowym łączyć się z siecią. Punkt dostępu jest już skonfigurowany i ma nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz poświadczenia zabezpieczeń.
- Rejestrowany: Urządzenie, które próbuje nawiązać łączność z punktem dostępu lub siecią bezprzewodową, ale nie ma hasła lub klucza tego punktu dostępu lub sieci. Po uzyskaniu prawidłowego hasła lub klucza komputer zostaje przyłączony do sieci. Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless może zostać skonfigurowane jako rejestrowane dla obsługiwanych punktów dostępu.
- Rejestrator: Rejestrator to jednostka logiczna (zwykle komputer), umożliwiająca innym urządzeniom (zwykle komputerom) łączenie się z siecią bezprzewodową. Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless może zostać skonfigurowane jako rejestrator dla obsługiwanych punktów dostępu. Rejestrator automatycznie przekazuje bezpiecznie klucz lub hasło punktu dostępu.

Nową sieć bezprzewodową inicjuje się, konfigurując punkt dostępu, podłączając komputery z kartami sieci bezprzewodowej i — opcjonalnie — podłączając sieć zewnętrzną (tj. Internet — zwykle podłączając punkt dostępu do modemu DSL, kablowego lub innego o podobnej funkcji).

### Konfigurowanie punktu dostępowego i sieci

Wykonanie poniższych czynności powoduje skonfigurowanie komputera jako rejestratora sieci zabezpieczonej lub punktu dostępu.

1. Znajdź hasło własności urządzenia dla punktu dostępu. Hasło to jest ustawiane przez producenta punktu dostępu. Hasło często znajduje się na etykiecie na spodzie urządzenia.
2. Włącz punkt dostępu do sieci.
3. Na komputerze, który ma zostać skonfigurowany jako rejestrator, włącz oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless.
4. W programie Intel(R) PROSet/Wireless kliknij opcję Narzędzia > Ustawienia aplikacji.
5. W obszarze Ustawienia zaawansowane funkcji Wi-Fi Protected Setup włącz opcję Włącz rejestrację urządzenia.

6. Wyświetlony zostanie komunikat o jednym lub wielu zgodnych urządzeniach, znajdujących się w zasięgu komputera. Kliknij ten komunikat. (Można również wybrać sieć bezprzewodową z listy sieci bezprzewodowych w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless).

7. Otwarty zostanie poniższy panel. Z listy Dostępne sieci wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. W tym przykładzie wybrana została opcja UnConfigured AP. Jest to nazwa rodzajowa nieskonfigurowanego punktu dostępu. Wyświetlane sieci zależą od wyników wykrywania. Kliknij przycisk Dalej.

8. Patrz następny panel. Wprowadź hasło własności urządzenia, pobrane z punktu dostępu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

9. Następne wyświetlone okno zawiera elementy Nazwa sieci, Tryb zabezpieczenia i Hasło. Jeśli punkt dostępu jest już skonfigurowany, jego nazwa jest nieaktywna; przejdź do punktu 10. Jeśli punkt dostępu nie jest skonfigurowany (pola nie są nieaktywne), przejdź do punktu 11.
10. Po kilku sekundach zostanie wyświetlony następujący komunikat:
    Punkt dostępowy jest już skonfigurowany Czy chcesz ponownie go skonfigurować?
    Jeśli nie chcesz ponownie konfigurować punktu dostępu, wybierz Nie. Oprogramowanie połączy się z siecią, utworzy połączenie i profil. Po ukończeniu procedury oprogramowanie zostanie zamknięte. Jeśli chcesz ponownie skonfigurować punkt dostępu, wybierz Tak.
11. Wyświetlony zostanie następny panel (może się różnić od przedstawionego niżej). W pierwszym polu wyświetlana jest nazwa punktu dostępu. Domyślnie jest to Network Name (SSID). W tym przykładnie została zresetowana do MyWPS. Możesz nadać jej dowolną nazwę.
12. Kolejne pole na tym panelu to Typ zabezpieczenia. Wybierz żądany typ zabezpieczenia.

- Dla trybu WPA* Indywidualne wymagane jest ręczne skonfigurowanie klucza wstępnego (PSK) w punktach dostępu i na stacjach klientów. Klucz PSK służy do uwierzytelniania przy użyciu hasła lub kodu identyfikacyjnego w stacji klienta i punkcie dostępu. Serwer uwierzytelniania nie jest potrzebny.
- Szyfrowanie WPA2* stanowi zabezpieczenie WPA drugiej generacji i zapewnia użytkownikom korporacyjnych i komercyjnych sieci bezprzewodowych wysoki stopień pewności, że tylko autoryzowani użytkownicy będą mogli uzyskiwać dostęp do ich sieci bezprzewodowych. Tutaj wybraliśmy zabezpieczenia WPA2-Indywidualne. Aby uzyskać nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) i frazę hasła trybu zabezpieczeń WPA2-Indywidualne dla posiadanego urządzenia, należy użyć profili oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Zabezpieczenia.

13. Trzecie pole to Hasło (klucz). Wyświetlone zostaje hasło wygenerowane losowo lub wstępnie skonfigurowane, ale można je zmienić na dowolne inne. Aby polepszyć zabezpieczenia, należy jednak używać dobrze dobranego klucza. Musi zawierać 8–63 znaków. (Hasło zostanie wprowadzone później przez rejestrowanego (komputera) w celu zapewnienia dostępu do tej sieci). Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

14. Wyświetlone zostaną panele, pokazujące konfigurację punktu dostępu i rejestratora.

Następnie na moment wyświetlony zostanie kolejny panel z konfiguracją ustawień sieci bezprzewodowej dla punktu dostępu.

15. Gdy sieć otrzyma hasło własności, wyświetlony zostanie komunikat Połączenie z siecią <nazwa sieci bezprzewodowej> zostało nawiązane pomyślnie. Kliknij przycisk Zakończ . Ten proces kończy konfigurowanie punktu dostępu i rejestratora.

16. Jeśli chcesz zachować ustawienia profilu do użycia w przyszłości w istniejącym kliencie, kliknij przycisk Zapisz ustawienia sieci bezprzewodowej do: C:\<name of wireless network>. Ustawienia profilu są zapisywane w pliku tekstowym (z rozszerzeniem txt) na lokalnym dysku twardym. Plik jest zapisywany domyślnie na dysku lokalnym C:\. Zaakceptuj domyślną lokalizację zapisywania lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inną na dysku lokalnym.

Następnie można podłączyć rejestrowanego (komputer) do sieci przy użyciu rejestratora.

### Łączenie rejestrowanego z siecią lub punktem dostępu

Aby podłączyć rejestrowanego (komputer) do utworzonej przed chwilą sieci, wykonaj następujące czynności. Założono, że w procesie rejestrator obsługuje oprogramowanie PROSet/Wireless.

1. Na rejestrowanym komputerze, który ma zostać podłączony do sieci, wyświetlany jest komunikat informujący, że w zasięgu komputera z kartą sieci bezprzewodowej znajduje się jeden lub więcej punktów dostępowych z funkcją Wi-Fi Protected Setup. Kliknij ten komunikat. (Można również wybrać sieć bezprzewodową z listy sieci bezprzewodowych w oknie głównym programu Intel(R) PROSet/Wireless).

2. Otwarta zostanie strona początkowa konfiguracji sieci bezprzewodowej. Z listy Dostępne sieci wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć (w tym przykładzie: MyWPS). Następnie kliknij przycisk Dalej.

3. Otwarty zostanie panel Wykrywanie, jak pokazano poniżej. Rejestrowany, który ma być podłączony do sieci, wykrywa rejestrator sieci. Jeśli proces wykrywania powiedzie się, zostanie wyświetlona nazwa rejestratora lub punktu dostępu.

4. Wyświetlony zostanie kolejny panel z hasłem urządzenia (hasłem rejestrowanego). Wyświetlane hasło to w rejestrowanym to unikatowe, losowo utworzone hasło tymczasowe rejestrowanego. Hasło służy do proszenia o zezwolenie na połączenie z sieciowym punktem dostępu. (Poniższe hasło jest tylko przykładem).

5. Na rejestratorze (komputerze) wprowadź hasło podane przez rejestrowanego. Następnie kliknij przycisk Dalej.

UWAGA: Założono, że w procesie rejestrator obsługuje oprogramowanie PROSet/Wireless. Jeśli rejestrator obsługiwany jest przez oprogramowanie innych dostawców, proces i wyświetlane okna rejestratora mogą się różnić. Niektóre punkty dostępu mają wbudowane rejestratory.

6. W następnym panelu wyświetlane są profile tej sieci. Wybrany profil zostanie wysłany do komputera rejestrowanego, przyznając mu dostęp do sieci. Wyświetlane są tylko obsługiwane profile. Obsługiwane profile mają zabezpieczenia WPA-PSK, WPA2-PSK i Otwarte (Żadne). Wybierz profil i kliknij przycisk Dalej, aby zakończyć proces rejestracji.

7. Wyświetlony zostanie panel, wskazujący, że rejestracja komputera rejestrowanego przez rejestratora została zakończona. Kliknij przycisk Zakończ .

8. Kliknij przycisk Dalej na komputerze rejestrowanym. Na komputerze rejestrowanym wyświetlony zostanie komunikat Połączenie z siecią <nazwa sieci bezprzewodowej> zostało nawiązane pomyślnie. Kliknij przycisk Zakończ .

### Dodawanie rejestrowanego do istniejącej sieci na rejestratorze

Procedura to pozwoli na dodanie rejestrowanego do istniejącej sieci, w której skonfigurowany jest już punkt dostępowy z podłączonym rejestratorem.

UWAGA: Założono, że w procesie rejestrator obsługuje oprogramowanie PROSet/Wireless. Jeśli rejestrator obsługiwany jest przez oprogramowanie innych dostawców, proces i wyświetlane okna rejestratora mogą się różnić.

1. Uzyskaj hasło urządzenia rejestrowanego, które ma być dodane do sieci.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Intel(R) PROSet/Wireless na pasku zadań i wybierz polecenie Dodaj nowe urządzenie.
3. Wykonaj punkty 5–8 procedury Łączenie rejestrowanego z siecią lub punktem dostępu.

## Inni menedżerowie sieci bezprzewodowej

Jeśli program Intel(R) PROSet/Wireless wykryje próbę komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym przez inną aplikację, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

#### Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Microsoft Windows XP*

Aby przełączyć się z programu Intel(R) PROSet/Wireless do Konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP, można użyć następujących metod:

W menu obszaru systemowego na pasku zadań:

Kliknij opcję Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi*, aby przełączyć do Konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP. Wybierz tę opcję, aby wyłączyć program Intel(R) PROSet/Wireless jako bieżącego menedżera sieci bezprzewodowej. Następnie jako menedżera sieci bezprzewodowej można skonfigurować system Microsoft Windows XP.

> UWAGA: Profile połączeń bezprzewodowych utworzone w programie Intel(R) PROSet/Wireless nie są wyświetlane w konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej w systemie Microsoft Windows XP. Aby użyć profili sieci bezprzewodowej Intel, w menu na pasku zadań wybierz opcję Użyj programu Intel(R) PROSet/Wireless do zarządzania połączeniami Wi-Fi.

W programie Intel(R) PROSet/Wireless:

W menu Zaawansowane programu Intel(R) PROSet/Wireless, wybierz polecenie Użyj systemu Windows do zarządzania połączeniami Wi-Fi. Po zakończeniu korzystania z Konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows XP można ponownie przełączyć się do programu Intel(R) PROSet/Wireless. Kliknij opcję Włącz program Inlet PROSet/Wireless w oknie głównym programu Inlet PROSet/Wireless lub kliknij opcję Użyj programu Inlet PROSet/Wireless do zarządzania połączeniami Wi-Fi w menu na pasku zadań.

#### Oprogramowanie innych firm do sieci bezprzewodowych

W przypadku korzystania z oprogramowania aktywnych obszarów łączności bezprzewodowej (kawiarni, terminalu na lotnisku) wyświetlane jest powiadomienie programu Intel(R) PROSet/Wireless, a następnie usługa zostaje wyłączona. Usługa nie może zarządzać urządzeniem bezprzewodowym, jeśli z urządzeniem tym komunikuje się inny menedżer sieci bezprzewodowej. Aby korzystać z funkcji programu Intel(R) PROSet/Wireless, po opuszczeniu aktywnego obszaru łączności bezprzewodowej oprogramowanie to należy wyłączyć lub usunąć.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia