Torna al Sommario

# Connessione a una rete wireless

Connessione a una rete wireless
Connessione iniziale
Uso di Wi-Fi Protected Setup
Configurazione di un punto di accesso e impostazione di una rete
Connessione di un utente registrato a una rete o a un punto di accesso
Aggiunta di un utente registrato a una rete esistente nel programma di registrazione
Altri programmi di gestione wireless

# Connessione a una rete wireless

Di seguito vengono fornite alcune istruzioni riepilogative sulle operazioni da eseguire per connettersi a una rete wireless esistente. È possibile usare uno qualunque dei metodi descritti di seguito.

- Connessione automatica: se un profilo esistente corrisponde a una rete wireless, si viene automaticamente connessi a tale rete wireless.
- Configurazione di un nuovo profilo: selezionare una rete wireless dall'elenco delle reti wireless nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless. Fare clic su Connetti. Se la connessione riesce correttamente, nell'elenco dei profili viene creato un profilo per usi futuri.
- Connessione a un profilo nell'elenco profili: è possibile selezionare un profilo dall'elenco dei profili. Per attivarlo, fare clic su Connetti. In questo modo è possibile connettersi a una rete che occupa una posizione di priorità inferiore nell'elenco (se la rete è disponibile).
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nella barra delle applicazioni situata nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connetti a un profilo. Viene visualizzato l'elenco dei profili precedentemente configurati. Selezionare un profilo.
- Usare Wi-Fi Protected Setup* per collegarsi a o configurare una rete wireless.

# Connessione iniziale

Il software Intel(R) PROSet/Wireless rileva automaticamente le reti wireless che si trovano entro la portata della scheda di rete wireless. Quando viene trovata una rete, appare una notifica di allarme del desktop Trovate reti wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Icone della barra delle applicazioni.

1. Fare doppio clic sull'allarme del desktop per aprire la finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selezionare una rete dall'elenco Reti wireless.
3. Fare clic su Connetti. Se la rete non richiede l'autenticazione di protezione, appare un allarme del desktop che avverte che si è collegati a una rete. Per ulteriori informazioni sul menu e sulle icone della barra delle applicazioni, vedere la Finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless e la Barra delle applicazioni.

Se è necessario aggiungere l'autenticazione di protezione:

1. Viene avviata la Creazione guidata delle impostazioni generali del profilo wireless che consente di eseguire il processo di configurazione.
2. Specificare un nome per il profilo. Il nome del profilo è il nome che si desidera assegnare a questa rete. Può essere un nome qualunque che aiuta a ricordare la rete. Per esempio: Rete di casa, Bar Internet di Via Carducci, ecc.
3. Nome rete wireless (SSID): contiene il nome dell'ID della rete.
4. Fare clic su Avanti. Le impostazioni di protezione tentano di rilevare le impostazioni della rete.
   - Se è necessaria una chiave precondivisa (PSK) o WEP, viene richiesto di immetterla prima della connessione. Fare clic su Avanzate per cambiare o modificare PSK o le altre impostazioni di protezione. Per informazioni sulle chiavi e le password, vedere Chiavi di rete.
   - Per aggiungere ulteriori impostazioni di protezione, fare clic su Avanti e scegliere le impostazioni di protezione desiderate. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni generali sulla protezione.
5. Fare clic su OK per connettersi a una rete wireless.

Se si ignora l'allarme del desktop Trovate reti wireless, Intel(R) PROSet/Wireless visualizza un messaggio che chiede Connettersi a una rete wireless? Fare clic su Sì. Verrà visualizzata la finestra principale Intel(R) PROSet/Wireless. Seguire le istruzioni precedenti per connettersi alla rete wireless.

Oltre all'icona sulla barra delle applicazioni, Intel(R) PROSet/Wireless visualizza anche lo stato di connessione delle reti wireless presenti nell'elenco e lo stato della connessione di rete. Per ulteriori informazioni, vedere Finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.

## Uso di Wi-Fi Protected Setup* per configurare o collegarsi a una rete

- Configurazione di un punto di accesso e impostazione di una rete
- Connessione di un utente registrato (computer) a una rete o a un punto di accesso
- Aggiunta di un utente registrato a una rete nel programma di registrazione

Intel(R) PROSet/Wireless implementa Wi-Fi Protected Setup per consentire una configurazione e una gestione facili e protette di una rete wireless. È possibile utilizzare questa funzionalità per configurare inizialmente una rete wireless e per introdurre nuove periferiche nella rete. Wi-Fi Protected Setup semplifica il processo di configurazione e nel contempo garantisce che la rete sia configurata in modo protetto. In questa discussione vengono utilizzati i seguenti termini.

- Punto di accesso: periferica utilizzata per connettere periferiche wireless a una rete. Il punto di accesso è configurato con il nome di rete (SSID) e le credenziali di sicurezza.
- Registrato: periferica che tenta di collegarsi a un punto di accesso o a una rete wireless, ma che non possiede la password o la chiave di accesso per il punto di accesso o la rete. Una volta ottenuto una password o una chiave valida, tale periferica diventa un membro della rete wireless. Il software Intel(R) PROSet/Wireless può essere configurato per funzionare come utente registrato per punti di accesso supportati.
- Programma di registrazione: il programma di registrazione è un'entità logica (generalmente un computer) che permette alle altre periferiche (computer) di collegarsi alla rete wireless. Il software Intel(R) PROSet/Wireless può essere configurato per funzionare come programma di registrazione per punti di accesso supportati. L'utente registrato trasferisce automaticamente la chiave o la password del punto di accesso in modo sicuro.

Una nuova rete wireless viene definita configurando il punto di accesso, connettendo i computer desiderati dotati di schede di rete wireless e facoltativamente collegando connessioni di rete esterne (cioè, Internet, generalmente collegando il punto di accesso a un modem DSL o via cavo o equivalente).

### Configurazione di un punto di accesso e impostazione di una rete

Le seguenti operazioni consentono di configurare il computer come programma di registrazione per una rete e un punto di accesso protetti.

1. Individuare la password di appartenenza della periferica per il punto di accesso. Essa viene definita dal produttore del punto di accesso. La password spesso si trova su un'etichetta sulla parte inferiore della periferica.
2. Attivare il punto di accesso.
3. Sul computer che si desidera definire come programma di registrazione, attivare Intel(R) PROSet/Wireless.
4. In Intel(R) PROSet/Wireless, fare clic su Strumenti > Impostazioni applicazione.
5. Nell'area Impostazioni avanzate sotto Wi-Fi Protected Setup, attivare Attiva registrazione periferica.

6. Il seguente messaggio indica che una o più periferiche compatibili sono entro la portata del proprio computer. Fare clic su questo messaggio. In alternativa è possibile anche selezionare la rete dall'elenco delle reti wireless nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.

7. Si apre il seguente riquadro. Utilizzare l'elenco Reti disponibili per selezionare la rete alla quale si desidera connettersi. In questo esempio è stato selezionato UnConfigured AP. Questo è un nome generico di un punto di accesso non configurato. Le reti presenti nell'elenco sono quelle effettivamente rilevate. Fare clic su Avanti.

8. Vedere il riquadro successivo. Immettere la Password di proprietà della periferica recuperata dal punto di accesso. Fare clic su Avanti per continuare.

9. Il riquadro successivo visualizza il nome della rete, il tipo di protezione e la password. Se il punto di accesso è già stato configurato ed è visualizzato in grigio, passare al punto 10. Se il punto di accesso non è stato configurato (ossia i campi non sono visualizzati in grigio), passare al punto 11.
10. Dopo qualche secondo viene visualizzato il seguente messaggio:
    Il punto di accesso è già configurato. Riconfigurarlo?
    Se non si desidera riconfigurare il punto di accesso, selezionare No. Il software si collega alla rete, stabilisce la connessione e crea un profilo. Quindi, esce e termina la procedura. Per riconfigurare il punto di accesso, selezionare Sì.
11. Viene visualizzato il riquadro successivo che può essere leggermente diverso da quello mostrato nella figura. Il primo campo mostra il nome del punto di accesso. Per impostazione predefinita, questo campo visualizza Nome rete (SSID). In questo esempio è stato reimpostato su MyWPS. Tuttavia, è possibile assegnare un nome qualsiasi.
12. Il campo successivo di questo riquadro è Tipo di protezione. Selezionare il tipo di protezione desiderato.

- La modalità personale di WPA* richiede la configurazione manuale di una chiave precondivisa (PSK) sul punto di accesso e sui client. PSK autentica la password o il codice di identificazione sia sulla stazione client che sul punto di accesso. Non è necessario un server di autenticazione.
- WPA2* è la seconda generazione di protezione WPA che offre agli utenti wireless di ambienti aziendali e di consumo un'affidabilità di livello superiore poiché consente l'accesso alle reti wireless solo agli utenti autorizzati. In questo caso è stato selezionato WPA2 Personal security. È possibile usare i profili Intel(R) PROSet/Wireless per ottenere il nome della rete wireless (SSID) e la frase di accesso WPA2-Personale per la periferica esistente. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Sicurezza.

13. Il terzo campo è Password (chiave). La password visualizzata viene generata casualmente o è pre-configurata, ma può essere modificata in base alle proprie necessità. Tuttavia, è sempre consigliabile scegliere una chiave robusta per una protezione ottimale. La password deve avere una lunghezza compresa fra 8 e 63 caratteri. La password verrà immessa successivamente dall'utente registrato (computer) per accedere alla rete. Al termine di questo passaggio, fare clic su Avanti.

14. I seguenti riquadri spiegano come configurare il punto di accesso e il programma di registrazione.

Il riquadro successivo viene visualizzato per qualche secondo e mostra la configurazione delle impostazioni wireless per il punto di accesso.

15. Una volta ricevuta la Password di proprietà, all'utente verrà notificata la Connessione riuscita alla rete <nome della rete wireless>. Fare clic su Fine. Questo processo completa la configurazione del punto di accesso e del programma di registrazione.

16. Se si desidera salvare le impostazioni in un profilo in modo che possano essere utilizzate in futuro da un client esistente, fare clic su Salvare le impostazioni wireless in: C:\<nome della rete wireless>. Le impostazioni del profilo sono salvate in un file di testo (txt) sul disco rigido locale. Per impostazione predefinita, il file viene salvato nell'unità C:\. Confermare la posizione di salvataggio predefinita oppure fare clic su Sfoglia per sceglierne un'altra.

Successivamente, è possibile connettere un utente registrato (computer) alla rete utilizzando il programma di registrazione.

### Connessione di un utente registrato a una rete o a un punto di accesso

Eseguire questi passaggi per connettere un utente registrato alla rete appena creata. Queste operazioni possono essere eseguite solo se sul computer impostato come programma di registrazione è in esecuzione Intel(R) PROSet/Wireless.

1. Il messaggio indicato di seguito sull'utente registrato che si desidera connettere in rete indica che una o più punti di accesso con Wi-Fi Protected Setup sono entro la portata del proprio computer wireless. Fare clic su questo messaggio. In alternativa è possibile anche selezionare la rete dall'elenco delle reti wireless nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.

2. Viene visualizzata la pagina di avvio di Configurazione rete wireless. Utilizzare l'elenco Reti disponibili per selezionare la rete a cui connettersi (in questo esempio si tratta di MyWPS). Quindi, fare clic su Avanti.

3. Viene visualizzato il riquadro Rilevamento. L'utente registrato che si desidera collegare alla rete rileva il programma di registrazione per la rete. Se l'operazione di rilevamento ha esito positivo, viene visualizzato il nome del programma di registrazione o del punto di accesso.

4. Viene visualizzato il riquadro successivo che mostra la password impostata per la periferica (per l'utente registrato). La password visualizzata nel programma di registrazione è una password univoca generata temporaneamente e casualmente per il programma di registrazione. La password viene utilizzata per chiedere il permesso di connettersi al punto di accesso della rete. (La password mostrata di seguito è soltanto un esempio).

5. Immettere la password fornita dall'utente registrato nel programma di registrazione, quindi, fare clic su Avanti.

NOTA: questa operazione può essere eseguita solo se nel programma di registrazione è in esecuzione il software Intel(R) PROSet/Wireless. Il processo e le finestre visualizzati nel programma di registrazione possono variare rispetto a quelli di altri fornitori. Alcuni punti di accesso hanno un programma di registrazione incorporato.

6. Il riquadro successivo mostra il profilo associato alla rete. Il profilo selezionato verrà inviato all'utente registrato concedendogli l'accesso alla rete. Vengono visualizzati solo i profili supportati. I profili supportati sono quelli basati su modalità di protezione WPA-PSK, WPA2-PSK e aperta (nessuna protezione). Selezionare il profilo e fare clic su Avanti per completare il processo di registrazione.

7. Il seguente riquadro evidenzia che la registrazione dell'utente con il programma di registrazione è terminata. Fare clic su Fine.

8. Fare clic su Avanti sull'utente registrato. Sull'utente registrato viene visualizzato il messaggio Connessione a <nome della rete wireless> riuscita. Fare clic su Fine.

### Aggiunta di un utente registrato a una rete esistente nel programma di registrazione

Questa procedura consente di aggiungere un utente registrato a una rete esistente con punto di accesso già configurato e programma di registrazione già connesso al punto di accesso.

NOTA: questa operazione può essere eseguita solo se nel programma di registrazione è in esecuzione il software Intel(R) PROSet/Wireless. Il processo e le finestre visualizzati nel programma di registrazione possono variare rispetto a quelli di altri fornitori.

1. Richiedere la password per la periferica per l'utente registrato (computer) da aggiungere alla rete.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Intel(R) PROSet/Wireless sulla barra delle applicazioni e selezionare Aggiungi nuova periferica.
3. Eseguire le operazioni descritte nei punti da 5 a 8 della procedura descritta nella sezione Collegamento di un utente registrato a una rete o a un punto di accesso.

## Altri programmi di gestione wireless

Se Intel(R) PROSet/Wireless rileva che un'altra applicazione software sta tentando di comunicare con la periferica wireless lo segnala con un messaggio.

#### Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration

Per passare da Intel(R) PROSet/Wireless a Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration usare uno dei seguenti metodi:

Dal menu della barra delle applicazioni:

Fare clic su Usa Windows per gestire Wi-Fi* per passare a Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. Selezionare questa opzione per disattivare Intel(R) PROSet/Wireless come programma di gestione wireless corrente. È quindi possibile configurare Microsoft Windows XP come programma di gestione wireless.

> NOTA: i profili wireless creati in Intel(R) PROSet/Wireless non sono visibili in Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. Se si desidera usare i profili wireless Intel, è necessario selezionare Usa Intel(R) PROSet/Wireless per gestire Wi-Fi dal menu della barra delle applicazioni.

Da Intel(R) PROSet/Wireless:

Dal menu Avanzate dell'applicazione Intel(R) PROSet/Wireless, fare clic su Usa Windows per gestire Wi-Fi. Quando si è terminato di usare Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration, è possibile tornare a Intel(R) PROSet/Wireless. Fare clic su Attiva Intel(R) PROSet/Wireless nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless oppure fare clic su Usa Intel(R) PROSet/Wireless per gestire Wi-Fi dal menu della barra di applicazioni.

#### Software wireless fornito da terzi

Se si usa il software fornito presso un hotspot (bar Internet, terminale di un aeroporto), Intel(R) PROSet/Wireless informa l'utente e quindi si disattiva automaticamente. Quando un altro programma di gestione wireless comunica con la periferica wireless, la periferica non può essere gestita dal Servizio di configurazione. Per utilizzare al meglio le funzioni di Intel(R) PROSet/Wireless disattivare o rimuovere tale software quando si lascia l'hotspot.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità