Torna al Sommario

# Gestione dei profili

Cos'è il profilo?
Elenco profili
Icone dell'elenco dei profili
Connessione a un profilo
Creazione di un nuovo profilo
Modifica di un profilo esistente
Rimozione di un profilo
Impostazione della password di un profilo
Importazione e esportazione dei profili

# Cos'è il profilo?

Un profilo è un gruppo memorizzato di impostazioni di rete. I profili sono visualizzati nell'Elenco profili. I profili sono utili quando si passa da una rete wireless ad un'altra. Per ciascuna rete wireless è possibile configurare più profili. Le impostazioni dei profili comprendono il nome della rete (SSID), la modalità operativa e le impostazioni di protezione.

Un profilo viene creato al momento della connessione alla rete wireless.

1. Selezionare una rete dall'elenco Reti wireless.
2. Fare clic su Connetti.
3. Se la rete wireless richiede una password WEP o una chiave di crittografia, viene visualizzato un messaggio che chiede di immettere queste informazioni prima della connessione. Per cambiare le impostazioni di protezione, fare clic su Avanzate e aprire la Creazione guidata impostazioni di protezione profilo wireless.
4. Fare clic su OK per connettersi. Un profilo viene creato e aggiunto all'elenco Profili.

La Impostazione guidata profili wireless consente di scegliere le impostazioni necessarie per connettersi alla rete wireless. Al termine, il profilo è salvato e aggiunto all'elenco Profili. Poiché queste impostazioni wireless vengono salvate, la volta successiva che ci si trova entro la portata della rete wireless viene automaticamente rieseguita la connessione.

## Elenco profili

Nell'elenco dei profili sono visualizzati i profili esistenti. Quando ci si trova nella portata di una rete wireless, Intel(R) PROSet/Wireless ricerca in Elenco profili un profilo corrispondente. Se lo trova, la connessione alla rete sarà eseguita automaticamente.

### Frecce di priorità dell'elenco profili

- La freccia in su cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte alta dell'elenco.
- La freccia in giù cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte bassa dell'elenco.

## Icone dell'elenco dei profili

Le icone di stato del profilo di rete indicano se la scheda di rete è associata a una rete, il tipo di modalità operativa utilizzata e se la crittografia WEP è attivata. Le icone sono visualizzate nell'elenco profili a fianco del nome del profilo.

Nome | Descrizione
Nome profilo | Il nome del profilo è il nome che si desidera assegnare a questa rete. Può essere un nome qualunque che aiuta a ricordare la rete. Per esempio: Rete di casa, Bar Internet di Via Carducci, ecc.
Nome rete | Il nome della rete wireless (SSID) o del computer.
Icone di connessione: le icone di stato del profilo della rete indicano i diversi stati di connessione della scheda di rete a una rete wireless, il tipo di modalità operativa in uso e se è usata la protezione di rete.
| Cerchio blu: la scheda di rete wireless è associata a un punto di accesso o a un computer (modalità ad hoc). Se un profilo ha attivata la protezione 802.1X, significa che la scheda di rete wireless è associata e autenticata.
| Indica la modalità Rete (infrastruttura).
| Indica la modalità da periferica a periferica (ad hoc).
| Indica un profilo dell'amministratore.
| La rete wireless usa la protezione tramite crittografia.
Frecce | Usare le frecce per disporre i profili nell'ordine con cui si preferisce siano utilizzati per effettuare la connessione automatica. Freccia su: cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte alta dell'elenco Profili. Freccia giù: cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte bassa dell'elenco Profili.
Connetti | Connette il profilo selezionato alla rete wireless.
Aggiungi | Apre le Impostazioni generali del profilo wireless, per creare un nuovo profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un nuovo profilo.
Rimuovi | Rimuove un profilo selezionato dall'elenco Profili. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione di un profilo.
Proprietà | Consente di modificare il contenuto di un profilo esistente. È possibile modificare un profilo anche facendo doppio clic sul profilo dall'elenco Profili. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di un profilo esistente.
| Esporta/Importa: importa ed esporta i profili basati sull'utente dall'elenco Profili. I profili wireless possono essere importati automaticamente in Elenco profili. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione o importazione dei profili.
Chiudi | Chiude la finestra di gestione dei profili.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

## Connessione a un profilo

Quando ci si trova entro la portata di una rete wireless per cui esiste un profilo corrispondente viene automaticamente eseguita la connessione a tale rete. Se ci si trova anche nella portata di una rete il cui profilo ha una priorità inferiore, è possibile imporre la connessione usando il profilo di priorità inferiore. Questa operazione è effettuata usando Intel(R) PROSet/Wireless o l'icona sulla barra delle applicazioni.

Connettersi manualmente a un profilo da Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Fare doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni per aprire la finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Fare clic su Profili per aprire l'elenco Profili.
3. Selezionare il profilo da elenco Profili.
4. Fare clic su Connetti. Ricordarsi che la connessione avviene solo se la rete wireless si trova entro la portata.

Connettersi manualmente a un profilo dall'icona sulla barra delle applicazioni:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione di Intel(R) PROSet/Wireless sulla barra delle applicazioni.
2. Fare clic su Connetti a un profilo.
3. Selezionare un profilo.
4. Fare clic per avviare la connessione.

## Creazione di un nuovo profilo

Selezionare una rete dall'elenco Reti wireless.

Fare clic su Connetti.

La Gestione profili wireless consente di eseguire i passi necessari per creare un profilo e connettersi alla rete. Nel corso della procedura, la Creazione guidata impostazioni di protezione profilo wireless tenta di rilevare automaticamente le impostazioni di protezione appropriate.

Per creare un nuovo profilo e collegarsi a una rete wireless:

1. Dalla finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless fare clic su Profili.
2. Nell'elenco Profili, fare clic su Aggiungi per aprire Impostazioni generali del profilo wireless.
3. Nome profilo: immettere un nome di profilo descrittivo.
4. Nome rete wireless (SSID): immettere il nome della rete wireless.
5. Modalità operativa: Rete (infrastruttura) è l'impostazione predefinita.

#### Descrizione di Impostazioni generali

Nome | Descrizione
--- | ---
Nome profilo | Nome del profilo della rete wireless. Quando si configura una rete wireless che è stata selezionata dall'elenco Reti disponibili, il nome del profilo è lo stesso di quello della rete wireless (SSID). È possibile cambiare questo nome per renderlo più descrittivo o per personalizzarlo all'uso che se ne intende fare. Esempi: Rete dell'ufficio, Rete di casa di Paolo, Rete azienda ABC
Nome rete wireless (SSID) | Il nome del punto di accesso alla rete wireless che la scheda di rete wireless utilizza per la connessione. Il nome della rete deve corrispondere esattamente al nome del punto di accesso wireless. Questo distingue tra maiuscole e minuscole. Quando si configura una rete wireless che è stata selezionata dall'elenco Reti disponibili, il nome della rete viene acquisito dall'elenco delle reti wireless disponibili. Non si può e non si deve modificarlo. Se il punto di accesso non trasmette il nome di rete (SSID) oppure se la scheda di rete wireless riceve un nome di rete nascosto da un punto di accesso non visibile, l'elenco Reti wireless visualizza <SSID non trasmesso>. Per effettuare l'associazione a una voce di rete <SSID non trasmesso>, è necessario creare un nuovo profilo prima della connessione. Dopo la connessione, <SSID non trasmesso> continua ad essere visualizzato nell'elenco Reti wireless. Il profilo SSID associato viene visualizzato nell'elenco Profili.
Modalità operativa | Rete (infrastruttura): consente di connettersi a un punto di accesso. Una rete di infrastruttura consiste di uno o più punti di accesso e di uno o più computer con schede di rete wireless. Questa connessione è del tipo usato nelle reti domestiche, nelle reti aziendali, negli alberghi e in altri luoghi per offrire l'accesso alla rete e/o a Internet. NOTA: per i profili amministrativi, è possibile selezionare solo Rete (Infrastruttura) (profili Pre-accesso/comune, Permanente e VoIP). Per ulteriori informazioni, vedere Strumento di amministrazione. Da periferica a periferica (ad hoc): connessione diretta ad altri computer in una rete ad hoc wireless. Questo tipo di connessione è utile solo per effettuare la connessione tra due o più computer. Non offre l'accesso alle risorse della rete o a Internet.
Avanzate | Fare clic su Avanzate per accedere a Impostazioni avanzate. Usare Impostazioni avanzate per impostare Mantieni connessione, Formato nome utente, Connessione automatica o Importazione automatica, avviare un'applicazione (Avvia applicazione), impostare la password di un profilo (Password di protezione) o specificare l'indirizzo di un punto di accesso specifico a cui connettere la scheda di rete (Punto di accesso obbligatorio).
Avanti | Fa passare alla pagina Impostazioni protezione.
OK | Termina la creazione del nuovo profilo con le impostazioni correnti.
Annulla | Chiude Creazione guidata profilo wireless annullando le modifiche apportate.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

6. Fare clic su Avanzate per accedere alle seguenti opzioni:
   - Connessione automatica: selezionare questa opzione per connettere automaticamente o manualmente un profilo.
   - Importazione automatica: selezionare questa opzione per permettere all'amministratore di rete di esportare il profilo su un altro computer.
   - Punto di accesso obbligatorio: selezionare questa opzione per associare la scheda di rete wireless a un punto di accesso specifico.
   - Password di protezione: selezionare questa opzione per proteggere tramite password un profilo.
   - Avvia applicazione: specificare un programma da avviare quando viene stabilita una connessione wireless.
   - Mantieni connessione: selezionare questa opzione per rimanere connessi a un profilo utente dopo la disconnessione.

#### Descrizione di Impostazioni avanzate

Usare per proteggere tramite password un profilo e selezionare un punto di accesso specifico su una rete a cui connettersi. Per accedere a questa pagina, fare clic sul pulsante Avanzate nella pagina Impostazioni generali.

Nome | Descrizione
--- | ---
Connessione automatica | Automatica (impostazione predefinita): selezionare affinché Intel(R) PROSet/Wireless si connetta automaticamente a questo profilo quando si trova entro la portata. Su richiesta: selezionare questa opzione per impedire la connessione automatica al profilo quando si trova entro la portata. Per esempio, impedire di connettersi automaticamente a una rete wireless che si trova nella portata ma a cui è associato un costo. Per connettersi alla rete: Selezionare la rete dall'elenco Reti wireless. Fare clic su Connetti.
Importazione automatica | Consente a un amministratore di rete di spostare facilmente su altri computer il profilo selezionato. Quando il file esportato viene inserito nella directory Wireless\AutoImport di un altro computer, Intel(R) PROSet/Wireless lo importa automaticamente. NOTA: l'opzione Importazione automatica non è disponibile nella finestra Impostazioni avanzate se sono stati configurati profili dell'amministratore.
Punto di accesso obbligatorio | Impone alla scheda di rete wireless di connettersi a un punto di accesso che usa un indirizzo MAC specifico. Immettere l'indirizzo MAC del punto di accesso (BSSID) (12 cifre esadecimali a 48 bit). Per esempio, 00:06:25:0E:9D:84. Cancella: consente di cancellare l'indirizzo corrente. NOTA: questa funzione non è disponibile quando viene utilizzata la modalità operativa ad hoc.
Password di protezione | Proteggi tramite password questo profilo (massimo 10 caratteri): selezionare questa casella per attivare una password per il profilo. Per impostazione predefinita la casella non è selezionata, vale a dire che non è richiesta una password di protezione per il profilo. Password: immettere una password. I caratteri della password quando sono immessi vengono visualizzati con asterischi. Conferma nuova password: digitare nuovamente la password. NOTA: Se l'amministratore o l'utente non conoscono la password, non ci sono procedure che consentano di reimpostare la password. NOTA: non disponibile per i profili dell'amministratore.
Avvia applicazione | Avvia automaticamente un file batch, un file eseguibile o uno script ogni volta che ci si collega al profilo. Per esempio, ogni volta che ci si connette a una rete wireless viene avviata una sessione di rete privata virtuale (VPN). Fare clic su Attiva avvio applicazione. Immettere il nome del programma che si vuole avviare o fare clic su Sfoglia per individuare il file sul disco rigido. C:\Programmi\myprogram\myVPNfile.exe. Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate. NOTA: non disponibile per i profili dell'amministratore.
Mantieni connessione | Questa impostazione mantiene la connessione wireless per il profilo utente dopo la disconnessione. Se è selezionata l'opzione Mantieni connessione dopo la disconnessione ed esiste un profilo permanente, tale profilo non verrà applicato alla disconnessione. Verrà applicato soltanto se è stata persa la connessione a questo profilo. NOTA: l'opzione Mantieni connessione può essere utilizzata con il client VPN Nortel quando è configurato per Fine sessione su connessione. NOTA: l'opzione Importazione automatica non è disponibile nella finestra Impostazioni avanzate se sono stati configurati profili dell'amministratore.
Formato nome utente | Formato nome utente: Un amministratore può selezionare il formato del nome utente per il server di autenticazione. Le opzioni sono le seguenti: utente (predefinito) utente@dominio utente@dominio.com DOMINIO\utente NOTA: questa impostazione è disponibile soltanto nelle Impostazioni avanzate di Strumento di amministrazione. Non è disponibile quando durante la creazione di un profilo utente tramite l'utility di Creazione guidata profilo wireless di Intel(R) PROSet/Wireless.
OK | Chiude e salva le impostazioni.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.
? | Consente di visualizzare la Guida relativa alla pagina.

7. Da Impostazioni generali, fare clic su Avanti per aprire Impostazioni protezione.

8. Selezionare Protezione personale o Protezione aziendale per selezionare le opzioni Autenticazione di rete e Crittografia dati. Immettere le impostazioni della chiave di crittografia e configurare come necessario le impostazioni 802.1X.

9. Fare clic su OK dopo aver completato le impostazioni del profilo. Per modificare o verificare le impostazioni del profilo, fare clic su Indietro.
10. Se non si è attualmente connessi alla rete, Intel(R) PROSet/Wireless rileva che è stato aggiunto un nuovo profilo e tenta automaticamente di connettersi a questo nuovo profilo.
11. Per connettersi manualmente al profilo, fare clic su Connetti. L'icona di connessione visualizza lo stato corrente della connessione. Vengono anche visualizzati il nome della rete, la velocità di trasmissione e di ricezione e la qualità del segnale.

## Modifica di un profilo esistente

Per modificare un profilo esistente:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
2. In Elenco profili, selezionare il profilo da modificare.
3. Fare clic su Proprietà per aprire Impostazioni generali delle proprietà profilo wireless.
4. Fare clic su Avanti e Indietro per spostarsi nelle Impostazioni generali di Creazione guidata profilo wireless:
   - Impostazioni generali. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni generali.
   - Impostazioni protezione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni protezione.
5. Fare clic su OK per salvare le impostazioni correnti e uscire. Fare clic su Annulla per uscire senza salvare le modifiche.

## Rimozione di un profilo

Per rimuovere un profilo:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selezionare il profilo dall'elenco.
3. Fare clic su Rimuovi. Viene visualizzato il messaggio I profili selezionati saranno rimossi in modo permanente. Continuare?
4. Fare clic su Sì. Il profilo viene rimosso dall'elenco dei profili.

Se si è ancora connessi alla rete:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selezionare il profilo dall'elenco.
3. Fare clic su Rimuovi. Viene visualizzato il messaggio I profili selezionati saranno rimossi in modo permanente. Continuare?
4. Fare clic su Sì. Viene visualizzato il messaggio Il nome profilo è attivo e sarà permanentemente rimosso. Continuare?
5. Fare clic su Sì. Il profilo viene rimosso dall'elenco dei profili.

NOTA: se il profilo è protetto da una password, non è possibile rimuovere o modificare le impostazioni dei profili senza prima immettere la password. Se l'amministratore o l'utente non conoscono la password, non ci sono procedure che consentano di reimpostare la password.

## Impostazione della password di un profilo

Per proteggere tramite password un profilo esistente:

1. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selezionare il profilo dall'elenco.
3. Fare clic su Proprietà per aprire le Impostazioni generali di Creazione guidata profilo wireless.
4. Fare clic su Avanzate per aprire la pagina Impostazioni avanzate.
5. Fare clic su Password di protezione per aprire le impostazioni di Password di protezione.
6. Fare clic su Proteggi tramite password questo profilo (massimo 10 caratteri).
7. Password: digitare la password.
8. Conferma password: digitare nuovamente la password.
9. Fare clic su OK per salvare l'impostazione e tornare alla pagina Impostazioni generali.
10. Fare clic su OK per tornare alla finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.

## Esportazione e importazione di profili

Questa funzione permette di importare ed esportare i profili basati sull'utente dall'elenco Profili. I profili wireless possono essere importati automaticamente in Elenco profili.

> NOTA: per esportare i profili dell'amministratore vedere Pacchetti dell'amministratore per ulteriori informazioni.

###

### Esportazione di profili dall'elenco Profili

1. Selezionare dall'elenco uno o più profili.
2. Selezionare Esporta per esportare uno o più profili dall'elenco Profili.
3. Selezionare la cartella di destinazione. Fare clic su Sfoglia per ricercare sul disco rigido la directory di destinazione. L'unità C:\ è la directory predefinita.

4. Fare clic su OK per esportare il profilo selezionato. Viene visualizzata la notifica: L'esportazione dei profili selezionati è riuscita nella cartella di destinazione: C:\.

Per selezionare più profili:

1. Usare il mouse per evidenziare un profilo.
2. Premere Ctrl.
3. Fare clic su ciascun profilo che si desidera selezionare. Seguire le istruzioni precedenti del passaggio 2 per esportare più profili.

### Importazione di profili in Elenco profili

Per importare manualmente i profili:

1. Fare clic su Importa nell'elenco Profili.
2. Selezionare i file dei profili da importare.
3. Fare clic su Importa.
4. Appare una notifica che informa che il profilo è stato importato correttamente.

L'amministratore può impostare i profili in modo che siano importati automaticamente nell'elenco Profili. Intel(R) PROSet/Wireless ricerca nuovi file di profilo nella cartella del disco rigido per l'importazione. Possono essere importati automaticamente solo i profili che hanno selezionata la casella Attiva importazione automatica in Impostazioni avanzate. Se il nome del profilo è già presente nell'elenco dei profili, viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente se desidera respingere o accettare l'importazione del profilo. Se si conferma l'importazione, il profilo esistente viene sostituito.

Tutti i profili basati su utente importati vengono collocati in fondo all'elenco dei profili.

### Profili protetti tramite password

Importare ed esportare automaticamente sui sistemi remoti i profili basati sull'utente e protetti tramite password. Se un profilo è protetto tramite password, per poterlo modificare è necessario prima immettere la password assegnata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della password di un profilo.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità