กลับไปที่สารบัญ

# การติดตั้งส่วนกำหนดค่าความปลอดภัย:

ใช้ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless
ความปลอดภัยส่วนบุคคล
การตั้งค่าความปลอดภัยส่วนบุคคล
การตั้งค่าการเข้ารหัสและการตรวจสอบความถูกต้อง

- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิด และไม่ใช้การเข้ารหัสข้อมูล (ไม่มี)
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล WEP 64 บิต หรือ WEP 128 บิต
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตั้งค่าความปลอดภัย WPA*-Personal (TKIP) หรือ WPA2*-Personal (TKIP)
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตั้งค่าความปลอดภัย WPA-Personal (AES-CCMP) หรือ WPA2-Personal (AES-CCMP)

ความปลอดภัยองค์กร
การตั้งค่าความปลอดภัยองค์กร

- การปรับตั้งส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

  การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย

- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise

  ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X

- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย EAP-SIM
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TLS
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TTLS
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย PEAP
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย LEAP
- การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย EAP-FAST

## การใช้ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ Intel(R) PROSet/Wireless เพื่อปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณ เลือก ความปลอดภัยส่วนบุคคล

และมียังข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบ (สภาพแวดล้อมแบบองค์กร) หรือการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูงที่จุดเชื่อมต่อของคุณ (สำหรับผู้ใช้งานในบ้าน) ดู ความปลอดภัยองค์กร

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัย ดูที่ ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย

# ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ใช้ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถ้าคุณเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งสามารถใช้กระบวนการด้านความปลอดภัยอย่างง่ายได้หลากหลายวิธีเพื่อปกป้องการเชื่อมต่อไร้สายของคุณ เลือกจากรายการของการตั้งค่าความปลอดภัยซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมสำหรับระบบเครือข่ายไร้สายของคุณ ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ RADIUS หรือ AAA

- ดูข้อมูลจาก ติดตั้งการเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยประเภทต่างๆ
- ถ้าต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยที่จำเป็น คลิก การตั้งค่าความปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลในการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายที่เลือก
- ดูที่ จัดการส่วนกำหนดค่า สำหรับคำอธิบายว่าควรใช้ตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าเมื่อใด
- ดู ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกความปลอดภัยต่างๆ สำหรับเครือข่ายไร้สาย
- ถ้าต้องการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัย ให้เลือกเครือข่ายไร้สายในรายการเครือข่ายไร้สาย คลิก คุณสมบัติเครือข่าย เพื่อดูโหมดการทำงาน, ระดับการตรวจสอบความถูกต้อง และการเข้ารหัสข้อมูล
- ดู ความปลอดภัยขององค์กร เพื่อตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยด้วยการตั้งค่าความถูกต้อง 802.1X

หมายเหตุ: ตัวเลือกความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่พร้อมใช้งานในเครื่องมือผู้ดูแลระบบเมื่อสร้างส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบสำหรับ Windows Vista*

## การตั้งค่าความปลอดภัยส่วนบุคคล

#### คำอธิบายการตั้งค่าความปลอดภัยส่วนบุคคล

ชื่อ | การตั้งค่า
--- | ---
ความปลอดภัยส่วนบุคคล | เลือกเพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัยส่วนบุคคล การตั้งค่าความปลอดภัยที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานที่เลือกใน การตั้งค่าความปลอดภัยของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ): ในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ หรือที่เรียกว่า โหมดเฉพาะกิจ คอมพิวเตอร์ไร้สายจะส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ไร้สายเครื่องอื่นโดยตรง คุณสามารถใช้โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก หรือเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายชั่วคราวสำหรับการประชุม หมายเหตุ: เครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) จะแสดงด้วยภาพโน้ตบุ๊ค () ในเครือข่ายไร้สายและรายการส่วนกำหนดค่า เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน): เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยจุดเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งจุด และคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่ติดตั้งอแด็ปเตอร์ไร้สาย จะต้องมีจุดเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งจุดที่มีการเชื่อมต่อแบบมีสายด้วย ในกรณีของผู้ใช้ตามบ้าน มักจะเป็นเครือข่ายบรอดแบนด์หรือสายเคเบิล หมายเหตุ: เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานจะแสดงด้วยภาพจุดเชื่อมต่อ () ในเครือข่ายไร้สายหรือรายการส่วนกำหนดค่า
การตั้งค่าความปลอดภัย | หากคุณตั้งส่วนกำหนดค่าอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ให้เลือกหนึ่งในการตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูลต่อไปนี้: ไม่มี: ไม่ต้องใช้การตรวจสอบความถูกต้อง WEP 64 บิต หรือ WEP 128 บิต: จะใช้คีย์เครือข่ายหรือรหัสผ่านในการเข้ารหัส ถ้าคุณกำลังปรับตั้งส่วนกำหนดค่า (โครงสร้างพื้นฐาน) เครือข่าย ให้เลือก: WPA*-Personal (TKIP) หรือ WPA2*-Personal (TKIP): WPA-Personal จะใช้ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) ในการเข้ารหัส WPA-Personal (AES-CCMP) หรือ WPA2-Personal (AES-CCMP): WPA-Personal จะใช้วิธีการใหม่สำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของการส่งผ่านแบบไร้สาย ซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน IEEE 802.11i, AES-CCMP
ปุ่มขั้นสูง | คลิกเพื่อเข้าสู่ การตั้งค่าขั้นสูง และกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้: เชื่อมต่ออัตโนมัติ: เลือกเพื่อเชื่อมต่อไปยังส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติหรือโดยผู้ใช้ นำเข้าอัตโนมัติ: ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถส่งออกส่วนกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ: เลือกเพื่อเชื่อมโยงอแด็ปเตอร์ไร้สายกับจุดเชื่อมต่อที่ระบุ การป้องกันรหัสผ่าน: เลือกเพื่อป้องกันรหัสผ่านสำหรับส่วนกำหนดค่า เริ่มโปรแกรมประยุกต์: ระบุโปรแกรมที่จะเริ่มเมื่อมีการเชื่อมต่อไร้สาย รักษาการเชื่อมต่อ: เลือกเพื่อรักษาการเชื่อมต่อไร้สายกับส่วนกำหนดค่าผู้ใช้หลังจากที่ออกจากระบบ
ย้อนกลับ | ดูหน้าก่อนหน้าในตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่า
ตกลง | ปิดตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าและบันทึกส่วนกำหนดค่า
ยกเลิก | ปิดตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้าปัจจุบัน

## ติดตั้งการเข้ารหัสข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้อง

สำหรับเครือข่ายไร้สายในบ้าน คุณสามารถใช้กระบวนการด้านความปลอดภัยอย่างง่ายได้หลายวิธีเพื่อปกป้องการเชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณ ซึ่งประกอบด้วย:

- ใช้งาน Wi-Fi Protected Access* (WPA)
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- เปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID)

การเข้ารหัส Wi-Fi Protected Access (WPA) ช่วยให้มีการป้องกันข้อมูลของคุณในเครือข่าย WPA จะใช้คีย์เข้ารหัสที่เรียกว่า Pre-Shared Key (PSK) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลก่อนการส่ง ป้อนรหัสผ่านชุดเดียวกันทั้งในคอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายในบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็กของคุณ เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ใช้คีย์เข้ารหัสเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเครือข่าย หรือถอดรหัสข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้ซึ่งส่งมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รหัสผ่านจะเริ่มต้น Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) หรือโปรโตคอล AES-CCMP โดยอัตโนมัติสำหรับกระบวนการเข้ารหัสข้อมูล

#### คีย์เครือข่าย

การเข้ารหัส WEP ให้ความปลอดภัยเป็น 2 ระดับ:

- คีย์ 64 บิต (บางครั้งเรียกว่า 40 บิต)
- คีย์ 128 บิต (หรือเรียกว่า 104 บิต)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ควรใช้คีย์ 128 บิต หากคุณใช้การเข้ารหัส อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดบนเครือข่ายไร้สายของคุณจะต้องใช้คีย์เข้ารหัสที่ตรงกัน

คุณสามารถสร้างคีย์ของคุณเองและระบุความยาวของคีย์ (64 บิต หรือ 128 บิต) และดัชนีคีย์ (ตำแหน่งที่บันทึกคีย์ไว้) ขนาดความยาวของคีย์ยิ่งมาก ก็ยิ่งมีความปลอดภัยสูง

#### ความยาวของคีย์: 64 บิต

> Pass phrase (64 บิต): ป้อนอักขระตัวอักษรและตัวเลข, 0-9, a-z หรือ A-Z จำนวน 5 ตัว
> Hex key (64 บิต): ป้อนอักขระเลขฐานสิบหก, 0-9, A-F จำนวน 10 ตัว

#### ความยาวของคีย์: 128 บิต

> Pass phrase (128 บิต): ป้อนอักขระตัวอักษรและตัวเลข 0-9, a-z หรือ A-Z จำนวน 13 ตัว
> Hex key (128-บิต): ป้อนอักขระเลขฐานสิบหก, 0-9, A-F จำนวน 26 ตัว

ด้วยการเข้ารหัส WEP สถานีไร้สายจะสามารถกำหนดค่าได้ถึง 4 คีย์ (ค่าดัชนีคีย์ได้แก่ 1, 2, 3 และ 4) เมื่อจุดเชื่อมต่อหรือสถานีไร้สายส่งข้อความที่เข้ารหัสซึ่งใช้คีย์ที่บันทึกอยู่ในดัชนีคีย์ ข้อความที่ส่งจะระบุถึงดัชนีคีย์ที่ถูกใช้ในการเข้ารหัสเนื้อหาของข้อความ จุดเชื่อมต่อหรือสถานีไร้สายที่กำลังรับจึงสามารถรับคีย์ที่บันทึกอยู่ในดัชนีคีย์นั้นได้และใช้ในการถอดรหัสเนื้อหาข้อความที่เข้ารหัสไว้

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิด และไม่ใช้การเข้ารหัสข้อมูล (ไม่มี)

ในโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ หรือที่เรียกว่า โหมดเฉพาะกิจ คอมพิวเตอร์ไร้สายจะส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ไร้สายเครื่องอื่นโดยตรง คุณสามารถใช้โหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก หรือเพื่อสร้างเครือข่ายไร้สายชั่วคราวสำหรับการประชุม

ในหน้าต่างหลักของ Intel(R)PROSet/Wireless ให้ใช้วีธีการต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์:

- ดับเบิลคลิกเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ในรายการเครือข่ายไร้สาย
- เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่ายไร้สาย คลิก เชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless จะตรวจหาการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับอแด็ปเตอร์ไร้สายโดยอัตโนมัติ
- สร้างส่วนกำหนดค่าเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ดังที่อธิบายด้านล่างนี้

การสร้างส่วนกำหนดค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ไม่มีการเข้ารหัส:

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนรายการส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิด การตั้งค่าทั่วไป ของส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
4. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย
5. โหมดการทำงาน: คลิก อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิด การตั้งค่าความปลอดภัย
7. ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
8. การตั้งค่าความปลอดภัย: ค่าเริ่มต้นคือ ไม่มี ซึ่งหมายถึงไม่มีการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายนี้
9. คลิก ตกลง ส่วนกำหนดค่าได้รับการเพิ่มในรายการส่วนกำหนดค่า และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล WEP 64 บิต หรือ WEP 128 บิต

ขณะที่เปิดใช้การเข้ารหัสข้อมูล WEP จะมีการใช้คีย์เครือข่ายหรือรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัส

คีย์เครือข่ายจะถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณโดยอัตโนมัติ (เช่น อาจจัดเตรียมให้โดยผู้ผลิตอแด็ปเตอร์เครือข่ายไร้สาย) หรือคุณสามารถป้อนเข้าด้วยตัวเองและระบุความยาวของคีย์ (64 บิต หรือ 128 บิต), รูปแบบคีย์ (ตัวอักขระ ASCII หรือเลขฐานสิบหก), และดัชนีคีย์ (ตำแหน่งที่บันทึกคีย์ไว้) ขนาดความยาวของคีย์ยิ่งมาก ก็ยิ่งมีความปลอดภัยสูง

การเพิ่มคีย์เครือข่ายให้กับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ):

1. ในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้ดับเบิลคลิกที่เครือข่ายแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) ในรายการเครือข่ายไร้สาย หรือเลือกเครือข่ายและคลิก เชื่อมต่อ
2. คลิก ส่วนกำหนดค่า เพื่อเข้าสู่รายการส่วนกำหนดค่า
3. คลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิด การตั้งค่าทั่วไป ของส่วนกำหนดค่าไร้สาย ชื่อส่วนกำหนดค่าและชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) จะแสดงขึ้น ควรเลือกแบบ อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ) เป็นโหมดการทำงาน
4. คลิก ถัดไป เพื่อเปิด การตั้งค่าความปลอดภัย
5. ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
6. การตั้งค่าความปลอดภัย: ค่าเริ่มต้นคือ ไม่มี ซึ่งหมายถึงไม่มีการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายนี้

การเพิ่มรหัสผ่านหรือคีย์เครือข่าย:

1. การตั้งค่าความปลอดภัย: เลือก WEP 64 บิต หรือ WEP 128 บิต เพื่อกำหนดค่าการเข้ารหัสข้อมูล WEP ด้วยคีย์ 64 บิต หรือ 128 บิต

เมื่อเปิดใช้การเข้ารหัส WEP บนจุดเชื่อมต่อ จะมีการใช้คีย์ WEP เพื่อตรวจสอบการเข้าถึงเครือข่าย หากอุปกรณ์ไร้สายไม่มีคีย์ WEP ที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าการตรวจสอบความถูกต้องจะเสร็จสมบูรณ์ แต่อุปกรณ์จะไม่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ หรือถอดรหัสข้อมูลที่ได้รับจากจุดเชื่อมต่อ

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> รหัสผ่าน | ป้อนรหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย (Pass phrase) หรือคีย์เข้ารหัส (คีย์ WEP)
> Pass phrase (64 บิต) | ป้อนอักขระตัวอักษรและตัวเลข, 0-9, a-z หรือ A-Z จำนวน 5 ตัว
> คีย์ WEP (64 บิต) | ป้อนอักขระเลขฐานสิบหก, 0-9, A-F จำนวน 10 ตัว
> Pass phrase (128 บิต) | ป้อนอักขระตัวอักษรและตัวเลข, 0-9, a-z หรือ A-Z จำนวน 13 ตัว
> คีย์ WEP (128 บิต) | ป้อนอักขระเลขฐานสิบหก, 0-9, A-F จำนวน 26 ตัว

2. ดัชนีคีย์: เปลี่ยนดัชนีคีย์เพื่อกำหนดรหัสผ่านได้ 4 ชุด
3. คลิก ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่รายการส่วนกำหนดค่า

การเพิ่มรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งชุด:

1. เลือกหมายเลขดัชนีคีย์: 1, 2, 3, หรือ 4
2. ป้อนรหัสผ่านความปลอดภัยไร้สาย
3. เลือกหมายเลขดัชนีคีย์อีกชุดหนึ่ง
4. ป้อนรหัสผ่านความปลอดภัยไร้สายอีกชุดหนึ่ง

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตั้งค่าความปลอดภัย WPA*-Personal (TKIP) หรือ WPA2*-Personal (TKIP)

โหมดส่วนบุคคล WPA จำเป็นต้องใช้การกำหนดค่า pre-shared key (PSK) โดยผู้ใช้ที่จุดเชื่อมต่อและเครื่องลูกข่าย PSK นี้จะตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านหรือรหัสระบุเครือข่าย ทั้งที่สถานีเครื่องลูกข่ายและจุดเชื่อมต่อ ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง โหมดส่วนบุคคล WPA มุ่งหมายให้ใช้สำหรับสภาพแวดล้อมแบบในบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก

WPA2 เป็นการรักษาความปลอดภัย WPA รุ่นที่ 2 ที่รับประกันกับองค์กรและผู้ใช้เครือข่ายไร้สายว่าจะมีเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของพวกเขาได้ WPA2 มีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน Advanced Encryption Standard (AES) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับบางองค์กรและหน่วยงานในภาครัฐ

การปรับตั้งส่วนกำหนดค่าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย WPA-Personal และการเข้ารหัสข้อมูล TKIP:

1. ในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้ดับเบิลคลิกที่เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานในรายการเครือข่ายไร้สาย หรือเลือกเครือข่ายและคลิก เชื่อมต่อ
2. คลิก ส่วนกำหนดค่า เพื่อเข้าสู่รายการส่วนกำหนดค่า
3. คลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิด การตั้งค่าทั่วไป ของส่วนกำหนดค่าไร้สาย ชื่อส่วนกำหนดค่าและชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) จะแสดงขึ้น ควรเลือก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) เป็นโหมดการทำงาน
4. คลิก ถัดไป เพื่อเปิด การตั้งค่าความปลอดภัย
5. ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
6. การตั้งค่าความปลอดภัย: เลือก WPA-Personal (TKIP) เพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กหรือในบ้าน ซึ่งจะใช้รหัสผ่านที่เรียกว่า pre-shared key (PSK) รหัสผ่านนี้ยิ่งมีความยาวมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายได้มากขึ้น

> หากจุดเชื่อมต่อไร้สายหรือเราเตอร์ของคุณสนับสนุน WPA2-Personal คุณควรเปิดใช้งานบนจุดเชื่อมต่อ และกำหนดรหัสผ่านแบบยาวที่ซับซ้อน รหัสผ่านนี้ยิ่งมีความยาวมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายได้มากขึ้น รหัสผ่านชุดที่ป้อนลงในจุดเชื่อมต่อจะต้องถูกนำมาใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้และอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

> หมายเหตุ: WPA-Personal และ WPA2-Personal สามารถใช้งานร่วมกันได้

7. รหัสผ่านความปลอดภัยไร้สาย (คีย์เข้ารหัส): ป้อนข้อความโดยมีจำนวนอักขระตั้งแต่ 8 ถึง 63 ตัว ตรวจสอบว่าคีย์เครือข่ายตรงกับรหัสผ่านในจุดเชื่อมต่อไร้สายหรือไม่
8. คลิก ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่รายการส่วนกำหนดค่า

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตั้งค่าความปลอดภัย WPA-Personal (AES-CCMP) หรือ WPA2-Personal (AES-CCMP)

Wi-Fi Protected Access (WPA) เป็นส่วนปรับปรุงความปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มระดับการคุ้มครองข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย WPA ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X และการแลกเปลี่ยนคีย์ และสามารถใช้งานร่วมกับคีย์เข้ารหัสแบบไดนามิกเท่านั้น ในกรณีของผู้ใช้ตามบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก WPA-Personal จะใช้ทั้ง Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol (AES-CCMP) และ Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

หมายเหตุ: สำหรับอแด็ปเตอร์ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN เพื่อให้อัตราการถ่ายโอนสูงกว่า 54 Mbps บนการเชื่อมต่อ 802.11n จะต้องเลือกความปลอดภัย WPA2-AES สามารถเลือกไม่มีความปลอดภัย (ไม่มี) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าเครือข่ายและการแก้ไขปัญหา

การสร้างส่วนกำหนดค่าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย WPA2-Personal และการเข้ารหัสข้อมูล AES-CCMP:

1. ในหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless ให้ดับเบิลคลิกที่เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานจากรายการเครือข่ายไร้สาย หรือเลือกเครือข่ายและคลิก เชื่อมต่อ
2. คลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิด การตั้งค่าทั่วไป ของส่วนกำหนดค่าไร้สาย ชื่อส่วนกำหนดค่าและชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) จะแสดงขึ้น ควรเลือก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) เป็นโหมดการทำงาน
3. คลิก ถัดไป เพื่อเปิด การตั้งค่าความปลอดภัย
4. ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
5. การตั้งค่าความปลอดภัย: เลือก WPA2-Personal (AES-CCMP) เพื่อใช้การรักษาความปลอดภัยระดับนี้สำหรับสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายขนาดเล็กหรือในบ้าน โดยใช้รหัสผ่านที่เรียกว่า pre-shared key (PSK) รหัสผ่านนี้ยิ่งมีความยาวมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สายได้มากขึ้น

> AES-CCMP - (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) เป็นวิธีการใหม่สำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของการส่งผ่านแบบไร้สาย ดังระบุไว้ในมาตรฐาน IEEE 802.11i โดย AES-CCMP เป็นวิธีการเข้ารหัสที่เข้มงวดกว่า TKIP ควรเลือกการเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES-CCMP เมื่อการป้องกันข้อมูลอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญ

> หากจุดเชื่อมต่อไร้สายหรือเราเตอร์ของคุณสนับสนุน WPA2-Personal คุณควรเปิดใช้งานบนจุดเชื่อมต่อ และกำหนดรหัสผ่านแบบยาวที่ซับซ้อน รหัสผ่านชุดที่ป้อนลงในจุดเชื่อมต่อจะต้องนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้และอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

> หมายเหตุ: WPA-Personal และ WPA2-Personal สามารถใช้งานร่วมกันได้

> ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์อาจไม่สนับสนุนวิธีแก้ปัญหาความปลอดภัยบางอย่าง คุณอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน LAN แบบบไร้สาย โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

7. รหัสผ่าน: รหัสผ่านความปลอดภัยไร้สาย (คีย์เข้ารหัส): ป้อนข้อความ (ความยาวของอักขระตั้งแต่ 8 ถึง 63 ตัว) ตรวจสอบว่าคีย์เครือข่ายที่ใช้ตรงกันกับคีย์จุดเชื่อมต่อไร้สายหรือไม่
8. คลิก ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่รายการส่วนกำหนดค่า

# ความปลอดภัยองค์กร

จากหน้าการตั้งค่าความปลอดภัย คุณสามารถป้อนการตั้งค่าความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเครือข่ายไร้สายที่เลือก

ใช้การรักษาความปลอดภัยองค์กรถ้าสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณต้องใช้การตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ประกอบด้วยรหัสผ่าน, ใบรับรอง และ สมาร์ทการ์ด
- ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X คือ: EAP-SIM, LEAP, TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST
- ดู จัดการส่วนกำหนดค่า สำหรับคำอธิบายว่าเมื่อใดตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สายจะเริ่มขึ้น
- ดู ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกความปลอดภัยต่างๆ สำหรับเครือข่ายไร้สาย
- ดูที่ ความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อสร้าง WEP พื้นฐาน หรือความปลอดภัย WPA ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่องค์กร (บ้าน, ธุรกิจขนาดเล็ก)

## การตั้งค่าความปลอดภัยองค์กร

#### คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยองค์กร

ชื่อ | การตั้งค่า
--- | ---
ความปลอดภัยองค์กร | เลือกเพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัยองค์กร
การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย | เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: การตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิด: สถานีไร้สายใดๆ สามารถร้องขอการตรวจสอบความถูกต้องได้ การตรวจสอบความถูกต้องแบบใช้ร่วมกัน: ใช้คีย์เข้ารหัสซึ่งมีเฉพาะผู้รับและผู้ส่งข้อมูลเท่านั้นที่จะทราบ WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise: ใช้บนเครือข่ายองค์กรที่มีเซิร์ฟเวอร์ 802.1X RADIUS
การเข้ารหัสข้อมูล | คลิกเพื่อเปิดชนิดการเข้ารหัสข้อมูลต่อไปนี้: ไม่มี: ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล WEP CKIP TKIP AES - CCMP
ใช้งาน 802.1X (ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง) | คลิกเพื่อเปิดประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ต่อไปนี้: EAP-SIM TLS TTLS PEAP LEAP EAP-FAST
ตัวเลือก Cisco | คลิกเพื่อดู ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco หมายเหตุ: ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco จะถูกเปิดใช้โดยอัตโนมัติสำหรับส่วนกำหนดค่า CKIP และ LEAP
ปุ่มขั้นสูง | เลือกเพื่อเข้าสู่ การตั้งค่าขั้นสูง เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้: เชื่อมต่ออัตโนมัติ: เลือกเพื่อเชื่อมต่อไปยังส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติหรือโดยผู้ใช้ นำเข้าอัตโนมัติ: ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถส่งออกส่วนกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ: เลือกเพื่อเชื่อมโยงอแด็ปเตอร์ไร้สายกับจุดเชื่อมต่อที่ระบุ การป้องกันรหัสผ่าน: เลือกเพื่อป้องกันรหัสผ่านสำหรับส่วนกำหนดค่า เริ่มโปรแกรมประยุกต์: ระบุโปรแกรมที่จะเริ่มเมื่อมีการเชื่อมต่อไร้สาย รักษาการเชื่อมต่อ: เลือกเพื่อรักษาการเชื่อมต่อไร้สายกับส่วนกำหนดค่าผู้ใช้หลังจากที่ออกจากระบบ
ข้อมูลรับรองผู้ใช้ | ส่วนกำหนดค่าที่ตั้งไว้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TTLS, PEAP หรือ EAP-FAST จะต้องใช้หนึ่งในวิธีการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อล็อกออนดังต่อไปนี้: ใช้การล็อกออนเข้าสู่ Windows: ข้อมูลรับรอง 802.1X ที่ตรงกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าระบบ Windows ของคุณ ก่อนการเชื่อมต่อ คุณจะพบกล่องโต้ตอบสำหรับข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ Windows ของคุณ หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ถ้าไม่ได้เลือกการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless ดูที่ ติดตั้งหรือถอนการติดตั้งคุณลักษณะ Single Sign On หมายเหตุ: สำหรับส่วนกำหนดค่า LEAP ตัวเลือกนี้จะปรากฏในรายการเป็น ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ Windows แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ: แสดงกล่องโต้ตอบเพื่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณล็อกออนเข้าสู่เครือข่ายไร้สาย หมายเหตุ: สำหรับส่วนกำหนดค่า LEAP ตัวเลือกนี้จะปรากฏในรายการเป็น แสดงกล่องโต้ตอบสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ใช้ข้อมูลต่อไปนี้: ใช้ข้อมูลรับรองที่บันทึกไว้เพื่อล็อกออนเข้าสู่เครือข่าย ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้นี้จะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้ในเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องลูกข่าย ชื่อผู้ใช้จะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ชื่อนี้ระบุรหัสประจำตัวที่จัดหาให้กับตัวตรวจสอบความถูกต้อง โดยโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องที่ทำงานบนอุโมงค์ TLS รหัสประจำตัวของผู้ใช้จะถูกส่งอย่างปลอดภัยไปยังเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่ได้มีการกำหนดแชนเนลที่เข้ารหัสแล้วเท่านั้น โดเมน: ชื่อของโดเมนบนเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อเซิร์ฟเวอร์ จะระบุถึงตัวโดเมนหรือโดเมนย่อย (ตัวอย่างเช่น zeelans.com โดยที่เซิร์ฟเวอร์คือ blueberry.zeelans.com) รหัสผ่าน: ระบุรหัสผ่านผู้ใช้ อักขระรหัสผ่านจะแสดงเป็นเครื่องหมายดอกจัน รหัสผ่านนี้จะต้องตรงกับรหัสผ่านที่กำหนดไว้ในเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันรหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านผู้ใช้อีกครั้ง หมายเหตุ: ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอรับชื่อโดเมนเนม หมายเหตุ: สำหรับส่วนกำหนดค่า LEAP ตัวเลือกนี้จะปรากฏในรายการเป็น ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้
ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ | เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ผู้ออกใบรับรอง: ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อความ TLS จะต้องออกโดยผู้ที่มีสิทธิ์ออกใบรับรองนี้ (CA) คุณจะสามารถเลือกหน่วยงานที่ออกใบรับรองตัวกลางหรือระดับรากที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีใบรับรองจัดเก็บไว้ในระบบ หากเลือกตัวเลือก CA ใดๆ ที่เชื่อถือได้ ระบบก็จะยอมรับ CA ที่ปรากฏในรายการทั้งหมด คลิก CA ใดๆ ที่เชื่อถือได้ เป็นค่าเริ่มต้น หรือเลือกผู้ออกใบรับรองจากรายการ ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อใบรับรอง: ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือโดเมนของเซิร์ฟเวอร์นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเลือกตัวเลือกที่ด้านล่างน ชื่อเซิร์ฟเวอร์ต้องตรงกับรายการที่ระบุ: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์จะต้องตรงกับชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในใบรับรอง ชื่อเซิร์ฟเวอร์จะต้องประกอบด้วยชื่อเต็มของโดเมน (เช่น Servername.Domain name) ชื่อโดเมนต้องปิดท้ายด้วยรายการที่ระบุ: เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์จะระบุโดเมน และใบรับรองจะต้องมีชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสมาชิกของโดเมนนี้ หรือเป็นสมาชิกของโดเมนย่อย (เช่น zeelans.com โดยที่เซิร์ฟเวอร์คือ blueberry.zeelans.com) หมายเหตุ: สามารถขอรับค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้จากผู้ดูแลระบบ
ตัวเลือกใบรับรอง | เมื่อต้องการขอรับใบรับรองสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TLS ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ใช้สมาร์ทการ์ด: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าใบรับรองอยู่ในสมาร์ทการ์ด ใช้ใบรับรองที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์นี้: เลือกใบรับรองที่อยู่ในส่วนจัดเก็บภายในเครื่อง ใช้ใบรับรองผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์นี้: คลิก เลือก เพื่อเลือกใบรับรองที่มีอยู่ในส่วนจัดเก็บของคอมพิวเตอร์นี้ หมายเหตุ: Intel(R) PROSet/Wireless สนับสนุนใบรับรองของเครื่อง อย่างไรก็ตาม ใบรับรองดังกล่าวจะไม่แสดงในรายการใบรับรอง หมายเหตุเกี่ยวกับใบรับรอง: รหัสประจำตัวที่ระบุควรจะตรงกับรหัส ออกให้กับ ในใบรับรอง และควรลงทะเบียนไว้บนเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง (เช่น เซิร์ฟเวอร์ RADIUS) ที่ใช้โดยผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ใบรับรองของคุณจะต้องถูกต้องตามที่ระบุโดยเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ข้อกำหนดนี้ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง และโดยทั่วไปแล้วหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องจะต้องรู้จักผู้ออกใบรับรองของคุณในฐานะผู้ให้บริการออกใบรับรอง ใช้ชื่อผู้ใช้ชุดเดียวกับที่คุณใช้ล็อกอินเมื่อติดตั้งใบรับรอง
ย้อนกลับ | ดูหน้าก่อนหน้าในตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
ถัดไป | ดูหน้าถัดไปในตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย หากจำเป็นต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย ขั้นตอนถัดไปของหน้าความปลอดภัยจะปรากฏขึ้น
ตกลง | ปิดตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สายและบันทึกส่วนกำหนดค่า
ยกเลิก | ปิดตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สายและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้าปัจจุบัน

## ปรับตั้งส่วนกำหนดค่าสำหรับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยจุดเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งจุด และคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่ติดตั้งอแด็ปเตอร์ไร้สาย จุดเชื่อมต่อแต่ละจุดจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบมีสายที่เข้ากับเครือข่ายไร้สาย

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่ายแบบเปิดหรือที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบคีย์ที่ใช้ร่วมกัน สถานีไร้สายแต่ละสถานีจะถูกคาดหมายว่าได้รับคีย์ที่ใช้ร่วมกันผ่านแชนเนลที่ปลอดภัยซึ่งแยกอิสระจากแชนเนลการสื่อสารของเครือข่ายไร้สาย 802.11 การตรวจสอบความถูกต้องแบบคีย์ที่ใช้ร่วมกันกำหนดว่าเครื่องลูกข่ายจะต้องตั้งค่าคีย์ WEP หรือ CKIP แบบคงที่ เครื่องลูกข่ายจะสามารถเข้าใช้เครือข่ายเฉพาะในกรณีที่ผ่านการตรวจสอบแบบใช้คำถาม CKIP มีการเข้ารหัสข้อมูลที่ดีกว่า WEP แต่ไม่ใช่ทุกระบบปฏิบัติการและจุดเชื่อมต่อที่สนับสนุนคีย์แบบนี้

> หมายเหตุ: ขณะที่คีย์ที่ใช้ร่วมกันดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้น แต่ก็มีจุดอ่อนซึ่งเกิดขึ้นจากการส่งข้อความว่างของสายอักขระไปยังเครื่องลูกข่าย เมื่อผู้อื่นที่พยายามเข้าระบบพบสายอักขระที่เสี่ยงภัยนี้ ก็จะสามารถหาวิธีกลับค่าคีย์การตรวจสอบความถูกต้องแบบใช้ร่วมกันออกมาได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ในความเป็นจริงการตรวจสอบความถูกต้องแบบเปิดจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นก็ตาม การสร้างส่วนกำหนดค่าที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแบบใช้ร่วมกัน:

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
4. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก ใช้ร่วมกัน การตรวจสอบความถูกต้องแบบใช้ร่วมกันจะใช้คีย์ WEP ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือก ไม่มี, WEP (64 หรือ 128 บิต) หรือ CKIP (64 หรือ 128 บิต)
10. ใช้งาน 802.1X: ยกเลิกใช้งาน
11. ระดับการเข้ารหัส: 64 บิต หรือ 128 บิต: เมื่อสลับการเข้ารหัสระหว่าง 64 และ 128 บิต การตั้งค่าก่อนหน้านี้จะถูกลบทิ้ง และจะต้องป้อนคีย์ใหม่
12. รหัสผ่านความปลอดภัยไร้สาย (คีย์เข้ารหัส): ป้อนรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย (คีย์เข้ารหัส WEP) รหัสผ่านนี้เป็นค่าเดียวกันกับที่ใช้โดย IP ไร้สายหรือเราเตอร์ สอบถามรหัสผ่านนี้ได้จากผู้ดูแลระบบของคุณ

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> รหัสผ่าน | ป้อนรหัสผ่านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สาย (Pass phrase) หรือคีย์เข้ารหัส (คีย์ WEP)
> Pass phrase (64 บิต) | ป้อนอักขระตัวอักษรและตัวเลข, 0-9, a-z หรือ A-Z จำนวน 5 ตัว
> คีย์ WEP (64 บิต) | ป้อนอักขระเลขฐานสิบหก, 0-9, A-F จำนวน 10 ตัว
> Pass phrase (128 บิต) | ป้อนอักขระตัวอักษรและตัวเลข, 0-9, a-z หรือ A-Z จำนวน 13 ตัว
> คีย์ WEP (128 บิต) | ป้อนอักขระเลขฐานสิบหก, 0-9, A-F จำนวน 26 ตัว

13. ดัชนีคีย์: เลือก 1,2, 3 หรือ 4 เปลี่ยนดัชนีคีย์เพื่อกำหนดรหัสผ่านได้ 4 ชุด
14. คลิก ตกลง

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย WPA*-Enterprise หรือ WPA2*-Enterprise

WPA-2 Enterprise จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง

- WPA-Enterprise: วิธีการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีการป้องกันข้อมูลระดับสูงสำหรับผู้ใช้หลายคนและระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยจะใช้กรอบงานการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X โดยใช้การเข้ารหัส TKIP และป้องกันการเข้าเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการตรวจสอบผู้ใช้เครือข่ายผ่านเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง
- WPA2-Enterprise: วิธีการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีการป้องกันข้อมูลระดับสูงสำหรับผู้ใช้หลายคนและระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยจะป้องกันผู้เข้าเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการตรวจสอบผู้ใช้เครือข่ายผ่านทางเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง

> หมายเหตุ: WPA-Enterprise และ WPA2-Enterprise สามารถใช้งานร่วมกันได้

การเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise:

1. ติดต่อขอรับชื่อและรหัสผ่านบนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS จากผู้ดูแลระบบของคุณ
2. การตรวจสอบความถูกต้องบางประเภทจำเป็นต้องมีและติดตั้งใบรับรองระดับลูกข่าย ดูที่ การตั้งค่าเครื่องลูกข่ายสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TLS หรือสอบถามผู้ดูแลระบบ
3. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
4. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
5. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
6. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
7. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
8. คลิก ถัดไป
9. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
10. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
11. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
    - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
    - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
12. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
13. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: EAP-SIM, LEAP, TLS, TTLS, PEAP, EAP-FAST

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย EAP-SIM

EAP-SIM ใช้คีย์ WEP ที่ขึ้นกับเซสชันแบบไดนามิก ซึ่งจะได้รับจากอแด็ปเตอร์ลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์ RADIUS เพื่อเข้ารหัสข้อมูล EAP-SIM จำเป็นต้องให้คุณป้อนรหัสการตรวจสอบผู้ใช้ หรือ Personal Identification Number (PIN) สำหรับการสื่อสารกับการ์ด Subscriber Identity Module (SIM) ซิมการ์ดเป็นสมาร์ทการ์ดชนิดพิเศษที่ใช้บนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลในระบบ Global System for Mobile Communications (GSM) การเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง EAP-SIM:

1. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
2. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่า
3. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
4. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
5. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
6. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
7. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก เปิด (แนะนำ)
8. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือก WEP
9. คลิก ใช้งาน 802.1X
10. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก EAP-SIM

การตรวจสอบความถูกต้อง EAP-SIM สามารถใช้งานร่วมกับ:

- ประเภทการตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เปิด, ใช้ร่วมกัน, WPA - Enterprise และ WPA2 - Enterprise
- ชนิดของการเข้ารหัสข้อมูล: ไม่มี, WEP, TKIP, AES-CCMP และ CKIP

#### ผู้ใช้ EAP-SIM (จะใส่ข้อมูลนี้หรือไม่ก็ได้)

1. ระบุชื่อผู้ใช้ (รหัสประจำตัว): คลิกเพื่อระบุชื่อผู้ใช้
   - ชื่อผู้ใช้: ป้อนชื่อผู้ใช้ที่กำหนดให้สำหรับซิมการ์ด
2. คลิก ตกลง

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TLS

การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดโปรโตคอลและข้อมูลรับรองที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ การตรวจสอบความถูกต้องแบบ Transport Layer Security (TLS) เป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ใบรับรองดิจิตอลในการตรวจสอบรหัสประจำตัวของเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์

การเพิ่มส่วนกำหนดค่าที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง TLS:

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
4. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือก AES-CCMP (แนะนำ)
10. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
11. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก TLS เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้

#### ขั้นที่ 1 จาก 2 : ผู้ใช้ TLS

1. ขอรับและติดตั้งใบรับรองลูกข่าย ดูที่ การตั้งค่าเครื่องลูกข่ายสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TLS หรือสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ
2. เลือกหนึ่งรายการจากรายการต่อไปนี้เพื่อขอรับใบรับรอง: ใช้สมาร์ทการ์ดของฉัน, ใช้ใบรับรองที่ออกให้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หรือ ใช้ใบรับรองผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
3. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ TLS

#### ขั้นที่ 2 จาก 2 : เซิร์ฟเวอร์ TLS

1. เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบุเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อใบรับรอง
2. คลิก ตกลง ส่วนกำหนดค่าจะถูกเพิ่มเข้าในรายการส่วนกำหนดค่า
3. คลิกส่วนกำหนดค่าใหม่ที่ด้านล่างสุดของรายการส่วนกำหนดค่า ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับของส่วนกำหนดค่าใหม่
4. คลิก เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เลือก
5. คลิก ตกลง เพื่อปิด Intel(R) PROSet/Wireless

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TTLS

การตรวจสอบความถูกต้อง TTLS: การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดโปรโตคอลและข้อมูลรับรองที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ เครื่องลูกข่ายจะใช้ EAP-TLS เพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ และสร้างแชนเนลที่เข้ารหัสด้วย TLS ระหว่างเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์ เครื่องลูกข่ายสามารถใช้โปรโตคอลอื่นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง โดยปกติแล้วเป็นโปรโตคอลที่ใช้รหัสผ่าน กลุ่มข้อมูลคำถามและคำตอบจะถูกส่งบนแชนเนลที่เข้ารหัส TLS ซึ่งไม่ถูกเปิดเผย ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ WPA ที่ใช้การเข้ารหัส AES-CCMP และใช้การตรวจสอบความถูกต้อง TTLS

การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย TTLS:

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
4. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
   - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
10. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
11. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก TLS เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้

#### ขั้นที่ 1 จาก 2 : ผู้ใช้ TTLS

1. โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง: ค่าพารามิเตอร์นี้ระบุโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องที่ทำงานบนอุโมงค์ TTLS โปรโตคอลที่ใช้ได้แก่ PAP (ค่าเริ่มต้น), CHAP, MS-CHAP และ MS-CHAP-V2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. ข้อมูลรับรองผู้ใช้: สำหรับโปรโตคอล PAP, CHAP, MS-CHAP และ MS-CHAP-V2 ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องเหล่านี้: ใช้ล็อกออนของ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อ หรือ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้
3. รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย: รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายอาจถูกใส่ไว้ในฟิลด์นี้ หรือคุณอาจใช้ %domain%\%username% เป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับการป้อนรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย

> เมื่อใช้ 802.1X Microsoft IAS RADIUS เป็นเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะตรวจสอบอุปกรณ์โดยใช้ รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย จากซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless และไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง MS-CHAP-V2 Microsoft IAS RADIUS ยอมรับเฉพาะชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง (ผู้ใช้ dotNet) สำหรับรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย สำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆ ทั้งหมด จะใส่รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายหรือไม่ใส่ก็ได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้โดเมนที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น anonymous@myrealm) สำหรับรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย แทนการใช้รหัสประจำตัวที่แท้จริง

4. คลิก ถัดไป เพื่อเข้าใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ TTLS

#### ขั้นที่ 2 จาก 2 : เซิร์ฟเวอร์ TTLS

1. เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบุเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อใบรับรอง
2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกค่าใหม่และปิดหน้าจอ

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย PEAP

การตรวจสอบความถูกต้อง PEAP: การตั้งค่า PEAP จำเป็นต้องใช้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องลูกข่ายต่อเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง เครื่องลูกข่ายจะใช้ EAP-TLS เพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ และสร้างแชนเนลที่เข้ารหัสด้วย TLS ระหว่างเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์ เครื่องลูกข่ายจะสามารถใช้กลไก EAP อื่น (เช่น Microsoft Challenge Authentication Protocol (MS-CHAP) รุ่น 2) บนแชนเนลที่เข้ารหัสนี้ เพื่อรองรับการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ กลุ่มข้อมูลคำถามและคำตอบจะถูกส่งบนแชนเนลที่เข้ารหัส TLS ซึ่งไม่ถูกเปิดเผย ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ WPA ที่ใช้การเข้ารหัส AES-CCMP หรือ TKIP และใช้การตรวจสอบความถูกต้อง PEAP

การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้อง PEAP:

ขอรับและติดตั้งใบรับรองระดับลูกข่าย ดูที่ การตั้งค่าเครื่องลูกข่ายสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TLS หรือสอบถามผู้ดูแลระบบ

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
4. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
   - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
10. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
11. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก PEAP เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้

#### ขั้นที่ 1 จาก 2 : ผู้ใช้ PEAP

PEAP จะให้ความเชื่อถือกับ Transport Layer Security (TLS) ในการอนุญาตสำหรับประเภทการตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ได้เข้ารหัส (เช่น การสนับสนุน EAP-Generic Token Card (GTC) และ One-Time Password (OTP))

1. โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือกทั้ง GTC, MS-CHAP-V2 (ค่าเริ่มต้น) หรือ TLS ดู โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง
2. ข้อมูลรับรองผู้ใช้: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ใช้ล็อกออนของ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อ หรือ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้
3. รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย: รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายอาจถูกใส่ไว้ในฟิลด์นี้ หรือคุณอาจใช้ %domain%\%username% เป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับการป้อนรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย

> เมื่อใช้ 802.1X Microsoft IAS RADIUS เป็นเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะตรวจสอบอุปกรณ์โดยใช้ รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย จากซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless และไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง MS-CHAP-V2 Microsoft IAS RADIUS ยอมรับเฉพาะชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง (ผู้ใช้ dotNet) สำหรับรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย สำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆ ทั้งหมด จะใส่รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายหรือไม่ใส่ก็ได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้โดเมนที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น anonymous@myrealm) สำหรับรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย แทนการใช้รหัสประจำตัวที่แท้จริง

> #### กำหนดค่ารหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายเพื่อสนับสนุนผู้ใช้หลายคน:

> ถ้าคุณใช้ส่วนกำหนดค่าแบบ ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป ที่ต้องใช้รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายโดยอ้างอิงข้อมูลรับรองผู้ใช้สำหรับการล็อกออนของ Windows ผู้สร้างส่วนกำหนดค่าจะสามารถเพิ่มรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายที่ใช้ %username% และ %domain% รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายถูกส่งผ่านและข้อมูลล็อกออนที่เหมาะสมจะถูกทดแทนสำหรับคีย์เวิร์ด วิธีนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการกำหนดค่ารหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย และช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ส่วนกำหนดค่าร่วมกัน

> กรุณาดูคู่มือผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับวิธีการใช้รูปแบบรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายที่เหมาะสม รูปแบบที่เป็นไปได้ ได้แก่:

> - %domain%\%username%
> - %username%@%domain%
> - %username%@%domain%.com
> - %username%@mynetwork.com

> ถ้ารหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายถูกล้างไป จะใช้ %domain%\%username% เป็นค่าเริ่มต้น

> หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลรับรอง: ชื่อผู้ใช้และโดเมนนี้จะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดไว้ในเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องลูกข่าย ชื่อผู้ใช้จะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ชื่อนี้ระบุรหัสประจำตัวที่จัดหาให้กับตัวตรวจสอบความถูกต้อง โดยโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องที่ทำงานบนอุโมงค์ TLS รหัสประจำตัวของผู้ใช้จะถูกส่งอย่างปลอดภัยไปยังเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบและกำหนดแชนเนลที่เข้ารหัสแล้วเท่านั้น

โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง: ค่าพารามิเตอร์นี้ระบุโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องที่ทำงานบนอุโมงค์ TTLS ด้านล่างนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งส่วนกำหนดค่าที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้อง PEAP ด้วย

โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง GTC, MS-CHAP-V2 (ค่าเริ่มต้น) หรือ TLS

#### Generic Token Card (GTC)

การกำหนดรหัสผ่านป้อนครั้งเดียว:

1. โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก GTC (Generic Token Card)
2. ข้อมูลรับรองผู้ใช้: เลือก แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ
3. เมื่อเชื่อมต่อแสดงกล่องโต้ตอบสำหรับ: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> รหัสผ่านคงที่ | ในการเชื่อมต่อ ให้ป้อนข้อมูลรับรองผู้ใช้
> รหัสผ่านป้อนครั้งเดียว (OTP) | ขอรับรหัสผ่านจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โทเคน
> PIN (ซอฟต์โทเคน) | ขอรับรหัสผ่านจากโปรแกรมซอฟต์โทเคน

4. คลิก ตกลง

> หมายเหตุ: ตัวเลือก แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ จะไม่สามารถเลือกได้หากผู้ดูแลระบบได้ล้างการตั้งค่าเก็บข้อมูลรับรองแล้วในเครื่องมือผู้ดูแลระบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

#### MS-CHAP-V2

ค่าพารามิเตอร์นี้ระบุโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องที่ทำงานบนอุโมงค์ PEAP

1. ข้อมูลรับรองผู้ใช้: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ใช้ล็อกออนของ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อ หรือ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้
2. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ PEAP

#### TLS

การตรวจสอบความถูกต้องแบบ Transport Layer Security เป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ใบรับรองดิจิตอลในการตรวจสอบรหัสประจำตัวของเครื่องลูกข่ายและเซิร์ฟเวอร์

1. ขอรับและติดตั้งใบรับรองลูกข่าย ดูที่ การตั้งค่าเครื่องลูกข่ายสำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง TLS หรือสอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ
2. เลือกหนึ่งรายการจากรายการต่อไปนี้เพื่อขอรับใบรับรอง: ใช้สมาร์ทการ์ดของฉัน, ใช้ใบรับรองที่ออกให้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หรือ ใช้ใบรับรองผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
3. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ PEAP

#### ขั้นที่ 2 จาก 2 : เซิร์ฟเวอร์ PEAP

1. เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบุเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อใบรับรอง
2. คลิก ตกลง ส่วนกำหนดค่าจะถูกเพิ่มเข้าในรายการส่วนกำหนดค่า
3. คลิกส่วนกำหนดค่าใหม่ที่ด้านล่างสุดของรายการส่วนกำหนดค่า ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับของส่วนกำหนดค่าใหม่
4. คลิก เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่เลือก

> ถ้าคุณไม่ได้เลือก ใช้การล็อกออนเข้าสู่ Windows ในหน้าการตั้งค่าความปลอดภัย และไม่ได้กำหนดข้อมูลรับรองผู้ใช้ด้วย จะไม่มีการบันทึกข้อมูลรับรองใดๆ สำหรับส่วนกำหนดค่านี้ โปรดป้อนข้อมูลรับรองของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องไปยังเครือข่าย

5. คลิก ตกลง เพื่อปิด Intel(R) PROSet/Wireless

### การลงทะเบียนใบรับรอง PEAP-TLS แบบอัตโนมัติ

ใน การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือก เปิดใช้การแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง TLS ที่ถูกปฏิเสธ ถ้าคุณต้องการให้มีการแจ้งเตือนเมื่อใบรับรอง PEAP-TLS ถูกปฏิเสธ หากใบรับรองมีวันหมดอายุที่ไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับแจ้งว่าคุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: ตรวจพบปัญหาที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับส่วนกำหนดค่า <ชื่อส่วนกำหนดค่า> วันหมดอายุในใบรับรองที่เกี่ยวข้องอาจไม่ถูกต้อง เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

การควบคุม | คำอธิบาย
--- | ---
ดำเนินการต่อด้วยพารามิเตอร์ปัจจุบัน | ดำเนินการต่อด้วยใบรับรองปัจจุบัน
ปรับปรุงใบรับรองด้วยตนเอง | หน้า เลือกใบรับรอง จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณเลือกใบรับรองอื่น
ปรับปรุงใบรับรองโดยอัตโนมัติตามใบรับรองที่เก็บไว้ในเครื่อง | ตัวเลือกนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อส่วนจัดเก็บภายในเครื่องเก็บใบรับรองหนึ่งหรือหลายใบเพื่อให้ช่อง “ออกให้กับ” และ “ออกให้โดย” ตรงกับใบรับรองปัจจุบัน และเพื่อให้ “วันหมดอายุ” ไม่มีการหมดอายุ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ โปรแกรมประยุกต์จะเลือกใบรับรองที่ถูกต้องใบแรกที่พบ |
ออกจากระบบเพื่อขอรับใบรับรองในระหว่างการล็อกออน (ไม่เป็นการปรับปรุงส่วนกำหนดค่า และใช้กับใบรับรองที่กำหนดค่าสำหรับการลงทะเบียนอัตโนมัติเท่านั้น) | ล็อกออฟจากชื่อผู้ใช้ที่ต้องการรับใบรับรองที่ถูกต้องในระหว่างขั้นตอนการล็อกออนครั้งต่อไป ต้องอัพเดทส่วนกำหนดค่าเพื่อเลือกใบรับรองใหม่
การลงทะเบียนอัตโนมัติ | คุณได้รับการแจ้งเตือน: โปรดรอสักครู่ในขณะที่ระบบกำลังขอรับใบรับรองโดยอัตโนมัติ คลิก ยกเลิก เพื่อสิ้นสุดการรับใบรับรอง
ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก | ผู้ใช้สามารถเลี่ยงขั้นตอนนี้ได้ในเซสชันหลังจากนี้ ตัวเลือกที่เลือกไว้จะได้รับการจดจำสำหรับเซสชันในอนาคต

### การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย LEAP

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) เป็นประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง 802.1X ที่สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันในระดับสูงระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเซิร์ฟเวอร์ RADIUS การตั้งค่าส่วนกำหนดค่า LEAP ประกอบด้วย LEAP, CKIP พร้อมด้วยตัวตรวจจับ IP ปลอม การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้อง LEAP:

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้า ส่วนกำหนดค่า ให้คลิก เพิ่ม การตั้งค่าทั่วไปสำหรับการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สายจะเปิดขึ้น
3. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
4. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
   - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
10. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
11. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก LEAP เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้
12. คลิก ตัวเลือก CCX
13. คลิก ใช้งานส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco เพื่อใช้งานการรักษาความปลอดภัยของส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco (ยอมรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็ว (CCKM), ใช้งานการสนับสนุนการจัดการวิทยุ, ใช้งานโหมดเซลล์แบบผสม)

14. คลิก ใช้งานการสนับสนุนการจัดการวิทยุ ใช้การจัดการวิทยุเพื่อตรวจหาจุดเชื่อมต่อปลอม
15. คลิก ตกลง เพื่อกลับเข้าสู่การตั้งค่าความปลอดภัย

#### ผู้ใช้ LEAP

1. เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบสำหรับป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้
2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกค่าใหม่และปิดหน้าจอ

### ตัวเลือกส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ตัวเลือก Cisco: ใช้สำหรับเปิดใช้หรือยกเลิกใช้งานการจัดการวิทยุ และโหมดเซลล์แบบผสม หรือยอมรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็ว (CCKM)

> หมายเหตุ: ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco จะถูกเปิดใช้โดยอัตโนมัติสำหรับส่วนกำหนดค่า CKIP, LEAP หรือ EAP-FAST ถ้าต้องการแทนที่ลักษณะการทำงานนี้ ให้เลือกหรือล้างตัวเลือกต่างๆ ในหน้านี้

- ยอมรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็ว (CCKM): เลือกเพื่อเปิดใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายของเครื่องลูกข่ายสำหรับการใช้งานข้ามเครือข่ายแบบรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อกำหนดค่า LAN ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อใหม่แบบเร็ว อุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 หรือ LEAP จะสามารถข้ามเครือข่ายจากจุดเชื่อมต่อหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์หลัก ใช้ Cisco Centralized Key Management (CCKM) จะทำให้จุดเชื่อมต่อที่ถูกกำหนดให้ใช้งาน Wireless Domain Services (WDS) และสามารถทำงานแทนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องลูกข่ายโดยแทบไม่เกิดความล่าช้าในการรับส่งสัญญาณเสียงหรือการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว

ใช้งานตัวเลือกที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco: เลือกเพื่อเปิดใช้งาน Cisco Compatible Extensions สำหรับส่วนกำหนดค่าการเชื่อมต่อไร้สายนี้

- ใช้งานการสนับสนุนการจัดการวิทยุ: เลือกเพื่อให้อแด็ปเตอร์ไร้สายของคุณสามารถรองรับการจัดการวิทยุสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ Cisco หากใช้ Cisco Radio Management utility บนโครงสร้างพื้นฐาน คุณลักษณะนี้จะกำหนดค่าพารามิเตอร์วิทยุ ตรวจจับการรบกวน และตรวจจับ AP ปลอม การตั้งค่าเริ่มต้นถูกเลือก
- ใช้งานโหมดเซลส์แบบผสม: เลือกเพื่อยินยอมให้อแด็ปเตอร์ไร้สายติดต่อกับเซลล์ผสมได้ เซลล์แบบผสมเป็นเครือข่ายไร้สายที่ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ WEP และไม่ได้ใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โหมดเซลล์แบบผสม การตั้งค่าเริ่มต้นถูกล้าง

## การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย EAP-FAST

ใน ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 3 (CCXv3) Cisco ที่เพิ่มจะสนับสนุน EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication ผ่านอุโมงค์ความปลอดภัย) ซึ่งจะใช้ Protected Access Credentials (PAC) เพื่อสร้างอุโมงค์ที่ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเครื่องลูกข่ายกับเซิร์ฟเวอร์

ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 4 (CCXv4) จะช่วยแก้ไขวิธีการกำหนดเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัย ความคล่องตัว คุณภาพของการบริการ และการจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 3 (CCXv3)

การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้อง EAP-FAST ที่มีส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 3 (CCXv3):

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
4. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
   - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
10. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
11. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก EAP-FAST เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้

> หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ติดตั้งการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ CCXv4 ผ่านทาง แพ็คเกจผู้ดูแลระบบ ในการกำหนดค่าจะทำได้เฉพาะการตั้งค่าของผู้ใช้ EAP-FAST เท่านั้น ดู การตั้งค่าผู้ใช้ EAP-FAST

#### ขั้นที่ 1 จาก 2 : การจัดสรร EAP-FAST

1. คลิก ยกเลิกการปรับปรุง EAP-FAST (CCXv4) เพื่ออนุญาตให้ทำการกำหนดภายในอุโมงค์ TLS ของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง (โหมดการกำหนดเซิร์ฟเวอร์ TLS ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง)
2. คลิก เลือกเซิร์ฟเวอร์ เพื่อดู PAC ต่างๆ ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องที่ได้กำหนดไว้แล้ว และเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์นี้

> หมายเหตุ: ถ้า PAC ที่กำหนดไว้มีความถูกต้อง Intel(R) PROSet/Wireless จะไม่แสดงกล่องโต้ตอบให้กับผู้ใช้สำหรับการยอมรับ PAC ถ้า PAC ไม่ถูกต้อง Intel(R) PROSet/Wireless จะล้มเลิกการกำหนดโดยอัตโนมัติ ข้อความสถานะจะแสดงอยู่ใน Wireless Event Viewer ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

> การนำเข้า PAC:

> - คลิก เลือกเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเปิดรายการ Protected Access Credentials (PAC)
> - คลิก นำเข้า เพื่อนำเข้า PAC ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์
> - เลือก PAC และคลิก เปิด
> - ป้อนรหัสผ่าน PAC (ป้อนหรือไม่ก็ได้)
> - คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้านี้ PAC ที่เลือกไว้จะถูกเพิ่มไปยังรายการ PAC

3. คลิก ถัดไป เพื่อเลือกวิธีการรับข้อมูลรับรอง หรือคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า EAP-FAST และกลับไปยังรายการส่วนกำหนดค่า PAC จะถูกนำไปใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าไร้สายนี้

#### ขั้นที่ 2 จาก 2 : ข้อมูลเพิ่มเติมของ EAP-FAST

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องลูกข่ายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้น เครื่องลูกข่ายจะส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและกำหนดนโยบายการอนุญาตเครื่องลูกข่าย

1. คลิก ข้อมูลรับรองผู้ใช้ เพื่อเลือกหนึ่งในวิธีการรับข้อมูลรับรองดังต่อไปนี้: ใช้ล็อกออนของ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อ หรือ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้
2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกค่าใหม่และปิดหน้าจอ ไม่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์

### ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 4 (CCXv4)

การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้อง EAP-FAST ที่มีส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 4 (CCXv4):

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
4. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. เลือก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
   - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
10. การเข้ารหัสข้อมูล เลือก AES-CCMP
11. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
12. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก EAP-FAST เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้

#### ขั้นที่ 1 จาก 3 : การจัดสรร EAP-FAST

ด้วย CCXv4 EAP-FAST สนับสนุนการทำงาน 2 โหมดสำหรับการกำหนด:

- โหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบความถูกต้อง: การกำหนดภายในอุโมงค์ TLS ที่ตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์
- โหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง: การกำหนดภายในอุโมงค์ TLS ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง

> หมายเหตุ: โหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบความถูกต้องจะมีข้อดีด้านความปลอดภัยมากกว่าโหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง แม้ว่าจะมีการใช้งาน EAP-MS-CHAP-V2 เป็นวิธีการภายใน โหมดนี้จะป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูล EAP-MS-CHAP-V2 จากผู้บุกรุกเข้าสู่ระบบ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ก่อนการแลกเปลี่ยน MS-CHAP-V2 ดังนั้นจึงควรใช้โหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสามารถใช้ได้ EAP-FAST peer ต้องใช้โหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อใดก็ตามที่มีใบรับรองหรือ public key เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุด

#### การจัดสรร Protected Access Credentials (PAC):

EAP-FAST จะใช้คีย์ PAC เพื่อปกป้องข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ถูกแลกเปลี่ยน ตัวตรวจสอบความถูกต้อง EAP-FAST ทั้งหมดจะถูกระบุโดย ID ผู้มีสิทธิ์ (A-ID) ตัวตรวจสอบความถูกต้องแบบโลคัลส่ง A-ID ไปยังเครื่องลูกข่ายที่ตรวจสอบความถูกต้อง และเครื่องลูกข่ายตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อค้นหา A-ID ที่ตรงกัน หากเครื่องลูกข่ายไม่รู้จัก A-ID ก็จะร้องขอ PAC ใหม่

> หมายเหตุ: ถ้า Protected Access Credential (PAC) ที่กำหนดไว้มีความถูกต้อง Intel(R) PROSet/Wireless จะไม่แสดงกล่องโต้ตอบให้กับผู้ใช้สำหรับการยอมรับ PAC ถ้า PAC ไม่ถูกต้อง Intel(R) PROSet/Wireless จะล้มเลิกการกำหนดโดยอัตโนมัติ ข้อความสถานะจะแสดงอยู่ใน Wireless Event Viewer ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

1. ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ยกเลิกการปรับปรุง EAP-FAST (CCXv4) ยอมรับการกำหนดที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และ ยอมรับการกำหนดที่ตรวจสอบความถูกต้อง ถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเลือก PAC จากเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นแล้ว คุณสามารถยกเลิกวิธีการกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ได้
2. เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น: ค่าเริ่มต้นคือ ไม่มี คลิก เลือกเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเลือก PAC จากเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการ PAC ที่เป็นค่าเริ่มต้น หรือเลือกเซิร์ฟเวอร์จากรายการ กลุ่มเซิร์ฟเวอร์ หน้าการเลือกเซิร์ฟเวอร์ EAP-FAST ที่เป็นค่าเริ่มต้น (ผู้ให้บริการ PAC) จะเปิดขึ้น

> หมายเหตุ: กลุ่มเซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้น ถ้าคุณได้ติดตั้ง แพ็คเกจผู้ดูแลระบบ ที่มีการตั้งค่ากลุ่ม EAP-FAST A-ID (ID ผู้มีสิทธิ์)

การกระจาย PAC สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยผู้ใช้ (นอกย่านความถี่) การกำหนดโดยผู้ใช้ทำให้คุณสามารถสร้าง PAC สำหรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ACS ได้ จากนั้นจึงนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แฟ้ม PAC สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งผู้ใช้ต้องป้อนเข้าไประหว่างการนำเข้า PAC

การนำเข้า PAC:

1. คลิก นำเข้า เพื่อนำเข้า PAC จากเซิร์ฟเวอร์ PAC
2. คลิก เปิด
3. ป้อนรหัสผ่าน PAC (ป้อนหรือไม่ก็ได้)
4. คลิก ตกลง จะเป็นการปิดหน้านี้ PAC ที่เลือกจะถูกนำไปใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าไร้สายนี้

EAP-FAST CCXv4 จะช่วยสนับสนุนการกำหนดข้อมูลรับรองอื่นๆ ผ่านทาง PAC ที่กำหนดไว้ในขณะนี้เพื่อการสร้างอุโมงค์ ประเภทข้อมูลรับรองที่สนับสนุนประกอบด้วย ใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ ข้อมูลรับรองของเครื่องสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่อง และ ข้อมูลรับรองผู้ใช้ชั่วคราวที่ใช้เพื่อข้ามการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้

#### ใช้ใบรับรอง (การตรวจสอบความถูกต้อง TLS)

1. คลิก ใช้ใบรับรอง (การตรวจสอบความถูกต้อง TLS)
2. คลิก การป้องกันรหัสประจำตัว เมื่ออุโมงค์ได้รับการป้องกัน
3. เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - ใช้ใบรับรองผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์นี้: คลิก เลือก เพื่อเลือกใบรับรองผู้ใช้ คลิก ตกลง ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 4
   - ใช้ใบรับรองที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์นี้: ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 5
   - ใช้สมาร์ทการ์ด: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าใบรับรองอยู่ในสมาร์ทการ์ด ทำต่อจนถึงขั้นตอนที่ 5
4. ชื่อผู้ใช้: ป้อนชื่อผู้ใช้ที่กำหนดให้สำหรับใบรับรองผู้ใช้
5. คลิก ถัดไป

#### ขั้นที่ 2 จาก 3 : ข้อมูลเพิ่มเติมของ EAP-FAST

ถ้าคุณเลือก ใช้ใบรับรอง (การตรวจสอบความถูกต้อง TLS) และ ใช้ใบรับรองผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์นี้ ให้คลิก ถัดไป (ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย) และทำต่อจนถึง ขั้นตอนที่ 3 เพื่อกำหนดค่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ EAP-FAST ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ EAP-FAST ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและกลับไปยังหน้าส่วนกำหนดค่า

ถ้าคุณเลือกที่จะใช้สมาร์ทการ์ด ให้เพิ่มรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายถ้าจำเป็น คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ และกลับไปยังหน้าส่วนกำหนดค่า

ถ้าคุณไม่ได้เลือก ใช้ใบรับรอง (การตรวจสอบความถูกต้อง TLS) ให้คลิก ถัดไป เพื่อเลือกโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง CCXv4 อนุญาตให้ใช้ข้อมูลรับรองเพิ่มเติม หรือชุดรหัส TLS ในการสร้างอุโมงค์ได้

โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก GTC หรือ MS-CHAP-V2 (ค่าเริ่มต้น)

#### Generic Token Card (GTC)

ให้ใช้ GTC กับโหมดเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งทำให้สามารถที่จะกำหนด peer ที่ใช้ฐานข้อมูลของผู้ใช้อื่นเป็น Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) และเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไว้ในแบนด์ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจะสามารถทำได้เมื่อใช้ร่วมกับชุดรหัส TLS ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์แล้ว

การกำหนดรหัสผ่านป้อนครั้งเดียว:

1. โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก GTC (Generic Token Card)
2. ข้อมูลรับรองผู้ใช้: เลือก แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่เชื่อมต่อ
3. เมื่อเชื่อมต่อแสดงกล่องโต้ตอบสำหรับ: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

> ชื่อ | คำอธิบาย
> --- | ---
> รหัสผ่านคงที่ | ในการเชื่อมต่อ ให้ป้อนข้อมูลรับรองผู้ใช้
> รหัสผ่านป้อนครั้งเดียว (OTP) | ขอรับรหัสผ่านจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โทเคน
> PIN (ซอฟต์โทเคน) | ขอรับรหัสผ่านจากโปรแกรมซอฟต์โทเคน

1. คลิก ตกลง
2. เลือกส่วนกำหนดค่าจากรายการเครือข่ายไร้สาย
3. คลิก เชื่อมต่อ เมื่อมีกล่องโต้ตอบแสดงขึ้น ให้ป้อนชื่อผู้ใช้, โดเมน และรหัสผ่านป้อนครั้งเดียว (OTP)
4. คลิก ตกลง

#### MS-CHAP-V2

ค่าพารามิเตอร์นี้ระบุโปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้องที่ทำงานบนอุโมงค์ PEAP

1. เลือกข้อมูลรับรองผู้ใช้: ใช้ล็อกออนของ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อ หรือ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้
2. รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย: รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายอาจถูกใส่ไว้ในฟิลด์นี้ หรือคุณอาจใช้ %domain%\%username% เป็นรูปแบบเริ่มต้นสำหรับการป้อนรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย

> เมื่อใช้ 802.1X Microsoft IAS RADIUS เป็นเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะตรวจสอบอุปกรณ์โดยใช้ รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย จากซอฟต์แวร์ Intel(R) PROSet/Wireless และไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ โปรโตคอลการตรวจสอบความถูกต้อง MS-CHAP-V2 Microsoft IAS RADIUS ยอมรับเฉพาะชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง (ผู้ใช้ dotNet) สำหรับรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย สำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆ ทั้งหมด จะใส่รหัสประจำตัวการข้ามเครือข่ายหรือไม่ใส่ก็ได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ใช้โดเมนที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น anonymous@myrealm) สำหรับรหัสประจำตัวการข้ามเครือข่าย แทนการใช้รหัสประจำตัวที่แท้จริง

#### ขั้นที่ 3 จาก 3: เซิร์ฟเวอร์ EAP-FAST

โหมดการกำหนดเซิร์ฟเวอร์ TLS ที่ตรวจสอบความถูกต้องสามารถใช้งานได้ เมื่อใช้ใบรับรอง CA ที่เชื่อถือได้ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์แบบ self-signed หรือ public key ของเซิร์ฟเวอร์ และ GTC เป็นวิธีการ EAP ภายใน

1. เลือกวิธีการใช้ข้อมูลรับรองข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: ตรวจสอบใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบุเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อใบรับรอง
2. คลิก ตกลง เพื่อปิดการตั้งค่าความปลอดภัย

### การตั้งค่าผู้ใช้ EAP-FAST

> หมายเหตุ: ถ้าติดตั้ง แพ็คเกจผู้ดูแลระบบ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ทำการตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco รุ่น 4 ในการกำหนดค่าจะทำได้เฉพาะการตั้งค่าของผู้ใช้ EAP-FAST เท่านั้น

การติดตั้งเครื่องลูกข่ายโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้อง EAP-FAST:

1. คลิก ส่วนกำหนดค่า บนหน้าต่างหลักของ Intel(R) PROSet/Wireless
2. บนหน้าจอส่วนกำหนดค่า คลิก เพิ่ม เพื่อเปิดการตั้งค่าทั่วไปของการสร้างส่วนกำหนดค่าไร้สาย
3. ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID): ป้อนตัวระบุเครือข่าย
4. ชื่อส่วนกำหนดค่า: ป้อนชื่อส่วนกำหนดค่าที่บ่งบอกความหมายได้
5. โหมดการทำงาน: คลิก เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
6. คลิก ถัดไป เพื่อเปิดการตั้งค่าความปลอดภัย
7. คลิก ความปลอดภัยองค์กร
8. การตรวจสอบความถูกต้องเครือข่าย: เลือก WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise
9. การเข้ารหัสข้อมูล: เลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   - TKIP จะมีการผสมคีย์สำหรับแต่ละกลุ่มข้อมูล, การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความ และกลไกการป้อนซ้ำ
   - AES-CCMP (Advanced Encryption Standard - Counter CBC-MAC Protocol) ถูกใช้เป็นวิธีการเข้ารหัสในช่วงที่การป้องกันข้อมูลระดับสูงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ AES-CCMP
10. ใช้งาน 802.1X: ที่เลือก
11. ประเภทการตรวจสอบความถูกต้อง: เลือก EAP-FAST เพื่อใช้กับการเชื่อมต่อนี้
12. คลิก ตัวเลือก Cisco เพื่อเลือก ยอมรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็ว (CCKM) ซึ่งเปิดใช้อแด็ปเตอร์ไร้สายของเครื่องลูกข่ายสำหรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็วและปลอดภัย

#### ผู้ใช้ EAP-FAST

เลือกวิธีการรับข้อมูลรับรอง:

1. เลือกข้อมูลรับรองผู้ใช้: ใช้ล็อกออนของ Windows, แสดงกล่องโต้ตอบแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อมต่อ หรือ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้
2. ยินยอมการกำหนดโดยอัตโนมัติของ Protected Access Credentials (PAC):

EAP-FAST จะใช้คีย์ PAC เพื่อปกป้องข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่ถูกแลกเปลี่ยน ตัวตรวจสอบความถูกต้อง EAP-FAST ทั้งหมดจะถูกระบุโดย ID ผู้มีสิทธิ์ (A-ID) ตัวตรวจสอบความถูกต้องแบบโลคัลส่ง A-ID ไปยังเครื่องลูกข่ายที่ตรวจสอบความถูกต้อง และเครื่องลูกข่ายตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อค้นหา A-ID ที่ตรงกัน หากเครื่องลูกข่ายไม่รู้จัก A-ID ก็จะร้องขอ PAC ใหม่

คลิก PACs เพื่อดู PAC ต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้แล้วและอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จะต้องได้รับ PAC ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะล้างตัวเลือก ยินยอมการกำหนดโดยอัตโนมัติ บนการตั้งค่าความปลอดภัย

หมายเหตุ: ถ้า Protected Access Credential (PAC) ที่กำหนดไว้มีความถูกต้อง Intel(R) PROSet/Wireless จะไม่แสดงกล่องโต้ตอบให้กับผู้ใช้สำหรับการยอมรับ PAC ถ้า PAC ไม่ถูกต้อง Intel(R) PROSet/Wireless จะล้มเลิกการกำหนดโดยอัตโนมัติ ข้อความสถานะจะแสดงอยู่ใน Wireless Event Viewer ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถดูได้ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

การกระจาย PAC สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยผู้ใช้ (นอกย่านความถี่) การกำหนดโดยผู้ใช้ทำให้คุณสามารถสร้าง PAC สำหรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ACS ได้ จากนั้นจึงนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แฟ้ม PAC สามารถป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งผู้ใช้ต้องป้อนเข้าไประหว่างการนำเข้า PAC

การนำเข้า PAC:

1. คลิกที่ PACs เพื่อเปิดรายการ Protected Access Credentials (PAC)
2. คลิก นำเข้า เพื่อนำเข้า PAC ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์
3. เลือก PAC และคลิก เปิด
4. ป้อนรหัสผ่าน PAC (ป้อนหรือไม่ก็ได้)
5. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้านี้ PAC ที่เลือกไว้จะถูกเพิ่มไปยังรายการ PAC
6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่า EAP-FAST และกลับไปยังรายการส่วนกำหนดค่า PAC จะถูกนำไปใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าไร้สายนี้

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์