Tillbaka till Innehåll

# Profilhantering

Vad är en profil?
Profillista
Ikoner i profillistan
Ansluta till profil
Skapa ny profil
Redigera befintlig profil
Ta bort profil
Ange profillösenord
Exportera och importera profiler

# Vad är en profil?

En profil är en sparad grupp med nätverksinställningar. Profiler visas i profillistan. Profiler är användbara när du förflyttar dig från ett trådlöst nätverk till ett annat. Du kan konfigurera en ny profil för varje trådlöst nätverk. Profilinställningar inkluderar nätverksnamnet (SSID), läget och säkerhetsinställningarna.

En profil skapas när du ansluter till ett trådlöst nätverk.

1. Markera ett nätverk i listan Trådlösa nätverk.
2. Klicka på Anslut.
3. Om det trådlösa nätverket behöver ett lösenord eller en krypteringsnyckel för WEP, instrueras du att ange denna information före anslutningen. Ändra säkerhetsalternativen genom att klicka på Avancerat för att öppna Säkerhetsinställningar i Skapa trådlös profil.
4. Anslut genom att klicka på OK. En profil skapas och läggs till i profillistan.

Guiden Skapa trådlös profil hjälper dig med inställningarna som krävs för att ansluta till det trådlösa nätverket. När det är klart har en profil sparats och lagts till i profillistan. Eftersom dessa nätverkinställningar sparas så kommer uppkopplingen till det trådlösa nätverket att ske automatiskt så snart du befinner dig inom dess täckningsområde.

## Profillista

Profillistan visas en lista över befintliga profiler. När du kommer inom ett trådlöst nätverks täckningsområde, avsökes profillistan i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar för att se om det finns någon matchande profil. Om någon sådan hittas kommer den automatiskt att anslutas till nätverket.

### Prioritetspilar i profillistan

- Använd pil upp för att flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan.
- Använd pil ner för att flytta ner positionen för en markerad profil i profillistan.

## Ikoner i profillistan

Statusikoner för nätverksprofiler anger om kortet är associerat till ett nätverk, den typ av läge som används och om säkerhetskryptering är aktiverad. Dessa ikoner visas bredvid profilnamnet i profillistan.

Namn | Beskrivning
Profilnamn | Profilnamnet är ditt namn för det här nätverket. Du anger något som hjälper dig identifiera just detta nätverk. Exempel: Mitt hemnätverk, Internet-kafé på gatan.
Nätverksnamn | Namn på det trådlösa nätverket (SSID) eller datorn.
Anslutningsikoner - Statusikoner för nätverksprofiler visar olika anslutningslägen för kort i ett trådlöst nätverk, vilken typ av läge som används och huruvida nätverkssäkerhet används.
| Blå cirkel: Det trådlösa kortet är associerat med en åtkomstpunkt eller dator (ad hoc-läge). Om en profil har aktiverad 802.1X-säkerhet anger detta att det trådlösa kortet är associerat och autentiserat.
| Indikerar Nätverksläge (Infrastruktur).
| Indikerar läget Enhet-till-enhet (ad hoc)
| Indikerar administratörsprofil.
| Det trådlösa nätverket använder kryptering av typ Säkerhet.
Pilar | Använd pilarna för att placera profiler i önskad ordning för automatisk anslutning. Pil upp: Flytta upp positionen för en markerad profil i profillistan. Pil ned: Flytta ned positionen för en markerad profil i profillistan.
Anslut | Anslut den markerade profilen för det trådlösa nätverket.
Lägg till | Öppnar den trådlösa profilen Allmänna inställningar som används för att skapa en ny profil. Se Skapa ny profil för mer information.
Ta bort | Ta bort en markerad profil från profillistan. Se Ta bort profil för mer information.
Egenskaper | Används till att redigera innehållet i en befintlig profil. Du kan också redigera profilen genom att dubbelklicka på en profil i profillistan. Se Redigera befintlig profil för mer information.
| Exportera/importera: Importerar och exporterar användarbaserade profiler till och från profillistan. Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan. Se Exportera eller importera profiler för mer information.
Stäng | Stänger profilhanteringsfönstret.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

## Ansluta till profil

När du befinner dig inom det trådlösa nätverks täckningsområde med en matchande profil, kommer du automatiskt att anslutas till detta nätverk. Om ett nätverk med lägre prioritet också finns inom täckningsområdet kan du tvinga fram en anslutning till nätverket med lägre profil. Detta uppnås från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar eller från ikonen i Aktivitetsfältet.

Anslut manuellt till en profil från Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar:

1. Öppna huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar genom att dubbelklicka på ikonen i Aktivitetsfältet.
2. Klicka på Profiler för att öppna profillistan.
3. Markera profilen i profillistan.
4. Klicka på Anslut. Kom ihåg att anslutningen endast görs om det trådlösa nätverket finns inom täckningsområdet.

Anslut manuellt till en profil från Aktivitetsfältet:

1. Högerklicka på ikonen för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar i Aktivitetsfältet.
2. Klicka på Anslut till profil.
3. Markera en profil.
4. Klicka för att starta anslutningen.

## Skapa ny profil

Markera ett nätverk i listan Trådlösa nätverk.

Klicka på Anslut.

Hanteraren Skapa trådlös profil hjälper dig med de nödvändiga åtgärderna för att skapa en profil och ansluta till nätverket. Under den här processen kommer Säkerhetsinställningar i Skapa trådlös profil att försöka upptäcka de korrekta säkerhetsinställningarna för dig.

Skapa en ny profil och ansluta till ett trådlöst nätverk:

1. Från huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar klickar du på Profiler.
2. På profillistan klickar du på Lägg till för att öppna den trådlösa profilen Allmänna inställningar.
3. Profilnamn: Ange ett beskrivande profilnamn.
4. Namn på trådlöst nätverk (SSID): Ange namnet på det trådlösa nätverket.
5. Driftsläge: Nätverk (Infrastruktur) markeras som standard.

#### Beskrivning av Allmänna inställningar

Namn | Beskrivning
--- | ---
Profilnamn | Namnet på den trådlösa nätverksprofilen. När du konfigurerar ett trådlöst nätverk som markerats i listan Trådlösa nätverk är profilnamnet detsamma som det trådlösa nätverksnamnet (SSID). Detta namn kan ändras så att det blir mer beskrivande eller anpassas för mer personligt bruk. Exempel: Mitt kontorsnätverk, Bosses hemnätverk, ABC-företagets nätverk
Namn på trådlöst nätverk (SSID) | Namnet på det trådlösa nätverkets åtkomstpunkt används av det trådlösa kortet för anslutning. Nätverksnamnet måste exakt matcha namnet på den trådlösa åtkomstpunkten. Det är versalkänsligt. När du konfigurerar ett trådlöst nätverk som markerats i listan Trådlösa nätverk hämtas nätverksnamnet från listan över tillgängliga trådlösa nätverk. Du kan inte och ska inte ändra det. Om en åtkomstpunkt inte skickar ut dess nätverksnamn (SSID) eller om det trådlösa kortet tar emot ett dolt nätverksnamn från en oförmärkt åtkomstpunkt, visas <SSID inte utsänt> i listan Trådlösa nätverk. Det måste skapas en ny profil före anslutningen för att kunna associera med en nätverksuppgift av typ <SSID inte utsänt>. Efter anslutningen visas <SSID inte utsänt> fortfarande i listan Trådlösa nätverk. Den associerade SSID-profilen visas i listan Profiler.
Driftsläge | Nätverk (Infrastruktur): Anslut till en åtkomstpunkt. Ett infrastrukturnätverk består av en eller flera åtkomstpunkter och en eller flera datorer med trådlösa kort. Den här anslutningstypen används i hemnätverk, företagsnätverk, hotell och på andra ställen för att ge åtkomst till nätverket och/eller Internet. OBS! Endast Nätverk (Infrastruktur) finns tillgängligt för administratörsprofiler (Före inloggning/Gemensam, Beständig och VoIP-profiler). Se Administratörsverktyg för mer information. Enhet-till-enhet (ad hoc): Anslut direkt till andra datorer i ett ad hoc-, trådlöst nätverk. Den här typen av anslutning är endast användbar för anslutningar mellan två eller flera datorer. Den ger inte åtkomst till nätverksresurser eller Internet.
Avancerat | Klicka på Avancerat för att öppna Avancerade inställningar. Använd Avancerade inställningar för att ställa in alternativen Upprätthåll anslutning, Användarnamnformat, Anslut automatiskt eller Automatisk import, starta ett program (Starta program), ange profillösenord (Lösenordsskydd) eller ange en viss åtkomstpunktsadress för kortanslutning (Obligatorisk åtkomstpunkt).
Nästa | Fortsätter till sidan Säkerhetsinställningar.
OK | Avslutar skapandet av den nya profilen med de aktuella inställningarna.
Avbryt | Stänger guiden Skapa trådlös profil och sparar inte eventuella ändringar som gjorts.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

6. Klicka på knappen Avancerat för följande alternativ:
   - Anslut automatiskt: Markera huruvida du vill ansluta automatiskt eller manuellt till en profil.
   - Importera automatiskt: Nätverksadministratören kan exportera en profil på en annan dator.
   - Obligatorisk åtkomstpunkt: Markera om du vill associera det trådlösa kortet med en specifik åtkomstpunkt.
   - Lösenordsskydd: Markera om du vill lösenordsskydda en profil.
   - Startprogram: Ange program som ska startas när en trådlös anslutning görs.
   - Upprätthåll anslutning: Markera om du vill förbli ansluten till användarprofil efter utloggning.

#### Beskrivning av Avancerade inställningar

Använd för att lösenordsskydda en profil och välj en specifik åtkomstpunkt i ett nätverk att ansluta till. Klicka på knappen Avancerat på sidan Allmänna inställningar för att komma till den här sidan.

Namn | Beskrivning
--- | ---
Anslut automatiskt | Automatiskt (standard): Markera om du vill att Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar ska ansluta automatiskt till den här profilen när den är inom räckvidd. På begäran: Markera om du vill förhindra automatisk anslutning av en profil när nätverket är inom räckvidd. Exempel: Om det föreligger kostnad för en trådlös anslutning och du inte vill ansluta automatiskt inom räckvidd. Anslut till nätverket så här: Markera nätverket i listan med trådlösa nätverk. Klicka på Anslut.
Importera automatiskt | Tillåter en nätverksadministratör att enkelt flytta den markerade profilen till andra datorer. När den exporterade filen placeras i mappen Wireless\AutoImport på en annan dator, importerar Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar automatiskt den profilen. OBS! Importera automatiskt finns inte tillgängligt i Avancerade inställningar när Administratörsprofiler är konfigurerade.
Obligatorisk åtkomstpunkt | Tvingar det trådlösa kortet att ansluta till en åtkomstpunkt som använder en specifik MAC-adress. Ange MAC-adressen för åtkomstpunkten (BSSID), 48-bitars 12 hexadecimala siffror. Exempel: 00:06:25:0E:9D:84. Rensa: Rensar aktuell adress. OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig när ad hoc-läget används.
Lösenordsskydd | Lösenordsskydda denna profil (max. 10 tecken): Markera om du vill aktivera ett lösenord för profilen. Standardinställningen är avmarkerat för inget profillösenord. Lösenord: Ange ett lösenord. De lösenordstecken som du skriver in visas som asterisker. Bekräfta nytt lösenord: Ange lösenordet igen. OBS! Om varken administratören eller du själv känner till lösenordet finns det ingen tillgänglig process att återställa lösenordet. OBS! Otillgänglig för administratörsprofiler.
Starta program | Startar automatiskt en kommandofil, körbar fil eller ett skript när du ansluter till profilen. Starta exempelvis en VPN-session (Virtual Private Network) automatiskt när du ansluter till ett trådlöst nätverk. Klicka på Aktivera Startprogram. Ange namnet på det program du vill starta eller klicka på Bläddra för att hitta filen på din hårddisk. C:\Program\mittprogram\minVPNfil.exe. Stäng Avancerade inställningar genom att klicka på OK. OBS! Otillgänglig för administratörsprofiler.
Upprätthåll anslutning | Alternativet Upprätthåll anslutning upprätthåller den trådlösa anslutningen med en användarprofil efter utloggning. Om alternativet Upprätthåll anslutning är markerat och det finns en beständig profil, tillämpas inte den beständiga profilen vid utloggning. Det tillämpas endast om anslutningen med den här profilen går förlorad. OBS! Detta alternativ går att använda med Nortel VPN-klienten när den är konfigurerad med Logoff on Connect (Utloggning vid anslutning). OBS! Importera automatiskt finns inte tillgängligt i Avancerade inställningar när Administratörsprofiler är konfigurerade.
Användarnamnformat | Format för Användarnamn: En administratör kan markera användarnamnformatet för autentiseringsservern. Valen är: användare (standard) användare@domän användare@domän.com DOMAIN\användare OBS! Den här inställningen finns endast tillgänglig i Avancerade inställningar i Administratörsverktyget. Den är inte tillgänglig när du skapar en profil från sidan Skapa trådlös profil i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar
OK | Stäng och spara inställningarna.
Avbryt | Stäng och spara inte eventuella ändringar.
Hjälp? | Hjälpinformation för denna sida.

7. Klicka på Nästa från Allmänna inställningar för att öppna Säkerhetsinställningar.

8. Markera antingen Personlig säkerhet eller Företagssäkerhet för att markera alternativ för Nätverksautentisering och Datakryptering. Ange krypteringsnyckelinställningar och konfigurera 802.1X-inställningarna enligt krav.

9. Klicka på OK när du har slutfört profilinställningarna. Ändra eller verifiera profilinställningarna genom att klicka på knappen Bakåt.
10. Om du inte för närvarande är ansluten till ett nätverk kommer Intel(R) PROSet för trådlösa nätverksanslutningar att upptäcka att en ny profil har lagts till och automatiskt försöka ansluta till den nya profilen.
11. Om du vill ansluta till den här profilen manuellt klickar du på Anslut. Anslutningsikonen visar aktuell anslutningsstatus. Nätverksnamnet, sändnings- och mottagningshastigheter och signalkvalitet visas också.

## Redigera befintlig profil

Redigera befintlig profil:

1. Klicka på Profiler i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
2. Markera profilen att redigera i profillistan.
3. Klicka på Egenskaper för att öppna Allmänna inställningar i Egenskaper för trådlös profil.
4. Klicka på Nästa och Bakåt för att navigera igenom Allmänna inställningar och Säkerhetsinställningar i Egenskaper för trådlös profil:
   - Allmänna inställningar. Se Allmänna inställningar för mer information.
   - Säkerhetsinställningar. Se Säkerhetsinställningar för mer information.
5. Spara inställningen och avsluta genom att klicka på OK. Klicka på Avbryt för att avsluta utan att spara ändringarna.

## Ta bort profil

Ta bort profil:

1. Klicka på Profiler i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
2. Markera profilen i listan.
3. Klicka på Ta bort. Du informeras om att Markerade profiler tas bort permanent. Vill du fortsätta?
4. Klicka på Ja. Profilen tas bort ur profillistan.

Om du fortfarande är ansluten till nätverket:

1. Klicka på Profiler i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
2. Markera profilen i listan.
3. Klicka på Ta bort. Du informeras om att Markerade profiler tas bort permanent. Vill du fortsätta?
4. Klicka på Ja. Du informeras om att <profilnamn> är aktiv och tas bort permanent. Vill du fortsätta?
5. Klicka på Ja. Profilen tas bort ur profillistan.

OBS! Om profilen skyddas med ett lösenord kan du inte ta bort eller redigera profilinställningarna utan att ange lösenordet. Om varken administratören eller du själv känner till lösenordet finns det ingen tillgänglig process att återställa lösenordet.

## Ange profillösenord

Lösenordsskydda en befintlig profil så här:

1. Klicka på Profiler i huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
2. Markera profilen i listan.
3. Klicka på Egenskaper för att öppna Allmänna inställningar i Egenskaper för trådlös profil.
4. Klicka på Avancerat för att öppna Avancerade inställningar.
5. Klicka på Lösenordsskydd för att öppna dialogrutan med inställningar för lösenordsskydd.
6. Klicka på Lösenordsskydda denna profil (max. 10 tecken).
7. Lösenord: Skriv lösenordet.
8. Bekräfta lösenord: Ange lösenordet igen.
9. Klicka på OK när du vill spara inställningarna och gå tillbaka till sidan Allmänna inställningar.
10. Klicka på OK för att gå tillbaka till huvudfönstret för Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

## Exportera eller importera profiler

Med den här funktionen kan du importera användarbaserade profiler till och exportera användarbaserade profiler från profillistan. Trådlösa profiler kan importeras automatiskt till profillistan.

> OBS! Om du vill exportera administratörsprofiler, se Administratörspaket för mer information.

###

### Exportera profiler från profillistan

1. Markera individuella eller flera profiler i listan.
2. Välj Exportera för att exportera en eller flera profiler från profillistan.
3. Markera målmappen. Klicka på Bläddra på hårddisken för att se målmappen. Enheten C:\ är standardmappen.

4. Klicka på OK för att exportera den markerade profilen. Du får ett meddelande: Exporterade markerade profiler till målmappen: C:\.

Markera flera profiler:

1. Använd musen för att markera en profil.
2. Tryck på Ctrl.
3. Klicka på varje profil du vill markera. Om du vill exportera flera profiler följer du anvisningarna från steg 2 ovan.

### Importera profiler till profillistan

Importerar profiler manuellt så här:

1. Klicka på Importera på profillistan.
2. Markera profilfilerna för import.
3. Klicka på Importera.
4. Du får ett meddelande om att profilen har importerats.

En administratör kan ange profiler som ska importeras automatiskt till profillistan. Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar bevakar importmappen på din hårddisk så att du kan se när det kommer nya profilfiler. Det är bara profiler som har aktiverats genom Aktivera automatisk import i Avancerade inställningar som kan importeras automatiskt. Om det redan finns en profil med samma namn på profillistan får du ett meddelande om att antingen förkasta den importerade profilen eller acceptera den. Om det accepteras ersätts den befintliga profilen.

Alla importerade användarbaserade profiler placeras längst ner i profillistan.

### Lösenordsskyddade profiler

Importera och exportera lösenordsskyddade, användarbaserade profiler till fjärrsystem automatiskt. Om en profil är lösenordsskyddad måste du ange det allokerade lösenordet innan du kan redigera den. Se Ange profillösenord för mer information.

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar