Retour à la table des matières

# Spécifications

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Encombrement | PCI Express* Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 53 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | 4 à 12 (selon le pays) | Canaux 1 à 11 (États-Unis uniquement) Canaux 1 à 13 (Japon, Europe)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32 et 64 bits) et Windows Vista* (32 et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA - Personnel, WPA2 - Personnel, WPA - Entreprise, WPA2 - Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1x : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Il s'agit d'une version Intel Wireless WiFi 4965AGN dont les capacités Ébauche N sont désactivées. Ébauche N fait référence à : amendement de l'ébauche IEEE P802.11n/D1.0 de la NORME [POUR] les technologies de l'information - télécommunications et les échanges d'informations entre les systèmes - réseaux locaux et métropolitains - Exigences spécifiques - Part 11 : spécifications MAC (Medium Access Control) des RLAN et des couches physiques (PHY) : améliorations du débit

Encombrement | PCI Express* Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 53 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | 4 à 12 (selon le pays) | Canaux 1 à 11 (États-Unis uniquement) Canaux 1 à 13 (Japon, Europe)
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32 et 64 bits) et Windows Vista (32 et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA - Personnel, WPA2 - Personnel, WPA - Entreprise, WPA2 - Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1x : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Encombrement | PCI Express* Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Antenne à double diversité | Commutation de double diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 53 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 92 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 55 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 5,15 GHz à 5,85 GHz | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | 4 à 12 sans chevauchement, selon le pays | Canaux 1 à 11 (États-Unis uniquement) Canaux 1 à 13 (Japon, Europe)
Débits de données | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 2000, Windows XP et Windows Vista
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA - Personnel, WPA2 - Personnel, WPA - Entreprise, WPA2 - Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1x : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Encombrement | PCI Express* Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Antenne à double diversité | Commutation de double diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 53 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 92 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 55 ºC)
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHz (selon le pays)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Canaux 1 à 11 (États-Unis uniquement) Canaux 1 à 13 (Japon, Europe)
Débits de données | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 2000, Windows XP et Windows Vista
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g et 802.11b
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA - Personnel, WPA2 - Personnel, WPA - Entreprise, WPA2 - Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1x : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Encombrement | Mini PCI Type 3A
Dimensions | Largeur 59,75 mm x Longueur 50,95 mm x Hauteur 5 mm (2,85 po x 1,75 po x 0,20 po)
Poids | 12,90 g (0,7 onces)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Antenne à double diversité | Commutation de double diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral SO-DIMM à 127 broches
Tension | 3,3 Volts
Température de fonctionnement | 0 à +70 degrés Celsius
Humidité | 50 à 85 % sans condensation
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 5,15 GHz à 5,85 GHz | 2,400 à 2,472 GHz (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | 4 à 12 sans chevauchement, selon le pays | Canaux 1 à 11 (États-Unis uniquement) Canaux 1 à 13 (Japon, Europe)
Débits de données | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 2000, Windows XP et Windows Vista
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v3.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA - Personnel, WPA2 - Personnel, WPA - Entreprise, WPA2 - Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits. 802.1x : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Encombrement | Mini PCI Type 3B
Dimensions | Largeur 59,45 mm x Longueur 44,45 mm x Hauteur 5 mm(2,34 po x 1,75 po x 0,20 po)
Poids | 12,90 g (0,7 onces)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Antenne à double diversité | Commutation de double diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini PCI à 124 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +70 degrés Celsius
Humidité | 50 à 85 % sans condensation
Modulation de fréquence | OFDM avec BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Bande de fréquences | 2,400 à 2,472 GHz (États-Unis) 2,400 à 2,4835 GHz (Japon) 2,400 à 2,4835 GHz (ETSI Europe)
Modulation | OFDM avec BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canaux | Prise en charge intégrale de 14 canaux
Débits de données | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 et 54 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 2000, Windows XP et Windows Vista
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v2.0
Norme RLR | IEEE 802.11g et 802.11b
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128 bits), WEP 128 bits et 64 bits.
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité