Zpět na obsah

# Specifikace

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Velikost | Miniaturní karta PCI Express*
Rozměry | Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 53pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3.3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 stupňů C)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 (podle země) | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32 a 64bitový), Windows Vista* (32 a 64bitový)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Certifikace Wi-Fi* pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Toto je verze adaptéru Intel Wireless WiFi 4965AGN se zakázanými funkcemi podle pracovní verze standardu N. Pracovní verze standardu N je označení dokumentu: IEEE P802.11n / D1.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput

Velikost | Miniaturní karta PCI Express
Rozměry | Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Rozhraní konektoru | 53pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3.3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 stupňů C)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz – 5,85 GHz (podle země) | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 (podle země) | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32 a 64bitový), Windows Vista (32 a 64bitový)
Certifikace aliance Wi-Fi | Certifikace Wi-Fi pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Velikost | Miniaturní karta PCI Express
Rozměry | Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 53pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3.3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 92 % nekondenzující (při teplotách 25 až 55 stupňů C)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 nepřekrývající se, podle země | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Certifikace aliance Wi-Fi | Certifikace Wi-Fi pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Velikost | Miniaturní karta PCI Express
Rozměry | Šířka 50,95 mm x délka 30 mm x výška 4,5 mm
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 53pinový hranový konektor Mini Card
Napětí | 3.3 V
Provozní teplota | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 92 % nekondenzující (při teplotách 25 až 55 stupňů C)
Frekvenční modulace | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 2,400 – 2,4835 GHz (podle země)
Modulace | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Certifikace aliance Wi-Fi | Certifikace Wi-Fi pro standardy 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Velikost | Mini PCI typ 3A
Rozměry | Šířka 59,75 mm x délka 50,95 mm x výška 5 mm
Hmotnost | 12,90 g
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 124pinový hranový konektor SO-DIMM
Napětí | 3,3 V
Provozní teplota | 0 až +70 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 až 85 % nekondenzující
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 – 2.472 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | 4 až 12 nepřekrývající se, podle země | Kanál 1-11 (pouze USA) Kanál 1-13 (Japonsko, Evropa)
Přenosové rychlosti | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Certifikace aliance Wi-Fi | Certifikace Wi-Fi pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v3.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA – osobní, WPA2 – osobní, WPA – podniky, WPA2 – podniky, 128bitové AES-CCMP, 128bitové a 64bitové WEP. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Síťové rozhraní Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Velikost | Mini PCI typ 3B
Rozměry | Šířka 59,45 mm x délka 44,45 mm x výška 5 mm
Hmotnost | 12,90 g
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Duální anténa | Integrované přepínání duálního výběru
Rozhraní konektoru | 124pinový hranový konektor Mini PCI
Napětí | 3.3 V
Provozní teplota | 0 až +70 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 až 85 % nekondenzující
Frekvenční modulace | OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frekvenční pásmo | 2,400 - 2,472 GHz (USA) 2,400 - 2,4835 GHz (Japonsko) 2,400 - 2,4835 GHz (Evropa ETSI)
Modulace | OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanály | Plná podpora 14 kanálů
Přenosové rychlosti | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 a 54 Mb/s
Obecné
Operační systémy | Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Certifikace aliance Wi-Fi | Certifikace Wi-Fi pro standardy 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v2.0
Standard sítě WLAN | IEEE 802.11g a 802.11b
Architektura | Provozní režimy Infrastruktura nebo ad hoc (peer-to-peer)
Zabezpečení | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128bitové), 128bitové a 64bitové WEP.
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky