목차로 돌아가기

# 관리자 도구

관리자 암호 설정
관리자 도구 설정
관리자 패키지
관리자 프로파일

- 영구
- 사전 로그온/공통 연결
- 공통 프로파일
- 제외 네트워크
- VoIP(Voice over IP)

응용 프로그램 설정
어댑터 설정
소프트웨어
EAP-FAST A-ID 그룹
관리자 작업

관리자 도구는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 사용하며 공통(공유) 프로파일, 사전 로그온/공통 프로파일 및 영구 연결 프로파일을 구성하는 데 사용합니다. 정보 기술 부서에서는 관리자 도구를 사용하여 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어의 사용자 설정을 구성하고 다른 시스템에 내보내기 위한 사용자 정의 설치 패키지를 만들 수 있습니다.

관리자 도구는 인텔(R) PROSet/무선의 도구 메뉴에 있으며 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어 사용자 정의 설치 중에 관리자 도구를 선택하지 않으며 도구 메뉴에 해당 기능이 표시되지 않습니다.

## 관리자 암호 설정

이 도구에 대한 암호가 없는 사용자는 관리자 설정 또는 프로파일을 수정할 수 없습니다. 관리자 도구에 처음으로 액세스하는 경우 암호를 입력해야 합니다. 암호는 56자를 넘지 않아야 합니다. 공백 암호는 허용되지 않습니다.

참고: 원래 암호를 기억하지 못하면 암호를 재설정할 수 있는 방법이 없습니다.

1. 암호: 암호를 만듭니다(최대 56자).
2. 암호 확인: 암호를 다시 입력합니다.
3. 확인을 클릭합니다. 관리자 패키지 열기가 표시됩니다.

기존 암호를 변경하려면:

1. 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호 입력 양식에서 암호 변경을 클릭합니다.
3. 기존 암호: 기존 암호를 입력합니다.
4. 새 암호: 새 암호를 입력합니다.
5. 암호 확인: 새 암호를 다시 입력합니다.
6. 확인을 클릭하여 새 암호를 저장하고 관리자 도구로 들어갑니다.

## 관리자 도구 설정

관리자는 관리자 도구의 프로파일 목록에서 관리자 프로파일이 배치되는 순서를 결정할 수 있습니다.

1. 주 창의 도구 > 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 관리자 도구가 열리면 도구 > 설정을 클릭합니다.
   - 맨 위에 삽입을 선택하면 항상 관리자 프로파일이 관리자 도구 프로파일 목록의 맨 위에 배치됩니다.
   - 맨 아래에 삽입을 선택하면 항상 관리자 프로파일이 관리자 도구 프로파일 목록의 맨 아래에 배치됩니다.
3. 확인을 클릭하여 설정을 닫고 관리자 도구로 돌아갑니다.

## 관리자 패키지

관리자 패키지는 관리자 프로파일 및 다른 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 자동으로 압축이 풀리는 이 실행 파일을 복사하거나 사용자 네트워크의 클라이언트에게 보낼 수 있습니다. 실행될 때 대상 컴퓨터에서 해당 내용이 설치 및 구성됩니다.

새 패키지를 만들려면

1. 도구 메뉴에서 관리자 도구를 클릭합니다.
2. 암호를 입력하여 관리자 도구에 액세스합니다.
3. 관리자 패키지: 다음 중 하나를 클릭하여 새 패키지를 만들거나 기존 패키지를 엽니다.

> 이름 | 설명
> --- | ---
> Windows XP 또는 Windows 2000 패키지 만들기 | Microsoft Windows XP* 또는 Microsoft Windows 2000* 운영 체제가 사용되는 컴퓨터로 내보낼 수 있는 패키지를 만듭니다. 이 패키지를 사용하면 802.1X 인증 EAP 유형 사전 로그온/공통 및 영구 프로파일을 모두 내보낼 수 있습니다.
> Windows Vista 패키지 만들기 | Windows Vista* 운영 체제가 사용되는 컴퓨터로 내보낼 수 있는 패키지를 만듭니다. 이 패키지를 사용하면 EAP-TTLS 및 EAP-SIM 공통 프로파일만 내보낼 수 있습니다.
> 기존 패키지 열기 | 기존 패키지를 찾아보거나 열려면 선택합니다.

4. 확인을 클릭합니다.
5. 패키지에 포함되도록 다음 옵션을 구성합니다.

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 프로파일 | 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다. 프로파일은 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
> 응용 프로그램 설정 | 이 패키지의 응용 프로그램 설정 포함을 클릭합니다. 활성화되도록 응용 프로그램 설정을 지정합니다.
> 어댑터 설정 | 이 패키지의 어댑터 설정 포함을 클릭합니다. 이 컴퓨터에 사용되는 어댑터 설정에 대한 초기 값을 지정합니다.
> 소프트웨어 | 이 패키지의 소프트웨어 포함을 선택합니다. 이 컴퓨터에 설치된 소프트웨어 구성 요소를 정의합니다. 참고: 관리자 패키지 실행 파일의 크기를 줄이는 방법은 소프트웨어를 참조하십시오.
> EAP-FAST A-ID 그룹 | A-ID 그룹 포함을 선택합니다. 여러 A-ID의 여러 PAC를 지원하도록 A-ID 그룹을 추가합니다. 참고: Windows Vista 클라이언트용 관리자 패키지를 만들 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

6. 닫기를 클릭합니다.
7. 선택한 프로파일을 대상 폴더 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 변경 사항을 저장하시겠습니까?
8. 예를 클릭합니다. 실행 파일을 로컬 디스크 드라이브의 디렉토리에 저장합니다.
9. 저장을 클릭합니다. 그러면 파일이 만들어집니다. 참고: 이 작업에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
10. 마침을 클릭하여 패키지 내용을 확인하십시오.
    - 관리자의 컴퓨터의 패키지 구성을 사용하려면 현재 컴퓨터에 이 패키지 적용을 클릭합니다.
    - 사용자 컴퓨터에 실행 파일을 복사하여 패키지에 저장된 구성을 설치할 수 있습니다. 패키지 파일을 실행하면 자동 설치됩니다.
11. 확인을 클릭합니다.

> 참고: 파일 메뉴의 패키지 저장을 선택해서도 패키지를 저장할 수 있습니다.

> 참고: Windows Vista의 관리자 프로파일은 XML 형식으로 저장됩니다. 이러한 프로파일은 그룹 정책 관리자를 통해 Windows Vista 시스템으로 가져와야 합니다.

패키지를 편집하려면

1. 관리자 도구에 액세스합니다.
2. 관리자 패키지 열기 페이지에서 기존 패키지 열기를 클릭하여 기존 패키지를 편집합니다.
3. 찾아보기를 클릭하고 패키지의 실행 파일을 찾습니다.
4. 열기를 클릭합니다. 패키지 설정을 업데이트합니다.
5. 닫기를 클릭합니다.
6. 선택한 프로파일을 대상 폴더 변경 사항을 저장하시겠습니까?라는 변경 사항을 저장하시겠습니까?
7. 예를 클릭합니다. 실행 파일을 로컬 디스크 드라이브의 디렉토리에 저장합니다.

> 참고: 파일 메뉴의 패키지 열기를 선택해서도 관리자 패키지를 편집할 수 있습니다.

## 관리자 프로파일

관리자 프로파일은 네트워크 관리자나 이 컴퓨터의 관리자가 소유하고 관리합니다. 이 컴퓨터의 모든 사용자가 이러한 프로파일을 공유합니다. 그러나 최종 사용자가 이 프로파일을 수정할 수는 없으며 암호로 보호된 관리자 도구를 통해서만 수정이 가능합니다.

관리자 프로파일에는 영구 및 사전 로그온/공통의 두 가지 유형이 있습니다. 소프트폰 응용 프로그램으로 내보낼 수 있도록 VoIP(Voice over IP) 설정을 구성할 수도 있습니다.

참고: Windows Vista 패키지의 경우, EAP-SIM 및 TTLS 공통 프로파일만 만들 수 있습니다.

참고: Windows Vista에서는 EAP-SIM이 영구 프로파일 유형을 지원하지 않습니다.

### 영구 연결

영구 프로파일은 부팅할 때 또는 컴퓨터에 로그온한 사용자가 없을 때 적용됩니다. 사용자가 로그오프한 경우, 컴퓨터 전원을 끄거나 다른 사용자가 로그온할 때까지는 영구 프로파일이 무선 연결을 유지합니다.

> 참고: Windows Vista 패키지에는 사용할 수 없습니다.

영구 연결 핵심 요소:

- 영구 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
  - 802.1X 인증이 필요하지 않은 모든 프로파일(예: WEP 암호화를 사용하여 인증 열기, 암호화를 사용하지 않고 인증 열기)
  - 자격 증명이 저장된 802.1X 인증을 사용하는 모든 프로파일: LEAP 또는 EAP-FAST.
  - 보안 설정에 "다음 사용자 이름 및 암호 사용" 옵션이 포함된 프로파일
  - 인증하는 데 컴퓨터 인증서를 사용하는 프로파일
  - WPA*-엔터프라이즈 프로파일은 사용자 인증서를 사용하지 않습니다.
  - WPA-개인 프로파일
- 영구 프로파일은 시스템 전원을 켤 때와 사용자가 로프오프한 후에 적용됩니다.

> 참고: 인텔(R) PROSet/무선이 컴퓨터 인증서를 지원하지만 자격 증명 목록에 표시되지는 않습니다.

영구 프로파일을 만들려면

1. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 영구를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
5. 무선 네트워크 이름(SSID): 무선 네트워크의 이름을 입력합니다.
6. 운영 모드: 네트워크(인프라)가 기본적으로 선택됩니다.
7. 관리자 프로파일 유형: 영구: 로그인한 사용자가 없을 때 활성을 선택합니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1X 보안 구성 정보를 보려면 TLS, TTLS, PEAP, LEAP 또는 EAP-FAST를 참조하십시오.
10. 확인을 클릭합니다.

### 사전 로그온 연결

사전 로그온/공통 프로파일은 사용자 로그온 전에 적용됩니다. 단일 사인온 지원이 설치된 경우 Windows 로그온 순서 보다 이 연결이 먼저 구성됩니다(사전 로그온/공통).

> 참고: Windows Vista 패키지에는 사용할 수 없습니다.

단일 사인온 지원이 설치되어 있지 않은 경우에는 사용자 세션이 활성화되면 프로파일이 적용됩니다. 사전 로그온/공통 프로파일은 항상 프로파일 목록의 맨 위에 나타납니다. 사용자는 프로파일의 우선순위를 지정할 수는 있지만 사전 로그온/공통 프로파일의 우선순위는 다시 지정할 수 없습니다. 이러한 프로파일은 프로파일 목록의 맨 위에 나타나므로 인텔(R) PROSet/무선은 사용자가 프로파일을 만들기 전에 먼저 자동으로 관리자 프로파일에 연결하려고 시도합니다.

> 참고: 관리자만 사전 로그온/공통 프로파일을 만들거나 가져올 수 있습니다.

사전 로그온 연결의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

- 사전 로그인 연결 프로파일은 Windows 로그온 시에만 적용됩니다.
- 사전 로그온/공통 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.
  - 프로파일의 보안 설정을 구성할 때 "Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 사용" 또는 "다음 사용자 이름 및 암호 사용" 자격 증명을 사용하는 802.1X PEAP, TTLS, EAP-FAST 프로파일
  - 프로파일의 보안 설정을 구성할 때 "사용자 이름과 암호를 묻는 메시지 표시" 자격 증명을 사용하는 LEAP 프로파일
  - 사용자 또는 컴퓨터 인증서를 사용하는 802.1X PEAP 또는 TTLS 프로파일(사용자는 컴퓨터 인증서를 사용할 수 있는 관리자 권한이 있어야 함)
  - 디지털 인증서를 사용하여 클라이언트 및 서버의 ID를 확인하는 TLS 프로파일
  - SIM(Subscriber Identity Module)을 사용하여 네트워크에 대한 자격 증명을 확인하는 EAP-SIM 프로파일
  - 모든 비802.1X(개방 및 WEP) 공통 또는 사용자 기반 프로파일
- 사전 로그온/공통 프로파일은 Windows 사용자 로그온 시 적용됩니다.

#### 사전 로그온/공통 연결 상태

사전 로그온/공통 프로파일 지원은 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어에 대한 사용자 정의 설치 중에 설치됩니다. 자세한 내용은 단일 사인온 기능 설치 및 제거를 참조하십시오.

> 참고: 단일 사인온 또는 사전 로그온 연결 기능이 설치되지 않은 경우에도 관리자는 사용자 컴퓨터로 가져오는 데 필요한 사전 로그온/공통 프로파일을 만들 수 있습니다.

여기서는 시스템 전원이 켜질 때 사전 로그온 연결 기능이 작동하는 방법을 설명합니다. 또한 저장된 프로파일이 있는 것으로 가정하고 이러한 저장된 프로파일에 "Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 사용"으로 표시된 유효한 보안 설정이 Windows 로그온 시 적용되는 것으로 가정합니다.

1. 시스템 전원을 켠 후 Windows 로그온 도메인, 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
2. 확인을 클릭합니다. 사전 로그온/공통 프로파일 상태 페이지에 네트워크 연결 진행 상태가 표시됩니다. 무선 어댑터가 네트워크 액세스 포인트에 연결되면 상태 페이지가 닫히고 Windows 사용자 로그온 대화 상자가 표시됩니다.
   - 사전 로그온/공통 연결 중 해당 액세스 포인트가 자격 증명을 거부하는 경우 사용자 자격 증명을 묻는 메시지가 표시됩니다.
   - 자격 증명을 입력합니다.
   - 확인을 클릭합니다. 그러면 프로파일이 적용되고 Windows에 로그온될 때까지 상태 페이지에 연결 진행 상태가 표시됩니다.
   - 다른 프로파일을 선택하려면 자격 증명 페이지에서 취소를 클릭합니다.

> 참고: 사용자 인증서는 컴퓨터에 대해 인증된 사용자만 액세스할 수 있습니다. 따라서 사용자는 사용자 인증서를 사용하여 인증하는 사전 로그온/공통 프로파일을 사용하기 전에 유선 연결, 대체 프로파일 또는 로컬 로그인 중 하나를 사용하여 컴퓨터에 한 번 로그인해야 합니다.

로그오프하면 모든 무선 연결이 끊기고 영구 프로파일이 적용됩니다(사용 가능한 경우). 로그오프한 후 서버에 사용자별 데이터를 업로드해야하는 경우나 로밍 프로파일이 사용되는 경우 등의 특수한 상황에서는 현재 연결을 유지하는 것이 좋습니다.

사전 로그온/공통 및 영구로 모두 표시되는 프로파일을 만들면 이러한 기능을 활용할 수 있습니다. 사용자가 로그오프했을 때 이러한 프로파일이 활성화되면 연결이 그대로 유지됩니다.

사전 로그온/공통 프로파일을 만들려면

1. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 사전 로그온/공통을 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
5. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
6. 운영 모드: 네트워크(인프라)가 기본적으로 선택됩니다.
7. 관리자 프로파일 유형: 사전 로그온/공통: 로그인한 사용자가 있을 때 활성. 모든 사용자가 이 프로파일을 공유합니다. 이 프로파일 유형이 이미 선택되었습니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 고급을 클릭하여 고급 설정을 엽니다. 고급 설정을 사용하여 다음을 설정합니다.

이름 | 설명
--- | ---
자동 연결 | 자동: (기본값): 프로파일이 범위 내에 있을 때 인텔(R) PROSet/무선이 이 프로파일에 연결되게 하려면 선택합니다. 요청 시: 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 프로파일에 연결되지 않도록 하려면 선택합니다. 예를 들어, 범위 내에 있을 때 무선 연결에 비용이 드는 경우 자동 연결을 원치 않을 수 있습니다. 참고: Vista용 관리자 공통 프로파일에는 사용할 수 없습니다.
필수 액세스 포인트 | 무선 어댑터를 특정 액세스 포인트에 연결하려면 선택합니다. 무선 어댑터를 특정 MAC 주소를 사용하는 액세스 포인트에 강제로 연결합니다. 액세스 포인트의 MAC 주소(BSSID)를 48비트 12자 16진수로 입력합니다. (예: 00:06:25:0E:9D:84) Ad Hoc 운영 모드가 사용되는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 지우기: 현재 주소를 지우려면 클릭합니다.
암호 보호 | 암호로 이 프로파일 보호(최대 10자) 참고: Vista용 관리자 공통 프로파일에는 사용할 수 없습니다.
응용 프로그램 시작 | 프로파일에 연결되면 배치 파일, 실행 파일 또는 스크립트가 자동으로 실행됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크에 연결할 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작됩니다.
사용자 이름 형식 | 관리자는 인증 서버에 사용할 사용자 이름 형식을 선택할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션: 사용자(기본값) user@domain user@domain.com DOMAIN\user 참고: 사용자 이름 형식은 관리자 도구의 고급 설정에서만 사용할 수 있습니다. 인텔(R) PROSet/무선의 무선 프로파일 마법사에서 사용자 프로파일을 만드는 경우에는 사용할 수 없습니다. 컴퓨터 인증서에는 이 설정을 적용할 수 없습니다.

10. 확인을 클릭하여 고급 설정을 닫습니다.
11. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1X 보안 구성 정보를 보려면 EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST를 참조하십시오.
12. 확인을 클릭하여 프로파일을 저장한 후 관리자 프로파일 목록에 추가합니다.

> 참고: 영구 연결이 이미 설정된 경우 사전 로그온/공통 및 영구 연결 옵션을 사용하여 프로파일을 구성하지 않은 한 사전 로그온/공통 프로파일이 무시됩니다.

### 공통 프로파일

공통 프로파일은 그룹 정책 관리자를 통해 적용됩니다. 공통 프로파일로 만들 수 있는 프로파일 유형은 다음과 같습니다.

- 프로파일의 보안 설정을 구성할 때 "연결할 때마다 메시지 표시" 또는 "다음을 사용" 자격 증명을 사용하는 802.1X TTLS 프로파일.
- 사용자 또는 컴퓨터 인증서를 사용하는 802.1X TTLS 프로파일(사용자는 컴퓨터 인증서를 사용할 수 있는 관리자 권한이 있어야 함)
- SIM(Subscriber Identity Module)을 사용하여 네트워크에 대한 자격 증명을 확인하는 EAP-SIM 프로파일

공통 프로파일을 만들려면

1. 이 패키지의 프로파일 포함(기본값)을 클릭합니다.
2. 공통을 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
4. 프로파일 이름: 프로파일을 잘 나타내주는 이름을 입력합니다.
5. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
6. 운영 모드: 네트워크(인프라)가 기본적으로 선택됩니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 고급을 클릭하여 고급 설정을 엽니다. 고급 설정을 사용하여 다음을 추가 설정합니다.

이름 | 설명
--- | ---
자동 연결 | 자동: (기본값): 프로파일이 범위 내에 있을 때 인텔(R) PROSet/무선이 이 프로파일에 연결되게 하려면 선택합니다. 요청 시: 네트워크가 범위 내에 있을 때 자동으로 프로파일에 연결되지 않도록 하려면 선택합니다. 예를 들어, 범위 내에 있을 때 무선 연결에 비용이 드는 경우 자동 연결을 원치 않을 수 있습니다. 참고: Vista용 관리자 공통 프로파일에는 사용할 수 없습니다.
필수 액세스 포인트 | 무선 어댑터를 특정 액세스 포인트에 연결하려면 선택합니다. 무선 어댑터를 특정 MAC 주소를 사용하는 액세스 포인트에 강제로 연결합니다. 액세스 포인트의 MAC 주소(BSSID)를 48비트 12자 16진수로 입력합니다. (예: 00:06:25:0E:9D:84) Ad Hoc 운영 모드가 사용되는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다. 지우기: 현재 주소를 지우려면 클릭합니다.
암호 보호 | 암호로 이 프로파일 보호(최대 10자) 참고: Vista용 관리자 공통 프로파일에는 사용할 수 없습니다.
응용 프로그램 시작 | 프로파일에 연결되면 배치 파일, 실행 파일 또는 스크립트가 자동으로 실행됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크에 연결할 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작됩니다.
사용자 이름 형식 | 관리자는 인증 서버에 사용할 사용자 이름 형식을 선택할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션: 사용자(기본값) user@domain user@domain.com DOMAIN\user 참고: 사용자 이름 형식은 관리자 도구의 고급 설정에서만 사용할 수 있습니다. 인텔(R) PROSet/무선의 무선 프로파일 마법사에서 사용자 프로파일을 만드는 경우에는 사용할 수 없습니다. 컴퓨터 인증서에는 이 설정을 적용할 수 없습니다.

9. 확인을 클릭하여 고급 설정을 닫습니다.
10. 엔터프라이즈 보안을 클릭하여 보안 설정을 엽니다. 802.1X 보안 구성 정보를 보려면 EAP-SIM 또는 TTLS를 참조하십시오.
11. 확인을 클릭하여 프로파일을 저장한 후 관리자 프로파일 목록에 추가합니다.

### 제외 네트워크

관리자는 연결에서 제외시킬 네트워크를 지정할 수 있습니다. 네트워크를 제외하면 관리자만 제외 목록에서 네트워크를 제거할 수 있습니다. 제외된 네트워크는 인텔(R) PROSet/무선 제외 목록 관리에 표시됩니다.

> 참고: Windows Vista 패키지에는 사용할 수 없습니다.

네트워크를 제외하려면

1. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. 제외를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 제외 네트워크(SSID)를 엽니다.
4. 네트워크 이름: 제외하려는 네트워크의 이름을 입력합니다.
5. 확인을 클릭하여 네트워크 이름을 목록에 추가합니다.

제외 목록에서 네트워크를 제거하려면

1. 제외 목록에서 해당 네트워크 이름을 선택합니다.
2. 제거를 클릭합니다. 네트워크가 목록에서 삭제됩니다.

### VoIP(Voice over IP) 연결

인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어는 VoIP 타사 소프트폰 응용 프로그램을 지원합니다. 타사 VoIP 응용 프로그램은 음성 코덱을 지원하며 일반적으로 코덱은 네트워크 대역폭을 줄일 수 있도록 압축 기능을 제공합니다. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어는 다음과 같은 ITU(International Telecommunications Union) 코덱 표준을 지원합니다.

> 코덱 | 알고리즘
> ITU G0.711 | PCM(펄스 부호 변조)
> ITU G0.722 | SBADPCM(Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G0.723 | 다중 속도 코덱
> ITU G0.726 | ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G0.727 | 가변 속도 ADPCM
> ITU G0.728 | LD-CELP(Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G0.729 | CS-ACELP(Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

관리자는 VoIP 전송 시 음성 품질을 개선할 수 있도록 코덱에 대한 다양한 데이터 전송률 및 프레임 속도를 구성하도록 VoIP를 내보낼 수 있습니다.

VoIP 설정을 구성하려면

> 참고: 관리자 도구의 응용 프로그램 설정에서 VoIP(Voice over IP)가 비활성화되지 않도록 하십시오. VoIP는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

1. 이 패키지의 프로파일 포함을 클릭합니다.
2. VoIP를 클릭합니다.
3. 추가를 클릭하여 VoIP 프로파일 만들기 페이지를 엽니다.
4. 코덱 대역폭, 응용 프로그램 사용 및 프레임 속도를 선택합니다. 음성 데이터의 경우:

> G711의 프레임 속도는 10ms, 비트율은 64kbps입니다.
> G722의 프레임 속도는 10ms, 비트율은 64kbps입니다.
> G723의 프레임 속도는 30ms, 비트율은 5.3kbps 또는 6.4kbps입니다.
> G726-32의 프레임 속도는 10ms, 비트율은 32kbps입니다.
> G728의 프레임 속도는 2.5ms, 비트율은 16kbps입니다.
> G729의 프레임 속도는 10ms, 비트율은 10kbps입니다.

> 드롭다운 메뉴에서 매개변수를 선택합니다.

> 코덱 | 사용 | 프레임 속도
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | 대화식 음성 음성 회의 음성 데이터 비디오 스트리밍 오디오 | 20 30

5. 확인을 클릭하여 프로파일 목록으로 돌아갑니다.
6. 닫기를 클릭하여 패키지에 프로파일 설정을 저장합니다.

## 응용 프로그램 설정

관리자는 무선 네트워크 연결에 대한 사용자 제어 수준을 선택할 수 있습니다.

응용 프로그램 설정을 구성하려면

1. 이 패키지의 응용 프로그램 설정 포함을 클릭합니다.
2. 아래 표에 표시된 각 설정을 활성화하거나 비활성화합니다.

이름 | Windows XP/2000 패키지 | Windows Vista 패키지 | 설명
--- | --- | --- | ---
802.1X 인증 |  |  | 사용자가 서로 다른 802.1X 인증 EAP 유형을 지원하는 프로파일을 만들거나 그러한 프로파일에 연결할 수 있습니다. 사용자 컴퓨터에서 사용하려는 802.1X 인증 EAP 유형을 EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST 중에서 선택합니다.
관리 중인 AAA |  |  | 다른 응용 프로그램에서 무선 장치를 사용하고 있을 때 알림
관리자 도구 |  |  | 사용자 컴퓨터에서 관리자 도구에 대한 액세스를 비활성화합니다.
응용 프로그램 자동 실행 |  |  | 특정 프로파일이 네트워크에 연결된 경우 자동으로 배치 파일, 실행 파일 또는 스크립트를 시작하려면 선택합니다. 예를 들어, 사용자가 무선 네트워크에 연결할 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작됩니다.
응용 프로그램의 라디오 온/오프 활성화 |  |  | 인텔(R) PROSet/무선의 무선 온/오프 스위치를 비활성화하려면 타사 응용 프로그램을 활성화합니다.
CCXv4 |  |  | CCXv4 사용을 선택하여 EAP-FAST 프로파일에 대한 Cisco Compatible Extensions 버전 4(CCXv4) 기능을 활성화합니다. 참고: CCXv4가 활성화되어 있지 않으면 관리자 도구의 EAP-FAST A-ID(Authority Identifier) 그룹 기능을 사용할 수 없습니다. 다음 프롬프트 중에서 EAP-FAST PAC 배포를 위해 사용자 컴퓨터에서 활성화 또는 비활성화할 것을 선택하십시오. 인증되지 않은 배포에 대해 프롬프트 및 경고 표시 안 함: PAC가 없거나 연결될 서버에서 전송한 A-ID와 일치하는 PAC가 없는 경우 PAC 자동 배포에 대해 프롬프트 및 경고 표시를 해제하는 옵션입니다. 기본 서버를 전환할 때 프롬프트 표시 안함(A-ID): 클라이언트가 PAC를 배포한 서버를 발견한 경우(현재 기본 서버로 선택되어 있지는 않음) 프롬프트를 해제하는 옵션입니다. PAC가 제공된 후 인증되지 않은 배포 끄기: A-ID에 대한 PAC가 배포된 후 자동으로 자동 배포 기능을 해제하는 옵션입니다. 참고: 사용자 컴퓨터에 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결이 있으면 이 기능이 관리자 패키지를 통해 설치되지 않습니다.
자격 증명 캐시 |  |  | 사용자가 로그온한 후 자격 증명을 저장하려면 선택합니다. 무선 연결이 일시적으로 끊기면 다시 연결되는 즉시 저장된 자격 증명이 사용됩니다. 사용자가 로그오프하면 자격 증명이 지워집니다. 참고: 이 확인란을 선택하지 않은 경우에는 프로파일을 만들 때 연결할 때마다 메시지 표시 옵션을 사용할 수 없습니다.
장치 대 장치(Ad Hoc) |  |  | 사용자에 의한 장치 대 장치(Ad Hoc) 프로파일 만들기 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화합니다. 사용자에 의한 장치간 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화하려면 다음 중 하나를 선택하십시오. 장치간 네트워크 연결 활성화 안전한 장치 대 장치 네트워크 연결만 활성화 장치간 네트워크 연결 비활성화 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 설정을 사용하여 프로파일을 구성하도록 허용하거나 장치 대 장치(Ad Hoc)를 구성하지 못하도록 하려면 다음 중에서 선택하십시오. 장치간 응용 프로그램 설정 표시 장치간 응용 프로그램 설정 숨기기 무선 프로파일의 일반 설정에서 장치 대 장치(Ad Hoc) 운영 모드를 제거하려면 장치간 네트워크 연결 비활성화와 장치간 응용 프로그램 설정 숨기기를 모두 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크를 지원하는 프로파일을 만들지 못하게 됩니다.
가져오기 및 내보내기 |  |  | 프로파일을 사용자 컴퓨터로 가져오거나 사용자 컴퓨터에서 내보내려면 선택합니다. 이 기능을 활성화하면 자동 가져오기 폴더로 복사될 때 사용자 프로파일의 자동 가져오기가 허용됩니다.
연결 유지 |  |  | 무선 프로파일 만들기의 고급 설정에서 연결 유지 옵션을 숨기려면 선택합니다. 연결 유지 옵션은 로그오프 후 사용자 프로파일에 대한 무선 연결을 유지합니다. 참고: 연결 유지 옵션은 연결 시 로그오프로 구성되었을 때 Nortel VPN 클라이언트와 함께 사용할 수도 있습니다.
라디오 온/오프 메시지 활성화 |  |  | 인텔(R) PRO/무선 무선 온 또는 무선 오프 스위치가 비활성화되었음을 사용자에게 알리려면 타사 응용 프로그램을 활성화하십시오.
Microsoft Windows XP 공존 |  |  | 이 시스템에서 함께 사용하려면 Microsoft Wireless Zero Configuration과 인텔(R) PROSet/무선을 활성화하십시오를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 이 시스템에서 Microsoft Wireless Zero Configuration 및 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 함께 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 인텔(R) PROSet/무선이 활성화되어 있을 때 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service가 비활성화되지 않습니다. 참고: Microsoft Windows Vista 클라이언트에는 이 설정이 적용되지 않습니다.
영구 연결 |  |  | 사용자 로그온 전에 영구 연결 및 컴퓨터 정책을 업데이트합니다를 선택합니다. 참고: 정책을 업데이트하면 최대 2분 정도 화면 표시가 지연될 수 있습니다.
사전 로그온 Cisco 모드 |  |  | 사전 로그온/공통 연결 동안 Cisco 모드를 사용할 수 있습니다. Cisco 액세스 포인트는 여러 무선 네트워크 이름(SSID)을 지원하지만 브로드캐스트하는 SSID는 하나뿐입니다. 액세스 포인트에 연결하기 위해 각 프로파일을 사용하여 연결을 시도합니다. Cisco 모드라고도 합니다. 참고: 사전 로그온/공통 연결을 이용할 경우 연결 시간이 늘어날 수 있습니다.
프로파일 연결 |  |  | 사용자 컴퓨터에 대한 프로파일 연결 수준을 선택합니다. 사용자 프로파일 전환을 비활성화합니다. 사용자는 첫번째 사전 로그온/공통 프로파일이나 사전 로그온/공통 프로파일로만 연결할 수 있습니다. 사용자가 모든 관리자 프로파일에 연결하도록 허용 사용자가 첫번째 관리자 프로파일에만 연결하도록 허용
보안 수준 |  |  | 사용자 컴퓨터의 보안 수준을 선택하십시오. 사용자는 이 보안 수준을 갖는 프로파일에만 연결할 수 있습니다 이 확인란을 클릭하면 다음 컨트롤을 켜거나 끌 수 있습니다. 사용자가 개인 보안 기능이 있는 네트워크에만 연결하도록 허용 참고: Windows Vista 패키지에는 사용할 수 없습니다.
공유 폴더 알림 |  |  | 사용자 컴퓨터에 대한 공유 폴더 알림 설정을 선택합니다. 비보안 네트워크에 연결되어 있는 동안 공유 폴더의 공유를 자동으로 해제하려면 선택합니다. 이 알림 사용 안 함 비보안 네트워크에 연결되어 있으면 알립니다(기본값).
단일 사인 온 |  |  | 사용자 컴퓨터에서 활성화할 관리자 프로파일 유형을 선택합니다. 영구 연결: 시작 도중 및 컴퓨터에 로그인한 사용자가 없을 때 프로파일이 활성화됩니다. 사전 로그온/공통 연결: 컴퓨터에 사용자가 로그온한 후 즉시 프로파일이 활성화됩니다. 공통 프로파일은 사전 로그온/공통 기능이 사용자 컴퓨터에 설치되어 있지 않을 때 활성화됩니다. 사용자가 로그온하여 세션이 활성 상태가 되면 공통 프로파일이 활성화됩니다. 영구 및 사전 로그온/공통 프로파일은 사용자 프로파일 목록의 맨 위에 놓입니다. 이러한 프로파일은 사용자가 변경 또는 삭제할 수 없습니다.
지원 정보 |  |  | 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어의 정보 상자에 표시되는 지원 정보를 지정합니다. 지원 URL: 고객이 기술 지원을 위해 액세스할 때 사용할 지원 센터 웹 사이트를 입력합니다. 지원 전화 번호: 고객이 기술 지원을 위해 연락할 때 사용할 전화 번호를 입력합니다.
VoIP(Voice over IP) |  |  | 타사 소프트웨어가 사용자 컴퓨터의 VoIP 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 합니다. 기본적으로 이 기능을 사용하도록 설정되어 있습니다. 참고: 사용자 컴퓨터에 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결이 있으면 이 기능이 관리자 패키지를 통해 설치되지 않습니다.
Wi-Fi* 관리자 |  |  | 사용자 무선 연결을 제어하는 Wi-Fi* 관리자를 선택합니다. 이전에 로그인한 사용자의 Wi-Fi 관리자를 사용하거나 각 사용자가 기본 Wi-Fi 관리자 중 하나를 선택할 수 있도록 허용합니다. 로그인 후에 모든 사용자가 인텔(R) PROSet/무선과 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 사이에서 전환할 수 있도록 허용 최종 사용자가 로그오프할 때, 로그인한 Wi-Fi 관리자를 활성 Wi-Fi 관리자가 결정합니다.
Wi-Fi 보호 설정* |  |  | Wi-Fi 보호 설정*이 지원되는 액세스 포인트에 대한 등록자로 동작하도록 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 구성할 수 있습니다. 레지스트라는 USB 플래시 드라이브 또는 다른 외부 장치를 사용하여 액세스 포인트 키나 암호를 자동 또는 수동으로 안전하게 전송합니다. 다른 장치 등록을 활성화합니다(기본값). 장치 등록 응용 프로그램 설정을 숨깁니다. 인텔(R) PROSet/무선이 다른 장치를 등록할 수 있게 하려면 선택합니다. 인텔(R) PROSet/무선 응용 프로그램 설정에서 장치 등록 활성화 설정을 숨겨 사용자가 설정을 변경하지 못하게 하려는 경우에도 선택합니다.
무선 이벤트 로그 뷰어 기본 설정 |  |  | 인텔 무선 문제 해결 도우미의 무선 이벤트 로그 뷰어 로그 파일을 저장할 위치를 선택합니다. 인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 도구 > 인텔 무선 해결 도우미를 클릭합니다. 인텔 무선 이벤트 뷰어에서 파일 > 설정을 클릭하여 무선 이벤트 뷰어 설정을 엽니다. 활성화되어 있지 않은 경우 로깅 활성화를 클릭합니다. 저장된 로그 파일에 대한 기본 폴더 지정: 기본 위치는 내 문서입니다. 찾아보기를 클릭하여 새 폴더 위치를 지정합니다. 파일 이름: 파일 이름은 기본 컴퓨터 이름입니다. 최대 크기: 파일 크기를 킬로바이트(KB) 단위로 입력합니다. 확인을 클릭하여 창을 닫고 새 변경 내용을 적용합니다. 변경 내용을 적용하지 않고 닫으려면 취소를 클릭하십시오. 일정 기간(일) 후에 로그 파일을 보관 사이트에 복사하려는 경우: 로그 파일을 다른 위치에 복사합니다를 클릭 합니다. 대상 경로: 파일을 저장할 위치를 입력합니다. 빈도(일): 대상 폴더에 파일을 이동할 빈도를 선택합니다.
무선 켜기/끄기 |  |  | 무선 라디오를 제어합니다. 변경하지 않음: 무선이 켜지거나 꺼지지 않습니다. 무선 라디오 끄기: 프로파일이 라디오를 끕니다. 무선 라디오 켜기: 프로파일이 라디오를 켭니다. 무선 켜기/끄기 선택 비활성화: 사용자가 인텔(R) PROSet/무선 주 창 또는 작업 표시줄 메뉴에서 무선 켜기/끄기 컨트롤에 액세스하지 못하게 하려면 선택합니다. 라디오 컨트롤을 켜거나 끄려고 하면 관리자가 이 기능을 비활성화했음을 알리는 메시지가 나타납니다. 802.11a 라디오 온/오프 선택 사항 추가: 사용자가 802.11b/g 라디오와 별도로 802.11a 라디오를 켜고 끌 수 있도록 허용하려면 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 802.11a 라디오 켜기/끄기 선택 사항 비활성화를 사용할 수 있게 됩니다. 802.11a 라디오 켜기/끄기를 표시하되, 이 기능을 비활성화하려면 선택합니다. 이렇게 하면, 라디오를 통해 사용자에게 개인 제어 권한을 제공할 수 있습니다. 사용자 컴퓨터에 이 기능을 설치했으면 아래의 지침을 따라 802.11a 라디오 컨트롤을 켜거나 끄십시오. 802.11a 라디오를 끄려면: 인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 무선 켜기 단추를 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다. 802.11a 라디오 오프를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 비활성화되어 있습니다. 802.11a 라디오를 켜려면: 인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 802.11a 라디오 오프 단추를 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다. 무선 온을 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 활성화되었습니다. 참고: 옵션 802.11a 라디오 켜기/끄기 선택 사항 추가는 802.11a, 802.11b 및 802.11g를 지원하는 무선 어댑터에 대해서만 사용할 수 있으며 사용자 컴퓨터에 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결이 있으면 이 기능이 관리자 패키지를 통해 설치되지 않습니다.
닫기 | 관리자 도구를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

## 어댑터 설정

어댑터 설정을 구성하려면

1. 이 패키지의 어댑터 설정 포함을 클릭합니다.
2. 아래 표에 표시된 각 설정에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   - 기본값 사용: 사용자 컴퓨터의 설정을 기본값으로 다시 설정합니다.
   - 변경하지 않음: 사용자가 선택한 값을 그대로 사용합니다. 관리자는 사용자 컴퓨터의 모든 설정을 강제로 사용하지 않도록 결정할 수 있으며 사용자는 인텔(R) PROSet/무선 고급 메뉴에서 어댑터 설정값을 변경할 수 있습니다.
   - 값 선택: 관리자가 사용자 컴퓨터에 사용될 값을 선택합니다.

이름 | 설명
--- | ---
802.11n 채널 폭 | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 자동이 기본 설정입니다. 참고: 어댑터가 인텔(R) 무선 WiFi 링크 4965AGN인 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.
802.11n 모드 | 802.11n 표준은 MIMO(multiple-input multiple-output)를 추가하여 이전 802.1X 표준에 따라 빌드합니다. MIMO는 데이터 처리량을 늘려 전송 속도를 개선합니다. 활성화됨 또는 비활성화됨를 선택하여 어댑터의 802.11n 모드를 설정합니다. "활성화됨"가 기본 설정입니다. 참고: 어댑터가 인텔(R) 무선 WiFi 링크 4965AGN인 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다. 참고: 802.11n 연결에서 54 Mbps보다 큰 전송 속도를 얻으려면 WPA2-AES 보안을 선택해야 합니다. 네트워크 설정 및 문제 해결이 가능하도록 보안 없음(없음)을 선택할 수 있습니다. 관리자는 높은 처리량에 대한 지원을 활성화 또는 비활성화하여 전원 소모량이나 다른 브랜드와의 충돌 또는 호환성 문제를 줄일 수 있습니다.
Ad Hoc 채널 | 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크의 다른 컴퓨터가 기본 채널과는 다른 채널을 사용하지 않은 경우에는 채널을 변경할 필요가 없습니다. 값: 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다. 802.11b/g: 802.11b 및 802.11g(2.4 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 802.11a: 802.11a(5 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다.
Ad Hoc 전원 관리 | 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 대해 절전 기능을 설정합니다. 비활성화: Ad Hoc 전원 관리를 지원하지 않는 스테이션이 포함된 Ad Hoc 네트워크에 연결할 때 선택합니다. 최대 절전: 배터리 수명을 최적화하려면 선택합니다. 잡음 환경: 성능 또는 여러 클라이언트와의 연결을 최적화하려면 선택합니다. 참고: 사용자 컴퓨터에 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결이 있으면 이 기능이 관리자 패키지를 통해 설치되지 않습니다.
Ad Hoc QoS 모드 | Ad Hoc 네트워크에서 QoS(서비스 품질) 제어. QoS는 트래픽 등급을 기준으로 무선 LAN에서 액세스 포인트의 트래픽에 대한 우선 순위를 제공합니다. WMM*(Wi-Fi Multimedia*)은 WFA(Wi-Fi Alliance)*의 QoS 인증입니다. WMM을 사용할 경우 어댑터는 WMM을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 대한 우선 순위 태깅 및 대기열 기능을 지원합니다. WMM 활성화(기본값) WMM 비활성화 참고: 사용자 컴퓨터에 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결이 있으면 이 기능이 관리자 패키지를 통해 설치되지 않습니다.
혼합 모드 보호 | 혼합 802.11b 및 802.11g 환경에서 데이터 충돌을 방지하기 위해 사용합니다. RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send)는 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 환경에서 사용해야 합니다. 자체 CTS를 사용하여 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다.
전원 관리 | 전원 관리: 전원 사용량과 어댑터 성능 사이에서 균형을 맞출 수 있습니다. 무선 어댑터 전원 설정 슬라이더에서 컴퓨터 전원 소스와 배터리 사이의 균형을 조정합니다. 전원 사용량과 어댑터 성능 사이의 균형을 선택합니다. PSP - Power Saving Mode(절전 모드) CAM - Constantly Awake Mode(계속 켜기 모드) 절전 모드 수준 중 하나를 선택합니다. PSP CAM: 클라이언트 어댑터 전원이 계속 켜집니다. PSP 수준 1: 최대 전원에서 PSP가 설정됩니다. PSP 수준 2-4: 전원을 최대화하도록 PSP가 설정됩니다. PSP 수준 5: 배터리 수명을 최대화하도록 PSP가 설정됩니다. PSP 자동: PSP 수준 6의 기본값: 전원 사용량과 배터리 수명 간에 균형을 조절합니다. 참고: 인프라 설정에 따라 전원이 절약되는 양이 다릅니다.
프리앰블 모드 | 초기 연결 중에 액세스 포인트로부터 받은 프리앰블 길이 설정을 변경합니다. 액세스 포인트에 연결하는 데 항상 긴 프리앰블을 사용합니다. 자동 Tx 프리앰블을 사용하면 프리앰블을 자동으로 검색할 수 있습니다. 이 옵션이 지원되면 짧은 프리앰블을 사용하고 그렇지 않은 경우 긴 프리앰블이 사용됩니다(긴 Tx 프리앰블). 참고: 사용자 컴퓨터에 인텔(R) PRO/무선 3945ABG 네트워크 연결이 있는 경우에는 이 기능이 관리자 패키지를 통해 설치되지 않습니다.
로밍 수준 | 액세스 포인트에 대한 연결 성능을 개선하기 위해 무선 클라이언트가 어느 정도 적극적으로 로밍할지를 정의합니다. 기본값 사용을 클릭하여 "로밍 없음"과 성능 간에 균형을 조절하거나 목록에서 값을 선택합니다. 값: 0: 로밍 없음: 무선 클라이언트가 로밍하지 않습니다. 상당한 링크 품질 저하가 있을 때만 다른 액세스 포인트로 로밍합니다. 1-3: 로밍 허용 2: 기본값: 로밍되지 않는 것과 성능 간에 균형을 맞춥니다. 기본값 사용을 클릭하여 선택합니다. 4: 최대 로밍.
처리량 개선 | 패킷 버스트 컨트롤의 값을 변경합니다. 활성화: 처리량 개선을 사용하려면 선택합니다. 비활성화: (기본값) - 처리량 개선 기능을 비활성화하려면 선택합니다.
전송 전원 | 전송 전원을 줄일 경우 라디오 수신 범위를 축소합니다. 기본 설정: 최고 전원 설정 값: Tx 최소: 최소 수신 범위: 어댑터를 최하 전송 전원으로 설정합니다. 적용 영역을 확장하거나 적용 영역을 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 적용 영역을 줄이면 전체 전송 품질이 향상되고 다른 장치와의 혼잡 및 간섭을 피할 수 있습니다. TX 수준 1, TX 수준 2, TX 수준 3: 국가별 규정에 따라 설정합니다. Tx 최대: 최대 범위: 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. 라디오 장치 추가를 제한하는 환경에서 성능과 범위를 극대화하려면 선택합니다. 참고: 최적의 설정은 통신 품질과 계속 호환되는 최하 수준에서 사용자가 전송 전원을 항상 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 최대한의 무선 장치가 좁은 영역에서 작동하고 이 라디오가 라디오 스펙트럼을 공유하는 다른 장치와의 간섭을 줄일 수 있습니다. 참고: 이 설정은 네트워크(인프라) 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드가 사용된 경우에 적용됩니다.
무선 모드 | 무선 네트워크에 연결하는 데 사용할 밴드를 선택합니다. 802.11a 전용: 무선 어댑터를 802.11a 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 전용: 무선 어댑터를 802.11b 네트워크에만 연결합니다. 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g: 무선 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 및 802.11g: 무선 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본값) 802.11a, 802.11b 또는 802.11g 무선 네트워크에 연결합니다. 참고: 이러한 무선 모드(변조 유형)는 무선 네트워크 목록에 표시되는 검색된 액세스 포인트를 결정합니다.
닫기 | 관리자 도구를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

## 소프트웨어

사용자 컴퓨터에 설치된 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어 구성 요소를 선택합니다.

1. 이 패키지의 소프트웨어 포함을 선택합니다.
2. CD 드라이브에 인텔(R) PROSet/무선 설치 CD를 넣습니다.
3. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어 설치 디렉토리 지정: 찾아보기를 클릭하여 Autorun.exe 파일을 찾습니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. 이 패키지에 포함시킬 구성 요소 지정: 사용자 컴퓨터에 설치할 응용 프로그램을 선택합니다.

이름 | 설명
--- | ---
무선 LAN 어댑터 드라이버 | 무선 LAN 어댑터의 NDIS 드라이버를 설치합니다.
Intel PROSet/무선(Windows Vista 패키지용) | WMI 지원: 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있지 않은 경우 관리자는 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있는 클라이언트를 원격으로 관리할 수 있습니다. 관리자 도구: 시작 메뉴에 관리자 도구를 설치합니다.
Intel PROSet/무선(Windows XP 또는 Windows 2000 패키지용) | 사용자 컴퓨터에 설치할 기능을 선택합니다. 인텔(R) 무선 문제 해결 도우미: 무선 연결 문제를 해결하는 데 사용됩니다. Wi-Fi 보호 설정: 초기에 무선 네트워크를 설정하고 새 장치를 네트워크에 추가하는 작업을 도와줍니다. 단일 사인온: 무선 네트워크 연결에 대해 Windows 로그온 사용자 이름 및 암호 자격 증명을 일치시킵니다. 사전 로그온 연결: 사전 로그온/공통 프로파일은 사용자가 컴퓨터에 로그온한 후에 활성화됩니다. WMI 지원: (Windows 관리 기기) 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있지 않은 경우 관리자는 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있는 클라이언트를 원격으로 관리할 수 있습니다. 관리자 도구: 도구 메뉴에 관리자 도구를 설치합니다. 참고: Windows Vista 패키지에는 인텔 무선 문제 해결 도우미와 단일 사인 온이 적용되지 않습니다.

> 관리자 패키지의 소프트웨어 파일 크기를 줄이려면:

1. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어에서 로컬 디렉토리로 설치 폴더를 복사합니다.
2. \XP\Docs 또는 \Vista\Doc 및 \XP\Apps\x32\iProLang 또는 \Vista\Apps\v32\iProLang 폴더에서 사용되지 않는 언어 폴더를 제거합니다. 예를 들어, 영어 폴더만 필요한 경우 ENU를 제외한 모든 언어 폴더를 제거할 수 있습니다.
3. 로컬 디렉토리의 파일을 사용하여 관리자 패키지에 소프트웨어 파일을 추가합니다.

> 참고: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 시스템에서 관리자 패키지를 만든 경우 언어 파일은 \XP\Doc 및 XP\Apps\x64\iProLang 폴더에 있습니다.

> 참고: Windows용 Novell Client*를 사용할 계획이면 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 먼저 설치해야 합니다. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 이미 설치되어 있으면 Novell Client for Windows를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 제거해야 합니다.

## EAP-FAST A-ID 그룹

> 참고: 관리자 도구의 응용 프로그램 설정에서 CCXv4가 선택되어 있지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.

> 참고: Windows Vista 패키지에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

A-ID(Authority Identifier)는 보호 액세스 자격 증명(PAC) A-ID 그룹을 배포하는 RADIUS 서버입니다. A-ID 그룹은 컴퓨터의 모든 사용자와 공유되고 EAP-FAST 프로파일이 여러 A-ID의 여러 PAC를 지원할 수 있도록 허용합니다.

A-ID 그룹은 관리자가 미리 구성할 수 있으며 사용자 컴퓨터에서 관리자 패키지를 통해 설정할 수 있습니다. 무선 네트워크 프로파일에 지정된 A-ID의 같은 그룹 내에서 무선 네트워크 프로파일이 A-ID를 갖는 서버를 만나면 사용자에게 메시지를 표시하지 않고 이 PAC를 사용합니다.

A-ID 그룹을 추가하려면

1. A-ID 그룹 포함을 선택합니다.
2. 추가를 클릭합니다.
3. 새 A-ID 그룹 이름을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다. A-ID 그룹이 A-ID 그룹 목록에 추가됩니다.

A-ID 그룹이 잠긴 경우에는 추가 A-ID를 그룹에 추가할 수 없습니다.

A-ID를 A-ID 그룹에 추가하려면

1. A-ID 그룹 목록에서 그룹을 선택합니다.
2. A-ID 섹션에서 추가를 클릭합니다.
3. A-ID를 선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다. 목록에 A-ID가 추가됩니다.

A-ID 그룹을 선택하면 A-ID 그룹 서버의 PAC에서 A-ID가 추출됩니다. A-ID 목록이 자동으로 채워집니다.

> 참고: Windows Vista 클라아이언트에는 EAP-FAST AID 그룹을 적용할 수 없습니다.

## 관리자 작업

#### 클라이언트 인증서를 받는 방법

EAP-TLS(TLS) 또는 EAP-TTLS(TTLS)에 대한 인증서가 없는 경우 인증을 허용하려면 클라이언트 인증서를 가져와야 합니다.

인증서는 Internet Explorer 또는 Microsoft Windows 제어판에서 관리합니다.

Windows XP 및 Windows 2000: 클라이언트 인증서를 받을 때 강력한 개인 키 보호 기능을 활성화하지 마십시오. 인증서에 대해 강력한 개인 키 보호 기능을 활성화하면 이 인증서를 사용할 때마다 인증서 액세스 암호를 입력해야 합니다. TLS 또는 TTLS 인증 서비스를 구성할 경우에는 인증서에 대한 강력한 개인 키 보호 기능을 해제해야 합니다. 그렇지 않으면 로그인한 사용자가 없어서 필요한 암호를 제공할 수 없기 때문에 802.1X 서비스가 인증에 실패합니다.

스마트 카드 참고 정보

스마트 카드를 설치하면 인증서가 자동으로 컴퓨터에 설치되며 개인 인증서 저장소와 루트 인증서 저장소에서 인증서를 선택할 수 있습니다.

#### TLS 네트워크 인증을 사용하여 클라이언트 설정

단계 1: 인증서 받기

TLS 인증을 허용하려면 로컬 저장소에 로그인된 사용자 계정에 대해 유효한 클라이언트 인증서가 필요합니다. 또한 루트 저장소에는 트러스트된 CA 인증서가 있어야 합니다.

다음은 인증서를 가져오는 두 가지 방법입니다.

- Windows 2000 서버에 구현된 회사 인증 기관(CA)에서
- Internet Explorer 인증서 가져오기 마법사를 사용하여 파일에서 인증서를 가져옵니다.

CA에서 사용자 인증서를 받는 방법에 대해 잘 모르면 관리자에게 해당 작업을 문의하십시오.

로컬 컴퓨터에서 CA를 설치하려면

1. CA를 가져와 로컬 트라이브에 저장합니다.
2. 가져오기를 클릭합니다. 인증서 가져오기 마법사가 열립니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 찾아보기를 클릭하여 로컬 드라이브에서 인증서를 찾습니다.
5. 내보낸 인증서를 클릭합니다.
6. 열기를 클릭합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 모든 인증서를 다음 저장소에 저장을 클릭합니다.
9. 찾아보기를 클릭하여 인증서 저장소 선택을 엽니다.
10. 물리적 저장소 표시를 클릭합니다.
11. 확인을 클릭합니다.
12. 저장소 목록을 스크롤하여 트러스트된 루트 인증 기관을 확장합니다.
13. 로컬 컴퓨터를 클릭합니다.
14. 확인을 클릭합니다.
15. 다음을 클릭합니다.
16. 마침을 클릭하여 작업을 완료합니다.
17. 인증서가 설치되면 재부팅합니다.

Microsoft 관리 콘솔(MMC)을 사용하여 컴퓨터 저장소에 CA가 설치되었는지 확인하십시오.

1. 시작 메뉴에서 실행을 클릭합니다.
2. MMC를 입력합니다.
3. 확인을 클릭하여 Microsoft 관리 콘솔을 엽니다.
4. 파일을 클릭합니다.
5. 스냅인 추가/제거를 클릭합니다.
6. 추가를 클릭하여 독립형 스냅인 추가 페이지를 엽니다.
7. 인증서를 클릭합니다.
8. 추가를 클릭합니다.
9. 컴퓨터 계정을 클릭합니다.
10. 다음을 클릭합니다.
11. 마침을 클릭합니다.
12. 닫기를 클릭합니다.
13. 확인을 클릭합니다.
14. 콘솔에서 인증서(로컬 컴퓨터)를 클릭합니다.
15. 트러스트된 루트 인증 기관을 클릭합니다.
16. 인증서를 클릭합니다.
17. 설치한 CA가 목록에 표시되는지 확인하십시오.
18. 파일을 클릭합니다.
19. 종료를 클릭하여 콘솔을 닫습니다.

#### Microsoft Windows 2000* CA에서 인증서 가져오기:

1. Internet Explorer를 실행하고 인증 기관에 연결해주는 certsrv 명령이 있는 인증 기관 HTTP 서비스(예: http://yourdomainserver.yourdomain/certsrv과 같은 URL 사용)로 찾아갑니다. "192.0.2.12/certsrv"와 같은 서버 컴퓨터의 IP 주소를 사용할 수도 있습니다.
2. 인증 서버에서 만든 사용자 계정의 이름과 암호로 CA에 로그온합니다. 이름과 암호는 현재 사용자의 Windows 로그온 이름 및 암호와 같지 않아도 됩니다.
3. 시작 페이지에서 인증서 요청 작업을 선택하고 양식 보내기를 선택합니다.
4. 요청 유형 선택: 고급 요청을 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 고급 인증서 요청: 양식을 사용하여 이 CA에 인증서 요청 제출을 선택합니다.
7. 제출을 클릭합니다.
8. 고급 인증서 요청: 사용자 인증서 템플릿을 선택합니다.
9. 내보내기 가능한 키로 표시를 클릭합니다.
10. 다음을 클릭합니다. 제공된 기본값을 사용합니다.
11. 발급된 인증서: 이 인증서 설치를 클릭합니다.

> 참고: 처음 인증서를 발급받은 경우에는 CA가 루트 저장소에 트러스트된 CA 인증서를 설치할 것인지 묻는 메시지를 표시합니다. 이는 트러스트된 CA 인증서가 아닙니다. 해당 인증서의 이름은 CA 호스트 이름입니다. 예를 클릭합니다. TLS와 TTLS에 대해 이 인증서가 필요합니다.

12. 인증서가 설치되면 "새 인증서를 성공적으로 설치했습니다"라는 메시지가 나타납니다.
13. 설치를 확인하려면 Internet Explorer > 도구 > 인터넷 옵션 > 내용 > 인증서를 차례로 클릭합니다. 새 인증서는 개인 폴더에 설치되어 있어야 합니다.

#### 파일에서 인증서 가져오기

1. Internet 속성을 엽니다(바탕 화면에서 Internet Explorer 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭).
2. 속성을 선택합니다.
3. 내용: 인증서를 클릭합니다. 그러면 설치된 인증서 목록이 나타납니다.
4. 가져오기를 클릭하여 인증서 가져오기 마법사를 엽니다.
5. 파일을 선택합니다.
6. 해당 파일에 대한 액세스 암호를 지정합니다. 강력한 개인 키 보호 사용의 선택을 취소합니다.
7. 인증서 저장소: 인증서 종류에 따라 자동으로 인증서 저장소 선택을 선택합니다(인증서는 사용자 계정 개인 저장소에 있어야 합니다).
8. 인증서 가져오기 완료로 이동한 후 마침을 클릭합니다.

TLS 인증과 함께 WEP 또는 TKIP 암호화가 적용된 WPA 인증을 사용해서 새 프로파일을 구성하려면

> 참고: 클라이언트 인증서 받기 및 설치에 대해서는 단계 1을 참조하거나 관리자에게 문의하십시오.

인텔(R) PROSet/무선에 사용되는 인증서 지정

1. 프로파일 페이지에서 추가를 클릭하여 일반 설정을 엽니다.
2. 프로파일 이름: 프로파일 이름을 입력합니다.
3. 무선 네트워크 이름(SSID): 네트워크 ID를 입력합니다.
4. 운영 모드: 네트워크(인프라)가 기본적으로 선택됩니다.
5. 다음을 클릭하여 보안 설정에 액세스합니다.
6. 엔터프라이즈 보안을 클릭합니다.
7. 네트워크 인증: 개방(권장)을 클릭합니다.
8. 데이터 암호화: WEP를 선택합니다.
9. 802.1X 활성화됨: 선택되어 있습니다.
10. 인증 유형: TLS를 선택합니다.

#### 단계 1/2: TLS 사용자

1. 클라이언트 인증서를 받아서 설치합니다.
2. 다음 중 하나를 선택하여 인증서를 가져옵니다.

> 이름 | 설명
> --- | ---
> 고정 암호 | 연결 시 사용자 자격 증명을 입력합니다.
> 1회 암호(OTP) | 하드웨어 토큰 장치에서 암호를 가져옵니다.
> PIN(소프트 토큰) | 소프트 토큰 프로그램에서 암호를 가져옵니다.

3. 다음을 클릭합니다.

#### 단계 2/2: TLS 서버

1. 다음 자격 증명 검색 방법 중 하나를 선택합니다: 서버 인증서 유효성 검증 또는 서버 또는 인증서 이름 지정.
2. 확인을 클릭합니다. 프로파일 목록에 프로파일이 추가됩니다.
3. 프로파일 목록의 끝에 있는 새 프로파일을 클릭합니다. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 새 프로파일의 우선순위를 변경합니다.
4. 연결을 클릭하여 선택한 무선 네트워크에 연결합니다.
5. 확인을 클릭하여 인텔(R) PROSet/무선을 닫습니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기