Voltar ao índice

# Perspectiva geral da rede sem fios

Acerca da tecnologia da rede sem fios
Do que é preciso para configurar uma rede sem fios?
Princípios básicos da rede sem fios

- O que é um utilitário de gestão da rede sem fios?
- Nome da rede
- Perfis
- Segurança
- Identificar uma rede sem fios
- Seleccionar um modo de rede sem fios

Como posso ligar e desligar o meu rádio?

## Acerca das redes sem fios

Uma rede local sem fios (WLAN) liga computadores entre si sem a utilização de cabos de rede. Numa WLAN, um dispositivo chamado um ponto de acesso ou router sem fios envia e recebe dados para computadores compatíveis utilizando comunicações por rádio. O ponto de acesso ou router sem fios é um pequeno dispositivo que proporciona acesso à WLAN e à Internet. Uma WLAN permite-lhe partilhar ficheiros ou impressoras entre computadores e partilhar a sua ligação à Internet.

Quando configura o adaptador sem fios, selecciona o modo de funcionamento para o tipo de rede sem fios pretendido. Pode utilizar a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN para estabelecer a ligação a outros dispositivos sem fios que cumpram a norma 802.11 das redes sem fios. Encontrará aqui instruções para facilitar este processo.

## Do que é preciso para configurar uma rede sem fios?

Para configurar uma rede sem fios, precisa do seguinte:

- Um router sem fios.
- Uma placa de rede sem fios para cada computador que pretenda ligar à rede sem fios (a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN).
- Se quiser ter acesso à Internet para a sua WLAN, também precisa de um serviço de banda larga da Internet, por exemplo, cabo ou DSL. Isto inclui um modem de banda larga.

## Alguns princípios básicos das redes sem fios

Seguem alguns conceitos básicos que deve conhecer sobre as redes locais 802.11.

### Utilitário de gestão da rede sem fios

O Intel(R) PROSet/Wireless ajuda-o a gerir as suas ligações sem fios. Pode ajudá-lo inicialmente a configurar as suas ligações sem fios e depois a gerir facilmente essas ligações, abrindo e fechando as ligações e gerindo a segurança conforme necessário. O Microsoft Windows Zero Configuration é outro gestor de redes sem fios e o utilizador não deve utilizar ambas estas ferramentas, porque as definições de rede criadas num utilitário não são aplicadas se o outro utilitário estiver a gerir as ligações sem fios. Recomendamos que escolha uma ferramenta para gerir as ligações sem fios e que a utilize sempre a partir daí.

Consulte Ligar a uma rede para obter mais informações.

### Nome da rede (SSID)

Cada rede local sem fios (WLAN) utiliza um nome de rede único para identificar a rede. Este nome também se chama o SSID (Service Set Identifier). Quando configura o adaptador sem fios, especifica o SSID. Se pretender estabelecer a ligação a uma WLAN existente, tem de utilizar o nome dessa rede. Se configurar a sua própria WLAN, pode criar um nome personalizado e utilizá-lo em cada computador. O nome pode ter um máximo de 32 caracteres e conter letras e números. O SSID ou o nome da rede é atribuído no ponto de acesso ou no router sem fios.

### Perfis

É utilizado um perfil para gerir a ligação do seu computador a uma WLAN. Um perfil é uma colecção de definições que determinam a forma como o seu computador se liga a uma WLAN. Estas definições (o perfil) são guardadas no seu computador e são utilizadas sempre que estabelecer a ligação a essa WLAN. O perfil inclui toda a informação da rede e as definições de segurança. Diferentes perfis são criados para diferentes WLANs. Para o seu computador, cada WLAN terá o seu próprio perfil para gerir a ligação a essa WLAN. Com o Intel(R) PROSet/Wireless, os perfis para o seu computador são apresentados na lista 'Perfis'. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, pode criar, editar e remover perfis.

### Segurança

Algumas WLANs são redes abertas ou não seguras e outras são redes seguras. Uma WLAN segura limita quem pode aceder à rede. Há diferentes níveis de métodos de segurança. O Intel(R) PROSet/Wireless pode facilmente ajudá-lo a configurar um método de segurança para a sua WLAN.

Os métodos de segurança comuns para as WLANs utilizam chaves ou palavras-passe, em que o computador que solicita o acesso tem de proporcionar a chave ou palavra-passe para obter o acesso. As WLANs também podem utilizar a encriptação para codificar os dados. Com a encriptação, antes de um computador transmitir dados, ele utiliza uma chave de encriptação confidencial para codificar os dados. O computador de recepção utiliza a mesma chave para descodificar os dados. Se estiver a estabelecer a ligação a uma rede existente, utilize a chave de encriptação fornecida pelo administrador da rede sem fios. Se configurar uma rede própria, pode criar a sua própria chave e utilizá-la em cada computador. O Intel(R) PROSet/Wireless pode ajudá-lo com isto. O método de segurança utilizado pelo seu computador para obter o acesso à WLAN está armazenado no perfil. Consulte Segurança para obter mais informações úteis.

### Identificar uma rede sem fios

Dependendo da dimensão e dos componentes de uma rede sem fios, há diferentes formas de identificar uma rede sem fios:

- O nome de rede ou o SSID: identifica uma rede sem fios. Todos os dispositivos sem fios têm de ter o mesmo SSID. Este é provavelmente o método mais comum.
- BSS (Basic Service Set): Consiste em dois ou mais nós, ou estações, sem fios que se reconheceram um ao outro e estabeleceram comunicações.
- SSID de difusão: um ponto de acesso pode responder a computadores que enviam pacotes de análise com o SSID de difuso. Se esta funcionalidade estiver activa no ponto de acesso, qualquer utilizador sem fios pode associar-se ao ponto de acesso utilizando um SSID em branco (nulo).
- BSSID (Basic Service Set Identifier): um identificador nico para cada dispositivo sem fios. O BSSID o endereço Ethernet MAC do dispositivo.
- ESSID (Extended Service Set Identifier): uma variante especial do SSID utilizada para identificar uma rede sem fios que inclui pontos de acesso.
- IBSS (Independent Basic Service Set): Um modo de funcionamento num sistema 802.11 que permite a comunicação directa entre dispositivos 802.11 sem necessidade de configurar uma sessão de comunicação com um ponto de acesso.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Um caso especial de SSID utilizado para identificar uma rede de computadores sem fios configurados para comunicar directamente uns com os outros sem utilizar um ponto de acesso.

### Seleccionar um modo de rede sem fios

As redes sem fios podem funcionar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de utilizadores na rede. O modo de infra-estrutura utiliza os pontos de acesso para permitir aos computadores sem fios enviar e receber informações. Os computadores sem fios transmitem para o ponto de acesso, o ponto de acesso recebe a informação e volta a difundi-la para outros computadores. O ponto de acesso pode também estabelecer ligação a uma rede sem fios ou Internet. Os diversos pontos de acesso podem trabalhar em conjunto para garantir a cobertura numa área alargada.

O modo de dispositivo para dispositivo, também denominado modo ad hoc, funciona sem pontos de acesso e permite aos computadores sem fios enviar informação directamente para outros computadores sem fios. Pode utilizar o modo ad hoc para estabelecer uma rede de computadores em casa ou num escritório pequeno ou para configurar uma rede sem fios temporária para uma reunião.

## Como posso ligar e desligar o meu rádio?

Terá de desligar (e ligar) o rádio de placa sem fios em diferentes ocasiões. Por exemplo, poderá ser necessário desligar o rádio quando embarcar num avião. Também pode desligá-lo para poupar bateria.

Há três métodos para ligar e desligar o rádio:

- Utilizando o interruptor de hardware do rádio sem fios (poderá não estar presente em todos os computadores).
- Utilizando o botão 'Sem fios activado/desactivado' no Intel(R) PROSet/Wireless.
- Utilizando o Windows.

Não se esqueça de que, para estabelecer a ligação a redes sem fios, tem de voltar a ligar o rádio sem fios. Se não conseguir estabelecer a ligação a uma rede sem fios, verifique se o seu rádio está ligado tanto no interruptor de hardware como no botão 'Sem fios ligado/desligado' do Intel(R) PROSet/Wireless.

Consulte Activar ou desactivar o rádio sem fios para obter mais informações.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade