Voltar ao índice

# Informação sobre regulamentação

## Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN
Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN
Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

## Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN e ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_

A informação contida neste documento aplica-se aos seguintes produtos:

Placas LAN sem fios de quatro modos (802.11a/802.11b/802.11g/802.11n)
Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN (modelo WM4965AGN)

Placas LAN sem fios de três modos (802.11a/802.11b/802.11g)
Ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ (modelo WM4965AG_)

> NOTA: Devido ao estado de evolução dos regulamentos e normas no domínio das redes locais sem fios (IEEE 802.11 e outras normas semelhantes), a informação proporcionada neste documento está sujeita a alterações. A Intel Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste documento. Nem se compromete a actualizar as informações contidas neste documento.

### Informação para o utilizador

### Avisos de segurança

#### EUA—FCC e FAA

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. A placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ cumpre os Limites de Exposição Humana indicados no OET Bulletin 65, suplemento C, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de dispositivos sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de dispositivos sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de dispositivos sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.
- Utilização da antena:
  - Por forma a cumprir os limites de exposição a RF da FCC, as antenas integradas de baixo ganho devem estar situadas a uma distância mínima de 20 cm ou mais do corpo de todas as pessoas.
  - As antenas montadas em parede ou em postes de baixo ganho estão concebidas para serem instaladas por profissionais qualificados e devem estar situadas a uma distância mínima de 30 cm ou mais do corpo de todas as pessoas. Contacte o técnico de instalação qualificado, o VAR ou o fabricante da antena para saber os requisitos de uma instalação correcta.
- Aviso de proximidade de dispositivo explosivo (ver abaixo)
- Aviso de antena (ver abaixo)
- Atenção para a utilização em aviões (ver abaixo)
- Outros dispositivos sem fios (ver abaixo)
- Fonte de alimentação (ponto de acesso) (ver abaixo)

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (como um dispositivo de rede sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição a RF da FCC e da norma ANSI C95.1, recomenda-se, para a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou para a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ instalada num computador de secretária ou portátil, que a antena deste dispositivo seja instalada de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e que a antena não esteja co-localizada ou a funcionar em conjunto com outras antenas ou transmissores de rádio. Recomenda-se que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: Os produtos de redes locais Intel(R) PRO/Wireless não estão concebidos para serem utilizados com antenas direccionais de elevado ganho. A utilização dessas antenas com estes produtos é ilegal.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proíbem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com placas Ethernet sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

### Informação sobre regulamentação

#### Informação para os OEMs e integradores

A seguinte declaração tem de estar incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deve ser distribuído ao utilizador final.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor.
- Consulte o documento completo de concessão do equipamento para se informar sobre outras restrições.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com um ponto de acesso que tenha aprovação local.

### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os seguintes avisos regulamentares e de segurança têm de ser publicados na documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpore uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O dispositivo de rede sem fios com a ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou a ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de placas de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n estão concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições e restrições permitidas no país em questão poderá constituir uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

### Requisitos da FCC para a interferência de radiofrequência

Este dispositivo está limitado a uma utilização interior devido ao seu funcionamento no intervalo de frequências de 5.15 a 5.25 GHz. A FCC requer que este produto seja utilizado em ambientes interiores para o intervalo de frequências de 5.15 a 5.25 GHz, com vista a reduzir o potencial de interferência nociva para sistemas de satélites móveis em partilha de canal. Os radares de elevada energia são atribuídos como utilizadores primários das bandas de 5.25 a 5.35 GHz e de 5.65 a 5.85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danos neste dispositivo.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do dispositivo de rede sem fios com uma placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador.

#### Declaração de interferência

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o equipamento não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione ou mude de sítio a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele onde está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN ou de ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AG_ tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

#### Aviso regulamentar da Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para utilizar em (ou com) computadores pessoais ou compatíveis listados na UL.

#### Brasil

Este equipamento opera em carácter secundário, isto é, não tem direito a protecção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em carácter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B está conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) está installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### União Europeia

A banda baixa de 5.15 - 5.35 GHz serve apenas para utilização interior

#### Declaração de Conformidade

Este equipamento cumpre os requisitos mínimos da directiva 1999/5/CE da União Europeia.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungary] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: | Intel(R) Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN or Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Letónia

É necessária uma licença para utilização exterior na banda de 2.4 GHz.

#### Japão

Apenas utilização interior.

#### Coreia

#### Taiwan

#### Aprovações de rádio

Para determinar se está autorizado a utilizar o seu dispositivo de rede sem fios num determinado país, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do seu dispositivo está indicado no documento de orientação regulamentar (OEM Regulatory Guidance) do fabricante.

## Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG e ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

A informação contida neste documento aplica-se aos seguintes produtos:

Placas LAN sem fios de três modos (802.11a/802.11b/802.11g)
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG (modelo WM3945ABG)
Placas LAN sem fios de dois modos (802.11b/802.11g )
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG (modelo WM3945BG)

> NOTA: Devido ao estado de evolução dos regulamentos e normas no domínio das redes locais sem fios (IEEE 802.11 e outras normas semelhantes), a informação proporcionada neste documento está sujeita a alterações. A Intel Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste documento. Nem se compromete a actualizar as informações contidas neste documento.

### Informação para o utilizador

### Avisos de segurança

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG cumpre os Limites de Exposição Humana indicados no OET Bulletin 65, suplemento C, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de dispositivos sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de dispositivos sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de dispositivos sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.
- Utilização da antena:
  - Por forma a cumprir os limites de exposição a RF da FCC, as antenas integradas de baixo ganho devem estar situadas a uma distância mínima de 20 cm ou mais do corpo de todas as pessoas.
  - As antenas montadas em parede ou em postes de baixo ganho estão concebidas para serem instaladas por profissionais qualificados e devem estar situadas a uma distância mínima de 30 cm ou mais do corpo de todas as pessoas. Contacte o técnico de instalação qualificado, o VAR ou o fabricante da antena para saber os requisitos de uma instalação correcta.
- Aviso de proximidade de dispositivo explosivo (ver abaixo)
- Aviso de antena (ver abaixo)
- Atenção para a utilização em aviões (ver abaixo)
- Outros dispositivos sem fios (ver abaixo)
- Fonte de alimentação (ponto de acesso) (ver abaixo)

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (como um dispositivo de rede sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição a RF da FCC e da norma ANSI C95.1, recomenda-se, para a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou para a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG instalada num computador de secretária ou portátil, que a antena deste dispositivo seja instalada de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e que a antena não esteja co-localizada ou a funcionar em conjunto com outras antenas ou transmissores de rádio. Recomenda-se que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: Os produtos de redes locais Intel(R) PRO/Wireless não estão concebidos para serem utilizados com antenas direccionais de elevado ganho. A utilização dessas antenas com estes produtos é ilegal.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proíbem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com placas Ethernet sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b e 802.11g

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b e 802.11g poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g estão concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do software Intel(R) PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

Para informação específica de cada país, consulte a informação de conformidade adicional fornecida com o produto.

#### Interoperabilidade sem fios

A ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG está concebida para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e para cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802,11g compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Certificação Wireless Fidelity (Wi-Fi), tal como definida pela Wi-Fi Alliance

#### Placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, tal como outros dispositivos de rádio, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por este dispositivo, porém, é inferior à energia electromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O dispositivo sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG funciona dentro dos limites das directrizes estipuladas em normas e recomendações de segurança em termos de radiofrequência. Essas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização da placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou da placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG pode estar limitada à:

- Utilização de equipamento com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG em aviões, ou
- Utilização de equipamento com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja encarado ou identificado como sendo nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de dispositivos sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), aconselha-se a que peça autorização para utilizar qualquer dispositivo sem fios que tenha a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG antes de o ligar.

### Informação sobre regulamentação

#### Informação para os OEMs e integradores

A seguinte declaração tem de estar incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deve ser distribuído ao utilizador final.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor.
- Consulte o documento completo de concessão do equipamento para se informar sobre outras restrições.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com um ponto de acesso que tenha aprovação local.

### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os seguintes avisos regulamentares e de segurança têm de ser publicados na documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpore uma placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou uma placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos que tenham o kit da placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou da placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento diferente daquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b e 802.11g

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b e 802.11g poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g estão concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições e restrições permitidas no país em questão poderá constituir uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

### Requisitos da FCC para a interferência de radiofrequência

Este dispositivo está limitado a uma utilização interior devido ao seu funcionamento no intervalo de frequências de 5.15 a 5.25 GHz. A FCC requer que este produto seja utilizado em ambientes interiores para o intervalo de frequências de 5.15 a 5.25 GHz, com vista a reduzir o potencial de interferência nociva para sistemas de satélites móveis em partilha de canal. Os radares de elevada energia são atribuídos como utilizadores primários das bandas de 5.25 a 5.35 GHz e de 5.65 a 5.85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danos neste dispositivo.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia de saída irradiada do dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG está bastante abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o dispositivo de rede sem fios com o Intel(R) PRO/Wireless deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador.

#### Declaração de interferência

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o equipamento não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione ou mude de sítio a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele onde está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG ou a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 3945BG tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

#### Aviso regulamentar da Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para utilizar em (ou com) computadores pessoais ou compatíveis listados na UL.

#### Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B está conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) está installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Bandas de frequência europeias

2.400 - 2.4835 GHz (ETSI da Europa)
5.15 - 5.35 GHz e 5.47-5.725 GHz (ETSI da Europa)
A banda baixa de 5.25 - 5.35 GHz serve apenas para utilização interior
5.47 - 5.725 GHz não está actualmente permitido na República Checa e em França.

#### Declaração de Conformidade

Este equipamento cumpre os requisitos mínimos da directiva 1999/5/CE da União Europeia.

Česky [Czech] | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish] | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German] | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich das Gerät Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Esti [Estonian] | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish] | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek] | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French] | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian] | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian] | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian] | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch] | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese] | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungary] | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish] | Niniejszym, Intel(R) Corporation, oświadcza, że Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [Portuguese] | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian] | Šiuo Intel(R) Corporation izjavlja, da je ta Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak] | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish] | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish] | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic] | Hér með lýsir Intel(R) Corporation yfir því að Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]: | Intel(R) Corporation erklærer herved at utstyret Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection or Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### France

Pour la France métropolitaine
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

#### Pour la Guyane et la Réunion
2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur .
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Letónia

É necessária uma licença para utilização exterior na banda de 2.4 GHz.

#### Japão

Apenas utilização interior.

#### Coreia

#### Taiwan

#### Aprovações de rádio

Para determinar se está autorizado a utilizar o seu dispositivo de rede sem fios num determinado país, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do seu dispositivo está indicado no documento de orientação regulamentar (OEM Regulatory Guidance) do fabricante.

## Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

A informação contida neste documento aplica-se aos seguintes produtos:

Placas LAN sem fios de três modos (802.11a/802.11b/802.11g)
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (modelo WM3B2915ABG)
Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG (modelo WM3A2915ABG)

> NOTA: Devido ao estado de evolução dos regulamentos e normas no domínio das redes locais sem fios (IEEE 802.11 e outras normas semelhantes), a informação proporcionada neste documento está sujeita a alterações. A Intel Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste documento. Nem se compromete a actualizar as informações contidas neste documento.

### Informação para o utilizador

### Avisos de segurança

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG cumpre os Limites de Exposição Humana indicados no OET Bulletin 65, suplemento C, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de dispositivos sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de dispositivos sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de dispositivos sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.
- Utilização da antena:
  - Por forma a cumprir os limites de exposição a RF da FCC, as antenas integradas de baixo ganho devem estar situadas a uma distância mínima de 20 cm ou mais do corpo de todas as pessoas.
  - As antenas montadas em parede ou em postes de baixo ganho estão concebidas para serem instaladas por profissionais qualificados e devem estar situadas a uma distância mínima de 30 cm ou mais do corpo de todas as pessoas. Contacte o técnico de instalação qualificado, o VAR ou o fabricante da antena para saber os requisitos de uma instalação correcta.
- Aviso de proximidade de dispositivo explosivo (ver abaixo)
- Aviso de antena (ver abaixo)
- Atenção para a utilização em aviões (ver abaixo)
- Outros dispositivos sem fios (ver abaixo)
- Fonte de alimentação (ponto de acesso) (ver abaixo)

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (como um dispositivo de rede sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição a RF da FCC e da norma ANSI C95.1, recomenda-se, para a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG instalada num computador de secretária ou portátil, que a antena deste dispositivo seja instalada de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e que a antena não esteja co-localizada ou a funcionar em conjunto com outras antenas ou transmissores de rádio. Recomenda-se que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: Os produtos de redes locais Intel(R) PRO/Wireless não estão concebidos para serem utilizados com antenas direccionais de elevado ganho. A utilização dessas antenas com estes produtos é ilegal.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proibem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com placas Ethernet sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b e 802.11g

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b e 802.11g poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g estão concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do software Intel(R) PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

Para informação específica de cada país, consulte a informação de conformidade adicional fornecida com o produto.

#### Interoperabilidade sem fios

A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG está concebida para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e para cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios.
- Norma IEEE 802,11g compatível com a norma sobre LAN sem fios.
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios.
- Certificação Wireless Fidelity (Wi-Fi), tal como definida pela Wi-Fi Alliance

#### A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG e a sua saúde

A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, como outros dispositivos de rádio, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por este dispositivo, porém, é inferior à energia electromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O dispositivo com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG funciona dentro dos limites das directrizes estipuladas em normas e recomendações de segurança em termos de radiofrequência. Essas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do dispositivo sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações incluem o seguinte:

- Utilização do equipamento com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG em aviões; ou
- Utilização do equipamento com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de dispositivos sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), aconselha-se a que peça autorização de utilizar qualquer dispositivo sem fios que tenha a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG antes de o ligar.

### Informação sobre regulamentação

#### Informação para os OEMs e integradores

A seguinte declaração tem de estar incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deve ser distribuído ao utilizador final.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor.
- Consulte o documento completo de concessão do equipamento para se informar sobre outras restrições.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com um ponto de acesso que tenha aprovação local.

### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulamentares e de segurança que se seguem têm de ser publicados em documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpora uma placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de placas de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b e 802.11g

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b e 802.11g poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g estão concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições e restrições permitidas no país em questão poderá constituir uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

### Requisitos da FCC para a interferência de radiofrequência

Este dispositivo está limitado a uma utilização interior devido ao seu funcionamento no intervalo de frequências de 5.15 a 5.25 GHz. A FCC requer que este produto seja utilizado em ambientes interiores para o intervalo de frequências de 5.15 a 5.25 GHz, com vista a reduzir o potencial de interferência nociva para sistemas de satélites móveis em partilha de canal. Os radares de elevada energia são atribuídos como utilizadores primários das bandas de 5.25 a 5.35 GHz e de 5.65 a 5.85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danos neste dispositivo.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do dispositivo de rede sem fios com uma placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o dispositivo de rede sem fios com o Intel(R) PRO/Wireless deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador.

#### Declaração de interferência

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o equipamento não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione ou mude de sítio a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele onde está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA:O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

#### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B está conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001)..

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) está installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Bandas de frequência europeias

2.400 - 2.4835 GHz (ETSI da Europa)
5.15 - 5.35 GHz e 5.47-5.725 GHz (ETSI da Europa)
A banda baixa de 5.25 - 5.35 GHz serve apenas para utilização interior
5.47 - 5.725 GHz não está actualmente permitido na República Checa e em França.

#### Declaração de Conformidade

Declaração de Conformidade

Este equipamento cumpre os requisitos mínimos da directiva 1999/5/CE da União Europeia.

Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien).=
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### France

#### Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

#### Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur.
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

#### Pour tout le territoire Français

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.11a

#### Belgium

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT está requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Japão

#### Letónia

É necessária uma licença para utilização exterior na banda de 2.4 GHz.

#### Italy

A general authorization is requested for outdoor use in Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Grécia

É necessária uma licença para utilização exterior na banda de 5.470 – 5.725 GHz.

#### Bielorrússia

2.4 GHz OFDM (802.11g) não está actualmente autorizado.

Indonésia

A interface de 5 GHz não está actualmente autorizada.

#### Kuwait

A interface de 5 GHz não está actualmente autorizada.

#### Omã

Se os módulos forem inferiores a 100 milliwatts, não têm licença, mas se forem superiores a 100 milliwatts, o utilizador é responsável por obter uma licença de utilização junto da autoridade reguladora das telecomunicações no Sultanato de Omã.

#### Taiwan

#### Paquistão

Aprovado pela autoridade reguladora das telecomunicações do Paquistão

#### EAU

A interface de 5 GHz não está actualmente autorizada.

#### Ucrânia

A interface de 5 GHz não está actualmente autorizada.

#### Aprovações de rádio

Para determinar se está autorizado a utilizar o seu dispositivo de rede sem fios num determinado país, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do seu dispositivo está indicado no documento de orientação regulamentar (OEM Regulatory Guidance) do fabricante.

#### Aviso regulamentar da Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para utilizar em (ou com) computadores pessoais ou compatíveis listados na UL.

## Informação sobre regulamentação: Ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Informação para o utilizador
Informação sobre regulamentação

### Informação para o utilizador

### Avisos de segurança

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG cumpre os limites de exposição humana indicados no OET Bulletin 65, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento deste rádio de acordo com as instruções fornecidas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados da FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de dispositivos sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de dispositivos sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de dispositivos sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.
- Aviso de proximidade de dispositivo explosivo (ver abaixo)
- Aviso de antena (ver abaixo)
- Atenção para a utilização em aviões (ver abaixo)
- Outros dispositivos sem fios (ver abaixo)
- Fonte de alimentação (ponto de acesso) (ver abaixo)

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (como um dispositivo de rede sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o dispositivo tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição a RF da FCC e da norma ANSI C95.1, recomenda-se, para a ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG instalada num computador de secretária ou portátil, que a antena deste dispositivo seja instalada de modo a proporcionar uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas e que a antena não esteja co-localizada ou a funcionar em conjunto com outras antenas ou transmissores de rádio. Recomenda-se que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: O produto com uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG não está concebido para ser utilizado com antenas direccionais de elevado ganho. A utilização dessas antenas com estes produtos é ilegal.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proibem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11b e 802.11g

Todas as frequências utilizadas por 802.11b e 802.11g estão harmonizadas. Porém, alguns países poderão não permitir 802.11g.

#### Interoperabilidade sem fios

A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG está concebida para ser interoperável com qualquer produto de rede local sem fios baseado na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e para cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b-1999. Norma sobre LAN sem fios.
- Norma IEEE 802.11g compatível. Norma sobre LAN sem fios.
- Certificação Wireless Fidelity (Wi-Fi), tal como definida pela Wi-Fi Alliance

#### A placa Mini PCI Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200BG e a sua saúde

A placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, como outros dispositivos de rádio, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por este dispositivo, porém, é inferior à energia electromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O dispositivo com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG funciona dentro dos limites das directrizes estipuladas em normas e recomendações de segurança em termos de radiofrequência. Essas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do dispositivo sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações incluem o seguinte:

- Utilização do equipamento com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG em aviões; ou
- Utilização do equipamento com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de dispositivos sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), aconselha-se a que peça autorização de utilizar qualquer dispositivo sem fios que tenha a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG antes de o ligar.

### Informação sobre regulamentação

O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de placas de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do dispositivo de rede sem fios com uma placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o dispositivo de rede sem fios com o Intel(R) PROSet/Wireless deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador.

#### Declaração de interferência

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o equipamento não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reposicione ou mude de sítio a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele onde está ligado o receptor.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA:O dispositivo de rede sem fios com a placa de ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

#### Bandas de frequência dos Estados Unidos

2.400 - 2.462 GHz

#### Canada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B está conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) está installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

#### Europa—Declaração de Conformidade da UE

#### Bandas de frequência europeias

2.400 - 2.4835 GHz (ETSI da Europa)

#### Declaração de Conformidade

Este equipamento cumpre os requisitos mínimos da directiva 1999/5/CE da União Europeia.

English | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
French | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Swedish | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Icelandic | Intel lysir her med yfir að thessi bunadur, Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection , uppfyllir allar grunnkrofur, sem gerdar eru i R&TTE tilskipun ESB nr 1999/5/EC.
Italian | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

#### Requisitos da Declaração de Conformidade para os novos Estados membros

Estonian | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Hungary | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
Slovak | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Czech | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Slovenia | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latvian | Ar šo Intel(R) Corporationdeklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Lithuanian | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2200BG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polish | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

#### France

#### Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.400 -2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

#### Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur
2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Pour tout le territoire Français:

Seulement 5.15 -5.35 GHz autorisé pour le 802.1

#### Belgique

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT está requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

In geval van privé-gebruik, buiten een gebouw, op een openbare plaats, is geen registratie nodig, wanneer de afstand minder dan 300m is. Voor een afstand groter dan 300m is een registratie bij BIPT vereist. Voor registraties en licenties, gelieve BIPT te contacteren.

#### Letónia

É necessária uma licença para utilização exterior na banda de 2.4 GHz.

#### Italy

The use of these equipments is regulated by:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.

- D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

- D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato;

- D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

#### Bielorrússia

2.4 GHz OFDM (802.11g) não está actualmente autorizado.

#### Taiwan

#### Paquistão

Aprovado pela autoridade reguladora das telecomunicações do Paquistão

#### Aprovações de rádio

Para determinar se está autorizado a utilizar o seu dispositivo de rede sem fios num determinado país, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do seu dispositivo está indicado no documento de orientação regulamentar (OEM Regulatory Guidance) do fabricante.

Voltar ao índice