Terug naar inhoudsopgave

# Specificaties

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netwerkverbinding
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netwerkverbinding
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netwerkverbinding
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netwerkverbinding

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Vormfactor | PCI Express* Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12 GHz (verschillend per land) | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 2000*, Windows XP* (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits).
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Dit is een versie van Intel Wireless WiFi 4965AGN waarvoor Draft N-voorzieningen zijn uitgeschakeld. Draft N verwijst naar het volgende document: IEEE P802.11n / D1.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12 GHz (verschillend per land) | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 2000, Windows XP (32-bits en 64-bits) en Windows Vista (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netwerkverbinding

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Netwerkverbinding

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 53-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi-certificering voor 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI Type 3A
Afmetingen | Breedte 59,75 mm x Lengte 50,95 mm x Hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins SO-DIMM randconnector
Voltage | 3,3 Volt
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4-GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | 4 tot 12, niet overlappend, verschillend per land | Kanaal 1-11 (alleen in VS) Kanaal 1-13 (Japan, Europa)
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v3.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG-netwerkverbinding

Vormfactor | Mini PCI Type 3B
Afmetingen | Breedte 59,45 mm x Lengte 44,45 mm x Hoogte 5 mm
Gewicht | 12,90 gr
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 124-pins Mini PCI-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +70 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 85% zonder condensatie
Frequentiemodulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Frequentieband | 2,400 - 2,472 GHz (VS) 2,400 - 2,4835 GHz (Japan) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulatie | OFDM met BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Kanalen | Volledige ondersteuning voor 14 kanalen
Gegevenssnelheden | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 en 54 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Vista
Wi-Fi Alliance-certificering | Wi-Fi-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v2.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g en 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bits), WEP 128-bits en 64-bits.
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Terug naar boven

Terug naar inhoudsopgave

Voorwaarden voor het gebruik