Tilbake til Innhold

# Koble til et trådløst nettverk

Koble til et trådløst nettverk
Førstegangstilkobling
Bruke Wi-Fi Protected Setup
Konfigurere et tilgangspunkt og innstille et nettverk
Koble en Enrollee til et nettverk eller tilgangspunkt
Legg en enrollee til et eksisterende nettverk hos registraren
Andre trådløsverktøy

# Koble til et trådløst nettverk

Det følgende er oppsummeringsveiledninger for å koble til et eksisterende trådløsnettverk. Du kan bruke en hvilken som helst av de følgende metodene.

- Automatisk tilkobling: Hvis en eksisterende profil passer til et tilgjengelig nettverk, kobles du automatisk til det trådløse nettverket.
- Konfigurer en ny profil: Velg et trådløsnettverk fra listen over trådløse nettverk i hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless. Klikk Koble til. Hvis du kobler til på vellykket vis, opprettes det en profil i profillisten for fremtidig bruk.
- Koble til en profil i profillisten: Du kan velge en profil fra profillisten. For å aktivere den klikker du Koble til. Dette lar deg koble til et nettverk som er lengre nede på listen (hvis tilgjengelig).
- Høyreklikk på Oppgavefeltikonet som er plassert i nederst høyre hjørne av Windows-skrivebordet Høyreklikk på Koble til profiler. En liste over tidligere konfigurerte profiler er listet opp. Velg en profil.
- Bruk Wi-Fi Protected Setup* for å slutte seg til eller konfigurere et trådløst nettverk.

# Førstegangstilkobling

Intel(R) PROSet/Wireless-programvaren oppdager automatisk trådløse nettverk som er innen rekkevidde for trådløskortet ditt. Når et nettverk blir funnet, viser en et skrivebordsvarsel: Trådløsnettverk funnet. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon.

1. Dobbeltklikk på skrivebordsvarselet for å åpne hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Velg et nettverk fra trådløsnettverks listen.
3. Klikk Koble til. Hvis nettverket ikke krever sikkerhetsautentifikasjon, varsler et skrivebordsvarsel deg om at du er koblet til nettverket. Se Hovedvindu Intel(R) PROSet/Wireless og Oppgavefelt for å få mer informasjon om oppgavefeltmenyen og -ikoner.

Hvis du trenger å legge til sikkerhetsautentifikasjon:

1. Opprette trådløsprofil Generelle innstillinger åpner og leder deg gjennom konfigurasjonsprosessen.
2. Angi et Profilnavn. Profilnavnet er ditt navn for dette nettverket. Det kan være hva som helst som hjelper deg med å identifisere dette nettverket. Noen eksempler er: Mitt hjemmenettverk, Kafé i A-gaten.
3. Navn på trådløst nettverk (SSID): Inneholder nettversidentifiserernavnet.
4. Klikk Neste. Sikkerhetsinnstillinger prøver å oppdage nettverksinnstillingene for dette nettverket.
   - Hvis det trengs et PSK- eller et WEP-passord, foreslås det for deg å sette inn denne informasjonen før tilkoblingen. Klikk på Avansert for å endre eller redigere PSK eller andre sikkerhetsinnstillinger. For å få mer informasjon om nøkkel og passord, skal du se på Nettverksnøkler.
   - Hvis du må legge til sikkerhetsinnstillinger, skal du klikke Neste for å legge til de nødvendige sikkerhetsinnstillingene. Se Sikkerhetsoversikt for å få mer informasjon.
5. Klikk på OK for å koble til trådløsnettverket.

Hvis du ignorerer skrivebordsvarselet Trådløsnettverk funnet, viser Intel(R) PROSet/Wireless en melding som foreslår: Vil du koble til et trådløsnettverk? Klikk Ja. Intel(R) PROSet/Wireless-hovedvinduet åpner. Følg instruksjonene foran for å koble til et trådløsnettverk.

I tillegg til oppgavefeltikonet viser Intel(R) PROSet/Wireless også forbindelsesstatus, trådløsnettverkslisten og nettverksforbindelsesstatus. Se Hovedvinduet Intel(R) PROSet/Wireless for å få mer informasjon.

## Bruke Wi-Fi-Protected Setup* for å konfigurere eller slutte seg til et nettverk

- Konfigurere et tilgangspunkt og innstille et nettverk
- Koble en enrollee (datamaskin) til et nettverk eller tilgangspunkt
- Legge en enrollee til et nettverk hos registraren

Intel(R) PROSet/Wireless implementerer Wi-Fi-Protected Setup* for å få til enkel og sikker konfigurasjon og forvaltning av et trådløsnettverk. Du kan bruke denne muligheten til først å konfigurere et trådløsnettverk og å innføre nye enheter i nettverket. WiFi-Protected Setup forenkler konfigurasjonsprosessen og hjelper samtidig å sikre at nettverket er sikkert konfigurert. De følgene begrepene brukes i denne drøftelsen.

- Tilgangspunkt: En enhet som kobler trådløse enheter til et annet nettverk. Tilgangspunktet er konfigurert med det nødvendige nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetslegitimasjonsbeskrivelser.
- Enrollee: En enhet som prøver å slutte seg til et tilgangspunkt eller trådløst nettverk , men som ikke har passordet eller nøkkelen til tilgangspunktet eller nettverket. Straks datamaskinen får det/den gyldige passordet eller nøkkelen, blir den et medlem av trådløsnettverket. Intel(R) PROSet/Wireless-programvaren kan konfigureres til å operere som en enrolle for tilgangspunkter som støttes.
- Registrar: En registrar er en logisk enhet (normalt en datamaskin) som gjør det mulig for andre enheter (vanligvis datamaskiner) å slutte seg til det trådløse nettverket. Intel(R) PROSet/Wireless-programvaren kan konfigureres til å operere som en registrar for tilgangspunkter som støttes. Registraren overfører tilgangspunktet eller passordet automatisk og på sikker måte.

Et nytt trådløsnettverk opprettetes ved å konfigurere tilgangspunktet, koble til de ønskede datamaskinene som er utstyrt med trådløskort og eventuelt knytte til eksterne nettverkstilkoblinger (f.eks. Internett, normalt ved å koble tilganspunktet til en DSL eller et kabelmodem eller tilsvarende).

### Konfigurere et tilgangspunkt og innstille et nettverk

De følgende trinnene vil konfigurere en datamaskin som en registrar for et sikkert nettverk eller tilgangspunkt.

1. Lokaliser enhetseierskapspassordet for tilgangspunktet. Dette innstilles av den som har lagd tilgangspunktet. Passordet er ofte lokalisert på en merkelapp nederst på enheten.
2. Skru på nettverkstilgangspunktet.
3. På datamaskinen du vil opprette som registrar, skrur du på Intel(R) PROSet/Wireless.
4. I Intel(R) PROSet/Wireless klikker du Verktøy > Applikasjonsinnstillinger.
5. I området Avanserte innstillinger under Wi-Fi-Protected Setup skrur du på Aktivere enhetsregistrering.

6. Den følgende meldingen forteller deg at én eller flere kompatible enhter er innen for datamaskinens rekkevidde. Klikk på denne meldingen. (Eller du kan velge nettverket fra trådløsnettverkslisten i hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless.)

7. Det følgende panelet åpner seg. Bruk listen Tilgjengelige nettverk for å velge det nettverket du vil koble til. I dette eksempelet har vi valgt UnConfigured AP. Dette er et generisk navn for et ukonfigurert tilgangspunkt. Det opplistede nettverket avhenger av hva som er blitt funnet. Klikk Neste.

8. Se det neste panelet. Sett inn det Enhetseierskapspassordet du hentet opp fra tilgangspunktet. Klikk Neste for å fortsette.

9. Det neste panelet viser Nettveksnavnet, Sikkerhetstypen og Passordet. Hvis tilgangspunktet allerede er konfigurert , er det gråtonet; fortsett til trinn 10. Hvis tilgangspunktet ikke er konfigurert (felt er ikke gråtonet), skal du fortsette til trinn 11.
10. Etter noen sekunder vises følgende melding:
    Tilgangspunktet der allerede konfigurert Vil du koble rekonfigurere det nå?
    Hvis du ikke vil rekonfigurere tilgangspunktet, velger du Nei. Programvaren slutter seg til nettverket, sørger for tilkoblingen og oppretter en profil. Det er dermed i gang, og denne prosedyren er fullført. Hvis du vil rekonfigurere tilgangspunktet, velger du Ja.
11. Det neste panelet vises (det kan være det ikke er likt det som vises nedenfor). Det første feltet viser navnet på tilgangspunktet. Dette er som standard Nettverksnavnet (SSID). I dette eksempelet har vi tilbakestilt det til MyWPS. Du kan gi det det navnet du vil.
12. Det neste feltet i panelt under er Sikkerhetstypen. Velg den sikkerhetstypen du vil ha.

- WPA* Personlig krever manuell konfigurasjon av forhåndsdelt nøkkel (PSK) på tilgangspunktet og klienter. Denne PSK autentifiserer et passord eller en identifikasjonskode både på klientstasjonen og tilgangspunktet. Det trengs ingen autentifikasjonsserver.
- WPA2* er annengenerasjonen av WPA-sikkerhet som gir foretaks- og forbrukertrådløsbrukere høy sikkerhet for at kun autoriserte brukere kan få tilgang til deres trådløsnettverk. Her har vi valgt WPA2-Personlig-sikkerhet. Bruk Intel(R) PROSet/Wireless-profilen for å skaffe trådløsnettverksnavnet (SSID) og WPA2-personligpassordet for å bruke den gamle enheten. Se Sikkerhet for å få mer informasjon.

13. Det tredje feltet er Passordet (nøkkelen). Passordet som vises, genereres vilkårlig eller forhåndskonfigureres, men du kan endre det til hvilket passord du vil. Men du bør bruke en robust nøkkel for å øke sikkerheten. Det må ha mellom 8 og 63 tegn. (Passordet vil bli satt inn senere hos enrolleen (datamaskinen) for å få tilgang til dette nettverket.) Når du har fullført dette trinnet, klikker du Neste.

14. De følgende panelene viser konfigurasjonen av tilgangspunktet og registraren.

Det neste panelet vises kort og viser konfigurasjonen av trådløsinnstillingene for tilgangspunktet.

15. Straks nettverket mottar Eierskapspassordet, får du melding om at du har Vellykket koblet til <navn på trådløsnettverk>. Klikk Fullfør. Denne prosessen avslutter konfigurasjonen av tilgangspunktet og registraren.

16. Hvis du vil lagre disse innstillingene til en profil for fremtidig bruk av en eldre klient, skal du klikke Lagre trådløsinnstillinger til: C:\<navn på trådløsnettverk>. Profilinnstillingene lagres til en tekstfil (txt) på harddisken din. Filen lagres til din lokale C:\ drive som standard. Aksepter standard lagringssted, eller klikk Bla for å velge et annet plasseringssted på datamaskinen din.

Så kan du koble på en enrollee (datamaskin) til nettverket ved bruk av registraren.

### Koble en Enrollee til et nettverk eller tilgangspunkt

Utfør disse trinnene for å koble en enrollee til det nettverket du nettopp har opprettet. Dette antar at registraren kjører Intel(R) PROSet/Wireless.

1. På enrolleen du vil koble til nettverket, forteller meldingen nedenfor deg at ett eller flere tilgangspunkt med Wi-Fi Protected Setup-mulighet er innenfor rekkevidden for din trådløse datamaskin. Klikk på denne meldingen. (Eller du kan velge nettverket fra trådløsnettverkslisten i hovedvinduet for Intel(R) PROSet/Wireless.)

2. Veiviser Konfigurasjon av trådløst nettverk oppstartside åpner. Bruk listen Tilgjengelige nettverk for å velge det nettverket du vil koble til (i ditt tilfelle her er det MyWPS). Klikk Neste.

3. Oppdagelsessiden åpner seg som vist etterpå. Enrolleen du vil koble til nettverket, oppdager registraren for nettverket. Hvis oppdagelsesprosessen lykkes, vises navnet på registraren eller tilgangspunktet.

4. Det neste panelet dukker opp og viser Enhetspassordet (enrollee-passord). Passordet som vises hos enrolleen, er et unikt, tilfeldig generert, midlertidg passord for enrolleen. Dette passordet brukes for å be om tillatelse til å koble til nettverkstilgangspunktet. (Passordet som vises nedenfor, er kun et eksempel).

5. På registraren setter du inn passordet som enrolleen har skaffet. Klikk Neste.

OBS: Prosessen går ut fra at registraren kjører programvaren Intel(R) PROSet/Wireless. Prosessen og vinduene som vises hos registraren, kan hende er annerledes for programvare fra andre forhandlere. Enkelte tilgangspunkt kan hende har en innebygd registrar.

6. Det neste panelet lister opp profilen for dette nettverket. Den valgte profilen vil bli sendt til enrolleen, som gir den tilgang til nettverket. Kun profiler som støttes, blir vist. Profiler som støttes, er de som er basert på sikkerhetene WPA-PSK, WPA2-PSK og Åpen (Ingen). Velg profilen, og klikk Neste for finalisere registreringsprosessen.

7. Det følgende panelet viser at enrolleeregistreringen hos registraren er fullført. Klikk Fullfør.

8. På enrolleen klikker du Neste. På enrolleen får du beskjed når du har Vellykket koblet deg til <navn på trådløsnettverket>. Klikk Fullfør.

### Legge en enrollee til et eksisterende nettverk hos registraren

Den følgende prosedyren lar deg legge en enrollee til et eksisterende nettverk, der tilgangspunktet allerede er konfigurert, og registraren allerede har sluttet seg til tilgangspunktet.

OBS: Prosessen går ut fra at registraren kjører programvaren Intel(R) PROSet/Wireless. Prosessen og vinduene som vises hos registraren, kan hende er annerledes for programvare fra andre forhandlere.

1. Skaff deg Enhetspassordet for enrollee-datamaskinen du vil legge til nettverket.
2. På oppgavefeltikonet for Intel(R) PROSet/Wireless dobbeltklikker du, og velger Legg til ny enhet.
3. Utfør trinnene 5 til og med 8 i prosedyren Koble en enrollee til et nettverk eller tilgangspunkt.

## Andre trådløsverktøy

Hvis Intel(R) PROSet/Wireless finner andre programvareapplikasjoner som prøver å kommunisere med trådløsenheten, får du beskjed om dette.

#### Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration

For å veksle fra Intel(R) PROSet/Wireless til Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration, skal du bruke en av de følgende metodene:

Fra Oppgavefeltmenyen:

Klikk på Bruk Windows for å administrere Wi-Fi* for å veksle til Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration. Velge dette alternativet for å deaktivere Intel(R) PROSet/Wireless som gjeldende verktøyprogramvare. Du kan så konfigurere Microsoft Windows XP som din verktøyprogramvare.

> OBS: En trådløsprofil opprettet i Intel(R) PROSet/Wireless er ikke synlig i Windows XP Wireless Zero Configuration. Hvis du vil bruke Intels trådløsprofiler, må du velge Bruk Intel(R) PROSet/Wireless for å administrere Wi-Fi på oppgavefeltmenyen.

Fra Intel(R) PROSet/Wireless:

Fra Avansert-menyen klikker du på Bruk Windows for å administrere Wi-Fi i Intel(R) PROSet/Wireless-programmet. Når du er ferdig med å bruke Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration, kan du svitsje tilbake til Intel(R) PROSet/Wireless. Klikk Aktivere Intel(R) PROSet/Wireless i hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless, eller klikk Bruk Intel(R) PROSet/Wireless for å administrere Wi-Fipå oppgavefeltmenyen.

#### Trådløsverktøy fra tredjepart

Hvis du bruker programvare levert av et hotspot-sted (Kafé, flyplassterminal), gir Intel(R) PROSet/Wireless deg beskjed og deaktiverer så seg selv. Den kan ikke håndtere trådløsenheten når et annet trådløsverktøy kommuniserer med trådløsenheten. For å dra nytte av Intel(R) PROSet/Wireless-egenskapene bør du deaktivere eller fjerne denne programvaren når du forlater hotspoten.

Tilbake til toppen

Tilbake til Innhold

Varemerker og frasigelser