العودة إلى المحتويات

# مواصفات

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945BG الشبكي
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي
توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
IEEE 802.11n | 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | ‏Microsoft Windows 2000*‎ .‏ Windows XP*‎ ‏(32 و64 بت) .‏Windows Vista*‎ ‏(32 و64 بت).
اعتماد رابطة واي فاي* | اعتماد واي فاي* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA*، WPA2*، WMM*، EAP-SIM
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)‎

## Intel(R) Wireless WiFi Link ‏4965AG_

هذا إصدار من Intel Wireless WiFi 4965AGN به إمكانيات المسودة N معطلة. تشير المسودة N إلى: مسودة تعديل IEEE P802.11n/D1.0 إلى مقياس [من أجل] تقنية المعلومات - تبادل الاتصالات والمعلومات بين النظم – الشبكات المحلية والمدنية – متطلبات محددة – الجزء 11: مواصفات ضبط وصول الوسائط في الشبكات المحلية اللاسلكية (MAC) والطبقة المادية (PHY): تحسينات من أجل الخرج الأعلى

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | ‏Microsoft Windows 2000 و‏Windows XP ‏(32 و64 بت)و‏Windows Vista ‏(32 و64 بت)
اعتماد رابطة واي فاي | اعتماد واي فاي من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)‎

## توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG الشبكي

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز - 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 2000 وWindows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة واي فاي | اعتماد واي فاي من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)‎

## توصيل Intel(R) PRO/Wireless 3945AB الشبكي

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | عرض 50.95 مم × طول 30 مم × ارتفاع 4.5 مم (2.00 بوصة × 1.18 بوصة × 0.18 بوصة)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 2.400 2.4835- جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 2000 وWindows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة واي فاي | اعتماد واي فاي من أجل 802.11b، 802.11g، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)‎

## توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG الشبكي

معامل الشكل | Mini PCI Type 3A
الأبعاد | عرض 59.75 مم × طول 50.95 مم × ارتفاع 5 مم (2.85 بوصة × 1.75 بوصة × 0.20 بوصة)
الوزن | 12.90 جم (0.7 أونس)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة SO-DIMM ذو 124 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +70 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 85% غير متكثفة
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز - 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 – 2.472 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | القناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) القناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 2000 وWindows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة واي فاي | اعتماد واي فاي من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 3.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت. 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)‎

## توصيل Intel(R) PRO/Wireless 2200BG الشبكي

معامل الشكل | Mini PCI Type 3B
الأبعاد | عرض 59.45 مم × طول 44.45 مم × ارتفاع 5 مم (2.34 بوصة × 1.75 بوصة × 0.20 بوصة)
الوزن | 12.90 جم (0.7 أونس)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة mini PCI ذو 124 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +70 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 85% غير متكثفة
التعديل الترددي | OFDM مع BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، DBPSK، DQPSK، CCK
مجموعة الترددات | 2.400 - 2.472جيجاهيرتز (الولايات المتحدة) 2.400-2.4835 جيجاهيرتز(اليابان) 2.400- - 2.4835 جيجاهيرتز (أوربا ETSI)
التعديل | OFDM مع BPSK، QPSK، 16QAM، 64QAM، DBPSK، DQPSK، CCK
القنوات | دعم 14 قناة كامل
معدلات البيانات | 1 و2 و5.5 و6 و9 و11 و12 و24 و36 و48 و54 ميجابت/الثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows 2000 وWindows XP وWindows Vista
اعتماد رابطة واي فاي | اعتماد واي فاي من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
اعتماد الملحقات المتوافقة مع سيسكو | الملحقات المتوافقة مع سيسكو، الإصدار 2.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g و802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-TLS، EAP-TTLS، AES‏ (128-بت)، WEP‏ 128-بت و64-بت.
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 60590)‎

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية