Powrót do Spisu treści

# Przegląd sieci bezprzewodowej

Informacje o technologii sieci bezprzewodowych
Co jest potrzebne do skonfigurowania sieci bezprzewodowej?
Podstawowe informacje o sieciach bezprzewodowych

- Co to jest narzędzie do zarządzania siecią bezprzewodową?
- Nazwa sieci
- Profile
- Zabezpieczenia
- Określanie sieci bezprzewodowej
- Wybieranie trybu sieci bezprzewodowej

Jak mogę włączyć lub wyłączyć łączność radiową?

## Informacje o sieciach bezprzewodowych

W lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) komputery są między sobą połączone bez użycia przewodów sieciowych. W sieci WLAN urządzenie nazywane punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym wysyła i odbiera dane ze zgodnych komputerów z wykorzystaniem komunikacji radiowej. Punkt dostępu lub router bezprzewodowy jest niewielkim urządzeniem, umożliwiającym dostęp do sieci WLAN i do Internetu. Sieć WLAN umożliwia udostępnianie plików i drukarek między komputerami, jak również udostępnianie połączenia internetowego.

Podczas konfigurowania karty sieci bezprzewodowej można wybrać tryb działania, odpowiedni dla żądanej sieci. Przy użyciu karty Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN można połączyć się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi, zgodnymi ze standardem 802.11 dla sieci bezprzewodowych. Niniejsze instrukcje powinny ułatwić ten proces.

## Co jest potrzebne do skonfigurowania sieci bezprzewodowej?

Do skonfigurowania sieci bezprzewodowej niezbędne są:

- router bezprzewodowy;
- karta sieci bezprzewodowej (adapter) dla każdego komputera, który ma zostać podłączony do sieci bezprzewodowej (karta Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Jeśli chcesz zapewnić sieci WLAN dostęp do Internetu, potrzebujesz do tego usługi szerokopasmowego połączenia internetowego (np. kablowego lub DSL). (Także modem szerokopasmowy).

## Podstawowe informacje o sieciach bezprzewodowych

Poniżej znajdują się podstawowe zagadnienia dotyczące sieci WLAN zgodnych ze standardem 802.11.

### Narzędzie do zarządzania sieciami bezprzewodowymi

Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless ułatwia zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi. Może ułatwić wstępne skonfigurowanie połączeń bezprzewodowych, a następnie — zarządzanie nimi: otwieranie i zamykanie, jak również zarządzanie zabezpieczeniami. Konfiguracja zerowa sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows jest kolejnym menedżerem sieci — i nie należy używać obu tych narzędzi jednocześnie. Dzieje się tak, ponieważ ustawienia sieciowe tworzone w jednym z nich nie mają zastosowania, jeśli zarządzanie odbywa się za pomocą drugiego narzędzia. Zalecamy, aby wybrać jedno narzędzie do zarządzania połączeniami bezprzewodowymi i przy nim zostać.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Łączenie z siecią.

### Nazwa sieci (SSID)

Dla każdej sieci bezprzewodowej LAN (WLAN) wymagana jest unikatowa nazwa identyfikacyjna. Nazwa sieci jest określana mianem identyfikatora SSID. Podczas konfigurowania karty sieci bezprzewodowej, należy określić identyfikator SSID. Aby podłączyć się do istniejącej sieci WLAN, należy użyć nazwy tej sieci. W przypadku konfigurowania własnej sieci WLAN należy jej nadać nazwę i używać tej nazwy na każdym komputerze. Nazwa może składać się maksymalnie z 32 znaków i może zawierać litery i cyfry. Nazwa SSID, czyli nazwa sieciowa, jest nadawana przy użyciu punktu dostępu lub routera bezprzewodowego.

### Profile

Profil służy do zarządzania połączeniem komputera z siecią WLAN. Profil to zestaw ustawień, określający sposób podłączenia komputera do sieci WLAN. Ustawienia te (czyli profil) są zapisywane na komputerze i używane podczas każdego łączenia z siecią WLAN. Profil zawiera wszystkie informacje o sieci, jak również ustawienia zabezpieczeń. Dla różnych sieci WLAN tworzone są różne profile. Dla komputera — dla każdej sieci WLAN istnieje osobny profil, służący do zarządzania połączeniem z tą siecią WLAN. W przypadku korzystania z oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless profile dla komputera są wyświetlane na liście profili. Z poziomu okna głównego programu Intel(R) PROSet/Wireless można tworzyć, edytować i usuwać profile.

### Zabezpieczenia

Niektóre sieci WLAN są sieciami otwartymi, czyli niezabezpieczonymi, a niektóre są sieciami zabezpieczonymi. W przypadku zabezpieczonej sieci WLAN istnieją ograniczenia związane z uzyskiwaniem do niej dostępu przez różne osoby. Istnieją różne poziomy i metody zabezpieczeń. Korzystając z oprogramowania Intel(R) PROSet/Wireless, można łatwo skonfigurować metodę zabezpieczeń dla sieci WLAN.

W popularnych metodach zabezpieczeń sieci WLAN używane są klucze lub hasła: aby uzyskać dostęp do sieci, komputer żądający dostępu musi podać klucz lub hasło. W sieciach WLAN może być również używane szyfrowanie, umożliwiające kodowanie danych. Dane są w takim przypadku przed wysłaniem z komputera szyfrowane za pomocą tajnego klucza. Następnie, są one odszyfrowane przy użyciu tego samego klucza, przez komputer odbierający. W przypadku nawiązywania połączenia z istniejącą siecią należy użyć klucza szyfrowania, dostarczonego przez administratora danej sieci bezprzewodowej. W przypadku konfigurowania własnej sieci można utworzyć własny klucz i używać go na każdym komputerze. Oprogramowanie Intel(R) PROSet/Wireless ułatwia wykonanie tej czynności. Metoda zabezpieczeń używana przez komputer w celu uzyskania dostępu do sieci WLAN jest przechowywana w profilu. Więcej przydatnych informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zabezpieczenia.

### Określanie sieci bezprzewodowej

W zależności od rozmiaru i składników sieci bezprzewodowej możliwych jest wiele sposobów identyfikacji sieci:

- Nazwa sieci, czyli identyfikator SSID (Service Set Identifier): Określa sieć bezprzewodową. Wszystkie urządzenia w sieci muszą korzystać z tego samego identyfikatora SSID. Jest to prawdopodobnie najbardziej powszechna metoda.
- Zestaw usług BSS (Basic Service Set): Składa się z co najmniej dwóch węzłów bezprzewodowych (stacji), które rozpoznały się wzajemnie i nawiązały połączenie między sobą.
- Emisja SSID: Punkt dostępu może odpowiadać na przesyłane z komputerów pakiety próbne, emitując identyfikator SSID. Jeśli ta opcja zostanie włączona dla punktu dostępu, dowolny użytkownik sieci bezprzewodowej będzie mógł skojarzyć komputer z tym punktem, za pomocą pustego (null) identyfikatora SSID.
- Identyfikator BSSID (Basic Service Set Identifier): Niepowtarzalny identyfikator każdego urządzenia bezprzewodowego. Identyfikator BSSID to adres MAC urządzenia, w sieci Ethernet.
- Identyfikator ESSID (Extended Service Set Identifier): Specjalny rodzaj identyfikatora SSID używany do identyfikacji sieci bezprzewodowych zawierających punkty dostępu.
- Zestaw usług IBSS (Independent Basic Service Set): Tryb pracy w systemie 802.11 umożliwiający bezpośrednią komunikację między urządzeniami obsługującymi standard 802.11, bez konieczności konfigurowania sesji komunikacji z punktem dostępu.
- Identyfikator IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Specjalny rodzaj identyfikatora SSID używany do identyfikacji komputerów w sieci bezprzewodowej, komunikujących się bezpośrednio bez użycia punktów dostępu.

### Wybieranie trybu sieci bezprzewodowej

W sieciach bezprzewodowych można w zależności od liczby użytkowników sieci używać punktów dostępu lub zrezygnować z ich używania. W trybie infrastruktury komputery wysyłają i odbierają dane za pośrednictwem punktów dostępu. Komputery przesyłają dane do punktu dostępu, który odbiera je i przesyła do innych komputerów. Punkty dostępu mogą być również połączone z siecią przewodową lub z Internetem. Użycie wielu punktów dostępu umożliwia zwiększenie zasięgu sieci.

W trybie "urządzenie z urządzeniem", zwanym również trybem ad hoc, nie stosuje się punktów dostępu, a komputery łączą się bezpośrednio z innymi komputerami w sieci bezprzewodowej. Trybu ad hoc można na przykład użyć do utworzenia sieci wielu komputerów w domu lub niewielkim biurze albo do utworzenia tymczasowej sieci bezprzewodowej na czas spotkania.

## Jak mogę włączyć lub wyłączyć łączność radiową?

Czasami zachodzi potrzeba wyłączania (i włączania) karty sieci bezprzewodowej. Wyłączenie karty może być na przykład wymagane na pokładzie samolotu. Można ją również wyłączać w celu oszczędzania energii.

Istnieją trzy metody włączania i wyłączania łączności radiowej:

- Przy użyciu przełącznika sprzętowego radiowej łączności bezprzewodowej (może on być niedostępny w niektórych komputerach).
- Przy użyciu przycisku Włączanie/Wyłączanie sieci bezprzewodowej w oprogramowaniu Intel(R) PROSet/Wireless.
- Przy użyciu systemu Windows.

Aby można było łączyć się z sieciami bezprzewodowymi, radiowa łączność bezprzewodowa musi zostać włączona. Jeśli nie można połączyć się z siecią bezprzewodową, należy upewnić się, że łączność radiowa jest włączona, sprawdzając zarówno położenie przełącznika sprzętowego, jak i stan przycisku Włącz/Wyłącz sieć bezprzewodową w oprogramowaniu Intel(R) PROSet/Wireless.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie i wyłączanie łączności radiowej.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia