목차로 돌아가기

# 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어 사용

인텔(R) PROSet/무선을 무선 관리자로 사용
인텔(R) PROSet/무선 시작
작업 표시줄에서 인텔(R) PROSet/무선 시작

- 작업 표시줄 아이콘
- 도구 팁 및 바탕 화면 경고

인텔(R) PROSet/무선 주 창

- 무선 네트워크 목록
- 연결 상태 아이콘
- 네트워크 속성
- 연결 정보
- 프로파일 목록

인텔(R) PROSet/무선 메뉴

- 도구 메뉴
  - 응용 프로그램 설정
  - 인텔 무선 문제 해결 도우미
  - 수동 진단 도구
  - 관리자 도구
- 고급 메뉴
  - 어댑터 설정
  - 고급 통계
  - Windows를 사용하여 Wi-Fi* 관리
- 프로파일 메뉴
  - 프로파일 관리(R)
  - 제외 관리

무선 라디오 켜기/끄기
소프트웨어 설치 및 제거
WMM* 절전 기능 사용

## 인텔(R) PROSet/무선을 무선 관리자로 사용

인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어는 네트워크에 연결할 네트워크 프로파일을 설정, 편집 및 관리하는 데 사용됩니다. 이 소프트웨어에는 Ad-Hoc 네트워크 설정을 위한 전원 관리 및 채널 선택과 같은 고급 기능도 포함되어 있습니다 .

Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration을 무선 관리자로 사용하는 경우에는 Microsoft Windows Wireless Network 탭에서 비활성화할 수 있습니다.

Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration을 무선 관리자로 사용하지 않으려면

1. 시작 > 제어판을 클릭합니다.
2. 네트워크 연결을 두 번 클릭합니다.
3. 무선 네트워크 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
4. 속성을 클릭합니다.
5. 무선 네트워크를 클릭합니다.
6. Windows를 사용하여 무선 네트워크 설정 구성이 선택되어 있지 않은지 확인합니다. 선택되어 있으면 선택을 취소합니다.
7. 확인을 클릭합니다. 그러면 인텔(R) PROSet/무선 유틸리티가 네트워크 프로파일을 관리하게 됩니다.

> 참고: 응용 프로그램 설정 옵션 다른 응용 프로그램에서 무선 장치를 사용하고 있을 때 알림이 선택되어 있는지 확인합니다. 이 옵션은 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration이 네트워크 프로파일을 관리하기 시작하면 그 사실을 사용자에게 알려줍니다.

## 인텔(R) PROSet/무선 시작

인텔(R) PROSet/무선을 시작하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.

- 시작 > 프로그램 > 인텔(R) PROSet 무선 > 인텔(R) PROSet 무선을 차례로 클릭합니다.
- Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 작업 표시줄 메뉴를 엽니다. 인텔(R) PROSet/무선 열기를 클릭합니다.
- 작업 표시줄 아이콘을 두 번 클릭하여 인텔(R) PROSet/무선을 엽니다.

주 창에서 인텔(R) PROSet/무선을 닫으려면 다음 중 하나를 사용하십시오.

- 주 창에서 파일 > 종료를 선택합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
- 창 오른쪽 위 모서리에 있는 닫기 단추(X)를 클릭합니다.

# 작업 표시줄에서 인텔(R) PROSet/무선 시작

인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 시작하려면, Windows 바탕 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄 아이콘 을 두 번 클릭하거나 작업 표시줄 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 후 인텔(R) PROSet/무선 열기를 클릭합니다.

## 작업 표시줄 메뉴 옵션

Windows 바탕 화면의 오른쪽 아래 모서리에 있는 작업 표시줄에 인텔(R) PROSet/무선 아이콘이 표시됩니다. 상태 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 메뉴 옵션이 표시됩니다.

메뉴 항목 | 설명
--- | ---
Intel PROSet/무선 열기 | 인텔(R) PROSet/무선이 무선 관리자인 경우 인텔(R) PROSet/무선을 시작하려면 클릭합니다. 작업 표시줄 메뉴에서 Windows를 사용하여 Wi-Fi* 관리를 선택하면 메뉴 옵션이 Wireless Zero Configuration 열기로 바뀌며 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 서비스가 무선 관리자로 사용됩니다. Microsoft Windows를 사용할 때는 Intel 프로파일을 사용할 수 없습니다.
Wireless Zero Configuration 열기
무선 켜기 | 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있는 경우 인텔(R) PROSet/무선 주 창 및 작업 표시줄에 현재 라디오 상태가 표시됩니다. 라디오를 켜려면 무선 켜기를 선택하고 라디오를 끄려면 무선 끄기를 선택합니다. 컴퓨터에 외부 스위치가 설치되어 있으면 이 스위치를 사용하여 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 이 스위치에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 제조업체에서 제공한 문서를 참조하십시오.
무선 끄기
802.11a 라디오 끄기 | 이 옵션은 무선 어댑터가 802.11a, 802.11b 및 802.11g를 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 802.11a 라디오를 끄려면 선택하십시오. 참고: 이 설정은 관리자 도구에서 활성화되어 있지 않거나 어댑터가 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결인 경우에는 사용할 수 없습니다.
인텔 무선 문제 해결 도우미 열기 | 무선 네트워크 연결 문제를 해결하는 데 도움이 되는 응용 프로그램을 엽니다. 연결 문제가 발견되면 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 바탕 화면 경고가 나타납니다. 자세한 내용은 인텔 무선 문제 해결 도우미를 참조하십시오.
프로파일에 연결 | 프로파일 목록에 있는 현재 프로파일을 표시합니다. 프로파일에 연결하는 데도 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리 | 인텔(R) PROSet/무선과 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 서비스 사이에서 전환합니다. Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 서비스를 사용하는 경우에는 인텔 프로파일을 사용할 수 없습니다.
Intel PROSet/무선을 사용하여 Wi-Fi 관리

# 작업 표시줄 아이콘

작업 표시줄 아이콘은 현재 무선 연결 상태를 시각적으로 보여줍니다. 연결 상태 아이콘은 Windows 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 있습니다. 도구 메뉴의 응용 프로그램 설정에서 작업 표시줄 아이콘을 표시하거나 숨기도록 설정할 수 있습니다.

아이콘 | 설명
--- | ---
| 무선 끄기: 무선 어댑터가 꺼집니다. 무선이 꺼져 있는 동안에는 무선 장치가 전송하거나 수신할 수 없습니다. 무선 켜기를 클릭하여 어댑터를 활성화합니다. 아이콘은 흰색이며 움직이지 않습니다.
| 가까운 무선 네트워크 검색 중: 무선 어댑터가 사용 가능한 무선 네트워크를 검색합니다. 아이콘은 흰색이며 움직입니다.
| 무선 네트워크 없음: 사용 가능한 무선 네트워크가 없습니다. 인텔(R) PROSet/무선이 주기적으로 사용 가능한 네트워크를 검색합니다. 네트워크를 강제로 검색하려면 아이콘을 두 번 클릭하여 인텔(R) PROSet/무선을 시작한 다음 새로 고침을 클릭하십시오. 아이콘은 빨간색입니다.
| 무선 네트워크를 찾음: 사용 가능한 무선 네트워크를 찾았습니다. 아이콘을 두 번 클릭하면 무선 네트워크 목록이 표시됩니다. 그러면 네트워크를 선택하고 연결을 클릭합니다. 아이콘은 노란색입니다.
| 인증 실패: 무선 네트워크를 인증할 수 없습니다. 아이콘은 녹색이며 노란색의 경고 삼각형이 있습니다.
| 무선 네트워크에 연결: IP 주소를 가져오는 동안 또는 오류가 발생하면 깜박입니다.
| 무선 네트워크에 연결됨: 무선 네트워크에 연결되었습니다. 도구 팁에 네트워크 이름, 속도, 신호 품질 및 IP 주소가 표시됩니다. 아이콘은 녹색이며 신호 품질을 나타내는 물결 무늬가 함께 표시됩니다. 물결이 많을수록 신호 품질이 좋은 것입니다.

## 도구 팁 및 바탕 화면 경고

도구 팁 및 바탕 화면 경고는 피드백과 상호 작용 정보를 제공합니다. 도구 팁을 표시하려면 아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가십시오. 무선 네트워크 상태가 바뀌면 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크 범위 밖에 있다가 범위 안으로 들어오면 바탕 화면 경고가 표시됩니다.

응용 프로그램 설정에서 정보 알림 표시를 선택하여 바탕 화면 경고를 활성화합니다.

## 도구 팁

아이콘 위로 마우스 포인터를 가져가면 도구 팁이 표시됩니다. 도구 팁은 각 연결 상태에 대한 정보를 표시합니다.

## 바탕 화면 경고

사용자 작업이 필요한 경우 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 경고를 클릭하면 해당 작업에 대한 조치가 수행됩니다. 예를 들어, 무선 네트워크가 발견되면 다음 경고가 표시됩니다.

조치: 바탕 화면 경고를 클릭하여 무선 네트워크 목록에 있는 네트워크에 연결합니다.

연결된 후에는 연결된 무선 네트워크, 연결 속도, 신호 품질 및 IP 주소가 경고에 표시됩니다.

연결 문제가 있다는 것을 나타내는 데에도 바탕 화면 경고가 사용됩니다. 경고를 클릭하여 인텔 무선 문제 해결 도우미를 여십시오.

## 인텔(R) PROSet/무선 주 창

인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 현재 연결 상태(신호 품질, 속도 및 현재 네트워크 이름) 보기
- 사용 가능한 무선 네트워크 검색
- 프로파일 관리
- 프로파일 목록에 정의된 특정 순서에 따라 사용 가능한 네트워크에 프로파일 자동 연결
- 인프라 및 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 연결
- 어댑터 설정 구성
- 무선 연결 문제 해결

## 연결 상태 아이콘

연결 상태 아이콘은 무선 어댑터의 현재 연결 상태를 나타냅니다. 연결 상태 아이콘은 인텔(R) PROSet/무선 주 창에 표시됩니다. 작업 표시줄 아이콘도 현재 연결 상태를 나타냅니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오.

### 주 창 연결 상태 설명

연결 상태를 나타내는 데 아이콘이 사용됩니다.

아이콘 | 설명
--- | ---
| 무선 끄기: 무선 어댑터 라디오가 꺼집니다. 라디오를 켜려면 무선 끄기 단추를 클릭합니다.
| 연결 문제: 인증 오류를 포함하여 연결 문제를 나타냅니다.
| 가까운 무선 네트워크 검색 중: 무선 어댑터가 사용 가능한 무선 네트워크를 검색하고 있습니다. 애니메이션 아이콘:
| 무선 네트워크 없음: 어댑터가 사용 가능한 무선 네트워크를 찾지 못했습니다.
| 무선 네트워크를 찾음: 사용 가능한 무선 네트워크를 찾았습니다. 무선 네트워크 목록에 표시된 사용 가능한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
| 무선 네트워크에 연결: 무선 네트워크에 연결하는 중입니다. IP 주소를 가져오는 중 또는 연결 오류가 발생할 때 점점 커지는 곡선 모양이 녹색과 흰색으로 바뀝니다.
| 무선 네트워크에 연결됨: 무선 네트워크에 연결되었습니다. 네트워크 이름, 속도, 신호 품질 및 IP 주소가 현재 연결 상태를 표시합니다. 정보 단추를 클릭하면 현재 네트워크 연결에 대한 정보가 표시됩니다.
네트워크 이름 | 이름(프로파일 이름 또는 SSID): 어댑터가 연결되는 무선 네트워크의 이름입니다. 네트워크에 프로파일을 사용할 수 있는 경우 이름 열에 SSID 또는 프로파일 이름이 표시됩니다.
신호 테스트 | 신호 강도 아이콘 막대는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드에서 무선 어댑터와 가장 가까운 액세스 포인트 또는 컴퓨터 사이의 신호 송수신 품질을 나타냅니다. 녹색 세로 막대의 수는 송수신 신호 강도를 나타냅니다. 참고: 여러 AP를 포함하는 네트워크의 가장 가까운 AP에 대한 신호 강도가 표시됩니다. 신호 강도 범위는 훌륭함에서 범위를 벗어남 사이입니다. 다음과 같은 요소가 신호 강도에 영향을 줍니다. 신호 품질은 거리에 반비례하고 금속 및 콘크리트 벽의 영향을 받습니다. 금속 물체는 신호를 반사하여 간섭을 일으킵니다. 기타 전기 장치도 신호 간섭을 일으킬 수 있습니다.
속성 | 어댑터 연결 상태 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 네트워크 속성을 참조하십시오.
무선 켜기(끄기) | 라디오를 켜고 끕니다. 자세한 내용은 무선 켜기 또는 끄기를 참조하십시오.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.
닫기 | 인텔(R) PROSet/무선 주 창을 닫습니다.

# 무선 네트워크 목록

무선 네트워크 목록에 어댑터 범위 내의 무선 네트워크들이 표시됩니다.

이름 | 설명
무선 네트워크 | 괄호 안의 숫자는 무선 네트워크 어댑터 범위 내에서 발견한 무선 네트워크의 수를 나타냅니다.
| 무선 네트워크 액세스 포인트 또는 컴퓨터(장치 대 장치[Ad Hoc] 모드)의 신호 강도. 신호 강도 아이콘 막대는 무선 네트워크 또는 컴퓨터를 연결에 사용할 수 있지만 여전히 액세스 포인트 또는 컴퓨터(장치 대 장치[Ad Hoc] 모드)에 연결되어 있지는 않음을 나타냅니다.
네트워크 이름 | 이름(프로파일 이름 또는 SSID): 어댑터가 연결되는 무선 네트워크의 이름입니다. 네트워크에 프로파일을 사용할 수 있는 경우 이름 열에 SSID 또는 프로파일 이름이 표시됩니다. 액세스 포인트가 해당 네트워크 이름(SSID)을 브로드캐스트하지 않거나 무선 어댑터가 스텔스 액세스 포인트에서 숨겨진 네트워크 이름을 수신하는 경우에는 무선 네트워크 목록에 <SSID가 브로드캐스트되지 않음>이라고 표시됩니다. <SSID가 브로드캐스트되지 않음> 네트워크 항목에 연결하려면 연결하기 전에 새 프로파일을 만들어야 합니다. 연결한 후에도 <SSID가 브로드캐스트되지 않음>이 프로파일 이름/SSID와 함께 무선 네트워크 목록에 계속 표시됩니다. 연결된 SSID 프로파일이 프로파일 목록에 표시됩니다.
상태 | 어댑터가 무선 네트워크에 연결 중임을 나타내는 알림. 네트워크에 연결되면 상태가 연결됨으로 바뀝니다.
| 프로파일: 연결되어 있으며 프로파일 목록에 프로파일을 가지고 있는 무선 네트워크 목록의 네트워크를 나타냅니다.
| 네트워크(인프라) 모드를 사용하는 무선 네트워크
| 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 사용하는 무선 네트워크
| 무선 네트워크가 보안 암호화를 사용합니다.
| 무선 네트워크에 사용된 밴드 주파수(802.11a, 802.11b, 802.11g 또는 802.11n).
| 무선 네트워크가 제외 목록에 있거나 프로파일이 수동 연결에 맞게 구성되어 있습니다.
연결(연결 해제) | 무선 네트워크에 연결하려면 클릭하십시오. 연결되면 단추가 연결 해제로 바뀝니다.
속성 | 연결된 네트워크와 해당 액세스 포인트에 대한 상세 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 네트워크 속성을 참조하십시오.
새로 고침 | 사용 가능한 네트워크 목록을 새로 고칩니다. 어댑터 범위 내에서 새 네트워크를 사용할 수 있는 경우 목록이 업데이트되며 새 네트워크 이름이 표시됩니다.
무선 켜기(끄기) | 라디오를 켜고 끕니다. 자세한 내용은 무선 켜기 또는 끄기를 참조하십시오.
닫기 | 인텔(R) PROSet/무선 주 창을 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

## 네트워크 속성

인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 속성 단추를 클릭하면 무선 어댑터에 대한 보안 설정이 표시됩니다. 자동 연결에서 제외시킬 프로파일을 추가할 수도 있습니다. 네트워크 제외 기능이 활성화된 경우(응용 프로그램 설정 참조) 네트워크 속성은 해당 네트워크가 자동 연결에서 제외되었는지 여부를 알려줍니다.

#### 네트워크 속성 정보

이름 | 설명
--- | ---
네트워크 이름 | 무선 네트워크 이름을 표시합니다.
밴드 | 현재 사용 중인 밴드와 주파수입니다. 밴드와 주파수가 없으면 범위를 벗어났다는 것을 표시합니다. 다음과 같은 밴드가 표시됩니다. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
운영 모드 | 현재 모드를 표시합니다. 네트워크(인프라) 액세스 포인트를 중심으로 설치된 무선 네트워크. 이 환경에서는 액세스 포인트가 유선 네트워크와의 통신뿐 아니라 바로 인접한 지역의 무선 네트워크 트래픽도 중개합니다. 장치 대 장치(Ad Hoc) 모든 컴퓨터가 동일한 기능을 가지며 컴퓨터가 통신 세션을 시작할 수 있는 통신 구성입니다. 피어투피어 네트워크 또는 컴퓨터 대 컴퓨터 네트워크라고도 합니다.
인증 수준 | 사용된 네트워크에 대한 현재 인증 보안 모드를 표시합니다. 다음과 같은 네트워크 인증 수준이 표시됩니다. 열기 공유 WPA*-기업 WPA2*-기업 WPA-개인 WPA2 - 개인 현재 네트워크에서 사용하는 인증이 표시됩니다. 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
데이터 암호화 | 다음과 같은 데이터 암호화 설정이 표시됩니다. 없음 WEP TKIP CKIP AES-CCMP 자세한 내용은 보안 설정을 참조하십시오.
이 네트워크에서의 액세스 포인트 <0-50> | 신호 강도: 신호 강도 아이콘 바는 무선 어댑터와 가장 가까운 액세스 포인트 사이의 신호 송수신 강도를 나타냅니다. 다음 아이콘 중 하나를 표시합니다: . 사용할 밴드를 나타냅니다(802.11a, 802.11b 802.11g 또는 802.11n). 채널: 특정 무선 네트워크에 사용될 현재의 송수신 채널을 표시합니다. BSSID(인프라 네트워크 운영 모드): 선택한 네트워크의 액세스 포인트에 대한 12개의 10진수 MAC 주소를 표시합니다.
제외 관리 | 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
닫기 | 네트워크 속성을 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# 연결 정보

네트워크에 연결되어 있으면 인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 정보 단추를 클릭하여 연결 정보를 표시합니다.

#### 연결 정보 설명

이름 | 설명
--- | ---
프로파일 이름 | 프로파일의 이름입니다.
네트워크 이름 | 현재 연결의 네트워크 이름(SSID)입니다.
신호 품질 | 라디오 주파수(RF) 신호는 다음 두 개의 구성 요소로 평가할 수 있습니다. 신호 강도(품질) 신호 품질 신호 품질은 여러 요소의 조합에 의해 결정되며 주로 신호 품질과 RF 잡음 비율로 구성됩니다. RF 잡음은 자연적으로 또는 전기 장비에 의해 인위적으로 발생합니다. RF 잡음이 많거나 신호 강도가 낮은 경우 신호 대 잡음 비율에 낮아져 신호 품질이 더 나빠집니다. 신호 대 잡음 비율이 낮은 상태에서는 라디오 수신기가 잡음 자체의 신호에 포함된 데이터 정보를 식별하기 어렵습니다.
신호 테스트 | 신호 강도 아이콘 막대는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드에서 무선 어댑터와 액세스 포인트 또는 컴퓨터 사이의 신호 송수신 품질을 나타냅니다 녹색 세로 막대의 수는 송수신 신호 강도를 나타냅니다. 참고: 여러 AP를 포함하는 네트워크의 가장 가까운 AP에 대한 신호 강도가 표시됩니다. 신호 강도 범위는 훌륭함에서 범위를 벗어남 사이입니다. 다음과 같은 요소가 신호 강도에 영향을 줍니다. 신호 품질은 거리에 반비례하고 금속 및 콘크리트 벽의 영향을 받습니다. 금속 물체는 신호를 반사하여 간섭을 일으킵니다. 기타 전기 장치도 신호 간섭을 일으킬 수 있습니다.
IP 주소 | IPv4 주소: 현재 연결에 대한 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다.
IPv6 주소: 차세대 IP 주소는 IPv4와 역방향 호환되며 IPv4의 데이터 보안 문제를 수정하도록 설계되었습니다. IPv6은 주소 공간이 32비트에서 128비트로 증가해 네트워크와 시스템 수에 제한이 없습니다. 또한 실시간 오디오와 비디오의 QoS(서비스 품질)를 지원합니다.
어댑터 MAC 주소 | 무선 어댑터의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.
밴드 | 현재 연결에 대한 무선 밴드를 나타냅니다. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
사용 중인 안테나 수 | 현재 사용 중인 안테나의 수를 나타냅니다. 이 숫자는 현재 다양한 네트워크가 사용하고 있는 밴드, 해당 밴드에 사용되는 전송/수신 모드, 신호 강도, 액세스 포인트의 용량 등에 따라 달라집니다. 사용자가 이 매개변수를 직접 제어할 수는 없습니다.
지원되는 데이터 전송률 | 무선 어댑터가 데이터를 송수신할 수 있는 속도입니다. 사용할 주파수에 해당하는 전송률(Mbps 단위)를 표시합니다. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
라디오 주파수 | 현재 무선 연결의 주파수를 표시합니다. 802.11a: 5.15 GHz ~ 5.85 GHz 802.11b/g: 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz(국가에 따라 다름) 802.11n: 2.400 GHz ~ 5.00 GHz
채널 번호 | 송수신 채널을 표시합니다.
네트워크 인증 | 개방, 공유, WPA-개인, WPA2-개인, WPA-엔터프라이즈 및 WPA2-엔터프라이즈을 표시합니다. 현재 사용된 프로파일에서 사용하는 인증이 표시됩니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
데이터 암호화 | 없음, WEP, TKIP 또는 AES-CCMP를 표시합니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
802.1X 인증 유형 | 없음, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP 또는 EAP-FAST를 표시합니다. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
802.1X 인증 프로토콜 | 디스플레이 없음, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 또는 TLS. 자세한 내용은 보안 개요를 참조하십시오.
CCX 버전 | 이 무선 연결에서의 Cisco Compatible Extensions 버전입니다.
현재 Tx 전원 | Cisco Compatible Extensions 전송 전원 수준을 나타냅니다.
지원되는 전원 수준 | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
액세스 포인트 MAC 주소 | 연결된 액세스 포인트의 MAC(Media Access Control) 주소입니다.
필수 액세스 포인트 | 활성화되지 않으면 "없음"이 표시되고 필수 액세스 포인트 설정이 활성화되면 액세스 포인트 MAC 주소가 표시됩니다. 이 옵션은 특정 MAC 주소(48비트 12자리 16진수, 예: 00:06:25:0E:9D:84)를 사용하여 무선 어댑터를 액세스 포인트에 연결합니다.
수정 | IP 주소를 갱신합니다. 네트워크 액세스에 문제가 발생한 경우 IP 주소가 유효한지 확인하십시오. 0.0.0.0 또는 169.x.x.x인 경우에는 IP 주소가 유효하지 않은 것일 수 있습니다. 네트워크가 자동 네트워크 주소 할당으로 설정된 경우에는 수정을 클릭하여 새 IP 주소를 요청하십시오.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# 프로파일 관리

인텔(R) PROSet/무선 주 창의 무선 네트워크에서 연결을 클릭합니다. 연결되면 프로파일 목록에 프로파일이 만들어집니다. 프로파일 목록에는 적용될 순서로 현재 사용자 프로파일이 표시됩니다. 위/아래 화살표를 사용하여 무선 네트워크에 자동 연결할 순서로 프로파일을 정렬합니다.

프로파일 목록에서는 프로파일에 대한 추가, 편집 및 제거 작업도 할 수 있습니다. 인텔(R) PROSet/무선 주 창에서 프로파일을 클릭합니다.

각 무선 네트워크에 대해 프로파일을 다르게 구성할 수 있습니다. 프로파일 설정에는 네트워크 이름(SSID), 운영 모드 및 보안 설정이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일 관리를 참조하십시오.

## 프로파일 목록 아이콘

이름 | 설명
프로파일 이름 | 프로파일은 무선 어댑터를 네트워크 액세스 포인트(네트워크 (인프라) 모드)에 연결하거나 액세스 포인트를 사용하지 않는 컴퓨터(장치 대 장치(Ad Hoc) 모드)에 연결할 수 있도록 하는 네트워크 설정입니다. 자세한 내용은 프로파일 관리를 참조하십시오.
네트워크 이름 | 이름(프로파일 이름 또는 SSID): 어댑터가 연결되는 무선 네트워크의 이름입니다. 네트워크에 프로파일을 사용할 수 있는 경우 이름 열에 SSID 또는 프로파일 이름이 표시됩니다.
연결 아이콘: 다음의 네트워크 프로파일 상태 아이콘은 어댑터가 무선 네트워크에 연결된 여러 가지 상태, 사용할 운영 모드 종류 및 네트워크 보안 사용 여부를 나타냅니다.
| 파란색 원: 무선 어댑터는 액세스 포인트 또는 컴퓨터(Ad Hoc 모드)와 연결됩니다. 프로파일에서 802.1X 보안이 활성화된 경우 이 아이콘은 무선 어댑터가 연결되고 인증되었음을 나타냅니다.
| 인프라 모드를 나타냅니다.
| 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 나타냅니다.
| 무선 네트워크가 보안 암호화를 사용합니다.
화살표 | 자동 연결할 기본 설정 순서로 프로파일을 배치합니다. 위 화살표: 프로파일 목록에서 선택한 프로파일을 위로 이동합니다. 아래 화살표: 프로파일 목록에서 선택한 프로파일을 아래로 이동합니다.
연결 | 네트워크가 범위 내에 있고 프로파일이 네트워크 구성과 일치하면 연결됩니다.
추가 | 새 프로파일을 만들 때 사용되는 무선 프로파일의 일반 설정 화면을 엽니다. 자세한 내용은 새 프로파일 만들기를 참조하십시오.
제거 | 선택한 프로파일을 프로파일 목록에서 제거합니다. 자세한 내용은 프로파일 제거를 참조하십시오.
속성 | 기존 프로파일 내용을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 기존 프로파일 편집을 참조하십시오.
| 내보내기 또는 가져오기: 사용자 기반 프로파일을 프로파일 목록에서 가져오거나 프로파일 목록으로 내보낼 수 있습니다. 무선 프로파일은 자동으로 프로파일 목록에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일 내보내기/가져오기를 참조하십시오.
닫기 | 프로파일 관리 창을 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# 메뉴

파일, 도구, 고급, 프로파일 및 도움말 메뉴를 사용하여 네트워크 설정을 구성합니다.

이름 | 설명
파일 | 종료: 인텔(R) PROSet/무선 주 창을 닫습니다.
도구 | 응용 프로그램 설정: 시스템 단위 연결 기본 설정을 구성하려면 사용합니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 설정을 참조하십시오. 인텔 무선 문제 해결 도우미: 무선 네트워크 연결 문제를 해결하려면 사용합니다. 자세한 내용은 인텔 무선 문제 해결 도우미를 참조하십시오. 수동 진단 도구: 수동 진단 도구를 사용하여 무선 어댑터를 확인하는 일련의 진단 테스트를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 수동 진단 도구를 참조하십시오. 관리자 도구: 관리자 또는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 공유 프로파일(사전 로그온/공통, 영구 및 VoIP)를 구성하는 데 사용합니다. 정보 기술 부서에서는 관리자 도구를 사용하여 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어의 사용자 설정을 구성하고 다른 시스템에 내보내기 위한 사용자 정의 설치 패키지를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자 도구를 참조하십시오. 참고: 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어의 사용자 정의 설치 도중에 설치한 경우에만 관리자 도구를 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 설치에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 설치 및 제거를 참조하십시오.
고급 | 어댑터 설정: Microsoft Windows 고급 설정에서 구성한 설정에 해당하는 어댑터 설정을 표시합니다. 자세한 내용은 어댑터 설정을 참조하십시오. Microsoft Windows에서 어댑터 설정에 액세스하려면 Windows 제어판에서 네트워크 연결을 선택합니다. "무선 네트워크 연결"을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 메뉴에서 속성을 선택합니다. 구성을 클릭하면 어댑터에 대한 고급 설정이 표시됩니다. 고급 통계: 무선 어댑터 및 연결에 대한 자세한 정보를 보려면 선택합니다. 자세한 내용은 고급 통계를 참조하십시오. Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리: 무선 관리자로 Microsoft Windows XP를 사용하려면 선택합니다. 자세한 내용은 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration을 참조하십시오.
프로파일 | 프로파일 관리: 프로파일을 만들거나 편집하려면 선택합니다. 제외 관리: 자동 연결에서 네트워크를 제외하려면 선택합니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
도움말 | 인텔(R) PROSet/무선 도움말: 온라인 도움말을 시작합니다. 정보: 현재 설치된 응용 프로그램 구성 요소에 대한 버전 정보를 표시합니다.

## 응용 프로그램 설정(도구 메뉴)

응용 프로그램 설정은 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어의 동작을 제어합니다.

#### 응용 프로그램 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
어댑터 | 현재 사용 가능한 네트워크 어댑터가 표시됩니다. 인텔 무선 WiFi Link 4965AGN, 인텔(R) 무선 WiFi Link 4965AG_, 인텔(R) PRO/무선 3945ABG 네트워크 연결, 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결에서 지원됩니다.
고급 설정: 다음 설정은 인텔(R) PROSet/무선이 동작하고 정보를 표시하는 방법을 제어합니다.
작업 표시줄 | 작업 표시줄에 응용 프로그램 아이콘 표시: 작업 표시줄 상태 아이콘을 표시하려면 선택합니다. 이 아이콘은 Windows 작업 표시줄(알림 영역)에 있으며 무선 연결 상태를 알려줍니다. 작업 표시줄 상태 아이콘을 표시하지 않으려면 선택을 취소합니다. 작업 표시줄 상태 아이콘이 제공하는 여러 가지 기능: 무선 네트워크의 연결 상태 및 무선 활동을 시각적으로 보여줍니다. 무선 활동에 따라 아이콘의 색과 동작이 변합니다. 자세한 내용은 작업 표시줄 아이콘을 참조하십시오. 메뉴: 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하면 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에서 라디오를 켜고 끄거나 인텔(R) PROSet/무선 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다. 작업 표시줄 메뉴 옵션을 참조하십시오. 도구 팁 및 바탕 화면 경고. 도구 팁 및 바탕 화면 경고를 참조하십시오.
알림 | 경고 알림 표시: 작업 표시줄 아이콘 옆에 바탕 화면 경고를 표시하려면 선택합니다. 작업이 필요한 경우 메시지가 표시됩니다. 중요도가 높은 이벤트의 경우에만 바탕 화면 경고가 표시됩니다. 바탕 화면 경고를 선택하면 해당 작업이 수행됩니다. 바탕 화면 경고를 표시하지 않으려면 선택을 취소합니다. 도구 팁 및 바탕 화면 경고를 참조하십시오. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 정보 알림: 이러한 바탕 화면 경고는 중요도가 낮으며 사용자의 대응이 필요하지 않지만 무선 체험을 크게 개선해줍니다. 정보 알림 표시: 기본적으로 선택되어 있습니다. 모든 정보용 바탕 화면 경고는 작업 표시줄 상태 아이콘 옆에 표시됩니다. 사용 가능한 무선 네트워크가 범위 내에 있을 때 알림 기능을 하는 이 바탕 화면 경고는 무선 통신을 더욱 편하게 할 수 있도록 도와주며 무선 연결이 설정되거나 끊긴 경우 사용자에게 알려줍니다. 도구 팁 및 바탕 화면 경고를 참조하십시오. 연결되지 않은 경우 사용할 수 있는 네트워크 목록 표시: 정보 알림 표시의 선택을 취소한 경우에는 이 항목을 선택할 수 있습니다. 바탕 화면 경고가 비활성화되면 이 옵션은 무선 네트워크가 연결되지 않았을 때 사용 가능한 네트워크를 알려줍니다. 른 응용 프로그램에서 무선 장치를 사용하고 있을 때 알림: 이 옵션을 선택하면 다른 응용 프로그램이 무선 어댑터 관리를 시도할 때 메시지가 표시됩니다. 핫스팟 위치(커피숍, 공항 터미널)에서 제공하는 소프트웨어를 사용할 경우에 유용한 옵션입니다. 인텔(R) PROSet/무선 기능을 이용하려면 핫스팟을 나갈 때 이 소프트웨어를 비활성하십시오. TLS 거부된 인증서 알림 활성화: PEAP-TLS 인증서가 인증 서버에 의해 거부될 경우 경고 메시지를 표시하려면 선택합니다. 자세한 내용은 엔터프라이즈 보안 및 TLS 네트워크 인증을 사용하여 클라이언트 설정을 참조하십시오.
자동 연결 | 프로파일만을 사용하여 네트워크에 연결: (기본값) 프로파일 목록과 일치하는 프로파일만을 사용하여 사용 가능한 네트워크에 무선 어댑터를 연결합니다. 일치하는 프로파일이 없는 경우 알림 메시지가 표시됩니다(알림 참조). 일치하는 프로파일을 찾거나 일치하는 프로파일을 새로 구성하기 전까지는 무선 장치가 끊긴 상태로 유지됩니다. 일치하는 프로파일이 없으면 아무 네트워크에나 연결: 프로파일을 구성하지 않은 경우 개방된 비보안 무선 네트워크가 있는 위치에서 네트워크에 자동으로 연결하려면 선택하십시오. 참고: 개방 네트워크에는 보안 기능이 없습니다. 이 무선 연결은 자체적인 보안 기능을 사용해야 합니다. 개방 무선 연결의 보안을 유지하는 방법 중 하나는 VPN(Virtual Private Networking) 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 프로파일을 기준으로만 네트워크에 연결(Cisco 모드): 기본 설정 순서로 모든 프로파일의 연결을 시도하려면 선택합니다. 둘 이상의 SSID가 있지만 그 중 하나에만 알리는 액세스 포인트 근처에 사용자가 있다는 것을 의미합니다
제외 관리 | 자동 제외 목록 기능 사용: 자동 제외 목록 기능을 활성화하려면 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자동 연결에서 액세스 포인트를 제외시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오. 수동 제외 목록 기능 사용: 수동 제외 목록 기능을 활성화하려면 선택합니다. 이 기능을 사용하면 자동 연결에서 네트워크를 제외시킬 수 있습니다. 자세한 내용은 제외 관리를 참조하십시오.
무선 네트워크 목록 | 열 정렬 헤더 표시: 무선 네트워크 목록에 열 이름을 표시하려면 선택합니다. 열 헤더를 클릭하여 오름차순 또는 내림차순으로 열을 정렬할 수 있습니다.
공유 폴더 알림 | 파일 및 프린터 공유를 사용하면 네트워크의 다른 컴퓨터에서 사용자 컴퓨터의 리소스에 액세스할 수 있습니다. 파일 및 프린터 공유를 활성화한 상태에서 무선 노트북 컴퓨터를 사용할 때는 주의해야 합니다. 이 기능을 사용하여 공유 폴더가 포함된 무선 네트워크에 연결할 때 다음 조건 중 하나에 해당하는 알림 메시지가 수신될 수 있습니다. Microsoft Windows 방화벽이 비활성화되었습니다. 파일 및 프린터 공유가 Microsoft Windows 방화벽 설정에 대한 예외로 활성화되었습니다. 비보안 네트워크에 연결되어 있는 동안 공유 폴더의 공유를 자동으로 해제하려면 선택합니다. 비보안 네트워크에 연결할 때마다 공유 폴더를 자동으로 숨기려면 선택합니다. 이 알림 사용 안 함 개방/비보안 네트워크에 연결할 때마다 현재 공유 폴더 설정을 유지하려면 선택합니다. 비보안 네트워크에 연결되어 있으면 알림 개방/비보안 네트워크에 연결할 때마다 알림을 받으려면 선택합니다.
장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크 알림 | Ad Hod 네트워크에 연결할 때 다음 설정에 따라 경고 메시지가 나타납니다. 2분마다 최대 5번 경고가 표시됩니다. 피어에 연결된 Ad Hoc 네트워크가 없을 때 알림 Ad Hoc 네트워크에 연결된 피어가 없는 경우 알림을 받으려면 선택합니다. 모든 피어가 Ad Hoc 네트워크를 나가면 알림 모든 피어가 Ad Hoc 네트워크를 나가면 경고를 받으려면 선택합니다.
네트워크 이름(SSID) 알림 | 네트워크 이름(SSID) 경고 설정 네트워크에 연결할 때 기본 네트워크 이름(SSID)을 사용할 경우 알림이 표시됩니다. 미리 정의된 기본 네트워크 이름의 공통적인 예로는 무선, WLAN, linksys, 기본값 등이 있습니다. 기본 네트워크 이름이 있는 액세스 포인트에 연결하면 보안 문제가 생길 수 있습니다. 일반적으로 이 액세스 포인트는 모든 기본 보안 및 관리 설정(예: 개방 인증, 기본 IP 주소, 사용자 이름 또는 암호)을 사용합니다. 개인 네트워크인 경우 네트워크 이름과 보안 설정을 변경하여 네트워크 보안을 강화합니다. 기본 SSID 이름을 사용하여 네트워크에 연결할 때 알림 기본 네트워크 이름을 사용하여 네트워크에 연결할 때 경고를 받으려면 선택합니다.
Wi-Fi 보호 설정* | 장치 등록 활성화 컴퓨터가 외부 레지스트라로 동작하게 하려면 이 옵션을 켭니다. 이 경우, 컴퓨터는 액세스 포인트로 설정하거나 구성된 액세스 포인트를 연결할 수 있습니다. 액세스 포인트를 구성한 후, 외부 레지스트라인 컴퓨터는 새 컴퓨터(등록자)를 네트워크에 추가할 수 있습니다. 기본 상태는 "꺼짐"입니다. 장치 등록 활성화를 끄면 컴퓨터가 장치를 찾아서 네트워크에 등록자로 연결합니다. Wi-Fi Protected Setup(TM) 액세스 포인트가 컴퓨터 범위 내에 있을 때 알립니다 Wi-Fi Protected Setup이 지원되는 액세스 포인트가 컴퓨터 범위 내에 있을 경우 사용자에게 알리려면 이 옵션을 설정합니다. 이 컴퓨터를 액세스 포인트에 등록(연결)하려는 경우에 필요합니다.이 컴퓨터를 액세스 포인트에 등록(연결)하려는 경우에 필요합니다. 기본 상태는 "켜짐"입니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# 인텔 무선 문제 해결 도우미(도구 메뉴)

인텔 무선 문제 해결 도우미는 무선 네트워크 연결 문제를 해결하는 데 도움이 되는 응용 프로그램입니다. 연결 문제가 발견되면 바탕 화면 오른쪽 아래 모서리에 바탕 화면 경고가 나타납니다. 바탕 화면 경고를 클릭하면 연결 문제의 해결을 위한 권장되는 단계가 진단 메시지에 표시됩니다. 예를 들어, 잘못된 암호로 인해 연결 문제가 발생한 경우 표시된 하이퍼링크를 클릭하면 프로파일 마법사 응용 프로그램이 시작됩니다. 무선 이벤트 뷰어를 실행해서도 경고 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 인텔 무선 문제 해결 도우미는 Microsoft Windows XP* 및 Microsoft Windows 2000*에서 지원됩니다.

인텔 무선 문제 해결 도우미 페이지는 두 개의 창으로 구성됩니다. 왼쪽 창에서 왼쪽 마우스 단추를 사용하면 사용 가능한 도구 목록이 나타나며, 오른쪽 창에는 현재 연결 문제가 표시됩니다. 각 섹션은 오류 메시지와 권장되는 작업의 두 부분으로 이루어집니다. 권장되는 작업에는 사용 가능한 유틸리티에 대한 설명이 들어 있으며 관련된 연결 문제를 해결할 수 있도록 도와줍니다. 도움말 링크를 클릭하면 도움말 텍스트가 창에 표시됩니다. 해당 문제 해결 링크를 클릭하면 연결 문제를 해결할 수 있는 프로그램이 실행됩니다.

오류 해결 정보는 문제 해결 섹션을 참조하십시오.

이름 | 설명
메뉴 옵션 | 파일 | 무선 이벤트 뷰어: 무선 이벤트 뷰어를 시작합니다.
이 알림 사용 안함/알림 활성화: 경고 알림을 비활성화 또는 활성화하려면 선택합니다.
종료: 인텔 무선 문제 해결 도우미 응용 프로그램을 종료하려면 클릭합니다.
보기 | 인텔 무선 문제 해결 도우미의 오른쪽 패널에서 기록 데이터를 표시 또는 제거합니다.
도구 | 수동 진단 도구: 진단 테스트를 실행하여 무선 어댑터의 기능을 확인합니다. 자세한 내용은 수동 진단 도구를 참조하십시오.
도움말 | 인텔(R) 무선 문제 해결 도우미 도움말: 인텔 무선 문제 해결 도우미에 대한 온라인 도움말을 표시합니다.
정보: 인텔 무선 문제 해결 도우미의 버전 정보를 표시합니다.
사용할 수 있는 도움말 | 날짜 시간 오류 메시지: 오류 설명 오류 해결을 위한 링크(있는 경우) 아래의 오류 해결을 참조하십시오. 오류 해결을 위한 권장 단계에 대한 링크
기록 | 마지막 5개의 경고 목록을 유지합니다. 경고는 시간순으로 나열되며 가장 최신 경고가 목록 맨 위에 표시됩니다.

# 수동 진단 도구(도구 메뉴)

진단 테스트를 실행하여 무선 어댑터의 기능을 확인합니다. 자세한 내용은 수동 진단 도구를 참조하십시오.

# 관리자 도구(도구 메뉴)

관리자 도구는 관리자 또는 이 컴퓨터에 대한 관리자 권한이 있는 사람이 사용하며 이 도구를 사용하여 관리자는 이 컴퓨터의 사용자가 무선 연결을 제어하는 수준을 제한할 수 있습니다. 이 도구는 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데도 사용됩니다.

이 도구에 대한 암호가 없는 사용자는 관리자 설정 또는 프로파일을 수정할 수 없습니다. 안전하고 예측하기 어려운 암호를 선택해야 합니다.

이러한 설정 및 프로파일을 하나의 패키지로 네트워크상의 다른 컴퓨터로 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자 도구 섹션을 참조하십시오.

이름 | 설명
--- | ---
관리자 패키지 | 관리자 패키지는 관리자 프로파일 및 다른 설정을 저장하는 데 사용됩니다. Windows XP와 Windows 2000의 경우, 자동으로 압축이 풀리는 이 실행 파일을 복사하거나 사용자 네트워크의 클라이언트에게 보낼 수 있습니다. 실행될 때 대상 컴퓨터에서 해당 내용이 설치 및 구성됩니다. Windows Vista*의 경우에는 그룹 정책 관리자를 통해 Windows Vista 시스템으로 가져옵니다. 관리자 도구 패키지를 참조하십시오.
응용 프로그램 설정 | 관리자는 무선 네트워크 연결에 대한 사용자 제어 수준을 선택할 수 있습니다. 관리자 도구 패키지 설정을 참조하십시오.
관리자 프로파일 | 컴퓨터에서 영구, 사전 로그온/공통 프로파일을 활성화 또는 비활성화하고 VoIP(Voice over IP) 설정을 구성합니다. 관리자 도구 프로파일을 참조하십시오. 참고: Windows Vista의 경우에는 반드시 그룹 정책 관리자를 통해 Windows Vista 시스템으로 가져와야 합니다.
어댑터 설정 | 관리자는 무선 네트워크 연결에 대한 사용자 제어 수준을 선택할 수 있습니다. 관리자 도구 어댑터 설정을 참조하십시오.
소프트웨어 | 사용자 컴퓨터에 설치된 인텔(R) PROSet/무선 응용 프로그램을 선택합니다. 관리자 도구 소프트웨어를 참조하십시오.
EAP-FAST A-ID 그룹 | 관리자는 EAP-FAST 인증을 사용하는 프로파일에 대한 보호 액세스 자격 증명(PAC)을 제공하는 A-ID(Authority Identifier) Radius 서버를 선택할 수 있습니다. A-ID 그룹은 컴퓨터의 모든 사용자와 공유되고 EAP-FAST 프로파일이 여러 A-ID의 여러 PAC를 지원할 수 있도록 허용합니다. 관리자 도구 EAP-FAST A-ID 그룹을 참조하십시오.
암호 변경 | 관리자 도구의 암호를 변경합니다. 자세한 내용은 암호 변경을 참조하십시오.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# 어댑터 설정(고급 메뉴)

어댑터 설정에는 컴퓨터에 설치되어 있는 무선 어댑터에 대한 장치 속성이 표시됩니다. 다음 네트워크 연결 어댑터 중 하나일 수 있습니다.

- 인텔(R) 무선 WiFi 무선 4965AGN
- 인텔(R) 무선 WiFi 무선 4965AG_
- 인텔(R) PROSet/무선 3945ABG 네트워크 연결
- 인텔(R) PROSet/무선 2915ABG 네트워크 연결
- 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결

#### 어댑터 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
802.11n 채널 폭 | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 자동이 기본 설정입니다. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20Mhz를 사용하십시오. 참고: 어댑터가 인텔(R) 무선 WiFi 링크 4965AGN인 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.
802.11n 모드 | 802.11n 표준은 MIMO(multiple-input multiple-output)를 추가하여 이전 802.1X 표준에 따라 빌드합니다. MIMO는 데이터 처리량을 늘려 전송 속도를 개선합니다. 활성화됨 또는 비활성화됨를 선택하여 어댑터의 802.11n 모드를 설정합니다. "활성화됨"가 기본 설정입니다. 관리자는 높은 처리량에 대한 지원을 활성화 또는 비활성화하여 전원 소모량이나 다른 브랜드와의 충돌 또는 호환성 문제를 줄일 수 있습니다. 참고: 어댑터가 인텔(R) 무선 WiFi 링크 4965AGN인 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.
Ad Hoc 채널 | Ad Hoc 네트워크의 다른 컴퓨터에 다른 채널이 사용되지 않는 경우에는 채널을 변경할 필요가 없습니다. 값: 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다. 802.11b/g: 802.11b 및 802.11g(2.4 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 802.11a: 802.11a(5 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 참고: 802.11a 채널이 표시되지 않으면 802.11a 채널에 대해 초기 Ad Hoc 네트워크가 지원되지 않습니다.
Ad Hoc 전원 관리 | 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 대해 절전 기능을 설정합니다. 비활성화: Ad Hoc 전원 관리를 지원하지 않는 스테이션이 포함된 Ad Hoc 네트워크에 연결할 때 선택합니다. 최대 절전: 배터리 수명을 최적화하려면 선택합니다. 잡음 환경: 성능 또는 여러 클라이언트와의 연결을 최적화하려면 선택합니다. 참고: 어댑터가 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결인 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
Ad Hoc QoS 모드 | Ad Hoc 네트워크에서 QoS(서비스 품질) 제어. QoS는 트래픽 등급을 기준으로 무선 LAN에서 액세스 포인트의 트래픽에 대한 우선 순위를 제공합니다. WMM*(Wi-Fi Multimedia*)은 WFA(Wi-Fi Alliance)의 QoS 인증입니다. WMM을 사용할 경우 어댑터는 WMM을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 대한 우선 순위 태깅 및 대기열 기능을 지원합니다. WMM 활성화(기본값) WMM 비활성화 참고: 어댑터가 인텔(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결인 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
혼합 모드 보호 | 혼합 802.11b/11g/11a/11n 환경에서 데이터 충돌을 방지하기 위해 사용합니다. RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send)는 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 환경에서 사용해야 합니다. 자체 CTS를 사용하여 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다. 802.11n에 대해서는 자체 CTS가 지원되지 않습니다.
전원 관리 | 전원 사용량과 어댑터 성능 사이에서 균형을 맞출 수 있습니다. 무선 어댑터 전원 설정 슬라이더에서 컴퓨터 전원 소스와 배터리 사이의 균형을 조정합니다. 기본값 사용: (기본값) 전원 소스에 맞게 컴퓨터 전원을 설정합니다. 수동: 슬라이더를 조절하여 원하는 설정에 맞춥니다. 배터리 수명을 최대로 늘리려면 최저 설정을 사용합니다. 최대 성능을 얻으려면 최고 설정을 사용합니다. 참고: 인프라 네트워크 설정에 따라 전원이 절약되는 양이 다릅니다.
프리앰블 모드 | 초기 연결 중에 액세스 포인트로부터 받은 프리앰블 길이 설정을 변경합니다. 최적의 네트워크 처리량을 얻으려면 항상 자동 프리앰블을 사용해야 합니다. 자동 Tx 프리앰블을 사용하면 프리앰블을 자동으로 검색할 수 있습니다. 이 옵션이 지원되면 짧은 프리앰블을 사용하고 그렇지 않은 경우 긴 프리앰블이 사용됩니다(긴 Tx 프리앰블). 참고: 어댑터가 인텔(R) PRO/무선 3945ABG 네트워크 연결이면 이 설정을 사용할 수 없습니다.
기본 설정 밴드 | 작동 밴드를 선택합니다. 선택 사항은 다음과 같습니다. 802.11n 802.11g 802.11a 802.11b 참고: 어댑터가 인텔(R) PRO/무선 3945ABG 네트워크 연결 또는 인텔(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결인 경우에는 이 설정을 사용할 수 없습니다.
로밍 수준 | 이 설정을 사용하면 액세스 포인트에 대한 연결 성능 개선을 위해 무선 클라이언트가 어느 정도 적극적으로 로밍할지를 정의할 수 있습니다. 기본값: 로밍 강도와 성능 간에 균형 있게 조정합니다. 최하: 무선 클라이언트가 매우 정적입니다. 상당한 링크 품질 저하가 있을 때만 다른 액세스 포인트로 로밍합니다. 최고: 무선 클라이언트가 지속적으로 링크 품질을 추적하며, 링크 품질이 저하되면 더 나은 액세스 포인트를 찾아서 로밍을 시도합니다.
처리량 개선 | 패킷 버스트 컨트롤의 값을 변경합니다. 활성화: 처리량 개선을 사용하려면 선택합니다. 비활성화: (기본값) 처리량 개선을 사용하지 않으려면 선택합니다.
전송 전원 | 기본 설정: 최고 전원 설정 최소 수신 범위: 어댑터를 최하 전송 전원으로 설정합니다. 적용 영역을 확장하거나 적용 영역을 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 적용 영역을 줄이면 전체 전송 품질이 향상되고 다른 장치와의 혼잡 및 간섭을 피할 수 있습니다. 최대 범위: 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. 라디오 장치 추가를 제한하는 환경에서 성능과 범위를 극대화하려면 선택합니다. 참고: 최적의 설정은 통신 품질과 계속 호환되는 최하 수준에서 사용자가 전송 전원을 항상 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 최대한의 무선 장치가 좁은 영역에서 작동하고 이 라디오가 라디오 스펙트럼을 공유하는 다른 장치와의 간섭을 줄일 수 있습니다. 참고: 이 설정은 인프라 또는 Ad Hoc 모드가 사용된 경우에 적용됩니다.
무선 모드 | 무선 네트워크에 연결하는 데 사용할 밴드를 선택합니다. 802.11a 전용: 무선 어댑터를 802.11a 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 전용: 무선 어댑터를 802.11b 네트워크에만 연결합니다. 802.11g 전용: 무선 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g: 무선 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11b 및 802.11g: 무선 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본값) 802.11a, 802.11b 또는 802.11g 무선 네트워크에 연결합니다. 참고: 이러한 무선 모드(변조 유형)는 무선 네트워크 목록에 표시되는 검색된 액세스 포인트를 결정합니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 해당 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.

# 고급 통계(고급 메뉴)

고급 통계는 현재 어댑터 연결 정보를 제공합니다.

#### 고급 통계 설명

이름 | 설명
--- | ---
통계 | 고급 통계: 어댑터가 액세스 포인트와 통신하는 방법에 대한 정보입니다. 연결: 어댑터가 통신 대상 액세스 지점을 발견한 경우 연결 값이 '범위 내'이고 발견하지 못한 경우에는 연결 값이 '범위를 벗어남'입니다. AP MAC 주소: 액세스 포인트의 12자리 MAC 주소(00:40:96:31:1C:05) 연결 수: 액세스 포인트에서 어댑터를 발견한 횟수 AP 수: 무선 어댑터 범위 내의 사용 가능한 액세스 포인트의 횟수 전체 검색 수: 어댑터가 정보를 수신하기 위해 모든 채널을 검색한 횟수 부분 검색 수: 종료된 검색 횟수 로밍: 이 정보에는 어댑터 로밍 이유와 관련된 계수가 포함됩니다. 어댑터가 하나의 액세스 포인트와 통신한 다음 신호 강도를 높이기 위해 다른 액세스 포인트와 통신하는 경우 로밍이 발생합니다. 로밍 수: 로밍이 발생한 횟수 AP가 전송하지 않음: 어댑터가 액세스 포인트에서 전파 전송을 수신하지 않았습니다. 액세스 포인트를 다시 설정해야 할 수도 있습니다. 불량 비컨 품질: 신호 품질이 너무 나빠 액세스 포인트와의 통신을 유지할 수 없습니다. 어댑터를 액세스 포인트가 속하는 범위 밖으로 이동했거나 액세스 포인트의 장치 정보를 변경한 경우에 이러한 오류가 발생합니다. AP 로드 밸런싱: 액세스 포인트가 연결된 모든 어댑터와 통신을 유지할 수 없는 상태가 되어 어댑터와의 연결을 종료했습니다. 하나의 액세스 포인트에 너무 많은 어댑터가 연결을 시도하고 있습니다. AP RSSI가 너무 낮음: RSSI(Relative Signal Strength Indicator)가 너무 낮아서 어댑터와의 연결을 유지할 수 없습니다. 액세스 포인트가 속하는 범위 밖으로 이동했거나 액세스 포인트의 데이터 전송 속도를 높였을 가능성이 있습니다. 불량 채널 품질: 채널 품질이 너무 나빠 어댑터가 다른 액세스 포인트를 검색합니다. AP 드롭 모바일 단위: 액세스 포인트가 인식 가능한 모바일 장치 목록에서 컴퓨터를 삭제했습니다. 컴퓨터를 액세스 포인트에 다시 연결해야 합니다. 기타: 이 정보를 사용하여 다른 액세스 포인트와 연결하여 성능을 향상시키고 가능한 최대 전송 속도를 유지할 수 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 수신 비컨 수: 어댑터에 수신된 오류 신호 수 놓친 비컨 비율: 오류 신호가 누락된 백분율 값 전송 오류 비율: 데이터 전송 오류 백분율 값 신호 강도: 어댑터와 통신하는 액세스 포인트의 신호 세기로, 데시빌(dBm) 단위로 표시됩니다.
송/수신(Tx/Rx) 통계 | 경로가 지정되지 않은 패킷과 경로가 지정된 패킷의 백분율 값을 표시합니다. 총 호스트 패킷 수: 지정 패킷과 비지정 패킷의 총 수 전송 - (Mbps) 수신 - (Mbps) 지정 패킷 수: 무선 네트워크로 브로드캐스팅되어 수신된 패킷 수 지정 패킷 수: 특별히 무선 어댑터에 전송된 수신 패킷 수 총 바이트 수: 무선 어댑터가 수신 및 송신한 패킷의 총 바이트 수
기록 중 | 무선 어댑터에 대한 통계 데이터를 기록할 시간 길이를 설정합니다. 로깅 설정 구성: 설정을 클릭하여 통계를 기록할 빈도를 설정합니다. 시간(초)과 통계를 기록할 횟수를 설정할 수 있습니다. 로그 파일의 저장 위치를 변경하려면 선택합니다. 찾아보기를 클릭하여 새 로그 파일 위치를 지정합니다. 현재 경로가 표시됩니다. 기본 위치는 인텔(R) PROSet/무선 프로그램 파일 디렉토리입니다. 열기를 클릭하여 창을 닫고 새 파일 경로를 적용합니다. 닫기를 클릭하여 고급 통계를 종료합니다. 로깅 시작/중지: 로깅을 시작 및 중지하려면 이 단추를 클릭합니다. 로깅 시작을 클릭하면 통계 정보(위에 설명됨)가 누적됩니다. 로깅 중지를 클릭하면 누적이 끝나며 열고 볼 수 있는 파일에 해당 정보가 저장됩니다. 로그 파일 보기...: Program Files/Intel 아래의 Wireless 폴더(기본 위치)를 열려면 이 단추를 클릭합니다. 로그 파일 이름은 월, 일 및 연도와 해당 날짜에 작성된 로그의 수를 사용하여 지정됩니다. 예: 03122007_001.htm. 로그 파일에서는 다음과 같은 정보를 제공합니다. 날짜 및 시간 어댑터 정보 연결 정보 전송/수신 통계 참고: 관리자가 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.
통계 재설정 | 어댑터 통계 계수를 0으로 되돌리고 새로운 데이터 측정을 시작합니다.
닫기 | 페이지를 닫고 주 창으로 돌아갑니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# Windows를 사용하여 Wi-Fi* 관리(고급 메뉴)

Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 기능에는 기본 제공 무선 유틸리티가 있습니다. 이 기능은 인텔(R) PROSet/무선에서 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 작업 표시줄의 고급 메뉴에서 Windows를 사용하여 Wi-Fi 관리를 클릭합니다. Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration이 활성화되면 인텔(R) PROSet/무선 기능은 비활성화됩니다.

# 제외 목록 관리(프로파일 메뉴)

프로파일 메뉴에서 제외 관리를 선택하거나 무선 네트워크 목록에서 속성 단추를 클릭한 경우에 제외 목록 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

참고: 관리자가 제외할 네트워크를 지정한 경우에는 관리자 도구 내의 관리자만 제외 목록에서 네트워크를 제거할 수 있습니다.

중요: 이 목록에 있는 네트워크 또는 액세스 포인트에 자동으로 연결되지는 않습니다.

제외 목록 관리를 사용하여 전체 무선 네트워크(SSID)를 제외시킬 수 있습니다.

참고: 관리자가 관리자 도구에서 프로파일을 내보낼 수 있습니다. 관리자 도구를 참조하십시오.

이름 | 설명
제외 목록 관리 | 네트워크 이름: 무선 네트워크의 이름(SSID)입니다. 라디오: DHCP 오류가 발생한 경우 밴드가 표시됩니다. MAC 주소: 장치의 MAC 주소입니다. 원인: 자동 연결에서 이 항목이 제외된 원인을 나타냅니다. 정보: 액세스 포인트를 제외시키는 방법과 제외 목록에서 제거하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 다음 원인으로 이 네트워크가 자동 연결에서 제외되었습니다. 사용자가 수동으로 이 네트워크를 제외시켰습니다. 이 네트워크(또는 액세스 포인트)에서 다시 자동 연결이 가능하도록 하려면 선택한 후 제거 단추를 클릭하십시오. 참고: 목록 재설정 단추를 사용하면 불량 액세스 포인트와 관리자가 제외한 액세스 포인트를 제외한 모든 항목이 목록에서 제거됩니다. 유효한 자격 증명을 사용하여 이 액세스 포인트에 대한 연결이 만들어지면 목록에서 불량 액세스 포인트가 제거됩니다. 네트워크에 대한 프로파일을 수동으로 적용하면 해당 네트워크에서 제외된 모든 액세스 포인트(제외된 불량 액세스 포인트와 관리자가 제외한 액세스 포인트는 예외)가 목록에서 제거됩니다. 참고: 흐리게 표시된 항목은 제외된 불량 또는 관리자 액세스 포인트입니다. 불량 액세스 포인트 또는 관리자가 제외한 액세스 포인트는 목록에서 수동으로 제거할 수 없습니다.
추가 | 목록에 네트워크 이름(SSID)을 추가합니다.
제거 | 목록에서 항목을 제거합니다.
목록 재설정 | 목록에서 모든 항목을 제거합니다.
닫기 | 페이지를 닫고 설정을 저장합니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

# 무선 라디오 켜기/끄기

무선 라디오를 끄거나 켜려면 다음 중 하나를 사용하십시오.

- 선택 품목인 컴퓨터의 하드웨어 라디오 스위치 사용(있는 경우)
- 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어 사용
- Microsoft Windows 사용

> 참고: 컴퓨터가 켜져 있는 동안 라디오는 계속해서 신호를 전송합니다. 항공기 내부와 같은 환경에서는 이러한 라디오 신호가 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다. 무선 어댑터 라디오를 꺼야 하는 경우 다음 방법을 사용하십시오.

## 선택 품목인 컴퓨터 라디오 켜기/끄기 스위치 사용

컴퓨터에 외부 스위치가 설치되어 있으면 이 스위치를 사용하여 라디오를 켜거나 끌 수 있습니다. 이 스위치에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 제조업체에서 제공한 문서를 참조하십시오. 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있는 경우 인텔(R) PROSet/무선 주 창 및 작업 표시줄에 현재 라디오 상태가 표시됩니다.

## 인텔(R) PROSet/무선을 사용하여 라디오 켜기/끄기

인텔(R) PROSet/무선의 상태 아이콘에 라디오의 현재 상태가 표시됩니다. 인텔(R) PROSet/무선 기본 창에서 무선 켜기 또는 무선 끄기를 클릭하여 라디오를 켜거나 끕니다.

## 작업 표시줄 아이콘에서 라디오 켜기/끄기

라디오를 켜거나 끄려면 작업 표시줄 아이콘을 클릭하고 무선 켜기 또는 무선 끄기를 선택합니다.

## Windows를 사용하여 라디오 끄기

Windows를 사용하여 라디오를 끌 수 있습니다.

> 참고: Microsoft Windows에서 라디오를 비활성화하면 Microsoft Windows를 사용해서 라디오를 켜야 하며 하드웨어 스위치나 인텔(R) PROSet/무선을 사용하여 라디오를 다시 활성화할 수는 없습니다.

#### Windows XP

1. 시작 메뉴에서, 무선 네트워크 연결을 클릭합니다. 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 비활성화를 선택합니다.
2. 사용 중인 무선 어댑터가 두 개 이상이면 시작 메뉴에서 연결 대상 > 연결 보기를 클릭합니다. 원하는 어댑터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 비활성화를 클릭합니다.

같은 방법으로 라디오를 다시 켤 수 있습니다.

# 소프트웨어 설치 및 제거

일반 설치 시 무선 LAN 어댑터 드라이버, 인(R)텔 PROSet/무선 소프트웨어 및 인텔 무선 문제 해결 도우미가 설치됩니다.

> 참고: Windows용 Novell Client*를 사용할 계획이면 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 먼저 설치해야 합니다. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 이미 설치되어 있으면 Novell Client for Windows를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 제거해야 합니다.

다음 기능은 사용자 정의 설치 중에 설치됩니다.

- 관리자 도구
- WMI 지원
- 단일 사인 온
- 사전 로그온 연결

이러한 기능을 설치하려면 설치 과정에서 사용자 정의 옵션을 선택하십시오. 이러한 기능을 설치하려면 아래의 지침을 따르십시오. 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있으면 설치 후 지침을 참조하십시오.

> 참고: Windows용 Novell Client를 사용할 계획이면 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 먼저 설치해야 합니다. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 이미 설치되어 있으면 Novell Client for Windows를 설치하기 전에 이 소프트웨어를 제거해야 합니다.

### 소프트웨어 설치

1. CD 드라이브에 설치 CD를 넣습니다.
2. 인텔(R) PROSet/무선 설치 화면에서 소프트웨어 설치를 클릭합니다.
3. 라이센스 계약을 읽습니다.
4. 라이센스 계약 내용에 동의를 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 사용자 정의를 클릭합니다.
7. 설치할 기능 목록에서 선택합니다.

> WMI 지원: 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있지 않은 경우 관리자는 Windows 관리 기기 기능을 사용하여 인텔(R) PROSet/무선이 설치되어 있는 클라이언트를 원격으로 관리할 수 있습니다.

> - 설치: WMI 지원을 클릭합니다. 이 기능과 선택한 하위 기능을 설치합니다를 선택합니다 단계 8로 이동합니다.
> - 설치하지 않음: 이 기능을 설치하지 않습니다를 클릭합니다. 빨간색 X가 표시되면 설치되지 않았음을 나타내는 것입니다.

> 관리자 도구: 도구 메뉴에 관리자 도구를 설치합니다. 이 도구는 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다. 정보 기술 부서에서는 관리자 도구를 사용하여 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어의 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

> - 설치: 관리자 도구를 클릭합니다. 이 기능과 선택한 하위 기능을 설치합니다를 선택합니다 다음을 클릭하여 단계 8로 이동합니다.
> - 설치하지 않음: 이 기능을 설치하지 않습니다를 선택합니다. 빨간색 X가 옵션 옆에 표시되면 설치되지 않았음을 나타내는 것입니다.

> 단일 사인온: 단일 사인온 사전 로그인 연결 기능을 설치합니다. 이 도구는 관리자 도구와 함께 공통(공유) 프로파일을 구성하는 데 사용됩니다.

> 단일 사인온 지원 기능이 설치되면 빠른 사용자 전환 및 Windows XP 시작 화면이 비활성화됩니다.

> 단일 사인온은 사용자가 사용자 이름, 암호 및 도메인(선택적)을 사용하여 컴퓨터에 로그온하는 엔터프라이즈 환경을 위해 고안된 것입니다. 빠른 사용자 전환은 도메인 로그온을 지원하지 않습니다.

> > 참고: Windows XP Home Edition을 사용하는 경우 기본적으로 Windows 빠른 사용자 전환이 활성화됩니다. 이 기능은 가정 사용자를 위한 것으로, 독립형 또는 작업 그룹에 연결된 컴퓨터에 설치하는 경우에는 Windows XP Professional에서도 이 기능이 활성화됩니다. Windows XP Professional을 실행하는 컴퓨터가 도메인에 추가되면 빠른 사용자 전환 옵션을 사용할 수 없습니다.

> 사전 로그온 연결: 사전 로그온/공통 프로파일은 사용자가 컴퓨터에 로그온한 후에 활성화됩니다. 사전 로그온 연결은 사용자가 Windows에 로그온하기 전에 무선 연결을 설정합니다. 이 기능은 단일 사인온 기능과 함께 설치됩니다.

> - 설치: 사전 로그온 연결을 클릭합니다. 이 기능과 선택한 하위 기능을 설치합니다를 선택합니다 다음을 클릭하여 단계 8로 이동합니다.
> - 설치하지 않음: 이 기능을 설치하지 않습니다를 선택합니다. 빨간색 X가 표시되면 설치되지 않았음을 나타내는 것입니다.

8. 설치를 클릭합니다. 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되면 설치된 구성 요소 목록이 표시됩니다.
9. 확인을 클릭합니다.

> 참고: 사전 로그온 연결이 설치되면 소프트웨어 설치 후 재부팅하라는 메시지가 표시됩니다.

### 설치 후 기능 추가

인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어가 설치되어 있으면 아래의 지침을 따라 관리자 도구 및 사전 로그인 연결을 추가하십시오.

1. 시작 > 제어판 > 프로그램 추가 또는 제거 > Intel PROSet/무선 소프트웨어를 차례로 클릭합니다.
2. 변경/제거를 클릭합니다.
3. 수정을 클릭합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 현재 설치되지 않은 기능 옆에 있는 빨간색 X를 클릭합니다.
6. 이 기능과 선택한 하위 기능을 설치합니다를 클릭합니다
7. 수정을 클릭합니다. 설치가 끝나면 인텔(R) PROSet/무선 설치 프로그램 기능 목록에서 해당 기능이 설치됨으로 표시됩니다.
8. 확인을 클릭합니다.

### UAPSD(WMM* Power Save Delivery) 사용

WMM 절전 기능을 활성화하려면 레지스트리를 수정해야 합니다. 레지스트리를 아래와 같이 수정하십시오.

다음 키를 편집합니다.

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c 또는 f

> (여기서, c는 VI 및 VO가 활성화됨을 지정하고 f는 모든 범주가 활성화됨을 지정합니다)

다음 키를 추가합니다.

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

다음 키를 추가합니다.

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### 인텔(R) PROSet/무선 제거

인텔(R) PROSet/무선을 제거하려면:

1. 시작 > 제어판 > 프로그램 추가 및 제거를 차례로 클릭합니다.
2. 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 클릭합니다.
3. 변경/제거를 클릭합니다.
4. 제거를 클릭합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 메시지가 표시되면 현재 프로파일과 설정에 대한 조치를 선택하십시오.

> 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어를 제거하겠다고 선택했습니다.

> 현재 프로파일과 설정에 대한 조치를 선택하십시오.

> - 프로파일과 설정을 저장하지 않음. 현재 프로파일과 설정을 완전히 제거하려면 선택합니다. 소프트웨어를 다시 설치하면 프로파일과 설정을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
> - 프로파일과 설정을 현재 형식(인텔(R) PROSet/무선 10.x)으로 저장.현재 프로파일과 설정을 저장하려면 선택합니다. 소프트웨어를 다시 설치하면 현재 프로파일과 설정을 사용할 수 있게 됩니다.
> - 프로파일과 설정을 인텔(R) PROSet/무선 9.x 형식으로 변환해서 저장. 이전 인텔(R) PROSet/무선 소프트웨어 버전으로 복구해야 하는 경우 설정을 저장하려면 선택합니다. 소프트웨어를 다시 설치한 후에 현재 프로파일과 설정을 사용할 수 있습니다. 참고: 이전 소프트웨어 버전에서 사용 가능한 설정만 사용할 수 있습니다.

7. 선택한 후 확인을 클릭합니다.
8. 소프트웨어가 제거된 후 예를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보