Tilbage til Indhold

# Brug af Intel(R) PROSet/Wireless software:

Brug Intel(R) PROSet/Wireless som din trådløse manager
Start Intel(R) PROSet/Wireless
Start Intel(R) PROSet/Wireless fra proceslinjen

- Proceslinjeikoner
- Værktøjstips og Skrivebordsadvarsler

Hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless(R)

- Vis netværksliste
- Tilslutningsstatusikoner
- Egenskaber for netværk
- Oplysninger om tilslutning
- Profilliste

Intel(R) PROSet/Wireless menuer

- Værktøjer (menu)
  - Applikationsindstillinger
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Manual Diagnostics Tool
  - Administratorværktøj
- Avanceret (menu)
  - Adapterindstillinger
  - Avancerede statistikker
  - Brug Windows til at administrere Wi-Fi*
- Profiler (menu)
  - Administrer profiler
  - Administration af udelukkelser

Slå trådløs radio til eller fra
Installer og afinstaller softwaren
Aktiver WMM* Power Save

## Brug af Intel(R) PROSet/Wireless som din trådløse manager

Intel(R) PROSet/Wireless anvendes til opsætning, redigering og administration af netværksprofiler ved tilslutning til et netværk. Programmet indeholder avancerede indstillinger som f.eks. strømstyring og kanalvalg til opsætning af ad-hoc-netværk.

Hvis du bruger Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration som trådløs manager, kan du deaktivere dette program under fanen Microsoft Windows Wireless Network.

Sådan deaktiverer du Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration som trådløs manager:

1. Klik på Start > Kontrolpanel.
2. Dobbeltklik på Netværkstilslutninger.
3. Højreklik på Trådløs netværksforbindelse.
4. Klik på Egenskaber.
5. Klik på Trådløse netværk.
6. Kontroller, at Brug Windows til konfiguration af mine trådløse netværksindstillinger er valgt. Ryd dette, hvis det er valgt.
7. Klik på OK. Det bekræfter, at Intel(R) PROSet/Wireless-værktøjet er konfigureret til at administrere dine netværksprofiler.

> BEMÆRK: Verificer, at Applikationsindstillinger indstillingen Giv mig besked, når et andet program bruger den trådløse adapter er valgt. Denne indstilling spørger dig, hvis Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration begynder at administrere dine netværksprofiler.

## Start Intel(R) PROSet/Wireless

Start Intel(R) PROSet/Wireless ved at bruge en af følgende metoder:

- Klik på Start > Programmer > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Højreklik på ikonet Proceslinje i nederste højre hjørne af Windows' Skrivebord. Klik på Åbn Intel(R) PROSet/Wireless.
- Dobbeltklik på proceslinjeikonet for at åbne Intel(R) PROSet for Wireless.

Luk Intel(R) PROSet/Wireless fra hovedvinduet, ved at vælge en af følgende muligheder:

- Vælg Filer > Afslut i hovedvinduet.
- Klik på Luk.
- Klik på Luk (X) i vinduets øverste højre hjørne.

# Start Intel(R) PROSet/Wireless fra proceslinjen

Start Intel(R) PROSet/Wireless, ved at dobbeltklikk på Proceslinje-ikonen i nederste højre hjørne af Windows' Skrivebord eller ved at højreklikke på Proceslinje-ikonen og derefter klikke på Åbn Intel(R) PROSet/Wireless.

## Proceslinjemenu-indstillinger

Ikonet Intel(R) PROSet/Wireless vises på proceslinjen i nederste højre hjørne af Windows-Skrivebordet. Højreklik på statusikonet for at få vist menufunktionerne.

Menupunkt | Kommentarer
--- | ---
Åbn Intel(R) PROSet/Wireless | Klik, for at starte Intel(R) PROSet/Wireless, hvis Intel(R) PROSet/Wireless er den trådløse styring. Hvis du vælger Brug Windows til at administrere Wi-Fi i proceslinjemenuen, ændres menuvalget til Åbn trådløs nul-konfiguration og Microsoft Windows XP trådløs nul-konfigurationsservice anvendes til trådløs styring. Når du bruger Microsoft-klienten, kan du ikke bruge dine Intel-profiler
Åbn trådløs nul-konfiguration
Trådløs tændt | Hvis du har installeret Intel(R) PROSet/Wireless, vises radioens aktuelle tilstand i hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless og på proceslinjen. Vælg Trådløs tændt for at tænde radioen. Vælg Trådløs slukket for at slukke radioen. Hvis din computer har en valgfri ekstern omskifter installeret, bruges den til at tænde og slukke radioen. Se computerproducentens dokumentation, hvis du vil have yderligere oplysninger om denne omskifter.
Trådløs slukket
802.11a-radio er slået fra | Dette valg er kun til rådighed for trådløse adaptere, der understøtter 802.11a, 802.11b og 802.11g. Vælg, for at deaktivere 802.11a-radioen. BEMÆRK: Denne indstilling er kun til rådighed, såfremt den er indstillet i Administratorværktøjet, eller hvis din adapter er en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværkstilslutning.
Åbn Intel Wireless Troublehooter | Åbner et program, som kan hjælpe dig med at løse problemer i trådløse netværk. Når en tilslutning registreres, vises en skrivebordsadvarsel i nederste højre hjørne på Skrivebordet. Se Intel Wireless Troubleshooter for yderligere oplysninger.
Tilslut til profil | Viser de aktuelle profiler i profillisten. Denne indstilling kan også bruges til tilslutning til en profil.
Brug Windows til at administrere Wi-Fi | Skifter mellem Intel(R) PROSet/Wireless og Microsoft Windows XP trådløs nul-konfigurationsservice. Hvis du bruger Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service, kan du ikke bruge dine Intel-profiler.
Brug Intel(R) PROSet/Wireless til at administrere Wi-Fi

# Proceslinjeikoner

Proceslinjeikonet giver en visuel indikation af tilstanden af den aktuelle trådløse tilslutning. Tilslutningsstatusikonet er placeret i nederste højre hjørne af Windows' Skrivebord. I menuen Værktøjer Applikationsindstillinger kan du vælge, om Proceslinjeikonen skal vises eller ej.

Ikon | Beskrivelse
--- | ---
| Trådløs slukket: Den trådløse adapter er slået fra. Den trådløse enhed sender og modtager ikke, mens den er slået fra. Klik på Trådløs tændt for at aktivere adapteren. Ikonet er hvidt og statisk.
| Søgning efter trådløse netværk: Den trådløse adapter søger efter eventuelle tilgængelige trådløse netværk. Ikonet er hvidt med animation.
| Der blev ikke fundet trådløse netværk: Der blev ikke fundet tilgængelige trådløse netværk. Intel(R) PROSet/Wireless scanner periodisk for tilgængelige netværk. Hvis du ønsker at gennemtvinge en scanning, skal du dobbeltklikke på ikonet for at starte Intel(R) PROSet/Wireless og klikke på Opdater. Ikonet er rødt.
| Der blev fundet et trådløst netværk: Der blev fundet et tilgængeligt trådløst netværk. Dobbeltklik på ikonet for at vise listen over trådløse netværk. Vælg netværket. Klik på Tilslut. Ikonet er gult.
| Godkendelsen mislykkedes: Kunne ikke godkendes på et trådløst netværk. Grønt ikon med en gul advarselstrekant.
| Tilslut til et trådløst netværk: Blinker mens der hentes en IP-adresse eller hvis der sker en fejl.
| Tilsluttet et trådløst netværk: Tilsluttet til et trådløst netværk. Et værktøjstip viser netværksnavn, hastighed og signalkvalitet og IP-adresse. Ikonet er grønt med bølger, der afspejler signalkvaliteten. Jo flere bølger, jo bedre signalkvalitet.

## Værktøjstips og Skrivebordsadvarsler

Værktøjstip og Skrivebordsadvarsler giver feedback og mulighed for interaktion. Hvis du vil have vist værktøjstip, skal du flytte musemarkøren henover ikonet. Skrivebordsadvarsler vises, hvis dit trådløse netværk skifter tilstand. Hvis du f.eks. er uden for rækkevidde af et vilkårligt trådløst netværk, vises en Skrivebordsadvarsel, når du kommer inden for rækkevidde.

Vælg Vis informative beskeder i Programindstillinger for at aktivere Skrivebordsadvarsler.

## Værktøjstip

Værktøjstips vises, når musemarkøren føres henover ikonet. Værktøjstippene viser tekst for hver af tilslutningstilstandene.

## Skrivebordsadvarsler

Når brugerindgriben er nødvendig, vises en meddelelse. Hvis du klikker på teksten, foretages en relevant handling. Følgende tekst vises f.eks. når der findes trådløse netværk:

Handling: Klik på Skrivebordsadvarslen for at tilslutte til netværk på listen Trådløse netværk.

Når du er tilsluttet, vises varslingen det trådløse netværk, som du er tilsluttet, tilslutningens hastighed, signalkvalitet og IP-adresse.

Skrivebordsadvarsler bruges også til indikation af et tilslutningsproblem. Klik på advarslen for at åbne Intel Wireless Troubleshooter.

## Hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless

Hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless giver dig mulighed for at

- Få vist den aktuelle tilslutningsstatus (signalkvalitet, hastighed og aktuelt netværksnavn).
- Scan efter tilgængelige trådløse netværk.
- Administrere profiler.
- Profiler til automatisk tilslutning til tilgængelige netværk i en bestemt rækkefølge, som angivet på profillisten.
- TIlslut til Infrastruktur- og Enhed-til-enhed (ad hoc) netværk.
- Konfigurer adapterindstillinger.
- Fejlfind problemer ved trådløs tilslutning.

## Tilslutningsstatusikoner

Tilslutningsstatusikonerne angiver den aktuelle tilslutningsstatus for din trådløse adapter. Tilslutningsstatusikonet vises i hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless. Proceslinjeikonet angiver også den aktuelle tilslutningsstatus. Se Proceslinje-ikoner for yderligere oplysninger.

### Beskrivelse af tilslutningsstatus i hovedvinduet

Ikonerne bruges til betegnelse af tilslutningsstatus.

Ikon | Beskrivelse
--- | ---
| Trådløs slukket: Den trådløse adapterradio er slået fra. Klik på knappen Trådløs fra for at tænde radioen.
| Tilslutningsproblem: Angiver tilslutningsproblemer herunder godkendelsesfejl.
| Søgning efter trådløse netværk: Den trådløse adapter scanner efter eventuelle tilgængelige netværk. Animerede ikoner:
| Der blev ikke fundet trådløse netværk: Adapteren kan ikke finde trådløse netværk til rådighed.
| Der blev fundet et trådløst netværk: Der blev fundet et tilgængeligt trådløst netværk. Du kan vælge at tilslutte til de tilgængelige netværk, der vises i listen Tilgængelige netværk.
| Tilslut til et trådløst netværk: Du tilslutter dig til et trådløst netværk. De korsformede kurver skifter mellem grønt og hvidt, indtil en IP-adresse opnås, eller indtil der sker en forbindelsesfejl.
| Tilsluttet et trådløst netværk: Du er tilsluttet til et trådløst netværk. Netværksnavn, hastighed og signalkvalitet viser den aktuelle status for forbindelsen. Klik på knappen Detaljer for at få vist detaljer for den aktuelle netværksforbindelse.
Netværksnavn | Navn (Profilnavn eller SSID) : Navnet på det netværk, som adapteren er tilsluttet. Kolonnen Navn viser SSID eller profilnavn, hvis der er en profil til netværket til rådighed.
Signaltest | Signaltestikonet angiver kvaliteten af de overførte og modtagne signaler mellem din trådløse adapter og det nærmeste adgangspunkt eller computer i enhed-til-enhed-tilstand (ad hoc). Antallet af lodrette grønne linier angiver styrken af sende- og modtagesignalerne. BEMÆRK: Signalstyrken vises for det nærmeste AP for netværk, der indeholder flere AP'er. Signaltestn går fra Udmærket til Uden for området. Følgende faktorer påvirker signalstyrken: Signalkvaliteten formindskes med afstand og påvirkes af metal- og cementbarrierer. Metalobjekter kan genspejle signaler og forårsage forstyrrelse. Andre elektriske enheder kan forårsage forstyrrelser.
Egenskaber | Giver forbindelsesstatus for adapteren. Se Egenskaber for netværk, for yderligere oplysninger.
Trådløs tændt (slukket) | Sådan slår du radioen fra og til. Se Slå trådløs Til/Fra for yderligere oplysninger.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.
Luk | Lukker hovedvinduet i Intel (R) PROSet/Wireless.

# Vis netværksliste

Listen Trådløse netværk viser en liste over trådløse netværk inden for adapterens rækkevidde.

Navn | Beskrivelse
Trådløse netværk ( ) | Nummeret i parentes er antallet af trådløse netværk, der er fundet inden for den trådløse netværksadapters rækkevidde.
| Det trådløse adgangspunkts eller computerens (enhed-til-enhed [ad hoc]-tilstand) signalstyrke. Ikonet for signalstyrken angiver, at det trådløse netværk eller computeren er tilgængelige for tilslutning, men fortsat er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (enhed-til-enhed [ad hoc] -tilstand).
Netværksnavn | Navn (Profilnavn eller SSID) : Navnet på det netværk, som adapteren er tilsluttet. Kolonnen Navn viser SSID eller profilnavn, hvis der er en profil til netværket til rådighed. Hvis et adgangspunkt ikke sender sit netværksnavn (SSID), eller den trådløse adapter modtager et skjult netværksnavn fra et skjult adgangspunkt, vises <SSID ikke rundsendt> i listen med trådløse netværk. Du skal oprette en ny profil, før du kan foretage tilslutning til et netværk med <SSID ikke rundsendt> i netværkslisten. Efter tilslutning vises <SSID ikke rundsendt> fortsat i listen med trådløse netværk sammen med Profilenavn/SSID. Den tilknyttede SSID-profil vises i listen Profiler.
Status | Adviserer, at adapteren tilslutter til det trådløse netværk. Ved tilslutning ændres status til Tilsluttet.
| Profiler: Identificerer et netværk på listen Trådløse netværk, som er forbundet og har en profil på listen Profiler.
| Det trådløse netværk anvender netværkstilstand (infrastruktur).
| Det trådløse netværk anvender enhed-til-enhed tilstand (ad hoc).
| Det trådløse netværk anvender sikkerhedskryptering.
| Det netværksfrekvensbånd, som anvendes af det trådløse netværk(802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n).
| Det trådløse netværk er på udeladelseslisten, eller profilen er konfigureret til manuel tilslutning.
Tilslut (Afbryd) | Klik for at tilslutte til et trådløst netværk. Efter tilslutning ændres knappen til Afbryd.
Egenskaber | Giver detaljerede oplysninger om det tilsluttede netværk og dets adgangspunkter. Se Egenskaber for netværk, for yderligere oplysninger.
Opdater | Opdater listen over tilgængelige netværk. Hvis der er nye tilgængelige netværk inden for adapterens rækkevidde, opdateres listen, så den viser det nye netværksnavn.
Trådløs tændt (slukket) | Sådan slår du radioen fra og til. Se Slå trådløs Til/Fra for yderligere oplysninger.
Luk | Lukker hovedvinduet i Intel (R) PROSet/Wireless.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

## Egenskaber for netværk

Klik på Egenskaber i hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless, for at se sikkerhedsindstillingerne for den trådløse adapter. Du kan også tilføje profiler, der skal afvikles ved automatisk tilslutning. Hvis netværksudelukkelse er aktiveret (se Programindstillinger), indikerer netværksegenskaberne også, om netværket er udelukket fra automatisk tilslutning.

#### Detaljerede oplysninger om Egenskaber for netværk

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Netværksnavn | Viser navnet på det trådløse netværk.
Bånd | Aktuelt bånd og frekvens, der bruges. Viser Uden for område, hvis der ikke vises noget bånd og frekvens. Følgende bånd vises: 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Driftstilstand | Viser den aktuelle driftstilstand: Netværk (infrastruktur) Et trådløst netværk, der er centreret omkring et adgangspunkt. I dette miljø giver adgangspunktet ikke blot mulighed for at kommunikere med det kabelførte netværk, men bærer også den trådløse netværkstrafik i den umiddelbare omegn. Enhed til enhed (Ad-hoc) En kommunikationskonfiguration, hvor hver computer har de samme funktioner, og enhver computer kan starte en kommunikationssession. Kaldes også peer-to-peer netværk eller computer-til-computer netværk.
Godkendelsesniveau | Viser den aktuelle godkendelsessikkerhedsstatus for det anvendte netværk. Følgende netværks-godkendelsesniveauer vises: Åbn Delt WPA*-Koncern WPA2*-Koncern WPA personlig WPA2-Personlig Viser den godkendelse, der bruges af det aktuelle netværk. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
Datakryptering: | Følgende datakrypteringsindstillinger vises: Ingen WEP TKIP CKIP AES - CCMP Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
Adgangspunkt for dette netværk <0-50> | Signaltest: Ikonet Signaltest angiver styrken af de overførte og modtagne signaler mellem din trådløse adapter og det nærmeste adgangspunkt. Viser et af følgende ikoner: . Angiver det bånd, der bruges (802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n). Kanal: Viser den aktuelle anvendte sende- og modtagekanal for et bestemt trådløst netværk. BSSID (Infrastruktur-driftstilstand) : Viser den tolv-cifrede MAC-adresse for adgangspunkterne i det valgte netværk.
Administration af udelukkelser | Se Administration af udelukkelser for yderligere information.
Luk | Lukker netværksegenskaberne.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Oplysninger om tilslutning

Når du har forbindelse med et netværk kan du, ved at klikke på knappen Detaljer i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet, se detaljerede oplysninger om tilslutningen.

#### Beskrivelse af tilslutningsdetaljer

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Profilnavn | Navn på profilen.
Netværksnavn | Netværksnavn (SSID) på den aktuelle tilslutning.
Signalkvalitet | Et RF-signal (Radiofrekvens) kan vurderes ud fra to komponenter: signalstyrke (kvantitet) signalkvalitet Signalets kvalitet bestemmes af en kombination af faktorer. Primært er det sammensat af signalstyrke og mængden af RF-støj, der er tilstede. RF-støj opstår både naturligt og kunstigt fra elektrisk udstyr. Hvis niveauet for RF-støj er højt, og/eller signalstyrken er lav, resulterer det i et lavere signal/støjforhold og giver en ringere signalkvalitet. Med et lavt signal/støjforhold er det vanskeligt for radiomodtageren at skelne dataene i signalet fra selve støjen.
Signaltest | Signalstyrkeikonet angiver kvaliteten af de overførte og modtagne signaler mellem din trådløse adapter og det nærmeste adgangspunkt eller computer i enhed-til-enhed-tilstand (ad hoc). Antallet af lodrette grønne linier angiver styrken af sende- og modtagesignalerne. BEMÆRK: Signalstyrken vises for det nærmeste AP for netværk, der indeholder flere AP'er. Signaltestn går fra Udmærket til Uden for området. Følgende faktorer påvirker signalstyrken: Signalkvaliteten formindskes med afstand og påvirkes af metal- og cementbarrierer. Metalobjekter kan genspejle signaler og forårsage forstyrrelse. Andre elektriske enheder kan forårsage forstyrrelser.
IP-adresse | IPv4-adresse: IP-adresse (Internet Protocol) for den aktuelle tilslutning.
IPv6-adresse: Den næste generation af IP-adresser er bagud kompatibel og designet til at løse datasikkerhedsproblemer med IPv4. IPv6 udvider adresseområdet fra 32 til 128 bit, så der er plads til et ubegrænset antal netværk og systemer. Det understøtter også QoS (Quality of Service) parametre for lyd og video i realtid.
MAC-adresse for adapter | MAC (Media Access Control)-adressen for den trådløse adapter.
Bånd | Angiver det trådløse bånd for den aktuelle forbindelse. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Antal antenner i brug | Dette angiver det antal antenner, der i øjeblikket er i brug. Dette tal afhænger af de(t) bånd, som de forskellige netværk i øjeblikket bruger, de sende/modtage-tilstande, der er i brug for disse bånd, signalstyrken og adgangspunkternes funktionalitet. Brugeren har ingen direkte kontrol over denne parameter.
Understøttede datahastigheder | De hastigheder, hvormed den trådløse adapter kan sende og modtage data. Viser hastigheden i Mbps for den frekvens, der bruges. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 802.11b: 1, 2, 5,5 og 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Radiofrekvens | Viser frekvensen for den aktuelle trådløse forbindelse. 802.11a: 5,15 GHz til 5,85 GHz 802.11b/g: 2,400 GHz til 2,4835 GHz (afhængigt af land) 802.11n: 2,400 GHz til 5,00 GHz
Kanalnummer | Viser sende- og modtagelseskanalen.
Netværksgodkendelse | Viser Åben, Delt WPA-Personlig, WPA2-Personlig, WPA-Koncern og WPA2-Koncern. Viser den godkendelse, der bruges af den aktuelt anvendte profil. Se Sikkerhedsindstillinger for yderligere oplysninger.
Datakryptering: | Viser Ingen, WEP, TKIP eller AES-CCMP. Se Sikkerhedsindstillinger for yderligere oplysninger.
802.1x-godkendelsestype | Viser Ingen, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP eller EAP-FAST. Se Sikkerhedsindstillinger for yderligere oplysninger.
802.1x-godkendelsesprotokol | Viser Ingen, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 or TLS. Se Sikkerhedsindstillinger for yderligere oplysninger.
CCX Version | Version af Cisco-kompatible udvidelser på denne trådløse forbindelse.
Aktuel transmissionsstrøm | Cisco-kompatible udvidelser - Transmissionsffektniveauer.
Understøttede strømniveauer | 1,0, 5,0, 20,0, 31,6, 50,1 mW
Adgangspunkt for MAC-adresse | MAC (Media Access Control)-adressen for det tilknyttede adgangspunkt.
Obligatorisk adgangspunkt | Viser Ingen, hvis den ikke er aktiveret. Hvis adgangspunktet er aktiveret vha. indstillingen Obligatorisk AP, vises adgangspunktets MAC-adresse. Denne valgmulighed giver den trådløse adapter besked på at tilslutte til et adgangspunkt med en bestemt MAC-adresse (48 bit 12 hexadecimale cifre, f.eks. 00:06:25:0E:9D:84).
Reparation | Fornyer IP-adressen. Hvis du har problemer med at få adgang til netværket, skal du kontrollere, om IP-adressen er gyldig. Hvis den er 0.0.0.0 eller 169.x.x.x, er den sandsynligvis ikke gyldig. Hvis netværket er indstillet til automatisk tildeling af netværksadresser, kan du klikke på Reparer og bede om en ny IP-adresse.
Luk | Lukker siden.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Profilstyring

Klik, i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet, på Tilslut på et trådløst netværk. Efter tilslutning oprettes der en profil på listen Profiler. Listen Profiler viser de aktuelle foretrukne profiler i den rækkefølge, de skal anvendes i. Brug pil-op og pil-ned til at arrangere profilerne i en bestemt rækkefølge for automatisk tilslutning til et trådløst netværk.

Du kan også tilføje, redigere og fjerne profiler fra listen Profiler. Klik på Profiler i Intel(R) PROSet/Wireless hovedvinduet.

Du kan konfigurere forskellige profiler for hvert trådløst netværk. Profilindstillinger kan inkludere netværksnavnet (SSID), driftstilstanden og sikkerhedsindstillingerne. Se Profiladministratíon for yderligere oplysninger.

## Profilliste-ikoner

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profiler er netværksindstillinger, der tilslutter din trådløse adapter til et netværks adgangspunkt (netværkstilstand (infrastruktur)) eller computer (enhed-til-enhed (ad hoc)-tilstand), der ikke bruger et adgangspunkt). Se Profiladministratíon for yderligere oplysninger.
Netværksnavn | Navn (Profilnavn eller SSID) : Navnet på det netværk, som adapteren er tilsluttet. Kolonnen Navn viser SSID eller profilnavn, hvis der er en profil til netværket til rådighed.
Tilslutningsikoner: Følgende netværkets profilstatusikoner angiver de forskellige tilslutningstilstande for adapteren i et trådløst netværk, den anvendte type driftstilstand, og om netværkssikkerhed anvendes.
| Blå cirkel: Den trådløse adapter er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (ad hoc-tilstand). Hvis en profil har 802.1x-sikkerhed aktiveret, angiver dette, at den trådløse adapter er tilsluttet og godkendt.
| Indikerer infrastruktur-tilstand
| Angiver anhed til enhed (ad-hoc)-tilstand
| Det trådløse netværk anvender sikkerhedskryptering.
Pile | Placer profiler i en foretrukken orden til auto-tilslutning. Op pil: Flyt placeringen af en markeret profil opad på profillisten. Ned pil: Flyt placeringen af en markeret profil ned i profillisten.
Tilslut | Hvis netværket er inden for rækkevidde, og profilen matcher netværkets konfiguration, etableres der en tilslutning.
Tilføj | Åbner Generelle indstillinger på skærmbilledet til den trådløse profil, som bruges til at oprette en ny profil. Se Oprettelse af en ny profil for yderligere oplysninger.
Fjern | Fjerner en markeret profil fra profillisten. Se Fjernelse af en profil for yderligere oplysninger.
Egenskaber | Gør det muligt at redigere indholdet af en eksisterende profil. Se Rediger en eksisterende profil for yderligere oplysninger.
| Eksport eller import: Giver dig mulighed for at importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra profillisten. Trådløse profiler kan importeres automatisk til listen. Se Import eller eksport af profiler for yderligere oplysninger.
Luk | Luk vinduet Profiladministration.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Menuer

Brug menuerne Filer, Værktøjer, Avanceret, Profiler og Hjælp til konfiguration af netværksindstillinger.

Navn | Beskrivelse
Filer | Afslut: Lukker hovedvinduet i Intel (R) PROSet/Wireless.
Værktøjer | Applikationsindstillinger: Bruges til indstilling af systembrede tilslutningspræferencer. Se Programindstillinger for yderligere oplysninger. Intel Wireless Troubleshooter: Bruges til løsning af tilslutningsproblemer til trådløse netværk. Se Intel Wireless Troubleshooter for yderligere oplysninger. Værktøjet Manuel diagnostik: Værktøjet Manuel diagnostik gør det muligt at køre et sæt diagnosticeringstest, som kan verificere din trådløse adapters funktionalitet. Se værktøjet Manuel diagnostik, hvor der fås flere oplysninger. Administratorværktøj: Anvendes af administratorer eller den person, der har administratortilladelser på denne computer, til konfiguration af delte profiler (Tilslut før logon/Fælles, Vedvarende og Voice over IP [VoIP]). Administratorværktøjet kan også bruges af en IT-afdeling til konfiguration af brugerindstillingerne i Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren samt til oprettelse af brugerdefinerede installationspakker, der kan eksporteres til andre systemer. Se Administratorværktøj for yderligere oplysninger. BEMÆRK: Administrator-værktøjet er kun tilgængeligt, hvis det er blevet installeret under en tilpasset installation af Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren. Se Installer og afinstaller softwaren for yderligere oplysninger om brugerdefineret installation.
Avanceret | Adapterindstillinger: Viser Adapterindstillinger svarende til de foretagne indstillinger i Windows Avancerede indstillinger. Se Adapterindstillinger for yderligere oplysninger. Sådan får du adgang til adapterindstillinger fra Microsoft Windows: Vælg Netværksforbindelser i Windows Kontrolpaneler. Højreklik på Trådløs netværksforbindelse. Vælg Egenskaber i menuen. Klik på Konfigurer for at se de avancerede ndstillinger for adapteren. Avancerede statistikker: Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den trådløse adapter og tilslutningen. Se Avancerede statistikker for yderligere oplysninger. Brug Windows til at administrere Wi-Fi: Vælg, for ataktivere Windows XP som trådløs styring. Se Microsoft Windows XP trådløs nul-konfiguration for yderligere oplysninger.
Profiler | Administrer profiler: Vælg for at oprette eller redigere profiler. Administration af udelukkelser: Vælg for at udelukke netværk fra automatisk tilslutning. Se Administration af udelukkelser for yderligere information.
Hjælp | Intel(R) PROSet/Wireless – Hjælp: Starter online-hjælp-funktionen. Om: Viser oplysninger om versionen af de aktuelt installerede programkomponenter.

## Programindstillinger (Menuen Værktøjer)

Med Programindstillinger kontrolleres Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren opførsel.

#### Beskrivelse af Programindstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Adapter | Viser den netværksadapter, der aktuelt er til rådighed. Det kan være enten en Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_, Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netværkstilslutning, en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netværkstilslutning eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Netværkstilslutning.
Avancerede indstillinger: Følgende indstillinger bestemmer, hvordan Intel(R) PROSet/Wireless opfører sig og viser oplysninger.
Proceslinje | Vis programikon på proceslinjen: Vælg for at vise et statusikon på proceslinjen. Dette ikon placeres på Windows' proceslinje (i adviseringsområdet). Ikonet viser status for den trådløse forbindelse. Ryd, hvis du ikke vil have vist et ikon på proceslinjen. Status-ikonet på proceslinjen har flere funktioner: Visuel tilbagemelding om tilslutningstilstand og trådløs aktivitet for det trådløse netværk. Ikonet skifter farve og animation ved forskellige trådløse aktiviterer. Se Proceslinje-ikoner for yderligere oplysninger. Menu: Der vises en menu, når du højreklikker på ikonet. Via denne menu kan du udføre opgaver, som f.eks. at slå radioen til/fra eller starte programmet Intel(R) PROSet/Wireless. Se Proceslinjemenu-valg for at yderligere oplysninger. Værktøjstips og skrivebordsadvarsler. Se: Værktøjstips og skrivebordsadvarsler for yderligere oplysninger.
Beskeder | Vis alarmbeskeder: Vælg denne kommando for at få vist informative skrivebordsalarmer ved siden af ikonet på proceslinjen Hvis din indgriben er nødvendig, vises en meddelelse. Kun hændelser af stor vigtighed udløser en skrivebordsadvarsel. Hvis skrivebordsadvarsel er valgt, foretages den relevante aktion. Ryd, hvis du ikke vil have vist skrivebordsadvarsler. Se: Værktøjstips og skrivebordsadvarsler for yderligere oplysninger. Marker en af følgende muligheder: Informative beskeder: Disse skrivebordsadvarsler er af lavere vigtighed. De kræver ikke din indgriben, men kan i høj grad forbedre den trådløse funktionalitet. Vis informative beskeder: Valgt som standard. Alle informative skrivebordsadvarsler vises ved siden af proceslinje-ikonet. Disse skrivebordsadvarsler forbedrer også den trådløse oplevelse med beskeder, når trådløse netværk er inden for rækkevidde. De giver dig også besked, når en trådløs forbindelse er oprettet eller afbrudt. Se: Værktøjstips og skrivebordsadvarsler for yderligere oplysninger. Vis en liste over de tilgængelige netværk, når der ikke er tilslutning: Når Vis informative beskeder ryddes, kan du vælge dette punkt. Hvis skrivebordsadvarsler er deaktiveret, kan du med denne indstilling fortsætte med at blive adviseret om netværk til rådighed, hvis den trådløse adapter ikke har forbindelse. Giv mig besked, når et andet program bruger den trådløse adapter: Når denne kommando er markeret, vises et vindue, hvis andre programmer forsøger at styre din trådløse adapter. Dette er nyttigt, hvis du bruger software, der leveres af en hotspot-lokation (kaffebar, lufthavnsterminal). Hvis du vil udnytte funktionerne i Intel(R) PROSet/Wireless, skal du deaktivere denne software, når du forlader det pågældende hotspot. Besked om aktiverering af TLS-afviste certifikater: Vælg dette, hvis du ønsker en advarsel, når et PEAP-TLS-certifikat afvises af godkendelsesserveren. Se Koncernsikkerhed og Opsætning af klient til TLS-netværksgodkendelse for yderligere oplysninger.
Automatisk tilslutning | Tilslut kun til tilgængelige netværk med profiler: (Standard) Tilslut kun den trådløse adapter til et tilgængeligt netværk med en matchende profil fra profillisten. Hvis der ikke findes en matchende profil, får du en besked (se Beskeder). Den trådløse enhed forbliver frakoblet, indtil der findes en matchende profil, eller til du konfigurerer en ny matchende profil. Tilslut til et hvilket som helst tilgængeligt netværk, hvis der ikke findes nogen matchende profil: Vælg at tilslutte til et netværk automatisk, hvis du ikke har konfigureret en profil og befinder dig på et sted, der har et åbent, ikke-sikkert trådløst netværk. BEMÆRK: Åbne netværk har ingen sikkerhed. Du skal selv sørge for sikkerhed til denne trådløse forbindelse. En måde at sikre en åben trådløs forbindelse på er med VPN-software (Virtual Private Networking). Tilslut kun baseret på profiler til ethvert netværk (Cisco-tilstand): Vælg at forsøge alle profilerne i foretrukken rækkefølge. Dette adviserer, at du er i nærheden af et adgangspunkt, der har mere end et SSID, men som kun annoncerer ét.
Administration af udelukkelser | Aktiver automatisk udelukkelsesliste: Marker for at aktivere den automatiske udelukkelsesliste. Denne funktion er en metode til udelukkelse af adgangspunkter fra automatisk tilslutning. Se Administration af udelukkelser for yderligere information. Aktiver manuel udelukkelsesliste: Marker for at aktivere den manuelle udelukkelsesliste. Denne funktion er en metode til udelukkelse af netværk fra automatisk tilslutning. Se Administration af udelukkelser for yderligere information.
Vis netværksliste | Vis kolonneoverskrifter til sortering: Vælg for at vise kolonneoverskrifter i listen Trådløse netværk. Klik på en kolonneoverskrift for at sortere kolonnen i enten stigende eller faldende orden.
Besked om delt mappe | Fil- og printerdeling giver andre computere i et netværk mulighed for at få adgang til ressourcerne på din computer. Du skal være forsigtig, når du bruger din trådløse bærbare computer med fil- og printerdeling aktiveret. Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når du opretter et trådløst netværk med delte mapper, som opfylder en af følgende betingelser: Microsoft Windows firewall er deaktiveret. Fil- og printerdeling er aktiveret som en undtagelse i indstillingerne til Microsoft Windows firewall. Vælg denne for automatisk at fjerne delingen af delte mapper for varigheden af tilslutningen til et ikke-sikkert netværk Vælg den for at skjule delte mapper automatisk, hver gang du er tilsluttet til et ikke-sikkert netværk. Deaktiver denne meddelelse Vælg at bevare dine aktuelle indstillinger for delte mapper, hver gang du opretter forbindelse til et åbent, ikke-sikkert netværk. Giv meddelelse ved forbindelse til et ikke-sikkert netværk Vælg at modtage meddelelse, hver gang du opretter forbindelse til et åbent, ikke-sikkert netværk.
Enhed til enhed (Ad hoc) netværksbesked | Modtag advarsler afhængigt af følgende indstillinger, når du har forbindelse til et ad hoc-netværk. Du får advarsler hver andet minut med maksimalt fem advarsler. Giv meddelelse, når der ikke er nogen peers i ad hoc-netværket Vælg at modtage meddelelse, hvis der ikke er nogen peers i ad hoc-netværket. Giv meddelelse, når alle peers forlader ad hoc-netværket Vælg at modtage en advarsel, når alle peers forlader ad hoc-netværket.
Netværksnavn (SSID) besked | Netværksnavn (SSID) beskedindstilling Giver dig meddelelse, når standardnetværksnavnet (SSID) er brugt ved tilslutning til et netværk. De almindelige eksempler på foruddefinerede standardnetværksnavne er: trådløs, WLAN, linksys, standard. Tilslutning til et adgangspunkt, som anvender standardnetværksnavnet (SSID), kan udgøre et sikkerhedsproblem. Dette adgangspunkt anvender normalt standardsikkerhed og administrationsindstillinger (f.eks. Åben godkendelse, Standard IP-adresse, brugernavn eller adgangskode). Hvis dette er et personligt netværk, skal du ændre netværksnavnet og sikkerhedsindstillingerne for at forbedre sikkerheden i netværket. Giv besked ved tilslutning til et netværk med standard SSID-navn Vælg at modtage en advarsel ved tilslutning til et netværk med standardnetværksnavn.
Wi-Fi Protected Setup* | Aktiver enhedsregistrering Slå dette til for at lade computeren fungere som en ekstern registrator. Derved kan computeren opsætte et adgangspunkt eller slutte sig til et konfigureret adgangspunkt. Efter at adgangspunktet er blevet konfigureret kan computeren, som ekstern registrator, føje nye computere (deltagere) til netværket. Standardtilstanden er OFF. Deaktiver Aktiver enhedsregistrering for at lade computeren detektere og slutte sig til et netværk som deltager. Adviser når Wi-Fi Protected Setup-adgangspunkter er indenfor computerens rækkevidde Aktiver eller deaktiver for at få advisering om, når et adgangspunkt med Wi-Fi Protected Setup er indenfor computerens rækkevidde. Dette er nødvendigt, hvis du vil lade computeren deltage (tilslutte sig) på adgangspunktet. Standardtilstanden er ON.
OK | Gem indstillinger, og returner til forrige side.
Annuller | Lukker og annullerer eventuelle ændringer.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Intel Wireless Troubleshooter (Menuen Værktøjer)

Intel Wireless Troubleshooter er et program, som kan hjælpe dig med at løse problemer i trådløse netværk. Når en tilslutning registreres, vises en skrivebordsadvarsel i nederste højre hjørne på Skrivebordet. Når du klikker på teksten, viser en diagnosticeringsmeddelelse med de anbefalede trin til at løse tilslutningsproblemet. Hvis et tilslutningsproblem f.eks. er opstået på grund af en ugyldig adgangskode, startes profilguiden, når du klikker på det viste hyperlink. Du kan også starte Wireless Event Viewer fra og aktivere eller deaktivere alarmbeskeder. Intel Wireless Troubleshooter understøttes af Microsoft Windows XP* og Microsoft Windows 2000*.

Intel Wireless Troubleshooter indeholder to ruder. Brug den venstre musknap i venstre rude for at se en liste over værktøjer til rådighed. I højre rude viser de aktuelle tilslutningsspørgsmål i en sektion. Hver sektion indeholder to dele: fejlmeddelelsen og den anbefalede aktion. Den anbefalede aktion indeholder beskrivelser om hvilke værktøjer, der er til rådighed, og hjælper med til at løse det tilknyttede tilslutningsproblem. Hvis du klikker på et link til en hjælpetekst, vises hjælpeteksten i et vindue. Hvis du klikker på et link til løsning af et tilknyttet problem, startes et program til løsning af tilslutningsproblemet.

Se sektionen Fejlfinding for oplysninger om problemløsning.

Navn | Beskrivelse
Menuvalg | Filer | Wireless Event Viewer: Starter Wireless Event Viewer.
Deaktiver meddelelse/Aktiver meddelelse: Klik for at deaktivere eller aktivere alarmmeddelelser.
Afslut: Klik på Afslut i Intel Wireless Troubleshooter-programmet.
Vis | Viser eller fjerner historikdata i det højre panel i Intel Wireless Troubleshooter.
Værktøjer | Værktøjet Manuel diagnostik: Kør diagnosticeringstest for at kontrollere din trådløse adapters funktionalitet. Se værktøjet Manuel diagnostik, hvor der fås flere oplysninger.
Hjælp | Hjælp til Intel(R) Wireless Troubleshooter: Viser online-hjælp til Intel Wireless Troubleshooter.
Om: Viser versionsoplysninger om Intel Wireless Troubleshooter.
Hjælp til rådighed | Dato/tid fejlmeddelelse: Beskrivelse af fejl. Link til afhjælpning af fejl (hvis det findes). Se Problemløsning herunder. Link til de anbefalede trin til afhjælpning af fejlen.
Historik | Opdaterer en liste med de seneste fem advarsler. Advarslerne vises i kronologisk rækkefølge med den seneste advarsel øverst i listen.

# Manuel diagnosticeringsværktøjet (menuen Værktøjer)

Kør diagnosticeringstest for at kontrollere din trådløse adapters funktionalitet. Se værktøjet Manuel diagnostik, hvor der fås flere oplysninger.

# Administratorværktøj (Menuen Værktøjer)

Administratorværktøjet er til brug for administratorer eller den person, som har administratorrettigheder på denne computer. Dette værktøj giver administratoren mulighed for at begrænse den grad af kontrol, som brugerne af denne computer har over deres trådløse tilslutninger. Dette værktøj bruges også til at konfigurere (delte) profiler.

Brugere kan ikke ændre administratorindstillingerne eller profilerne, medmindre de har adgangskoden til dette værktøj. Der skal vælges en adgangskode, som er sikker og ikke nem at gætte.

Du kan eksportere disse indstillinger og profiler som én pakke til andre computere i dit netværk. Se afsnittet Administratorværktøj for yderligere oplysninger.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Administratorpakker | Administratorpakker bruges til at gemme administrative profiler og andre indstillinger. Du kan for Windows XP og Windows 2000 kopiere eller sende denne selvudpakkende exe-fil til klienter på netværket. Når den køres, installeres indholdet og det konfigureres på destinationscomputeren. For Windows Vista* importeres administratorpakker via Group Policy Manager. Se Administratorværktøjspakker.
Applikationsindstillinger | En administrator kan vælge, hvor megen kontrol brugerne kan have over deres trådløse netværkstilslutninger. Se Indstillinger for administratorværktøjsprogram.
Administratorprofiler | Aktiver eller deaktiver indstillinger for Vedvarende, Tilslut før logon/Fælles og Voice over IP (VoIP) profiler på computeren. Se Administratorværktøjsprofiler. BEMÆRK: For Windows Vista, importeres kun fælles profiler via Group Policy Manager.
Adapterindstillinger | En administrator kan vælge, hvor megen kontrol brugerne kan have over deres trådløse netværkstilslutninger. Se Indstillinger for administratorværktøjsadapter.
Software | Vælg, hvilken af de Intel(R) PROSet/Wireless programmer, der skal installeres på en brugers computere. Se Administratorværktøjssoftware.
EAP-FAST A-ID-grupper | En administrator kan vælge, hvilken A-ID (Authority Identifier) RADIUS-server, der skal tildele PAC'er (Protected Access Credential) for profiler, der anvender EAP-FAST-godkendelse. A-ID-grupper deles af alle brugere af computeren og tillader EAP-FAST-profiler at understøtte flere PAC'er fra flere A-ID'er. Se Administratorværktøj EAP-FAST A-ID-grupper.
Skift adgangskode | Skift adgangskode for Administratorværktøjet. Se Skift adgangskode for yderligere oplysninger.
Luk | Lukker siden.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Adapterindstillinger (Menuen Avanceret)

Adapterindstillinger viser enhedsegenskaberne for den trådløse adapter, der er installeret på din computer. Det kan være en af følgende netværkstilslutningsadaptere:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Netværkstilslutning
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Netværkstilslutning
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse

#### Beskrivelse af adapterindstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde | Indstil båndbredden på højhastighedskanalen for at maksimere ydelsen. Indstil kanalbredden til Auto eller 20 Mhz. Auto er standardindstillingen. Brug 20 Mhz, hvis 802.11n-kanaler er begrænsede. BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
802.11n tilstand | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11x-standarder med tilføjelse af MIMO (multiple-input multiple-output). MIMO forøger datakapaciteten for at forbedre overførselshastigheden. Vælg Aktiveret eller Deaktiveret for at indstille 802.11n i adapteren. Aktiveret er standardindstillingen. En administrator kan aktivere eller deaktivere understøttelse af høj hastighed for at reducere strømforbruget, konflikter med andre bånd eller på grund af kompatibilitetsproblemer. BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Ad Hoc-kanal | Medmindre de andre computere på Ad hoc-netværket bruger en anden kanal end standardkanalen, er der intet behov for at ændre kanalen. Værdi: Vælg den tilladte driftskanal på listen. 802.11b/g: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11b og 802.11g (2,4 GHz) Ad hoc-båndfrekvensen. 802.11a: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvensen. BEMÆRK: Når en 802.11a-kanal ikke vises, understøttes initiering af ad hoc-netværk ikke for 802.11a-kanaler.
Ad Hoc-strømstyring | Indstil strømbesparelsesfunktioner for enhed-til-enhed (ad hoc) netværk. Deaktiver: Vælg ved tilslutning til ad hoc-netværk, som indeholder stationer, der ikke understøtter ad hoc-strømstyring. Maksimal strømbesparelse: Vælg for optimering af batterilevetid. Støjfyldt miljø: Vælg, for at optimere ydelsen eller tilslutte med flere klienter. BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse.
Ad Hoc QoS-tilstand | Quality of Service (QoS)-kontrol i ad hoc-netværk. QoS sikrer prioritering af trafik fra adgangspunktet over et trådløst LAN, baseret på trafikklassificering. WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) er QoS-certificeringen af Wi-Fi-Alliancen. Hvis WMM er aktiveret, bruger adapteren WMM til understøttelse af prioritetsmærkning og køkapaciteter for Wi-Fi-netværk. WMM aktiveret (Standard) WMM deaktiveret BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse.
Beskyttelse til blandet miljø | Bruges for at undgå datakollisioner i et blandet 802.11b/11g/11a/11n-miljø. Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) bør anvendes i miljøer, hvor klienterne muligvis ikke hører hinanden. Brug CTS-to-self kan bruges til at forbedre ydelsen i et miljø, hvor klienterne er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden. (CTS-to-self understøttes ikke for 802.11n).
Strømstyring | Giver dig mulighed for at vælge en balance mellem strømforbrug og adapterydelse. Skyderen til den trådløse adapters strømindstillinger sætter en balance mellem computerens strømkilde og batteriet. Brug standardværdi: (Standard) - Strømindstililinger er baseret på computerens strømkilde. Manuelt: Juster skyderen til den ønskede indstilling. Brug den laveste indstilling for at få længst batterilevetid. Brug den højeste indstilling for at få maksimal ydelse. BEMÆRK: Strømforbruget varierer efter infrastrukturindstillingerne.
Starttegns-tilstand | Ændrer længden på den starttegns-indstilling der modtages af adgangspunktet under forbindelsesindledning. Brug altid automatisk starttegn for at sikre optimal ydelse. Med Auto Tx Preamble sker automatisk detektering af starttegn. Hvis det understøttes, bør korte starttegn anvendes. Hvis ikke, bruges lange starttegn (Long Tx Preamble). BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse.
Foretrukket bånd | Vælg frekvensbånd. Valgmulighederne er: 802.11n 802.11g 802.11a 802.11b BEMÆRK: Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis adapteren er en Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG netværksforbindelse eller en Intel(R) PRO/Wireless 2200BG netværksforbindelse.
Roaming-aggressivitet | Med denne indstilling kan du definere, hvor aggressivt din trådløse klient roamer for at forbedre forbindelsen til et adgangspunkt. Standard: Afbalanceret indstilling mellem ikke-roaming og ydelse. Lavest: Din trådløse klient roamer ikke. Kun en væsentlig linkkvalitetsnedsættelse vil få den til at roame til et andet adgangspunkt. Højeste: Den trådløse klient sporer kontinuerligt linkkvaliteten. Hvis der sker en forringelse, forsøger den at finde og roame til et bedre adgangsfunkt.
Forbedring af ydelse | Redigerer værdien for Packet Burst Control. Aktiver: Vælg for at aktivere forbedring af ydelsen. Deaktiver: (Standard) Vælg for at deaktivere forbedring af ydelsen.
Sendeeffekt | Standardindstilling: Højeste effektindstilling. Laveste minimumsdækning: Indstiller adapteren til den laveste sendeeffekt. Gør det muligt at udvide antallet af dækningsområder eller indkredse et dækningsområde. Reducerer dækningsområdet i områder med megen trafik, for at forbedre den overordnede transmissionskvalitet og undgå interferings med andre enheder. Højeste maksimale dækning: Indstil adapteren til et maksimalt sendeeffektniveau. Vælg for maksimal ydelse og dækning i miljøer med begrænset antal yderligere radioenheder. BEMÆRK: Den optimale indstilling er nået, når brugeren altid indstiller sendeeffekten på det lavest mulige niveau, hvor kommunikationskvaliteten stadig bibeholdes. Dette tillader brug af det maksimale antal trådløse enheder i tæt befolkede områder, og mindsker interferens med andre enheder, som denne radio deler frekvensspektrum med. BEMÆRK: Denne indstilling træder i kraft, når enten infrastruktur eller Ad hoc-tilstand anvendes.
Trådløs tilstand | Vælg hvilket bånd, der skal bruges til tilslutning til et trådløst netværk: Kun 802.11a: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11a-netværk. Kun 802.11b/g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11b-netværk. Kun 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11g-netværk. 802.11a og 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11a- og 802.11g-netværk. 802.11b og 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11b- og 802.11g-netværk. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Tilslut til enten 802.11a, 802.11b eller 802.11g trådløse netværk. BEMÆRK: Disse trådløse indstillinger (modulationstyper) bestemmer det fundne adgangspunkt, som vises i listen Trådløse netværk.
OK | Gemmer indstillinger, og returnerer til den forrige side.
Annuller | Lukker og annullerer eventuelle ændringer.

# Avancerede statistikker (Menuen Avanceret)

Kommandoen Avancerede statistikker giver oplysninger om den aktuelle adapterforbindelse.

#### Beskrivelse af Avancerede statistikker

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Statistikker | Avancerede statistikker: Disse oplysninger omhandler, hvordan adapteren kommunikerer med et adgangspunkt. Tilknytning: Hvis adapteren finder et adgangspunkt at kommunikere med, er værdien inden for området. Ellers er værdien uden for området. AP MAC-adresse: Den 12-cifrede MAC-adresse (00:40:96:31:1C:05) for adgangspunktet. Antal tilknytninger: Antallet af gange adgangspunktet har fundet adapteren. AP-optællling: Antallet af tilgængelige adgangspunkter inden for den trådløse adapters rækkevidde. Antal fulde scanninger: Antallet af gange, hvor adapteren har scannet alle kanaler for modtagelse af oplysninger. Antal delvise scanninger: Det antal scanninger, der er blevet termineret. Roaming: Disse oplysninger indeholder tællere, der er relaterede til årsagerne til adapter-roaming. Roaming forekommer, når en adapter kommunikerer med ét adgangspunkt og dernæst kommunikerer med et andet for at opnå bedre signalstyrke. Roaming-optælling: Antallet af gange, hvor der forekom roaming. AP overførtes ikke: Adapteren modtog ikke radiotransmission fra adgangspunktet. Du skal muligvis nulstille adgangspunktet. Lav beacon-kvalitet: Signalkvaliteten er for lav til at opretholde kommunikation med adgangspunktet. Du har enten flyttet adapteren uden for adgangspunktets dækningsområde, eller også er adgangspunktets enhedsadresseoplysninger blevet ændret. AP-belastningsbalance: Adgangspunktet afsluttede sin tilknytning til adapteren, baseret på adgangspunktets manglende evne til at fastholde kommunikationen med alle de tilknyttede adaptere. For mange adaptere forsøger at kommunikere med ét adgangspunkt. AP RSSI for lav: Modtagelsessignalstyrkeindikator (Relative Signal Strength Indicator (RSSI)) er for lav til at fastholde en tilknytning til adapteren. Måske er du flyttet uden for dækningsområdet for adgangspunktet, eller også har adgangspunktet øget sin datahastighed. Lav kanalkvalitet: Kvaliteten af kanalen er dårlig, hvilket har medført, at adapteren søger efter et andet adgangspunkt. AP droppede mobil enhed: Adgangspunktet droppede en computer fra listen over anerkendte mobile enheder. Computeren skal gentilknyttes et adgangspunkt. Diverse: Brug disse oplysninger til at fastlægge, om en tilknytning til et andet adgangspunkt vil forbedre ydelsen og hjælpe med at fastholde den højest mulige datahastighed. Modtagne beacons: Antallet af beacons, der modtages af adapteren. Procent manglende beacons: Procentværdi for manglende beacons. Procent overførselsfejl: Procentsdelen af dataoverførsler, der havde fejl. Signaltest: Signaltest for det adgangspunkt, som adapteren kommunikerer med, vist i decibel (dBm).
Send/modtag (Tx/Rx)-statistikker | Viser procentværdier for ikke-dirigerede og dirigerede pakker. Samlet antal værtspakker: Det totale antal tællinger for dirigerede og ikke-dirigerede pakker. Send - (Mbps) Modtag - (Mbps) Ikke-dirigerede pakker: Antallet af modtagne pakker, der er rundsendt til det trådløse netværk. Dirigerede pakker: Antallet af modtagne pakker, der er sendt specifikt til den trådløse adapter. Samlet antal bytes: Det samlede antal bytes for pakker, der er sendt og modtaget af den trådløse adapter.
Logføring | Indstil længden af den tidsperiode, hvor du ønsker at registrere statistiske data for din trådløse adapter. Konfigurer logføringsindstillinger: Klik på Indstillinger for at angive, hvor ofte du ønsker at logføre statistikkerne. Du kan angive antallet af sekunder, og hvor mange timer, du ønsker at statistikkerne skal logføres. Sådan ændrer du lagringsstedet for logfilen. Klik på Gennemse for at specificere en ny logfilplacering. Den aktuelle sti vises. Standardplaceringen er i mappen med Intel(R) PROSet/Wireless programfilerne. Klik på Åben for at lukke og anvende den nye filsti. Klik på Luk for at afslutte Avancerede indstillinger. Start/Stop logføring: Klik på denne knap for at starte og stoppe logføringen. Når du klikker på Start logføring, opsamles statistiske oplysninger (beskrevet ovenfor). Når du klikker på stop logføring, afsluttes opsamlingen, og oplysningerne gemmes i en fil, som du kan åbne og se i. Visning af logfil…: Klik på denne knap for at åbne mappen Trådløs under Programmer/Intel (dette er standardplaceringen). Logfilerne er navngivet at anvende måned, dag og år plus nummeret på den log, der blev oprettet den pågældende dag. F.eks.: 03122007_001.htm. Logfilen indeholder: Dato og klokkeslæt Adapteroplysninger Tilslutningsoplysninger Send/modtag-statistik BEMÆRK: En administrator kan deaktivere denne funktion.
Nulstil statistikker | Nulstiller adapterens statistiktæller og begynder at foretage nye datamålinger.
Luk | Lukker og returnerer til hovedvinduet.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Brug Windows til at administrere Wi-Fi* (menuen Avanceret)

Microsoft Windows XP Wireless nul-konfigurationsfunktion indeholder et trådløst konfigurationsværktøj. Denne funktion kan aktiveres eller deaktiveres fra Intel(R) PROSet/Wireless. Klik på Brug Windows til administration af Wi-Fi i menuen Avanceret menu eller menuen Proceslinje. Hvis Windows XP Wireless Zero Configuration er aktiveret, vil funktionerne i Intel(R) PROSet/Wireless være deaktiverede.

# Administration af udelukkelsesliste (menuen Profiler)

Administration af udelukkelsesliste er til rådighed, når du enten vælger Administration af udelukkelser i menuen Profiler, eller klikker på knappen Egenskaber på listen Trådløse netværk.

BEMÆRK: Hvis en administrator har valgt et netværk til udelukkelse, kan kun en administrator i Administratorværktøjet fjerne netværket fra udelukkelseslisten.

VIGTIGT: Du tilsluttes ikke automatisk til et netværk eller et adgangspunkt på denne liste.

Brug Administration af udelukkelsesliste for at udelukke hele trådløse netværk (SSID).

BEMÆRK: Administratorer kan udelukke profiler fra Administratorværktøjet. Se Administratorværktøj.

Navn | Beskrivelse
Administration af udelukkelsesliste | Netværksnavn: Navn (SSID) på det trådløse netværk. Radio: Viser båndet, hvis der er en DHCP-fejl. MAC-adresse: Enhedens MAC-adresse. Årsag: Angiver årsagen til, at dette element blev udelukket fra automatisk tilslutning. Detaljer: Giver specifik information om, hvordan adgangspunktet blev udelukket, og hvordan udelukkelsen kan ophæves. Dette netværk er blevet udelukket fra automatisk tilslutning af følgende årsager: Brugeren har udelukket dette netværk manuelt. For at gøre dette netværk (eller adgangspunkt) tilgængeligt for automatisk tilslutning igen, skal du markere det og klikke på knappen Fjern. BEMÆRK: Brug af knappen Nulstil liste fjerner alle elementer undtagen Rogue adgangspunkter og adgangspunkter, der er udelukket fra listen af administratoren. Rogue-adgangspunkter fjernes fra listen, når en tilslutning foretages til dette adgangspunkt vha. gyldige legitimationsoplysninger. Alle udelukkede adgangspunkter i et netværk (bortset fra Rogue og adgangspunkter udelukket af administratoren) fjernes fra listen, når en profil til det pågældende netværk anvendes manuelt. BEMÆRK! :Elementer, der er nedtonede, er udelukkede rogue-adgangspunkter. Rogue- eller administratorudelukkede adgangspunkter kan ikke fjernes fra listen manuelt.
Tilføj | Tilføjer et netværksnavn (SSID) på listen.
Fjern | Fjerner et element fra listen.
Nulstil liste | Fjerner alle elementer fra listen.
Luk | Lukker og gemmer indstillingerne.
Hjælp? | Giver hjælpeoplysninger om denne side.

# Slå trådløs radio til eller fra

Du kan slå den trådløse radio til eller fra ved at bruge en af følgende muligheder:

- Brug hardware-radioknappen på computeren (hvis en sådan findes).
- Brug af Intel(R) PROSet/Wireless software.
- Brug af Microsoft Windows.

> BEMÆRK: Hvis din computer er tændt, overfører radioen hele tiden signaler. I bestemte situationer, f.eks. på et fly, kan signaler fra radioen medføre forstyrrelse. Brug følgende metoder, hvis du vil slå den trådløse adapters radio fra.

## Brug hardwareradioens tænd/sluk-kontakt

Hvis din computer har en valgfri ekstern omskifter installeret, bruges den til at tænde og slukke radioen. Se computerproducentens dokumentation, hvis du vil have yderligere oplysninger om denne omskifter. Hvis du har installeret Intel(R) PROSet/Wireless, vises radioens aktuelle tilstand i hovedvinduet i Intel(R) PROSet/Wireless og på proceslinjen.

## Brug af Intel(R) PROSet/Wireless til at slå radioen fra/til

Statusikonet i Intel(R) PROSet/Wireless viser radioens aktuelle tilstand. I hovedvinduet til Intel(R) PROSet/Wireless skal du klikke på Trådløs tændteller Trådløs slukket for at tænde og slukke den trådløse radio.

## Tænd eller sluk radioen fra proceslinjeikonen

Du kan tænde og slukke radioen ved at klikke på Proceslinjeikonen og vælge Trådløs til eller Trådløs fra.

## Brug Windows til at slå radioen fra

Radioen kan slås til eller fra ved hjælp af Windows.

> BEMÆRK: Hvis du deaktiverede radioen fra Microsoft Windows, skal du også bruge Microsoft Windows til at aktivere radioen igen. Du kan så ikke bruge en hardware-kontakt eller Intel(R) PROSet/Wireless til genaktivering af radioen.

#### Windows XP

1. I menuen Start Menu skal du klikke på Tilslut til > Trådløs netværksforbindelse. Højreklik og vælg Deaktiver.
2. Eller, hvis du her mere end en trådløs adapter, klik på Tilslut til > Vis tilslutninger i menuen Start. Højreklik på den ønskede adapter, og vælg Deaktiver.

Du kan bruge den samme metode til at slå radioen til igen.

# Installer eller afinstaller softwaren

En typisk installation omfatter den trådløse LAN-adapterdriver, Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren samt Intel Wireless Troubleshooter.

> BEMÆRK: Hvis du vil bruge Novell Client* for Windows, skal den installeres forud for installationen af softwaren til Intel(R) PROSet/Wireless. Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installeret, skal du fjerne den forud for installationen af Novell Client for Windows.

Følgende funktioner er til rådighed for installation under en tilpasset installation:

- Administratorværktøj
- WMI-support
- Single Sign On
- Tilslut før logon

Du kan installere disse funktioner ved at vælge Tilpas under installationen. Følg instruktionerne nedenfor for at installere disse funktioner. Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installeret, skal du se i post-installationvejledningen.

> BEMÆRK: Hvis du vil bruge Novell Client for Windows, skal den installeres forud for installationen af softwaren til Intel(R) PROSet/Wireless. Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installeret, skal du fjerne den forud for installationen af Novell Client for Windows.

### Installer softwaren

1. Sæt installations-CD'en i dit CD-drev.
2. Klik på Installer software på installationsskærmbilledet for Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Læs licensaftalen.
4. VælgJeg accepterer betingelserne i licensaftalen.
5. Klik på Næste.
6. Klik påBrugerdefineret.
7. Vælg på listen de funktioner, der skal installeres:

> WMI Support: Funktionaliteten i Windows Management Instrumentation tillader administratorer, der ikke har Intel(R) PROSet/Wireless installeret, til eksternt at kunne administrere klienter, der ikke har Intel(R) PROSet/Wireless installeret.

> - Installer: Klik på WMI Support Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Fortsæt til trin 8.
> - Ikke installeret: Klik på Installer ikke denne funktion. Et rødt X indikerer, at funktionen ikke er installeret.

> Administratorværktøj: Installerer administratorværktøjet i menuen Værktøjer. Dette værktøj bruges til at konfigurere (delte) profiler. Administratorværktøjet bruges også af IT-afdelinger til at aktivere eller deaktivere funktioner i Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren.

> - Installer: Klik på Administratorværktøj. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Klik på Næste, og fortsæt med trin 8.
> - Ikke installeret: Vælg Installer ikke denne funktion. Et rødt X ved siden af funktionen angiver, at den ikke er installeret.

> Single Sign On: Installerer Single Sign On Pre-Login Connect-funktionen. Dette værktøj bruges til at konfigurere fælles (delte) profiler med administrationsværktøjet.

> Microsoft Windows XP hurtigt brugerskift og velkomstskærmbilledet deaktiveres, når Single Sign On-funktionerne installeres.

> Single Sign On er rettet mod miljøet, hvor brugere logger på deres computer med brugernavn, adgangskode og typisk et domæne. Hurtigt brugerskift understøtter ikke logon med domæne.

> > BEMÆRK: Windows Hurtigt brugerskift er aktiveret som standard, hvis du bruger Windows XP Home Edition. Det er rettet mod hjemmebrugeren. Hurtigt brugerskift er også tilgængeligt i Windows XP Professional, hvis du installerer det på en selvstændig computer eller en computer, der er tilsluttet en arbejdsgruppe. Hvis en computer, der kører Windows XP Professional. føjes til et domæne, er funktionen Hurtigt brugerskift ikke tilgængelig.

> Tilslut før logon: En Tilslut før logon/Fælles-profil er aktiv, når en bruger logger på computeren. Før-login tilslutning etablerer en trådløs forbindelse, inden brugeren logger sig på Windows. Denne funktion installeres sammen med Single Sign On.

> - Installer: Klik på Tilslut før logon. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Klik på Næste, og fortsæt med trin 8.
> - Ikke installeret: Vælg Installer ikke denne funktion. Et rødt X indikerer, at funktionen ikke er installeret.

8. Klik på Installer. De installerede komponenter vises efter at softwaren er installeret på computeren.
9. Klik på OK.

> BEMÆRK: Hvis Tilslut før login installeres, bliver du bedt om at genstarte efter installation af softwaren.

### Tilføj postinstallationsfunktioner

Hvis Intel(R) PROSet/Wireless allerede er installeret, skal du følge nedenstående instruktioner for at tilføje Administratorværktøjet og Tilslut før login:

1. Klik på Start > Kontrolpanel > Tilføj eller fjern programmer > Intel(R) PROSet/Wireless Software.
2. Klik på Ret/fjern.
3. Klik på Ret.
4. Klik på Næste.
5. Klik på det røde X ud for de funktioner, der aktuelt ikke er installeret.
6. Klik på Installer denne funktion og alle underfunktioner.
7. Klik på Ret. Efter installationen vises funktionen som Installeret på Intel(R) PROSet/Wireless installationsfunktioner-listen.
8. Klik på OK.

### Aktiver WMM* Power Save (UAPSD)

Registreringsdatabasen skal ændres for at aktivere WMM Power Save. Rediger registreringsdatabasen, og foretag følgende ændringer.

Rediger den følgende nøgle:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c eller f

> (hvor c = VI og VO er aktiveret, f = alle adgangskategorier er aktiveret)

Tilføj den følgende nøgle:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Tilføj den følgende nøgle:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Afinstaller Intel(R) PROSet/Wireless

Fjernelse af installationen af Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Klik på Start > Kontrolpanel > Tilføj eller fjern programmer.
2. Klik på Intel(R) PROSet Wireless Software.
3. Klik på Ret/fjern.
4. Klik på Fjern.
5. Klik på Næste.
6. Når du bliver bedt om det, skal du bestemme, hvad du vil gøre med de aktuelle profiler og indstillinger:

> Du har valgt helt af fjerne Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren.

> Vælg hvad du vil gøre med de aktuelle profiler og indstillinger:

> - Gem ikke mine profiler og indstillinger. Vælg, for helt at fjerne alle aktuelle profiler og indstillinger. Hvis du geninstallerer softwaren, er profiler og indstillinger ikke længere til rådighed.
> - Gem mine profiler og indstillinger i det aktuelle format (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Vælg, for at gemme de aktuelle profiler og indstillinger. Hvis du geninstallerer softwaren, er de aktuelle profiler og indstillinger til rådighed.
> - Konverter og gem mine profiler og indstillinger i Intel(R) PROSet/Wireless 9.x format. Hvis du har brug for at vende tilbage til en tidligere version af Intel(R) PROSet/Wireless-softwaren, skal du vælge at gemme indstillingerne. Når du har geninstalleret softwaren, er de aktuelle profiler og indstillinger til rådighed. BEMÆRK: Kun indstillinger, der er relevante for den tidligere version af softwaren er til rådighed.

7. Foretag et valg, og klik på OK.
8. Når softwaren er fjernet, skal du klikke på Ja for at genstarte computeren.

Tilbage til toppen

Tilbage til Indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser