İçindekilere Dön

# Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Kullanma

Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Kablosuz Yöneticiniz Olarak Kullanma
Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Başlatma
Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Araç Çubuğundan Başlatma

- Görev Çubuğu Simgeleri
- Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları

Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi

- Kablosuz Ağlar Listesi
- Bağlantı Durumu Simgeleri
- Ağ Özellikleri
- Bağlant ı Ayrıntıları
- Profiller Listesi

Intel(R) PROSet/Kablosuz Menüleri

- Araçlar Menüsü
  - Uygulama Ayarları
  - Intel Kablosuz Sorun Giderici
  - El ile Tanılama Aracı
  - Yönetici Aracı
- Gelişmiş Menüsü
  - Bağdaştırıcı Ayarları
  - Gelişmiş İstatistikler
  - Wi-Fi* Yönetimi İçin Windows'u Kullanma
- Profiller Menüsü
  - Profilleri Yönet
  - Dışlananları Yönet

Kablosuz Radyoyu Açma ya da Kapatma
Yazılımı Kurma ve Kaldırma
WMM* Güç Tasarrufu Özelliğini Etkinleştirme

## Kablosuz Yöneticisi Olarak Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Kullanma

Bir ağa bağlanmak üzere ağ profillerini kurmak, düzenlemek ve yönetmek için Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı kullanılır. Ayrıca, aygıttan aygıta ağları kurmak için güç yönetimi ve kanal seçimi gibi gelişmiş ayarlar da içerir.

Kablosuz yöneticniz olarak Microsoft* Windows* Sıfır Yapılandırma özelliğini kullanıyorsanız, Microsoft Windows Kablosuz Ağ sekmesinden devre dışı bırakabilirsiniz.

Kablosuz yöneticiniz olarak Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma özelliğini devre dışı bırakmak için:

1. Başlat > Denetim Masası seçeneklerini tıklatın.
2. Ağ Bağlantıları'nı çift tıklatın.
3. Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı sağ tıklatın.
4. Özellikler'i tıklatın.
5. Kablosuz Ağlar'ı tıklatın.
6. Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırması için Windows'u kullan seçeneğinin seçili olmadığını doğrulayın. Seçiliyse, işaretini kaldırın.
7. Tamam düğmesini tıklatın. Bu sayede, ağ profillerinizi yönetmesi için Intel(R) PROSet/Kablosuz yardımcı programının yapılandırıldığı onaylanır.

> NOT: Uygulama Ayarları seçeneklerinden Başka bir uygulama kablosuz bağdaştırıcıyı kullandığında bildir'in seçili olduğunu doğrulayın. Bu seçenek, Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırmasının ağ profillerinizi yönetmeye başlaması için size yönlendir.

## Intel(R) PROSet/Kablosuz

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Başlat > Programlar > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless seçeneklerini tıklatın.
- Görev Çubuğu menüsünü açmak için, Windows Masaüstü'nün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatın. Intel(R) PROSet/Kablosuz Aç seçeneğini tıklatın.
- Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasını açmak için Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın.

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasını ana pencereden kapatmak için aşağıdakilerden birini seçin:

- Ana pencerede Dosya > Çıkış seçeneklerini belirleyin.
- Kapat düğmesini tıklatın.
- Pencerenin sağ üst köşesindeki Kapat (X) düğmesini tıklatın.

# Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Görev Çubuğundan Başlatma

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını başlatmak için, Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın ya da Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatarak Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Aç komutunu tıklatın.

## Görev Çubuğu Menüsü Seçenekleri

Intel(R) PROSet/Kablosuz simgesi, Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki Görev Çubuğu'nda görüntülenir. Menü seçeneklerini görüntülemek için, durum simgesini sağ tıklatın.

Menü Öğesi | Açıklamalar
--- | ---
Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Aç | Kablosuz yöneticiniz Intel(R) PROSet/Kablosuz ise Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını başlatmak için bu seçeneği tıklatın. Görev Çubuğu menüsünde Wi-Fi* yönetimi için Windows'u kullan seçeneğini belirlerseniz, menü seçeneği Kablosuz Sıfır Yapılandırmasını Aç olarak değişir ve kablosuz yöneticiniz olarak Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti kullanılır. Microsoft Windows'u kullanıyorsanız Intel profillerinizi kullanamazsınız.
Kablosuz Sıfır Yapılandırmasını Aç
Kablosuz Açık | Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulaması yüklüyse, radyonun geçerli durumu Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde ve Görev Çubuğu'nda görüntülenir. Radyoyu açmak için Kablosuz Açık seçeneğini belirleyin. Radyoyu kapatmak için Kablosuz İletişim Kapalı seçeneğini belirleyin. Bilgisayarınızın kasasında bir açma/kapama anahtarı takılıysa radyoyu açmak ya da kapatmak için bunu kullanın. Anahtarla ilgili ek bilgi için bilgisayar üreticisinin belgelerine başvurun.
Kablosuz İletişim Kapalı
802.11a Radyo Kapalı | Bu seçenek yalnızca 802.11a, 802.11b ve 802.11g'yi destekleyen kablosuz bağdaştırıcılarda kullanılabilir. 802.11a radyosunu kapatmak için bu seçeneği belirleyin. NOT: Bu ayar Yönetici Aracı'nda etkinleştirilmemişse ya da Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcısı kullanıyorsanız bu ayar kullanılamaz.
Intel Kablosuz Sorun Gidericiyi Aç | Kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını gidermenize yardımcı olacak bir uygulamayı başlatır. Bağlantı ile ilgili bir sorun saptandığında, masaüstünüzün sağ alt köşesinde bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Ek bilgi için, bkz. Intel Kablosuz Sorun Giderici.
Profile Bağlan | Profiller listesinde geçerli profilleri görüntüler. Bu seçenek bir profile bağlanmak için de kullanılabilir.
Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan | Intel(R) PROSet/Kablosuz ile Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmeti arasında geçiş yapar. Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma Hizmetini kullanıyorsanız Intel profillerinizi kullanamazsınız.
Wi-Fi yönetimi için Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını kullan

# Görev Çubuğu Simgeleri

Görev Çubuğu simgesi, geçerli bağlantı durumunu görsel olarak yansıtır. Bağlantı durumu simgesi Windows masaüstünün sağ alt köşesinde yer alır. Görev Çubuğu simgesi, Araçlar Menüsü Uygulama Ayarları kullanılarak görüntülenebilir ya da gizlenebilir.

Simge | Açıklama
--- | ---
| Kablosuz Kapalı: Kablosuz bağdaştırıcı kapalı. Kablosuz aygıt kapalı durumdayken gönderme ve alma yapmaz. Bağdaştırıcıyı etkinleştirmek için Kablosuz Açık düğmesini tıklatın. Simge beyaz ve durağandır.
| Kablosuz ağlar aranıyor: Kablosuz bağdaştırıcı, kullanılabilen kablosuz ağlar arıyor. Simge beyaz ve hareketlidir.
| Kablosuz ağ bulunamadı: Kullanılabilir kablosuz ağ yok. Intel(R) PROSet/Kablosuz düzenli aralıklarla, kullanılabilen ağları tarar. Bir taramayı başlatmak için, simgeyi çift tıklatarak Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasını çalıştırın ve Yenile düğmesini tıklatın. Simge kırmızıdır.
| Kablosuz ağ bulundu: Kullanılabilen bir kablosuz ağ bulundu. Kablosuz Ağlar listesini görüntülemek için simgeyi çift tıklatın. Ağı seçin. Bağlan düğmesini tıklatın. Simge sarıdır.
| Kimlik doğrulaması başarısız oldu: Kablosuz ağda kimlik doğrulanamadı. Simge yeşildir ve içinde sarı uyarı üçgeni bulunur.
| Bir kablosuz ağa bağlanılıyor: IP adresi alınırken ya da bir hata ortaya çıktığında yanıp söner.
| Bir kablosuz ağa bağlanıldı: Bir kablosuz ağa bağlanıldı. Araç ipucu, ağ adını, hızı, sinyal kalitesini ve IP adresini görüntüler. Simge yeşildir ve sinyalin kalitesini yansıtan dalgalar içerir. Ne kadar çok dalga varsa, sinyal kalitesi o kadar iyidir.

## Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları

Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları çeşitli bilgiler verir ve etkileşim sağlar. Araç İpuçları'nı görüntülemek için fare imlecini simgenin üzerine hareket ettirin. Masaüstü uyarıları, kablosuz ağınızın durumu değiştiğinde görüntülenir. Örneğin tüm kablosuz ağların kapsama alanı dışındaysanız, kapsama alanına girdiğinizde bir masaüstü uyarısı görüntülenir.

Masaüstü uyarılarını etkinleştirmek için Uygulama Ayarları'nda Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle seçeneğini belirleyin.

## Araç İpuçları

Araç ipuçları, fare imleci simgenin üzerinde hareket ettiğinde görüntülenir. Araç ipuçları, her bağlantı durumu için bir metin görüntüler.

## Masaüstü Uyarıları

Kullanıcının işlem yapması gerekiyorsa bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Uyarıyı tıklattığınızda uygun işlem gerçekleştirilir. Örneğin kablosuz ağlar tespit edildiğinde, aşağıdaki uyarı görüntülenir:

İşlem: Kablosuz Ağlar listesindeki ağa bağlanmak için masaüstü uyarısını çift tıklatın.

Bağlantı kurulduğunda, uyarı, bağlandığınız kablosuz ağı, bağlantı hızını, sinyal kalitesini ve IP adresini gösterir.

Masaüstü uyarıları bağlantı sorunlarını bildirmek için de kullanılır. Intel Kablosuz Sorun Giderici'yi açmak için uyarıyı tıklatın.

## Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi

Intel(R) PROSet/Kablosuz Ana Penceresi şunlara olanak verir:

- Geçerli bağlantı durumunu (sinyal kalitesi, hız ve geçerli ağ adı) görüntüleyin.
- Kullanılabilen kablosuz ağları arayın.
- Profilleri yönetin.
- Kullanılabilen ağlara, Profiller listesinde tanımlanan sırayla otomatik olarak bağlanın.
- Altyapı ve Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) ağlara bağlanın.
- Bağdaştırıcı ayarlarını yapılandırın.
- Kablosuz bağlantı sorunlarını giderin.

## Bağlantı Durumu Simgeleri

Bağlantı durumu simgeleri, kablosuz bağdaştırıcınızın geçerli bağlantı durumunu belirtir. Bağlantı durumu simgesi, Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde görüntülenir. Görev Çubuğu simgesi de geçerli bağlantı durumunu belirtir. Ek bilgi için Görev Çubuğu Simgeleri başlıklı konuya bakın.

### Ana pencere bağlantı durumu açıklaması

Bağlantı durumunu göstermek için simgeler kullanılır.

Simge | Açıklama
--- | ---
| Kablosuzu kapat : Kablosuz bağdaştırıcı radyosu kapatılır. Radyoyu açmak için Kablosuz Açık düğmesini tıklatın.
| Bağlantı Sorunu: Kimlik doğrulama hataları gibi bağlantı sorunlarını gösterir.
| Kablosuz ağlar aranıyor: Kablosuz bağdaştırıcı, kullanılabilen kablosuz ağlar arıyor. Canlandırmalı Simgeler:
| Kablosuz ağ bulunamadı: Bağdaştırıcı kullanılabilir kablosuz ağ bulamadı.
| Kablosuz ağ bulundu: Kullanılabilen bir kablosuz ağ bulundu. Kablosuz Ağlar listesinde görüntülenen kullanılabilir ağlara bağlanmayı seçebilirsiniz.
| Bir kablosuz ağa bağlanılıyor: Bir kablosuz ağa bağlanıyorsunuz. IP adresi elde edilinceye ya da bir bağlantı hatası ortaya çıkıncaya kadar hilal biçimli eğriler dönüşümlü olarak yeşil ve beyaz renkte görüntülenir.
| Bir kablosuz ağa bağlanıldı: Bir kablosuz ağa bağlısınız. Geçerli bağlantı durumunda, ağ adı, hız, sinyal kalitesi ve IP adresi görüntülenir. Geçerli ağ bağlantısının ayrıntılarını görüntülemek için Ayrıntılar düğmesini tıklatın.
Ağ Adı | Ad (Profil Adı ya da SSID): Bağdaştırıcının bağlı olduğu ağın adı. Ağ için tanımlanmış bir profil varsa, Ad sütununda SSID değeri ya da Profil adı görüntülenir.
Sinyal Gücü | Sinyal gücü simge çubukları, kablosuz bağdaştırıcınız ile en yakın erişim noktası (ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modda en yakın bilgisayar) arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. Yeşil renkli dikey çubuk sayısı, gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. NOT: Birden çok erişim noktası içeren ağlarda, en yakın erişim noktasının sinyal gücü görüntülenir. Sinyal gücü, 'mükemmel' ile 'kapsama alanı dışında' arasında değişebilir. Sinyal gücünü aşağıdaki etmenler etkiler: Sinyal kalitesi, mesafe ile azalır ve metal ve beton engeller tarafından etkilenir. Metal nesneler sinyalleri yansıtabilir ve elektromanyetik girişime neden olabilir. Başka elektrik aygıtları elektromanyetik girişime neden olabilir.
Özellikler | Bağdaştırıcı bağlantı durumu bilgilerini sağlar. Ek bilgi için Ağ Özellikleri başlıklı konuya bakın.
Kablosuz Açık (Kapalı) | Radyoyu kapatma ve açma. Ek bilgi için Kablosuz İletişimi Açma ya da Kapatma başlıklı konuya bakın.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.
Kapat | Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresini kapatır.

# Kablosuz Ağlar Listesi

Kablosuz Ağlar listesi, bağdaştırıcının kapsama alanı içindeki kablosuz ağların bir listesini görüntüler.

Adı | Açıklama
Kablosuz Ağlar ( ) | Parantez içindeki sayı, kablosuz ağ bağdaştırıcınızın erişim menzili içinde bulunan kablosuz ağ sayısını gösterir.
| Kablosuz ağ erişim noktasının ya da bilgisayarın (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) sinyal gücü. Sinyal gücü simge çubukları, kablosuz ağın ya da bilgisayarın bağlantı için hazır olduğunu fakat henüz bir erişim noktası ya da bilgisayarla (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) ilişki kurmadığını belirtir.
Ağ Adı | Ad (Profil Adı ya da SSID): Bağdaştırıcının bağlı olduğu ağın adı. Ağ için tanımlanmış bir profil varsa, Ad sütununda SSID değeri ya da Profil adı görüntülenir. Erişim noktası ağ adını (SSID) yayınlamazsa ya da kablosuz bağdaştırıcı gizli bir erişim noktasından gizli bir ağ adı alırsa, Kablosuz Ağlar listesinde <SSID yayınlanmadı> değeri görüntülenir. <SSID yayınlanmadı> değerinin görüntülendiği bir ağla ilişki kurmak için bağlantı öncesinde yeni bir profil oluşturulmalıdır. Bağlantıdan sonra Kablosuz Ağlar listesinde yine <SSID yayınlanmadı> değeri, Profil Adı/SSID ile birlikte, görüntülenir. İlişkilendirilmiş SSID profilini Profiller listesinde görebilirsiniz.
Durum | Bağdaştırıcının kablosuz ağa bağlanmakta olduğunu bildirir. Bağlandıktan sonra durum Bağlandı olarak değişir.
| Profiller: Kablosuz Ağlar listesinde bağlı olan ve profiller listesinde bir profil içeren ağı belirtir.
| Kablosuz ağ, Ağ (Altyapı) modunu kullanıyor.
| Kablosuz ağ, Aygıttan Aygıta (Ad hoc) modunu kullanıyor.
| Kablosuz ağ Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
| Kablosuz ağın kullandığı bant frekansını belirtir (802.11a, 802.11b, 802.11g veya 802.11n).
| Kablosuz ağ, dışlama listesinde ya da profil el ile bağlantı için yapılandırılmış.
Bağlan (Bağlantıyı Kes) | Kablosuz ağa bağlanmak için burayı tıklatın. Bağlandıktan sonra düğmenin adı Bağlantıyı Kes olarak değişir.
Özellikler | Bağlanılan ağ ve ağda bulunan erişim noktalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Ek bilgi için Ağ Özellikleri başlıklı konuya bakın.
Yinele | Kullanılabilen ağların listesini yeniler. Bağdaştırıcının kapsama alanına yeni ağlar girdiğinde, liste güncellenerek yeni ağ adı görüntülenir.
Kablosuz Açık (Kapalı) | Radyoyu kapatma ve açma. Ek bilgi için Kablosuz İletişimi Açma ya da Kapatma başlıklı konuya bakın.
Kapat | Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresini kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Ağ Özellikleri

Kablosuz bağdaştırıcının güvenlik ayarlarını görüntülemek için Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Özellikler düğmesini tıklatın. Otomatik bağlantı özelliğinden dışlanacak profilleri de ekleyebilirsiniz. Ağ dışlama özelliği etkinse (bkz. Uygulama Ayarları), Ağ Özellikleri'nde ağın otomatik bağlantı özelliğinden dışlanıp dışlanmadığı da belirtilir.

#### Ağ Özellikleri ayrıntıları

Adı | Açıklama
--- | ---
Ağ Adı | Kablosuz ağın adını görüntüler.
Bant | Kullanılan geçerli bant ve frekans. Bant ve frekans görüntülenmezse Aralık dışında değeri görüntülenir. Listede aşağıdaki bantlar yer alır: 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
İşletme Modu | Geçerli modu görüntüler: Ağ (Altyapı) Bir erişim noktası etrafında yapılandırılan kablosuz bir ağ. Bu ortamda, erişim noktası yalnızca kablolu ağ ile olan bağlantıyı kurmakla kalmaz fakat en yakın çevredeki kablosuz ağ trafiği için aracılık da yapar. Aygıttan Aygıta (ad hoc) Her bilgisayarın aynı yeteneklere sahip olduğu ve her bilgisayarın bir iletişim oturumunu başlatabildiği bir iletişim yapılandırmasıdır (ağ türü). Eşler-arası ağ ya da bilgisayardan-bilgisayara ağ olarak da bilinir.
Kimlik Doğrulama Düzeyi | Kullanılan ağ için geçerli kimlik doğrulama güvenlik modunu görüntüler. Listede aşağıdaki ağ kimlik doğrulama düzeyleri yer alır: Aç Paylaşılan WPA* - Kuruluş WPA2* - Kuruluş WPA - Bireysel WPA2 - Bireysel Geçerli ağ tarafından kullanılan kimlik doğrulamasını görüntüler. Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.
Veri Şifreleme | Listede aşağıdaki Veri Şifreleme ayarları yer alır: Yok WEP TKIP CKIP AES - CCMP Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.
Bu Ağdaki Erişim Noktaları <0-50> | Sinyal Gücü: Sinyal gücü simgesi çubukları, kablosuz bağdaştırıcınız ile en yakın erişim noktası arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü gösterir. Aşağıdaki simgelerden biri görüntülenir: . Kullanılan bandı (802.11a, 802.11b, 802.11g ya da 802.11n) belirtir. Kanal: Belirli bir kablosuz ağ için, kullanılan geçerli gönderme ve alma kanalını görüntüler. BSSID (Altyapı işletme modu): Seçilen ağın erişim noktasının on iki haneli MAC adresini görüntüler.
Dışlananları Yönet | Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın.
Kapat | Ağ Özellikleri'ni kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Bağlantı Ayrıntıları

Bir ağa bağlıysanız, Bağlantı Ayrıntıları'nı görüntülemek için Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Ayrıntılar düğmesini tıklatın.

#### Bağlantı Ayrıntıları Açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
Profil Adı | Profilin adı.
Ağ Adı | Geçerli bağlantının Ağ Adı (SSID).
Sinyal Kalitesi | Bir radyo frekansı (RF) sinyali iki bileşenle değerlendirilebilir: sinyal gücü (miktar) sinyal kalitesi Sinyalin kalitesi çeşitli etkenlere göre saptanır. Temel olarak sinyal gücünden ve içerdiği RF paraziti oranından oluşur. RF paraziti hem doğal olarak vardır, hem de elektrikli aygıtlar tarafından yapay olarak üretilir. RF paraziti miktarı fazlaysa ya da sinyal gücü düşükse, sinyal/parazit oranı düşer ve sinyal kalitesi azalır. Sinyal/parazit oranının düşük olduğu durumlarda, radyo alıcısı, sinyalde bulunan verileri parazitten ayırt etmekte zorlanır.
Sinyal Gücü | Sinyal gücü simge çubukları, kablosuz bağdaştırıcınız ile erişim noktası (ya da Aygıttan Aygıta modda en yakın bilgisayar) arasındaki gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. Yeşil renkli dikey çubuk sayısı, gönderme ve alma sinyallerinin gücünü belirtir. NOT: Birden çok erişim noktası içeren ağlarda, en yakın erişim noktasının sinyal gücü görüntülenir. Sinyal gücü, 'mükemmel' ile 'kapsama alanı dışında' arasında değişebilir. Sinyal gücünü aşağıdaki etmenler etkiler: Sinyal kalitesi, mesafe ile azalır ve metal ve beton engeller tarafından etkilenir. Metal nesneler sinyalleri yansıtabilir ve elektromanyetik girişime neden olabilir. Başka elektrik aygıtları elektromanyetik girişime neden olabilir.
IP Adresi | IPv4 Adresi: Geçerli bağlantının Internet İletişim Kuralı (IP) adresi.
IPv6 Adresi: IPv4'te karşılaşılan veri güvenliği sorunlarını çözmek üzere tasarlanmış ve IPv4 için geriye dönük uyumluluk sunan yeni nesil IP adresi. IPv6, adres alanını 32 bitten 128 bite yükselterek sınırsız sayıda ağ ve sistem için adres sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı ses ve görüntü için hizmet kalitesi (QoS) parametrelerini de destekler.
Bağdaştırıcı MAC Adresi: | Kablosuz bağdaştırıcının Ortam Erişim Denetleyici (MAC - Media Access Control) adresi.
Bant | Geçerli bağlantının kablosuz bandını belirtir. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Kullanılan Anten Sayısı | Bu, şu an kullanımda olan anten sayısını belirtir. Bu sayı, çeşitli ağlar tarafından kullanılmakta olan banda (bantlara), söz konusu bantlarda kullanılan gönderme/alma modlarına, sinyal gücüne ve erişim noktasının (noktalarının) özelliklerine bağlıdır. Kullanıcının bu parametre üzerinde doğrudan denetimi yoktur.
Desteklenen Veri Hızları | Kablosuz bağdaştırıcının veri gönderme ve alma hızları. Kullanılan frekans için hızı Mbps birimiyle görüntüler. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 802.11b: 1, 2, 5.5 ve 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 802.11n 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Radyo Frekansı | Geçerli kablosuz bağlantının frekansını belirtir. 802.11a: 5.15 GHz - 5.85 GHz 802.11b/g: 2.400 GHz - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür) 802.11n 2.400 GHz - 5.00 GHz
Kanal Numarası | Gönderme ve alma kanalını görüntüler.
Ağ Kimlik Doğrulama | Açık, Paylaşılan, WPA-Bireysel ve WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş ve WPA2-Kuruluş modlarını görüntüler. Geçerli kullanılan profilin kullandığı kimlik doğrulamasını görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
Veri Şifreleme | Yok, WEP, TKIP ya da AES-CCMP değerini görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
802.1X Kimlik Doğrulama Tipi | Yok, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ya da EAP-FAST değerini görüntüler. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
802.1X Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı | Yok, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 ya da TLS değeri görüntülenir. Ek bilgi için Güvenliğe Genel Bakış başlıklı konuya bakın.
CCX Sürümü | Bu kablosuz bağlantıdaki Cisco Uyumlu Uzantıların sürümü.
Geçerli Tx Gücü | Cisco Uyumlu Uzantılar Yayın Gücü Düzeyleri.
Desteklenen Güç Düzeyleri | 1.0, 5.0, 20.0, 31.6, 50.1 mW
Erişim Noktası MAC Adresi | İlişkili erişim noktası için, Ortam Erişim Denetleyici (MAC - Media Access Control) adresi.
Zorunlu Erişim Noktası | Etkin olmadığında Yok değeri görüntülenir. Zorunlu Erişim Noktası ayarında etkinleştirildiğinde, erişim noktasının MAC adresi görüntülenir. Bu seçenek, kablosuz bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi (48-bit, 12 onaltılık rakam, örneğin, 00:06:25:0E:9D:84) kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya yöneltir.
Onar | IP adresini yeniler. Ağa erişmekte zorlanıyorsanız, IP adresinin geçerli olup olmadığını denetleyin. Adres 0.0.0.0 ya da 169.x.x.x ise büyük olasılıkla geçersizdir. Ağınız ağ adresini otomatik olarak atayacak biçimde yapılandırılmışsa, Onar düğmesini tıklatarak yeni bir IP adresi isteyin.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Profil Yönetimi

Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde bir kablosuz ağ seçip Bağlan düğmesini tıklatın. Bağlantı kurulduğunda Profiller listesinde bir profil oluşturulur. Profiller listesi geçerli kullanıcı profillerini uygulanacakları sırayla görüntüler. Profillerin kablosuz bir ağa otomatik bağlantılarında kullanılacakları sırayı ayarlamak için, yukarı ve aşağı okları kullanın.

Bunun dışında profilleri Profiller listesinden kaldırabilir, düzenleyebilir ya da ekleyebilirsiniz. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.

Her kablosuz ağ için, farklı profiller yapılandırılabilir. Profil ayarları, ağ adını (SSID), işletme modunu ve güvenlik ayarlarını içerebilir. Ek bilgi için Profil Yönetimi başlıklı konuya bakın.

## Profiller Listesi Simgeleri

Adı | Açıklama
Profil Adı | Profiller, kablosuz bağdaştırıcınızın bir ağ erişim noktasına (Ağ [Alt Yapı] modu) ya da erişim noktası kullanmayan bir bilgisayara (Aygıttan Aygıta [ad hoc] modu) bağlanmasına olanak verir. Ek bilgi için Profil Yönetimi başlıklı konuya bakın.
Ağ Adı | Ad (Profil Adı ya da SSID): Bağdaştırıcının bağlı olduğu ağın adı. Ağ için tanımlanmış bir profil varsa, Ad sütununda SSID değeri ya da Profil adı görüntülenir.
Bağlantı Simgeleri: Aşağıdaki ağ profil durumu simgeleri, bağdaştırıcının bir kablosuz ağ ile olan çeşitli bağlantı durumlarını, kullanılan işletme kipini ve ağ güvenliği kullanılıp kullanılmadığını görüntüler.
| Mavi daire: Kablosuz bağdaştırıcı bir erişim noktası ya da bilgisayarla (ad hoc modu) ilişkilendirilmiş. Bir profilin 802.1X güvenliği etkinleştirilmişse, kablosuz bağdaştırıcının ilişkili durumda olduğu ve kimliğinin doğrulandığını gösterir.
| Altyapı modunu belirtir.
| Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu belirtir.
| Kablosuz ağ Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
Oklar | Otomatik bağlantı için profilleri istediğiniz düzende sıralayın. Yukarı ok: Seçilen profili Profiller listesinde bir üst sıraya taşır. Aşağı ok: Seçilen profili Profiller listesinde bir alt sıraya taşır.
Bağlan | Ağ erişim menzilindeyse ve profil ağın yapılandırmasıyla eşleşiyorsa, bağlantı kurulur.
Ekle | Yeni bir profil oluşturmanızı sağlayan kablosuz profil Genel Ayarlar ekranını açar. Ek bilgi için Yeni Bir Profil Oluşturma başlıklı bölüme bakın.
Kaldır | Seçilen profili Profil listesinden kaldırır. Ek bilgi için Bir Profili Kaldırma başlıklı bölüme bakın.
Özellikler | Varolan bir profilin içeriğini düzenlemenizi sağlar. Ek bilgi için Varolan Bir Profili Düzenleme başlıklı bölüme bakın.
| Al ya da Ver: Profil listesine kullanıcı tabanlı profiller almanıza ve listeden profiller vermenize olanak tanır. Kablosuz profiller, Profil listesine otomatik olarak alınabilir. Ek bilgi için Profil Alma ya da Verme başlıklı bölüme bakın.
Kapat | Profil yönetimi penceresini kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Menüler

Ağ ayarlarınızı yapılandırmak için Dosya, Araçlar, Gelişmiş, Profiller ve Yardım menülerini kullanın.

Adı | Açıklama
Dosya | Çıkış: Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresini kapatır.
Araçlar | Uygulama Ayarları: Sistem düzeyindeki bağlantı tercihlerini belirlemenizi sağlar. Ek bilgi için Uygulama Ayarları başlıklı konuya bakın. Intel Kablosuz Sorun Giderici: Kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını gidermek için bu seçeneği kullanın. Ek bilgi için, bkz. Intel Kablosuz Sorun Giderici. El ile Tanılama Aracı: El ile Tanılama Aracı, kablosuz bağdaştırıcınızın işlevlerini doğrulamak üzere bir dizi tanılama testi çalıştırmanızı sağlar. Ek bilgi için, bkz. El ile Tanılama Aracı. Yönetici Aracı: Yöneticiler ya da bu bilgisayarda yönetici ayrıcalıkları olan kullanıcılar tarafından, paylaşılan profilleri (Oturum Öncesi/Ortak, Sürekli ve IP Üzerinden Ses [VoIP]) yapılandırmak için kullanılır. Yönetici Aracı, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı içerisinde kullanıcı ayarları yapılandırmak ve diğer sistemlere dağıtmak üzere özel paketler oluşturmak için, bir kurumun Bilgi İşlem bölümü tarafından da kullanılabilir. Ek bilgi için, bkz. Yönetici Aracı. NOT: Yönetici Aracı yalnızca, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı Özel kurulum seçeneğiyle yüklenirken seçildiyse kullanılabilir. Özel yükleme hakkında ek bilgi için Yazılımı Yükleme ya da Kaldırma başlıklı konuya bakın.
Gelişmiş | Bağdaştırıcı Ayarları: Microsoft Windows Gelişmiş Ayarlar'da bulunan ayarlara karşılık gelen Bağdaştırıcı Ayarları'nı görüntüler. Ek bilgi için Bağdaştırıcı Ayarları başlıklı konuya bakın. Microsoft Windows'tan Bağdaştırıcı Ayarları'na ulaşmak için: Windows Denetim Masası'nda Ağ Bağlantıları'nı seçin. Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı sağ tıklatın. Menüden Özellikler'i seçin. Bağdaştırıcının Gelişmiş ayarlarını görüntülemek için Yapılandır'ı tıklatın. Gelişmiş İstatistikler: Kablosuz bağdaştırıcı ve bağlantı hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Ek bilgi için Gelişmiş İstatistikler başlıklı bölüme bakın. Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan: Kablosuz yöneticisi olarak Windows XP'yi etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin. Ek bilgi için MicrosoftWindows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma başlıklı konuya bakın.
Profiller | Profilleri Yönet: Profil oluşturmak ya da düzenlemek için bu seçeneği belirleyin. Dışlananları Yönet: Ağları otomatik bağlantı özelliğinden dışlamak için bu seçeneği belirleyin. Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın.
Yardım | Intel(R) PROSet/Kablosuz Yardımı: Çevrimiçi yardım başlatır. Hakkında: Yüklü olan uygulama bileşenleri için sürüm bilgisini görüntüler.

## Uygulama Ayarları (Araçlar menüsü)

Uygulama Ayarları, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının çalışma biçimini denetler.

#### Uygulama Ayarları Açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
Bağdaştırıcı | Kullanılabilir durumdaki ağ bağdaştırıcılarının listesini görüntüler. Bu bir Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ , Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı, Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı veya Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı olabilir.
Gelişmiş Ayarlar: Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının çalışma ve bilgileri görüntüleme biçimini aşağıdaki ayarlar denetler.
Görev çubuğu | Uygulama simgesini görev çubuğunda göster: Görev çubuğunda durum simgesinin görüntülenmesi için, bu seçeneği belirleyin. Bu simge Windows Görev Çubuğunda (Bildirim Alanı) bulunur. Simge, kablosuz bağlantınızın durumuyla ilgili bilgi verir. Görev çubuğunda durum simgesinin görüntülenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Görev Çubuğu Durum Simgesi çeşitli işlevler sunar: Bağlantı durumunun ve kablosuz ağın etkinliği konusunda görsel bilgi sağlar. Simge, farklı kablosuz etkinlikler için renk ve canlandırma özelliklerini değiştirir. Ek bilgi için Görev Çubuğu Simgeleri başlıklı konuya bakın. Menü: Simgeyi sağ tıklattığınızda bir menü görüntülenir. Radyoyu açmak/kapatmak ya da Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasını başlatmak gibi görevler için bu menüyü kullanabilirsiniz. Ek bilgi için, bkz. Görev Çubuğu Menü Seçenekleri. Araç ipuçları ve masaüstü uyarıları. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın.
Bildirimler | Uyarı Bildirimlerini Görüntüle: Görev çubuğu simgesinin yanında masaüstü uyarılarını görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. İşlem yapmanız gerekiyorsa, bir ileti görüntülenir. Yalnızca çok önemli olaylar için masaüstü uyarısı gönderilir. Masaüstü uyarısı onaylandığında uygun işlem gerçekleştirilir. Masaüstü uyarılarının görüntülenmemesi için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin: Bilgilendirici Bildirimler: Bu masaüstü uyarıları daha az önemli bilgiler içerir. Herhangi bir işlem yapılmasını gerektirmeyen fakat kablosuz ağ deneyiminize büyük katkı sağlayan iletilerdir. Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle: Varsayılan değer olarak seçilidir. Tüm bilgilendirici masaüstü uyarıları görev çubuğu durum simgesinin yanında görüntülenir. Bu masaüstü uyarıları kablosuz ağların yakınında olduğunuzda size haber vererek kablosuz ağ deneyiminize katkıda bulunur. Ayrıca bir kablosuz ağ bağlantısı kurulduğunda ya da sona erdirildiğinde de size haber verir. Ek bilgi için Araç İpuçları ve Masaüstü Uyarıları başlıklı konuya bakın. Bağlı olmadığında kullanılabilir ağların listesini göster: Bilgilendirici Bildirimleri Görüntüle seçeneği işaretli değilse bu öğeyi seçebilirsiniz. Masaüstü uyarıları devre dışı bırakıldığında, bu seçenek, kablosuz bağdaştırıcı bağlı olmadığı sürece kullanılabilen ağlar konusunda bilgilendirilmenizi sağlar. Başka bir uygulama kablosuz bağdaştırıcıyı kullandığında bildir: Bu seçenek belirlendiğinde, başka uygulamalar kablosuz bağdaştırıcınızı yönetmeye çalışırsa bir pencere görüntülenir. Bu durum bir hotspot noktası (pastane, havalimanı) tarafından sağlanan yazılımı kullandığınızda işe yarar. Intel(R) PROSet/Kablosuz özelliklerinden yararlanmak için, Hotspot noktasından ayrılırken bu yazılımı devre dışı bırakın. TLS geri çevrilmiş sertifika bildirimlerini etkinleştir: Bir PEAP-TLS sertifikası kimlik doğrulama sunucusu tarafından geri çevrildiğinde uyarı görüntülenmesini istiyorsanız bunu seçin. Ek bilgi için Kuruluş Güvenliği ve TLS Ağ Kimlik Doğrulaması İçeren Bir İstemci Ayarlama başlıklı konulara bakın.
Otomatik Bağlan | Varolan ağa yalnızca profilleri kullanarak bağlan: (Varsayılan) Kablosuz bağdaştırıcıyı Profiller Listesi'nden eşleşen bir profil kullanarak varolan bir kablosuz ağa bağlamanızı sağlar. Eşleşen profil bulunamazsa bir bildirim gönderilir (bkz. Bildirimler). Kablosuz aygıt, eşleşen bir profil bulunana kadar ya da yeni bir eşleşen profil oluşturulana kadar bağlantı kurmaz. Eşleşen bir profil yoksa kullanılabilir durumdaki herhangi bir ağa bağlan: Yapılandırılmış bir profiliniz yoksa ve açık, güvenliksiz bir kablosuz ağın bulunduğu bir ortamdaysanız, ağa otomatik olarak bağlanmak için bunu seçin. NOT: Açık ağlarda güvenlik bulunmaz. Bu kablosuz bağlantı için kendi güvenliğinizi kurmak isteyebilirsiniz. Açık kablosuz bağlantıları güvenli kılmanın yöntemlerinden biri Sanal Özel Ağ (VPN - Virtual Private Networking) yazılımı kullanmaktır. Yalnızca profillere dayanan herhangi bir ağa bağlan (Cisco modu): Her profili tercih sırasında göre denemek için bu seçeneği kullanın. Bu seçim, birden fazla SSID kimliği olan ama bunlardan yalnızca birini yayınlayan bir erişim noktasının yakınında olduğunuzu belirtir.
Dışlananları Yönet | Otomatik dışlama listesi özelliğini etkinleştir: Otomatik dışlananlar listesi özelliğini etkinleştirmek için bunu işaretleyin. Bu özellik erişim noktalarına otomatik olarak bağlanılmasını önlemek için bir yöntem sunar. Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın. El ile dışlananlar listesi özelliğini etkinleştir: El ile dışlananlar listesi özelliğini etkinleştirmek için bunu işaretleyin. Bu özellik ağlara otomatik olarak bağlanılmasını önlemek için bir yöntem sunar. Ek bilgi için Dışlananları Yönet başlıklı konuya bakın.
Kablosuz Ağlar Listesi | Sütun sıralama başlıkları göster: Kablosuz Ağlar listesinde sütun adlarını görüntülemek için bunu seçin. Bir sütunu azalan ya da artan düzende sıralamak için sütunun başlığını tıklatın.
Paylaşılan Klasör Bildirimi | Dosya ve yazıcı paylaşımı, ağdaki diğer bilgisayarların sizin bilgisayarınızdaki kaynaklara erişmesini sağlar. Kablosuz dizüstü bilgisayarınızı dosya ve yazıcı paylaşımı ayarı etkinleştirilmiş olarak kullanırken dikkatli olun. Bu özelliği, paylaşılan klasörler özelliği etkinse ve aşağıdaki koşullardan biri doğruysa kablosuz ağlara bağlanırken bildirim almak için kullanın: Microsoft Windows güvenlik duvarı devre dışı. Dosya ve yazıcı paylaşımı, Microsoft Windows güvenlik duvarı ayarlarında özel durum olarak işaretlenmiş. Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca, bağlantı süresince paylaşılan klasörleri otomatik olarak kaldırmak için bu seçeneği seçin Güvenli olmayan bir ağa bağlandığınızda paylaşılan klasörleri otomatik olarak gizlemek için bu seçeneği seçin. Bu bildirimi devre dışı bırak Güvenli olmayan açık bir ağa bağlandığınızda paylaşılan klasörlerinizi olduğu gibi bırakmak için bu seçeneği işaretleyin. Güvenli olmayan bir ağa bağlanınca bildir Güvenli olmayan açık bir ağa bağlandığınızda bildirim almak için bu seçeneği işaretleyin.
Aygıttan Aygıta (ad hoc) Ağ Bildirimi | Bir aygıttan aygıta ağa bağlandığınızda aşağıdaki ayarlara göre uyarılar alırsınız. Her iki dakikada bir olmak üzere en çok beş uyarı gönderilir. Aygıttan Aygıta ağa hiçbir iletişim eşi bağlanmadığında bildir Aygıttan aygıta katılan hiçbir iletişim eşi olmadığında bildirim almak için bu seçeneği işaretleyin. Tüm iletişim eşleri aygıttan aygıta ağdan ayrılınca bildir Tüm iletişim eşleri aygıttan aygıta ağdan ayrıldığında bildirim almak için bu seçeneği işaretleyin.
Ağ Adı (SSID) Bildirimi | Ağ Adı (SSID) uyarı bildirimi Ağa bağlanmak için varsayılan ağ adı (SSID) kullanıldığında bildirim almanızı sağlar. Önceden tanımlanmış, varsayılan bazı ağ adları şunlardır: kablosuz, WLAN, linksys, varsayılan. Varsayılan ağ adını (SSID) içeren bir erişim noktasına bağlanmak güvenlik riski taşıyabilir. Bu tür erişim noktalarında genellikle varsayılan güvenlik ve yönetim ayarları kullanılır (örneğin, Açık kimlik doğrulama; varsayılan IP adresi, kullanıcı adı ya da parola). Söz konusu ağ sizin kişisel ağınızsa, ağın güvenliğini artırmak için ağ adını ve güvenlik ayarlarını değiştirin. Varsayılan SSID adını kullanan bir ağa bağlanıldığında bildir Varsayılan ağ adını kullanan bir ağa bağlandığınızda uyarı almak için bu seçeneği kullanın.
Wi-Fi Protected Setup* | Aygıt kaydını etkinleştir Bilgisayarın harici bir kayıt sorumlusu gibi işlev görmesini sağlamak için bu özelliği etkinleştirin. Bu özellik sayesinde bilgisayar, bir erişim noktasını kurabilir ya da yapılandırılmış bir erişim noktasını dahil edebilir. Erişim noktası yapılandırıldıktan sonra, bilgisayar bir harici kayıt sorumlusu olarak, ağa yeni bilgisayarlar (üyeler) ekleyebilir. Bu özellik varsayılan durumda KAPALIDIR. Bilgisayarın ağı algılayıp bir üye olarak ağa bağlanmasını sağlamak için Aygıt kaydını etkinleştir özelliğini kapatın. Bilgisayarınızın kapsama alanında Wi-Fi Protected Setup erişim noktaları olduğunda bildir Wi-Fi Protected Setup donanımlı bir erişim noktasının bilgisayarınızın erişim menzilinde olması durumunda haberdar olmak istiyorsanız bu özelliği etkinleştirin. Bu özellik, bilgisayarınızı erişim noktasına kaydetmek (bağlamak) istediğinizde gereklidir. Bu özellik varsayılan durumda AÇIKTIR.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Intel Kablosuz Sorun Giderici (Araçlar menüsü)

Intel Kablosuz Sorun Giderici, kablosuz ağ bağlantısı sorunlarını gidermenize yardımcı olan bir uygulamadır. Bağlantı ile ilgili bir sorun saptandığında, masaüstünüzün sağ alt köşesinde bir masaüstü uyarısı görüntülenir. Masaüstü uyarısını tıklattığınızda, bağlantı sorununu çözmek için önerilen adımları görüntüleyen bir tanılama iletisi belirir. Örneğin geçersiz bir parola nedeniyle bir bağlantı sorunu ortaya çıktığında, görüntülenen bağı tıklattığınızda Profil Sihirbazı uygulaması çalıştırılır. Ayrıca bu sayfadan Kablosuz Olay Görüntüleyici'yi çalıştırıp uyarı bildirimlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Intel Kablosuz Sorun Giderici, Microsoft Windows XP* ve Microsoft Windows 2000* altında desteklenmektedir

Intel Kablosuz Sorun Giderici sayfası iki bölme içerir. Soldaki bölmede sol fare düğmesini kullanarak, kullaılabilir araçların listesini görüntüleyin. Sağdaki bölmede ise bir bölümde geçerli bağlantı sorunu görüntülenir. Her bölüm iki kısım içerir: hata iletisi ve önerilen eylem. Önerilen eylem, kullanılabilir yardımcı programlarla ilgili açıklamalar içerir ve bağlantı sorununu çözmenize yardımcı olur. Bir yardım bağlantısını tıklatırsanız yardım metni bir pencerede görüntülenir. İlişkili sorun çözme bağlantısını tıklatırsanız bağlantı sorununu çözmek için bir program çalıştırılır.

Hataları gidermekle ilgili ek bilgi için Sorun Giderme başlıklı konuya bakın.

Adı | Açıklama
Menü Seçenekleri | Dosya | Kablosuz Olay Görüntüleyici: Kablosuz Olay Görüntüleyici'yi başlatır.
Bildirimleri Devre Dışı Bırak/Bildirimleri Etkinleştir: Uyarı bildirimlerini devre dışı bırakmak ya da etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
Çıkış: Intel Kablosuz Sorun Giderici uygulamasını kapatmak için bunu tıklatın.
Görünüm | Intel Kablosuz Sorun Giderici'nin sağ bölmesinde Geçmiş bilgilerinin görüntülenmesini ya da görüntülenmemesini sağlar.
Araçlar | El ile Tanılama Aracı: Kablosuz bağdaştırıcınızın işlevlerini sınamak için tanılama testini çalıştırmanızı sağlar. Ek bilgi için, bkz. El ile Tanılama Aracı.
Yardım | Intel(R) Kablosuz Sorun Giderici Yardımı: Intel Kablosuz Sorun Giderici'nin çevrimiçi yardımını görüntüler.
Hakkında: Intel Kablosuz Sorun Giderici'nin sürüm bilgisini görüntüler.
Kullanılabilir Yardım | Hata mesajının tarihi ve saati: Hatanın açıklaması. Hatayı çözmek için bağ (varsa). Aşağıdaki Hataları Çözme bölümüne bakın. Hatayı çözmek için önerilen adımlara giden bağ.
Geçmiş | Son beş uyarıyı içerir. Uyarılar, en son uyarı en üstte olacak biçimde tarih sırasına göre listelenir.

# El ile Tanılama Aracı (Araçlar menüsü)

Kablosuz bağdaştırıcınızın işlevlerini sınamak için tanılama testini çalıştırmanızı sağlar. Ek bilgi için, bkz. El ile Tanılama Aracı.

# Yönetici Aracı (Araçlar menüsü)

Yönetici Aracı, yöneticiler ya da bu bilgisayarda yönetici yetkileri olan kişi tarafından kullanılır. Bu araç, bu bilgisayar kullanıcılarının kablosuz bağlantılar üzerinde sahip oldukları denetim düzeyinin yöneticiler tarafından kısıtlanmasına olanak verir. Bu araç ayrıca ortak (paylaşılan) profilleri yapılandırmak için kullanılır.

Kullanıcılar yönetici ayarlarını ya da profillerini bu araç için parola sahibi olmadıkça değiştiremez. Güvenli ve kolay tahmin edilmeyecek bir parola seçilmelidir.

Bu ayar ve profilleri, tek bir paket halinde, ağınızdaki diğer bilgisayarlara verebilirsiniz. Ek bilgi için, Yönetici Aracı bölümüne bakın.

Adı | Açıklama
--- | ---
Yönetici Paketleri | Yönetici Paketleri, yönetim profillerini ve diğer ayarları kaydetmek için kullanılır. Kendiliğinden açılan bu yürütülebilir dosyayı ağınızdaki istemcilere kopyalayabilir ya da gönderebilirsiniz. Dosya hedef bilgisayarda çalıştırıldığında, içindekiler yüklenir ve yapılandırılır. Windows Vista* için, Yönetici Paketleri, Windows Grup İlke Yöneticisi aracılığıyla sisteme alınır. Bkz. Yönetici Aracı Paketleri.
Uygulama Ayarları | Yönetici, kullanıcıların kablosuz ağ bağlantıları üzerindeki denetim düzeyini belirleyebilir. Bkz. Yönetici Aracı Uygulama Ayarları.
Yönetici Profilleri | Sürekli ya da Oturum Öncesi/Ortak profillerini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın ve IP üzerinden Ses (VoIP) ayarlarını bilgisayarda yapılandırın. Bkz. Yönetici Aracı Profilleri. NOT: Windows Vista için, yalnızca Ortak profiller, Windows Grup İlke Yöneticisi aracılığıyla sisteme alınır.
Bağdaştırıcı Ayarları | Yönetici, kullanıcıların kablosuz ağ bağlantıları üzerindeki denetim düzeyini belirleyebilir. Bkz. Yönetici Aracı Uygulama Ayarları.
Yazılım | Kullanıcının bilgisayarında yüklü olan Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamalarını seçin. Bkz. Yönetici Aracı Yazılımı.
EAP-FAST A-ID Grupları | Yönetici, EAP-FAST kimlik doğrulaması kullanan profiller için Korunmuş Erişim Kimlik Bilgileri (PAC) sağlayacak Yetkili Kimliği (A-ID) RADIUS sunucusunu seçebilir. A-ID grupları bilgisayardaki tüm kullanıcılar tarafından ortaklaşa kullanılır ve EAP-FAST profillerinin çeşitli A-ID kaynaklarından gelen çok sayıda PAC'yi desteklemesine olanak verir. Bkz. Yönetici Aracı EAP-FAST A-ID Grupları.
Parola Değiştir | Yönetici Aracı parolasını değştirin. Ek bilgi için Parola Değiştirme başlıklı bölüme bakın.
Kapat | Sayfayı kapatmanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Bağdaştırıcı Ayarları (Gelişmiş menüsü)

Bağdaştırıcı Ayarları, bilgisayarınızda takılı kablosuz bağdaştırıcının aygıt özelliklerini görüntüler. Aşağıdaki ağ bağlantısı bağdaştırıcılarından biri olabilir:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Ağ Bağlantısı
- Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı

#### Bağdaştırıcı Ayarları Açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
802.11n Kanal Genişliği | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20Mhz olarak belirler. Varsayılan ayar Otomatik'tir. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20MHz kullanın. NOT: Bu ayar ancak bağdaştırıcının bir Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN olması durumunda kullanılabilir.
802.11n Modu | 802.11n standardı, önceki 802.11X standartlarına çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) eklenerek geliştirilir. MIMO, veri kapasitesini artırarak, aktarım hızını iyileştirir. Bağdaştırıcının 802.11n modunu belirlemek için Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin. Varsayılan ayar Etkin'tir. Sistem yöneticisi, güç tüketimini veya diğer bantlarla uyuşmazlıkları ya da uyum sorunlarını azaltmak için, yüksek kapasiteli mod desteğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir. NOT: Bu ayar ancak bağdaştırıcının bir Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN olması durumunda kullanılabilir.
Aygıttan Aygıta Kanalı | Aygıttan aygıta (ad hoc) ağdaki diğer bilgisayarlar varsayılan kanaldan farklı bir kanal kullanmadıkça, varsayılan kanalı değiştirmeniz gerekmez. Değer: İzin verilen çalışma kanalını listeden seçin. 802.11b/g: Bu seçeneği 802.11b ve 802.11g (2.4 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. 802.11a: Bu seçeneği 802.11a (5 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. NOT: 802.11a kanalı görüntülenmiyorsa, 802.11a kanalları için aygıttan aygıta ağların kullanımı desteklenmez.
Aygıttan Aygıta Güç Yönetimi | Aygıttan aygıta ağlar (ad hoc) için, güç tasarrufu özelliklerini ayarlamanıza olanak tanır. Devre Dışı Bırak: Ad hoc güç yönetimini desteklemeyen istasyonlar içeren ad hoc ağlara bağlanırken bu seçeneği belirleyin. Azami Güç Tasarrufu: Pil ömrünü en iyi duruma getirmek için bunu seçin. Gürültülü Ortam: Başarımı en iyi duruma getirmek ya da birden çok istemciye bağlanmak için bunu seçin. NOT: Intel(R) PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ve Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcılarında bu ayar kullanılamaz.
Aygıttan Aygıta QoS Modu | Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, trafiğin sınıflandırılmasını sağlayarak erişim noktası kaynaklı trafiğin kablosuz LAN üzerindeki önceliğinin belirlenmesine olanak verir. WMM* (Wi-Fi Multimedia* - Wi-Fi Çoklu Ortam), Wi-Fi Alliance'ın (WFA) QoS sertifikasyonudur. WMM etkin olduğunda bağdaştırıcı, Wi-Fi ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır. WMM Etkin (Varsayılan) WMM Devre Dışı NOT: Intel(R) PRO/Kablosuz 2915ABG Ağ Bağlantısı ve Intel(R) PRO/Kablosuz 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcılarında bu ayar kullanılamaz.
Karma Mod Koruması | Karma 802.11b/11g/11a/11n ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirlerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir. (802.11n için CTS-to-self desteklenmez).
Güç Yönetimi | Güç tüketimi ile bağdaştırıcı başarımı arasında bir denge kurulmasını seçmenize olanak tanır. Kablosuz bağdaştırıcı ayarları kaydırıcısı, bilgisayarın güç kaynağı ile pil arasında bir denge kurar. Varsayılan değeri kullan: (Varsayılan) Güç ayarları bilgisayarın güç kaynağına göre yapılır. El ile: Kaydırıcıyı istenen ayara getirin. En yüksek pil ömrü için en düşük ayarı kullanın. En iyi başarım için en yüksek ayarı kullanın. NOT: Güç tasarrufu alt yapı ayarlarına bağlı olarak değişir.
Eşzamanlama Öneki Modu | İlk bağlantı sırasında erişim noktasının aldığı eşzamanlama öneki süresinin ayarını değiştirir. Ağdaki veri aktarımını en iyi duruma getirmek için her zaman otomatik eşzamanlama özelliğini kullanın. Otomatik TX Eşzamanlama Öneki, eşzamanlama önekinin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Destekleniyorsa, kısa eşzamanlama öneki modu kullanılmalıdır. Desteklenmiyorsa uzun eşzamanlama öneki modunu (Uzun TX Eşzamanlama Öneki Modu) kullanın. NOT: Intel(R) PRO/Kablosuz 3945ABG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcılarında bu ayar kullanılamaz.
Yeğlenen Bant | Çalışma bandını seçin. Seçenekler şunlardır: 802.11n 802.11g 802.11a 802.11b NOT: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Ağ Bağlantısı ve Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Ağ Bağlantısı bağdaştırıcılarında bu ayar kullanılamaz.
Gezinme Zorlaması | Bu ayar, kablosuz istemcinizin bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini arttırmak için gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirlemenizi sağlar. Varsayılan ayar: Az gezme ve başarım arasında dengeli bir ayardır. En Düşük: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider. En yüksek: Kablosuz istemciniz bağlantının kalitesini sürekli olarak denetler. Bağlantı kalitesinde azalma olursa daha iyi bir erişim noktası bulup o erişim noktasına gitmeyi dener.
Veri Aktarım Geliştirici | Paket Bitiştirme Denetimi'nin değerini değiştirir. Etkinleştir: Veri aktarım geliştirici özelliğini etkinleştirmek için bu değeri seçin. Devre Dışı Bırak: (Varsayılan) Veri aktarım geliştirici özelliğini devre dışı bırakmak için bu değeri seçin.
Gönderme Gücü | Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır En düşük En az erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini arttırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltın. En yüksek En büyük erişim menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin. NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durumda, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılması ve bu aygıtın radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla girişimi azaltılması sağlanır. NOT: Bu ayar, alt yapı ya da ad hoc modu kullanılırken geçerli olur.
Kablosuz Ağ Modu | Kablosuz ağa bağlanırken hangi bandı kullanmak istediğinizi seçin: Yalnızca 802.11a: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11b: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar. Yalnızca 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar. 802.11a ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar. 802.11b ve 802.11g: Kablosuz bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar. 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) - 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarından birine bağlan. NOT: Bu kablosuz ağ modları (Modülasyon türü), bulunan erişim noktalarından hangilerinin Kablosuz Ağlar listesinde görüntüleneceğini belirler.
Tamam | Ayarları kaydederek önceki sayfaya dönmenizi sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.

# Gelişmiş İstatistikler (Gelişmiş menüsü)

Gelişmiş İstatistikler, bağdaştırıcı bağlantısıyla ilgili geçerli bilgileri içerir.

#### Gelişmiş İstatistikler açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
İstatistik | Gelişmiş İstatistikler: Bu bilgiler bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla nasıl bir iletişim kurduğunu gösterir. İlişki: Bağdaştırıcı iletişim kurabileceği bir erişim noktası bulmuşsa değer istenen aralıktadır. Diğer durumda, değer aralık dışındadır. Erişim noktası MAC Adresi: Erişim noktasının on iki basamaklı MAC adresi (00:40:96:31:1C:05). İlişki sayısı: Erişim noktasının bağdaştırıcıyı kaç kez bulduğunu belirten sayı. Erişim noktası sayısı: Kablosuz bağdaştırıcının kapsama alanı içindeki erişim noktası sayısı. Tam tarama sayısı: Bağdaştırıcının bilgi almak için tüm kanalları kaç kez taradığını belirten sayı. Kısmi tarama sayısı: Sonlandırılan tarama sayısı. Gezme: Bu bilgiler, bağdaştırıcının gezme nedenleriyle ilgili sayaçları içerir. Gezme, bir bağdaştırıcının bir erişim noktasıyla iletişim kurup ardından daha yüksek sinyal gücü olan başka bir bağdaştırıcı ile iletişim kurmasıdır. Gezme sayısı: Gezmenin kaç kez yapıldığını belirten sayı. Erişim noktası iletmedi: Bağdaştırıcı erişim noktasından radyo yayını alamadı. Erişim noktasını sıfırlamanız gerekebilir. Çanak kalitesi zayıf: Sinyal kalitesi, erişim noktasıyla iletişimi devam ettirmek için yeterli değil. Bağdaştırıcıyı erişim noktasının kapsama alanı dışına çıkardınız ya da erişim noktasının aygıt adresi değişti. Erişim noktası yük dengeleme: Erişim noktası, ilişkili olduğu tüm bağdaştırıcılarla iletişimi koruyamadığı için bağdaştırıcıyla ilişkisini sona erdirdi. Çok fazla sayıda bağdaştırıcı tek bir erişim noktasıyla iletişim kurmaya çalışıyor. Erişim noktası AP RSSI fazla düşük: Alış sinyali gücü göstergesi (RSSI - Receive Signal Strength Indicator) bağdaştırıcı ile ilişkiyi sürdürmek için çok düşük. Erişim noktasının kapsama alanı dışında çıkmış olabilirsiniz ya da erişim noktası veri hızını arttırmış olabilir. Kanal kalitesi zayıf: Kanal kalitesi düşük ve bağdaştırıcının başka bir erişim noktası aramasına neden oldu. Erişim noktasının bıraktığı mobil birim: Erişim noktası, bir bilgisayarı tanınabilir mobil aygıtlar listesinden çıkardı. Bu bilgisayar bir erişim noktasıyla yeniden ilişki kurmak zorunda. Diğer: Farklı bir erişim noktasıyla ilişki kurmanın başarımı artırıp artırmayacağını ve mümkün olan en yüksek veri hızını korumaya yardımcı olup olmayacağını belirlemek için bu bilgiyi kullanın. Alınan çanaklar: Bağdaştırıcının aldığı çanak sayısı. Kaçırılan çanak yüzdesi: Kaçırılan çanakların yüzde değeri. Gönderme hatası yüzdesi: Hata içeren veri iletiminin yüzde değeri. Sinyal Gücü: Bağdaştırıcının iletişim kurduğu erişim noktasının desibel (dBm) cinsinden sinyal gücü.
Gönderme/Alma (Tx/Rx) İstatistikleri | Yönlü ve yönlü olmayan paketler için yüzde değerlerini görüntüler. Toplam ana bilgisayar paketleri: Yönlü ve yönlü olmayan paketlerin toplam sayısı. Gönderme - (Mbps) Alma - (Mbps) Yönlü olmayan paketler: Kablosuz ağa yayınlanan paketlerden alınanların sayısı. Yönlü paketler: Özel olarak bağdaştırıcıya gönderilen paketlerden alınanların sayısı. Toplam Bayt: Bağdaştırıcı tarafından alınan ve gönderilen paketlerin toplam bayt sayısı.
Günlük Kaydı | Kablosuz bağdaştırıcınızla ilgili istatistiksel verileri kaydetmek istediğiniz süreyi belirleyin. Günlüğe kaydetme ayarlarını yapılandırın: İstatistiklerin hangi sıklıkta günlüğe kaydedilmesini istediğinizi belirtmek için Ayarlar düğmesini tıklatın. İstatistiklerin günlüğe kaydedileceği saniye ve saat sayısını ayarlayabilirsiniz. Günlük dosyasının saklama konumunu değiştirmek için bu seçeneği belirleyin. Yeni bir günlük dosyası konumu belirlemek için Gözat'ı tıklatın. Geçerli yol görüntülenir. Varsayılan yol, Program Files altındaki Intel(R) PROSet/Wireless dizinidir. Sayfayı kapatmak ve yeni dosya yolunu uygulamak için Aç düğmesini tıklatın. Gelişmiş İstatistikler sayfasından çıkmak için Kapat düğmesini tıklatın. Günlük Kaydını Başlat/Durdur: Günlük kaydını başlatmak ve durdurmak için bu düğmeyi tıklatın. Günlük kaydını başlat'ı tıklattığınızda, istatistiksel bilgiler (yukarıda açıklanmıştır) toplanır. Günlük kaydını durdur'u tıklattığınızda, bilgi toplama işlemi sona erer ve bu bilgiler açıp görebileceğiniz bir dosyaya kaydedilir. Günlük Dosyasını Göster...: Program Files/Intel (bu varsayılan konumdur) altındaki Wireless klasörünü açmak için bu düğmeyi tıklatın. Günlük dosyaları ay, gün ve yıl kullanılarak ve söz konusu günde oluşturulan günlük sayısı eklenerek adlandırılır. Örneğin: 03122007_001.htm. Günlük dosyası şu bilgileri içerir: Tarih ve Saat Bağdaştırıcı Bilgileri Bağlantı Bilgileri Gönderme/Alma İstatistikleri NOT: Bu özellik yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.
İstatistikleri Sıfırla | Bağdaştırıcının istatistik sayaçlarını sıfırlar ve yeni veri ölçümleri yapmaya başlar.
Kapat | Pencereyi kapatır ve ana pencereye dönmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Wi-Fi* Yönetimi İçin Windows'u Kullanma (Gelişmiş menüsü)

Microsoft Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma özelliği tümleşik bir kablosuz yapılandırma yardımcı programı sağlar. Bu özellik, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımından etkileştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir. Gelişmiş menüsünde ya da Görev Çubuğu menüsünde Wi-Fi yönetimi için Windows'u kullan seçeneğini tıklatın. Windows XP Kablosuz Sıfır Yapılandırma özelliği etkinse, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının özellikleri devre dışı bırakılır.

# Dışlama Listesi Yönetimi (Profiller menüsü)

Dışlama Listesi Yönetimi, Profiller menüsünde Dışlananları Yönet seçeneğini belirlediğinizde ya da Kablosuz Ağlar listesinde Özellikler düğmesini tıklattığınızda kullanılabilir.

NOT: Bir yönetici bir ağın dışlanmasına karar verdiyse, ancak Yönetici Aracı kapsamındaki bir yönetici, ağı Dışlama Listesinden kaldırabilir.

ÖNEMLİ: Bu listede bulunan bir ağa ya da erişim noktasına otomatik olarak bağlanılmaz.

Tüm bir kablosuz ağı (SSID) dışlamak için Dışlama Listesi Yönetimi özelliğini kullanın.

NOT: Profiller yöneticiler tarafından Yönetici Aracı'ndan dışlanabilir. Bkz. Yönetici Aracı.

Adı | Açıklama
Dışlama Listesi Yönetimi | Ağ Adı: Kablosuz ağın adı (SSID). Radyo: DHCP hatası durumunda, bant bilgisini görüntüler. MAC Adresi: Aygıtın MAC adresidir. Nedeni: Bu kaydın, otomatik bağlantıdan dışlanmasının nedenini belirtir. Ayrıntılar: Erişim noktasının nasıl dışlandığını ve dışlama listesinden nasıl çıkartılabileceğine ilişkin özel bilgiler sağlar. Bu ağ aşağıdaki nedenlerle otomatik bağlantı olanağından dışlanmıştır. Kullanıcı bu ağı el ile dışladı. Bu ağı (ya da erişim noktalarını) otomatik bağlantılarda yeniden kullanmak için, ağı listede seçip Kaldır düğmesini tıklatın. NOT: Listeyi sıfırla düğmesi, yetkisiz erişim ve yönetici tarafından dışlanan erişim noktaları dışındaki tüm girişleri listeden siler. Yetkisiz erişim noktaları, kullanıcı bu erişim noktasına geçerli kimlik bilgileri kullanarak bağlandığında, listeden kaldırılır. Bir ağda dışlanan tüm erişim noktaları (yetkisiz erişim ve yönetici tarafından dışlanan erişim dışındakiler), bu ağ için el ile bir profil uygulandığında listeden kaldırılır. NOT: Silik görüntülenen kayıtlar, dışlanmış olan yetkisiz erişim veya yönetici tarafından dışlanan erişim noktalarıdır. Yetkisiz erişim ya da yönetici tarafından dışlanan erişim noktaları, listeden elle kaldırılabilir.
Ekle | Listeye bir ağ adı (SSID) eklemenizi sağlar.
Kaldır | Listeden bir girişi kaldırmanızı sağlar.
Listeyi sıfırla | Listeden tüm girişleri kaldırmanızı sağlar.
Kapat | Pencereyi kapatıp ayarları saklamanızı sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

# Kablosuz Radyoyu Açma ya da Kapatma

Kablosuz radyoyu açmak ya da kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Bilgisayarınızdaki isteğe bağlı donanımsal radyo anahtarını (varsa) kullanın.
- Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını kullanın.
- Microsoft Windows'u kullanın.

> NOT: Bilgisayarınız açık olduğunda, radyo kesintisiz olarak sinyaller gönderir. Bazı durumlarda, örneğin uçaklarda, radyonun yaydığı sinyaller elektromanyetik girişime neden olabilir. Kablosuz bağdaştırıcı radyosunu kapatmanız gerekirse, aşağıdaki yöntemleri uygulayın.

## Bilgisayarın isteğe bağlı radyo açma/kapama anahtarını kullanma

Bilgisayarınızın kasasında bir açma/kapama anahtarı takılıysa radyoyu açmak ya da kapatmak için bunu kullanın. Anahtarla ilgili ek bilgi için bilgisayar üreticisinin belgelerine başvurun. Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulaması yüklüyse, radyonun geçerli durumu Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde ve Görev Çubuğu'nda görüntülenir.

## Radyoyu açmak ya da kapatmak için Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasını kullanma

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasındaki durum simgesi radyonun geçerli durumunu görüntüler. Radyoyu kapatmak ya da açmak için Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Kablosuz Açık veya Kablosuz Kapalı seçeneğini tıklatın.

## Radyoyu açmak ve kapatmak için Görev Çubuğu simgesini kullanma

Radyoyu açmak ya da kapatmak için, Görev Çubuğu simgesini tıklatın ve Kablosuz Açık ya da Kablosuz İletişim Kapalı seçeneğini belirleyin.

## Radyoyu kapatmak için Windows'u kullanma

Radyo, Windows kullanılarak kapatılabilir.

> NOT: Radyoyu Microsoft Windows'u kullanarak devre dışı bırakırsanız, radyoyu açmak için de Microsoft Windows'u kullanmanız gerekir. Radyoyu etkinleştirmek için bir donanım anahtarını ya da Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını kullanamazsınız.

#### Windows XP

1. Başlat Menüsünde, Bağlan > Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı tıklatın. Sağ tıklatarak Devre dışı bırak'ı seçin.
2. Ya da, birden fazla kablosuz bağdaştıcınız varsa, Başlat Menüsünde, Bağlan > Bağlantıları Göster'i tıklatın. İstenilen bağdaştırıcıyı sağ tıklatarak Devre dışı bırak'ı seçin.

Radyoyu yeniden açmak için aynı yöntemi kullanabilirsiniz.

# Yazılımı Kurma ya da Kaldırma

Tipik yükleme Kablosuz LAN bağdaştırıcı sürücüsünü, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını ve Intel Kablosuz Sorun Giderici'yi içerir.

> NOT: Novell Client* for Windows yazılımını kullanmayı planlıyorsanız, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımından önce yüklemeniz gerekir. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı bilgisayara önceden yüklenmişse, Novell Client for Windows yazılımını yüklemeden önce kaldırın.

Özel kurulum sırasında aşağıdaki özellikler yüklenmeye hazırdır:

- Yönetici Aracı
- WMI Desteği
- Tek Oturum Açma
- Oturum Öncesi Bağlantı

Bu özellikleri yüklemek için, kurma işlemi sırasında Özel seçeneğini belirleyin. Özellikleri yüklemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin. Intel(R) PROSet/Kablosuz önceden yüklenmişse, yükleme sonrası yönergeleri başlıklı bölüme bakın.

> NOT: Novell Client for Windows yazılımını kullanmayı planlıyorsanız, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımından önce yüklemeniz gerekir. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı bilgisayara önceden yüklenmişse, Novell Client for Windows yazılımını yüklemeden önce kaldırın.

### Yazılımı Kurma

1. Kurulum CD'sini CD sürücüsüne takın.
2. Intel(R) PROSet/Kablosuz yükleme penceresinde Yazılımı Kur düğmesini tıklatın.
3. Lisans anlaşmasını okuyun.
4. Lisans anlaşmasının koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçin.
5. İleri düğmesini tıklatın.
6. Özelleştir düğmesini tıklatın.
7. Yüklenecek özellikleri listeden seçin:

> WMI Desteği: Windows Yönetim Araçları işlevselliği, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını yüklememiş olan yöneticilerin, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımı yüklü olan istemcileri uzaktan yönetmesini sağlar.

> - Yükle: WMI Desteği'ni tıklatın. Bu özelliği ve seçili alt özelliklerini yükle seçeneğini seçin. 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özelliği yükleme'yi tıklatın. Seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir X görüntülenir.

> Yönetici Aracı: Araçlar menüsüne Yönetici Aracı'nı yükler. Bu araç, genel (paylaşılan) profilleri yapılandırmak için kullanılır. Yönetici Aracı, Bilgi Teknolojisi bölümü tarafından Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımındaki özellikleri etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için de kullanılabilir.

> - Yükle: Yönetici Aracı'nı tıklatın. Bu özelliği ve seçili alt özelliklerini yükle seçeneğini seçin. İleri'yi tıklatıp 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özelliği yükleme'yi seçin. Seçeneğin yanında seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir X görüntülenir.

> Tek Oturum Açma: Tek Oturum Açma özellikli Oturum Öncesi Bağlantı özelliğini kurar. Bu araç, ortak (paylaşılan) profilleri Yönetici Aracı ile yapılandırmak için kullanılır.

> Tek Oturum Açma desteği yüklendiğinde, Hızlı Kullanıcı Değiştirme ve Windows XP Hoş Geldiniz Ekranı devre dışı bırakılır.

> Tek Oturum Açma, kullanıcıların genellikle bir kullanıcı adı, parola ve etki alanı adıyla oturum açtığı şirket ortamı için düşünülmüştür. Windows'un Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği, etki alanına oturum açma işlemini desteklemez.

> > NOT: Windows XP Home Edition kullanıyorsanız, Windows Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği varsayılan değer olarak etkindir. Ev kullanıcıları için öngörülmüştür. Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği, bağımsız ya da çalışma grubuna bağlı bir bilgisayara yüklediğinizde, Windows XP Professional ile de kullanılabilir. Windows XP Professional çalıştıran bir bilgisayar bir etki alanına katıldığında, Hızlı Kullanıcı Değiştirme olanağı kullanılamaz.

> Oturum Öncesi Bağlantı: Oturum Öncesi/Ortak profili bir kullanıcı bilgisayarda oturum açar açmaz etkindir. Kullanıcı Windows'ta oturum açmadan önce, kablosuz bağlantı kurmak için Oturum Öncesi Bağlantı kullanılır. Bu özellik Tek Oturum Açma ile birlikte yüklenir.

> - Yükle: Oturum Öncesi Bağlantı seçeneğini tıklatın. Bu özelliği ve seçili alt özelliklerini yükle seçeneğini seçin. İleri'yi tıklatıp 8. adıma geçin.
> - Yükleme: Bu özelliği yükleme'yi seçin. Seçeneğin yüklenmeyeceğini belirten kırmızı bir X görüntülenir.

8. Yükle düğmesini tıklatın. Yazılım, bilgisayarınıza yüklendikten sonra yüklenen bileşenler listelenir.
9. Tamam düğmesini tıklatın.

> NOT: Oturum Öncesi Bağlantı yüklüyse, yazılım yüklendikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız istenir.

### Yükleme Sonrasında Özellik Ekleme

Intel(R) PROSet/Kablosuz önceden yüklenmişse, Yönetici Aracı'nı ve Oturum Öncesi Bağlantı özelliğini yüklemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

1. Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Program Ekle/Kaldır > Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımı seçeneklerini tıklatın.
2. Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.
3. Değiştir'i tıklatın.
4. İleri düğmesini tıklatın.
5. Henüz yüklenmemiş seçeneklerin yanındaki kırmızı bir X'i tıklatın.
6. Bu özelliği ve seçili alt özelliklerini yükle seçeneğini tıklatın.
7. Değiştir'i tıklatın. Yükleme işleminden sonra, bu özellik Intel(R) PROSet/Kablosuz Yükleyici özellikler listesinde Yüklendi olarak listelenir.
8. Tamam düğmesini tıklatın.

### WMM* Güç Tasarrufu Özelliğini Etkinleştirme (UAPSD)

WMM Güç Tasarrufu özelliğini etkinleştirmek için, Kayıt Defterinin değiştirilmesi gereklidir. Kayıt Defterini aşağıdaki değişiklikleri yapacak şekilde düzenleyin.

Aşağıdaki anahtarı düzenleyin:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c veya f

> ( c = VI ve VO etkin, f = tüm erişim kategorileri etkin demektir)

Aşağıdaki anahtarı ekleyin:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Aşağıdaki anahtarı ekleyin:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımını Kaldırma

Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını kaldırmak için:

1. Başlat > Denetim Masası > Program Ekle/Kaldır seçeneklerini tıklatın.
2. Intel(R) PROSet/Kablosuz Yazılımı'nı tıklatın.
3. Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.
4. Kaldır düğmesini tıklatın.
5. İleri düğmesini tıklatın.
6. İstendiğinde, geçerli profilleriniz ve ayarlarınızla ilgili tercihlerinizi belirtin:

> Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımını tümüyle kaldırmayı seçtiniz.

> Geçerli profil ve ayarlarınızla ilgili seçiminizi belirtin:

> - Profillerimi ve ayarlarımı saklama. Geçerli profillerinizin ve ayarlarınızın tümünü kaldırmak için bu seçeneği belirleyin. Yazılımı yeniden yüklerseniz, profilleri ve ayarları kullanamazsınız.
> - Profillerimi ve ayarlarımı geçerli biçimde (Intel(R) PROSet/Kablosuz 10.x) sakla. Geçerli profillerinizi ve ayarlarınızı saklamak için bu seçeneği belirleyin. Yazılımı yeniden yüklerseniz, geçerli profillerinizi ve ayarlarınızı kullanabilirsiniz.
> - Profillerimi ve ayarlarımı Intel(R) PROSet/Kablosuz 9.x biçimine dönüştürerek sakla. Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının daha önceki bir sürümüne dönmeniz gerekiyorsa, ayarlarınızı saklamak için bu seçeneği belirleyin. Yazılımı yeniden yükledikten sonra, geçerli profillerinizi ve ayarlarınızı kullanabilirsiniz. NOT: Yalnızca yazılımın önceki sürümü için geçerli olan ayarlar kullanılabilir.

7. Seçiminizi yapın ve Tamam'ı tıklatın.
8. Yazılım kaldırıldıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmak için Evet'i tıklatın.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi