Takaisin Sisällys-sivulle

# Profiilinhallinta

Mikä on profiili?
Profiililuettelo
Profiililuettelon kuvakkeet
Profiiliyhteyden muodostaminen
Uuden profiilin luominen
Aikaisemmin luodun profiilin muokkaaminen
Profiilin poistaminen
Profiilin salasanan määrittäminen
Profiilien vieminen ja tuominen

# Mikä on profiili?

Profiili on ryhmä tallennettuja verkkoasetuksia. Profiilit näkyvät profiililuettelossa. Profiilit ovat hyödyllisiä liikuttaessa langattomien verkkojen välillä. Kuhunkin langattomaan verkkoon voidaan määrittää eri profiileja. Profiilin asetuksiin sisältyy verkkonimi (SSID), toimintatila ja suojausasetukset.

Profiili luodaan, kun muodostetaan yhteys langattomaan verkkoon.

1. Valitse langaton verkko Langattomat verkot -luettelosta.
2. Valitse Yhdistä.
3. Jos langaton verkko edellyttää WEP-salasanaa tai salausavainta, sinua pyydetään antamaan nämä tiedot ennen yhteyden muodostamista. Voit muuttaa suojausasetuksia avaamalla Luo langaton profiili -toiminnon Suojausasetukset valitsemalla Lisäasetukset.
4. Muodosta yhteys valitsemalla OK. Profiili luodaan ja lisätään profiililuetteloon.

Ohjattu Luo langaton profiili -toiminto opastaa määrittämään asetukset, joita tarvitaan yhteyden muodostamiseksi langattomaan verkkoon. Lopuksi profiili tallennetaan ja lisätään profiililuetteloon. Koska nämä langattomat asetukset tallennetaan, yhteys muodostetaan automaattisesti, kun saavut seuraavan kerran tämän langattoman verkon toiminta-alueelle.

## Profiililuettelo

Profiililuettelo sisältää luettelon olemassa olevista profiileista. Kun saavut langattoman verkon toiminta-alueelle, Intel(R) PROSet/Wireless etsii profiililuettelosta verkkoa vastaavaa profiilia. Jos sopiva profiili löytyy, verkkoon muodostetaan yhteys automaattisesti.

### Profiililuettelon prioriteettinuolet

- Ylänuolella siirretään valittua profiilia ylöspäin profiililuettelossa.
- Alanuolella siirretään valittua profiilia alaspäin profiililuettelossa.

## Profiililuettelon kuvakkeet

Verkkoprofiilin tilakuvakkeet ilmaisevat, onko sovitin liitetty verkkoon, mikä profiilin käyttämä toimintatila on ja onko suojaussalaus käytössä. Nämä kuvakkeet näkyvät profiililuettelossa profiilin nimen vieressä.

Nimi | Kuvaus
Profiilinimi | Profiilin nimi on oma nimesi kyseiselle verkolle. Se voi olla mikä tahansa, joka auttaa sinua tunnistamaan verkon. Nimi voi olla esimerkiksi Kotiverkko, Kahvila, Katu tms.
Verkkonimi | Tietokoneen tai langattoman verkon nimi (SSID).
Yhteyskuvakkeet - Verkkoprofiilin tilan kuvakkeet ilmaisevat sovittimen eri yhteystilat langattomaan verkkoon, käytetyn toimintatilan tyypin ja käytetäänkö suojausta.
| Sininen rengas: Langaton sovitin on liitetty tukiasemaan tai tietokoneeseen (Ad Hoc -tila). Jos profiilissa on otettu käyttöön 802.1X-suojaus, tämä ilmaisee, että sovitin on liitetty ja sen laillisuus on tarkistettu.
| Ilmaisee Verkko (perusrakenne) -tilan.
| Ilmaisee Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilan.
| Ilmaisee hallintaprofiilin.
| Langaton verkko käyttää suojaussalausta.
Nuolet | Sijoita profiilit haluttuun järjestykseen automaattista yhteyttä varten nuolien avulla. Ylänuoli: Siirtää valitun profiilin ylöspäin profiililuettelossa. Alanuoli: Siirtää valitun profiilin alaspäin profiililuettelossa.
Yhdistä | Valitun profiilin yhdistäminen langattomaan verkkoon.
Lisää: | Avaa langattoman profiilin Yleisasetukset-ikkunan, jonka avulla luodaan uusi profiili. Lisätietoja on kohdassa Uuden profiilin luominen.
Poista | Poistaa valitun profiilin profiililuettelosta. Lisätietoja on kohdassa Profiilin poistaminen.
Ominaisuudet | Olemassa olevan profiilin sisällön muokkaaminen. Voit myös muokata profiilia kaksoisnapsauttamalla profiilia profiililuettelossa. Lisätietoja on kohdassa Olemassa olevan profiilin muokkaaminen.
| Vienti/tuonti: Käyttäjäpohjaisten profiilien tuominen profiililuetteloon ja niiden vieminen profiililuettelosta. Langattoman lähiverkon profiilit voidaan automaattisesti tuoda profiililuetteloon. Lisätietoja on kohdassa Profiilien tuominen ja vieminen.
Sulje | Profiilinhallinta-ikkunan sulkeminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

## Profiiliyhteyden muodostaminen

Kun olet langattoman verkon toiminta-alueella ja verkkoa varten on olemassa profiili, yhteys verkkoon muodostetaan automaattisesti. Jos olet samalla myös pienemmän prioriteetin omaavan verkon toiminta-alueella, voit määrittää, että muodostetaan yhteys siihen. Tämä suoritetaan Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman tai tehtäväpalkin kuvakkeen kautta.

Profiilin valitseminen manuaalisesti Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelmasta:

1. Avaa Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkuna kaksoisnapsauttamalla tehtäväpalkin kuvaketta.
2. Voit avata profiililuettelon valitsemalla Profiilit.
3. Valitse profiili profiililuettelosta.
4. Valitse Yhdistä. Muista, että yhteys muodostetaan vain silloin, kun olet langattoman verkon toiminta-alueella.

Profiilin valitseminen manuaalisesti tehtäväpalkista:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Intel(R) PROSet/Wireless -yhteyden tehtäväpalkin kuvaketta.
2. Valitse Muodosta yhteys profiiliin.
3. Valitse profiili.
4. Muodosta yhteys napsauttamalla.

## Uuden profiilin luominen

Valitse langaton verkko Langattomat verkot -luettelosta.

Valitse Yhdistä.

Luo langaton profiili -hallintatoiminto opastaa suorittamaan vaiheet, joita tarvitaan profiilin luomiseksi ja yhteyden muodostamiseksi langattomaan verkkoon. Tämän toimenpiteen aikana Luo langaton profiili -toiminnon Suojausasetukset yrittävät tunnistaa asianmukaiset suojausasetukset.

Uuden profiilin luominen ja langattoman verkkoyhteyden muodostaminen:

1. Valitse Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa Profiilit-painike.
2. Avaa langattoman profiilin Yleisasetukset-ikkuna valitsemalla profiililuettelossa Lisää.
3. Profiilinimi: Anna profiilille kuvaava nimi.
4. Langattoman verkon nimi (SSID): Anna langattoman verkon nimi.
5. Toimintatila: Perusrakenne on valittuna oletusarvoisesti.

#### Suojausasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Profiilinimi | Langattoman verkkoprofiilin nimi. Kun määritetään langaton verkko, joka valittiin Langattomat verkot -luettelosta, profiilin nimi on sama kuin langattoman verkon nimi (SSID). Voit muuttaa tätä nimeä haluamallasi tavalla. Esimerkkejä: Oma kotiverkko, Pekan kotiverkko, ABC-yrityksen verkko.
Langattoman verkon nimi (SSID) | Langattoman verkon tukiaseman nimi, jota langaton sovitin käyttää yhteyden muodostamiseen. Tämän verkkonimen on oltava täsmälleen sama kuin langattoman tukiaseman nimi. Siinä otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet. Kun määrität Langattomat verkot -luettelosta valitun langattoman verkon asetuksia, verkkonimi otetaan Langattomat verkot -luettelosta. Sitä ei voi eikä saa muuttaa. Jos tukiasema ei lähetä verkkonimeään (SSID) tai langaton sovitin vastaanottaa piilotetun verkkonimen salaiselta tukiasemalta, <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> näkyy Langattomat verkot -luettelossa. Jos <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> -verkkomerkintään halutaan liittyä, ennen yhteyttä on luotava uusi profiili. Yhteyden muodostamisen jälkeen <SSID-tunnusta ei lähetetä yleisesti> -merkintä näkyy edelleen Langattomat verkot -luettelossa. Liitetty SSID-profiili näkyy Profiilit-luettelossa.
Toimintatila | Verkko (Perusrakenne): Yhteyden muodostaminen tukiasemaan. Perusrakenneverkko käsittää vähintään yhden tukiaseman ja vähintään yhden langattomalla sovittimella varustetun tietokoneen. Tällaista yhteystyyppiä käytetään kotiverkoissa, yritysverkoissa, hotelleissa tms. verkko- ja/tai Internet-yhteyden tarjoamiseksi. HUOMAUTUS: Vain Verkko (perusrakenne) on järjestelmänvalvojaprofiilien käytettävissä (Yhteys ennen sisäänkirjautumista / Yhteinen-, Pysyvä- ja VoIP-profiilit). Lisätietoja on kohdassa Hallinta-apuohjelma. Laitteidenvälinen (Ad Hoc): Yhdistäminen suoraan muihin tietokoneisiin langattomassa Ad Hoc -verkossa. Tämä yhteystyyppi on käytännöllinen vain kahden tai useamman tietokoneen välisissä yhteyksissä. Se ei anna käyttöön verkkoresursseja eikä Internet-yhteyttä.
Lisäasetukset | Avaa Lisäasetukset-ikkuna valitsemalla Lisäasetukset. Lisäasetukset-ikkunassa voidaan määrittää Ylläpidä yhteys-, Käyttäjänimen muoto-, Yhteyden automaattinen muodostaminen- ja Automaattinen tuonti -asetuksia, käynnistää sovellus (Käynnistä sovellus), määrittää profiilin salasana (Salasanasuojaus) ja määrittää tietty tukiasemaosoite yhteydenmuodostusta varten (Pakollinen tukiasema).
Seuraava | Siirtyminen Suojausasetukset-sivulle.
OK | Uuden profiilin luonnin lopettaminen ja nykyisten asetusten vahvistaminen.
Peruuta | Ohjatun Luo langaton profiili -toiminnon sulkeminen ja tehtyjen muutosten peruuttaminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

6. Valitse Lisäasetukset-painike seuraavia asetuksia varten:
   - Yhteyden automaattinen muodostaminen: Määrittää, muodostetaanko profiiliin yhteys automaattisesti vai manuaalisesti.
   - Automaattinen tuonti: Verkonvalvoja voi viedä profiilin muuhun tietokoneeseen.
   - Pakollinen tukiasema: Langattoman sovittimen määrittäminen liittymään määrättyyn tukiasemaan.
   - Salasanasuojaus: Profiilin suojaaminen salasanalla.
   - Käynnistä sovellus: Määritä ohjelma, joka käynnistetään, kun muodostetaan langaton yhteys.
   - Ylläpidä yhteys: Valitsemalla tämän voit säilyttää yhteyden käyttäjäprofiiliin uloskirjautumisen jälkeen.

#### Lisäasetusten kuvaus

Tässä kohdassa voidaan suojata profiili salasanalla ja valita verkon tietty tukiasema käytettäväksi yhteyden muodostamisessa. Voit avata tämän sivun valitsemalla Lisäasetukset Yleisasetukset-sivulla.

Nimi | Kuvaus
--- | ---
Yhteyden automaattinen muodostaminen | Automaattinen (oletus): Intel(R) PROSet/Wireless -ohjelman määrittäminen muodostamaan yhteys automaattisesti tähän profiiliin sen ollessa toiminta-alueella. Pyydettäessä: Profiilin automaattisen yhteydenmuodostuksen estäminen verkon ollessa toiminta-alueella. Esimerkiksi jos langattoman yhteyden käyttäminen on maksullista, et ehkä haluat muodostaa yhteyttä siihen automaattisesti. Verkkoyhteyden muodostaminen: Valitse verkko Langattomat verkot -luettelosta. Valitse Yhdistä.
Automaattinen tuonti | Sallii verkonvalvojan siirtää valitun profiilin helposti muihin tietokoneisiin. Kun viety profiili sijoitetaan Wireless\AutoImport-kansioon toisessa tietokoneessa, Intel(R) PROSet/Wireless tuo profiilin automaattisesti. HUOMAUTUS: Automaattinen tuonti ei ole käytettävissä Lisäasetukset-ikkunassa, kun määritetään järjestelmänvalvojan profiileja.
Pakollinen tukiasema | Pakottaa langattoman sovittimen yhdistämään tukiasemaan käyttäen määrättyä MAC-osoitetta. Anna tukiaseman (BSSID) MAC-osoite (48 bittiä, 12 heksadesimaalilukua). Esimerkiksi 00:06:25:0E:9D:84. Tyhjennä: Nykyisen osoitteen poistaminen. HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Ad Hoc -toimintatilassa.
Salasanasuojaus | Suojaa tämä profiili salasanalla (enintään 10 merkkiä): Ota profiilin salasanasuojaus käyttöön valitsemalla tämä valintaruutu. Oletusarvon mukaan valintaruutu ei ole valittuna. Salasana: Kirjoita salasana. Salasanaa kirjoitettaessa merkit tulostuvat näyttöön tähtinä. Vahvista uusi salasana: Kirjoita salasana uudelleen. HUOMAUTUS: Jos salasana ei ole järjestelmänvalvojan tai sinun itsesi tiedossa, salasanaa ei voida mitenkään määrittää uudelleen. HUOMAUTUS: Tämä ei ole käytettävissä Järjestelmänvalvoja-profiileissa.
Käynnistä sovellus | Eräajotiedoston, suoritettavan tiedoston tai komentosarjan käynnistäminen automaattisesti, kun muodostetaan yhteys profiiliin. Voit esimerkiksi käynnistää näennäisen yksityisverkkoistunnon (VPN-istunnon) automaattisesti aina, kun muodostetaan yhteys langattomaan verkkoon. Valitse Ota Käynnistä sovellus -toiminto käyttöön. Anna käynnistettävän ohjelman nimi tai paikanna suoritettava tiedosto kiintolevyltä valitsemalla Selaa. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe. Sulje Lisäasetukset-valintaikkuna valitsemalla OK-painike. HUOMAUTUS: Tämä ei ole käytettävissä Järjestelmänvalvoja-profiileissa.
Ylläpidä yhteys | Ylläpidä yhteys -asetus ylläpitää langatonta yhteyttä käyttäjäprofiiliin uloskirjauksen jälkeen. Jos Ylläpidä yhteys -asetus on valittuna ja olemassa on pysyvä profiili, pysyvää profiilia ei käytetä uloskirjauksessa. Sitä käytetään vain jos yhteys tähän profiiliin menetetään. HUOMAUTUS: Tätä asetusta voidaan käyttää Nortel VPN -asiakkaan kanssa, kun se on määritetty säilyttämään yhteys uloskirjauksen jälkeen (Logoff on Connect). HUOMAUTUS: Automaattinen tuonti ei ole käytettävissä Lisäasetukset-ikkunassa, kun määritetään järjestelmänvalvojan profiileja.
Käyttäjänimen muoto | Käyttäjänimen muoto: Järjestelmänvalvoja voi valita käyttäjänimen muodon laillisuustarkistuspalvelinta varten. Käytettävissä olevat vaihtoehdot: käyttäjä (oletus) kayttaja@toimialue kayttaja@toimialue.com TOIMIALUE\kayttaja HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain Hallinta-apuohjelman Lisäasetukset -valintaikkunassa. Sitä ei ole käytettävissä, kun käyttäjäprofiili luodaan Intel(R) PROSet/Wireless -sovelluksen Luo langaton profiili -sivulla.
OK | Sulkeminen ja asetusten tallentaminen.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.
Ohje | Tämän sivun ohjetiedot.

7. Avaa Suojausasetukset-ikkuna valitsemalla Yleisasetukset-kohdassa Seuraava.

8. Valitse Verkon laillisuustarkistus- ja Tiedon salaus -asetukset valitsemalla joko Personal-suojaus tai Enterprise-suojaus. Anna salausavainasetukset ja määritä tarvittavat 802.1X-asetukset.

9. Valitse OK, kun olet suorittanut profiiliasetukset loppuun. Jos haluat muuttaa tai tarkistaa profiiliasetuksia, valitse Edellinen-painike.
10. Jos parhaillaan ei ole yhteyttä verkkoon, Intel(R) PROSet/Wireless tunnistaa uuden profiilin lisäämisen ja yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden tähän uuteen profiiliin.
11. Voit halutessasi muodostaa manuaalisesti yhteyden tähän profiiliin valitsemalla Yhdistä. Yhteyskuvake ilmaisee nykyisen yhteystilan. Lisäksi näytössä on verkon nimi, lähetys- ja vastaanottonopeus sekä signaalin laatu.

## Aikaisemmin luodun profiilin muokkaaminen

Aikaisemmin luodun profiilin muokkaaminen:

1. Valitse Profiilit Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa.
2. Valitse muokattava profiili profiililuettelosta.
3. Avaa langattoman profiilin ominaisuuksien Yleisasetukset-ikkuna valitsemalla Ominaisuudet.
4. Voit liikkua langattoman profiilin ominaisuuksien yleis- ja lisäasetuksissa käyttämällä Seuraava- ja Edellinen-painikkeita:
   - Yleisasetukset. Lisätietoja on kohdassa Yleisasetukset.
   - Suojausasetukset. Lisätietoja on kohdassa Suojausasetukset.
5. Tallenna nykyiset asetukset valitsemalla OK ja lopeta. Voit lopettaa tallentamatta asetuksia valitsemalla Peruuta.

## Profiilin poistaminen

Profiilin poistaminen:

1. Valitse Profiilit Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa.
2. Valitse profiili luettelosta.
3. Valitse Poista. Olet saanut ilmoituksen, että Valitut profiilit poistetaan pysyvästi. Haluatko jatkaa?
4. Valitse Kyllä. Profiili poistetaan profiililuettelosta.

Jos verkkoyhteys on yhä yllä:

1. Valitse Profiilit Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa.
2. Valitse profiili luettelosta.
3. Valitse Poista. Olet saanut ilmoituksen, että Valitut profiilit poistetaan pysyvästi. Haluatko jatkaa?
4. Valitse Kyllä. Olet saanut ilmoituksen, että <Profiilin nimi> on aktiivinen ja se poistetaan pysyvästi. Haluatko jatkaa?
5. Valitse Kyllä. Profiili poistetaan profiililuettelosta.

HUOMAUTUS: Jos profiili on salasanan suojaama, et voi poistaa tai muokata profiiliasetuksia antamatta salasanaa. Jos salasana ei ole järjestelmänvalvojan tai sinun itsesi tiedossa, salasanaa ei voida mitenkään määrittää uudelleen.

## Profiilin salasanan määrittäminen

Olemassa olevan profiilin suojaaminen salasanalla:

1. Valitse Profiilit Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunassa.
2. Valitse profiili luettelosta.
3. Avaa langattoman profiilin ominaisuuksien Yleisasetukset-ikkuna valitsemalla Ominaisuudet.
4. Avaa Lisäasetukset-ikkuna valitsemalla Lisäasetukset.
5. Avaa salasanasuojausasetukset valitsemalla Salasanasuojaus.
6. Valitse Suojaa tämä profiili salasanalla (enintään 10 merkkiä).
7. Salasana: Kirjoita salasana.
8. Vahvista salasana: Kirjoita salasana uudelleen.
9. Tallenna asetukset ja palaa Yleisasetukset-sivulle valitsemalla OK.
10. Palaa Intel(R) PROSet/Wireless -pääikkunaan valitsemalla OK.

## Profiilien vieminen ja tuominen

Tämän ominaisuuden avulla voidaan tuoda käyttäjäpohjaisia profiileja profiililuetteloon ja viedä niitä profiililuettelosta. Langattoman lähiverkon profiilit voidaan automaattisesti tuoda profiililuetteloon.

> HUOMAUTUS: Lisätietoja hallintaprofiilien viemisestä on kohdassa Järjestelmänvalvojan pakkaukset.

###

### Profiilien vieminen profiililuettelosta

1. Valitse luettelosta yksi profiili tai useita profiileja.
2. Vie valitut profiilit profiililuettelosta valitsemalla Vie.
3. Valitse kohdekansio. Voit paikantaa kohdehakemiston kiintolevyltä valitsemalla Selaa. Oletuskansio on C:\-aseman pääkansio.

4. Vie valittu profiili valitsemalla OK-painike. Näyttöön tulee sanoma: Valittujen profiilien vienti kohdekansioon onnistui: C:\.

Useiden profiilien valitseminen:

1. Korosta profiili hiirellä.
2. Paina Ctrl-näppäintä ja pidä se painettuna.
3. Valitse haluamasi profiilit napsauttamalla. Voit tuoda useita profiileja noudattamalla edellä olevia ohjeita vaiheesta 2 alkaen.

### Profiilien tuominen profiililuetteloon

Profiilien tuominen manuaalisesti:

1. Valitse Tuo Profiilit-luettelossa.
2. Valitse tuotavat profiilitiedostot
3. Valitse Tuo.
4. Näyttöön tulee sanoma, kun profiilin tuonti on suoritettu loppuun.

Järjestelmänvalvoja voi määrittää, että profiilit tuodaan automaattisesti profiililuetteloon. Intel(R) PROSet/Wireless tarkkailee kiintolevyn tuontikansiota uusien profiilien varalta. Profiilin automaattinen tuominen edellyttää sitä, että Lisäasetukset-sivulla on valittu sen Ota automaattinen tuonti käyttöön -valintaruutu. Jos profiililuettelossa on jo samanniminen profiili, näyttöön tulee kehote hylätä tai hyväksyä tuotu profiili. Jos tuonti hyväksytään, nykyinen profiili korvataan.

Kaikki tuodut käyttäjäpohjaiset profiilit sijoitetaan profiililuettelon loppuun.

### Salasanasuojatut profiilit

Salasanasuojattujen käyttäjäpohjaisten profiilien automaattinen tuominen ja vieminen etäjärjestelmiin. Jos profiili on salasanasuojattu, sen muokkaaminen edellyttää salasanan antamista. Lisätietoja on kohdassa Profiilin salasanan määrittäminen.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet