Torna al Sommario

# Specifiche

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN

Fattore di forma | PCI Express* Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2.4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 2000*. Windows XP* (32 e 64 bit) e Windows Vista* (32 e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA*, WPA2*, WMM*, EAP-SIM
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_

Versione di Intel Wireless WiFi 4965AGN con funzionalità Draft N disabilitata. Draft N fa riferimento a: IEEE P802.11n/D1.0 Bozza di emendanmento allo STANDARD [PER] sistemi IT-Telecomunicazioni e sistemi informatici-Reti locali e metropolitane-Requisiti specifici-Parte 11: Specifiche Medium Access Control (MAC) di LAN wireless e Livello fisico (PHY): Miglioramenti per un throughput più elevato.

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 (in funzione del paese) | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 2000. Windows XP (32 e 64 bit) e Windows Vista (32 e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance | Certificazione Wi-Fi per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Connessione di rete Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 senza sovrapposizione, in funzione del paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 2000/Windows XP e Windows Vista
Certificazione Wi-Fi Alliance | La certificazione Wi-Fi per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Connessione di rete Intel(R) PRO/Wireless 3945BG

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 53-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità dei dati | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 2000/Windows XP e Windows Vista
Certificazione Wi-Fi Alliance | La certificazione Wi-Fi per 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Connessione di rete Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

Fattore di forma | Mini PCI Tipo 3A
Dimensioni | Larghezza 2,85 pollici x Lunghezza 1,75 pollici x Altezza 0,20 pollici (59,75 mm x 50,95 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 once (12,90 g.)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore 124-pin SO-DIMM
Tensione | 3,3 Volt
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +70°C
Umidità | Dal 50 all'85% senza condensa
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Da 4 a 12 senza sovrapposizione, in funzione del paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale da 1 a 13 (Giappone, Europa)
Velocità dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 2000/Windows XP e Windows Vista
Certificazione Wi-Fi Alliance | La certificazione Wi-Fi per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v3.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit. 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Fattore di forma | Mini PCI Tipo 3B
Dimensioni | Larghezza 2,34 pollici x Lunghezza 1,75 pollici x Altezza 0,20 pollici (59,45 mm x 44,45 mm x 5 mm)
Peso | 0,7 once (12,90 g.)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 124-pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +70°C
Umidità | Dal 50 all'85% senza condensa
Modulazione di frequenza | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Banda di frequenza | 2,400 - 2,472 GHz (US) 2,400 - 2,4835 GHz (Giappone) 2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)
Modulazione | OFDM con BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Canali | Canale 14, supporto completo
Velocità dei dati | 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48 e 54 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows 2000/Windows XP e Windows Vista
Certificazione Wi-Fi Alliance | La certificazione Wi-Fi per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v2.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g e 802.11b
Architettura | Modalità operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, AES (128-bit), WEP a 128 bit e 64 bit.
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità