返回目录页面

# 连接到无线网络

连接到无线网络
第一次连接
使用 Wi-Fi Protected Setup
配置接入点和设置网络
将登记者连接到网络或接入点
在注册机将登记者连接到现有网络
其他无线管理器

# 连接到无线网络

以下是有关连接到现有无线网络的概要指示。您可以使用以下任何方法之一。

- 自动连接：如果一个现有配置式与一个可用网络匹配，就可自动连接到该无线网络。
- 配置新配置式：在英特尔(R) PROSet/无线主窗口中，从无线网络列表选择一个无线网络。单击连接。如果连接成功，将在“配置式列表”中创建一个配置式供以后使用。
- 连接到“配置式列表”中的一个配置式：您可以从“配置式列表”中选择一个配置式。要将其激活，单击连接。这允许您连接到列表中位置较低的可用网络（如果可用的话）。
- 右击位于 Windows 桌面右下角的任务栏图标。右击连接至配置式。弹出先前配置的配置式的列表。选择一个配置式。
- 使用 Wi-Fi Protected Setup* 加入无线网络或配置无线网络。

# 第一次连接

英特尔(R) PROSet/无线软件自动检测位于您的适配器范围内的无线网络。当找到网络时，桌面警报通知会显示：找到了无线网络。请参阅任务栏图标以获取更多信息。

1. 双击桌面警报以打开英特尔(R) PROSet/无线主窗口。
2. 从无线网络列表中选择一个网络。
3. 单击连接。如果网络不要求安全性验证，桌面警报会通知您已经连接到网络。参阅英特尔(R) PROSet/无线主窗口和任务栏以了解有关任务栏菜单和图标的更多信息。

如果需要添加安全性验证：

1. 创建无线配置式 一般设置启动并引导您完成配置过程。
2. 指定一个配置式名称。“配置式名称”是您给这个网络的名称。这可以是任何有助于标示此网络的名称。例如：“我的家庭网络”、“街上的咖啡店”等等。
3. 无线网络名称（SSID）：包含输入网络标识符名称。
4. 单击下一步。安全性设置将试图检测该网络的网络设置。
   - 如果要求预配置共享密钥(PSK) 或 WEP 密码，会在连接前提示您输入此信息。单击高级以更改或编辑 PSK 或其他安全性设置。有关密钥和密码的信息，请参阅网络密钥。
   - 如果需要添加安全性设置，单击下一步以添加要求的安全性设置。参阅安全性概述获得更多信息。
5. 单击确定以连接到无线网络。

如果忽略找到了无线网络桌面警报，英特尔(R) PROSet/无线会显示一个消息来提示：是否要连接到无线网络？ 单击是。英特尔(R) PROSet/无线主窗口打开。遵照以上指示连接到无线网络。

除了任务栏图标，英特尔(R) PROSet/无线还显示连接状态、无线网络列表和网络连接状态。参阅英特尔(R) PROSet/无线主窗口获得更多信息。

## 使用 Wi-Fi Protected Setup* 配置网络或加入网络

- 配置接入点和设置网络
- 将登记者（计算机）连接到网络或接入点
- 在注册机将登记者连接到网络

英特尔(R) PROSet/无线实现 Wi-Fi Protected Setup 以允许对无线网络进行简便安全的设置和管理。您可以使用此功能来首次设置无线网络，并向该网络添加新设备。Wi-Fi Protected Setup 简化了设置过程并同时确保安全地配置网络。本文中使用了以下词汇。

- 接入点：将无线设备连接到网络的一个设备。接入点配置了必要的无线网络名称 (SSID) 和安全身份验证。
- 登记者：一台要加入接入点或无线网络，但没有接入点或网络的密码或密钥的计算机。一旦此计算机获得有效的密码或密钥，它便成为该无线网络的一个成员。可将英特尔(R) PROSet/无线软件配置用作受支持的接入点的登记者。
- 注册机：注册机是一台允许其他设备（通常为计算机）加入无线网络的逻辑实体（通常为计算机）。可将英特尔(R) PROSet/无线软件配置用作受支持的接入点的注册机。注册机安全性自动传输接入点密钥或密码。

建立新的无线网络的方法是配置接入点，连接配备有无线适配器的有关计算机，并（可选）挂接其外部网络连接（即因特网，通常是将接入点与 DSL 或有线电视调制解调器或同类设备连接）。

### 配置接入点和设置网络

执行以下步骤可将一台计算机配置为有安全性的网络或接入点的注册机。

1. 找到用于接入点的设备所有权密码。此密码由接入点制造商设定。它通常位于设备底部的标签上。
2. 打开网络接入点。
3. 在要设为注册机的计算机上，打开英特尔(R) PROSet/无线。
4. 在英特尔(R) PROSet/无线中，单击工具 > 应用程序设置。
5. 在 Wi-Fi Protected Setup* 下的“高级设置”区域，打开启用设备注册。

6. 以下消息告知您在您的计算机的范围内有一件或更多兼容的设备。单击此消息。（或者，您可以从英特尔(R) PROSet/无线主窗口中的“无线网络”列表中选择一个网络。）

7. 以下窗格打开。使用“可用网络列表”来选择要连接的网络。在此示例中我们选择了 UnConfigured AP。这是个用于未配置的接入点的通用名称。列出的网络取决于哪些网络被删除。单击下一步。

8. 参见下一窗格。输入您从接入点检索到的设备所有权密码。单击下一步以继续。

9. 下一个窗格显示网络名称、安全性类型和密码。如果接入点已经配置，它会呈灰色。进到步骤 10。如果接入点尚未配置（字段不呈灰色），进到步骤 11。
10. 几秒钟后会显示以下消息：
    接入点已经配置。是否要重新配置？
    如果不要重新配置接入点，选择否。软件加入网络、建立连接并创建一个配置式。然后退出。此过程到此结束。如果要重新配置接入点，选择是。
11. 显示下一个窗格（不一定与以下显示的完全相同）。第一个字段显示接入点名称。其默认值为网络名称 (SSID)。在此示例中我们将其重置为 MyWPS。您可以将其重新命名。
12. 下面窗格中的下一个字段显示安全性类型。选择需要的安全性类型。

- WPA* 个人要求在接入点和客户端上手动配置一个预配置共享密钥 (PSK)。此 PSK 在客户计算机和接入点上验证密码或标识代码。不需要验证服务器。
- WPA2* 是第二代的 WPA 安全性，它为企业和消费无线用户提供了一种高层次的保证手段：它仅让被授权的用户访问无线网络。此处我们选择了 WPA2 个人安全性。可以使用英特尔(R) PROSet/无线配置式获取无线网络名称(SSID) 和 WPA2-个人密码短语以用于传统型设备。参阅安全性获取更多信息。

13. 第三个字段是密码（密钥）。显示的密码是随机生成或预先配置的。但是您可以将其更改为您所要的密码。但是您应该使用一个强劲密码，以提高安全性。其长度必须为 8 到 63 个字符（此密码将在以后在登记者（计算机）上输入以获取对此网络的访问。）完成此步骤后，单击下一步。

14. 以下各窗格显示接入的和注册机设置过程的配置。

以下窗格短暂出现，显示接入点的无线设置配置。

15. 网络在接收到所有权密码后将通知您，您已经成功连接到<无线网络名称>。单击完成。到此，对接入点和注册机的配置已完成。

16. 如果要将这些设置保存到一个配置式以便今后由一个传统型客户端使用，单击将无线设置保存至：C:\<无线网络名称>。配置式设置被保存到本地硬驱上的一个文本文件中。默认情况下，此文件保存在本地 C:\ 驱动器。接受默认保存位置或按浏览在您的计算机上选择另一个位置。

下一步，您可以使用注册机将登记者（计算机）连接到网络上。

### 将登记者连接到网络或接入点

执行下列步骤将登记者连接到您刚才创建的网络上。此处假设注册机运行英特尔(R) PROSet/无线。

1. 要连接到网络的登记者显示的以下消息告诉您在此无线计算机范围内有一个或更多带有 Wi-Fi Protected Setup 的接入点。单击此消息。（或者，您可以从英特尔(R) PROSet/无线主窗口中的“无线网络”列表中选择一个网络。）

2. 无线网络配置起始页打开。使用可用网络列表来选择要连接的网络（在此示例中为 MyWPS）。然后单击下一步。

3. “发现”窗格打开，如以下所示。您要其连接到网络的登记者发现网络注册机。假设“发现”过程成功，会显示注册机或接入点名称。

4. 出现下一个窗格，显示“设备密码”（登记者密码）。登记者上显示的密码为登记者唯一的、随机生成的临时密码。此密码用于要求连接到网络接入点的许可权。（以下显示的密码仅为示例）。

5. 在注册机上输入登记者提供的密码。然后单击下一步。

注意：此过程假设注册及运行英特尔(R) PROSet/无线软件；具体过程和在注册机上显示的窗口因软件之间的不同而有所不同。一些接入点可能有其内置的注册机。

6. 下一个窗格列出此网络的配置式。选定的配置式被发送给登记者，向其授予访问网络的权利。仅显示受支持的配置式。受支持的配置式为基于 WPA-PSK、WPA2-PSK 和“开放”（无）安全性的配置式。选择一个配置式，并单击下一步以完成登记过程。

7. 以下各窗格显示登记者在注册机上的注册过程完成。单击完成。

8. 在登记者上单击“下一步”。当您成功地连接到 <无线网络名称>时，会在登记者上通知您。单击完成。

### 在注册机将登记者连接到现有网络

以下步骤使您能将登记者添加到一个现有网络；在该网络上，接入点已经配置，而且注册机已加入了接入点。

注意：此过程假设注册及运行英特尔(R) PROSet/无线软件；具体过程和在注册机上显示的窗口因软件之间的不同而有所不同。

1. 为要添加到网络上的登记者计算机获取其“设备密码”。
2. 在英特尔(R) PROSet/无线，右击并选择添加新设备。
3. 执行过程中的步骤 5 到 8 以将登记者连接到网络或接入点。

## 其他无线管理器

如果英特尔(R) PROSet/无线检测到另一个软件应用程序尝试与该无线设备通讯，一项消息会显示此状况。

#### Microsoft* Windows XP 无线零配置

要从英特尔(R) PROSet/无线切换到 Microsoft Windows XP 无线零配置，使用以下两种方法之一：

从任务栏菜单：

单击使用 Windows 来管理 Wi-Fi* 以切换到 Microsoft Windows XP 无线零配置。选择此选项以禁用“英特尔(R) PROSet/无线”作为当前无线管理器。然后可以配置 Microsoft Windows XP 作为您的无线管理器。

> 注意：在英特尔(R) PROSet/无线中创建的任何无线配置式，在 Microsoft Windows XP 无线零配置中都不可见。如果要使用英特尔无线配置式，需要从任务栏菜单中选择使用英特尔(R) PROSet/无线来管理 Wi-Fi。

从“英特尔(R) PROSet/无线”：

从英特尔(R) PROSet/无线应用程序的“高级”菜单，单击使用 Windows 管理 Wi-Fi。完成使用 Microsoft Windows XP 无线零配置后，可切换回英特尔(R) PROSet/无线。单击英特尔(R) PROSet/无线主窗口中的启用英特尔(R) PROSet/无线或单击任务栏菜单中的使用英特尔(R) PROSet/无线管理 Wi-Fi。

#### 第三方无线软件

如果使用热点所在地（咖啡店、机场候机厅）提供的软件，英特尔(R) PROSet/无线会通知您，然后自行禁用。当另一个无线管理器与无线设备通讯时，英特尔(R) PROSet/无线不能管理该无线设备。离开热点时应禁用或移除此软件以便利用英特尔(R) PROSet/无线的功能。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明