Voltar ao Índice

# Gerenciamento de perfis

O que é um perfil?
Lista de perfis
Ícones da Lista de perfis
Conexão com um perfil
Criar um novo perfil
Editar um perfil existente
Remover um perfil
Definir uma senha de perfil
Exportar e importar perfis

# O que é um perfil?

Perfil é um grupo de configurações de rede gravado. Os perfis são exibidos na Lista de perfis. Os perfis são úteis ao passar de uma rede sem fio para outra. É possível configurar perfis diferentes para cada rede sem fio. As configurações de perfis abrangem o nome da rede (SSID), o modo de operação e as configurações de segurança.

Um perfil é criado quando você se conectar a uma rede sem fio.

1. Selecione uma rede na lista Redes sem fio.
2. Clique em Conectar.
3. Se a rede sem fio exigir uma senha WEP ou chave de criptografia, você será instruído a fornecer essa informação para estabelecer a conexão. Para alterar as opções de segurança, clique em Avançado para abrir as Configurações de segurança para a criação de perfis para conexões sem fio.
4. Clique em OK para se conectar. Um perfil é criado e adicionado à Lista de perfis.

O Assistente para criação de perfis de conexões sem fio orientará nas configurações necessárias para conectar-se com a rede sem fio. Quando esse processo terminar, o perfil é gravado e adicionado à Lista de perfis. Como as configurações de conexões sem fio estão gravadas, na próxima vez que você estiver na faixa de alcance dessa rede sem fio, você será conectado automaticamente.

## Lista de perfis

A Lista de perfis exibe uma lista dos perfis existentes. Quando o sistema entrar na faixa de alcance de uma rede sem fio, o Intel(R) PROSet/Wireless verificará se existe uma correspondência na Lista de perfis. Se for encontrada uma igual, será estabelecida automaticamente uma conexão com essa rede.

### Setas de prioridade da Lista de perfis

- Use a seta para cima para mover o perfil selecionado para cima na lista.
- Use a seta para baixo para mover a posição de um perfil selecionado para baixo na lista.

## Ícones da Lista de perfis

Os ícones de status do perfil da rede indicam se o adaptador está associado a uma rede, que tipo de modo de operação está sendo usado e se a criptografia de segurança está ativada. Esses ícones aparecem ao lado do nome do perfil na Lista de perfis.

Nome | Descrição
Nome de perfil | O nome de perfil é seu nome para esta rede. Pode ser qualquer coisa que o ajude a identificar esta rede. Alguns exemplos são; Minha rede doméstica, Cybercafé em uma rua.
Nome da rede | Nome da rede (SSID) sem fio ou do computador.
Ícones de conexão - Os ícones de status de perfil da rede indicam os diversos estados de conexão do adaptador com uma rede sem fio, o tipo de modo de operação e se a segurança de rede está sendo usada.
| Círculo azul: O adaptador sem fio está associado a um ponto de acesso ou a um computador (modo Ad-hoc). Se um perfil estiver habilitado para segurança 802.1X, isso indica que o adaptador sem fio está associado e autenticado.
| Indica o modo da rede (Infra-estrutura).
| Modo Dispositivo-->dispositivo (Ad-hoc).
| Indica um perfil de Administrador.
| A rede sem fio usa criptografia de Segurança.
Setas | Use as setas para posicionar os perfis em uma seqüência preferida para conexão automática. Seta para cima: Move a posição de um perfil selecionado para cima na Lista de perfis. Seta para baixo: Move a posição de um perfil selecionado para baixo na Lista de perfis.
Conectar | Conecta o perfil selecionado à rede sem fio.
Adicionar | Abre as Configurações gerais do perfil de conexão sem fio, usadas para criar um novo perfil. Consulte Criar um novo perfil para obter mais informações.
Remover | Remove um perfil selecionado da Lista de perfis. Consulte Remover um novo para obter mais informações.
Propriedades | Usado para editar o conteúdo de um perfil existente. Também é possível clicar duas vezes em um perfil na Lista de perfis para editá-lo. Consulte Editar um perfil existente para obter mais informações.
| Exportar/Importar: Importa e exporta perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis de rede sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis. Consulte Exportar ou importar perfis para obter mais informações.
Fechar | Fecha a janela do gerenciamento de perfis.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

## Conexão com um perfil

Quando você estiver na faixa de uma rede sem fio que tem um perfil igual, você será conectado automaticamente a esta rede. Se uma rede com um perfil de prioridade inferior também estiver na faixa, é possível forçar a conexão para aquele perfil. Isso é alcançado no Intel(R) PROSet/Wireless ou no ícone da Barra de tarefas.

Conectar manualmente a um perfil do Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Clique duas vezes no ícone da Barra de tarefas para abrir a janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Perfis para abrir a Lista de perfis.
3. Selecione o perfil na Lista de perfis.
4. Clique em Conectar. Lembre-se de que a conexão é somente feita se a rede sem fio estiver na faixa.

Conectar manualmente um perfil da Barra de tarefas:

1. Clique com o botão direito no ícone da conexão na Barra de tarefas do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Clique em Conectar a um perfil.
3. Selecione um perfil.
4. Clique para iniciar a conexão.

## Criar um novo perfil

Selecione uma rede na lista Redes sem fio.

Clique em Conectar.

O Gerenciador para a Criação de perfis de conexões sem fio o orientará nas etapas necessárias para criar um perfil e conectar-se à rede. Durante esse processo, as Configurações de segurança para a criação de perfis de conexões sem fio tentam detectar as configurações de segurança adequadas.

Para criar um novo perfil e se conectar com uma rede sem fio:

1. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless clique em Perfis.
2. Na Lista de perfis, clique em Adicionar para abrir as Configurações gerais.
3. Nome do perfil: Digite um nome descritivo do perfil.
4. Nome da rede sem fio (SSID): Digite o nome da rede sem fio.
5. Modo de operação: Rede (Infra-estrutura) está selecionada, por padrão.

#### Descrição das Configurações gerais

Nome | Descrição
--- | ---
Nome de perfil | Nome do perfil da rede sem fio. Ao configurar uma rede sem fio selecionada na lista Redes sem fio, o nome do perfil é idêntico ao nome da rede sem fio (SSID). Esse nome pode ser alterado para ser mais descritivo ou ser personalizado de acordo com seu uso pessoal Exemplos: Rede do meu escritório, Rede residencial do Bob, Rede da empresa ABC
Nome da rede sem fio (SSID) | Nome do ponto de acesso da rede sem fio usado pelo adaptador sem fio para fazer a conexão. O nome da rede deve coincidir exatamente com o nome do ponto de acesso sem fio. O nome distingue maiúsculas/minúsculas. Quando você configurar uma rede sem fio selecionada na lista Redes sem fio, o nome da rede será extraído da lista de redes sem fio. Você não deve alterá-lo. Se um ponto de acesso não difundir seu nome de rede (SSID) ou se o adaptador sem fio receber um nome de rede oculto de um ponto de acesso desconhecido, será exibido <SSID não difusão> na lista Redes sem fio. Para associar-se com uma entrada de rede <SSID não difusão>, é necessário criar um novo perfil antes da conexão. Após a conexão, ainda aparecerá <SSID não difusão> na lista Redes sem fio. O perfil SSID associado é exibido na Lista de perfis.
Modo de operação | Rede (Infra-estrutura): Conectar a um ponto de acesso. Uma rede de infra-estrutura consiste em um ou mais pontos de acesso e um ou mais computadores com adaptadores sem fio. Essa conexão é do tipo usado em redes domésticas, redes corporativas, hotéis e em outras áreas para fornecer acesso à rede e/ou à Internet. NOTA: Somente o modo Rede (Infra-estrutura) está disponível para os perfis do administrador (perfis de Pré-login/Comum, Persistente e VoIP). Consulte Ferramenta do administrador para obter mais informações. Dispositivo-->dispositivo (ad-hoc): Conecta diretamente a outros computadores em uma rede sem fio ad-hoc. Esse tipo de conexão é útil somente para as conexões estabelecidas entre dois ou mais computadores. Ela não fornece acesso a recursos de rede ou à Internet.
Avançado | Clique em Avançado para acessar as Configurações avançadas. Use as Configurações avançadas para definir as opções Manter conexão, Formato do Nome do usuário, Auto conexão e Importação automática, abrir um aplicativo (Iniciar aplicativo), definir uma senha de um perfil (Proteção por senha) ou especificar um endereço de um ponto de acesso específico para conexão com o adaptador (Ponto de acesso obrigatório).
Próxima | Passa para a página Configurações de segurança.
OK | Conclui a criação do novo perfil com as configurações atuais.
Cancelar | Fecha o Assistente para criação de perfis de conexões sem fio e cancela as mudanças feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

6. Clique no botão Avançado para ver as seguintes opções:
   - Auto conexão: Selecione a opção para conectar-se a um perfil de modo automático ou manual.
   - Importação automática: O administrador da rede pode exportar um perfil em outro computador.
   - Ponto de acesso obrigatório: Selecione esta opção para associar o adaptador sem fio a um ponto de acesso específico.
   - Proteção por senha: Selecione a opção para proteger um perfil com senha.
   - Abrir o aplicativo: Especifique um programa a ser iniciado quando uma conexão sem fio for estabelecida.
   - Manter conexão: Selecione esta opção para continuar conectado com um perfil do usuário após o logoff.

#### Descrição das Configurações avançadas

Use para proteger um perfil com uma senha e selecionar um ponto de acesso em uma rede para se conectar. Clique no botão Avançada na página Configurações gerais para acessar essa página.

Nome | Descrição
--- | ---
Auto conexão | Automática (padrão): Selecione esta opção para instruir o Intel(R) PROSet/Wireless a estabelecer uma conexão automaticamente com este perfil quando estiver na faixa de alcance. Por demanda: Selecione esta opção para impedir uma conexão automática de um perfil quando a rede estiver na faixa de alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma conexão sem fio e você não quiser se conectar automaticamente quando estiver dentro da faixa de alcance. Para conectar-se à rede: Selecione a rede na lista Redes sem fio. Clique em Conectar.
Importação automática | Permite que o administrador da rede mova facilmente o perfil selecionado para outros computadores. Quando o arquivo exportado for colocado no diretório Wireless\AutoImport em outro computador, o Intel(R) PROSet/Wireless importará automaticamente o perfil. NOTA: A opção Importação automática não está disponível nas Configurações avançadas quando os Perfis do administrador estão configurados.
Ponto de acesso obrigatório | Instrui o adaptador sem fio a conectar-se com um ponto de acesso que usa um endereço MAC específico. Digite o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 12 dígitos hexadecimais de 48 bits. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Desmarque: Limpa o endereço atual. NOTA: Recurso não disponível no modo de operação ad-hoc.
Proteção por senha | Proteger este perfil com senha (máximo de 10 caracteres): Selecione esta opção para ativar uma senha para o perfil. A configuração padrão é desmarcada (sem senha de perfil). Senha: Digite uma senha. Os caracteres da senha digitada são exibidos como uma seqüência de asteriscos. Confirmar a nova senha: Redigite a senha. NOTA: Se o administrador ou você não souber a senha, não há qualquer processo disponível para redefini-la. NOTA: Indisponível para os perfis do Administrador.
Iniciar aplicativo | Inicia automaticamente um arquivo de lote, arquivo executável ou um script, sempre que você se conectar com o perfil. Por exemplo, inicie automaticamente uma sessão VPN (Virtual Private Network) sempre que se conectar com uma rede sem fio. Clique em Ativar Iniciar aplicativo. Digite o nome do programa a ser iniciado ou clique em Procurar para localizar o arquivo no disco rígido. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe. Clique em OK para fechar as Configurações avançadas. NOTA: Indisponível para os perfis do Administrador.
Manter conexão | A opção Manter conexão preserva a conexão sem fio com um perfil do usuário, após fazer logoff. Se a opção Manter conexão estiver selecionada e existir um perfil persistente, esse perfil não será aplicado ao fazer o logoff. Ele só será aplicado por ocasião da perda da conexão com este perfil. NOTA: Esta opção pode ser usada com o cliente Nortel VPN quando configurado para Fazer logoff ao conectar. NOTA: A opção Importação automática não está disponível nas Configurações avançadas quando os Perfis do administrador estão configurados.
Formato do Nome de usuário | Formato do nome do usuário: Um administrador pode selecionar o formato do nome do usuário para o servidor de autenticação. As opções são: usuário (padrão) usuário@domínio usuário@domínio.com DOMÍNIO\usuário NOTA: Esta configuração só está disponível nas Configurações avançadas, na Ferramenta do administrador. Não está disponível ao criar um perfil na página de criação de perfis de conexões sem fio do Intel(R) PROSet/Wireless.
OK | Fecha e salva as configurações.
Cancelar | Fecha e cancela as alterações feitas.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

7. Em Configurações gerais, clique em Avançar para abrir as Configurações de segurança.

8. Selecione Pessoal ou Segurança corporativa para definir as opções Autenticação de rede e Criptografia de dados. Digite as configurações de chave de criptografia e configure os parâmetros do 802.1X, conforme a necessidade.

9. Clique em OK quando tiver terminado as configurações do perfil. Para alterar ou verificar as configurações do perfil, clique em Voltar.
10. Se você não estiver conectado atualmente a uma rede, o Intel(R) PROSet/Wireless detecta que um novo perfil foi adicionado e tenta automaticamente conectar-se a este novo perfil.
11. Para estabelecer uma conexão manual com esse perfil, clique em Conectar. O ícone da conexão indica o status da conexão atual. O nome da rede, velocidades de transmissão e recepção e qualidade do sinal também são exibidos.

## Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil a ser editado na Lista de perfis.
3. Clique em Propriedades para abrir as Configurações gerais das Propriedades de perfil para conexões sem fio.
4. Clique em Avançar e Voltar para navegar pelas Configurações de segurança e Gerais das Propriedades do perfil de rede sem fio:
   - Configurações gerais. Consulte Configurações gerais para obter mais informações.
   - Configurações de segurança. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.
5. Clique em OK para salvar as configurações atuais e sair. Clique em Cancelar para sair sem salvar as alterações.

## Remover um perfil

Para remover um perfil:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Você receberá a informação de que Os perfis selecionados serão removidos definitivamente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. O perfil é removido da Lista de perfis.

Se o sistema ainda estiver conectado à rede:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Remover. Você receberá a informação de que Os perfis selecionados serão removidos definitivamente. Deseja continuar?
4. Clique em Sim. Você será notificado de que O <nome do perfil> está ativo e será removido definitivamente. Deseja continuar?
5. Clique em Sim. O perfil é removido da Lista de perfis.

NOTA: Se o perfil estiver protegido por senha, você não poderá remover ou editar as configurações do perfil sem inserir a senha. Se o administrador ou você não souber a senha, não há qualquer processo disponível para redefini-la.

## Definir a senha de um perfil

Para proteger com senha um perfil já existente:

1. Clique em Perfis na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.
2. Selecione o perfil na lista.
3. Clique em Propriedades para abrir as Configurações gerais das Propriedades de perfil de conexões sem fio.
4. Clique em Avançado para abrir as Configurações avançadas.
5. Clique em Proteção por senha para abrir as Configurações da proteção por senha.
6. Clique em Proteger este perfil com senha (máximo 10 caracteres).
7. Senha: Digite a senha.
8. Confirme a senha: Redigite a senha.
9. Clique em OK para salvar a configuração e voltar à página de configurações gerais.
10. Clique em OK para voltar à janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless.

## Exportar ou Importar perfis

Permite exportar e importar perfis baseados no usuário para e a partir da Lista de perfis. Os perfis de rede sem fio podem ser automaticamente importados para a Lista de perfis.

> NOTA: Para exportar perfis do administrador, consulte Pacotes do administrador para obter mais informações.

###

### Exportar perfis da Lista de perfis

1. Selecione um ou vários perfis da lista.
2. Selecione Exportar para exportar um ou mais perfis da Lista de perfis.
3. Selecione a pasta de destino. Clique em Procurar para procurar o diretório de destino no disco rígido. O diretório padrão é a unidade C:\.

4. Clique em OK para exportar o perfil selecionado. Você será solicitado a responder à seguinte pergunta: Exportação bem-sucedida dos perfis selecionados para a pasta de destino: C:\.

Para selecionar vários perfis:

1. Use o mouse para destacar um perfil.
2. Pressione Ctrl.
3. Clique em cada perfil selecionado. Siga as instruções da Etapa 2 acima para exportar vários perfis.

### Importar perfis para a Lista de perfis

Para importar perfis manualmente:

1. Clique em Importar na Lista de perfis.
2. Selecione os arquivos de perfil a serem importados.
3. Clique em Importar.
4. Você receberá um aviso de que o perfil foi importado com êxito.

Um administrador pode definir os perfis a serem importados automaticamente para a Lista de perfis. O Intel(R) PROSet/Wireless monitora a presença de novos arquivos de perfil na pasta importar da unidade de disco rígido. Somente os perfis ativados por meio da opção Habilitar a importação automática em Configurações avançadas podem ser automaticamente importados. Se já existir um perfil de mesmo nome na Lista de perfis, você será instruído a recusar o perfil importado ou aceitá-lo. Se você o aceitar, o perfil existente será substituído.

Todos os perfis importados baseados no usuário são posicionados no final da Lista de perfis.

### Perfis protegidos por senha

Importe e exporte automaticamente os perfis baseados no usuário protegidos por senha para sistemas remotos. Se um perfil estiver protegido por senha, é necessário digitar a senha atribuída para editá-lo. Consulte Definir a senha de um perfil para obter mais informações.

Voltar ao Início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade