Tillbaka till Innehåll

# Trådlöst nätverk - översikt

Om teknologin för trådlösa nätverk
Vad behöver jag för att installera ett trådlöst nätverk?
Grunderna om trådlösa nätverk

- Vad är ett hanteringsverktyg för trådlösa nätverk?
- Nätverksnamn
- Profiler
- Säkerhet
- Identifiera ett trådlöst nätverk
- Välja läge för trådlöst nätverk

Hur sätter jag på och stänger av min radio?

## Om trådlösa nätverk

Ett WLAN (Wireless Local Area Network) ansluter datorer utan att använda nätverkskablar. I ett WLAN är det en enhet som kallas för en åtkomstpunkt eller trådlös router som skickar och tar emot data till kompatibla datorer genom att använda radiokommunikationer. Åtkomstpunkten eller den trådlösa routern är en liten enhet som tillhandahåller åtkomst till WLAN och till Internet. Med ett WLAN kan du dela filer eller skrivare mellan datorer och dessutom dela din Internet-anslutning.

När du konfigurerar ditt trådlösa kort väljer du driftsläge för den typ av trådlöst nätverk som du önskar. Du kan använda ditt kort Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN för att ansluta till andra trådlösa enheter som är kompatibla med standarden 802.11 för trådlösa nätverk. Det finns instruktioner här som förenklar den här processen.

## Vad behöver jag för att installera ett trådlöst nätverk?

När du ska installera ett trådlöst nätverk behöver du följande:

- En trådlös router.
- Ett trådlöst nätverkskort (trådlöst kort) för varje dator som du vill ansluta till det trådlösa nätverket (kortet Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Om du vill ha Internet-åtkomst för ditt WLAN behöver du dessutom bredbandstjänst för Internet såsom kabel eller DSL. I detta ingår ett bredbandsmodem.

## Grundläggande information om trådlösa nätverk

Det följande är några grundläggande begrepp du behöver känna till om 802.11 WLAN.

### Hanteringsverktyg för trådlösa nätverk

Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar hjälper dig att hantera dina trådlösa anslutningar. Det kan hjälpa dig att installera dina trådlösa anslutningar från början och sedan enkelt hantera de anslutningarna, öppna och stänga anslutningar och hantera säkerhet efter behov. Microsoft Windows Zero Configuration är en annan hanterare för trådlösa nätverk och du bör inte använda båda dessa verktyg. Detta beror på att de nätverksinställningar du skapar med ett verktyg inte tillämpas om det andra verktyget hanterar de trådlösa anslutningarna. Vi rekommenderar att du väljer ett verktyg att hantera trådlösa anslutningar med och behåller det.

Se Ansluta till ett nätverk för mer information.

### Nätverksnamn (SSID)

Varje WLAN (trådlöst lokalt nätverk) använder ett unikt nätverksnamn för att identifiera nätverket. Detta namn kallas även SSID (Service Set Identifier). När du konfigurerar ditt trådlösa kort anger du det SSID som ska användas. Om du vill ansluta till ett befintligt WLAN måste du ange namnet för det nätverket. Om du konfigurerar ditt eget WLAN kan du hitta på ett eget namn och använda det på varje dator. Namnet kan innehålla upp till 32 tecken och kan bestå av bokstäver och siffror. SSID eller nätverksnamnet tilldelas på åtkomstpunkten eller den trådlösa routern.

### Profiler

En profil används för att hantera din dators anslutning till ett WLAN. En profil är en samling med inställningar som avgör hur datorn ansluter till WLAN. Dessa inställningar (profilen) sparas på datorn och används varje gång du ansluter till det WLAN. Profilen innefattar all nätverksinformation och säkerhetsinställningarna. Det skapas olika profiler för olika WLAN. För din dator kommer varje WLAN att ha sin egen profil för att hantera anslutningen till det WLAN. När du använder Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar visas profilerna för datorn i profillistan. Från huvudfönstret i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar kan du skapa, redigera och ta bort profiler.

### Säkerhet

Vissa WLAN är öppna eller osäkra nätverk och några är säkra nätverk. Ett säkert WLAN begränsar vem som kan använda nätverket. Det finns olika nivåer för säkerhetsmetoderna. Intel(R) PROSet för trådlösa anslutning kan lätt hjälpa dig att installera en säkerhetsmetod för ditt WLAN.

Vanliga säkerhetsmetoder för WLAN använder nycklar eller lösenord, där datorn som begär åtkomst måste tillhandahålla nyckeln eller lösenordet för att få åtkomst. WLAN kan också använda kryptering för att koda data. Med kryptering gäller att innan en dator överför data använder den en hemlig krypteringsnyckel för att förvränga data. Den mottagande datorn använder samma nyckel för att dekryptera informationen. Om du ansluter till ett befintligt nätverk ska du använda den krypteringsnyckel som du fått av systemadministratören för det trådlösa nätverket. Om du konfigurerar ditt eget nätverk kan du hitta på en egen nyckel och använda den på varje dator. Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar kan hjälpa dig att göra detta. Den säkerhetsmetod som används av datorn för att få WLAN-åtkomst lagras i profilen. Se Säkerhet för mer information.

### Identifiera ett trådlöst nätverk

Beroende på storleken på och komponenterna i ett trådlöst nätverk, finns det olika sätt att identifiera ett trådlöst nätverk:

- Nätverksnamn eller SSID (Service Set Identifier): Identifiera ett trådlöst nätverk. Alla trådlösa enheter i nätverket måste använda samma SSID. Detta är troligtvis den vanligaste metoden.
- BSSID (Basic Service Set Identifier): Består av två eller flera trådlösa noder, eller stationer, som har känt igen varandra och etablerat kommunikation.
- Sänd SSID: En åtkomstpunkt kan svara datorer som skickar sonderingspaket med Sänd SSID. Om denna funktion är aktiverad på åtkomstpunkten kan alla trådlösa användare associera med åtkomstpunkten genom att använda ett tomt (null) SSID.
- BSSID (Basic Service Set Identifier): En unik identifikation för varje trådlös enhet. BSSID är enhetens Ethernet MAC-adress.
- ESSID (Extended Service Set Identifier): Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett trådlöst nätverk som inkluderar åtkomstpunkter.
- IBSS (Independent Basic Service Set): Ett driftläge i ett 802.11-system som möjliggör direktkommunikation mellan 802.11-enheter utan behovet att ställa in en kommunikationssession med en åtkomstpunkt.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Ett specialfall av SSID som används för att identifiera ett nätverk med trådlösa datorer som konfigurerats att kommunicera direkt med varandra utan att använda åtkomstpunkt.

### Välja ett trådlöst nätverk

Trådlösa nätverk kan fungera med eller utan åtkomstpunkter beroende på hur många användare det finns i nätverket. Infrastruktur-läge använder åtkomstpunkter som gör att trådlösa datorer kan skicka och ta emot information. Trådlösa datorer överför till åtkomstpunkten och åtkomstpunkten mottar informationen och sänder ut den till andra datorer. Åtkomstpunkten kan också ansluta till ett kabelanslutet nätverk eller till Internet. Flera åtkomstpunkter kan arbeta tillsammans för att tillhandahålla täckning över ett stort område.

Enhet-till-enhet-läge, även kallat ad hoc-läge, fungerar utan åtkomstpunkter och tillåter att trådlösa datorer skickar information direkt till andra trådlösa datorer. Du kan använda ad hoc-läge om du vill nätverksansluta datorer hemma eller på mindre kontor, eller om du vill skapa ett tillfälligt trådlöst nätverk för ett möte.

## Hur sätter jag på och stänger av min radio?

Du måste slå av (och på) radion till det trådlösa kortet vid olika tillfällen. Det kan exempelvis vara ett krav att du stänger av radion innan du går ombord på ett flygplan. Du kan också stänga av den för att spara på batteriet.

Det finns tre sätt att slå på eller stänga av radion:

- Använd maskinvaruknappen för den trådlösa radion (kanske inte är förinställt på alla datorer).
- Knappen Aktivera trådlöst/Stäng av trådlöst i programvaran Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.
- Använda Windows.

Kom ihåg att för att kunna ansluta till trådlösa nätverk måste den trådlösa radion slås på igen. Om du inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk, bekräfta att din radio är på med både maskinvaruknappen och knappen Aktivera trådlöst/Stäng av trådlöst i Intel(R) PROSet för trådlösa anslutningar.

Se Sätta på/stänga av den trådlösa radion för mer information.

Tillbaka till början

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar