Terug naar inhoudsopgave

# Draadloze netwerken - Overzicht

De technologie voor draadloze netwerken
Wat heb ik nodig om een draadloos netwerk te configureren?
Basisbegrippen voor draadloze netwerken

- Wat is een hulpprogramma voor het beheer van draadloze netwerken?
- Netwerknaam
- Profielen
- Beveiliging
- Een draadloos netwerk identificeren
- Een draadloos netwerk selecteren

Hoe schakel ik de radio in of uit?

## Over draadloze netwerken

In een draadloos netwerk (WLAN) worden computers met elkaar verbonden zonder gebruik van netwerkkabels. In een WLAN wordt een apparaat, genaamd een toegangspunt of draadloze router, gebruikt dat gegevens verzendt naar en ontvangt van compatibele computers via radiocommunicatie. Het toegangspunt of de draadloze router is een klein apparaat dat toegang biedt tot het WLAN en het internet. Via een WLAN kunnen computers bestanden, printers en de internetverbinding delen.

Bij het instellen van de draadloze adapter moet u de uitvoermodus voor het gewenste type draadloos netwerk kiezen. U kunt met de adapter Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN verbinding maken met andere draadloze apparaten die voldoen aan de 802.11-standaard voor draadloze netwerken. Hier vindt u de instructies die dit proces eenvoudig maken.

## Wat heb ik nodig om een draadloos netwerk te configureren?

Als u een draadloos netwerk wilt configureren, hebt u het volgende nodig:

- Een draadloze router.
- Een draadloze netwerkadapter (draadloze kaart) voor elke computer die u wilt verbinden met het draadloze netwerk (de adapter Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Als u via het WLAN toegang wilt hebben tot het internet, hebt u ook een breedbandverbinding met het internet nodig. U hebt daarvoor een breedbandmodem, zoals een kabel- of een DSL-modem, nodig.

## Basisbegrippen voor draadloze netwerken

Hier volgen enkele basisbegrippen die u moet kennen voor 802.11 WLAN's.

### Hulpprogramma voor het beheer van draadloze netwerken

Intel(R) PROSet/Wireless helpt u bij het beheer van de draadloze verbindingen. Het hulpprogramma kan u helpen bij het instellen van de draadloze verbindingen en bij het beheer van de verbindingen, dat wil zeggen het openen en sluiten van die verbindingen en het beheer van de beveiliging. Microsoft Windows Zero Configuration is een ander beheerprogramma voor draadloze netwerken. U kunt deze hulpprogramma's niet tegelijk gebruiken. De netwerkinstellingen die u opgeeft in het ene hulpprogramma, worden namelijk niet toegepast als het andere hulpprogramma de draadloze verbindingen beheert. We raden u daarom aan om één van de hulpprogramma's te selecteren voor het beheer van de draadloze verbindingen en bij die keuze te blijven.

Zie Verbinding maken met een netwerk voor meer informatie.

### Netwerknaam (SSID)

Voor elk draadloos netwerk (WLAN) wordt een unieke netwerknaam gebruikt voor de identificatie. Deze naam wordt de SSID (Service Set Identifier) genoemd. Als u de draadloze adapter instelt, moet u de SSID opgeven. Als u verbinding wilt maken met een bestaand WLAN, moet u de naam voor dat netwerk gebruiken. Als u uw eigen WLAN instelt, kunt u zelf een naam bedenken en deze op elke computer gebruiken. De naam mag maximaal 32 tekens lang zijn en mag cijfers en letters bevatten. De SSID of netwerknaam wordt toegewezen aan het toegangspunt of de draadloze router.

### Profielen

Voor het beheer van de verbinding van een computer met het WLAN kunt u een profiel gebruiken. Een profiel is een verzameling instellingen die bepalen hoe uw computer verbinding maakt met het WLAN. Deze instellingen (het profiel) worden opgeslagen op uw computer en worden gebruikt elke keer dat u verbinding maakt met dat WLAN. In het profiel staan alle netwerkgegevens en de beveiligingsinstellingen. Voor verschillende WLAN's moet u verschillende profielen aanmaken. Op uw computer moet er voor elk WLAN een profiel zijn dat de verbinding met dat WLAN beheert. Als u Intel(R) PROSet/Wireless gebruikt, worden de profielen voor uw computer weergegeven in de profiellijst. Vanuit het hoofdvenster van Intel(R) PROSet/Wireless kunt u profielen maken, bewerken en verwijderen.

### Beveiliging

Sommige WLAN's zijn open of onbeveiligde netwerken en sommige zijn beveiligde netwerken. Wanneer een WLAN beveiligd is, heeft niet iedereen toegang tot het netwerk. Er zijn verschillende niveaus en methoden voor de beveiliging. Met Intel(R) PROSet/Wireless kunt u eenvoudig een beveiligingsmethode instellen voor uw WLAN.

Voor de meeste beveiligingsmethoden voor WLAN's worden sleutels of wachtwoorden gebruikt. Op de computer waarmee toegang tot het netwerk wordt gezocht, moet de sleutel of het wachtwoord worden opgegeven. In een WLAN kan ook gebruik worden gemaakt van gegevenscodering. Voordat een computer gegevens verzendt, wordt in dat geval een geheime coderingssleutel gebruikt om de gegevens onleesbaar te maken. De ontvangende computer maakt gebruik van dezelfde sleutel om de gegevens te decoderen. Als u een verbinding maakt met een bestaand netwerk, moet u de coderingssleutel gebruiken die u van de beheerder van het draadloze netwerk hebt gekregen. Als u uw eigen netwerk instelt, kunt u zelf een sleutel bedenken en deze op elke computer gebruiken. Intel(R) PROSet/Wireless kan u daarbij helpen. De beveiligingsmethode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het WLAN, wordt opgeslagen in het profiel. Zie Beveiliging voor meer informatie.

### Een draadloos netwerk identificeren

Er zijn verschillende manieren om een draadloos netwerk te identificeren. Welke u moet gebruiken, is afhankelijk van de grootte en de componenten,

- Netwerknaam of Service Set Identifier (SSID): Identificeert het draadloos netwerk. Alle draadloze apparaten in het netwerk moeten dezelfde SSID gebruiken. Dit is waarschijnlijk de meest gebruikte methode.
- BSS (Basic Service Set): Bestaat uit twee of meer draadloze knooppunten of stations, die elkaar hebben herkend en die met elkaar kunnen communiceren.
- Broadcast-SSID: Een toegangspunt kan reageren op computers door testpakketten te verzenden met de broadcast-SSID. Als deze functie op het toegangspunt is ingeschakeld, kan elke computer via een draadloze verbinding worden gekoppeld aan het toegangspunt met behulp van een lege SSID (null-SSID).
- BSSID (Basic Service Set Identifier): Een unieke identificatie voor elk draadloos apparaat. De BSSID is het Ethernet MAC-adres van het apparaat.
- ESSID (Extended Service Set Identifier): Een speciaal type SSID dat wordt gebruikt voor het identificeren van een draadloos netwerk met toegangspunten.
- IBSS (Independent Basic Service Set): Een uitvoermodus in een 802.11-systeem die directe communicatie (zonder tussenkomst van een toegangspunt) tussen 802.11-apparaten mogelijk maakt.
- IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Een speciaal type SSID dat wordt gebruikt voor de identificatie van een netwerk van draadloze computers die direct met elkaar communiceren, zonder toegangspunten te gebruiken.

### Een draadloos netwerk selecteren

Draadloze netwerken kunnen met of zonder toegangspunten werken, afhankelijk van het aantal gebruikers in het netwerk. In de infrastructuurmodus worden toegangspunten gebruikt om draadloze computers in staat te stellen informatie te verzenden en te ontvangen. De draadloze computers verzenden informatie naar het toegangspunt, het toegangspunt ontvangt de informatie en stuurt die door naar andere computers. Het toegangspunt kan tevens een verbinding maken met een bekabeld netwerk of met het Internet. Meerdere toegangspunten kunnen aan elkaar worden gekoppeld, zodat het bereik een groot gebied kan beslaan.

In de ad-hoc modus (apparaat naar apparaat) worden geen toegangspunten gebruikt en kunnen de draadloze computers informatie rechtstreeks naar ander computers zenden. De ad-hocmodus is geschikt om computers in een thuisnetwerk of een klein bedrijfsnetwerk met elkaar te verbinden of om een tijdelijk draadloos netwerk op te zetten voor een vergadering.

## Hoe schakel ik de radio in of uit?

In sommige situaties zult u de radio van de draadloze adapter moeten uitschakelen. Het kan bijvoorbeeld verplicht zijn om de radio uit te schakelen aan boord van een vliegtuig. U kunt de radio ook uitschakelen om energie te besparen.

U kunt de radio op drie manieren in- en uitschakelen:

- Met de hardwareschakelaar voor de draadloze radio (is niet op alle computers beschikbaar).
- Met de knop Draadloze communicatie aan/uit in Intel(R) PROSet/Wireless.
- Met Windows.

Als u naderhand weer verbinding wilt maken met draadloze netwerken, moet u de draadloze radio weer inschakelen. Als u geen verbinding kunt maken met een draadloos netwerk, controleert u of de radio is ingeschakeld met zowel de hardwareschakelaar als de knop Draadloze communicatie aan/uit in Intel(R) PROSet/Wireless.

Zie De draadloze radio in- of uitschakelen voor meer informatie.

Terug naar boven

Terug naar inhoudsopgave

Voorwaarden voor het gebruik