Volver al índice

# Descripción de redes inalámbricas

Acerca de la tecnología de redes inalámbricas
¿Qué necesito para configurar una red inalámbrica?
Nociones básicas sobre las redes inalámbricas

- ¿Qué es una utilidad de gestión de redes inalámbricas?
- Nombre de la red
- Perfiles
- Seguridad
- Identificación de una red inalámbrica
- Seleccionar el Modo de una red inalámbrica

¿Cómo activo y desactivo mi aparato de radio?

## Acerca de las redes inalámbricas

Una red local inalámbrica (WLAN) conecta equipos entre sí sin la utilización de cables de red. En una WLAN, un dispositivo denominado punto de acceso o router inalámbrico envía datos a equipos compatibles y los recibe de ellos mediante comunicaciones de radio. El punto de acceso o router inalámbrico es un dispositivo pequeño que proporciona acceso a la WLAN y a Internet. Una WLAN permite compartir archivos o impresoras entre equipos, así como compartir la conexión a Internet.

Cuando se configura el adaptador inalámbrico, puede seleccionar el modo operativo para el tipo de red inalámbrica deseado. Puede utilizar el adaptador Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN para conectarse a otros dispositivos inalámbricos que cumplan con el estándar 802.11 para las redes inalámbricas. Aquí se proporcionan instrucciones para facilitar este proceso.

## ¿Qué necesito para configurar una red inalámbrica?

Para configurar una red inalámbrica, se necesita lo siguiente:

- Un router inalámbrico.
- Un adaptador de red inalámbrica (tarjeta inalámbrica) para cada equipo que desee conectar a la red inalámbrica (el adaptador Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Si desea tener acceso a Internet para la WLAN, también necesita un servicio de conexión a Internet de banda ancha como, por ejemplo, cable o DSL. Esto incluye un módem de banda ancha.

## Algunas cuestiones básicas acerca de las redes inalámbricas

A continuación presentamos algunos conceptos básicos que deben conocerse acerca de las WLAN 802.11.

### Utilidad de gestión de redes inalámbricas

Intel(R) PROSet/Wireless ayuda a gestionar las conexiones inalámbricas. Puede ayudarle inicialmente a configurar las conexiones inalámbricas y luego a gestionar fácilmente dichas conexiones, abriéndolas, cerrándolas y gestionando la seguridad como sea necesario. Microsoft Windows Zero Configuration es otro gestor de redes inalámbricas; no debería utilizar ambas herramientas a la vez. Esto se debe a que la configuración de red que ha creado con una utilidad no se aplica si la otra utilidad gestiona las conexiones inalámbricas. Es recomendable que elija una herramienta para gestionar las conexiones inalámbricas y se mantenga fiel a ella.

Consulte Conexión a una red si desea más información.

### Nombre de la red (SSID)

Cada red de área local inalámbrica (WLAN) utiliza un nombre de red único para identificarse. Este nombre también se denomina Identificador de conjunto de servicios (SSID). Al configurar el adaptador inalámbrico, debe especificarse el SSID. Si desea conectarse a una WLAN existente, debe utilizar el nombre de dicha red. Si configura su propia WLAN, puede crear su propio nombre y utilizarlo en cada equipo. El nombre puede tener hasta 32 caracteres y contener letras y números. El SSID o el nombre de red se asigna en el punto de acceso o router inalámbrico.

### Perfiles

Se utiliza un perfil para gestionar la conexión del equipo a una WLAN. Un perfil es una colección de ajustes que determina cómo se conecta el equipo a la WLAN. Estos ajustes (el perfil) se guardan en el equipo y se utilizan siempre que se establece conexión con esa WLAN. El perfil incluye toda la información de la red y los ajustes de seguridad. Se crean perfiles diferentes para WLAN distintas. Para su equipo, cada WLAN dispondrá de su propio perfil para gestionar la conexión con ella. Mediante Intel(R) PROSet/Wireless, los perfiles de su equipo se muestran en la lista de Perfiles. En la ventana principal de Intel(R) PROSet/Wireless puede crear, editar y eliminar perfiles.

### Seguridad

Algunas WLAN son redes abiertas o inseguras, mientras que otras son redes seguras. Una WLAN segura limita los usuarios que pueden tener acceso a la red. Hay varios niveles y métodos de seguridad. Intel(R) PROSet/Wireless puede ayudarle fácilmente a configurar un método de seguridad para su WLAN.

Los métodos de seguridad más comunes para las WLAN utilizan claves o contraseñas, de forma que un equipo que solicite acceso deberá proporcionar la clave o contraseña correcta para obtenerlo. Las WLAN también pueden utilizar sistemas de cifrado para codificar los datos. Con el cifrado, antes de transmitir los datos, un equipo utiliza una clave de cifrado secreta para cifrar los datos. El equipo receptor utiliza la misma clave para descifrar los datos. Si se conecta a una red existente, utilice la clave de cifrado existente proporcionada por el administrador de la red inalámbrica. Si configura su propia red, puede crear su propio nombre y utilizarlo en cada equipo. Intel(R) PROSet/Wireless puede ayudarle a llevarlo a cabo. El método de seguridad que utilice el equipo para obtener acceso a la WLAN se almacenará en el perfil. Consulte Seguridad si desea más información útil.

### Identificación de una red inalámbrica

Hay distintas maneras de identificar una red inalámbrica, dependiendo de su tamaño y de sus componentes:

- Nombre de la red o Identificador del conjunto de servicios (SSID): Identifica una red inalámbrica. Todos los dispositivos inalámbricos de la red deben utilizar el mismo SSID. Éste es, probablemente, el método más común.
- Conjunto de servicios básicos (BSS): Está formado por dos o más nodos inalámbricos o estaciones que se han reconocido entre sí y que han establecido comunicaciones
- SSID de difusión: Un punto de acceso puede responder a los equipos que envían paquetes de sondeo con el SSID de difusión. Si se activa esta función en el punto de acceso, cualquier usuario inalámbrico puede asociarse con el punto de acceso mediante el uso de un SSID en blanco o nulo.
- Identificador de conjunto de servicios básicos (BSSID): Identificador único para cada dispositivo inalámbrico. El BSSID es la dirección Ethernet MAC del dispositivo.
- Identificador de conjunto de servicios ampliados (ESSID): Es un caso particular de SSID que se utiliza para identificar una red inalámbrica que incluye puntos de acceso.
- Conjunto de servicios básicos independientes (IBSS): Es un modo de funcionamiento en un sistema 802.11 que permite la comunicación directa entre dispositivos 802.11 sin necesidad de establecer una sesión de comunicación con un punto de acceso.
- Identificador de conjunto de servicios básicos independientes (IBSSID): Es un caso particular de SSID que se utiliza para identificar una red de equipos inalámbricos configurada para comunicarse directamente con otra sin utilizar puntos de acceso.

### Seleccionar el Modo de una red inalámbrica

Las redes inalámbricas pueden funcionar con o sin puntos de acceso, dependiendo del número de usuarios de la red. El modo de infraestructura utiliza puntos de acceso para que los sistemas inalámbricos envíen y reciban información. Los equipos inalámbricos transmiten al punto de acceso, éste recibe la información y la vuelve a difundir a los demás equipos. El punto de acceso también puede conectarse a una red con cables o a la Internet. Varios puntos de acceso pueden trabajar en conjunto para ofrecer cobertura en áreas amplias.

El modo Entre dispositivos, también llamado Ad Hoc, trabaja sin puntos de acceso y permite a los equipos inalámbricos enviar información directamente a los demás equipos inalámbricos. El modo Ad Hoc puede utilizarse en equipos ubicados en una red en el hogar o una oficina pequeña, o bien para configurar una red inalámbrica temporal durante una reunión.

## ¿Cómo activo y desactivo mi aparato de radio?

Tendrá que desactivar (y activar) el aparato de radio del adaptador inalámbrico en diversas ocasiones. Por ejemplo, es posible que tenga que desactivar el aparato de radio cuando suba a un avión. También puede desactivarlo para conservar la energía restante en la batería.

Existen tres métodos para activar y desactivar el aparato de radio:

- Utilizar el conmutador de hardware de radio inalámbrica (es posible que no se encuentre en todos los equipos).
- Utilizar el botón Red inalámbrica activada/Red inalámbrica desactivada de Intel(R) PROSet/Wireless
- Utilizar Windows.

Recuerde que, para conectarse a redes inalámbricas, es preciso volver a activar el aparato de radio inalámbrica. Si no puede conectarse a una red inalámbrica, asegúrese de que el aparato de radio esté activado tanto en el interruptor de hardware como en el botón Red inalámbrica activada/Red inalámbrica desactivada de Intel(R) PROSet/Wireless.

Consulte Activar o desactivar la radio inalámbrica si desea más información.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad