Voltar ao índice

# Ferramenta do Administrador

Definir a palavra-passe de administrador
Definições da Ferramenta do Administrador
Pacotes de administrador
Perfis de administrador

- Persistente
- Ligação de pré-início de sessão/comum
- Perfis comuns
- Excluir redes
- Voice over IP (VoIP)

Definições da aplicação
Definições do adaptador
Software
Grupos de ID-A EAP-FAST
Tarefas de administrador

A Ferramenta do Administrador é utilizado pela pessoa com privilégios de administrador neste computador. Esta ferramenta é utilizada para configurar perfis comuns (partilhados), perfis de pré-início de sessão/comuns e perfis de ligação persistente. A Ferramenta do Administrador também pode ser utilizado por um departamento de tecnologias de informação para configurar definições dos utilizadores no software Intel(R) PROSet/Wireless e para criar pacotes de instalação personalizados para exportar para outros sistemas.

A Ferramenta do Administrador está localizada no menu 'Ferramentas' do Intel(R) PROSet/Wireless. Tem de ser seleccionado durante a instalação personalizada do software Intel(R) PROSet/Wireless, senão a funcionalidade não será apresentada no menu 'Ferramentas'.

## Definir a palavra-passe de administrador

Os utilizadores só podem modificar as configurações ou os perfis de Administrador se tiverem a palavra-passe para esta ferramenta. Quando aceder à Ferramenta do Administrador pela primeira vez, tem de introduzir uma palavra-passe. A palavra-passe não pode ter mais de 56 caracteres. As palavras-passe em branco não são permitidas.

NOTA: Se não souber a palavra-passe original, não há qualquer processo disponível para redefinir a palavra-passe.

1. Palavra-passe: Crie uma palavra-passe (56 caracteres no máximo).
2. Confirmar palavra-passe: Volte a introduzir a palavra-passe.
3. Clique em OK. Aparece a opção Abrir pacote de administrador.

Para alterar a palavra-passe existente:

1. Clique em Ferramenta do Administrador no menu 'Ferramentas'.
2. Clique em Alterar palavra-passe no formulário de introdução da palavra-passe.
3. Palavra-passe antiga: Introduza a palavra-passe existente.
4. Palavra-passe nova: Introduza a nova palavra-passe.
5. Confirmar palavra-passe: Volte a introduzir a nova palavra-passe.
6. Clique em OK para guardar a nova palavra-passe e aceder à Ferramenta do Administrador.

## Definições da Ferramenta do Administrador

Um administrador pode determinar onde são colocados os perfis de administrador na lista de perfis da Ferramenta do Administrador.

1. Na janela principal, clique em Ferramentas > Ferramenta do Administrador.
2. Quando a Ferramenta do Administrador estiver aberta, clique em Ferramentas > Definições.
   - Seleccione Inserir no topo para colocar sempre os perfis de administrador no topo da lista de perfis da Ferramenta do Administrador.
   - Seleccione Inserir no fim para colocar sempre os perfis de administrador no fundo da lista de perfis da Ferramenta do Administrador.
3. Clique em OK para fechar e voltar à Ferramenta do Administrador.

## Pacotes de administrador

Os pacotes de administrador são utilizados para guardar perfis administrativos e outras definições. Pode copiar ou enviar este ficheiro executável aos clientes na sua rede. Quando o executável for executado, o conteúdo é instalado e configurado no computador de destino.

Para criar um novo pacote:

1. No menu 'Ferramentas', clique em Ferramenta do Administrador.
2. Introduza a sua palavra-passe para aceder à Ferramenta do Administrador.
3. Pacote de administrador: Clique numa das seguintes opções para criar um novo pacote ou abrir um pacote existente.

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Criar um pacote Windows XP ou Windows 2000 | Crie um pacote que possa ser exportado para o computador de um utilizador que tenha o sistema operativo Microsoft Windows XP* ou Microsoft Windows 2000*. Este pacote permite a exportação de todos os perfis de pré-início de sessão/comuns e persistentes do tipo de autenticação 802.1X EAP.
> Criar um pacote Windows Vista | Crie um pacote que possa ser exportado para o computador de um utilizador que tenha o sistema operativo Windows Vista*. Este pacote apenas permite a exportação de perfis comuns EAP-TTLS e EAP-SIM.
> Abrir um pacote existente | Seleccione para procurar e abrir um pacote existente.

4. Clique em OK.
5. Configure as seguintes opções a serem incluídas no pacote:

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Perfis | Clique em Incluir perfis neste pacote. Os perfis podem ser partilhados com outros utilizadores.
> Definições da aplicação | Clique em Incluir definições da aplicação neste pacote. Especifique as definições da aplicação que deverão estar activadas.
> Definições do adaptador | Clique em Incluir definições do adaptador neste pacote. Especifique os valores iniciais para as definições do adaptador utilizadas neste computador.
> Software | Clique em Incluir software neste pacote. Defina os componentes do software que estão instalados neste computador. NOTA: Consulte Software para obter informação sobre como reduzir o tamanho do ficheiro executável 'Pacote de administrador'.
> Grupos de ID-A EAP-FAST | Clique em Incluir grupos de ID-A. Adicione um grupo de ID-A para suportar várias PACs de vários ID-As. NOTA: Esta funcionalidade não está disponível quando se cria um pacote de administrador para clientes Windows Vista.

6. Clique em Fechar.
7. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: O pacote actual foi alterado. Deseja guardar as alterações?
8. Clique em Sim. Guarde o ficheiro executável num directório no disco rígido local.
9. Clique em Guardar. O ficheiro é criado. NOTA: Isto pode demorar vários minutos.
10. Clique em Concluir para visualizar o conteúdo do pacote.
    - Clique em Aplicar este pacote a este computador se quiser utilizar a configuração do pacote no computador do administrador.
    - Copie o ficheiro executável para o computador de qualquer utilizador para instalar a configuração que foi guardada no pacote. Quando executar o ficheiro do pacote, trata-se de uma instalação silenciosa.
11. Clique em OK.

> NOTA: Também pode seleccionar Guardar pacote no menu Ficheiro para guardar o pacote.

> NOTA: Os perfis de administrador para o Windows Vista são armazenados no formato XML. Estes perfis são importados para um sistema Windows Vista através do Gestor de Políticas de Grupo.

Para editar um pacote:

1. Aceda à Ferramenta do Administrador.
2. Na página 'Abrir pacote de administrador', clique em Abrir um pacote existente para editar um pacote existente.
3. Clique em Procurar. Localize o ficheiro executável do pacote.
4. Clique em Abrir. Faça as actualizações necessárias nas definições do pacote.
5. Clique em Fechar.
6. Ser-lhe-á perguntado o seguinte: O pacote actual foi alterado. Deseja guardar as alterações?
7. Clique em Sim. Guarde o ficheiro executável num directório no disco rígido local.

> NOTA: Também pode seleccionar Abrir pacote no menu Ficheiro para editar um pacote de administrador.

## Perfis de administrador

Os perfis de administrador são propriedade do administrador da rede ou do administrador do computador e geridos pelos mesmos. Estes perfis são comuns ou partilhados por todos os utilizadores do computador. Contudo, os utilizadores finais não podem modificar estes perfis. Só podem ser modificados na Ferramenta do Administrador, que está protegido por palavra-passe.

Existem dois tipos de perfis de administrador: Persistente e Pré-início de sessão/comum. Também pode configurar definições de Voice over IP (VoIP) para exportar para uma aplicação de telefone.

NOTA: Para pacotes do Windows Vista, só é possível criar perfis comuns EAP-SIM e TTLS.

NOTA: Para o Windows Vista, o EAP-SIM não é suportado por tipos de perfis persistentes.

### Ligação persistente

Os perfis persistentes são aplicados durante o arranque ou sempre que alguém inicia sessão no computador. Terminada a sessão, o perfil persistente mantém uma ligação sem fios até o computador ser desligado ou um utilizador diferente iniciar sessão.

> NOTA: Não está disponível para pacotes do Windows Vista.

Pontos-chave da ligação persistente:

- Os seguintes tipos de perfis podem ser criados como perfis persistentes:
  - Todos os perfis que não requeiram autenticação 802.1X (por exemplo, autenticação aberta com encriptação WEP, autenticação aberta sem encriptação).
  - Todos os perfis com autenticação 802.1X que tenham as credenciais guardadas: LEAP ou EAP-FAST.
  - Perfis com definições de segurança que incluem a opção "Utilizar o seguinte nome do utilizador e palavra-passe".
  - Os perfis que utilizem o certificado do computador para autenticar.
  - Os perfis WPA*-Empresarial que não utilizem um certificado de utilizador.
  - Os perfis WPA-Pessoal.
- Os perfis persistentes são aplicados no arranque do sistema e após o término de sessão de um utilizador.

> NOTA: O Intel(R) PROSet/Wireless suporta certificados de computador. Contudo, não aparecem nas listagens de certificados.

Para criar um perfil persistente:

1. Clique em Incluir perfis neste pacote.
2. Clique em Persistente.
3. Clique em Adicionar para abrir as definições gerais.
4. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
5. Nome da rede sem fios (SSID): Introduza o nome da sua rede sem fios.
6. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionado por predefinição.
7. Tipo de perfil do administrador: Persistente: Activar quando não existem utilizadores com a sessão iniciada está seleccionado.
8. Clique em Seguinte.
9. Clique em Segurança empresarial para abrir as definições de segurança. Consulte TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST para obter informações sobre a configuração de segurança 802.1X.
10. Clique em OK.

### Ligação de pré-início de sessão

Os perfis de pré-início de sessão/comuns são aplicados antes do início de sessão de um utilizador. Se o suporte de início de sessão único estiver instalado, a ligação é efectuada antes da sequência de início de sessão do Windows (pré-início de sessão/comum).

> NOTA: Não está disponível para pacotes do Windows Vista.

Se o suporte de início de sessão único não estiver instalado, o perfil é aplicado assim que a sessão do utilizador ficar activa. Os perfis de pré-início de sessão/comuns aparecem sempre no topo da lista de perfis. Os utilizadores podem definir as prioridades dos perfis que criaram, mas não podem alterar as prioridades dos perfis de pré-início de sessão/comuns. Dado que estes perfis surgem no topo da lista de perfis, o Intel(R) PROSet/Wireless tenta automaticamente estabelecer a ligação primeiro aos perfis de administrador antes de quaisquer perfis criados por utilizadores.

> NOTA: Só os administradores podem criar ou exportar perfis de pré-início de sessão/comuns.

Os pontos-chave da ligação de pré-início de sessão:

- A ligação de pré-início de sessão só está activa no início de sessão no Windows.
- Os seguintes tipos de perfis podem ser criados como perfis de pré-início de sessão/comuns:
  - Os perfis 802.1X PEAP, TTLS ou EAP-FAST que utilizem as credenciais "Utilizar o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão do Windows" ou "Utilizar o seguinte nome do utilizador e palavra-passe" ao configurarem as definições de segurança do perfil.
  - Os perfis LEAP que utilizam as credenciais "Pedir nome de utilizador e palavra-passe" ao configurarem as definições de segurança do perfil.
  - Os perfis 802.1X PEAP ou TTLS com certificados de utilizador ou de computador (o utilizador tem de ter direitos administrativos para utilizar os certificados de computador).
  - Os perfis TLS que utilizam certificados digitais para verificar a identidade de um cliente e de um servidor.
  - Os perfis EAP-SIM que utilizam um cartão SIM (Subscriber Identity Module) para validar as suas credenciais junto da rede.
  - Todos os perfis não 802.1X (aberta e WEP) comuns ou baseados no utilizador.
- Um perfil de pré-início de sessão/comum é aplicado no momento de início de sessão no Windows do utilizador.

#### Estado da ligação de pré-início de sessão/comum

O suporte de perfis de pré-início de sessão/comuns é instalado durante uma instalação Personalizada do software Intel(R) PROSet/Wireless. Consulte Instalar e desinstalar a funcionalidade de início de sessão único para obter mais informações.

> NOTA: Se as funcionalidades de início de sessão único ou de ligação de pré-início de sessão não estiverem instaladas, um administrador pode, ainda assim, criar perfis de pré-início de sessão/comuns para exportar para o computador de um utilizador.

A seguinte secção descreve como funciona a funcionalidade da ligação de pré-início de sessão a partir do arranque do sistema. Parte-se do princípio de que existe um perfil guardado. Esse perfil guardado tem definições de segurança válidas assinaladas como "Utilizar o nome do utilizador e a palavra-passe de início de sessão do Windows" que são aplicadas no momento do início de sessão no Windows.

1. Após o arranque do sistema, introduza o domínio, nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão no Windows.
2. Clique em OK. A página de estado do perfil de pré-início de sessão/comum mostra o progresso da ligação à rede. Após a ligação da placa sem fios ao ponto de acesso da rede, a página de estado fecha-se e o utilizador do Windows inicia a sessão.
   - Se o ponto de acesso correspondente rejeitar as suas credenciais durante a ligação de pré-início de sessão/comum, ser-lhe-ão pedidas as suas credenciais de utilizador.
   - Introduza as suas credenciais.
   - Clique em OK. O perfil é aplicado e a página de estado mostra o progresso da ligação até ter iniciado a sessão no Windows.
   - Clique em Cancelar na página das credenciais para seleccionar outro perfil.

> NOTA: Um certificado de utilizador só pode ser acedido por um utilizador autenticado no computador. Assim sendo, o utilizador deve iniciar a sessão no computador uma vez (utilizando uma ligação com fios, perfil alternativo ou início de sessão local) antes de utilizar um perfil de pré-início de sessão/comum que efectue a autenticação com um certificado de utilizador.

Quando terminar a sessão, qualquer ligação sem fios existente é desligada e é aplicado um perfil persistente (se houver um). Em determinadas circunstâncias, é desejável manter a ligação actual (por exemplo, se dados específicos do utilizador tiverem de ser transferidos para o servidor após o fim da sessão ou quando perfis de roaming são utilizados).

Para obter esta funcionalidade, crie um perfil que esteja assinalado como pré-início de sessão/comum e como persistente. Se esse perfil estiver activo quando o utilizador terminar a sessão, a ligação mantém-se.

Para criar um perfil de pré-início de sessão/comum:

1. Clique em Incluir perfis neste pacote.
2. Clique em Pré-início de sessão/Comum.
3. Clique em Adicionar para abrir as definições gerais.
4. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
5. Nome da rede sem fios (SSID): Introduza o identificador da rede.
6. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionado por predefinição.
7. Tipo de perfil do administrador: Pré-início de sessão/Comum: Activo quando o utilizador tiver a sessão iniciada. Este perfil é partilhado por todos os utilizadores. Este tipo de perfil já está seleccionado.
8. Clique em Seguinte.
9. Clique em Avançadas para abrir as definições avançadas. Utilize as definições avançadas para definir o seguinte:

Nome | Descrição
--- | ---
Ligação automática | Automática: (Predefinição): Seleccione para que o Intel(R) PROSet/Wireless estabeleça a ligação automaticamente a este perfil quando estiver dentro do alcance. A pedido: Seleccione para evitar a ligação automática de um perfil quando a rede estiver dentro do alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma ligação sem fios e o utilizador não quis estabelecer a ligação automaticamente quando esteve dentro do alcance. NOTA: Não está disponível para perfis comuns de administrador para o Vista.
Ponto de acesso obrigatório | Seleccione para associar a placa sem fios a um ponto de acesso específico. Força a placa sem fios a estabelecer a ligação a um ponto de acesso utilizando um endereço MAC específico. Introduza o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimais. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Esta funcionalidade não está disponível quando o modo de funcionamento ad hoc é utilizado. Limpar: Clique para limpar o endereço actual.
Protecção por palavra-passe | Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres). NOTA: Não está disponível para perfis comuns de administrador para o Vista.
Inicialização da aplicação | Inicia automaticamente um ficheiro batch, um ficheiro executável ou um script sempre que estabelecer a ligação ao perfil. Por exemplo, inicie uma sessão VPN (rede privada virtual) automaticamente sempre que um utilizador estabelecer a ligação a uma rede sem fios.
Formato do nome do utilizador | Um administrador pode seleccionar o formato do nome do utilizador para o servidor de autenticação. As opções são: utilizador (predefinido) utilizador@domínio utilizador@domínio.com DOMÍNIO\utilizador NOTA: Formato do nome do utilizador só está disponível nas definições avançadas na 'Ferramenta do Administrador'. Não está disponível ao criar um perfil de utilizador a partir do assistente de criação de perfis sem fios Intel(R) PROSet/Wireless. Esta definição não se aplica a certificados de computador.

10. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
11. Clique em Segurança empresarial para abrir as definições de segurança. Consulte EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP ou EAP-FAST para obter informações sobre a configuração de segurança 802.1X.
12. Clique em OK para guardar o perfil e adicioná-lo à lista de perfis de administrador.

> NOTA: Se uma ligação persistente já estava estabelecida, um perfil de pré-início de sessão/comum é ignorado a menos que o perfil esteja configurado com ambas as opções de ligação: pré-início de sessão/comum e persistente.

### Perfis comuns

Os perfis comuns são aplicados através do Gestor de Políticas de Grupo. Os seguintes tipos de perfis podem ser criados como perfis comuns:

- Os perfis 802.1X TTLS que utilizam as credenciais "Pedir cada vez que ligar" ou "Utilizar o seguinte" ao configurarem as definições de segurança do perfil.
- Os perfis 802.1X TTLS com certificados de utilizador ou de computador (o utilizador tem de ter direitos administrativos para utilizar os certificados de computador).
- Os perfis EAP-SIM que utilizam um cartão SIM (Subscriber Identity Module) para validar as suas credenciais junto da rede.

Para criar um perfil comum:

1. Clique em Incluir perfis neste pacote (predefinição).
2. Clique em Comum.
3. Clique em Adicionar para abrir as definições gerais.
4. Nome do perfil: Introduza um nome de perfil descritivo.
5. Nome da rede sem fios (SSID): Introduza o identificador da rede.
6. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionado por predefinição.
7. Clique em Seguinte.
8. Clique em Avançadas para abrir as definições avançadas. Utilize as definições avançadas para definir as seguintes definições opcionais:

Nome | Descrição
--- | ---
Ligação automática | Automática: (Predefinição): Seleccione para que o Intel(R) PROSet/Wireless estabeleça a ligação automaticamente a este perfil quando estiver dentro do alcance. A pedido: Seleccione para evitar a ligação automática de um perfil quando a rede estiver dentro do alcance. Por exemplo, se houver um custo para uma ligação sem fios e o utilizador não quis estabelecer a ligação automaticamente quando esteve dentro do alcance. NOTA: Não está disponível para perfis comuns de administrador para o Vista.
Ponto de acesso obrigatório | Seleccione para associar a placa sem fios a um ponto de acesso específico. Força a placa sem fios a estabelecer a ligação a um ponto de acesso utilizando um endereço MAC específico. Introduza o endereço MAC do ponto de acesso (BSSID); 48 bits, 12 dígitos hexadecimais. Por exemplo, 00:06:25:0E:9D:84. Esta funcionalidade não está disponível quando o modo de funcionamento ad hoc é utilizado. Limpar: Clique para limpar o endereço actual.
Protecção por palavra-passe | Palavra-passe de protecção deste perfil (máximo de 10 caracteres). NOTA: Não está disponível para perfis comuns de administrador para o Vista.
Inicialização da aplicação | Inicia automaticamente um ficheiro batch, um ficheiro executável ou um script sempre que estabelecer a ligação ao perfil. Por exemplo, inicie uma sessão VPN (rede privada virtual) automaticamente sempre que um utilizador estabelecer a ligação a uma rede sem fios.
Formato do nome do utilizador | Um administrador pode seleccionar o formato do nome do utilizador para o servidor de autenticação. As opções são: utilizador (predefinido) utilizador@domínio utilizador@domínio.com DOMÍNIO\utilizador NOTA: Formato do nome do utilizador só está disponível nas definições avançadas na 'Ferramenta do Administrador'. Não está disponível ao criar um perfil de utilizador a partir do assistente de criação de perfis sem fios Intel(R) PROSet/Wireless. Esta definição não se aplica a certificados de computador.

9. Clique em OK para fechar as definições avançadas.
10. Clique em Segurança empresarial para abrir as definições de segurança. Consulte EAP-SIM ou TTLS para obter informação sobre a configuração de segurança 802.1X.
11. Clique em OK para guardar o perfil e adicioná-lo à lista de perfis de administrador.

### Excluir redes

Os administradores podem designar redes a serem excluídas da ligação. Uma vez excluída a rede, apenas o administrador pode remover a rede da lista de exclusões. A rede excluída é apresentada na 'Gestão da lista de exclusão' do Intel(R) PROSet/Wireless.

> NOTA: Não está disponível para pacotes do Windows Vista.

Para excluir uma rede:

1. Clique em Incluir perfis neste pacote.
2. Clique em Excluir.
3. Clique em Adicionar para abrir a janela 'Excluir rede (SSID)'.
4. Nome da rede: Introduza o nome da rede que pretende excluir.
5. Clique em OK para adicionar o nome da rede à lista.

Para remover uma rede da exclusão:

1. Seleccione o nome da rede na lista de exclusões.
2. Clique em Remover. A rede é eliminada da lista.

### Ligação por Voice over IP (VoIP)

O software Intel(R) PROSet/Wireless suporta aplicações de telefone de terceiros com VoIP. As aplicações de terceiros com VoIP suportam codecs de voz. Os codecs costumam proporcionar uma capacidade de compressão para poupar largura de banda da rede. O software Intel(R) PROSet/Wireless suporta as seguintes normas codec da ITU (International Telecommunications Union):

> Codec | Algoritmo
> ITU G0,711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G0,722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G0,723 | Codificador de várias velocidades
> ITU G0,726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G0,727 | ADPCM de velocidade variável
> ITU G0,728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Um administrador pode exportar definições de VoIP para configurar várias velocidades de dados codec e velocidades de fotogramas para melhorar a qualidade da voz nas transmissões VoIP.

Para configurar definições de VoIP:

> NOTA: Certifique-se de que Voice over IP não está desactivada nas Definições da aplicação da Ferramenta do Administrador. É uma predefinição.

1. Clique em Incluir perfis neste pacote.
2. Clique em VoIP.
3. Clique em Adicionar para abrir a página Criar perfis VoIP.
4. Seleccione a largura de banda do codec, a utilização de aplicações e a velocidade de fotogramas. Para dados de voz:

> G711 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 64kbps
> G722 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 64kbps
> G723 tem uma velocidade de fotogramas de 30ms com uma taxa de bits de 5,3kbps ou 6,4kbps
> G726-32 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 32kbps
> G728 tem uma velocidade de fotogramas de 2,5ms com uma taxa de bits de 16kbps
> G729 tem uma velocidade de fotogramas de 10ms com uma taxa de bits de 10kbps

> Seleccione os parâmetros dos menus pendentes.

> Codec | Utilização | Velocidade de fotogramas
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | Voz interactiva Audioconferência Dados de voz Vídeo Transmissão de áudio em sequência | 20 30

5. Clique em OK para voltar à lista de perfis.
6. Clique em Fechar para guardar as definições do perfil num pacote.

## Definições da aplicação

Um administrador pode escolher o nível de controlo que os utilizadores têm sobre as suas ligações de rede sem fios.

Para configurar as definições da aplicação:

1. Clique em Incluir definições da aplicação neste pacote.
2. Active ou desactive cada definição indicada na tabela abaixo.

Nome | Pacotes do Windows XP/2000 | Pacotes do Windows Vista | Descrição
--- | --- | --- | ---
Autenticação 802.1X |  |  | Permita a um utilizador criar ou estabelecer ligações a perfis que suportem diferentes tipos EAP de autenticação de 802.1X. Seleccione os tipos EAP de autenticação 802.1X que pretende activar no computador de um utilizador: EAP SIM, EAP LEAP, EAP TLS, EAP TTLS, EAP PEAP, EAP FAST.
AAA em Controlo |  |  | Notificar quando outra aplicação utiliza a placa sem fios.
Ferramenta do Administrador |  |  | Desactive o acesso Ferramenta do Administrador no computador do utilizador.
Arranque automático da aplicação |  |  | Seleccione para iniciar automaticamente um ficheiro batch, ficheiro executável ou script quando um determinado perfil estabelecer a ligação à rede. Por exemplo, iniciar uma sessão VPN (rede privada virtual) automaticamente sempre que um utilizador estabelece a ligação a uma rede sem fios.
Alternar entre ligar e desligar aplicação de rádio |  |  | Permite a uma aplicação de terceiros desactivar o interruptor de ligar e desligar sem fios do Intel(R) PROSet/Wireless.
CCXv4 EAP-FAST |  |  | Seleccione Activar CCXv4 para activar as funcionalidades da versão 4 das 'Extensões compatíveis com a Cisco' (CCXv4) para perfis EAP-FAST. NOTA: A funcionalidade Grupos de ID-A EAP-FAST na Ferramenta do Administrador não está disponível se as CCXv4 não estiverem activadas. Seleccione qual dos seguintes pedidos deverá activar ou desactivar no computador de um utilizador para o aprovisionamento de PACs EAP-FAST: Desligar mensagens e avisos para fornecimento não autenticado: Opção para desligar pedidos e avisos para o aprovisionamento automático de PACs se não houver uma PAC ou se não houver uma PAC que corresponda ao ID-A enviado pelo servidor ao qual está ligada. Desligar mensagens quando mudar de servidor predefinido (ID-A): Opção para desligar pedidos quando um cliente detecta um servidor que já tenha aprovisionado uma PAC, mas que não esteja actualmente seleccionado como o servidor predefinido. Desligar fornecimento não autenticado depois do fornecimento de PAC: Opção para desligar automaticamente o aprovisionamento automático depois de uma PAC para esse ID-A ter sido aprovisionada. NOTA: Esta funcionalidade não é instalada através de um Pacote de Administrador quando o computador de um utilizador tem uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Colocar credenciais em cache |  |  | Seleccione para guardar credenciais após o início de sessão de um utilizador. Se a ligação sem fios se desligar temporariamente, as credenciais guardadas são utilizadas no momento da nova ligação. As credenciais são limpas quando o utilizador terminar a sessão. NOTA: Se forem limpas, a opção Pedir cada vez que ligar deixa de estar disponível ao criar perfis.
Dispositivo para dispositivo (ad hoc) |  |  | Active ou desactive a opção que determina se o utilizador pode criar perfis de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou aderir a redes de dispositivo para dispositivo (ad hoc). Seleccione uma das seguintes opções para activar ou desactivar a capacidade de o utilizador poder ligar a redes de dispositivo para dispositivo: Activar ligação em rede de dispositivo para dispositivo Activar apenas ligação em rede segura de dispositivo para dispositivo Desactivar ligação em rede de dispositivo para dispositivo Seleccione para permitir ao utilizador configurar perfis com definições (ad hoc) de dispositivo para dispositivo ou impedir a configuração de perfis (ad hoc) de dispositivo para dispositivo. Mostrar definições da aplicação de dispositivo para dispositivo Ocultar definições da aplicação de dispositivo para dispositivo Para remover o modo de funcionamento (ad hoc) de dispositivo para dispositivo das definições gerais dos perfis sem fios, seleccione Desactivar ligação em rede de dispositivo para dispositivo e Ocultar definições da aplicação de dispositivo para dispositivo. Isto impede um utilizador de criar perfis que suportem uma rede (ad hoc) de dispositivo para dispositivo.
Importar e exportar |  |  | Seleccione para importar ou exportar perfis para e a partir do computador de um utilizador. A activação permite a importação automática de perfis de utilizador quando copiados para uma pasta de importação automática.
Manter a ligação |  |  | Seleccione para ocultar a opção 'Manter a ligação' nas definições avançadas de 'Criar perfil sem fios'. A opção 'Manter a ligação' mantém a ligação sem fios com um perfil de utilizador depois de terminada a sessão. NOTA: A opção 'Manter a ligação' pode ser utilizada com o cliente VPN da Nortel quando este estiver configurado com a definição Logoff on Connect.
Alternar entre ligar e desligar mensagem de rádio |  |  | Permite a uma aplicação de terceiros notificar o utilizador de que o interruptor de ligar e desligar sem fios do Intel(R) PROSet/Wireless está desactivado.
Coexistência do Microsoft Windows XP |  |  | Seleccione Activar a Configuração Nula Sem Fios da Microsoft e Intel(R) PROSet/Wireless para coexistirem neste sistema. Activar esta opção para permitir que a Configuração Nula Sem Fios da Microsoft e Intel(R) PROSet/Wireless existam juntas neste sistema. Quando seleccionar esta opção, previne que o serviço de configuração nula de rede sem fios do Microsoft Windows XP* seja desactivado quando o Intel(R) PROset/Wireless for activado. NOTA: Esta definição não se aplica ao cliente Microsoft Windows Vista.
Ligação persistente |  |  | Seleccione Garantir que a ligação persistente e as políticas do computador são actualizadas antes de o utilizador iniciar a sessão. NOTA: A actualização das políticas poderá atrasar o ecrã do início de sessão até 2 minutos.
Modo de pré-início de sessão da Cisco |  |  | Activar o Modo Cisco durante a ligação de pré-início de sessão/comum. Os pontos de acesso da Cisco têm capacidade para suportar vários nomes de redes sem fios (SSIDs), mas apenas transmitir um. Para estabelecer a ligação a este tipo de ponto de acesso, é feita uma tentativa de estabelecer a ligação a cada perfil. A isto se chama 'Modo Cisco'. NOTA: A ligação de pré-início de sessão/comum poderá aumentar o tempo de ligação.
Conectividade dos perfis |  |  | Seleccionar o nível de conectividade dos perfis no computador de um utilizador. Desactivar comutação de perfis de utilizadores. Os utilizadores só podem ligar com o primeiro perfil de pré-início de sessão/comum ou apenas com perfis de pré-início de sessão/comuns. Permitir ao utilizador ligar a todos os perfis de administrador Permitir ao utilizador ligar ao primeiro perfil de administrador
Nível de segurança |  |  | Seleccione o nível de segurança no computador do utilizador. Os utilizadores apenas se podem ligar a perfis com este nível de segurança. Se clicar nesta caixa de verificação, permite que o seguinte controlo seja ligado ou desligado. Permitir ao utilizador ligar a redes apenas com o nível de segurança pessoal. NOTA: Não está disponível para pacotes do Windows Vista.
Notificação de pasta partilhada |  |  | Seleccione a definição para a notificação de pasta partilhada no computador do utilizador. Seleccione para remover pastas partilhadas automaticamente quando ligado a uma rede não segura Desactivar esta notificação Notificar quando ligado a uma rede não segura (predefinição).
Início de sessão único |  |  | Seleccione os tipos de perfil de administrador que estão activados no computador do utilizador. Ligação persistente: Os perfis estão activos durante o arranque e quando não nenhum utilizador iniciou a sessão no computador. Ligação de pré-início de sessão/comum: Os perfis estão activos assim que o utilizador iniciar a sessão no computador. Os perfis comuns são activados se as funcionalidades de pré-início de sessão/comuns não estiverem instaladas no computador do utilizador. Os perfis comuns estão activos após o início de sessão do utilizador e quando a sessão se tornar activa. Os perfis persistentes e de pré-início de sessão/comuns são colocados no topo da lista de perfis do utilizador. Não podem ser alterados ou eliminados por um utilizador.
Informação de suporte |  |  | Especificar a informação de suporte apresentada na caixa Acerca de do software Intel(R) PROSet/Wireless. URL de suporte: Introduza o Web site do centro de suporte ao qual pretende que os seus clientes acedam para obter suporte técnico. Número de telefone de suporte: Introduza o número de telefone que pretende que os seus clientes utilizem para obter suporte técnico.
Voz por IP |  |  | Activa uma aplicação de software de terceiros para utilizar a aplicação VoIP no computador de um utilizador. A predefinição activa esta funcionalidade. NOTA: Esta funcionalidade não é instalada através de um Pacote de Administrador quando o computador de um utilizador tem uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Gestor do Wi-Fi* |  |  | Seleccione o gestor de Wi-Fi* que controla as ligações sem fios do utilizador. Utilize o gestor de Wi-Fi que iniciou a sessão previamente ou permita que cada utilizador seleccione o seu gestor de Wi-Fi preferido. Permitir a todos os utilizadores alternarem entre a configuração Intel(R) PROSet/Wireless e a Configuração nula sem fios do Microsoft Windows XP após o início da sessão. O gestor de Wi-Fi no início da sessão é determinado pelo gestor de Wi-Fi activo quando o último utilizador terminou a sessão.
Wi-Fi Protected Setup* |  |  | O software Intel(R) PROSet/Wireless pode ser configurado para funcionar como agente de registo para pontos de acesso suportados pela norma Wi-Fi Protected Setup*. O agente de registo transfere a chave ou palavra-passe do ponto de acesso em segurança, seja automática ou manualmente, com uma unidade flash USB ou outro dispositivo externo. Activar o registo de outros dispositivos (predefinição). Ocultar a definição 'Activar registo do dispositivo'. Seleccione para activar o Intel(R) PROSet/Wireless para registar outros dispositivos. Além disso, opte por ocultar a definição 'Activar registo do dispositivo' nas 'Definições da aplicação' do Intel(R) PROSet/Wireless para bloquear a alteração das definições ao utilizador.
Preferências do Visualizador do registo de eventos sem fios |  |  | Seleccione onde pretende guardar o ficheiro de registo do Visualizador do registo de eventos sem fios do Intel Wireless Troubleshooter. Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique em Ferramentas > Intel Wireless Troubleshooter. No Intel Wireless Event Viewer, clique em Ficheiro > Definições para abrir as Definições do Visualizador de eventos sem fios. Se já não estiver activado, clique em Enable Logging. Especifique a pasta predefinida para ficheiros de registo guardados: A localização predefinida é Os meus documentos. Clique em Procurar para localizar uma nova localização da pasta. Nome do ficheiro: O nome do ficheiro é o nome predefinido do computador. Tamanho máximo: Introduza o tamanho do ficheiro em kilobytes (KB). Clique em OK para fechar e aplicar as novas alterações. Clique em Cancelar para fechar sem aplicar quaisquer alterações. Se quiser que o ficheiro de registo seja copiado para um local de arquivos após um determinado número de dias: Clique em Copiar o ficheiro de registo para outro local. Percurso de destino: Introduza o local onde pretende armazenar os ficheiros. Frequência (dias): Seleccione a frequência com que pretende que os ficheiros sejam movidos para a pasta de destino.
Sem fios activado/desactivado |  |  | Controle o rádio sem fios. Sem alteração: O rádio não é ligado nem desligado. Desligar rádio sem fios: O perfil desliga o rádio. Ligar rádio sem fios: O perfil liga o rádio. Desactivar a selecção de activação/desactivação do sem fios: Seleccione para evitar que um utilizador aceda ao controlo Sem fios ligado/desligado na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless ou no menu da barra de tarefas. O utilizador é notificado de que A funcionalidade é desactivada pelo administrador se tentar ligar ou desligar o controlo do rádio. Adicionar uma selecção de activação/desactivação do rádio 802.11a: Seleccione para permitir ao utilizador ligar/desligar o rádio 802.11a separadamente do rádio 802.11b/g. Se seleccionar esta opção, a opção Desactivar a selecção de activação/desactivação do rádio 802.11a torna-se disponível. Seleccione esta opção para mostrar o controlo de activação/desactivação do rádio 802.11a, mas desactive-o. Isto permite dar ao utilizador um controlo individual sobre os rádios. Depois de instalada esta funcionalidade no computador, siga as instruções abaixo para ligar ou desligar o controlo do rádio 802.11a. Para desligar o rádio 802.11a: Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique no botão Sem fios ligado. Aparece a lista de opções de rádio. Seleccione Rádio 802.11a desligado. O rádio 802.11a está agora inactivo. Para ligar o rádio 802.11a: Na janela principal do Intel(R) PROSet/Wireless, clique no botão Rádio 802.11a desligado. Aparece a lista de opções de rádio. Seleccione Sem fios ligado. O rádio 802.11a está agora activo. NOTA: Esta opção Adicionar uma selecção de activação/desactivação do rádio 802.11a só está disponível para placas sem fios que suportem 802.11a, 802.11b e 802.11g. Esta funcionalidade não é instalada através de um Pacote de Administrador quando o computador do utilizador tem uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Fechar | Fecha a Ferramenta do Administrador.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Definições do adaptador

Para configurar as definições do adaptador:

1. Clique em Incluir definições do adaptador neste pacote.
2. Para cada definição indicada na tabela abaixo, seleccione uma das seguintes opções:
   - Utilizar valor predefinido: Repõe a predefinição no computador do utilizador.
   - Sem alteração: Mantém o valor seleccionado pelo utilizador. O administrador decide não impor todas as definições no computador do utilizador. O utilizador pode alterar as definições do adaptador a partir do menu 'Avançadas' do Intel(R) PROSet/Wireless.
   - Seleccionar o valor: O administrador selecciona o valor que deverá ser utilizado no computador do utilizador.

Nome | Descrição
--- | ---
802.11n Largura do canal | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Auto ou 20Mhz. Auto é a predefinição. NOTA: Esta definição só está disponível se a placa for uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN.
Modo 802.11n | A norma 802.11n baseia-se nas normas 802.11X anteriores adicionando múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, multiple-input multiple-output). O MIMO aumenta a produtividade dos dados para melhorar a velocidade de transferência. Seleccione Activado ou Desactivado para definir o modo 802.11n da placa. 'Activado' é a predefinição. NOTA: Esta definição só está disponível se a placa for uma ligação WiFi sem fios Intel(R) 4965AGN. NOTA: Para alcançar taxas de transferência superiores a 54 Mbps em ligações 802.11n, a definição de segurança WPA2-AES tem de estar seleccionada. Pode seleccionar nenhuma segurança (Nenhum) para permitir a configuração e a resolução de problemas da rede. Um administrador pode activar ou desactivar o suporte do modo de produtividade elevada para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras bandas ou problemas de compatibilidade.
Canal Ad hoc | Não é necessário alterar o canal se os restantes computadores da rede (ad hoc) de dispositivo para dispositivo não utilizarem um canal diferente do canal predefinido. Valor: Seleccione o canal de funcionamento permitido na lista. 802.11b/g: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11a (5 GHz).
Gestão de energia ad hoc | Defina funcionalidades de poupança de energia para redes de dispositivo para dispositivo (ad hoc). Desactivar: Seleccione quando estabelecer a ligação a redes ad hoc que contêm estações que não suportam a gestão de energia ad hoc. Máxima poupança de energia: Seleccione para optimizar a vida útil da bateria. Ambiente ruidoso: Seleccione para optimizar o desempenho ou a ligação com vários clientes. NOTA: Esta funcionalidade não é instalada através de um Pacote de Administrador quando o computador de um utilizador tem uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Modo QoS Ad Hoc | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. A QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa LAN sem fios com base na classificação do tráfego. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance*. Quando o WMM está activado, a placa utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi. WMM activado (Predefinição) WMM desactivado NOTA: Esta funcionalidade não é instalada através de um Pacote de Administrador quando o computador de um utilizador tem uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG ou uma ligação de rede Intel(R) PRO/Wireless 2200BG.
Protecção do modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b e 802.11g. O RTS/CTS (pedir para enviar/limpar para enviar) deve ser utilizado num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. O CTS-to-self pode ser utilizado para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros.
Gestão de energia | Gestão de energia: Permite a selecção de um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador. O controlo de deslize das definições do adaptador sem fios define o equilíbrio entre a fonte de alimentação e a bateria do computador. Seleccione um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho da placa. PSP - Modo de poupança de energia CAM - Modo constantemente acordado Seleccione um dos níveis do modo de poupança de energia: PSP CAM: A placa cliente está continuamente ligada à corrente. Nível 1 de PSP: PSP definido com a máxima potência. Níveis 2-4 de PSP: PSP definido para maximizar a potência. Nível 5 de PSP: PSP definido para maximizar a vida útil da bateria. PSP Auto: A predefinição é o Nível 6 de PSP: Equilibra entre consumo de energia e vida útil da bateria. NOTA: A diminuição do consumo de energia varia com base nas definições da infra-estrutura.
Modo de preâmbulo | Altera a definição do comprimento de introdução recebido pelo ponto de acesso durante uma ligação inicial. Utilize sempre um comprimento de introdução comprido para estabelecer a ligação a um ponto de acesso. A introdução de transmissão automática permite a detecção automática da introdução. Se suportada, deve ser utilizada a introdução curta. Caso contrário, utilize a introdução comprida (introdução de transmissão comprida). NOTA: Esta funcionalidade não é instalada através de um Pacote de Administrador quando o computador do utilizador tem uma ligação à rede Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG.
Agressividade do roaming | Defina quão agressivamente o cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso. Clique em Utilizar valor predefinido para equilibrar entre a fixação e o desempenho do roaming ou seleccione um valor na lista. Valores: 0: Sem roaming: O seu cliente sem fios está fixo. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso. 1-3: Permitir o roaming. 2: Predefinição: Equilibra entre a fixação e o desempenho do roaming. Clique em Utilizar valor predefinido para seleccionar. 4: Máximo de roaming.
Melhoria da produtividade | Altere o valor do controlo de aumento de pacotes. Activar: Seleccione para activar a melhoria da produtividade. Desactivar: (Predefinição) - Seleccione para desactivar a melhoria da produtividade.
Potência de transmissão | A diminuição do nível da potência de transmissão reduz a cobertura de rádio. Definição predefinida: Definição de potência mais alta. Valores: Tx mínima: Mais baixa: Cobertura mínima: Defina a placa com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite-lhe expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduza a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos. Nível Tx 1, Nível Tx 2, Nível Tx 3: Definir de acordo com os requisitos de cada país. Tx máxima: Mais alta: Cobertura máxima: Defina o adaptador com o nível máximo de potência de transmissão. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio limitados. NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível, ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais este rádio partilha o espectro de rádio. NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou de rede (infra-estrutura).
Modo sem fios | Seleccione a banda a utilizar para ligar a uma rede sem fios: Apenas 802.11a: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11a. Apenas 802.11b: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11b. Apenas 802.11g: Ligue a placa sem fios apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: ligue o adaptador sem fios apenas a redes 802.11a e 802.11g. 802.11b e 802.11g: ligue o adaptador sem fios apenas a redes 802.11b e 802.11g. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) Ligue às redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. NOTA: Estes modos sem fios (tipos de modulação) determinam os pontos de acesso descobertos apresentados na lista de redes sem fios.
Fechar | Fecha a Ferramenta do Administrador.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

## Software

Seleccione os componentes do software Intel(R) PROSet/Wireless que estão instalados no computador do utilizador.

1. Clique em Incluir software neste pacote.
2. Coloque o CD de instalação do Intel(R) PROSet/Wireless na unidade de CD.
3. Especifique o directório de instalação do software Intel(R) PROSet/Wireless: Clique em Procurar para localizar o ficheiro Autorun.exe.
4. Clique em OK.
5. Especifique os componentes que pretende incluir neste pacote: Seleccione as aplicações a instalar no computador do utilizador.

Nome | Descrição
--- | ---
Controlador da placa LAN sem fios | Instala o controlador NDIS para a placa LAN sem fios.
Intel(R) PROSet/Wireless (para um pacote do Windows Vista) | Suporte de WMI: Permite aos administradores que não tenham o Intel(R) PROSet/Wireless instalado gerir remotamente clientes que tenham o Intel(R) PROSet/Wireless instalado. Ferramenta do Administrador: Instala a Ferramenta do Administrador no menu 'Iniciar'.
Intel(R) PROSet/Wireless (para um pacote do Windows XP ou Windows 2000) | Seleccione as funcionalidades a instalar no computador do utilizador. Intel(R) Wireless Troubleshooter: Ajuda-o a resolver problemas nas ligações sem fios. Wi-Fi Protected Setup: Ajuda a configurar inicialmente uma rede sem fios e a introduzir novos dispositivos na rede. Início de sessão único: Faz a correspondência entre o seu nome de utilizador de início de sessão no Windows e as credenciais da palavra-passe para ligações de rede sem fios. Ligação de pré-início de sessão: Um perfil de pré-início de sessão/comum fica activo assim que um utilizador iniciar a sessão no computador. Suporte de WMI: (Windows Management Instrumentation) Permite aos administradores que não tenham o Intel(R) PROSet/Wireless instalado gerir remotamente clientes que tenham o Intel(R) PROSet/Wireless instalado. Ferramenta do Administrador: Instala a Ferramenta do Administrador no menu 'Ferramentas'. NOTA: O Intel Wireless Troubleshooter e o início de sessão único não são aplicáveis aos pacotes do Windows Vista.

> Para reduzir o tamanho dos ficheiros do software no Pacote de Administrador:

1. Copie as pastas de instalação do seu software Intel(R) PROSet/Wireless para um directório local.
2. Remova pastas de idiomas não utilizadas das pastas \XP\Docs ou \Vista\Docs e \XP\Apps\x32\iProLang ou \Vista\Apps\v32\iProLang. Por exemplo, se apenas precisar das pastas de inglês, pode remover todas as pastas de idiomas excepto ENU.
3. Utilize os ficheiros do directório local para adicionar os ficheiros de software ao pacote do administrador.

> NOTA: Se criar um Pacote de Administrador num sistema com o Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, os ficheiros de idiomas estão localizados nas pastas \XP\Docs e XP\Apps\x64\iProLang.

> NOTA: Se pensar utilizar o Novell Client* for Windows, ele deve ser instalado antes da instalação do software Intel(R) PROSet/Wireless. Se o Intel(R) PROSet/Wireless já estiver instalado, deve removê-lo antes da instalação do Novell Client for Windows.

## Grupos de ID-A EAP-FAST

> NOTA: Esta funcionalidade não está disponível se as CCXv4 não estiverem seleccionadas nas 'Definições da aplicação' da Ferramenta do Administrador.

> NOTA: Esta funcionalidade não está disponível para pacotes do Windows Vista.

Um Identificador de Autoridade (ID-A) é o servidor RADIUS que fornece Credenciais de Acesso Protegido (PACs) a grupos de ID-A. Os grupos ID-A são partilhados por todos os utilizadores do computador e permite que perfis EAP-FAST suportem múltiplos PACs de múltiplos ID-As.

Os grupos de ID-A podem ser pré-configurados por um administrador e configurados através de um Pacote de administrador no computador de um utilizador. Quando um perfil de rede sem fios detecta um servidor com um ID-A no mesmo grupo do ID-A especificado no perfil de rede sem fios, o perfil utiliza esta PAC sem apresentar um pedido ao utilizador.

Para adicionar um grupo de ID-A:

1. Seleccione Incluir grupos de ID-A.
2. Clique em Adicionar.
3. Introduza um novo nome de grupo ID-A.
4. Clique em OK. O grupo de ID-A é adicionado à lista de grupos de ID-A.

Se o grupo de ID-A estiver bloqueado, não é possível adicionar outros ID-As ao grupo.

Para adicionar um ID-A a um grupo de ID-A:

1. Seleccione um grupo na lista de grupos de ID-A.
2. Clique em Adicionar na secção ID-As.
3. Seleccione um ID-A.
4. Clique em OK. O ID-A é adicionado à lista.

Uma vez seleccionado um grupo de ID-A, os ID-As são extraídos dos PACs no servidor de grupos de ID-A. A lista de ID-As é automaticamente preenchida.

> NOTA: Os grupos de ID-A EAP-FAST não são aplicáveis ao cliente Windows Vista.

## Tarefas de administrador

#### Como obter um certificado de cliente

Se não tiver um certificado para EAP-TLS (TLS) ou EAP-TTLS (TTLS), tem de obter um certificado de cliente para permitir a autenticação.

Os certificados são geridos a partir do Internet Explorer ou do 'Painel de controlo' do Microsoft Windows.

Windows XP e Windows 2000: Quando um certificado de cliente é obtido, não active a protecção forte por chave privada. Se activar a protecção forte por chave privada para um certificado, tem de introduzir uma palavra-passe de acesso para o certificado sempre que este for utilizado. Tem de desactivar a protecção forte por chave privada para o certificado se configurar o serviço para autenticação TLS ou TTLS. Caso contrário, o serviço 802.1X falha a autenticação por não existir um utilizador com sessão iniciada para proporcionar a palavra-passe necessária.

Notas sobre cartões inteligentes

Depois de instalar um cartão inteligente, o certificado é automaticamente instalado no computador e é seleccionado a partir do arquivo de certificados pessoais e do arquivo de raiz.

#### Configurar um cliente com autenticação de rede TLS

Passo 1: Obter um certificado

Para permitir a autenticação TLS, precisa de um certificado de cliente válido no repositório local para a conta do utilizador que iniciou a sessão. Também precisa de um certificado de uma AC fidedigna no arquivo de raiz.

A seguinte informação proporciona dois métodos para obter um certificado:

- A partir de uma autoridade de certificação (AC) empresarial implementada num servidor com o Windows 2000.
- Importe um certificado a partir de um ficheiro com o assistente de importação de certificados do Internet Explorer.

Se não souber como obter um certificado de utilizador da AC, consulte o seu administrador para uma explicação do procedimento.

Para instalar a AC no computador local:

1. Obtenha a AC e guarde-a no seu disco rígido local.
2. Clique em Importar. O 'Assistente de importação de certificados' inicia-se.
3. Clique em Seguinte.
4. Clique em Procurar para localizar o certificado no disco rígido local.
5. Clique no certificado exportado.
6. Clique em Abrir.
7. Clique em Seguinte.
8. Clique em Coloque todos os certificados no seguinte arquivo.
9. Clique em Procurar para abrir Seleccionar arquivo de certificados.
10. Clique em Mostrar arquivos físicos.
11. Clique em OK.
12. Na lista de arquivos, desloque-se para cima e expanda Autoridades de certificação de raiz fidedignas.
13. Clique em Computador local.
14. Clique em OK.
15. Clique em Seguinte.
16. Clique em Concluir para concluir o processo.
17. Reinicie o computador após a instalação de um certificado.

Utilize a 'Consola de gestão da Microsoft' (MMC) para verificar se a AC está instalada no arquivo do computador.

1. No menu 'Iniciar', clique em Executar.
2. Introduza MMC.
3. Clique em OK para abrir a 'Consola de gestão da Microsoft'.
4. Clique em Ficheiro.
5. Clique em Adicionar/remover snap-in.
6. Clique em Adicionar para abrir a página de adição de snap-in autónomo.
7. Clique em Certificados.
8. Clique em Adicionar.
9. Clique em Conta de computador.
10. Clique em Seguinte.
11. Clique em Concluir.
12. Clique em Fechar.
13. Clique em OK.
14. Na consola, clique em Certificados (computador local).
15. Clique em Autoridades de certificação de raiz fidedignas.
16. Clique em Certificados.
17. Verifique se a AC que instalou está indicada na lista.
18. Clique em Ficheiro.
19. Clique em Sair para fechar a janela.

#### Obter um certificado de uma AC do Microsoft Windows 2000:

1. Inicie o Internet Explorer e aceda ao serviço HTTP de autoridades de certificação (utilize um URL como http://oseuservidordedominio.oseudominio/certsrv, em que certsrv é o comando que o leva até à autoridade de certificação). Também pode utilizar o endereço IP do computador servidor. Por exemplo, "192.0.2.12/certsrv".
2. Inicie a sessão na autoridade de certificação com o nome de utilizador e a palavra-passe da conta de utilizador criada no servidor de autenticação. O nome de utilizador e a palavra-passe não têm de ser iguais ao nome de utilizador e palavra-passe de início de sessão do utilizador no Windows.
3. Na página de boas-vindas da AC, seleccione Request a certificate task and submit the form (pedir tarefa de certificado e enviar o formulário).
4. Escolher o tipo de pedido: Seleccione Advanced request.
5. Clique em Seguinte.
6. Pedidos de certificado avançados: Seleccione Submit a certificate request to this CA using a form.
7. Clique em Submit.
8. Pedido de certificado avançado: Seleccione User certificate template.
9. Clique em Mark keys as exportable.
10. Clique em Seguinte. Utilize as predefinições proporcionadas.
11. Certificado emitido: Clique em Install this certificate.

> NOTA: Se este for o primeiro certificado que obteve, a AC pergunta-lhe se deve instalar um certificado de AC fidedigno no arquivo de raiz. Este não é um certificado de AC fidedigno. O nome no certificado não é o nome do anfitrião da AC. Clique em Sim. Precisa deste certificado para TLS e TTLS.

12. Se o certificado for instalado com sucesso, verá a mensagem: "Your new certificate has been successfully installed" (o novo certificado foi instalado com êxito).
13. Para verificar a instalação, clique em Internet Explorer > Ferramentas > Opções da Internet > Conteúdo > Certificados. O novo certificado deve estar instalado na pasta pessoal.

#### Importar um certificado a partir de um ficheiro

1. Abra 'Propriedades de Internet' (clique com o botão direito do rato no ícone do Internet Explorer no ambiente de trabalho).
2. Seleccione Propriedades.
3. Conteúdo: Clique em Certificados. Aparece a lista de certificados instalados.
4. Clique em Importar para abrir o 'Assistente de importação de certificados'.
5. Seleccione o ficheiro.
6. Especifique a palavra-passe de acesso ao ficheiro. Anule a selecção de Activar protecção forte por chave privada.
7. Arquivo de certificados: Clique em Seleccionar automaticamente o arquivo de certificados com base no tipo de certificado (o certificado tem de estar no arquivo pessoal das contas do utilizador para que esteja acessível).
8. Continue para A concluir o assistente... e clique em Concluir.

Para configurar um perfil com autenticação WPA com encriptação WEP ou TKIP que utilize a autenticação TLS:

> NOTA: Para obter e instalar um certificado de cliente, consulte o passo 1 ou consulte o seu administrador.

Especificar o certificado utilizado pelo Intel(R) PROSet/Wireless

1. Na página 'Perfil', clique em Adicionar para abrir as definições gerais.
2. Nome do perfil: Introduza o nome de um perfil.
3. Nome da rede sem fios (SSID): Introduza o identificador da rede.
4. Modo de funcionamento: Rede (infra-estrutura) está seleccionado por predefinição.
5. Clique em Seguinte para aceder às definições de segurança.
6. Clique em Segurança empresarial.
7. Autenticação de rede: Seleccione Aberta (Recomendado).
8. Encriptação de dados: Seleccione WEP.
9. Compatível com 802.1X: Seleccionado.
10. Tipo de autenticação: Seleccione TLS.

#### Passo 1 de 2: Utilizador TLS

1. Obtenha e instale um certificado de cliente.
2. Seleccione uma das seguintes opções para obter um certificado:

> Nome | Descrição
> --- | ---
> Palavra-passe estática | No momento da ligação, introduza as credenciais do utilizador.
> Palavra-passe única (OTP) | Obtenha a palavra-passe de um dispositivo de tokens de hardware.
> PIN (soft token) | Obtenha a palavra-passe de um programa de soft tokens.

3. Clique em Seguinte.

#### Passo 2 de 2: Servidor TLS

1. Seleccione um dos seguintes métodos de obtenção de credenciais: Validar certificado do servidor ou Especificar nome do servidor ou do certificado.
2. Clique em OK. O perfil é adicionado à lista de perfis.
3. Clique no novo perfil no fim da lista de perfis. Utilize as setas para cima e para baixo para alterar a prioridade do novo perfil.
4. Clique em Ligar para estabelecer a ligação a uma rede sem fios seleccionada.
5. Clique em OK para fechar o Intel(R) PROSet/Wireless.

Voltar ao topo

Voltar ao índice