Torna al Sommario

# Uso del software Intel(R) PROSet/Wireless

Uso di Intel(R) PROSet/Wireless come gestore wireless
Avvio di Intel(R) PROSet/Wireless
Avvio di Intel(R) PROSet/Wireless dalla barra delle applicazioni

- Icone della barra delle applicazioni
- Descrizione comandi e allarmi del desktop

Finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless

- Elenco delle reti wireless
- Icone di stato della connessione
- Proprietà di rete
- Dettagli di connessione
- Elenco profili

Menu di Intel(R) PROSet/Wireless

- Menu Strumenti
  - Impostazioni applicazione
  - Intel Wireless Troubleshooter
  - Strumento Diagnostica manuale
  - Strumento di amministrazione
- Menu avanzate
  - Impostazioni scheda di rete
  - Statistiche avanzate
  - Uso di Windows per la gestione Wi-Fi*
- Menu Profili
  - Gestisci profili
  - Gestisci esclusioni

Accensione/spegnimento della radio
Installazione e disinstallazione del software
Abilitazione della funzione di risparmio energetico di WMM*

## Uso di Intel(R) PROSet/Wireless come programma di gestione wireless

Intel(R) PROSet/Wireless viene utilizzato per impostare, modificare e gestire i profili della rete in modo da connettersi a una rete. Comprende anche impostazioni avanzate come la gestione dell’alimentazione e la selezione dei canale per impostare reti ad-hoc.

Se si utilizza Microsoft* Windows XP* Wireless Zero Configuration come programma di gestione wireless, è possibile disattivarlo dalla scheda Microsoft Windows Wireless Network.

Per disattivare Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration come programma di gestione wireless:

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo.
2. Fare doppio clic su Connessioni di rete.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione rete senza fili.
4. Fare clic su Proprietà.
5. Fare clic su Reti wireless.
6. Verificare che Utilizza Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili non sia selezionata. In caso affermativo, deselezionarla.
7. Fare clic su OK. Ciò conferma che l’utilità Intel(R) PROSet/Wireless è configurata in modo da gestire i profili della rete.

> NOTA: verificare che l’opzione di Impostazioni applicazione Notifica quando un’altra applicazione usa la scheda di rete wireless sia selezionata. Questa opzione avvisa l’utente quando Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration inizia a gestire i profili della rete.

## Avviare Intel(R) PROSet/Wireless

Per avviare Intel(R) PROSet/Wireless usare uno dei due metodi seguenti:

- Fare clic su Start > Programmi > Intel(R) PROSet Wireless > Intel(R) PROSet Wireless.
- Per aprire il menu della barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni situata nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows. Fare clic su Apri Intel(R) PROSet/Wireless.
- Fare doppio clic sull'icona sulla barra delle applicazioni per aprire Intel(R) PROSet/Wireless.

Per chiudere Intel(R) PROSet/Wireless dalla finestra principale, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Dalla finestra principale, selezionare File > Esci.
- Fare clic su Chiudi.
- Fare clic sul pulsante Chiudi (X) nell’angolo superiore destro della finestra.

# Avvio di Intel(R) PROSet/Wireless dalla barra delle applicazioni

Per avviare Intel(R) PROSet/Wireless, fare doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni situata nell'angolo in basso a destra del desktop di Windows oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni, quindi fare clic su Apri Intel(R) PROSet/Wireless.

## Opzioni del menu della barra delle applicazioni

L'icona Intel(R) PROSet/Wireless viene visualizzata sulla barra delle applicazioni, nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di stato per visualizzare le opzioni del menu.

Voce di menu | Commenti
--- | ---
Apri Intel(R) PROSet/Wireless | Fare clic per avviare Intel(R) PROSet/Wireless quando Intel(R) PROSet/Wireless è il proprio programma di gestione wireless. Se si seleziona Usa Windows per gestire Wi-Fi* dal menu della barra delle applicazioni, l'opzione del menu cambia in Apri Wireless Zero Configuration e viene usato Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service come programma di gestione wireless. Quando si usa Microsoft Windows non è possibile usare i propri profili Intel.
Apri Wireless Zero Configuration
Wireless attivato | Se Intel(R) PROSet/Wireless è installato, lo stato corrente della radio è visualizzato nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless e sulla barra delle applicazioni. Selezionare Wireless attivato per accendere la radio. Selezionare Wireless disattivato per spegnere la radio. Sul lato esterno del computer è installato un interruttore che può essere utilizzato per accendere e spegnere la radio. Per ulteriori informazioni sull'interruttore, consultare la documentazione del produttore del computer.
Wireless disattivato
Radio 802.11a spenta | Questa opzione è disponibile solo per le schede di rete wireless che supportano 802.11a, 802.11b e 802.11g. Selezionare per spegnere la radio 802.11a. NOTA: questa impostazione non è disponibile se è stata disabilitata in Strumento di amministrazione e se la scheda di rete è una Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Apri Intel Wireless Troubleshooter | Apre un'applicazione che assiste nella risoluzione dei problemi di connessione alla rete wireless. Quando viene rilevato un problema di connessione appare un allarme del desktop nella parte inferiore destra del desktop. Per ulteriori informazioni, vedere Intel Wireless Troubleshooter.
Connetti a un profilo | Visualizza i profili correnti presenti nell'elenco Profili. Questa opzione può essere usata anche per stabilire la connessione a un profilo.
Usa Windows per gestire Wi-Fi | Consente di passare da Intel(R) PROSet/Wireless a Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration Service e viceversa. Non è possibile usare i profili Intel se si utilizza il servizio Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration.
Usa Intel(R) PROSet/Wireless per gestire Wi-Fi

# Icone della barra delle applicazioni

L'icona sulla barra delle applicazioni offre un'indicazione visiva dello stato corrente della connessione wireless. L'icona di stato della connessione si trova nell'angolo inferiore destro del desktop di Windows. L'opzione Impostazioni applicazione del menu Strumenti permette di scegliere se visualizzare o meno l'icona della barra delle applicazioni.

Icona | Descrizione
--- | ---
| Wireless disattivato: La scheda di rete wireless è disattivata. La periferica wireless quando è disattiva non è in grado di trasmettere o ricevere. Fare clic su Wireless attivato per attivare la scheda di rete. L'icona è bianca e statica.
| Ricerca di reti wireless in corso: La scheda di rete wireless ricerca le reti wireless disponibili. L'icona è bianca e animata.
| Nessuna rete wireless trovata: non sono state trovate reti wireless disponibili. Intel(R) PROSet/Wireless ricerca periodicamente le reti disponibili. Se si desidera eseguire una ricerca, fare doppio clic sull'icona per avviare Intel(R) PROSet/Wireless quindi fare clic su Aggiorna. L'icona è rossa.
| Rete wireless trovata: È stata trovata una rete wireless disponibile. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'elenco Reti wireless. Selezionare la rete. Fare clic su Connetti. L'icona è gialla.
| Autenticazione non riuscita: Impossibile eseguire l'autenticazione alla rete wireless. L'icona è verde con un triangolo giallo di avviso.
| Connessione a una rete wireless: lampeggia quando viene ottenuto un indirizzo IP o quando si verifica un errore.
| Connessi a una rete wireless: Connessi a una rete wireless. Una descrizione comandi visualizza il nome della rete, la velocità, la qualità del segnale e l'indirizzo IP. L'icona è verde con onde che riflettono la qualità del segnale. Più onde sono presenti e migliore è la qualità del segnale.

## Descrizione comandi e allarmi del desktop

La descrizione comandi e gli allarmi del desktop forniscono informazioni e consentono l'interazione con l'utente. Per visualizzare la descrizione comandi spostare il puntatore del mouse sull'icona. Gli allarmi del desktop sono visualizzati quando cambia lo stato della rete wireless. Per esempio, quando non ci si trova entro la portata di alcuna rete wireless e si entra nel raggio di una rete wireless viene visualizzato un allarme del desktop.

Selezionare Mostra notifiche di informazione in Impostazioni applicazione per attivare gli allarmi del desktop.

## Descrizione comandi

La descrizione comandi viene visualizzata quando il puntatore del mouse viene passato sull'icona. La descrizione comandi visualizza una descrizione per ciascun stato di connessione.

## Allarmi del desktop

Viene visualizzato un allarme del desktop quando è richiesta un'azione da parte dell'utente. Facendo clic sull'allarme viene eseguita l'azione appropriata. Per esempio, quando vengono rilevate reti wireless appaiono i seguenti allarmi:

Azione: fare clic sull'allarme del desktop per connettersi a una rete presente nell'elenco Reti wireless.

Una volta connessi, vengono visualizzati il nome della rete, la velocità, la qualità del segnale e l'indirizzo IP della rete.

Gli allarmi del desktop sono anche usati per indicare se si verifica un problema di connessione. Fare clic sull'allarme per aprire Intel Wireless Troubleshooter.

## Finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless

La finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless permette di:

- Visualizzare lo stato corrente della connessione (qualità del segnale, velocità e nome della rete corrente).
- Ricercare le reti wireless disponibili.
- Gestire profili.
- Connettere automaticamente i profili alle reti disponibili in base all'ordine specifico definito nell'elenco Profili.
- Effettuare la connessione alle reti infrastrutturali e da periferica a periferica (ad hoc).
- Configurare le impostazioni di alimentazione.
- Risolvere i problemi della connessione wireless.

## Icone di stato della connessione

Le icone di stato della connessione indicano lo stato corrente della connessione della scheda di rete wireless. L'icona di stato della connessione è visualizzata nella finestra principale Intel(R) PROSet/Wireless. Lo stato corrente della connessione è anche indicato dall'icona sulla barra delle applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Icone della barra delle applicazioni.

### Descrizione dello stato della connessione visualizzato nella finestra principale

Le icone sono usate per designare lo stato della connessione.

Icona | Descrizione
--- | ---
| Disattiva wireless: la radio della scheda di rete wireless viene disattivata. Fare clic sul pulsante Wireless disattivato per accendere la radio.
| Errore di connessione: Indica problemi di connessione inclusi errori di autenticazione.
| Ricerca di reti wireless in corso: la scheda di rete wireless sta ricercando reti wireless disponibili. Icone animate:
| Nessuna rete wireless trovata: la scheda di rete non trova reti wireless disponibili.
| Rete wireless trovata: È stata trovata una rete wireless disponibile. È possibile scegliere di connettersi alle reti visualizzate nell'elenco Reti wireless.
| Connessione a una rete wireless: Si sta effettuando la connessione a una rete wireless. Le curve a mezzaluna cambiano colore dal verde al bianco finché non viene ottenuto un indirizzo IP o si verifica un errore di connessione.
| Connessi a una rete wireless: si è connessi a una rete wireless. Il nome della rete, la velocità, la qualità del segnale e l'indirizzo IP visualizzano lo stato corrente della connessione. Fare clic sul pulsante Dettagli per visualizzare i dettagli della connessione di rete corrente.
Nome rete | Nome (Nome profilo o SSID): il nome della rete a cui è connessa la scheda di rete. La colonna Nome visualizza il nome del profilo o SSID se per la rete è disponibile un profilo.
Potenza segnale | Le barre dell'icona della forza del segnale indicano la qualità dei segnali di trasmissione e ricezione intercorrenti tra la scheda di rete wireless e il punto di accesso più vicino o il computer più vicino se si è in modalità da periferica a periferica (ad hoc). Il numero delle barre verticali verdi rappresenta il livello dei segnali di trasmissione e di ricezione. NOTA: la potenza del segnale è visualizzata per il punto di accesso più vicino per le reti che dispongono di più punti di accesso. La forza del segnale va da ottima a fuori campo. I fattori seguenti influiscono sulla forza del segnale: La qualità del segnale diminuisce all'aumentare della distanza ed è influenzato dalla presenza di barriere di metallo o cemento. Gli oggetti di metallo possono riflettere i segnali e causare interferenze. Altri dispositivi elettrici possono causare interferenze.
Proprietà | Fornisce informazioni sullo stato di connessione della scheda di rete. Per informazioni, vedere Proprietà di rete.
Wireless attivato (disattivato) | Accende e spegne la radio. Per ulteriori informazioni, vedere Attiva o Disattiva wireless.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.
Chiudi | Chiude la finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.

# Elenco delle reti wireless

L'elenco Reti wireless visualizza le reti wireless che si trovano entro la portata della scheda di rete.

Nome | Descrizione
Reti wireless ( ) | Il numero tra parentesi indica il numero di reti wireless trovate entro la portata della scheda di rete wireless.
| Il livello del segnale del punto di accesso della rete wireless o del computer (modalità da periferica a periferica [ad hoc]). Le barre dell'icona del livello del segnale indicano che la rete wireless o il computer sono disponibili per la connessione ma non sono ancora associati a un punto di accesso o a un computer (modalità da periferica a periferica [ad hoc]).
Nome rete | Nome (Nome profilo o SSID): il nome della rete a cui è connessa la scheda di rete. La colonna Nome visualizza il nome del profilo o SSID se per la rete è disponibile un profilo. Se il punto di accesso non trasmette il nome di rete (SSID) oppure se la scheda di rete wireless riceve un nome di rete nascosto da un punto di accesso non visibile, l'elenco Reti wireless visualizza <SSID non trasmesso>. Per effettuare l'associazione a una voce di rete <SSID non trasmesso>, è necessario creare un nuovo profilo prima della connessione. Dopo la connessione, <SSID non trasmesso> continua ad essere visualizzato nell'elenco Reti wireless con il Nome profilo/SSID. Il profilo SSID associato viene visualizzato nell'elenco Profili.
Stato | Notifica che informa che la scheda di rete sta connettendosi alla rete wireless. Appena è stata stabilita la connessione, lo stato cambia in Connesso.
| Profili: identifica una rete nell'elenco Reti wireless che è connessa e il cui profilo è nell'elenco dei profili.
| La rete wireless usa la modalità di rete (infrastruttura).
| La rete wireless usa la modalità di rete da periferica a periferica (ad hoc)
| La rete wireless usa la protezione tramite crittografia.
| La frequenza di banda utilizzata dalla rete wireless (802.11a, 802.11b, 802.11g or 802.11n).
| La rete wireless è nell'elenco delle esclusioni o il profilo è configurato per la connessione manuale.
Connetti (Disconnetti) | Fare clic per connettersi a una rete wireless. Effettuata la connessione, il pulsante diventa Disconnetti.
Proprietà | Fornisce informazioni dettagliate sulla rete a cui si è connessi e i relativi punti di accesso. Per informazioni, vedere Proprietà di rete.
Aggiorna | Aggiorna l'elenco delle reti disponibili. Se una nuova rete si rende disponibile nella portata della scheda di rete, l'elenco viene aggiornato per includere il nome della nuova rete.
Wireless attivato (disattivato) | Accende e spegne la radio. Per ulteriori informazioni, vedere Attiva o Disattiva wireless.
Chiudi | Chiude la finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

## Proprietà di rete

Fare clic sul pulsante Proprietà nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless per visualizzare le impostazioni di protezione per la scheda di rete wireless. È possibile anche aggiungere profili da escludere dalla connessione automatica. Se l'esclusione delle reti è attivata (vedere Impostazioni applicazione), allora nelle Proprietà di rete è anche indicato se la rete è esclusa dalla connessione automatica.

#### Dettagli di Proprietà di rete

Nome | Descrizione
--- | ---
Nome rete | Visualizza il nome della rete wireless.
Banda | Banda e frequenza attualmente utilizzate. Se non vengono visualizzate una banda e una frequenza, viene visualizzato Fuori dall'intervallo. Sono riportate le seguenti bande: 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Modalità operativa | Visualizza la modalità corrente: Rete (infrastruttura) Rete wireless incentrata su un punto di accesso. In questo tipo di configurazione, il punto di accesso non consente solo di stabilire una comunicazione con la rete basata su cavo ma si occupa anche di mediare il traffico di rete nelle immediate vicinanze. Da periferica a periferica (ad hoc) Configurazione di comunicazione in cui ciascun computer ha le stesse funzionalità e può avviare una sessione di comunicazione. È chiamata anche rete peer-to-peer o rete da computer a computer.
Livello di autenticazione | Visualizza la modalità corrente di protezione dell'autenticazione per la rete in corso di utilizzo. Sono riportati i seguenti livelli di autenticazione di rete: Apri Condivisa WPA* - Enterprise WPA2* - Enterprise WPA - Personale WPA2 - Personale Visualizza l'autenticazione per la rete utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni protezione.
Crittografia dei dati | Sono riportate le seguenti impostazioni di crittografia dei dati: Nessuna WEP TKIP CKIP AES - CCMP Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni protezione.
Punti di accesso di questa rete <0-50> | Livello segnale: le barre dell'icona del livello del segnale indicano il livello dei segnali di trasmissione e ricezione intercorrenti tra la scheda di rete wireless e il punto di accesso più vicino. Selezionare una delle icone seguenti: . Indica la banda utilizzata (802.11a, 802.11b, 802.11g o 802.11n). Canale: visualizza il canale di trasmissione e di ricezione correntemente usato da una scheda di rete wireless specifica. BSSID (modalità operativa infrastruttura): visualizza le dodici cifre dell'indirizzo MAC del punto di accesso della rete selezionata.
Gestisci esclusioni | Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci esclusioni.
Chiudi | Chiude le Proprietà di rete.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Dettagli di connessione

Quando si è connessi a una rete, fare clic sul pulsante Dettagli nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless per visualizzare i dettagli della connessione.

#### Descrizione di Dettagli di connessione

Nome | Descrizione
--- | ---
Nome profilo | Il nome del profilo.
Nome rete | Il nome di rete (SSID) della connessione corrente.
Qualità segnale | Sono due i componenti di un segnale di radiofrequenza (RF): Il livello del segnale (quantità) La qualità del segnale La qualità del segnale è determinata da un insieme di fattori. Comprende innanzitutto il livello del segnale e la percentuale di interferenze. Le interferenze derivano sia da fenomeni naturali che da fattori di altro tipo, come le apparecchiature elettriche. All'aumentare del livello delle interferenze o al diminuire del livello del segnale, diminuisce il rapporto tra il segnale e le interferenze e di conseguenza la qualità del segnale. Quando il rapporto tra il segnale e le interferenze è basso è difficile per il ricevitore radio distinguere nel segnale le informazioni relative ai dati dalle interferenze.
Potenza segnale | Le barre dell'icona della forza del segnale indicano la qualità dei segnali di trasmissione e ricezione intercorrenti tra la scheda di rete wireless e il punto di accesso o il computer se si è in modalità da periferica a periferica (ad hoc). Il numero delle barre verticali verdi rappresenta il livello dei segnali di trasmissione e di ricezione. NOTA: la potenza del segnale è visualizzata per il punto di accesso più vicino per le reti che dispongono di più punti di accesso. La forza del segnale va da ottima a fuori campo. I fattori seguenti influiscono sulla forza del segnale: La qualità del segnale diminuisce all'aumentare della distanza ed è influenzato dalla presenza di barriere di metallo o cemento. Gli oggetti di metallo possono riflettere i segnali e causare interferenze. Altri dispositivi elettrici possono causare interferenze.
Indirizzo IP | Indirizzo IPv4: L'indirizzo IP (Internet Protocol) della connessione corrente.
Indirizzo IPv6: La generazione futura di indirizzi IP è compatibile e progettata per risolvere i problemi di sicurezza dei dati con IPv4. IPv6 incrementa lo spazio riservato agli indirizzi da 32 a 128 bit, fornendo un numero illimitato di reti e sistemi. Inoltre, supporta l'uso di parametri QoS per l'audio e il video in tempo reale.
Indirizzo MAC scheda | L'indirizzo MAC (Media Access Control) della scheda di rete wireless.
Banda | Indica la banda wireless della connessione corrente. 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n
Numero di antenne utilizzate | indica il numero di antenne al momento utilizzate. Tale numero dipende dalle bande delle reti che si stanno utilizzando, dalle modalità di trasmissione/ricezione in uso su tali bande, dal livello del segnale e dalle funzionalità dei punti di accesso. L'utente non ha alcun controllo diretto su questo parametro.
Velocità dati supportate | Le velocità alle quali la scheda di rete wireless può inviare e ricevere dati. Viene visualizzata la velocità espressa in Mbps relativa alla frequenza in uso. 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11b: 1, 2, 5.5 e 11 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 802.11n: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Radiofrequenza | Visualizza la frequenza della connessione wireless corrente. 802.11a: Da 5,15 GHz a 5,85 GHz 802.11b/g: da 2,400 GHz a 2,4835 GHz (in funzione del paese) 802.11n: Da 2.400 GHz a 5.00 GHz
Numero di canale | Visualizza il canale di trasmissione e ricezione.
Autenticazione di rete | Visualizza Aperta, Condivisa, WPA-Personale, WPA-2 Personale, WPA-Enterprise e WPA-2 Enterprise. Visualizza l'autenticazione usata dal profilo attualmente utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni generali sulla protezione.
Crittografia dei dati | Visualizza Nessuno, WEP, TKIP o AES-CCMP. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni generali sulla protezione.
Tipo di autenticazione 802.1X | Visualizza Nessuno, EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP o EAP-FAST. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni generali sulla protezione.
Protocollo di autenticazione 802.1X | Visualizza Nessuno, PAP, GTC, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP-V2 o TLS. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni generali sulla protezione.
Versione CCX | Versione di Cisco Compatible Extensions presente in questa connessione wireless.
Potenza trasmissione corrente | Livelli di potenza di trasmissione di Cisco Compatible Extensions.
Livelli di potenza supportati | 1,0; 5,0; 20,0; 31,6; 50,1 mW
Indirizzo MAC punto di accesso | L'indirizzo MAC (Media Access Control) del punto di accesso associato.
Punto di accesso obbligatorio | Se non è attivato, viene visualizzato Nessuno. Se l'impostazione punto di accesso obbligatorio è attivata, viene visualizzato l'indirizzo MAC del punto di accesso. Questa opzione indica alla scheda di rete wireless di connettersi a un punto di accesso usando un indirizzo MAC specifico (12 cifre esadecimali a 48 bit, per esempio 00:06:25:0E:9D:84).
Ripristina | Rinnova l'indirizzo IP. Se si incontrano difficoltà ad accedere alla rete, verificare che l'indirizzo IP sia valido. Se è 0.0.0.0 o 169.x.x.x è probabile che non sia valido. Se la rete è impostata per l'assegnazione automatica dell'indirizzo di rete, allora fare clic su Ripristina e richiedere un nuovo indirizzo IP.
Chiudi | Chiude la pagina.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Gestione dei profili

Nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless fare clic su Connetti per connettersi a una rete wireless. Effettuata la connessione, nell'elenco dei profili viene creato un profilo. L'elenco dei profili visualizza i profili preferiti correnti nell'ordine secondo cui devono essere applicati. Usare la freccia rivolta verso l'alto e la freccia rivolta verso il basso per disporre i profili nell'ordine specifico con cui si desidera siano utilizzati per effettuare la connessione automatica a una rete wireless.

Dall'elenco Profili è possibile anche aggiungere, modificare ed eliminare i profili. Fare clic su Profili nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.

Per ciascuna rete wireless è possibile configurare più profili. Le impostazioni dei profili riguardano il nome della rete (SSID), la modalità operativa e le impostazioni di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei profili.

## Icone dell'elenco dei profili

Nome | Descrizione
Nome profilo | I profili sono impostazioni di rete che consentono di connettere la propria scheda di rete wireless a un punto di accesso di rete (modalità Rete [infrastruttura]) o a un computer (modalità da periferica a periferica o ad hoc) che non usa un punto di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei profili.
Nome rete | Nome (Nome profilo o SSID): il nome della rete a cui è connessa la scheda di rete. La colonna Nome visualizza il nome del profilo o SSID se per la rete è disponibile un profilo.
Icone di connessione: le seguenti icone di stato del profilo della rete indicano i diversi stati di connessione della scheda di rete a una rete wireless, il tipo di modalità operativa in uso e se è usata la protezione di rete.
| Cerchio blu: la scheda di rete wireless è associata a un punto di accesso o a un computer (modalità ad hoc). Se un profilo ha attivata la protezione 802.1X, significa che la scheda di rete wireless è associata e autenticata.
| Indica la modalità infrastruttura.
| Indica la modalità da periferica a periferica (ad hoc).
| La rete wireless usa la protezione tramite crittografia.
Frecce | Consentono di disporre i profili nell'ordine con cui si preferisce siano utilizzati per effettuare la connessione automatica. Freccia su: cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte alta dell'elenco Profili. Freccia giù: cambia la posizione di un profilo selezionato spostandolo verso la parte bassa dell'elenco Profili.
Connetti | Se una rete si trova entro la portata e se il profilo corrisponde alla configurazione della rete, allora viene effettuata la connessione.
Aggiungi | Apre la schermata Impostazioni generali del profilo wireless, per creare un nuovo profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un nuovo profilo.
Rimuovi | Rimuove un profilo selezionato dall'elenco Profili. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione di un profilo.
Proprietà | Consente di modificare il contenuto di un profilo esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di un profilo esistente.
| Esporta o Importa: permette di importare ed esportare i profili basati sull'utente dall'elenco Profili. i profili wireless possono essere importati automaticamente nell'elenco Profili. Per ulteriori informazioni, vedere Esportazione o importazione dei profili.
Chiudi | Chiude la finestra di gestione dei profili.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Menu

Usare i menu File, Strumenti, Avanzate, Profili e ? per configurare le impostazioni della rete.

Nome | Descrizione
File | Esci: Chiude la finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless.
Strumenti | Impostazioni applicazione: usare per impostare le preferenze di connessione per tutto il sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni applicazione. Intel Wireless Troubleshooter: usare per risolvere i problemi di connessione alla rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Intel Wireless Troubleshooter. Strumento Diagnostica manuale: Lo strumento Diagnostica manuale permette di eseguire una serie di test diagnostici per verificare la funzionalità della scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Strumento Diagnostica manuale. Administrator Tool: usato dagli amministratori o da chi ha i privilegi di amministratore sul computer per configurare i profili condivisi (Pre-accesso/Comune, Permanente e Voice over IP (VoIP)). Strumento di amministrazione può anche essere usato dal dipartimento IT per configurare le impostazioni dell'utente all'interno del software Intel(R) PROSet/Wireless e per creare pacchetti personalizzati di installazione da esportare su altri sistemi. Per ulteriori informazioni, vedere Strumento di amministrazione. NOTA: Administrator Tool è disponibile solo se è stato installato nel corso dell'installazione personalizzata del software Intel(R) PROSet/Wireless. Per ulteriori informazioni sull'installazione personalizzata, vedere Installazione o disinstallazione del software.
Avanzate | Impostazioni scheda di rete: visualizza le impostazioni della scheda di rete che sono equivalenti a quelle effettuate nelle Impostazioni avanzate di Microsoft Windows. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni scheda di rete. Per accedere a Impostazioni scheda da Microsoft Windows: Selezionare Connessioni di rete dal Pannello di controllo di Windows. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Connessione rete senza fili. Selezionare Proprietà dal menu. Fare clic su Configura per visualizzare le impostazioni avanzate della scheda. Statistiche avanzate: selezionare per visualizzare informazioni dettagliate sulla scheda wireless e sulla connessione. Per ulteriori informazioni, vedere Statistiche avanzate. Usa Windows per gestire Wi-Fi: selezionare per attivare Microsoft Windows XP come programma di gestione wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Microsoft Windows XP Wireless Zero.
Profili | Gestisci profili: selezionare per creare o modificare i profili. Gestisci esclusioni: selezionare per escludere le reti dalla connessione automatica. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci esclusioni.
? | Guida di Intel(R) PROSet/Wireless: avvia la Guida in linea. Informazioni su: visualizza informazioni sulla versione dei componenti dell'applicazione attualmente installati.

## Impostazioni applicazione (menu Strumenti)

Tramite Impostazioni applicazione è possibile controllare il comportamento del software Intel(R) PROSet/Wireless.

#### Descrizione di Impostazioni applicazione

Nome | Descrizione
--- | ---
Scheda | Indica la scheda di rete attualmente disponibile. Può essere una Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ , Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection, una Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection o una Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Impostazioni avanzate: le impostazioni descritte qui di seguito consentono di controllare come effettuare le operazioni e visualizzare le informazioni con Intel(R) PROSet/Wireless.
Barra delle applicazioni | Mostra l'icona dell'applicazione sulla barra delle applicazioni: selezionare questa opzione per visualizzare l'icona di stato sulla barra delle applicazioni. Questa icona si trova nella barra delle applicazioni di Windows (area di notifica). Questa icona fornisce lo stato della connessione wireless. Deselezionare questa opzione per non visualizzare l'icona di stato sulla barra delle applicazioni. L'icona di stato sulla barra delle applicazioni offre numerose funzioni: Informazioni visive sullo stato della connessione e sull'attività della rete wireless. Il colore e l'animazione dell'icona cambiano a seconda dell'attività wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Icone della barra delle applicazioni. Menu: facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona viene visualizzato un menu. Da questo menu è possibile eseguire operazioni come l'accensione e lo spegnimento della radio oppure l'avvio dell'applicazione Intel(R) PROSet/Wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Opzioni del menu della barra delle applicazioni. Descrizione comandi e allarmi del desktop. Per ulteriori informazioni, vedere Descrizione comandi e allarmi del desktop.
Notifiche | Mostra notifiche di allarme: selezionare questa opzione per visualizzare gli allarmi del desktop a fianco dell'icona sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato un messaggio quando è richiesta un'azione da parte dell'utente. Gli allarmi del desktop sono visualizzati solo per gli eventi molto importanti. Se l'allarme del desktop è selezionato allora viene eseguita l'azione appropriata. Deselezionare questa opzione per non visualizzare gli allarmi del desktop. Per ulteriori informazioni, vedere Descrizione comandi e allarmi del desktop. Selezionare una delle opzioni seguenti: Notifiche di informazione: questi allarmi del desktop hanno un'importanza inferiore. Non richiedono un'interazione da parte dell'utente ma possono migliorare notevolmente le operazioni wireless. Mostra notifiche di informazione: questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Tutti gli allarmi del desktop informativi sono visualizzati a fianco dell'icona di stato sulla barra delle applicazioni. Questi allarmi del desktop consentono di migliorare l'utilizzo delle capacità wireless perché informano quando vi sono reti wireless disponibili. Informano anche quando viene stabilita o persa una connessione wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Descrizione comandi e allarmi del desktop. Mostra l'elenco delle reti disponibili quando manca la connessione: questa opzione può essere selezionata quando l'opzione Mostra notifiche di informazione è deselezionata. Quando gli allarmi del desktop informativi sono disattivati, questa opzione consente di continuare a ricevere le notifiche relative alle reti disponibili quando la scheda di rete wireless non è connessa. Notifica quando un'altra applicazione usa la scheda di rete wireless: selezionando questa opzione, viene visualizzato un messaggio quando altre applicazioni tentano di gestire la scheda di rete wireless. È una funzione utile quando si usa il software fornito presso un hotspot (bar Internet, terminale di un aeroporto). Per utilizzare al meglio le funzioni di Intel(R) PROSet/Wireless, disattivare tale software quando si lascia l'hotspot. Attiva notifica per i certificati TLS rifiutati: selezionare questa opzione quando si desidera che venga visualizzato un avviso quando un certificato PEAP-TLS viene respinto dal server di autenticazione. Per ulteriori informazioni, vedere Protezione aziendale e Impostazione del client per l'autenticazione di rete TLS.
Connessione automatica | Effettua la connessione alla rete disponibile utilizzando solo i profili: (impostazione predefinita) collegamento della scheda di rete wireless a una rete disponibile usando un profilo corrispondente di Elenco profili. Si riceve una notifica se non viene trovato un profilo corrispondente (vedere Notifiche). La periferica wireless rimane disconnessa finché non viene trovato un profilo corrispondente o se ne configura uno nuovo. Effettua la connessione a qualsiasi rete in assenza di profilo corrispondente: Selezionare questa opzione per connettersi automaticamente a una rete se non si è configurato un profilo e se ci si trova in un'ubicazione che dispone di una rete wireless aperta e non protetta. NOTA: le reti aperte non hanno protezione. La protezione di questo tipo di connessione dipende dall'utente. Un modo per proteggere una connessione wireless aperta è utilizzando il software Virtual Private Networking (VPN). Effettua la connessione a qualsiasi rete basata solo su profili (modalità Cisco): selezionare questa opzione per provare tutti i profili nell'ordine preferito. Questa opzione è usata quando l'utente è in prossimità di un punto di accesso che ha più di un SSID ma ne annuncia solo uno.
Gestisci esclusioni | Attiva funzione automatica dell'elenco esclusioni: selezionare questa opzione per attivare la funzione automatica dell'elenco esclusioni. Questa funzione consente di escludere i punti di accesso dalla connessione automatica. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci esclusioni. Attiva funzione manuale dell'elenco esclusioni: selezionare questa opzione per attivare la funzione manuale dell'elenco esclusioni. Questa funzione consente di escludere le reti dalla connessione automatica. Per ulteriori informazioni, vedere Gestisci esclusioni.
Elenco delle reti wireless | Mostra intestazioni di ordinamento colonne: selezionare questa opzione per visualizzare i nomi delle colonne dell'elenco delle reti wireless. Fare clic sull'intestazione della colonna per ordinare la colonna in senso crescente o decrescente.
Notifica cartelle condivise | La condivisione di file e stampanti permettono ad altri computer della rete di accedere alle risorse del computer. Questa opzione deve essere utilizzata con molta attenzione sui PC portatili wireless. Utilizzare questa funzione per ricevere notifiche quando ci si collega a una rete wireless con reti condivise che soddisfano una delle seguenti condizioni: Firewall di Microsoft Windows disabilitato. Opzione Condivisione di file e stampante attivata come eccezione alle impostazioni del firewall di Microsoft Windows. Selezionare di non condividere automaticamente le cartelle condivise per la durata di una connessione a una rete non protetta Selezionare per nascondere automaticamente le cartelle condivise ogni volta che mi collego a una rete aperta, non protetta. Disabilita questa notifica Selezionare questa opzione per non modificare le impostazioni relative alle cartelle condivise quando ci si collega a una rete aperta e non protetta. Notifica quando si è collegati a una rete non protetta Selezionare questa opzione per ricevere una notifica ogni volta che ci si collega a una rete aperta e non protetta.
Notifica rete da periferica a periferica (ad hoc) | Questa opzione permette di ricevere avvisi quando ci si collega a una rete ad hoc, a seconda delle impostazioni configurate. Vengono inviati avvisi ogni due minuti per un massimo di cinque avvisi. Notifica quando non ci sono peer connessi alla rete ad hoc Selezionare questa opzione per ricevere avvisi quando nessun peer si collega alla rete ad hoc. Notifica quando tutti i peer abbandonano la rete ad hoc Selezionare questa opzione per ricevere un avviso quando tutti i peer abbandonano la rete ad hoc.
Notifica nome di rete (SSID) | Impostazioni allarmi Nome rete (SSID) Invia una notifica quando viene utilizzato il nome della rete predefinito (SSID) per la connessione alla rete. Esempi di nomi di rete predefiniti possono essere: wireless, WLAN, linksys, predefinito. La connessione a un punto di accesso con un nome di rete predefinito (SSID) può comportare problemi di sicurezza. Questo punto di accesso utilizza generalmente tutte le impostazioni di protezione e gestione predefinite (ad esempio autenticazione aperta, indirizzo IP predefinito, nome utente o password). Se si sta utilizzando una rete personale, è necessario modificare le impostazioni relative al nome della rete e alla protezione per migliorare la protezione della rete. Notifica le connessioni alla rete effettuate con il nome SSID predefinito Selezionare questa opzione per ricevere un avviso quando ci si collega a una rete con il nome della rete predefinito.
Wi-Fi Protected Setup* | Attiva registrazione periferica Selezionare questa opzione per permettere al computer di fungere da programma di registrazione esterno. In questa modalità il computer può configurare un punto di accesso oppure partecipare a un punto di accesso configurato. Dopo la configurazione del punto di accesso, il computer, che funge da programma di registrazione esterno, può aggiungere nuovi computer (utenti registrati) alla rete. Per impostazione predefinita, questa opzione è disabilitata. Disabilitare l'opzione Attiva registrazione periferica per permettere al computer di rilevare e connettersi a una rete come utente registrato. Invia notifica quando ci sono punti di accesso con funzionalità Wi-Fi Protected Setup entro la portata del computer Abilitare questa opzione per essere informati quando un punto di accesso con funzionalità Wi-Fi Protected Setup si trova nella portata del computer. Questa operazione è necessaria se si desidera registrare (connettere) il computer al punto di accesso. Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata.
OK | Consente di salvare le impostazioni e di tornare alla pagina precedente.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Intel Wireless Troubleshooter (menu Strumenti)

Intel Wireless Troubleshooter è un'applicazione che assiste nella risoluzione dei problemi di connessione alla rete wireless. Quando viene rilevato un problema di connessione appare un allarme del desktop nella parte inferiore destra del desktop. Facendo clic sull'allarme del desktop viene visualizzato un messaggio di diagnostica che descrive le operazioni consigliate per risolvere il problema verificatosi. Per esempio, se si verifica un problema di connessione a causa di una password non valida, facendo clic su un collegamento ipertestuale visualizzato viene avviata l'applicazione Creazione guidata profili. È possibile anche avviare il Visualizzatore eventi wireless e attivare e disattivare le notifiche di allarme. Intel Wireless Troubleshooter è supportato in Microsoft Windows XP* e Microsoft Windows 2000*.

La pagina di Intel Wireless Troubleshooter è suddivisa in due riquadri. Utilizzare il pulsante sinistro del mouse sul riquadro di sinistra per visualizzare un elenco di strumenti disponibili. Nel riquadro di destra è visualizzato il problema di connessione corrente in una sezione. Ogni sezione è costituita da due parti: il messaggio di errore e l'azione consigliata. L'azione consigliata è costituita da una descrizione delle utilità disponibili per risolvere il problema di connessione associato. Se si fa clic su un collegamento di aiuto, il testo viene visualizzato in una finestra. Se si fa clic sul collegamento di risoluzione del problema, viene avviato un programma che risolve il problema di connessione.

Fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi per informazioni sulla risoluzione degli errori.

Nome | Descrizione
Opzioni di menu | File | Visualizzatore eventi wireless: Avvia il Visualizzatore eventi wireless.
Disattiva/Attiva notifica: selezionare questa opzione per disattivare/attivare le notifiche di allarme.
Esci: fare clic per uscire dall'applicazione Intel Wireless Troubleshooter.
Visualizza | visualizza o nasconde i dati della cronologia nel riquadro destro di Intel Wireless Troubleshooter.
Strumenti | Strumento Diagnostica manuale: Esegue un test diagnostico per verificare la funzionalità della scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Strumento Diagnostica manuale.
? | Guida di Intel(R) Wireless Troubleshooter: visualizza la Guida in linea di Intel Wireless Troubleshooter.
Informazioni su: visualizza le informazioni di versione di Intel Wireless Troubleshooter.
Aiuto disponibile | Data e ora messaggio d'errore: Descrizione dell'errore. Collegamento per risolvere l'errore (se disponibile). Vedere qui di seguito Risoluzione degli errori. Collegamento alle procedure consigliate per risolvere l'errore.
Cronologia | Mantiene un elenco degli ultimi cinque messaggi di errore. I messaggi di errore vengono elencati in ordine cronologico, con quello più recente all'inizio dell'elenco.

# Strumento Diagnostica manuale (menu Strumenti)

Esegue un test diagnostico per verificare la funzionalità della scheda di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere Strumento Diagnostica manuale.

# Strumento di amministrazione (menu Strumenti)

Lo strumento di amministrazione viene usato dagli amministratori o da chi possiede i privilegi di amministratore sul computer. Questo strumento consente all’amministratore di limitare il livello di controllo che gli utenti di questo computer hanno sulle relative connessioni wireless. Viene anche usato per configurare i profili comuni (condivisi).

Gli utenti non possono modificare le impostazioni o i profili dell'amministratore a meno che non possiedano la password che consente loro di accedere a questo strumento. Si dovrebbe scegliere una password sicura e difficile da indovinare.

È possibile esportare queste impostazioni e profili come unico pacchetto per altri computer in rete. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Strumento di amministrazione.

Nome | Descrizione
--- | ---
Pacchetti dell'amministratore | I pacchetti dell'amministratore sono usati per salvare i profili amministrativi e altre impostazioni. Per Windows XP e Windows 2000, questo file eseguibile autoestraente può essere copiato o inviato ai client della rete. Quando il file viene eseguito, il suo contenuto viene installato e configurato sul computer di destinazione. Per Windows Vista*, vengono importati solo i pacchetti dell'amministratore mediante Gestione criteri di gruppo. Vedere Pacchetti di Strumento di amministrazione.
Impostazioni applicazione | Un amministratore può definire il livello di controllo che gli utenti hanno sulle proprie connessioni di rete wireless. Vedere Impostazioni applicazione di Strumento di amministrazione.
Profili dell'amministratore | Attivare o disattivare il profilo Permanente o Pre-accesso/comune e configurare le impostazioni Voice over IP (VoIP) sul computer. Vedere Profili di Strumento di amministrazione. NOTA: Per Windows Vista, sono importati soltanto i profili comuni mediante Gestione criteri di gruppo.
Impostazioni scheda di rete | Un amministratore può definire il livello di controllo che gli utenti hanno sulle proprie connessioni di rete wireless. Vedere Impostazioni della scheda di Strumento di amministrazione.
Software | Selezionare quali applicazioni Intel(R) PROSet/Wireless sono installate sui computer dell'utente. Vedere Strumento di amministrazione.
Gruppi EAP-FAST A-ID | L'amministratore può selezionare un server RADIUS A-ID per fornire PAC ai profili che utilizzano l'autenticazione EAP-FAST. I gruppi A-ID sono condivisi da tutti gli utenti del computer e permettono ai profili EAP-FAST di supportare più PAC tramite gruppi A-ID multipli. Per ulteriori informazioni, vedere Gruppi A-ID EAP-FAST di Strumento di amministrazione.
Cambia password | Cambiare la password per Strumento di amministrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Cambio della password.
Chiudi | Chiude la pagina.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Impostazioni scheda di rete (menu Avanzate)

In Impostazioni scheda sono visualizzate le proprietà della periferica relative alla scheda di rete wireless installata sul computer. Può essere una delle seguenti schede di rete:

- Intel (R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_
- Connessione di rete Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG
- Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Connessione di rete Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

#### Descrizione di Impostazioni scheda

Nome | Descrizione
--- | ---
Larghezza canale 802.11n | Impostare la larghezza del canale ad alto throughput per ottimizzare le prestazioni. Impostare la larghezza del canale a Auto o 20 Mhz. Auto è l'impostazione predefinita. Utilizzare 20 Mhz se i canali 802.11n sono limitati. NOTA: Questa impostazione è disponibile soltanto se la scheda di rete è una Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Modalità 802.11n | Lo standard 802.11n si fonda sui precedenti standard 802.1X aggiungendo funzionalità multiple-input multiple-output (MIMO). MIMO aumenta il throughput dei dati e migliora la velocità di trasferimento. Selezionare Attivato o Disattivato per impostare la modalità 802.11n sulla scheda. Attivato è l'impostazione predefinita. Un amministratore può attivare o disattivare il supporto per la modalità ad alto throughput per ridurre il consumo energetico o i conflitti con altri problemi relativi alla banda o di compatibilità. NOTA: Questa impostazione è disponibile soltanto se la scheda di rete è una Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN.
Canale Ad Hoc | Se gli altri computer della rete ad hoc non utilizzano canali diversi da quello predefinito, non è necessario modificare il canale. Valore: selezionare il canale operativo adeguato dall'elenco. 802.11b/g: selezionare questa opzione quando si usa la frequenza di banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: selezionare questa opzione quando si usa la frequenza di banda ad hoc 802.11a (5 GHz). NOTA: se il canale 802.11a non è visualizzato, significa che i canali 802.11a non supportano le reti ad hoc.
Risparmio energia ad hoc | Impostare le funzioni di risparmio energetico per reti da periferica a periferica (ad hoc). Disattiva: selezionare quando ci si connette a reti ad hoc che contengono stazioni che non supportano il risparmio energia ad hoc. Massimo risparmio energia: selezionare questa opzione per ottimizzare la durata della batteria. Ambiente rumoroso: selezionare questa opzione per ottimizzare le prestazioni o per la connessione con più client. NOTA: Questa impostazione non è disponibile se la scheda di rete è una Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection o una Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Modalità Ad Hoc QoS | Controllo Quality of Service (QoS) in reti ad hoc. QoS offre la gestione delle priorità del traffico dal punto di accesso su una LAN wireless in funzione della classificazione del traffico. WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) è la certificazione QoS di Wi-Fi Alliance. Quando WMM è attivato, la scheda di rete utilizza WMM per supportare le funzionalità di gestione delle priorità dei tag e delle code per reti Wi-Fi. WMM attivato (impostazione predefinita) WMM disattivato NOTA: Questa impostazione non è disponibile se la scheda di rete è una Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection o una Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Protezione modalità mista | Usare per evitare le collisioni dei dati negli ambienti misti 802.11b/11g/11a/11n. L'opzione RTS/CTS dovrebbe essere usata negli ambienti in cui i client non riescono a sentirsi a vicenda, mentre l'opzione da CTS a sé consente di ottenere una velocità maggiore negli ambienti in cui i client sono molto vicini e possono sentirsi a vicenda. (CTS a sè non è supportata per 802.11n).
Risparmio energia | consente di selezionare un'impostazione che permetta di bilanciare il consumo energetico e le prestazioni della scheda di rete. L'indicatore scorrevole delle impostazioni di alimentazione della scheda di rete wireless consente di selezionare un'impostazione media in base alla fonte di alimentazione del computer e la batteria. Usare il valore predefinito: (impostazione predefinita) le impostazioni di alimentazione sono basate sulla fonte di alimentazione del computer. Manuale: regolare l'indicatore scorrevole sull'impostazione desiderata. Usare l'impostazione più bassa per ottenere una durata massima della batteria. Usare l'impostazione più alta per ottenere le prestazioni massime. NOTA: il risparmio di energia varia a seconda delle impostazioni dell'infrastruttura.
Modalità Preambolo | Consente di cambiare l'impostazione della lunghezza del preambolo ricevuto da un punto di accesso durante la connessione iniziale. Utilizzare sempre un preambolo automatico per il migliore throughput di rete. L'opzione Preambolo di trasmissione automatico consente di rilevare automaticamente il preambolo. Usare il preambolo breve se è supportato, altrimenti usare il preambolo lungo (Preambolo di trasmissione lungo). NOTA: questa impostazione non è disponibile se la scheda di rete è una Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
Banda preferita | Selezionare la banda operativa. Le selezioni sono le seguenti: 802.11n 802.11g 802.11a 802.11b NOTA: Questa impostazione non è disponibile se la scheda di rete è una Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection o una Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Efficacia roaming | Questa impostazione permette di definire con quanta intensità un client wireless effettua il roaming per migliorare la connessione ad un punto di accesso. Valore predefinito: impostazione bilanciata tra l'assenza di roaming e le prestazioni. Basso il client wireless non effettuerà il roaming. Effettuerà il roaming solo per ricercare un altro punto di accesso nel caso in cui la qualità della connessione peggiori notevolmente. Massimo: il wireless client registra continuamente la qualità del collegamento. Se si verifica un degrado, tenta di trovare ed effettuare il roaming a un migliore punto di accesso.
Miglioramento velocità | Consente di cambiare il valore del controllo del burst di pacchetti. Attiva: selezionare questa opzione per attivare il miglioramento del throughput. Disattiva: (impostazione predefinita) selezionare questa opzione per disattivare il miglioramento del throughput.
Potenza di trasmissione | Valore predefinito: impostazione massima della potenza Copertura minima: imposta la scheda di rete alla minima potenza di trasmissione. Permette di espandere il numero delle aree di copertura o confinare un'area di copertura. Ridurre l'area di copertura in aree a traffico elevato per migliorare la qualità complessiva della trasmissione ed evitare la congestione e le interferenze con altre periferiche. Impostazione massima della copertura: imposta la scheda di rete al livello massimo di potenza di trasmissione. Selezionare per le prestazioni e portata massime in ambienti con limitate periferiche radio aggiuntive. NOTA: l'impostazione ottimale consiste nel definire la potenza di trasmissione sempre al minore livello possibile, compatibilmente con la qualità delle comunicazioni. Ciò consente al numero massimo di periferiche wireless di funzionare in aree ad alta densità e ridurre le interferenze con altre periferiche con la quali la radio condivide lo spettro radio. NOTA: questa impostazione ha effetto quando si usa la modalità infrastruttura o la modalità ad hoc.
Modalità wireless | Selezionare la banda da usare per la connessione a una rete wireless: Solo 802.11a: effettua la connessione della scheda di rete wireless solo alle reti 802.11a. Solo 802.11b: effettua la connessione della scheda di rete wireless solo alle reti 802.11b. Solo 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete wireless solo alle reti 802.11g. 802.11a e 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete wireless solo alle reti 802.11a e 802.11g. 802.11b e 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete wireless solo alle reti 802.11b e 802.11g. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Impostazione predefinita) - Permette di connettersi a una rete wireless 802.11a, 802.11b o 802.11g. NOTA: queste modalità wireless (tipi di modulazione) determinano i punti accesso rilevati che sono visualizzati nell'elenco Reti wireless.
OK | Consente di salvare le impostazioni e di tornare alla pagina precedente.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.

# Statistiche avanzate (menu Avanzate)

Tramite Statistiche avanzate si accede a informazioni correnti sulla connessione della scheda di rete.

#### Descrizione di Statistiche avanzate

Nome | Descrizione
--- | ---
Statistiche | Statistiche avanzate: Informazioni che descrivono la modalità di comunicazione della scheda di rete con un punto di accesso. Associazione: se la scheda di rete trova un punto di accesso con cui comunicare, viene indicato che il punto di accesso è entro la portata. In caso contrario, viene indicato che è esterno alla portata. Indirizzo MAC AP: le dodici cifre dell'indirizzo MAC (00:40:96:31:1C:05) del punto di accesso. Numero di associazioni: il numero di volte che il punto di accesso ha trovato la scheda di rete. Conteggio AP: il numero di punti di accesso che si trovano entro la portata della scheda di rete wireless. Numero di scansioni complete: il numero di volte che la scheda di rete ha ricercato in tutti i canali informazioni da ricevere. Numero di scansioni parziali: il numero di scansioni che sono state interrotte. Roaming: sono riportati i contatori relativi alle condizioni che hanno causato il roaming della scheda di rete. Il roaming avviene quando una scheda di rete, che sta comunicando con un punto di accesso, passa a comunicare con un altro punto di accesso perché il livello dei segnali è migliore. Conteggio roaming: il numero di volte che si è verificato il roaming. Nessuna trasmissione da AP (dal punto di accesso): la scheda di rete non ha ricevuto alcuna trasmissione radio da parte del punto di accesso. È probabile che sia necessario reimpostare il punto di accesso. Qualità segnale insufficiente: la qualità del segnale è troppo bassa per sostenere la comunicazione con il punto di accesso. La scheda di rete è stata spostata all'esterno dell'area di copertura del punto di accesso o le informazioni relative all'indirizzo di periferica del punto di accesso sono state cambiate. Bilanciamento carico AP (del punto di accesso): il punto di accesso ha terminato l'associazione con la scheda di rete poiché non era in grado di mantenere la comunicazione con tutte le schede di rete ad esso associate. Troppe schede di rete stanno tentando di comunicare con un punto di accesso. RSSI AP (del punto di accesso) troppo basso: l'indicatore RSSI (Receive Signal Strength Indicator) è troppo basso per mantenere un associazione con la scheda di rete. È probabile che ci si sia spostati all'esterno dell'area di copertura del punto di accesso o che il punto di accesso abbia aumentato la velocità di trasmissione dei dati. Qualità canale insufficiente: la qualità del canale è bassa e per questo motivo la scheda di rete ha cercato un altro punto di accesso. Unità mobile persa da AP (dal punto di accesso): il punto di accesso ha scartato un computer, rimuovendolo dall'elenco delle periferiche portatili. Il computer deve essere di nuovo associato a un punto di accesso. Altro: usare queste informazioni per stabilire se l'associazione con un punto di accesso diverso può aumentare le prestazioni e contribuire a mantenere la velocità di trasmissione dei dati più alta possibile. Segnali ricevuti: numero di segnali ricevuti dalla scheda di rete. Percentuale di segnali non rilevati: percentuale dei segnali persi. Percentuale di errori di trasmissione: la percentuale delle trasmissioni di dati con errori. Livello segnale: livello del segnale del punto di accesso con cui sta comunicando la scheda di rete espresso in decibel (dBm).
Statistiche trasmissione/ricezione (Tx/Rx) | Visualizza i valori percentuali dei pacchetti diretti e dei pacchetti non indirizzati. Totale pacchetti host: somma totale dei pacchetti diretti e dei pacchetti non indirizzati. Trasmissione - Mbps Ricezione - Mbps Pacchetti non indirizzati: il numero totale di pacchetti inviati alla rete wireless e ricevuti dalla scheda. Pacchetti indirizzati: il numero totale di pacchetti inviati specificamente alla scheda wireless e ricevuti dalla scheda. Byte totali: il numero totale di byte relativi ai pacchetti ricevuti e inviati dalla scheda di rete wireless.
Registrazione | Specificare per quanto tempo devono essere registrati i dati statistici della scheda di rete wireless. Configura le impostazioni per la registrazione: fare clic su Impostazioni per specificare con quale frequenza devono essere registrate le statistiche. È possibile impostare il numero dei secondi e specificare per quante ore devono essere registrate le statistiche. Per cambiare il percorso di memorizzazione del file registro. Fare clic su Sfoglia per specificare un nuova posizione per il file del registro. Viene visualizzato il percorso corrente. La posizione predefinita è la directory che contiene i file di Intel(R) PROSet/Wireless. Fare clic su Apri per chiudere e applicare il nuovo percorso del file. Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo Statistiche avanzate. Avvia/Interrompi registrazione: fare clic su questo pulsante per avviare e interrompere la registrazione. Quando si fa clic su Avvia registrazione, vengono accumulare informazioni statistiche (descritte più indietro). Quando si fa clic su Interrompi registrazione, l'accumulo termina e le informazioni vengono salvate in un file che è possibile aprire e visualizzare. Visualizza file del registro: fare clic su questo pulsante per aprire la cartella Wireless in Programmi/Intel (la posizione predefinita). I file di registro vengono nominati con il mese, il giorno e l'anno, oltre al numero di registro creato in tale giorno. Ad esempio: 03122007_001.htm. Il file di registro fornisce: Data e ora Informazioni sulla scheda Informazioni sulla connessione Statistiche di trasmissione e ricezione NOTA: un amministratore può disattivare questa funzione.
Reimposta statistiche | Consente di azzerare i contatori delle statistiche e iniziare una nuova misurazione dei dati.
Chiudi | Chiude e fa tornare alla finestra principale.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Uso di Windows per la gestione Wi-Fi* (menu Avanzate)

La funzione Zero Configuration reti senza fili di Microsoft Windows XP offre una utilità integrata di configurazione wireless. Questa funzione può esser attivata e disattivata dall'interno di Intel(R) PROSet/Wireless. Fare clic su Usa Windows per gestire Wi-Fi nel menu Avanzate o nel menu della barra delle applicazioni. Se Windows XP Wireless Zero Configuration è attivato le funzioni di Intel(R) PROSet/Wireless sono disattivate.

# Gestione elenco esclusioni (menu Profili)

Gestione elenco esclusioni è disponibile quando si seleziona Gestisci esclusioni dal menu Profili o si fa clic sul pulsante Proprietà nell'elenco delle reti wireless.

NOTA: se l'amministratore ha selezionato una rete per l'esclusione, solo un amministratore attivo nello Strumento di amministrazione può rimuovere la rete dall'elenco delle reti escluse.

IMPORTANTE: non viene effettuata la connessione automatica a una rete o a un punto di accesso presente in questo elenco.

Usare Gestione elenco esclusioni per escludere intere reti wireless (SSID).

NOTA: gli amministratori possono escludere i profili da Strumento di amministrazione. Vedere Strumento di amministrazione.

Nome | Descrizione
Gestione elenco esclusioni | Nome rete: il nome (SSID) della rete wireless. Radio: visualizza la banda se si verifica un errore DHCP. Indirizzo MAC: l'indirizzo MAC della periferica. Motivo: indica il motivo per cui tale voce è stata esclusa dalla connessione automatica. Dettagli: fornisce informazioni specifiche su come il punto di accesso è stato escluso e come rimuoverlo dall'esclusione. Questa rete è stata esclusa dalla connessione automatica per i motivi seguenti. L'utente ha escluso manualmente questa rete Per rendere di nuovo disponibile la rete (o il punto di accesso) per la connessione automatica, selezionarla e fare clic sul pulsante Rimuovi. NOTA: Il pulsante Reimposta elenco rimuove dall'elenco tutte le voci, eccetto i punti di accesso non autorizzati ed esclusi dall'amministratore. I punti di accesso non autorizzati sono rimossi dall'elenco quando viene effettuata una connessione a questo punto di accesso usando credenziali valide. Tutti i punti di accesso esclusi di una rete (ad eccezione di quelli non autorizzati ed esclusi dall'amministratore) vengono rimossi dall'elenco quando alla rete si applica manualmente un profilo. NOTA: le voci disattivate sono i punti di accesso non autorizzati o quelli che sono stati esclusi dall'amministratore. I punti di accesso non autorizzati o esclusi dall'amministratore non possono essere rimossi manualmente dall'elenco.
Aggiungi | Aggiunge un nome di rete (SSID) all'elenco.
Rimuovi | Consente di rimuovere una voce all'elenco.
Reimposta elenco | Consente di rimuovere tutte le voci dall'elenco.
Chiudi | Chiude e salva le impostazioni.
? | Visualizza la Guida relativa alla pagina.

# Accensione e spegnimento della radio

Per accendere e spegnere la radio, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Usare l'interruttore hardware della radio opzionale sul computer (se presente).
- Uso del software Intel(R) PROSet/Wireless.
- Utilizzare Microsoft Windows.

> NOTA: quando il computer in uso viene acceso, la radio trasmette segnali in continuazione. In determinate circostanze, come ad esempio quando ci si trova su un aereo, i segnali emessi dalla radio possono causare interferenze. Per spegnere la radio della scheda di rete wireless, usare uno dei seguenti metodi.

## Usare l'interruttore hardware opzionale per l'accensione e lo spegnimento della radio

Sul lato esterno del computer è installato un interruttore che può essere utilizzato per accendere e spegnere la radio. Per ulteriori informazioni sull'interruttore, consultare la documentazione del computer. Se Intel(R) PROSet/Wireless è installato, lo stato corrente della radio è visualizzato nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless e sulla barra delle applicazioni.

## Uso di Intel(R) PROSet/Wireless per accendere e spegnere la radio

Lo stato corrente della radio è visualizzato dall'icona di stato in Intel(R) PROSet/Wireless. Nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless fare clic sul pulsante Wireless attivato o Wireless disattivato per spegnere o accendere la radio.

## Accendere o spegnere la radio dall'icona della barra delle applicazioni

Per accendere e spegnere la radio, fare clic sull'icona sulla barra delle applicazioni e selezionare Wireless attivato o Wireless disattivato.

## Usare Windows per spegnere la radio

La radio può essere spenta tramite Windows.

> NOTA: se si disattiva la radio da Microsoft Windows, per riaccenderla è necessario usare Microsoft Windows. Per riaccendere la radio non è possibile usare Intel(R) PROSet/Wireless o l'interruttore hardware.

#### Windows XP

1. Nel menu Start, fare clic su Connect to > Wireless Network Connection (Connetti a connessione di rete wireless). Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Disattiva.
2. Oppure se sono presenti più di una scheda di rete wireless, nel menu Start, fare clic su Conntti a > Show Connections (Mostra connessioni). Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda desiderata e selezionare Disattiva.

È possibile usare lo stesso metodo per riaccendere la radio.

# Installazione o disinstallazione del software

L'installazione Tipica comprende il driver della scheda di rete LAN wireless, il software Intel(R) PROSet/Wireless e Intel Wireless Troubleshooter.

> NOTA: se si intende usare Novell Client for Windows, è necessario installarlo prima di installare il software Intel(R) PROSet/Wireless. Se Intel(R) PROSet/Wireless è già installato è necessario rimuoverlo prima di installare Novell Client for Windows.

Nel corso dell'installazione personalizzata è possibile selezionare l'installazione delle seguenti funzionalità:

- Strumento di amministrazione
- Supporto WMI
- Accesso singolo
- Connessione di pre-accesso

Per installare queste funzionalità, selezionare Personalizzata durante l'installazione. Per installare queste funzionalità attenersi alle istruzioni seguenti. Se Intel(R) PROSet/Wireless è già installato, vedere le istruzioni successive all'installazione.

> NOTA: se si intende usare Novell Client* for Windows, è necessario installarlo prima di installare il software Intel(R) PROSet/Wireless. Se Intel(R) PROSet/Wireless è già installato è necessario rimuoverlo prima di installare Novell Client for Windows.

### Installazione del software

1. Inserire il CD di installazione nella relativa unità.
2. Fare clic su Installa software nella schermata del programma di installazione di Intel(R) PROSet/Wireless.
3. Leggere il contratto di licenza.
4. Selezionare Accetto i termini del Contratto di licenza.
5. Fare clic su Avanti.
6. Fare clic su Personalizzata.
7. Selezionare dall'elenco le funzionalità da installare:

> Supporto WMI: (Windows Management Instrumentation) consente agli amministratori che non hanno installato Intel(R) PROSet/Wireless di gestire in remoto i client che hanno installato Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Installazione: fare clic su Supporto WMI. Selezionare Installare questa funzione e le sottofunzioni selezionate. Procedere con il passo 8.
> - Non installare: fare clic su Non installare questa funzionalità. Una X rossa indica che la funzionalità non è installata.

> Administrator Tool: installa Strumento di amministrazione nel menu Strumenti. Viene usato per configurare i profili comuni (condivisi). Administrator Tool viene anche usato dal dipartimento IT per attivare e disattivare le funzioni del software Intel(R) PROSet/Wireless.

> - Installazione: fare clic su Strumento di amministrazione. Selezionare Installare questa funzione e le sottofunzioni selezionate. Fare clic su Avanti e andare al passo 8.
> - Non installare: Selezionare Non installare questa funzionalità. Una X rossa vicino all'opzione indica che la funzionalità non è stata installata.

> Accesso singolo: installa la funzione Accesso singolo o Connessione di pre-accesso. Questo strumento viene usato per configurare i profili comuni (condivisi) con Administrator Tool.

> La funzione Cambio rapido utente e la schermata iniziale di Windows XP sono disattivate quando viene installato il supporto per l'Accesso singolo.

> Accesso singolo è presente negli ambienti aziendali in cui gli utenti eseguono l'accesso sul proprio computer con un nome utente, una password e, generalmente, un dominio. Il Cambio rapido utente non supporta l'accesso eseguito tramite il dominio.

> > NOTA: la funzione Cambio rapido utente di Windows è attivata per impostazione predefinita se si usa Windows XP Home Edition. È destinata agli utenti privati. Il cambio rapido utente è anche disponibile in Windows XP Professional se lo si installa in un computer autonomo o connesso a un gruppo di lavoro. Se al dominio viene aggiunto un computer che esegue Windows XP Professional allora la funzione di cambio rapido utente non è disponibile.

> Connessione di pre-accesso: un profilo di pre-accesso/comune è attivo quando un utente esegue l'accesso al computer. La Connessione di pre-accesso stabilisce una connessione wireless prima che l'utente acceda a Windows. Questa funzione viene installata con la funzione Accesso singolo.

> - Installazione: fare clic su Connessione pre-accesso. Selezionare Installare questa funzione e le sottofunzioni selezionate. Fare clic su Avanti e andare al passo 8.
> - Non installare: Selezionare Non installare questa funzionalità. Una X rossa indica che la funzionalità non è installata.

8. Fare clic su Installa. Quando il software è stato installato sul computer, vengono elencati i componenti installati.
9. Fare clic su OK.

> NOTA: quando la funzione Connessione di pre-accesso è installata, viene richiesto di riavviare al termine dell'installazione del software.

### Aggiunta di funzionalità dopo l'installazione

Se Intel(R) PROSet/Wireless è già installato, seguire le istruzioni riportate di seguito per installare Strumento di amministrazione e la Connessione di pre-accesso singolo:

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni > Intel(R) PROSet/Wireless Software.
2. Fare clic su Cambia/Rimuovi.
3. Fare clic su Modifica.
4. Fare clic su Avanti.
5. Fare clic sulla X rossa a fianco delle funzionalità che non sono attualmente installate.
6. Fare clic su Installare questa funzione e le sottofunzioni selezionate.
7. Fare clic su Modifica. Una volta installata, la funzionalità viene visualizzata come Installata nell'elenco delle funzionalità del programma di installazione di Intel(R) PROSet/Wireless.
8. Fare clic su OK.

### Abilitazione della funzione di risparmio energetico di WMM* (UAPSD)

Per abilitare la funzione di risparmio energetico di WMM, è necessario modificare le impostazioni del registro di sistema. Modificare il registro di sistema apportando le seguenti modifiche.

Modificare la seguente chiave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerQueues = c or f

> (dove c = VI e VO sono abilitati, f = tutte le categorie di accesso abilitate)

Aggiungere la seguente chiave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdFillCmd = 1

Aggiungere la seguente chiave:

> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
> {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318\00XX\ApsdTriggerMode = 3

####

### Disinstallare Intel(R) PROSet/Wireless

Per disinstallare Intel(R) PROSet/Wireless:

1. Fare clic su Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni.
2. Fare clic su Intel(R) PROSet/Wireless Software.
3. Fare clic su Cambia/Rimuovi.
4. Fare clic su Rimuovi.
5. Fare clic su Avanti.
6. Quando richiesto, decidere cosa si desidera fare con i profili e le impostazioni correnti:

> Si è scelto di rimuovere completamente il software Intel(R) PROSet/Wireless.

> Selezionare cosa si desidera fare con i profili e le impostazioni correnti:

> - Non salvare i profili e le impostazioni. Selezionare questa opzione per rimuovere completamente tutti i profili e le impostazioni correnti. Se si reinstalla il software, i profili e le impostazioni non sono più disponibili.
> - Salvare i profili e le impostazioni nel formato corrente (Intel(R) PROSet/Wireless 10.x).Selezionare per salvare i profili e le impostazioni correnti. Se si reinstalla il software, i profili e le impostazioni correnti sono disponibili.
> - Convertire e salvare i profili e le impostazioni nel formato Intel(R) PROSet/Wireless 9.x. Se è necessario tornare a una versione precedente del software Intel(R) PROSet/Wireless, selezionare questa opzione per salvare le impostazioni. Se si è reinstallato il software, i profili e le impostazioni correnti sono disponibili. NOTA: sono disponibili solo le impostazioni applicabili alla versione precedente del software.

7. Effettuare una selezione e fare clic su OK.
8. Dopo la disinstallazione del software, fare clic su Sì per riavviare il computer.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità