İçindekilere Dön

# Profil Yönetimi

Profil Nedir?
Profiller Listesi
Profiller Listesi Simgeleri
Bir Profile Bağlanma
Yeni Bir Profil Oluşturma
Varolan Bir Profili Düzenleme
Bir Profili Kaldırma
Bir Profil Parolası Belirleme
Profilleri Verme ve Alma

# Profil Nedir?

Bir profil, kaydedilmiş bir ağ ayarları grubudur. Profiller, Profil listesinde görüntülenir. Profiller, bir kablosuz ağdan başka bir ağa geçerken yararlıdır. Her kablosuz ağ için, farklı profiller yapılandırılabilir. Profil ayarları, ağ adını (SSID), işletme modunu ve güvenlik ayarlarını içerir.

Profil bir kablosuz ağa bağlandığınızda oluşturulur.

1. Kablosuz ağlar listesinden bir ağ seçin.
2. Bağlan düğmesini tıklatın.
3. Kablosuz ağ WEP parolası ya da şifreleme anahtarı gerektiriyorsa bağlantıdan önce bu bilgileri girmeniz istenir. Güvenlik seçeneklerini değiştirmek üzere Kablosuz Profil Oluştur Güvenlik Ayarları sayfasını açmak için Gelişmiş'i tıklatın.
4. Bağlanmak için Tamam düğmesini tıklatın. Bir profil oluşturulur ve Profiller listesine eklenir.

Kablosuz Profil Oluşturma Sihirbazı, kablosuz ağa bağlanmak için gerekli olan adımlarda size eşlik eder. İşlem tamamlandığında profil kaydedilir ve Profiller listesine eklenir. Bu kablosuz ayarlar kaydedildiği için, bir dahaki sefer kablosuz ağın kapsama alanına girdiğinizde, ağa otomatik olarak bağlantı kurulur.

## Profiller Listesi

Profil listesi, varolan profillerin listesini görüntüler. Bir kablosuz ağın kapsama alanına girdiğinizde Intel(R) PROSet/Kablosuz, profil listesini tarayarak bir eşleşme olup olmadığına bakar. Eşleşme bulunursa ağa otomatik olarak bağlantı kurulur.

### Profil Listesi Öncelik Okları

- Seçilen profili, profiller listesinde bir üst sıraya taşımak için, yukarı oku kullanın.
- Seçilen profili, profiller listesinde bir alt sıraya taşımak için, aşağı oku kullanın.

## Profiller Listesi Simgeleri

Ağ profili durum simgeleri, bağdaştırıcının bir ağ ile ilişkili olup olmadığını, kullanılan işletme kipini ve güvenlik şifrelemesinin etkin olup olmadığını belirtir. Bu simgeler profil listesindeki profil adının yanında görüntülenir.

Adı | Açıklama
Profil Adı | Profil adı, bu ağa kendiniz için belirlediğiniz addır. Bu ağı tanımanıza yardımcı olacak herhangi bir ad kullanabilirsiniz. Örneğin, "Evdeki Ağ" ya da "Milli Kütüphane Okuyucu Ağı".
Ağ Adı | Kablosuz ağın ya da bilgisayarın adı (SSID).
Bağlantı Simgeleri - Ağ profil durumu simgeleri, bağdaştırıcının bir kablosuz ağ ile farklı bağlantı durumlarını, kullanılan işletme modunu ve ağ güvenliği kullanılıp kullanılmadığını belirtir.
| Mavi daire: Kablosuz bağdaştırıcı bir erişim noktası ya da bilgisayarla (ad hoc modu) ilişkilendirilmiş. Bir profilin 802.1X güvenliği etkinleştirilmişse, kablosuz bağdaştırıcının ilişkili durumda olduğu ve kimliğinin doğrulandığını gösterir.
| Ağ (Altyapı) modunu belirtir.
| Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu belirtir.
| Yönetici profilini belirtir.
| Kablosuz ağ Güvenlik şifrelemesini kullanıyor.
Oklar | Profilleri yeğlediğiniz otomatik bağlanma sırasına koymak için, okları kullanın. Yukarı ok: Seçilen profili Profiller listesinde bir üst sıraya taşır. Aşağı ok: Seçilen profili Profiller listesinde bir alt sıraya taşır.
Bağlan | Seçilen profili kablosuz ağa bağlar.
Ekle | Yeni bir profil oluşturmanızı sağlayan kablosuz profil Genel Ayarlar sayfasını açar. Ek bilgi için Yeni Bir Profil Oluşturma başlıklı bölüme bakın.
Kaldır | Profil listesinden seçilen bir profili kaldırır. Ek bilgi için Bir Profili Kaldırma başlıklı bölüme bakın.
Özellikler | Varolan bir profilin içeriğini düzenlemek için kullanılır. Profiller listesinde bir profili çift tıklatılarak da düzenleyebilirsiniz. Ek bilgi için Varolan Bir Profili Düzenleme başlıklı bölüme bakın.
| Al/Ver: Profiller listesine kullanıcı kaynaklı profiller almanıza ve listeden profiller vermenize olanak tanır. Kablosuz profiller, profiller listesine otomatik olarak alınabilir. Ek bilgi için Profil Alma ya da Verme başlıklı bölüme bakın.
Kapat | Profil yönetimi penceresini kapatır.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

## Bir Profile Bağlanma

Eşleşen profili olan bir kablosuz ağın kapsama alanında bulunduğunuzda, bu ağa otomatik olarak bağlanılır. Bunun dışında, profil önceliği daha alt sıralarda olan bir ağ daha, kapsama alanındaysa, alt sıralardaki bu profile bağlanılmasını zorlayabilirsiniz. Bu, Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımından ya da Görev Çubuğu simgesinden gerçekleştirilir.

Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulamasından bir profile elle bağlanma:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresini açmak için Görev Çubuğu simgesini çift tıklatın.
2. Profiller listesini açmak için Profiller'i tıklatın.
3. Profil listesinden profili seçin.
4. Bağlan düğmesini tıklatın. Bağlantının yalnızca, kablosuz ağ kapsama alanında olduğunda kurulacağını unutmayın.

Bir profile Görev Çubuğundan el ile bağlanma:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz bağlantısı Görev Çubuğu simgesini sağ tıklatın.
2. Profile Bağlan'ı tıklatın.
3. Bir profil seçin.
4. Bağlantıyı başlatmak için tıklatın.

## Yeni Bir Profil Oluşturma

Kablosuz ağlar listesinden bir ağ seçin.

Bağlan düğmesini tıklatın.

Kablosuz Profil Oluştur sihirbazı, profil oluşturmak ve kablosuz ağa bağlanmak için gereken adımlarda size yol gösterir. Bu işlem sırasında Kablosuz Profil Oluştur Güvenlik Ayarları uygun güvenlik ayarlarını sizin adınıza belirlemeye çalışır.

Yeni bir profil oluşturmak ve bir kablosuz ağa bağlanmak için:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller'i tıklatın.
2. Kablosuz profil Genel Ayarları'nı açmak için Profiller listesinde Ekle düğmesini tıklatın.
3. Profil Adı: Açıklayıcı bir profil adı girin.
4. Kablosuz Ağ Adı (SSID): Kablosuz ağ adını girin.
5. İşletme Modu: Ağ (Altyapı) varsayılan değer olarak seçilidir.

#### Genel Ayarlar Açıklaması

Adı | Açıklama
--- | ---
Profil Adı | Kablosuz ağ profilinin adı. Kablosuz Ağlar listesinden seçilen bir kablosuz ağı yapılandırdığınızda, profil adı, Kablosuz Ağ Adı (SSID) değeriyle aynı olur. Bu ad, daha anlaşılır ya da kişisel isteğinize uyan bir ada değiştirilebilir. Örnekler: Ofis Ağım, Mehmet'in Ağı, ABC Limited Ağı
Kablosuz Ağ Adı (SSID) | Kablosuz bağdaştırıcı tarafından bağlantı için kullanılan kablosuz ağ erişim noktasının adıdır. Ağ adı kablosuz erişim noktasının adıyla aynı olmalıdır. Bu ad, büyük/küçük harf duyarlıdır. Kablosuz Ağlar listesinden seçilen bir kablosuz ağı yapılandırdığınızda, ağ adı değeri kablosuz ağlar listesinden alınır. Bu adı değiştiremezsiniz ve değiştirmemelisiniz. Erişim noktası ağ adını (SSID) yayınlamazsa ya da kablosuz bağdaştırıcı gizli bir erişim noktasından gizli bir ağ adı alırsa, Kablosuz Ağlar listesinde <SSID yayınlanmadı> değeri görüntülenir. <SSID yayınlanmadı> değerinin görüntülendiği bir ağla ilişki kurmak için bağlantı öncesinde yeni bir profil oluşturulmalıdır. Bağlantıdan sonra Kablosuz Ağlar listesinde yine <SSID yayınlanmadı> değeri görüntülenir. İlişkilendirilmiş SSID profilini Profiller listesinde görebilirsiniz.
İşletme Modu | Ağ (Altyapı): Bir erişim noktasına bağlanın. Bir altyapı ağı, bir ya da birden çok erişim noktasından ve bir ya da birden çok kablosuz bağdaştırıcılı bilgisayardan oluşur. Bu bağlantı türü, ev ağlarında, şirket ağlarında, otellerde ve ağa ve/ya da Internet'e erişim sağlayan diğer yerlerde kullanılır. NOT: Yönetici profilleri (Oturum Öncesi/Ortak, Sürekli ve VoIP profilleri) için yalnızca Ağ (Alt Yapı) seçeneği kullanılabilir. Ek bilgi için, bkz. Yönetici Aracı. Aygıttan Aygıta (ad hoc): Aygıttan Aygıta kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara doğrudan bağlanın. Bu tipteki bir bağlantı, yalnızca iki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki bağlantılar için uygundur. Ağ kaynaklarına ya da Internet'e erişim sağlamaz.
Gelişmiş | Gelişmiş Ayarlar sayfasına erişmek için Gelişmiş düğmesini tıklatın. Bağlantıyı Koru, Kullanıcı Adı Biçimi, Otomatik Bağlan ya da Otomatik Alma seçeneklerini ayarlamak, uygulama başlatmak (Uygulama Başlat), profil parolası belirlemek (Parola Koruması) ya da bağdaştırıcı bağlantısında kullanılacak erişim noktası adresini belirlemek (Zorunlu Erişim Noktası) için Gelişmiş Ayarlar sayfasını kullanın.
İleri | Güvenlik Ayarları sayfasına gitmenizi sağlar.
Tamam | Geçerli ayarlarla yeni profil oluşturma işlemini tamamlar.
İptal | Kablosuz Profil Oluşturma Sihirbazını kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

6. Aşağıdaki seçenekler için Gelişmiş düğmesini tıklatın:
   - Otomatik Bağlan: Bir profile otomatik olarak ya da el ile bağlanmak için bunu seçin.
   - Otomatik Alma: Ağ yöneticisi, bir profili bir başka bilgisayara verebilir.
   - Zorunlu Erişim Noktası: Kablosuz bağdaştırıcıyı belirli bir erişim noktasıyla ilişkilendirmek için bunu seçin.
   - Parola Koruması: Profili parola ile korumak için bunu seçin.
   - Uygulamayı Başlat: Kablosuz bağlantı kurulduğunda başlatılacak olan programı seçin.
   - Bağlantıyı Koru: Oturumu kapattıktan sonra da kullanıcı profiline bağlı kalmak için bu seçeneği işaretleyin.

#### Gelişmiş Ayarlar Açıklaması

Bir profili parolayla korumanızı ve ağda bağlanılacak belirli bir erişim noktasını seçmenizi sağlar. Bu sayfaya erişmek için Genel Ayarlar sayfasındaki Gelişmiş düğmesini tıklatın.

Adı | Açıklama
--- | ---
Otomatik Bağlan | Otomatik (Varsayılan): Kapsama alanı içinde olduğunda Intel(R) PROSet/Kablosuz yazılımının bu profile otomatik olarak bağlanması için bu seçeneği belirleyin. Gerek Duyulduğunda: Ağ kapsama alanı içinde olduğunda bir profile otomatik olarak bağlanmayı engellemek için bu seçeneği belirleyin. Örneğin, kablosuz bağlantı için bir ücret ödüyor ve kapsama alanı içine girdiğinizde otomatik olarak bağlanmayı istemiyor olabilirsiniz. Ağa bağlanmak için: Kablosuz Ağlar listesinden ağı seçin. Bağlan düğmesini tıklatın.
Otomatik Alma | Ağ yöneticisinin seçilen profili kolayca başka bilgisayarlara taşımasına olanak verir. Verilen dosya başka bir bilgisayardaki Wireless\AutoImport dizinine yerleştirildiğinde, Intel(R) PROSet/Kablosuz, profili otomatik olarak alır. NOT: Yönetici Profilleri yapılandırılmışsa, Gelişmiş Ayarlar'da Otomatik Alma seçeneği kullanılamaz.
Zorunlu Erişim Noktası | Kablosuz bağdaştırıcıyı, belirli bir MAC adresi kullanan bir erişim noktasına bağlanmaya zorlar. Erişim noktasının MAC adresini (BSSID) yazın; 48-bit, 12 onaltılık basamak. Örneğin, 00:06:25:0E:9D:84. Temizle: Geçerli adresi temizler. NOT: Bu özellik, ad hoc çalıştırma modu kullanılırken geçerli değildir.
Parola Koruması | Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter): Bu profil için bir parola etkinleştirmek üzere bu seçeneği belirleyin. Varsayılan ayar, parolasız profil için olan seçeneğin işaretlenmemiş olmasıdır. Parola: Parolayı yazın. Girilen parola karakterleri ekranda yıldız karakterleri şeklinde görüntülenir. Yeni Parolayı Onayla: Parolayı yeniden girin. NOT: Siz ya da yönetici parolayı bilmiyorsanız, parolayı sıfırlamanızı sağlayacak bir yöntem yoktur. NOT: Yönetici Profilleri için kullanılamaz.
Uygulama Başlat | Profile bağlandığınızda, otomatik olarak bir toplu iş dosyasını, yürütülebilir dosyayı ya da komut dosyasını başlatır. Örneğin kablosuz ağa bağlandığınızda otomatik olarak bir Sanal Özel Ağ (VPN) oturumunu başlatabilirsiniz. Uygulamayı Başlatma Olanağını Etkinleştir'i tıklatın. Başlatmak istediğiniz programın adını yazın ya da dosyayı sabit diskinizde bulmak için Gözat'ı tıklatın. C:\Program Files\myprogram\myVPNfile.exe. Gelişmiş Ayarlar'ı kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın. NOT: Yönetici Profilleri için kullanılamaz.
Bağlantıyı Koru | Bağlantıyı Koru seçeneği, oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı profilinin kablosuz bağlantıyı sürdürmesini sağlar. Bağlantıyı Koru seçeneği işaretliyse ve sürekli bir profil varsa, oturum kapatılırken sürekli profil uygulanmaz. Sürekli profil yalnızca bu profille bağlantı kesildiğinde uygulanır. NOT: Bu seçenek, VPN istemcisindeki "Logoff on Connect" (Bağlanınca Oturumu Kapat) seçeneğiyle birlikte kullanılabilir. NOT: Yönetici Profilleri yapılandırılmışsa, Gelişmiş Ayarlar'da Otomatik Alma seçeneği kullanılamaz.
Kullanıcı Adı Biçimi | Kullanıcı Adı Biçimi: Yönetici, kimlik doğrulama sunucusu için kullanıcı adı biçimini seçebilir. Seçenekler şunlardır: kullanıcı (varsayılan) kullanıcı@etkialanı kullanıcı@etkialanı.com ETKİALANI\kullanıcı NOT: Bu ayar yalnızca Yönetici Aracı’ndaki Gelişmiş Ayarlar’da kullanılabilir. Intel(R) PROSet/Kablosuz Kablosuz Profil Oluşturma sayfasından profil oluştururken kullanılamaz.
Tamam | Ayarları kaydedip pencereyi kapatmanızı sağlar.
İptal | Pencereyi kapatarak yapılan değişiklikleri iptal etmenizi sağlar.
Yardım? | Bu sayfayla ilgili yardım bilgilerini görüntüler.

7. Güvenlik Ayarları'nı açmak için Genel Ayarlar'da İleri'yi tıklatın.

8. Ağ Kimlik Doğrulama ve Veri Şifreleme seçeneklerini belirlemek için Bireysel ya da Kuruluş Güvenliği'ni seçin. Şifreleme anahtarı ayarlarını girip 802.1X ayarlarını gerektiği gibi belirleyin.

9. Profil ayarlarını tamamladığınızda Tamam düğmesini tıklatın. Profil ayarlarını değiştirmek ya da doğrulamak için Geri düğmesini tıklatın.
10. Bir ağa bağlı değilseniz Intel(R) PROSet/Kablosuz, yeni bir profil eklendiğini belirler ve otomatik olarak bu profile bağlanmayı dener.
11. Bu profile el ile bağlanmak istiyorsanız Bağlan'ı tıklatın. Bağlantı simgesi geçerli bağlantı durumunu belirtir. Ağ adı, gönderme/alma hızı ve sinyal kalitesi de görüntülenir.

## Varolan bir Profili Düzenleme

Varolan bir profili düzenlemek için:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Düzenlenecek profili, Profiller listesinden seçin.
3. Kablosuz Profil Özellikleri Genel Ayarlar sayfasını açmak için Özellikler'i tıklatın.
4. Kablosuz Profil Özellikleri, Genel Ayarlar'da ve Güvenlik Ayarları'nda gezinmek için, İleri ve Geri düğmelerini tıklatın.
   - Genel Ayarlar. Ek bilgi için, bkz. Genel Ayarlar.
   - Güvenlik Ayarları. Ek bilgi için, bkz. Güvenlik Ayarları.
5. Geçerli ayarları kaydedip çıkmak için Tamam düğmesini tıklatın. Değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için İptal düğmesini tıklatın.

## Bir Profili Kaldırma

Bir profili kaldırmak için:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Listeden profili seçin.
3. Kaldır düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen profiller kalıcı olarak silinecek. Devam etmek istiyor musunuz?
4. Evet düğmesini tıklatın. Profil, profiller listesinden silinir.

Ağa hala bağlıysanız:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Listeden profili seçin.
3. Kaldır düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen profiller kalıcı olarak silinecek. Devam etmek istiyor musunuz?
4. Evet düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: <profil adı> profili etkin ve kalıcı olarak silinecek.. Devam etmek istiyor musunuz?
5. Evet düğmesini tıklatın. Profil, profiller listesinden silinir.

NOT: Profil bir parolayla korunuyorsa, parolayı girmeden profil ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz. Siz ya da yönetici parolayı bilmiyorsanız, parolayı sıfırlamanızı sağlayacak bir yöntem yoktur.

## Bir Profil Parolası Belirleme

Varolan bir profili parola ile korumak için:

1. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresinde Profiller düğmesini tıklatın.
2. Listeden profili seçin.
3. Kablosuz Profil Özellikleri'nin Genel Ayarları'nı açmak için Özellikler'i tıklatın.
4. Gelişmiş Ayarlar'ı açmak için Gelişmiş'i tıklatın.
5. Parola Koruma ayarlarını açmak için Parola Koruması'nı tıklatın.
6. Bu profili parola ile koru (en çok 10 karakter) seçeneğini tıklatın.
7. Parola: Parolayı yazın.
8. Parolayı Doğrula: Parolayı yeniden girin.
9. Ayarları kaydetmek ve Genel Ayarlar sayfasına dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.
10. Intel(R) PROSet/Kablosuz ana penceresine dönmek için Tamam düğmesini tıklatın.

## Profilleri Verme ya da Alma

Bu özellik, profiller listesine kullanıcı tabanlı profiller almanıza ve listeden profiller vermenize olanak tanır. Kablosuz profiller, profiller listesine otomatik olarak alınabilir.

> NOT: Yönetici profilleri verme konusunda ek bilgi için, bkz. Yönetici Paketleri.

###

### Profiller Listesinden Profil Verme

1. Profil listesinden profili ya da profilleri seçin.
2. Profiller listesinden bir ya da birden çok profil vermek için Ver düğmesini tıklatın.
3. Hedef klasörü seçin. Sabit diskinizde hedef dizini aramak için Gözat düğmesini tıklatın. Varsayılan dizin C:\ sürücüsüdür.

4. Seçilen profili vermek için, Tamam düğmesini tıklatın. Şu ileti görüntülenir: Seçilen profiller hedef klasöre başarıyla verildi: C:\.

Birden çok profil seçmek için:

1. Farenizi kullanarak bir profili vurgulayın.
2. Ctrl tuşuna basın.
3. Seçmek istediğiniz her profili tek tek tıklatın. Birden fazla profil vermek için yukarıdaki Adım 2'den başlayarak yönergeleri izleyin.

### Profiller Listesine Profiller Alma

Profilleri el ile almak için:

1. Profiller listesinde Al düğmesini tıklatın.
2. Alınacak profil dosyalarını seçin.
3. Al düğmesini tıklatın.
4. Seçilen profilin başarıyla alındığı bildirilir.

Yönetici, Profiller listesine otomatik olarak alınacak profilleri belirleyebilir. Intel(R) PROSet/Kablosuz uygulaması sabit diskinizdeki alma (import) klasörünü izleyerek yeni profiller olup olmadığını saptar. Yalnızca Gelişmiş Ayarlar'daki Otomatik Almayı Etkinleştir seçeneğiyle etkinleştirilmiş profiller otomatik olarak alınır. Profiller listesinde aynı adda bir profil varsa, alınan profili geri çevirmeniz ya da kabul etmeniz için, bir ileti görüntülenir. Profili kabul ederseniz, varolan profil değiştirilir.

Alınan kullanıcı tabanlı tüm profiller, Profiller listesinin en altına yerleştirilir.

### Parola Korumalı Profiller

Kullanıcı tabanlı, parola korumalı profilleri uzak sistemlerden alma ya da uzak sistemlere verme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bir profil parola korumalı ise, profili düzenleyebilmek için, profile atanmış olan parola girilmelidir. Ek bilgi için, bkz. Profil parolası ayarlama.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi