返回內容頁

# 連線到無線網路

連線至無線網路
首次連線
使用 Wi-Fi Protected Setup*
設定存取點和設定網路
將登入者連線至網路或存取點
在登錄時將登入者新增至現有的網路中
其他無線管理員

# 連線到無線網路

以下為連線至現有無線網路的摘要說明。您可以使用以下任何一種方法。

- 自動連線：如果現存設定檔與可用網路相符，您就可以自動連線到該無線網路。
- 設定新設定檔：從 Intel(R) PROSet/無線主視窗的無線網路清單中選取無線網路。按一下「連線」。如果您成功連線，就會在「設定檔清單」中建立設定檔供未來使用。
- 連線到「設定檔清單」中的設定檔：您可從「設定檔清單」選取設定檔。若要啟動，按一下「連線」。這可讓您連線到清單中下方的網路 (如果可用的話)。
- 在位於 Windows 桌面右下角的工作列圖示上按一下滑鼠右鍵。在「連線到設定檔」上按一下滑鼠右鍵。先前設定的設定檔清單會列出。選取設定檔。
- 使用 Wi-Fi Protected Setup 來加入或設定無線網路。

# 首次連線

Intel(R) PROSet/無線軟體會自動偵測無線介面卡範圍內的無線網路。找到網路時，桌面警示的通知會顯示：「找到無線網路」。請參閱工作列圖示以取得更多資訊。

1. 連按兩下桌面警示以開啟 Intel(R) PROSet/無線主視窗。
2. 從「無線網路」清單選取網路。
3. 按一下「連線」。如果網路不需要保全性驗證，桌面警示會通知您已連線到網路。請參閱 Intel(R) PROSet/無線主視窗和工作列以獲取關於工作列功能表和圖示的更多資訊。

如果您需要新增保全性驗證：

1. 「建立無線設定檔」-「一般設定」會開啟，並引導您完成設定過程。
2. 指定設定檔名稱。「設定檔名稱」就是這個網路的名稱。它有助於您識別這個網路。例如：My Home Network (我的家庭網路)、Coffee Shop on A Street (A 街上的咖啡館)。
3. 無線網路名稱 (SSID)：含有網路識別碼名稱。
4. 按一下 「下一步」。「保全性設定」會嘗試偵測這個網路的網路設定。
   - 如果需要預先共用金鑰 (PSK) 或 WEP 密碼，會在連線前提示您要輸入這項資訊。按一下「進階」以變更或編輯 PSK 或其他保全性設定。有關金鑰和密碼的詳細資料，請參閱網路金鑰。
   - 如果您需要新增保全性設定，按一下「下一步」以新增所需的保全性設定。請參閱保全性概述以取得更多資訊。
5. 按一下「確定」以連線到無線網路。

如果您忽略「找到無線網路」的桌面警示，Intel(R) PROSet/無線會顯示提示訊息：您是否要連線到無線網路？按一下「是」。Intel(R) PROSet/無線主視窗會開啟。請依照以上的指示連線到無線網路。

除了「工作列」圖示之外，Intel(R) PROSet/無線還會顯示無線網路清單的連線狀態和網路連線狀態。請參閱Intel(R) PROSet/無線主視窗以獲取更多資訊。

## 使用 Wi-Fi Protected Setup* 來設定或加入網路

- 設定存取點和設定網路
- 將登入者（電腦）連線至網路或存取點
- 在登錄時將登入者新增至網路

Intel(R) PROSet/無線執行 Wi-Fi 受保護的設定以允許方便且安全地設定與管理無線網路。您可使用此功能來初步安裝無線網路和引入新裝置到此網路。Wi-Fi 受保護的設定簡化了安裝過程，而且同時還可幫助確保安全地組態網路。以下是在討論中使用的術語。

- 存取點：將無線裝置連線至網路的裝置。存取點是設定的具有必要網路名稱 (SSID) 和保全性身份證明。
- 登入者：裝置能夠尋求加入存取點或無線網路，但不擁有存取點或網路的密碼。電腦獲得有效密碼或金鑰後，會成為無線網路中的一員。Intel(R) PROSet/無線軟體可被設定為支援存取點的登錄者以進行操作。
- 登錄：登錄是可允許其他裝置（通常為電腦）加入無線網路的邏輯實體（通常為電腦）。Intel(R) PROSet/無線軟體可被設定為支援存取點登錄以進行操作。登錄可安全地自動傳輸存取點金鑰或密碼。

透過設定存取點、連線具有無線介面卡配備的所需電腦和有選擇性地連結外部網路連接（例如網際網路，一般是透過連線該存取點至 DSL 或纜線數據機或與之相符的設備）可建立新無線網路。

### 設定存取點和設定網路

以下步驟將把該電腦設定為以安全網路或存取點登錄。

1. 查找存取點的裝置所有權密碼。這由存取點的製造廠商設定。密碼常位於裝置底部的標簽上。
2. 開啟網路存取點。
3. 在您想建立為登錄的電腦上，開啟 Intel(R) PROSet/無線。
4. 在 Intel(R) PROSet/無線中，按一下工具 > 應用程式設定。
5. 在「Wi-Fi 受保護的設定」下的「進階設定」區域內，開啟啟動裝置註冊。

6. 以下訊息向您說明，在您的電腦範圍內所能具備的一個或多個相容的裝置。按一下此訊息。（或者，您可從 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的無線網路清單來選擇網路。）

7. 將會開啟以下面板。使用可用網路清單來選擇您想連線的網路。在此範例中我們選擇了 UnConfigured AP。這是未設定的存取點之一般名稱。列出的網路因所偵測到的情況而定。按一下 「下一步」。

8. 參閱下一面板。輸入從存取點擷取的「裝置所有權密碼」。按一下下一步繼續。

9. 出現的下一面板會顯示網路名稱、保全性類型和密碼。如果已設定了存取點，就會呈現灰色﹔繼續進行步驟 10。如果沒有設定存取點（欄位不會呈現灰色），則繼續進行步驟 11。
10. 幾秒鐘後，將會顯示以下訊息：
    存取點已設定。您要重新設定嗎？
    如果您不想重新設定存取點，請選擇否。該軟體會加入網路、進行連線並建立設定檔。然後會退出，同時也完成了該程序。如果您想重新設定存取點，請選擇是。
11. 下一面板將會顯示（它可能與以下顯示的不相同）。第一欄位會顯示存取點的名稱。這樣會根據預設顯示網路名稱 (SSID)。在此範例中我們將其重設至 MyWPS 中。您可隨時為其命名。
12. 以下面板中的第二欄位是保全性類型。請選擇您需要的保全性類型。

- WPA* 個人需要在存取點與用戶端手動設定預先共用金鑰 (PSK)。在用戶端站台以及存取點兩者中，此 PSK 會驗證密碼或識別碼。不需要使用驗證伺服器。
- WPA2* 是 WPA 保全性的第二代，為企業與消費無線使用者提供高等級的保證，只有獲授權的使用者才可以存取其無線網路。此處我們已選擇「WPA2 個人」安全性。您可以在傳統裝置上使用 Intel(R) PROSet/無線設定檔來獲取無線網路名稱 (SSID) 和 WPA2 - 個人密語。請參閱安全以獲取更多資訊。

13. 第三個欄位是密碼（金鑰）。顯示的密碼是隨機產生或預先設定的，但是您可以隨時變更。不管怎樣，您都應該使用穩定的金鑰來加強安全性。它必須在 8 和 63 字元之間。（此密碼將稍後在登入（電腦）輸入，以存取此網路。）在您完成該步驟後，按一下下一步。

14. 以下面板顯示存取點和登錄的組態情況。

下一個面板會短暫地出現，並顯示存取點無線設定的組態。

15. 網路接收到所有權密碼後，將會通知您已成功地連線至<無線網路名稱>。按一下「完成」。此過程完成了存取點和登錄的組態。

16. 如果您想將這些設定儲存到設定檔以備將來由法定用戶端來使用，按一下將無線設定儲存到：C:\<無線網路名稱>。將設定檔設定儲存至本機硬碟上的文字檔 (txt) 中。該檔案會根據預設儲存到您的本機 C:\ 磁碟上。接受預設的儲存位置，或按一下瀏覽以選擇在您電腦上的其他位置。

接下來，您可使用此登錄將登入者（電腦）連線至網路。

### 將登入者連線至網路或存取點

執行這些步驟以將登入者連線至您剛建立的網路。這會假設登入電腦正在執行 Intel(R) PROSet/無線。

1. 在您想連線網路的登入者上，下面的訊息會向您說明具有「Wi-Fi Protected Setup」功能的一個或多個存取點是否在您無線電腦範圍內存在。按一下此訊息。（或者，您可從 Intel(R) PROSet/無線主視窗中的無線網路清單來選擇網路。）

2. 將會開啟無線網路組態開機頁。使用「可用網路」清單來選擇您想連線的網路（在此範例中為 MyWPS）。然後，按一下下一步。

3. 然後，將會開啟「尋找」面板。您想連線至網路的登入者會尋找關於網路登錄情況。假如「尋找」過程成功，則會顯示登錄的名稱或存取點。

4. 下一面板會出現，顯示裝置密碼（登入者密碼）。在登入時顯示的密碼是為登入者準備的唯一隨機產生的臨時密碼。用該密碼來請求允許連線至網路存取點。（以下顯示的密碼僅為範例）。

5. 在登錄時，請輸入登入者提供的密碼。然後，按一下下一步。

注意：該過程會假設登錄執行 Intel(R) PROSet/無線軟體﹔顯示在登錄中的過程和視窗可能與其他供應商軟體有所不同。一些存取點可能會在登錄中建立。

6. 下一面板會列出該網路的設定檔。選取的設定檔將會傳送至登入者，並允許將其存取到此網路。只有受支援的設定檔才會顯示出來。受支援的設定檔是那些基於 WPA-PSK、WPA2-PSK 和 Open（無）保全性的設定檔。選擇此設定檔，並按一下下一步以結束註冊程序。

7. 以下面板說明登入者注冊及登錄已完成。按一下「完成」。

8. 在登入者上，按一下「下一步」。在登錄時，當您成功地連線至 <無線網路名稱>時將會通知您。按一下「完成」。

### 在登錄時將登入者新增至現有的網路中

以下程序可讓您將登入者新增至現有的網路中，在此已設定了存取點，同時登錄也已加入了存取點。

注意：該過程會假設登錄執行 Intel(R) PROSet/無線軟體﹔顯示在登錄中的過程和視窗可能與其他供應商軟體有所不同。

1. 為您想新增至網路的登錄電腦獲取「裝置密碼」。
2. 在 Intel(R) PROSet/無線的工作匣圖示處，按一下滑鼠右鍵並選擇新增裝置。
3. 執行將登入者連線至網路或存取點的步驟 5 至 8。

## 其他無線管理員

如果 Intel(R) PROSet/無線偵測到另一個軟體應用程式試圖與該無線裝置通訊，會顯示這樣的訊息。

#### Microsoft Windows XP* Wireless Zero Configuration

要從 Intel(R) PROSet/無線切換到 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration，請使用以下其中一個方法：

從工作列功能表：

按一下「使用 Windows 管理 Wi-Fi*」來切換到 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration。選取這個選項來停用作為目前無線管理員的 Intel(R) PROSet/無線。然後您可以設定 Microsoft Windows XP 為無線管理員。

> 注意：在 Intel(R) PROSet/無線中建立的任何無線設定檔在 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration 中不可見。如果要使用您的 Intel 無線設定檔，則必須從「工作列」功能表中選取「使用 Intel(R) PROSet/無線管理 Wi-Fi」。

從 Intel(R) PROSet/無線：

從「進階」功能表中，按一下 Intel(R) PROSet/無線應用程式中的「使用 Windows 管理 Wi-Fi」。當您使用完 Microsoft Windows XP Wireless Zero Configuration，可以切換回 Intel(R) PROSet/Wireless。在 Intel(R) PROSet/無線主視窗中按一下「啟用 Intel(R) PROSet/無線」，或從「工作列」功能表按一下「使用 Intel(R) PROSet/無線管理 Wi-Fi」。

#### 協力廠商無線軟體

如果您使用的軟體是由熱點位置 (咖啡館、機場大廳) 所提供，Intel(R) PROSet/無線會通知您並將其本身停用。當另一個無線管理員與無線裝置通訊時，它就不能管理無線裝置。若要使用 Intel(R) PROSet/無線的功能，您可能需要在離開熱點時，停用或移除這個軟體。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明