Torna al Sommario

# Panoramica del networking wireless

Informazioni sulla tecnologia delle reti wireless
Cosa occorre fare per configurare una rete wireless?
Informazioni di base sul networking wireless

- Che cosa è un'utility di gestione delle reti wireless?
- Nome rete
- Profili
- Protezione
- Identificazione di una rete wireless
- Selezione di una modalità di rete wireless

Cosa occorre fare per accendere e spegnere la radio?

## Informazioni sulle reti wireless

Una rete LAN wireless (WLAN) connette più computer senza usare cavi di rete. Nelle reti WLAN la periferica chiamata punto di accesso o router wireless invia e riceve i dati da/a computer compatibili utilizzando le comunicazioni radio. Il punto di accesso o router wireless è una piccola periferica che fornisce l'accesso alla rete WLAN e a Internet. Le reti WLAN consentono di condividere file o stampanti tra i computer, ma anche di condividere una connessione Internet.

La modalità operativa della rete deve essere scelta al momento in cui si configura la scheda di rete wireless. È possibile usare la scheda di rete Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN per collegare altre periferiche wireless conformi alle normative per le connessioni di rete 802.11. Nel presente documento vengono fornite istruzioni per eseguire più facilmente l'operazione.

## Cosa occorre fare per configurare una rete wireless?

Per configurare una rete wireless, sono necessari:

- Un router wireless
- Una scheda di rete wireless (scheda wireless) per ciascun computer che si prevede di collegare alla rete wireless (scheda di rete Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN).
- Per accedere a Internet tramite la rete WLAN, è necessario anche disporre di un servizio Internet a banda larga come un servizio via cavo o DSL. La connessione comprende anche un modem a banda larga.

## Alcune informazioni di base sulle reti wireless

Le sezioni di seguito forniscono alcune informazioni di base che è necessario sapere sulle reti WLAN 802.11.

### Utility per la gestione delle reti wireless

Intel(R) PROSet/Wireless consente di gestire le connessioni wireless in modo più efficiente. L'applicazione consente di configurare inizialmente le connessioni wireless e di gestirle semplicemente aprendo e chiudendo le connessioni e gestendo le opzioni di protezione in base alle esigenze. Microsoft Windows Zero Configuration è un'altra utility di gestione delle reti wireless. È generalmente consigliabile non usare entrambe queste utility insieme, perché le impostazioni di rete create tramite un'utility non possono essere usate se le connessioni sono gestite tramite l'altra utility. Pertanto, è necessario scegliere e utilizzare sempre una sola utility per la gestione delle connessioni wireless.

Per ulteriori informazioni, vedere Connessione a una rete.

### Nome rete (SSID)

Ciascuna rete locale wireless (WLAN) è identificata in modo univoco da un nome, talvolta chiamato codice SSID (Service Set Identifier). Il codice SSID deve essere specificato al momento della configurazione della scheda di rete wireless. Per connettersi a una rete WLAN esistente, è necessario utilizzare il nome stesso della rete. Per le reti WLAN nuove, è sufficiente assegnare un nome e utilizzarlo su ciascun computer. Il nome della rete può avere una lunghezza massima di 32 caratteri e contenere sia numeri che lettere. L'SSID o nome di rete viene assegnato a livello di punto di accesso o router wireless.

### Profili

Il profilo permette di gestire la connessione del computer alla rete WLAN. Ciascun profilo contiene l'insieme di impostazioni che determinano la modalità usata dal computer per connettersi alla rete WLAN. Queste impostazioni (ossia il profilo) vengono salvate nel computer e usate per ogni connessione alla rete WLAN. Il profilo comprende tutte le informazioni sulla rete e le impostazioni di protezione. Per ciascuna rete WLAN viene creato un profilo diverso. Per il computer ciascuna rete WLAN ha un profilo univoco che viene utilizzato per gestire la connessione alla rete WLAN stessa. Intel(R) PROSet/Wireless permette di visualizzare i profili del computer nell'elenco Profili. Nella finestra principale di Intel(R) PROSet/Wireless è possibile creare, modificare e rimuovere i profili.

### Protezione

Alcune reti WLAN sono reti aperte o non protette, mentre altre sono protette. Sulle reti WLAN protette, l'accesso alla rete è sempre controllato. Esistono vari livelli e metodi di protezione. Intel(R) PROSet/Wireless permette di configurare facilmente un metodo di protezione per la rete WLAN.

I metodi di protezione più comunemente usati sulle reti WLAN sono le chiavi o le frasi di sicurezza; in questo caso il computer che chiede l'accesso alla rete deve specificare una chiave o una password per accedere alla rete stessa. Le reti WLAN utilizzano talvolta anche la crittografia per codificare i dati. In questo caso prima di trasmettere i dati, il computer li codifica usando una chiave segreta di crittografia. Il computer che li riceve utilizza la stessa chiave per decodificarli. Per le reti collegate ad una rete esistente, è necessario usare la chiave di crittografia fornita dall'amministratore della rete wireless. Per le reti nuove, è sufficiente assegnare una chiave e utilizzarla su ciascun computer. Intel(R) PROSet/Wireless semplifica l'esecuzione di queste operazioni. Il metodo di protezione usato dal computer per accedere alla rete WLAN è memorizzato nel profilo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Protezione.

### Identificazione di una rete wireless

In funzione della dimensione e dei componenti di una rete wireless, esistono numerosi modi per identificare una rete wireless:

- Nome della rete o SSID (Service Set Identifier): identifica una rete wireless. Tutte le periferiche wireless che fanno parte della stessa rete devono utilizzare lo stesso codice SSID. Questo è probabilmente il metodo più comunemente usato.
- BSS (Basic Service Set): comprende due o più nodi o workstation wireless che si sono riconosciuti e hanno stabilito una comunicazione.
- SSID di broadcast: indica che il punto di accesso può rispondere ai computer mediante l'invio di pacchetti sensori muniti di codice SSID di broadcast. Se questa funzione è attivata sul punto di accesso, tutti gli utenti wireless possono collegarsi al punto di accesso utilizzando un codice SSID vuoto (nullo).
- BSSID (Basic Service Set Identifier): codice che identifica in modo univoco ciascuna periferica wireless. Il codice BSSID rappresenta l'indirizzo MAC Ethernet della periferica.
- ESSID (Extended Service Set IDentifier): rappresenta la versione estesa del codice SSID che viene utilizzata per identificare le reti wireless che comprendono punti di accesso.
- IBSS (Independent Basic Service Set): modalità di funzionamento di un sistema 802.11 che consente alle periferiche 802.11 di comunicare direttamente senza bisogno di impostare una sessione di comunicazione con punto di accesso.
- BSSID indipendente (Basic Service Set Identifier): SSID speciale usato per identificare una rete di computer wireless configurata per comunicare direttamente tra di loro senza un punto di accesso.

### Selezione di una modalità di rete wireless

Le reti wireless possono funzionare con o senza punti di accesso, in funzione del numero di utenti connessi in rete. La modalità infrastruttura utilizza punti di accesso per consentire ai computer wireless di inviare e ricevere informazioni. I computer wireless trasmettono al punto di accesso, il punto di accesso riceve le informazioni e le inoltra agli altri computer. Il punto di accesso può essere collegato anche ad un'altra rete basata su cavo o a Internet. Per coprire aree di vaste dimensioni è possibile anche utilizzare più punti di accesso.

La modalità da periferica a periferica, chiamata anche modalità ad hoc, funziona senza punti di accesso e permette ai computer wireless di inviare le informazioni direttamente agli altri computer wireless. Questa modalità è particolarmente indicata per le reti di clienti privati o di piccole dimensioni oppure per creare temporaneamente una rete wireless per conferenze o meeting.

## Cosa occorre fare per accendere e spegnere la radio?

Può accadere spesso di dover spegnere (e riaccendere) la radio. Ad esempio può essere necessario spegnere la radio prima di salire a bordo di un aereo oppure di dover eseguire questa operazione per non consumare la carica della batteria.

Esistono tre metodi per accendere e spegnere la radio:

- Tramite il tasto hardware della radio wireless (non presente su tutti i tipi di computer).
- Tramite il pulsante Wireless attivato/Wireless disattivato nel software Intel(R) PROSet/Wireless.
- Tramite Windows.

Tuttavia, è utile ricordarsi che è necessario riaccendere la radio wireless per potersi riconnettere alle reti wireless. Se si hanno difficoltà a collegarsi alla rete wireless, verificare che la radio sia accesa sia tramite il tasto hardware che tramite il pulsante software Wireless attivato/disattivato di Intel(R) PROSet/Wireless.

Vedere Attivazione o disattivazione della radio wireless per ulteriori informazioni.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità